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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a contratação emergencial de ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 


DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem como objeto a contratação de ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A maioria das emergências ocorrem fora do ambiente hospitalar, e o tempo do inicio do atendimento é determinante para a vida do paciente, bem como para existência e ou gravidade de sequelas.
A contratação do presente procedimento se faz necessária e é indispensável ao bom andamento do serviço de atendimento móvel de urgência, dada à necessidade clara da utilização de ambulâncias para o primeiro atendimento e deslocamento dos pacientes hospitalizados, fazendo-se necessária para garantir a prestação de serviços para as unidades. Com uma ambulância e seus sinalizadores ligados, o deslocamento para atendimento é rápido, com equipamentos apropriados, material de apoio e profissionais capacitados diminuem o risco de lesões ou morte. Sendo a agilidade e rapidez no primeiro atendimento fundamental para a recuperação dos pacientes, reforçamos a necessidade e urgência da contratação do objeto em comento. 
JUSTIFICATIVA

Nestes casos emergenciais, muitas vezes não é possível aguardar um processo de licitação regular para a contratação de prestadores de serviços de transporte de emergência, uma vez que há urgência em atender a demanda da população com o máximo de rapidez e agilidade. Portanto, é necessário recorrer à contratação emergencial, que pode ser realizada com base na lei de licitações e contratos – Lei 14133/21.
Sendo assim, o contrato emergencial de locação de ambulância é a forma de garantir que haja veículos disponíveis para atendimento de emergências médicas em casos de crises de saúde em tempo hábil. É importante ressaltar que a contratação emergencial é uma medida excepcional, utilizadas apenas em situações emergenciais e com a devida justificativa. No caso em comento, vale dizer que já tem um PROCESSO LICITATÓRIO N°2935/2023 em curso, o emergencial seria apenas para não correr o risco de deixar a população desassistida. Seria uma medida preventiva. Não obstante a atuação diligente dos setores, da Secretaria Municipal de saúde, responsáveis pelo procedimento licitatório, por fatos externos e alheios a vontade dos agentes públicos, não será possível a conclusão da licitação em tempo hábil e diante disso, se fez necessário o processo emergencial para que a população possa ser assistida enquanto não é concluído o processo licitatório. 
O processo licitatório teve várias complexidades e as análises internas foram mais demoradas e no momento da licitação houve 2 (dois) pedidos de esclarecimento e 1 (um) pedido de IMPUGNAÇÃO. Por, tal motivo houve pedido de suspensão do procedimento licitatório para que haja manifestação da Procuradoria do Município de Marica, da CPL. A empresa solicitou o aumento do prazo para entrega dos veículos e que, considerando as exigências do próprio termo de referência, sobre ambulâncias novas a secretaria verificou e entendeu por viável ampliar o prazo de entrega, o que inviabilizaria o termo inicial do novo contrato oriundo do processo licitatório. E para o serviço não ficar descoberto por esse período, optou-se por fazer um emergencial até que o licitatório seja finalizado e as novas ambulâncias sejam entregues para início do serviço.
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

O objeto do presente estudo técnico preliminar – ETP- destina-se à contratação de ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O serviço de atendimento móvel de urgência tem como finalidade prestar socorro à população em casos de urgência e emergência.
Com unidades móveis bem equipadas e profissionais altamente qualificados, o serviço de atendimento móvel de urgência consegue reduzir sensivelmente o número de óbitos, tempo de internação hospitalar e sequelas decorrentes da falta de um socorro em tempo hábil.
Para atendimento móvel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência conta com dois tipos de ambulâncias: A Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA), no qual será destinado ao posto de Saúde Santa Rita 24h, Hospital Municipal Conde Modesto Leal,Hospital Ernesto Che Guevara e Unidade de pronto atendimento – UPA 24h - Inoã.

CATSER nº 14.052 - Ambulância Tipo D - categoria USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO) - SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D.

CATSER nº 14.052 - Ambulância Tipo B - categoria USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO) - SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA DESTINADOS A PACIENTE COM RISCO DE VIDA DESCONHECIDO, NÃO CLASSIFICADO COMO POTENCIAL NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MÉDICA – CATEGORIA ASB.
	O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo analisar dados e fazer o levantamento da necessidade de Ambulâncias , visando atender a população de Maricá, que segundo o último apontamento do IBGE é estimada em 167.668 pessoas – censo 2021, afim de corresponder aos atendimentos primários e/ou de urgência e emergência que por sua vez, necessitam de transporte seguro, confortável e eficaz dentro e fora do município, em atendimento às demandas locais.
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Consoante dispõe o Decreto Municipal nº 936/2022, a Secretaria encaminhará os autos ao Gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão para que realize a análise prévia de conformidade do feito, em relação às prioridades administrativas e ao planejamento estratégico municipal. 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS.
Para o quantitativo estimado e para a perfeita execução dos serviços para atendimento móvel de urgência, a contratante levou em consideração o último apontamento do IBGE – 2021 cuja estimativa populacional é de 167.668 pessoas, população esta que estão sujeitas a necessitarem de atendimento. 
Diante disso, fez-se necessário mapear os tipos de serviços de atendimentos que poderiam ser necessários para a população e foi  identificada a necessidade de 2 tipos de Ambulâncias. Sendo elas: Tipo B – USB – Unidade de Suporte Básico e Tipo D – USA – Unidade de Suporte Avançado.
Além do veiculo automotor – ambulância - será necessário um motorista-socorrista para operacionalizar o serviço de atendimento de urgência. 
É estimada a quantidade total de 14 (quatorze) ambulâncias para atender a demanda e renovar a frota existente.
	DESCRIÇÃO
	QTD

	CATSER Nº14052 – Ambulância Tipo D – Categoria USA (Unidade de Suporte Avançado)

	4

	CATSER Nº14052- Ambulância Tipo B – Categoria USB (Unidade de Suporte Básico).

	10

	motorista-socorrista
	14



	UNIDADES BÁSICAS
TRADICIONAIS
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Posto de Saúde Santa Rita (24h)
	1
	1

	UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Hospital Municipal Conde Modesto Leal - HMCML
	4
	1

	Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - HMECG
	3
	1

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Inoã
	2
	1

	TOTAL
	14



O objetivo deste estudo técnico preliminar é apurar e verificar a viabilidade da contratação, seja mediante aquisição de ambulâncias ou aluguel. Além da Unidade de Atendimento Móvel -  ambulância -  é necessário um motorista-socorrista garantindo assim um serviço de qualidade, equipamentos modernos e manutenção das ambulâncias. 
	Diante destes apontamentos, sinalizamos que a demanda tem caráter de urgência/emergencial e que o processo licitatório já está em curso sob o nº2935/2023. Vale reforçar que optamos pelo aluguel de ambulâncias devido a celeridade, economicidade e eficiência e demonstraremos a viabilidade deste estudo a seguir. 
LEVANTAMENTO DE MERCADO E DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A Secretaria de Saúde será responsável por realizar a devida estimativa de preços e opções disponíveis no mercado de acordo com as especificações constantes no estudo técnico, conforme o Decreto Municipal nº 936/2022. 

Levantamento das soluções do mercado 
Neste tópico urge a importância de pesquisar e determinar as soluções capazes de atender satisfatoriamente a necessidade da população de Maricá – que estão alinhadas aos princípios e regras que regem a Administração.
As soluções disponíveis no mercado são:
· 1ª Solução: Compra de veículos padronizado para ambulância, tipo furgão, moderno, com garantia por tempo limitado. Em caso de defeito e manutenção dos veículos pós garantia, o contratante arcará com os custos para conserto, substituição e manutenção, bem como custos de documentação, transferências e obrigação propter rem  - imposto sobre propriedade de veículo automotor -  tributo anual - IPVA. Além de uma equipe operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas e acessórios medico-hospitalares que compõem a ambulância.

· 2ª Solução: Trata-se apenas do aluguel de veículos padronizados para ambulância, considerando as especificidades do transporte de pacientes e todas as adequações e adaptações necessárias ao veículo de ambulância.




	DESCRIÇÃO
	Comprar ambulâncias
	Aluguel de veículos padronizados para ambulância.

	VANTAGENS
	Veículos novos e com garantia. Possibilidade de adquirir veículos de última geração.
	Possibilidade de alugar veículos novos e de última geração e substituição dos veículos quando obsoletos.
Custos de manutenção e securitários incluídos no valor total minimizando possíveis riscos e mantendo o estado de conservação adequado para a ambulância.
Custos com condutor socorrista, seguro, pedágio e demais despesas necessárias para o tráfego de veículos.

	DESVANTAGENS
	Gastos com manutenção preventiva, reparos e manutenção.
Custos de documentação, transferências e obrigação propter rem  

	
Valor maior anualmente do veículo (sem custos adicionais) em caráter permanente. No que tange às locações com condutor socorrista, há a possibilidade de responsabilidade subsidiária em caso de culpa “in vigilando”.

	CONCLUSÃO
	Atende
	Atende


	Em pesquisa de mercado das soluções adotadas, observa-se que a Administração Pública utiliza frequentemente dois modelos para a execução dos serviços, sendo eles, a aquisição de ambulâncias e locação de ambulâncias.
Locação de Ambulâncias:
Considerando as especificidades do transporte de pacientes e todas as adequações e adaptações necessárias ao veículo de ambulância, diversos Municípios adotam como solução a locação com quilometragem livre (mensal):
a) O Município de Arujá/SP, com a população estimada de 92.453 habitantes[footnoteRef:1] (fonte IBGE 2021), realizou certame que tem como objeto a locação de ambulância tipo B e D, Contrato 3269/2021 com o valor total de R$ 2.679.852,36 (dois milhões seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), com a execução do contrato para 12 (doze) meses[footnoteRef:2]; [1:  https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/camacari.html]  [2:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/aruja/panorama
³https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/Atos/Contrato//CONTRATO%203.269_2021_00_000_000.pdf] 

b) O Município de Camaçari/BA[footnoteRef:3], com a população estimada em 309.208 habitantes (fonte IBGE 2021) ¹ tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de ambulâncias tipo B e D, Contrato 0059/2019 com o valor de R$ 1.030.632,00 (Um milhão, trinta mil e seiscentos e trinta reais), com a execução do contrato para 12 (doze) meses²;  [3:  https://cgm.camacari.ba.gov.br/transparencia/contratos_administrativos.php] 

c) O Município de Itapagé/CE[footnoteRef:4], tem população estimada em 48.350 habitantes[footnoteRef:5] e realizou certame com o objeto: serviço de locação de ambulância tipo B de suporte avançado. Contrato 2019121701/19 no valor anual de R$ 1.987.200,00 (Um milhão e novecentos e oitenta e sete mil e duzentos reais), e tem sua execução para 12 (doze) meses.² [4: https://itapaje.ce.gov.br/contratos/658/2019121701_2019_0000001.pdf]  [5:  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/itapaje/historico] 

d) O Município de Santa Quitéria/CE[footnoteRef:6], com população estimada em 43.719 habitantes, realizou certame com o objeto: Locação de ambulância de UTI móvel (Tipo D), por 06 (seis) meses, tendo como valor total R $141.000,00. [6:  https://www.santaquiteria.ce.gov.br/contratos/1183/1803012021-SESA_2021_0000001.PDF] 

Essa modalidade de contratação, locação de ambulâncias, apresenta como ponto positivo o fato de poder abarcar, de acordo com a necessidade de cada Município, a manutenção preventiva e corretiva, seguro, veículo reserva, combustível, plotagem dos veículos, sob a responsabilidade da Contratada.
O que se revela menos dispendioso para a Administração Municipal, com a redução do número de licitações objetivando as contratações de serviços (veículo, seguro, manutenção) para compor o transporte dos pacientes em sua plenitude, otimizando assim a eficiência na gestão dos contratos e ampliando a possibilidade de negociação de preços por integrar mais de um serviço.
Vale destacar que a inclusão da manutenção preventiva e corretiva das ambulâncias são significativas para o tráfego dos veículos de forma contínua e ininterrupta, considerando que o desgaste das peças é inerente ao bem, podendo ter sua vida útil reduzida devido a utilização recorrente.
Outra vantagem da locação se relaciona a absorção das tecnologias modernas e a eficiência das ambulâncias, a garantia da padronização dos veículos, o gerenciamento da logística de forma centralizada e as adaptações (equipamentos, entre outros) necessárias para o transporte adequado de pacientes.
Neste sentido convém lembrar que a eficiência é um importante princípio a ser considerado na escolha do modelo de contratação a ser adotada e não se restringe apenas a questões econômicas, devendo ser analisado em conjunto as ferramentas mais adequadas para melhoria da gestão e qualidade do transporte de pacientes, demonstrando-se a seguir as vantagens e desvantagens desta modalidade de contratação.
Aquisição de ambulâncias:
	Conforme exposto o município de Maricá possui uma frota fixa de 08 (oito) ambulâncias, que com o decorrer do tempo e o crescimento populacional passaram a não atender os munícipes de forma eficiente. 
	Abaixo segue tabela de aquisições deste tipo de veículo, ambulância tipo B e D e seus respectivos valores, que servirão como base comparativa de preço e análise posterior da viabilidade ou não deste tipo de contratação.
		Com o certame realizado no ano de 2021, este certame antecedeu a contratação citada acima e descreve em seu objetivo não só o atendimento às necessidades demandadas ao município, mas também compor frota inexistentes e/ou sucateadas.
	ALTAMIRA/PA
	QTD DO CONTRATO
	VALOR UNITÁRIO POR AMBULÂNCIA
	VALOR TOTAL POR TIPO DE AMBULÂNCIAS

	AMBULÂNCIA TIPO B
	1
	R$ 245.000,00
	R$245.000,00

	AMBULÂNCIA TIPO D
	1
	R$345.000,00
	R$ 345.000,00


https://altamira.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/ALTAMIRA-PE-51-2021-ATA-DE-REGISTRO-ASSINADA-1.pdf
O município de Alto Santo/CE, com a população estimada em 17.196 (IBGE/2020), realizou certame, onde sua homologação ocorreu no ano vigente de 2022, a aquisição tem o mesmo objetivo comum do município citado acima, compor frota a fim de atender as necessidades demandadas a Secretaria de Saúde. 
	ALTO SANTO/CE
	QTD DO CONTRATO
	VALOR UNITÁRIO POR AMBULÂNCIA
	VALOR TOTAL POR TIPO DE AMBULÂNCIAS

	AMBULÂNCIA TIPO B
	1
	R$ 242.800,00
	R$242.800,00

	AMBULÂNCIA TIPO D
	-
	-
	-


https://www.altosanto.ce.gov.br/arquivos_download.php?pg=licitacao&id=357&subid=2518
Certame realizado pelo município de Bebedouro/SP no ano de 2021, que tem sua estimativa de habitantes em 77.555 (IBGE 2021), tem por objetivo a aquisição de veículos tipo UTI móvel, ou seja, ambulância tipo D.
	BEBEDOURO/SP
	QTD DO CONTRATO
	VALOR UNITÁRIO POR AMBULÂNCIA
	VALOR TOTAL POR TIPO DE AMBULÂNCIAS

	AMBULÂNCIA TIPO B
	-
	-
	-

	AMBULÂNCIA TIPO D
	1
	R$ 299.000,00
	R$ 299.000,00



Quando se trata de aquisição, esta requer a movimentação de diversas ações acessórias a fim de viabilizar o tráfego da ambulância e o atendimento efetivo aos pacientes, tais como a seleção do condutor socorrista, a capacitação e treinamento deste para o exercício da função, aquisição de maquinário específico, medicamento, combustível, manutenção dos veículos para a segurança dos pacientes transportados, bem como pedágio e plotagem dos veículos.
Por fim, a aquisição apresenta maior fragilidade quanto ao suporte necessário nos casos em que o veículo apresenta defeito ou sofre alguma avaria, uma vez que a substituição destes se torna morosa pela insuficiência de ambulâncias da frota fixa para atender as demandas (reposição), a defasagem dos veículos e a depreciação natural destes. 
Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/relacao-postos-saude/

		MAPA COMPARATIVO DE PREÇO UNITÁRIO

	PREFEITURA 
	ARUJÁ/SP
	CAMAÇARI/BA
	ITAPAJÉ/CE
	SANTA QUITÉRIA/CE
	MÉDIA POR AMBULÂNCIA

	AMBULÂNCIA TIPO B
	 R$ 37.166,14 
	 R$ 10.930,00 
	 R$ 9.200,00
	-
	 R$ 19.098,71 

	AMBULÂNCIA TIPO D
	 R$ 148.988,76 
	 R$ 21.083,00 
	-
	R$23.500,00
	 
R$ 64.523,92 


Tabela: Elaboração própria
As contratações acima, utilizadas para a estimativa de valor, seguem um padrão similar, com variações de valores em virtude da localização geográfica dos Municípios e em função das especificidades dos serviços englobados.
Contudo os preços referenciais deverão ser obtidos por meio de pesquisa ampla, conforme especificações dos veículos e solução escolhida. 
ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
É estimada a quantidade total de 14 (quatorze) ambulâncias para atender a demanda superior a frota existente, contando que o município de Maricá dispõe de aproximadamente 197.300 habitantes[footnoteRef:7] conforme censo de 2022, impactando diretamente no número de atendimentos a pacientes que carecem de transporte. [7:  https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/marica.html] 

As ambulâncias por sua vez, serão distribuídas conforme dados e critérios pré-estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Coordenação da frota de veículos da saúde, propondo-se inicialmente o atendimento de acordo com as Unidades a seguir, podendo sofrer alteração conforme necessidade de relocação.

	UNIDADES BÁSICAS
TRADICIONAIS
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Posto de Saúde Santa Rita (24h)
	1
	1

	UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Hospital Municipal Conde Modesto Leal - HMCML
	4
	1

	Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - HMECG
	3
	1

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Inoã
	2
	1

	TOTAL
	14


	A solução a ser promovida é a contratação de empresa especializada em locação de ambulância tendo em vista que a modalidade de contratação apresenta como ponto positivo o fato de poder abarcar, de acordo com a necessidade de cada Município, a manutenção preventiva e corretiva, seguro, veículo reserva, combustível, plotagem dos veículos, sob a responsabilidade da Contratada. Vale dizer que a eficiência é um importante princípio a ser considerado na escolha do modelo de contratação a ser adotada e não se restringe apenas a questões econômicas, devendo ser analisado em conjunto as ferramentas mais adequadas para a melhoria da gestão e qualidade do transporte de pacientes. 
O procedimento a ser adotado compreende os requisitos, quanto à celeridade, economicidade e princípio da eficiência na Administração Pública.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Devido à imprescindibilidade dos serviços de saúde, bem como pelos benefícios proporcionados à população deste município, com a execução do objeto, tem-se como necessária a prestação de serviço em caráter emergencial. Recomendamos a modalidade de contratação de empresa especializada em locação de ambulâncias.
   Portanto, entende-se que a não contratação do objeto deste estudo, pode acarretar prejuízos à esta Secretaria e consequentemente à população, uma vez que os serviços essenciais, prestados não podem ser interrompidos.

As ambulâncias, inclusive as da reserva técnica, deverão estar sempre em perfeito estado de limpeza, conservação (lanternagem, mecânica, pneus, adesivos de identificação, pintura) e higiene, bem como todos os acessórios, equipamentos e medicamentos de uso pré-hospitalar previstos na Portaria GM/MS nº2.408 de 05 de novembro de 2002.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES: 
	
	O serviço de transporte previsto no Presente Estudo Técnico Preliminar – ETP- inclui motoristas socorristas a especificidade de cada ambulância, para operacionalização dos atendimentos necessários a todas as unidades que compõem a rede da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá e será operacionalizado pela Coordenadoria Geral do Transporte de Pacientes da SMS – CGTP/SMS de Maricá, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, sendo autorizado pelo médico, ficando as ambulâncias distribuídas conforme descrição abaixo, em observância às especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos. A CGTP/SMS fica situada no prédio anexo ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, localizado na Rua Comício da Gama, 433 - Centro, Maricá - RJ, 24902-035.
	Toda a logística de recolhimento, realocação, distribuição e deslocamento de ambulâncias serão coordenados pela CGTP da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maricá.
Os veículos deverão atender a Portaria GM/MS nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.

BASE DAS AMBULÂNCIAS

	A contratante poderá alterar as bases de ambulância de acordo com suas necessidades operacionais e logísticas, contanto que o serviço seja prestado de forma ágil e essa mudança não seja em local distante das unidades assistidas pelo serviço de transporte de ambulância.  

CONDIÇÕES DE CARÁTER GERAL:
	
	Serão transportados e assistidos nas ambulâncias todos os pacientes que estiverem sob responsabilidade e atribuição das Unidades que compõem a Rede da SMS de Maricá, bem como do CGTP/SMS de Maricá.
	As ambulâncias operarão em todo o Município de Maricá, visando o atendimento às atividades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá e eventualmente em outros municípios desde que AUTORIZADA pela CGTP/SMS de Maricá.
	As atividades de embarque e desembarque dos pacientes nas ambulâncias caberão às equipes de profissionais das ambulâncias, que poderão solicitar o auxílio dos profissionais que compõem a Rede da SMS de Maricá.
	Quaisquer deficiências ou falhas, tanto por parte dos profissionais da Contratada ou da SMS de Maricá, que possam de alguma forma prejudicar os serviços, devem ser imediatamente comunicadas à outra parte de maneira a se garantir a perfeita administração dos serviços.
	As despesas com taxas e pedágios são de responsabilidade exclusiva da contratada, que obrigatoriamente optará pelo percurso mais curto. 
	 
QUANTO AO CONTROLE E MONITORAMENTO DAS AMBULÂNCIAS

	A Contratada deverá cumprir as metas estipuladas neste projeto. 

ÁREAS DE OPERACIONALIZACÃO DOS VEÍCULOS

A Unidade de Atendimento Móvel vai operar em todo o Município de Maricá, visando o atendimento às atividades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maricá e, eventualmente, em outros municípios quando o serviço for solicitado pelo Complexo Regulador da SMS Maricá.
Os condutores das ambulâncias deverão ter pleno conhecimento das áreas de atuação, do sistema, do funcionamento do veículo, de suas atribuições e das áreas mencionadas neste Estudo Técnico, não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da execução do serviço.

DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS A SEREM LOCADOS:

Apresenta-se a seguir, de maneira sintética, a descrição dos veículos objetos deste projeto:

TIPO B - Veículo USB – veículo tipo furgão, monobloco, adaptado para ambulância, com 01 (um) motorista;
TIPO D - Veículo USA – veículo tipo furgão, monobloco, adaptado para ambulância, com 01 (um) motorista;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (USB):
Finalidade: Veículo para transporte de pacientes que não apresentem risco de vida para remoções simples entre unidades, ou para outras unidades visando à realização de exames específicos, e também das Unidades de Saúde da SMS de Maricá para a respectiva residência. Veículo com motorista profissional (com curso específico para condução de ambulância).
Descrição: Veículo do tipo furgão monobloco, original DE FÁBRICA, com potência mínima de 103 CV, PBT (peso bruto total) de 3.500 Kg no mínimo, equipados com ar condicionado, tanto a cabine quanto o salão, direção hidráulica, sistema de comunicação Fixo e móvel, sirene, sistema de iluminação e sinalização, incluindo giroscópio. 
Características Mínimas a Serem Atendidas: 
Carroceria e Cabine: O compartimento do paciente deverá ter no mínimo altura de 1.70 metros, medida do assoalho ao teto, largura de 1.60 metros, medida a 30 cm acima do assoalho do veículo e comprimento de 2.10 metros medidos da porta traseira ao encosto do banco do motorista. Será necessária a comunicação ampla entre os compartimentos do motorista e paciente. Essa intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.4 m, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Deverá ser dotada de degrau ou estribo para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm. As duas portas traseiras devem ter abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.7 metros, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância.
· Porta lateral de correr.
· Portas com trava de segurança.
· Vidros traseiros jateados com duas faixas transparentes.
Sistema elétrico: O sistema elétrico será o original do veículo, com montagem de bateria adicional. A alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ter no mínimo 120 A, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso e seguro, devendo possuir uma proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento de solução da mesma e queda quando em deslocamento ou quando a viatura sofrer solavanco brusco. O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados e os equipamentos médicos sem o uso da bateria dos mesmos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 
		Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. 
		Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de rearmação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças padrão, deverão ser fornecidos em separado. 
		As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, devem ser a prova de corrosão e de intempéries. O sistema elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalado na parte superior do armário e chave geral próximo do motorista. Inversor de corrente contínua (12 V) para alternada (110/220 V) com potencia mínima de 1000 W. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110 V (AC) e duas para 12 V (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas”. As tomadas elétricas deverão estar distribuídas de maneira uniforme, mantendo uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não. Um transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede  elétrica tanto de 110 como de 220 V e que forneça sempre 110 Vca para as tomadas internas, com um sistema automático de comutação da fonte de energia entre o transformador e o inversor, de modo que as tomadas de 110 V estejam sempre com alguma corrente. 
 Iluminação: Iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos:
· Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros jateados com duas faixas transparentes no compartimento de atendimento.
· Artificial - deverá ser feita por no mínimo quatro luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 20 cm, em base estampada em aço inoxidável, lâmpadas alógenas de dupla intensidade, com lente em policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas dicroicas com potência mínima de 50 W. A iluminação externa deverá contar com holofote na parte traseira da carroceria, com foco direcional em 180 graus. A iluminação artificial deve funcionar com o motor ligado ou não.
Sinalização acústica e luminosa de emergência:
· Iluminação interna composta de 02 (duas) luminárias;
· Na dianteira: Sinalizador ótico acústico visual. Esse equipamento não poderá gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel;
· Nas laterais: 02 (duas) luzes de advertência na cor vermelha nas extremidades superiores de cada lado;
· Na traseira: 02 (duas) luzes de advertência na cor vermelha nas extremidades superiores das portas traseiras e 01 (um) farol de embarque no teto;
· Proteção da lâmpada da cabine;
Ventilação: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento do mesmo. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.
Equipamentos: 
· Maca articulada com colchonete, suporte de soro e plasma (2), com rodas com um conjunto de 03 (três) cintos de segurança, com tamanho regulável, com fecho tipo “push boton” (automotivo), para proteção do tronco, quadril e membros inferiores, medindo a maca, no mínimo 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de cumprimento.
· Cadeira de rodas dobrável;
· Prancha longa 02 (duas), com imobilizador lateral de cabeça e com conjunto de 03 (três) cintos reguláveis, com fecho tipo “push boton” (automotivo), capaz de suportar até 200 Kg de peso;
· Conjunto de colares cervicais;
· Aspirador elétrico portátil com cânula (cateter de yankauer) rígida calibrosa.
· Suporte de soro e plasma;
· Suporte duplo de oxigênio de 16 litros;
· 01 (um) Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro;
· 01 (um) Cilindro de oxigênio de 16 litros reserva 
· Maleta de urgência contendo: cateteres de aspiração de variados calibres para aspiração pediátrica incluindo neonatal e adulto; cateteres nasais; máscara de oxigenação com aspiração traqueal de vários tamanhos; sonda nasogástrica de diversos tamanhos para uso reservatório e válvula não reinalante; seringa de 20 ml; equipamento de ventilação positiva manual (bolsa válvula máscara com reservatório (AMBUR) adulto/infantil/neonatal; sondas para pediátrico e adulto; luvas de procedimentos; estetoscópio adulto e infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, conjunto de 06 tamanhos pediátricos e adultos, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, estetoscópio; esfigmomanômetro adulto (incluindo braçadeira para paciente obeso) e infantil ( com braçadeiras pediátrica de pelo menos 02 tamanhos); bisturi descartável; máscara de oxigenioterapia de Venturi.
· Oxímetro de pulso portátil
· Conjunto de colares cervicais com tamanhos distintos tanto para adulto quanto pediátricos;
· Maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com antisséptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários tamanhos incluindo cateteres intravenosos e escalpes de diversos calibres; garrote; equipos de macro com injetor lateral e equipo de microgotas; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; almotolias com antisséptico; manta ou coberta metalizada para conservação do calor do corpo
· Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, braceletes de identificação, manta descartável;  
· EPI óculos, máscaras, capote ou aventais e luva.
Desenho Interior
· Reforço na lateral esquerda para fixação de equipamentos médicos;
· Banco baú com encostos e assentos estofados para acompanhantes com cintos de segurança;
· Armário na parte superior esquerda em compensado naval, revestido em fórmica, com portas corrediças de material tipo acrílico transparente;
· Assento do profissional responsável pelo transporte, anatômico, regulável em trilho deslizante para frente e para trás e giratório com cinto de segurança;
· Revestimento interno em material lavável de alta resistência e piso antiderrapante; 
· Acolchoado nas 04 laterais;
· Janela que permita abertura;
· Trilho para fixação e acomodação da maca de transporte.
Sistema de Oxigênio e Ar Comprimido 	
· Instalação de rede de oxigênio com cilindro valvulado com manômetro, com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador com sistema de Venturi), 02 (dois) Cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro conjugados e um cilindro de ar comprimido nas mesmas dimensões do de oxigênio, localizados na traseira da viatura, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais ou duplos para os cilindros de oxigênio e ar comprimido, com cintas reguláveis, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com duas válvulas pré-reguladas de maneira que se possa utilizar qualquer dos dois cilindros de oxigênio sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. 
· Sistema portátil de oxigeno completo: contendo cilindro de oxigênio de no mínimo 0,5 m³, válvula redutora com manômetro e fluxômetro e circuito do paciente (umidificador, chicote, nebulizador e máscara). Esse sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, devendo ter dispositivo de fixação adequada no salão de atendimento bem como poder ser fixado na maca. 
· 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA AVANÇADA MÓVEL (USA)

Finalidade: Veículo para transporte de paciente que inspira cuidado médico intensivo. Veículo com motorista (profissional com curso específico para condução de ambulância).
Descrição: Veículo do tipo furgão monobloco, original DE FÁBRICA, adaptado para ambulância de suporte avançado, com motor diesel, turbo alimentado, com potência mínima de 103 CV, PBT (peso bruto total) de 3.500 Kg no mínimo, equipados com ar-condicionado, tanto a cabine quanto o salão, direção hidráulica, sistema de comunicação Fixo e móvel, sirene, sistema de iluminação e sinalização, incluindo giroscópio. 
Características Mínimas a Serem Atendidas:
Carroceria e Cabine - O compartimento do paciente deverá ter no mínimo altura de 1.70 m, medida do assoalho ao teto, largura de 1.60 m, medida a 30 cm acima do assoalho do veículo e comprimento de 2.10 m medido da porta traseira ao encosto do banco do motorista;
Será necessária a comunicação ampla entre os compartimentos do motorista e paciente. Essa intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.4 m, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Deverá ser dotada de degrau ou estribo para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância sempre que a distancia do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm. As duas portas traseiras devem ter abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.7m, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância.
 - Porta lateral de correr.
 - Portas com trava de segurança.
· Vidros traseiros jateados com duas faixas transparentes.
Sistema elétrico - O sistema elétrico será o original do veículo, com montagem de bateria adicional. A alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria deverá ter no mínimo 120 A, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso, devendo possuir uma proteção para evitar corrosão caso ocorra vazamento de solução da mesma. O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados e os equipamentos médicos sem o uso da bateria dos mesmos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. 
Deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando o veículo estiver com o motor desligado. O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. 
Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (disjuntores automáticos ou manuais de rearmação), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. Os diagramas e esquemas de fiação em português, incluindo códigos e listas de peças padrão, deverão ser fornecidos em separado. 
As chaves, dispositivos indicadores e controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção. Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas, devem ser a prova de corrosão e de intempéries. O sistema elétrico deve incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiação eletromagnética e a consequente interferência em rádios e outros equipamentos eletrônicos. Central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusíveis instalada na parte superior do armário e chave geral próximo do motorista.  Inversor de corrente contínua (12 V) para alternada (110/220 V) com potência mínima de 1000 W. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2P+T) de 110 V (AC) e duas para 12 V (DC), além de interruptores com teclas do tipo “iluminadas”. As tomadas elétricas deverão estar distribuídas de maneira uniforme, mantendo uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento. Essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não. Um transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede  elétrica tanto de 110 como de 220 Vca e que forneça sempre 110 Vca para as tomadas internas, com um sistema automático de comutação da fonte de energia entre o transformador e o inversor, de modo que as tomadas de 110 V estejam sempre com alguma corrente. 
Ventilação - A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento do mesmo. Todas as janelas do compartimento de atendimento deverão propiciar ventilação, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema de ar condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Desenho Interior
· Reforço na lateral esquerda para fixação de equipamentos médicos;
· Banco baú com encostos e assentos estofados para acompanhantes com cintos de segurança;
· Lixeira e compartimento para guarda de prancha longa com cintos;
· Armário em toda a extensão na parte inferior e na parte superior esquerda em compensado naval, revestido em fórmica, com portas corrediças de material tipo acrílico transparente e com reforço pra fixação de equipamentos;
· Assento do profissional responsável pelo transporte, anatômico, regulável em trilho deslizante para frente e para trás e giratório com cinto de segurança;
· Revestimento interno em material lavável de alta resistência e piso antiderrapante;
· Trilho para fixação e acondicionamento da maca de transporte; 
· Acolchoado nas 04 laterais;
· Janela que permita abertura;
Iluminação - A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos:
· Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria), com vidros jateados com duas faixas no compartimento de atendimento.
· Artificial - deverá ser feita por no mínimo quatro luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 20 cm, em base estampada em aço inoxidável, lâmpadas alógenas de dupla intensidade, com lente em policarbonato translúcido, com acabamento corrugado para difusão da luz, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrões mínimos estabelecidos pela ABNT. Deverá possuir, também, duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas dicróicas com potência mínima de 50 W. A iluminação externa deverá contar com holofote na parte traseira da carroceria, com foco direcional em 180 graus.
Sinalização acústica e luminosa de emergência
· Na dianteira. Sinalizador acústico visual modelo Asa com sirene eletrônica de 100 (cem) Watts; o equipamento sonoro não poderá gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel.
· Nas laterais: 01 (uma) luz de cena na cor branca e 02 (duas) luzes de advertência na cor vermelha nas extremidades superiores com extrobo;
· Na traseira: 02 (duas) luzes de advertência na cor vermelha nas extremidades superiores das portas traseiras e 01 (um) farol de embarque no teto;
Materiais, Equipamentos e Medicamentos
· Bombas infusoras com bateria e equipo
· Monitor/Desfibrilador/Cardioversor tecnologia bifásica;
· Oxímetro de pulso portátil;
· Ventilador Pulmonar portátil, multiprocessado, com utilização específica para unidades móveis (ambulância a helicóptero), dispondo de baixo peso, longa autonomia em bateria (10 horas) e baixo consumo de 02 por empregar circuito eletrônico, permitir atender paciente adulto e pediátrico; 
· Circuito de respirador estéril de reserva; 
· Maca articulada com colchonete, suporte de soro e plasma (2), com rodas e com um conjunto de 03 (três) cintos de segurança, com tamanho regulável, com fecho tipo “push boton” (automotivo), para proteção do tronco, quadril e membros inferiores, medindo a maca, no mínimo de 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) de cumprimento por 0,75,6 (setenta e cinco centímetros de largura).
· Cadeira de rodas dobrável: para pacientes adultos; estrutura confeccionada em alumínio; com estrutura reforçada; assento e encosto destacáveis para limpeza; confeccionados em material resistente e impermeável; rodas com pneus de borracha, devendo ser alojada no compartimento traseiro, por um sistema seguro e que permita a fácil colocação e remoção.
· Prancha longa 02 (duas), com imobilizador lateral de cabeça e com conjunto de 03 (três) cintos reguláveis, com fecho tipo “push boton” (automotivo), capaz de suportar até 200 Kg de peso.
· Conjunto de colares cervicais com tamanhos distintos tanto adulto quanto pediátrico;
· Maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas tamanho 2 – 5; cânulas endotraqueais de 3 - 9; cânulas orofaríngeas adulto/infantil conjunto com 06 tamanhos diferentes; fios-guia para intubação; pinça de Magyll; cateteres de aspiração de variados calibres para aspiração pediátrica incluindo neonatal e adulto; cateteres nasais; máscara de oxigenação com reservatório e válvula não reinalante tamanho adulto e pediátrico, seringa de 20 ml; equipamento de ventilação positiva manual - bolsa válvula máscara com reservatório (AMBUR) adulto/infantil/neonatal, com máscara de silicone e bordo inflável tamanho adulto, pediátrico e neonatal; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; sonda nasogástrica de diversos tamanhos para uso pediátrico e adulto; luvas de procedimentos; dispositivo para fixação de cânula orofaríngea; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e retas; estetoscópio; esfigmomanômetro adulto (incluindo braçadeira para paciente obeso) e infantil (com braçadeiras pediátrica de pelo menos 02 tamanhos); bisturi descartável; máscara de oxigenioterapia de Venturi.
· Maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com anti-séptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários tamanhos incluindo cateteres intra-venosos e escalpes de diversos calibres; garrote; equipos de macro com injetor lateral e equipo de microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; agulhas de diversos tamanhos; torneiras de 03 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; almotolias com anti-séptico; manta ou coberta metalizada para conservação do calor do corpo
· Maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, braceletes de identificação, manta descartável;  
· EPI (óculos, máscaras, capote ou aventais e luva);
Medicamentos	
· Gerais: lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina, epinefrina, atropina; dopamina; aminofilina; dobutamina; hidrocortisona; glicose 50%;
· Soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%; ringer lactato;
· Psicotrópicos: difenil-hidantoína; morfina; meperidina; diazepan; midazolan;
· Medicamentos para analgésicos e relaxantes musculares: fentanil, ketalar, quelecin;
· Outros: água destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina; dinitrato de isossorbitol injetável e sublingual; furosemida; amiodarona; lanatosideo C.
Sistema de oxigênio e ar comprimido
· Instalação de rede de oxigênio com cilindro valvulado com manômetro, com régua tripla (a - alimentação do respirador; b - fluxômetro e umidificador de oxigênio e c - aspirador com sistema de Venturi - é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas).
· (dois) Cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro conjugados e um cilindro de ar comprimido nas mesmas dimensões do de oxigênio, localizados na traseira da viatura, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais ou duplos para os cilindros de oxigênio e ar comprimido, com cintas reguláveis, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com duas válvulas pré-reguladas de maneira que se possa utilizar qualquer dos dois cilindros de oxigênio sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. 
· Sistema portátil de oxigeno completo: contendo cilindro de oxigênio de no mínimo 0,5 m³, válvula redutora com manômetro e fluxômetro e circuito do paciente (umidificador, chicote, nebulizador e máscara). Esse sistema deverá ser integrado em um estojo ou estrutura de suporte, com alça para transporte, devendo ter dispositivo de fixação adequada no salão de atendimento bem como poder ser fixado na maca. 

PERFIL BÁSICO DO MOTORISTA CONDUTOR DA AMBULÂNCIA: 
MOTORISTA: Para operar as ambulâncias o motorista deverá preencher os seguintes requisitos mínimos:
· Possuir 1º grau completo;
· Ser maior de vinte e um anos;
· Estar habilitado, no mínimo há dois anos na Categoria D;
· Estabelecer contato telefônico com o Complexo Regulador da SMS e de operações e seguir suas orientações;
· Conhecer a malha viária local e a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local;
· Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco e/ou de condução de ambulância;
· Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
· Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
· Realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica;
· Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato, nos termos do artigo 75, VIII da lei 14.133.2021 com clausula resolutiva até que se conclusa o procedimento licitatório  Pregão Eletrônico nº 17/2024-SRP.


DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

		 As ambulâncias, objeto do presente estudo, serão apresentadas devidamente equipadas por tipo, com os motoristas e equipes devidamente uniformizados para início dos serviços (com todos os acessórios previstos), a fim de serem vistoriados e aceitos pela SMS, inclusive os veículos da reserva técnica.
		A CONTRATADA iniciará a execução dos serviços após o recebimento da ordem de serviço, a qual será emitida após a assinatura do contrato.

		Caso seja detectada alguma falha ou defeito na prestação do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar a troca satisfatoriamente em 60 (sessenta) minutos, a partir do contato da CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas.
		A CONTRATADA empregará os bens e os recursos humanos necessários para a boa execução do objeto de presente instrumento, sendo responsável pelos encargos de qualquer natureza oriundos do fornecimento, inclusive os de natureza previdenciária, tributária, trabalhista e comercial.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores especialmente designados, nos termos do Art. 117 da Lei n° 14.133/21.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
 A saúde consiste em um direito assegurado a todos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º c/c o art. 196, incumbindo ao Estado garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
 Neste sentido, o Município de Maricá, por intermédio da Secretaria de Saúde, vem buscando dar maior efetividade em suas ações, objetivando atender com êxito e qualidade os munícipes através da rede pública de serviços de saúde, dispondo de 14 ( torze) Unidades de Atendimento Móvel de Saúde, sendo , 05 (cinco) Hospital Municipal Conde Modesto Leal, 03 (três) Unidade de Pronto Atendimento de Inoã (UPA) , 4 (quatro) Hospital Ernesto Che Guevara e 2 (duas) Unidade de Urgência de Saúde Santa Rita (24h).
A contratação se faz necessária, considerando o número de atendimentos estimados e realizados, com o objetivo de proporcionar maior eficiência e agilidade no atendimento prestado aos usuários destas unidades, garantindo, assim, integridade, pois trata-se de um serviço essencial, contínuo e ininterrupto, não podendo, portanto, sofrer descontinuidade.
A contratação por meio da locação se torna mais vantajosa para a Administração Pública pelo fator econômico, já que a empresa vencedora do certame disponibilizará ambulâncias com motorista, ficando ainda responsável pela manutenção das ambulâncias e substituição das mesmas, no caso de necessidade, em um prazo de 60 (sessenta) minutos, combustível, pedágio, assim como ticket alimentação dos condutores sob sua responsabilidade encargos trabalhistas, seguro  e outros que venham a surgir, garantindo, assim, a boa continuidade e fluidez nos serviços.
Ademais, padroniza os procedimentos de atendimento, proporciona maior segurança aos usuários e contribui para a estruturação das unidades de saúde em vistas à valorização da vida e do ser humano.
Ressalte-se que para a prestação do socorro de forma imediata e eficaz é impreterível que existam veículo de resgate apropriado, para tanto em conformidade com a NBR 14561/00 – ABNT cujo teor aduz sobre os veículos para atendimento de emergências médicas e resgates e com a portaria do Ministério da Saúde n° 2048/02 GM a qual institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência que auxiliem no atendimento à vítima. Neste passo, deverá ser respeitada também a legislação vigente do CONTRAN que proíbe o transporte de acidentados em veículos não autorizados

QUANTITATIVO DO OBJETO

	ITEM
	OBJETO
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	

01
	· TIPO B - Veículo USB – veículo tipo furgão, monobloco, adaptado para ambulância com 01 (um) motorista
	

Unid.
	

10

	


02
	· TIPO D - Veículo USA – veículo tipo furgão, monobloco, adaptado para ambulância com 01 (um) motorista
	


Unid.
	
4



	TOTAL: 14
	



VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado para o fornecimento dos serviços supracitados será apresentado em Planilha anexada posteriormente. O valor previsto no orçamento considera a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Termo de Referência. Todos os custos diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Termo de Referência, mas julgadas essenciais ao cumprimento do seu objeto. Nenhuma reivindicação para pagamentos adicionais será considerada se decorrer de erro, interpretação ou avaliação pela CONTRATADA em relação ao presente instrumento.

 ÍNDICE DE REAJUSTE DO PREÇO E MARCO INICIAL:

Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses.
DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO

	A associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à Contratante para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas neste Estudo Técnico Preliminar.
	A empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo Contratante e nos limites expressamente indicados pela Secretaria de Saúde de Maricá.

DA GARANTIA DOS VEÍCULOS

O prazo de garantia deverá ser igual ao do contrato. Na hipótese de manutenção corretiva, os veículos locados deverão ser substituídos por outro similar, quando, por defeito de qualquer ordem, o mesmo ficar sem condições de uso por mais de 60 (sessenta) minutos, segundo avaliação dos responsáveis pelo conserto ou reparo, se a pane ocorrer em outro Município, que não seja uma capital, a substituição ocorrerá em um prazo de 60 (sessenta ) minutos.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

	A execução do contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhadas e fiscalizadas por 3 (três) servidores (Fiscal do Contrato e substitutos) a serem designados, na condição de representantes da Contratante.
Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados.
Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o artigo 117, § 1°, §2° e §3° da Lei 14.133/2021.
	São atribuições dos Fiscais do contrato, entre outras: receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, bem como os demais documentos exigidos no Termo de Referência, verificar o cumprimento do Instrumento de Medição de Resultado, e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;  Emitir pareceres a respeito de todos os atos da Contratada relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do Contrato;
	Cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes.
	É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.
	Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do contrato formalmente à Contratada, quer seja por meio do Supervisor ou diretamente ao Preposto, deverão ser respondidos em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas.
	Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao Fiscal do contrato para que este, caso entenda necessário, informe novo prazo de atuação da Contratada.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

	Destaca-se que, em que pese a regra constitucional acerca da necessidade da realização de procedimentos licitatórios, excepcionalmente é assegurada a contratação direta. Nesse sentido, admite-se a dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, VIII da lei 14.133/2021, em razão de situações emergenciais, caso em que o tempo necessário à licitação é incompatível com a urgência da contratação e com atendimento ao interesse público.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;
Disponibilizar orientação através de telefone, para casos de dúvidas ou esclarecimentos acerca dos serviços solicitados;
Fornecer os serviços solicitados conforme descrito neste documento;
Disponibilizar o veículo de resgate tipo UTI Móvel e Ambulâncias Básicas em perfeito estado de uso, sem danos, ou qualquer outra alteração que prejudique o uso do mesmo e respeitando as normas NBR 14561/00 - ABNT que trata de veículos para atendimento de emergências médicas e resgates e da portaria do Ministério da Saúde nº. 2048/02 GM a qual institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;
Disponibilizar o veículo de resgate tipo UTI Móvel e Ambulâncias Básicas com condutores habilitados e com os subsídios materiais proporcionando o atendimento de urgência e emergência e suporte avançado de vida durante todo o período estabelecido para a realização da intervenção;
Colocar à disposição da CONTRATANTE veículos reservas semelhantes para eventuais sinistros, emergências, manutenções e revisões, que deverão ser disponibilizados nos locais a serem indicados pela contratante no prazo máximo de 03 (três) horas;
A empresa contratada será responsável por todo fornecimento e imediata reposição dos materiais e insumos que compõem o veículo de resgate tipo USB e UTI Móvel, visando a regular execução dos serviços;
A contratada é responsável por todos os equipamentos de proteção individual, vestuário, alimentação, combustíveis, pedágios ou qualquer outro gasto relativo ao veículo e ao profissional socorrista que estará prestando o serviço para a CONTRATANTE; 
Responsabilizar-se integralmente por intercorrências relativas a acidentes de transito e infrações de trânsito;
Realizar semanalmente a lavagem interna e externa dos veículos e a higienização adequada;
Arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, bem como aqueles referentes a acidente de trabalho, F.G.T.S., PIS, com respeito a seus empregados/técnicos envolvidos na prestação dos serviços; 
Seguir toda a legislação vigente, em especial a CLT, no que diz respeito à segurança e higiene do trabalho;
Responsabilizar-se pelo pagamento do IPVA – Imposto sobre Veículos Automotivos e do Seguro Obrigatório, devendo apresentar o comprovante de quitação dos mesmos, no ato da entrega dos veículos para uso da CONTRATANTE;
Manter Contrato que englobe quaisquer tipos de Manutenções sejam elas preventivas ou corretivas, incluindo-se a parte mecânica, elétrica, borracharia, lanternagem, itens de segurança bem como seus componentes e dos outros acessórios do veículo para o veículo e equipamentos;
Possuir seguro dos veículos, para cobertura de eventuais danos envolvendo pacientes, acompanhantes, ou outras vítimas. As despesas com o seguro correrão por conta da CONTRATADA;
É de responsabilidade da CONTRATADA a administração da escala de serviço dos condutores para atendimento de urgência e emergência durante 24 (vinte e quatro) horas por dia;
Comunicar eventual necessidade de substituição dos veículos locados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias;
O documento de licenciamento anual do veículo deverá ser entregue juntamente com o veículo, no ato da contratação comprovando sua condição de zero km.
A CONTRATADA deverá prestar as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do recebimento da solicitação, por meio de um consultor designado para acompanhamento permanente da execução do contrato. A CONTRATADA pode ser solicitada a qualquer tempo para esclarecimento de dúvidas, customização do fornecimento e outras eventualidades que poderão surgir.
Comprovar os requisitos impostos pela Resolução Anvisa RDC nº 59, de 27 de junho de 2000.
Os veículos deverão atender a Portaria GM/MS nº 2048, de 05 de novembro de 2002.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
		À CONTRATANTE cabe durante a vigência do Contrato, além do cumprimento dos regulamentos de licitações e contratos, conforme decreto municipal nº 936/2022 da Prefeitura Municipal de Maricá e Lei Federal 14.133/21.
		Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade do fornecimento.
		Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
		Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	A CONTRATADA poderá ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, e será descredenciada no Sistema, pelo prazo de até 03 (três) anos, quando: deixar de celebrar ou de assinar o contrato ao ser convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no presente, apresentar documentação falsa exigida no certame, fizer declaração falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
	A inexecução do contrato, total ou parcial, execução imperfeita, demora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber assegurado o contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades:
a)	Advertência;
b)	Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 30% (trinta por cento);
c) impedimento de licitar e contratar; Art. 156, §3° da Lei 14.133/21.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar; 
c) O licitante ficará impedido de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Maricá - RJ pelo prazo de 03 (três) anos; Artigo 156, § 5° da Lei 14.133/21.
d)	Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública do Município de Marica – RJ, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
Parágrafo primeiro - A sanção prevista na alínea “b” deste item poderá ser aplicada cumulativamente à outra;
Parágrafo segundo - A multa administrativa prevista na alínea “b” não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas;
	O prazo de suspensão ou da declaração de idoneidade será fixado de acordo com a natureza da gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

DO PAGAMENTO:
	O pagamento será efetuado de acordo com os serviços efetivamente executados, após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Nº 4320/64, obedecido o disposto no art. 141 da Lei Nº 14.113/21.
	As Notas emitidas pela CONTRATADA deverão estar acompanhadas da “Solicitação de Fornecimento” e devidamente atestadas pelas comissões de fiscalização designadas pela Contratante. Essas Notas serão encaminhadas à Subsecretaria de finanças da SMS até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço e serão pagas até 30 (trinta) dias contados da data do seu recebimento pela Contratante. A nota a ser atestada pela Secretaria Municipal Requisitante, que é o Órgão fiscalizador, deverá conter o a descrição quantitativa de todos os itens fornecidos na aquisição.
•	Parágrafo primeiro - As Notas Fiscais relativas às cobranças deverão ser emitidas contra o Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 04.311.955/0001-10, sendo acompanhadas por comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes.
•	Parágrafo segundo – Verificados erros no documento de cobrança, ensejarão a devolução do mesmo, sendo que o prazo previsto no caput desta cláusula será contado a partir da nova apresentação.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONTRATADA deverá apresentar declaração que possui o objeto a ser contratado, ou pode disponibilizar quando demandado, no mínimo o quantitativo com as especificações solicitadas nesse Estudo Técnico Preliminar.
Não haverá cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado. 
Na hipótese de anuência do Contratante, o cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações de cedente e deverá atender todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.
A empresa a ser contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo Contratante e nos limites expressamente indicados pela Secretaria.
Em caso de subcontratação, a empresa a ser contratada permanecerá, integral e exclusivamente, a única responsável, tanto em relação a Contratante, como perante a terceiros, assim como, pelos serviços por ventura subcontratados, podendo inclusive a Contratante exigir substituição da empresa subcontratada, caso esta não esteja executando os serviços de acordo com os dispositivos contratuais.
A CONTRATADA será a única responsável por toda a manutenção (preventiva ou corretiva), inclusive pela substituição de peças quando necessário, devendo providenciar todos os recursos necessários e arcar com respectivos ônus, atendendo ao plano de manutenção do fabricante do veículo.
A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Manutenção para todos os veículos alocados no contrato, sempre que exigido pela Secretaria, no prazo por ela estabelecido.
Estão incluídos na manutenção os reparos dos pneus e a substituição de pneus gastos por novos.
Não será permitida a utilização de pneus recauchutados nos veículos locados.
Os veículos deverão ser mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, com a regulagem dos motores dentro dos padrões de fábrica, equipados com os acessórios, sobressalentes, ferramentas convencionais e os especificados em contrato.
Caso sejam constatadas deficiências que prejudiquem o desempenho do veículo locado, a CONTRATADA deverá sanar tais deficiências no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
Caso o problema não seja sanado nesse prazo, a CONTRATADA deverá substituir o veículo imediatamente, por outro de mesma especificação, equipamentos e acessórios de monitoramento.
Os veículos deverão ser substituídos por outros do mesmo tipo e modelo, sempre que, a juízo da Secretaria, estiverem comprometendo a segurança ou a normalidade de seu funcionamento.
Em caso de quebra de veículo durante trajeto, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para atendimento dos usuários em trânsito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
A CONTRATADA deverá providenciar a remoção dos veículos que apresentarem problemas de funcionamento que impeçam seu uso e seu conserto no local, em qualquer local e horário da ocorrência.
O veículo removido deverá ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Excepcionalmente, a fim de se evitar atrasos e/ou prejuízo à Secretaria, poderá ser admitido veículo diferente daquele que fora removido, no entanto, aquele deverá ser dotado de todos os acessórios deste.

DO FORO
	Ficará eleito o Foro da Comarca de Maricá para dirimir quaisquer questões decorrentes CONTRATO, assim como do Edital de Convocação e do Contrato que o sucederão, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
· A memória de cálculo do presente documento baseia-se na demanda de ambulâncias destinadas as Unidades de Saúde. A apuração do quantitativo de ambulâncias levou em consideração.
	UNIDADES BÁSICAS
TRADICIONAIS
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Posto de Saúde Santa Rita (24h)
	1
	1

	UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Hospital Municipal Conde Modesto Leal - HMCML
	4
	1

	Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - HMECG
	3
	1

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Inoã
	2
	1

	TOTAL
	14



As ambulâncias, por possuírem configurações diferentes, foram designadas a cada setor de forma a atender a natureza do seu trabalho. Desta maneira, foi feito um estudo para a distribuição dos mesmos, nos diferentes setores da área da saúde, de modo a atender a necessidade da população, destinando a ambulância mais adequada para o uso no cotidiano dos Munícipes de Maricá. 
Diante destes apontamentos, optamos pelo contrato de aluguel de ambulâncias, trata-se de uma contratação emergencial em virtude da urgência em atender a demanda na área de saúde da população de Maricá.

JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO.

Considerando as características do objeto a ser adquirido, a presente solução será contratada de uma única vez, não havendo, portanto, necessidade de parcelamento da solução.	
Os serviços descritos neste TR são de natureza continuada e comum, pois enquadram-se como serviços auxiliares, necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades. Por se tratar de contratação direta em razão da situação emergencial não há necessidade do parcelamento da solução. 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 

Tendo em vista que a equipe técnica da Secretaria de Saúde encontra-se capacitada em gerir o objeto em comento, bem como possui local apropriado e infraestrutura adequada para o recebimento dos equipamentos, não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.

CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Para a presente contratação não é necessária uma contratação correlata ou interdependente.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

No que couber, visando a atender ao disposto na legislação aplicável – em destaque às Instruções Normativas 05/2017/SEGES e 01/2019/SGD – a CONTRATADA deverá priorizar, para a execução dos serviços, a utilização de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais recicláveis, atóxicos e biodegradáveis. 
Além disso, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pela correta destinação final de todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias).

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

	Diante de todo o exposto, o profissional que subscreve o presente estudo técnico preliminar declara que: 
- A solução a ser promovida é a contratação de empresa especializada em serviços de aluguel de ambulâncias.
- O objeto do presente estudo técnico preliminar – ETP- destina-se à contratação de empresa especializada em Aluguel de ambulâncias.
Por fim, a equipe de planejamento declara que o contrato de aluguel de ambulâncias é viável e fundamental para a presente demanda, sendo a medida indispensável para atender as adequações legais.
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Anexo I

	UNIDADES BÁSICAS
TRADICIONAIS
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Posto de Saúde Santa Rita (24h)
	1
	1

	UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
	AMBULÂNCIA TIPO B
	AMBULÂNCIA TIPO D

	Hospital Municipal Conde Modesto Leal - HMCML
	4
	1

	Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - HMECG
	3
	1

	Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Inoã
	2
	1

	TOTAL
	14
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