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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

 
1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Área Requisitante: Secretaria de Obras – Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas. 

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA - ESTRADA DOS EUCALIPTOS - FAZENDA INGLESA – PETRÓPOLIS/RJ.


Trata-se da necessidade de execução de contenção em cortina atirantada na Estrada dos Eucaliptos – Fazenda Inglesa – Petrópolis/RJ, com o intuito de estabilizar o talude existente e prevenir a ocorrência de novos movimentos de massa, minimizando riscos estruturais, contribuindo para a segurança dos moradores e transeuntes que circulam pela área afetada, bem como para a preservação das condições de estabilidade do local.
Em vista disso, este Estudo Técnico Preliminar buscará evidenciar as condições de contratação dos serviços, sempre fundamentado na razoabilidade de sua implementação.

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Será realizado processo licitatório, onde as empresas aptas para participação no certame deverão apresentar a documentação necessária para habilitação e a proposta de preço. Será contratada a empresa que apresentar proposta mais vantajosa à Administração Pública, a qual não poderá ser maior que o preço de referência da planilha orçamentária que será elaborada por equipe técnica da Secretaria de Obras responsável pelo planejamento.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para a composição dos preços de referência da planilha orçamentária, que será elaborada por equipe técnica desta Secretaria, serão utilizadas composições e insumos baseados no catálogo EMOP por se tratarem de itens cujas características são compatíveis com as determinações do objetivo da contratação, e, para os casos onde não for possível obter itens compatíveis com este catálogo oficial, será realizada pesquisa de mercado, com cotações de 3 (três) empresas especializadas, adotando o preço médio entre as propostas obtidas, nos termos dos parágrafos 2º e 3° do artigo 23 da Lei 14.133/2021.


5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Após análise técnica do local indicado, constatou-se que o trecho em questão, situado na Estrada dos Eucaliptos – Fazenda Inglesa – Petrópolis/RJ, encontra-se em área de encosta com declividade acentuada, apresentando instabilidade do maciço e perda de suporte do solo em trecho adjacente à via pública, em decorrência de processo de movimentação de massa. Tal situação compromete as condições de estabilidade da área afetada, gerando risco de ocorrência de novos deslizamentos e impactos à segurança dos moradores, transeuntes e usuários da via.
Diante desse cenário, e visando promover melhorias nas condições de estabilidade geotécnica e segurança da área, a solução que melhor atende às necessidades identificadas é a execução de contenção em cortina atirantada. A contenção em cortina atirantada apresenta elevada eficiência para estabilização de encostas e taludes em áreas com limitação de espaço e presença de vias implantadas, permitindo a contenção do maciço com reduzida interferência na área existente e menor impacto durante a execução da obra. Além disso, o sistema possibilita a transferência dos esforços para camadas mais profundas e estáveis do solo por meio dos tirantes, proporcionando maior segurança estrutural, durabilidade e desempenho geotécnico da solução adotada.
Foram consideradas outras soluções de contenção, como muros de gravidade em concreto ciclópico e muros em gabião. Contudo, tais alternativas demandariam maiores áreas para implantação, execução de escavações mais extensas e maior sobrecarga sobre o terreno existente, fatores que se mostram menos adequados às características do local e que poderiam, inclusive, agravar as condições de instabilidade durante a fase executiva.
Dessa forma, a execução da contenção em cortina atirantada mostra-se como a alternativa técnica e economicamente mais adequada para o local, conciliando segurança, viabilidade executiva, durabilidade e menor impacto construtivo, justificando sua adoção para a estabilização da encosta e preservação das condições de segurança da via pública e da área adjacente.
Esta contratação encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar a partir dos seguintes requisitos:
· Definição do Local dos Serviços: 
· Estrada dos Eucaliptos – Fazenda Inglesa – Petrópolis – RJ.
· Definição dos Serviços a serem realizados:
· Demolição de mureta em concreto armado;
· Execução de preparo do terreno;
· Execução de marcação da obra;
· Execução de perfurações rotativas;
· Execução de escavação e aterro para implantação da contenção;
· Execução de controle tecnológico do concreto;
· Execução de cortina atirantada sobre estacas;
· Execução de camada vertical drenante;
· Execução de barbacãs;
· Execução de base de brita corrida;
· Instalação de tela tipo alambrado.
· As definições de cada serviço estarão apresentadas em material técnico (caderno de encargos, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro) elaborado pela Equipe Técnica da Secretaria de Obras;
· A definição dos preços unitários deverá estar explicitada na planilha orçamentária, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas às necessidades dos serviços a serem executados;
· A empresa contratada deverá apresentar as condições de garantia e assistência técnica, fornecendo atendimento completo, visando a satisfação do interesse público.
6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos foram levantados de acordo com o projeto desenvolvido para execução de contenção em cortina atirantada na Estrada dos Eucaliptos – Fazenda Inglesa – Petrópolis/RJ.
O custo estimado das quantidades será obtido mediante informações coletadas nos catálogos oficiais das tabelas EMOP e constarão informados na memória de cálculo.

7 – ESTIMATIVA DE VALORES

O custo foi estimado após realização de levantamentos feitos por equipe técnica especializada, optando-se pela mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborando-se orçamento para os serviços a serem executados com suas precificações devidamente justificadas em memória de cálculo, adotando-se o que foi técnica e economicamente mais favorável à Administração Pública.


8 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto não poderá ser dividido, pois trata-se de serviço com características semelhantes e, sendo assim, podem ser fornecidos pela mesma empresa com capacidade técnica comprovada e profissionais capacitados.


9 - CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Não haverá a necessidade de contratação correlatada ou interdependente.

10 – ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

De acordo com o projeto feito por equipe técnica especializada e baseado nos catálogos referenciais EMOP, chegou-se ao valor aproximado da planilha orçamentária de R$ 598.000,00 (quinhentos e noventa e oito mil reais).

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realização desta contratação, pretende-se proporcionar maior estabilidade ao trecho afetado, promovendo mais segurança aos moradores da área e aos transeuntes que circulam pela via pública, além de mitigar riscos de novos movimentos de massa e de danos à infraestrutura existente.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

As seguintes providências serão tomadas após a assinatura do contrato:
- Definição dos servidores devidamente capacitados que farão parte da equipe de fiscalização;
- Acompanhamento das ações previstas para a realização dos serviços do objeto contratado.

13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE/CONCLUSÃO 

Com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar, verifica-se que há viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.



14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP
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___________________________________________________
Wallace Lopes da Silva 
Arquiteto e Urbanista – A185297-3 CAU/RJ
DPCPPP/SOB
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