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SECRETARIA DE OBRAS 
DPCPPP – DEPARTAMENTO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS






 TERMO DE REFERÊNCIA
As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar a empresa contratada para prestação de serviço para Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP, a fim de subsidiar a proposta apresentada.

1. JUSTIFICATIVA:
Justificativa da necessidade da contratação: 
A contratação do objeto se justifica pela necessidade de OBRA PREVENTIVA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DA RUA JOÃO MARTINS DE BARROS – BATAILLARD – PETRÓPOLIS/RJ, OBJETO DO CONVÊNIO N° 966272/2024 – PAC ENCOSTAS, com o intuito de promover a redução do risco geológico e geotécnico associado aos processos de instabilidade de encostas e ampliar as condições de segurança do local.
O serviço deverá atender às especificações e exigências do Estudo Técnico Preliminar, Caderno de Encargos, Projeto, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro apresentados.
Desta forma, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vimos solicitar a contratação do objeto abaixo:

2. OBJETO:
	
	Contratação de Empresa especializada para execução de obra preventiva de contenção e drenagem de águas pluviais na localidade da Rua João Martins de Barros – Bataillard – Petrópolis/RJ, objeto do convênio n° 966272/2024 – PAC Encostas, conforme Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS
3.1. Geral
	Elaborar Projeto Executivo e executar obra preventiva de contenção e drenagem de águas pluviais, por meio da execução das soluções técnicas previstas no Projeto Básico, com o intuito de promover a estabilização geotécnica das áreas de intervenção, mitigar processos de instabilidade, erosão e escorregamentos de solo e reduzir os riscos associados a eventos pluviométricos intensos. Além disso, busca-se assegurar a correta captação, condução e lançamento das águas pluviais, minimizando a sobrecarga hídrica nas encostas e prevenindo a ocorrência de desabamentos e demais situações de risco, de modo a garantir a segurança da população local.

3.2. Específicos:
	No Projeto Básico foram demonstradas a viabilidade para a execução de 02 (duas) barreiras inelásticas de gabiões, sendo a primeira com, aproximadamente, 50m de extensão e a segunda com, aproximadamente, 18m de extensão, além de mureta de concreto armado chumbada na rocha, com aproximadamente 70m de extensão, e galerias e demais dispositivos em concreto armado para drenagem pluvial, de acordo com as demandas identificadas no local.

4. ESCOPO DO OBJETO:
	Os trabalhos deverão ser desenvolvidos sob regime de contratação semi-integrada, contemplando:
· Elaboração do projeto executivo;
· Elaboração de projeto “as built”;
· Execução completa da obra preventiva de contenção e drenagem de águas pluviais na localidade da Rua João Martins de Barros – Bataillard – Petrópolis/RJ.
Observações:
· Recomenda-se que a empresa contratada realize visita técnica ao local da intervenção, previamente ao processo licitatório para a contratação da obra. Poderá ser apresentada declaração de não comparecimento ao local, porém ressalta-se que a não realização da visita técnica por parte da contratada não a eximirá da responsabilidade sobre o pleno conhecimento do estudo de concepções, das condições locais e demais documentos técnicos que compõem este Termo de Referência, não sendo cabível qualquer alegação posterior de desconhecimento como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro.
· Além disso, deverá ser realizada vistoria inicial, quando do início dos serviços, tendo por finalidade permitir o pleno conhecimento das condições do local e suas especificidades. O reconhecimento prévio da área é fundamental para assegurar que os projetos reflitam com precisão as condições reais do local, bem como para evitar inconformidades técnicas ou operacionais durante a execução da obra.
· A realização da vistoria inicial quando do início dos serviços não servirá como ato substitutivo à visita técnica prévia, sendo esta facultativa e aquela obrigatória, e não poderá ser suscitada como justificativa para descumprimento contratual, alteração de prazos ou reequilíbrio econômico-financeiro, em caso de constatações de elementos que deveriam ter sido observados quando da realização de visita técnica prévia, caso esta não tenha sido realizada pela empresa contratada.
4.1. Elaboração do Projeto Executivo
	Nesta etapa a contratada elaborará o projeto em nível executivo com o detalhamento das alternativas contempladas no projeto básico, com as respectivas plantas, cortes e detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.
	Deverão ser apresentados, ainda no Projeto Executivo:
4.1.1. Peças gráficas completas com detalhamentos, contendo, no mínimo:
· Planta de Implantação / Situação;
· Planta de locação e implantação das estruturas de contenção e drenagem;
· Cortes transversais e longitudinais;
· Detalhamento das estruturas de contenção;
· Detalhamento das barreiras inelásticas de gabiões;
· Detalhamento da mureta de concreto armado chumbada na rocha;
· Detalhamento das estruturas e dispositivos de drenagem;
· Detalhamento das ligações, transições, dispositivos de captação e estruturas de deságue.
· Detalhamento dos trechos de galerias existentes a serem recuperados;
· Demais detalhes construtivos necessários à perfeita execução da obra.
4.1.2. Projeto de locação de canteiro:
· Planta de localização e implantação do canteiro de obras com a indicação do perímetro de canteiro, estruturas principais (refeitório, reservatórios, geradores, etc.) e caminho de serviços com indicações das intervenções e elementos necessários à implantação da obra;
· Memorial descritivo dos elementos a serem implantados com especificações e metodologias a serem empregados na execução;
· Memória de cálculo com volumetria e dimensionamento dos elementos em atendimento ao escopo do projeto.
4.1.3. Projeto de Terraplanagem e Movimentação de Terra:
· O detalhamento dos serviços de terraplanagem e movimentação de terra deverá observar as condições existentes no local e os parâmetros definidos nos estudos e projetos pertinentes;
· Deverão ser contemplados os serviços de escavação, carga, transporte, aterro, reaterro, regularização e demais movimentações de solo necessárias à implantação das estruturas previstas no Projeto Básico;
· Deverá ser realizada a compatibilização entre os serviços de movimentação de terra, as estruturas de contenção, o sistema de drenagem e as condições existentes no local;
· Deverá ser apresentada memória de cálculo com a volumetria dos serviços de movimentação de terra, em atendimento ao escopo do projeto.

4.1.4. Projeto Estrutural e Geotécnico:
· Os projetos estruturais e geotécnicos devem contemplar, no mínimo:
· Estruturas de contenção previstas no Projeto Básico;
· Mureta de concreto armado chumbada na rocha;
· Barreiras inelásticas de gabiões e respectivas estruturas de apoio e fundação;
· Estruturas em concreto armado integrantes do sistema de drenagem, quando aplicável;
· Recuperação estrutural dos trechos de galerias celulares existentes, conforme as condições verificadas em campo.
· Os elementos do projeto deverão apresentar detalhamento suficiente para a perfeita identificação das dimensões, volumes, materiais, armaduras e demais elementos construtivos necessários à execução.
· Os elementos de concreto armado deverão possuir indicação do tipo de concreto, incluindo fck e demais características necessárias, bem como o detalhamento das armaduras e formas.
· Deverão ser apresentados:
· Memorial descritivo dos serviços, com especificações e metodologias a serem empregadas na execução;
· Memória de cálculo estrutural, com dimensionamento dos elementos;
· Caracterização e avaliação das condições geológico-geotécnicas da área de intervenção;
· Definição dos parâmetros geotécnicos adotados, quando aplicável;
· Verificações de estabilidade das estruturas e do maciço, conforme as características e condições da intervenção;
· Compatibilização entre os projetos estruturais, geotécnicos e as condições existentes no local.

4.1.5. Projeto de drenagem:
Deverá contemplar o detalhamento do sistema de drenagem de águas pluviais previsto no Projeto Básico, visando garanti o adequado funcionamento hidráulico das estruturas e a segurança da área de intervenção, contendo, no mínimo:
· Galerias tubulares simples – GTS, nos diâmetros previstos em projeto;
· Galeria retangular simples em concreto armado;
· Recuperação dos trechos de galerias celulares em concreto armado existentes;
· Dispositivos de captação e condução das águas pluviais;
· Descidas d’água, ralos, caixas de passagem, poços de visita e estruturas de deságue;
· Estruturas de lançamento e dissipação de energia, quando aplicáveis;
· Integração e compatibilização com os sistemas de drenagem existentes.

4.1.6. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas dos Serviços e Materiais:
· As especificações técnicas, inerentes a todos os serviços previstos no Projeto Básico e detalhados no Projeto Executivo, deverão ser apresentadas pela contratada;
· Deverão constar das especificações técnicas os materiais, equipamentos, procedimentos e métodos executivos necessários à adequada execução dos serviços;
· As especificações deverão contemplar, inclusive, os requisitos de controle tecnológico, critérios de aceitação, procedimentos de execução e demais condições necessárias ao acompanhamento e fiscalização da obra;
· As especificações fornecidas no Projeto Executivo, acompanhadas das respectivas ARTs dos responsáveis técnicos, serão utilizadas para o acompanhamento pela fiscalização, devendo descrever de forma clara e objetiva os materiais e métodos executivos, de modo a possibilitar a adequada verificação e o aceite dos serviços.
Observações:
· Não serão admitidas alterações na concepção original do Projeto Básico, tampouco a substituição do sistema construtivo e estrutural previsto, ou a proposição de inovações tecnológicas. O Projeto Básico foi devidamente desenvolvido a partir de estudos técnicos, levantamentos de campo e análises das condições locais, tendo sido concebido de forma a atender integralmente às demandas, necessidades funcionais e características específicas da área de intervenção. Assim, quaisquer modificações que descaracterizem as soluções técnicas adotadas poderão comprometer o desempenho, a compatibilidade e a adequação da obra, não sendo, portanto, aceitas no âmbito desta contratação.
· Deverá ser apresentado projeto “as built” de todas as intervenções com a conclusão da obra.
· Os projetos deverão ser apresentados em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a NBR 16636 (Partes 1 e 2).

5. PRODUTOS:
Deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Obras/SOB/PMP os seguintes produtos, com respectivo resumo do seu conteúdo:
· Plantas do projeto executivo, desenhos, cortes e detalhamentos em escala adequada para a perfeita visualização/caracterização dos elementos a serem executados;
· Planta de implantação / localização da obra;
· Detalhes das estruturas de contenção, incluindo barreiras inelásticas de gabiões e mureta de concreto armado chumbada na rocha;
· Detalhes das estruturas, dispositivos e sistema de drenagem de águas pluviais;
· ARTs – CREA referentes ao Projeto Executivo e aos memoriais dos itens projetados, incluindo estruturas, contenção, drenagem e demais disciplinas necessárias;
· Apresentação dos projetos nos formatos de acordo com as normas vigentes;
· Arquivos dos relatórios de projetos no formato A4, contendo:
· Memorial descritivo;
· Dimensionamento das estruturas de contenção;
· Dimensionamento do sistema de drenagem;
· Notas de serviço das obras de contenção e drenagem;
· Memória de cálculo estrutural e geotécnico;
· Plano de execução das obas;
· Especificações técnicas dos serviços a executar.
· Deverão ser entregues 02 (dois) volumes impressos aprovados pelo município, para cada projeto, e além das vias originais, arquivos digitais com assinatura digital nos seguintes formatos:
· Pranchas e desenhos em formato .PDF e .DWG;
· Planilhas nos formatos .PDF e .XLS;
· Memoriais nos formatos .PDF e .DOC.
OBS.: As planilhas orçamentárias deverão ser apresentadas em formato editável (.XLS ou .XLSX) e em .PDF, contendo todas as fórmulas, vínculos e memórias de cálculo, devendo ser utilizada a função ARRED em todos os itens, de forma a assegurar a padronização dos cálculos e a compatibilidade com os procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Obras junto a plataforma TransfereGov – CEF.
· A forma de apresentação deverá ser a seguinte:
1. Capa;
2. Sumário;
3. Apresentação;
4. Mapas de localização;
5. Estudos;
6. Projetos;
7. Planilhas;
8. Memórias de cálculo estrutural;
9. Memorial descritivo / especificações;
10. Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs).
6. PRAZOS:
	O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro e Termo de Contrato, contados a partir da sua assinatura ou do recebimento da Autorização de Início de Serviços, acompanhada da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

7. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:
7.1. Características do Objeto
      Obra.
7.2. A execução dos serviços será efetuada:
Sito na Rua João Martins de Barros – Bataillard – Petrópolis/RJ

7.3. Prazo e validade da proposta:
 	O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

7.4. Descrição detalhada do serviço:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÕES
	APRESENTAÇÃO
	QUANTIDADE

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PREVENTIVA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DA RUA JOÃO MARTINS DE BARROS – BATAILLARD – PETRÓPOLIS/RJ, OBJETO DO CONVÊNIO N° 966272/2024 – PAC ENCOSTAS, CONFORME LEI 14.133/2021.
	UNIDADE
	1,0



7.5. Modalidade de Licitação:
Concorrência.

7.6. Critério de julgamento:
Menor preço.
7.7. Regime de Contratação:
Semi-integrada.

7.8. Forma de Contratação:
Execução (medição) por preço global.

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
· Implantação do canteiro de obras e das instalações provisórias;
· Limpeza, preparo e regularização das áreas de intervenção;
· Locação topográfica da obra;
· Execução de demolições, remoções e desmontagens necessárias;
· Execução dos serviços de movimentação de terra, escavação, reaterro e regularização do terreno;
· Execução das estruturas de contenção, incluindo mureta de concreto armado chumbada na rocha;
· Execução das barreiras inelásticas de gabiões para proteção e contenção;
· Execução das estruturas de drenagem de águas pluviais, incluindo galerias tubulares simples (GTS), galeria retangular em concreto armado, dispositivos de captação, poços de visita, caixas de passagem, ralos, descidas e estruturas de deságue;
· Recuperação dos trechos de galeria celular em concreto armado existentes, conforme previsto em projeto;
· Execução dos serviços de pavimentação e recomposição das áreas afetadas pelas intervenções;
· Execução dos serviços complementares necessários ao adequado funcionamento das estruturas implantadas;
· Limpeza final da obra e recuperação das áreas afetadas pela execução dos serviços.
9.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados conforme definido no cronograma físico-financeiro, após confirmação in loco, pelo engenheiro fiscal da Secretaria de Obras, dos serviços efetivamente executados, devidamente apontados em medições.
10. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
O recebimento provisório do objeto do contrato será feito após a execução da obra e comprovado a sua funcionalidade. O recebimento definitivo será efetuado por servidor(es) designado(s), mediante ateste, conforme artigo 140, inciso I alínea “b” da Lei 14.133/2021.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil pela sua perfeita execução.

11. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
	Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Advertência;
· Multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da contratação;
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.
  A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

19.01.15.451.2023.2.094-3.3.90.39.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

· Executar fielmente o contrato, de acordo com o presente documento e demais documentos vinculados a contratação;
· Manter, durante todo o prazo de execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação do serviço.
14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, serviço em desacordo com este Termo de Referência;
· Realizar o pagamento ao contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução do objeto; 
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, à contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.


15. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

15.1. Qualificação econômico-financeira
· Apresentar balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
· Apresentar Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
· Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
· II. Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
· III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante);
· Comprovar capital mínimo igual ou maior a 10% do valor da contratação;
· O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

15.2. Habilitação técnico-profissional
· Apresentar Certidão de Registro de Pessoa Jurídica atualizada, expedida pelo CREA e/ou Conselho Profissional competente, com prazo de validade em vigor; bem como apresentar atestado(s) de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado(s) no CREA e/ou Conselho Profissional competente, em nome da pessoa física que possua vínculo profissional formal com a licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, tanto para execução da obra quanto para elaboração do projeto executivo, com as características correspondentes aos seguintes itens de relevância:
· Execução de barreiras inelásticas de gabiões;
· Execução de estruturas de concreto armado em obras de contenção e drenagem;
· Execução de mureta de concreto armado chumbada em rocha;
· Execução de galerias de drenagem de águas pluviais.
· O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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15.3. Qualificação técnica da equipe
Deverá ser apresentada equipe mínima, conforme abaixo, com a devida comprovação de vínculo presente ou futuro com a empresa licitante, devendo ser observada a necessidade de manutenção dos responsáveis técnicos durante toda a execução da etapa correspondente, podendo haver substituição por profissional com acervo compatível, mediante a aprovação da fiscalização. Os profissionais deverão apresentar certidões de registro no CREA e de quitação. Quando da execução dos serviços, deverão emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e apresentá-las à fiscalização.
· Para elaboração de projeto executivo e as built, no mínimo:
· 01 (um) Engenheiro(a) civil sênior coordenador geral, com no mínimo 10 (dez) anos de formação e experiência comprovada compatível com o objeto da licitação, envolvendo obras de contenção e estabilização de encostas e sistemas de drenagem de águas pluviais; 
· 01 (um) Engenheiro(a) civil com especialização em dimensionamento de estruturas e com experiência comprovada em obras de contenção e drenagem.
· Para execução da obra, no mínimo:
· 01 (um) Engenheiro(a) Civil – Responsável Técnico Coordenador Geral da Obra, com no mínimo 05 (cinco) anos de experiência compatível e comprovada em obras de contenção e drenagem. Atribuições: Coordenação geral dos serviços, responsabilidade técnica pela execução, controle de qualidade e compatibilização dos projetos;
· 01 (um) profissional registrado no Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), sendo Técnico em Segurança do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho (registro no CREA).

16. FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Obras.


_________________________________________________
Wallace Lopes da Silva
CAU: A185297-3
(Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas)
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