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TERMO DE REFERÊNCIA
As especificações descritas neste documento têm como objetivo estabelecer as diretrizes para orientar as empresas interessadas no fornecimento para SMS, a fim de subsidiar a proposta apresentada.
1. JUSTIFICATIVA:
O Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo uma das prioridades do Governo Municipal através da Secretaria de Saúde, tendo como necessidade de contrato de locação de 03 (três) Unidades com Três Módulos Containers para instalação de Base Descentralizada – SAMU com cobertura para duas ambulâncias.
2. OBJETO:
Locação de 03 (três) unidades com 03(três) Módulos Habitacionais tipo Container cada para instalação de Base Descentralizada – SAMU, pelo período de 12 meses e prorrogáveis até o limite permitido por lei.

2.1 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
      A adoção do critério Menor preço Global justifica-se pelo fato de os serviços estarem previamente quantificados e pela busca de maior economicidade na contratação.

3. PRAZOS:
3.1. O prazo de entrega ou execução dos serviços deverá ser de até 30 (trinta) dias conforme contrato, a partir da sua assinatura ou recebimento da autorização de fornecimento.

4. MODO E LOCAL DO FORNECIMENTO:

4.1. A entrega ou execução dos serviços serão efetuadas:
· Vale das Videiras (Av. Paulo Martins Meira nº 1801)
· Secretário (Rodovia RJ 123 s/n.º, Secretário)
· Meio da Serra (Rua José Alves, s/n, Meio da Serra)

4.2. PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTA:
O prazo da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.




4.3. Descrição detalhada do produto e ou serviço:
Contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de locação e manutenção de estrutura modular tipo container – Quantidade: (03) Unidades.
Cada unidade a ser instalada corresponderá a três módulos habitacionais acoplados/interligados (conforme anexo), tendo como padrão as dimensões totais equivalentes a 7,50m x 6,00m em cada modulo (medidas externas, aproximadas), somado à área de cobertura para duas ambulâncias, área total da cobertura 123m2.

O container deverá conter os equipamentos, eletrodomésticos, móveis, materiais e dimensões com as características mínimas exigidas, conforme discriminado abaixo:
Especificação técnica das estruturas modulares tipo container:

Os módulos habitacionais tipo container deverá conter os equipamentos, eletrodomésticos, móveis, materiais e dimensões com as características mínimas exigidas, conforme discriminado abaixo: 

Seguir normas e padrões técnicos que regulamentam e fiscalizam todo o desenvolvimento da construção, normativos, legislação e demais normas vigentes e aplicáveis a construção de módulos habitacionais tipo containers; 


5 - DAS DIMENSÕES EXTERNAS:

Comprimento = 6.06 m
Largura = 7,50 m
P.D. = 2,90 m 

 Todos os módulos deverão atender as normas regulamentadoras NR18, NR10 e NR5410.

As estruturas deverão ser calculadas para resistirem à ação do vento sem a necessidade de ancoragens ao solo.

Os Módulos deverão possuir tensão admissível = 1.750kg/cm² para a primeira condição de carga e de 1.970Kg/cm² para a segunda condição de carga.

Estruturas

Os módulos habitacionais tipo container deverá possuir estrutura em aço galvanizado de perfil trabalhado ou dobrado propriamente interconectados através de soldagem ou por meio de parafusos.





Piso e Estrutura

Estrutura do piso deverá ser em aço galvanizado, alumínio ou inox, propriamente interconectado através de soldagem ou por meio de parafusos, com estrutura de apoio para placas cimentícias com espessura mínima de 30 mm com tratamento de fungos e cupim, que deverá ser revestido com piso vinílico com espessura mínima de 2 mm.

Estrutura de Teto

Teto em chapa corrugada com espessura 1,9 mm, com forração em painéis na espessura 50 mm, com preenchimento interno de PIR (Poliisocianurato) e duas folhas laminadas com pintura eletrostática na cor branca.

Das paredes, painéis de fechamento e divisórias.
	
Paredes com painéis tipo sala limpa na cor na espessura mínima de 50 mm, com preenchimento interno de PIR (Poliisocianurato) e duas folhas laminadas com pintura eletrostática na cor branca. 

Portas e Janelas

As portas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca 0.80m x 2.10m.

As janelas tipo de correr em alumínio medindo 1.00m x 1.00m com grade externa com pintura eletrostática na cor branca.


Deverão ser entregues com toda parte elétrica instalada, 01 condicionador de ar split 18.000btus, 01 condicionador de ar split 12.000btus, divisões internas em painéis espessura mínima de 50 mm, com preenchimento interno de PIR (Poliisocianurato), portas e janelas; Todas as despesas como: locomoção, instalações, fretes, funcionários, almoço/lanches, ou qualquer despesa por ventura efetuada e não citada nesse Termo de Referência, será de única e total responsabilidade da empresa vencedora do processo licitatório; 
A área total da base descentralizada corresponderá à área ocupada pelo conjunto de módulos habitacionais tipo containers, bem como a área correspondente ao sobre teto e a área de estacionamento - com capacidade para parqueamento de duas ambulâncias.

As unidades deverão ser equipamentos com:

a) 01 (uma) Sala de repouso (Área: 13,66 m2) com 02 (duas) beliches com colchões de intensidade D33 com as dimensões mínimas 78 x 188 x 14 cm em napa ou similar, mesa tipo secretária com cadeira giratória, um armário roupeiro em aço com 8 posições de aproximadamente (1,95 x 1,27) cada e um condicionador de ar tipo split de 12.000btus.





b) 01 (uma) Área de estar/copa (Área: 23,00 m2) dispondo de: mesa com quatro cadeiras; armário com pia de inox de 1,00 x 0,50 m, mesa de apoio; frigobar 120L; forno micro-ondas 30 l, instalado em suporte adequado e TV led de 42 polegadas e um condicionador ar tipo split de 18.000btus.

c) 01 Banheiro (Área: 3,31) A infraestrutura deve receber ponto de água fria e/ou quente: Um lavatório em louça com torneira, bacia sanitária tipo caixa acoplada, uma ducha higiênica, Box de vidro temperado com chuveiro de agua fria e quente. Os revestimentos de piso e parede devem ser lisos, resistentes, laváveis e de fácil higienização. O Box do chuveiro deverá ter piso em cerâmica antiderrapante, com fechamento em granito formando uma cuba com altura de 50 mm vedada em todo seu perímetro, além de um ralo com válvula metálica para evitar o retorno do odor do esgoto, e com uma porta de correr de vidro temperado para impedir que a água saia durante o banho. O banheiro deverá ter uma janela basculante de alumínio com vidro canelado e com dimensões de 400x400mm. Deverá contar com 01 Ponto de Energia.

d) 01 Depósito de matérias de limpeza - DML (1,80 m) Destinado à guarda de aparelhos, utensílios e material de limpeza, fornecidos pela contratada, deverá ter área aproximada de 1,80 m? A infraestrutura deve contar com ponto de água fria através de tanque de lavagem. Os revestimentos de piso e parede devem ser lisos, resistentes, laváveis e de fácil higienização. Deve contar com armário de apoio para guarda de materiais de limpeza e 01 ponto de energia, fornecidos pela contratada.

e)  01 Área coberta (55,60 m2) confeccionada em ferro estrutural e telhas galvanizadas para estacionamento de duas ambulâncias estacionadas simultaneamente. Esta área tem como atividade exclusiva a guarda das ambulâncias do SAMU, possuir área coberta mínima de 21,00m por veículo, possuindo pé direito livre que comporte o acesso do equipamento. Esta cobertura deve ser permanente.

f)  01 Abrigo (Área: 2 m2) para resíduos e recipientes sólidos Ambiente destinado à guarda temporária de recipientes de resíduos sólidos, aguardando a coleta pública. Área Mínima: 2.00 m2 - Devendo comportar no mínimo 02 coletores de resíduos sólidos 

g) Sinalização, os três módulos habitacionais deverão ser adesivados em toda sua extensão e sinalizado conforme a padronização do ministério da saúde.
 A contratada deverá seguir, de forma irrestrita, todas as normas e padrões visuais estabelecidos no "Manual de Identidade Visual - SAMU 192" (disponível no portal Gov.br do Ministério da Saúde).
A contratada será responsável por obter a versão mais atualizada do manual junto ao Ministério da Saúde antes de iniciar a produção de quaisquer itens
Deverá ter sinalização adequada na saída das ambulâncias de acordo com a padronização do ministério da saúde.



DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
A manutenção preventiva e corretiva fica a cargo da Contratada durante todo o período de Locação Equipamentos, acessórios, peças e partes serão reparados ou trocados sempre que houver necessidade ou desgaste precoce. 
Quando for constada e caracterizada avaria ocasionada por uso indevido, vandalismo ou má utilização o mesmo não poderá ser realizado sem autorização prévia da Contratante.
- Da Substituição de peças: A Contratada deverá fornecer as peças necessárias ao funcionamento do equipamento sem ônus; No caso em que o equipamento exigir desativação para reparo, a Contratada obriga-se a substituí-lo por outro das mesmas características, no prazo de 10 dias a contar da notificação; As peças substituídas deverão ser retiradas pela Contratada; Toda qualquer solicitação de manutenção deverá ser atendida em até 24 horas, a partir do recebimento da mesma.
DA VISTORIA
Vistoriar obrigatoriamente as instalações e equipamentos dos locais indicados neste termo de referência, com o objetivo de conhecer os locais e as condições para a prestação do serviço, objeto deste, devendo ser agendada com a Secretaria de Saúde de Petrópolis SMS - Petrópolis – RJ.
    As Empresas ao apresentar a proposta, considerar-se-á como tendo vistoriado todas as instalações assinaladas, entendendo-se como vistoria: “A constatação de um fato em imóvel, mediante exame circunstanciado dos elementos que o constituem, objetivando uma avaliação precisa do serviço e materiais necessários”.
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5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após o aceite do equipamento, contados do adimplemento das obrigações contratuais.

6. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
· O recebimento provisório do objeto do contrato será feito no ato da entrega dos serviços.
· 	O recebimento definitivo será efetuado por servidor designado, conforme Lei nº 14.133/21.

7. SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO:
· Pelo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto da licitação, o contratado sujeitar-se-á às seguintes sanções:
· Multa por inadimplemento do objeto da licitação conforme abaixo:
· 20% (vinte por cento) do valor global atualizado do objeto da licitação, em caso de; 

· A aplicação da multa acima prevista não exime a Contratada de responder por perdas e danos causados à Municipalidade, por ação ou omissão, observado o que dispõem os artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro.

· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal direta e indireta, até que seja promovida a reabilitação do licitante perante a municipalidade.


8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Conforme elemento de despesa informado pelo Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

9. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:
· Executar fielmente o contrato, de acordo com o edital;
· Manter durante todo o prazo da entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
· Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;


10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
· Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
· Rejeitar, no todo ou em parte, produto em desacordo com este Termo de Referência;
· Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado;
· Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega do equipamento;
· Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega, fixando prazo para a sua correção;
· Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa;









11. FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização do Contrato será exercida pela Contratante através de funcionário designado pela Secretaria de Saúde.


__________________________________________
         PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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