ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA (Uso facultativo)


	Pregão:
	29/2026 – COMPRASGOV n° 11/2026

	Objeto:
	Aquisição de Portas e acessórios, para reposição, sob demanda, no Terminal Rodoviário de Cascavel e Terminais de Transbordo do Transporte Coletivo Urbano


	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE

	Razão social:
	

	CNPJ:
	

	Endereço completo:
	

	CEP:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	



	GRUPO 01 – PORTAS EM ALUMINIO

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/ FABRICANTE
	UND
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:1500mm Largura 600mm
	
	UND
	25
	
	

	02
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:1500mm Largura 700mm
	
	UND
	5
	
	

	03
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:1700mm Largura 700mm
	
	UND
	5
	
	

	04
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:1700mm Largura 950mm
	
	UND
	5
	
	

	05
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:2100mm Largura 800mm
	
	UND
	10
	
	

	06
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:2100mm Largura 900mm
	
	UND
	8
	
	

	07
	Porta de Alumínio, tipo Veneziana (palheta ventilada), cor Preta, com fechadura externa, acabamento padrão popular, (incluso execução de furos e duas copias de chave) com guarnição, dobradiças, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. Altura:2100mm Largura 1000mm
	
	UND
	5
	
	

	VALOR TOTAL R$ (........)



	GRUPO 02 – PORTAS METÁLICAS

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/
FABRICANTE
	UND
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Porta metálica de abrir, medida 2,10 x 0,80, completa composta pelos seguintes elementos:
 Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”, consulin reto para cadeado.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8", consulin reto para cadeado.
Fechadura externa para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de cilindro, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades), 
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	13
	
	

	02
	Porta metálica de abrir, medida 2,10 x 0,90, completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”, consulin reto para cadeado.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8", consulin reto para cadeado.
Fechadura externa para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de cilindro, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades), 
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	3
	
	

	03
	Porta metálica de abrir, medida 2,10 x 0,60, completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”, consulin reto para cadeado.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8", consulin reto para cadeado.
Fechadura externa para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de cilindro, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades), 
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	5
	
	

	04
	Porta metálica de abrir, medida 1,60 x 0,60, completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8".
Fechadura tipo ferrolho de sobrepor, acabamento cromado ou equivalente, acionamento por deslizamento manual, dimensões compatíveis com a porta.
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	15
	
	

	05
	Porta metálica de abrir, medida 1,90 x 0,90, completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8".
Fechadura tipo ferrolho de sobrepor, acabamento cromado ou equivalente, acionamento por deslizamento manual, dimensões compatíveis com a porta.
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	10
	
	

	06
	Porta metálica de abrir, medida 1,60 x 0,80, completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8".
Fechadura tipo ferrolho de sobrepor, acabamento cromado ou equivalente, acionamento por deslizamento manual, dimensões compatíveis com a porta.
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	3
	
	

	07
	Porta metálica de correr, medida 2,10 x 1,13 completa composta pelos seguintes elementos:
Folha da porta: estrutura em perfil metálico 30, chapa 18 (espessura de aproximadamente 1,2 mm), dobradiça reforçada 4”, consulin reto para cadeado.
Revestimento: chapa de aço preta chapa 18 (1,2 mm). 
Batente: metálico, confeccionado em cantoneira de 1 1/4" x 1/8", consulin reto para cadeado.
Fechadura externa sistema de gancho (“bico de papagaio”) para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de cilindro, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades).
Puxador metálico para porta de correr, comprimento mínimo 200 mm, confeccionado em aço inoxidável, modelo tipo alça, fixação por parafusos, resistente ao uso contínuo e às intempéries, incluso acessórios para instalação.
Trilho metálico dimensionado para suportar o peso da porta, composto por trilho, roldanas, suporte de fixação. 
Acabamento: pintura na cor branca ou preta (conforme demanda), aplicada sobre fundo anticorrosivo (primer).
Incluso fornecimento, transporte e instalação.
conforme imagem ilustrativa em anexo.
	
	UND
	10
	
	

	VALOR TOTAL  R$ (......)



	ACESSÓRIOS – ITENS AVULSOS

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	MARCA/
FABRICANTE
	UND
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Cadeado de segurança em latão maciço, corpo com largura mínima de 40 mm, haste em aço temperado e cromado, sistema de segredo por chave, resistente à corrosão, acompanhado de no mínimo 2 chaves, fornecimento. Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	70
	
	

	02
	Cadeado n° 30 Haste Longa 75mm de Latão.
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	30
	
	

	03
	Cadeado n° 50 em Latão
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	30
	
	

	04
	Caixa cofre de parede para guarda segura de chaves, estrutura em aço carbono ou material metálico de resistência equivalente, sistema de abertura por senha mecânica de combinação numérica (segredo), instalação de sobrepor em parede, resistente as condições climáticas externas, acompanhada de kit de instalação, cor predominante, preto ou cinza, fornecimento e instalação.
	
	UND
	7
	
	

	05
	Cilindro (miolo) para fechadura com segredos iguais (Keyed Alike – KA), permitindo a abertura de múltiplas portas por meio da mesma chave. Fabricado em material de alta resistência, com acabamento cromado ou equivalente, compatível com as fechaduras existentes. Deve ser fornecido com conjunto de, no mínimo, 2 (duas) chaves por cilindro. Produto novo, sem uso, acompanhado dos respectivos acessórios para instalação. 
(marca de referência PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente)
	
	UND
	40
	
	

	06
	Dobradiça reforçada 4" (quatro polegadas) para porta metálica, fabricada em aço carbono ou material de resistência equivalente, adequada para suportar portas de metal de uso frequente. Acabamento galvanizado, zincado ou equivalente, com resistência à corrosão e ao desgaste. Produto novo, sem uso, fornecido com os acessórios necessários para instalação. Marcas de referência ou qualidade equivalente compatível com a aplicação, fornecimento.
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	90
	
	

	07
	Fechadura externa para porta de alumínio, acabamento padrão popular, (incluso duas copias de chave).
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	100
	
	

	08
	Fechadura externa para porta de madeira, acabamento padrão popular, (incluso duas copias de chave).
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	30
	
	

	09
	Fechadura externa para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de Cilindro (miolo) para fechadura com segredos iguais (Keyed Alike – KA), permitindo a abertura de múltiplas portas por meio da mesma chave, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades), parafusos e demais acessórios necessários para instalação, fornecimento.
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	40
	
	

	10
	Fechadura externa sistema de gancho (“bico de papagaio”) para porta metálica, máquina de embutir com distância de broca de 30 mm, espelho e maçanetas metálicas, acabamento cromado ou equivalente, acompanhada de cilindro, conjunto de chaves (mínimo 2 unidades).
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	60
	
	

	11
	Puxador metálico para porta de correr, comprimento mínimo 200mm, confeccionado em aço inoxidável, modelo tipo alça, fixação por parafusos, resistente ao uso contínuo e às intempéries, incluso acessórios para instalação.
	
	UND
	20
	
	

	12
	Trinco fecho ferrolho 11/2 Pol 40mm para porta de alumínio, cor preto.
Marca de referência:  PADO, 3F, ALIANÇA ou equivalente
	
	UND
	130
	
	

	VALOR TOTAL R$ (....) 




	IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

	Nome Completo (sem abreviatura):
	

	CPF:
	

	Identidade/Órgão Expedidor:
	

	Cargo/Função:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	

	Endereço Completo:
	

	Cidade/UF:
	

	CEP:
	



Prazo de validade da proposta: ............ (...............) dias, contados da data limite estipulada para a apresentação.
Demais condições:
a) Apresentar juntamente com a proposta de preço a Planilha de Custos e Formação de Preços preenchida (Caso se trate de contratação de obras ou serviços de engenharia, ou serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra);
b) Ao efetuar essa proposta, esta empresa proponente declara ter tomado pleno conhecimento do Edital, do Termo de Referência e dos demais documentos integrantes da presente licitação estando ciente das obrigações das partes e das condições de prestação dos serviços;
c) Esta empresa proponente declara que todas as despesas diretas e indiretas envolvidas no provimento dos serviços estão incluídas nos valores desta proposta de preços, que possui capacidade técnico-operacional adequada e que os preços são exequíveis;
d) A proposta deve ter validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.



_____________________, ______ de ________________ de 20_____
(local e data)




_____________________________________________
Razão Social e CNPJ da Empresa Proponente



_____________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante
Legal da Empresa Proponente

