QUANTITATIVO POR SETOR REQUISITANTE
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	SETOR REQUISITANTE
	QUANTIDADE POR SETOR REQUISITANTE

	1
	Aspirador de pó e água capacidade mínima de: 14, características adicionais: 3 níveis de filtragem, bocais, prolongador, material: plástico, potência mínima de: 1400w, tensão alimentação: 110v. 
	CPP
	5

	2
	Soprador acionamento: elétrico, potência mínima de 1400w, tipo: térmico, voltagem: 110v
	CPP
	2

	3
	Secador / Soprador características adicionais: com bico e trava , material: polímero, potêncian mínima de 2000w, seletor temperatura: 5, tensão alimentação: 110v, tipo: portátil, uso: humano
	CPP
	3

	4
	Liquidificador capacidade mínima de 2l, potência mínima de 1400w, características adicionais: mínimo de 12 velocidades, função com pulsar, mínimo de 6 lâminas de aço inoxidável, copo em plástico, acrílico ou tritan (não será aceito copo de vidro), uso: doméstico, voltagem: 110v
	CPP
	2

	5
	Liquidificador Industrial capacidade mínima de 8l, potência mínima de 1200w, material base: aço inox, material copo: aço inoxidável, tensão nominal: 127v
	CPP
	2

	6
	Desumidificador aplicação: desumidificação ambiental, capacidade: vazão nominal 6.960 m3/h, características adicionais: unidade desumidificadora de ar hcd-9000 sa plus2, número de fases: monofásico, voltagem: 110v
	CPP
	3

	7
	Fragmentadora de Papel Profissional: Nível para dados sensíveis: com nível P-4 ou superior. Acionamento: Automático, com sensor de presença de papel; Capacidade: Fragmente de 15 a 100 folhas de papel A4 75 g/m²- em grandes volumes de papel e suporte fragmentar  CD/DVD, Disquete, clipes e grampos, eliminando a necessidade e preparo prévio. Com entrada independente para CD/DVD/Disquetes); Cesto: média de 25 a 30 litros, tipo gaveta; Cor Preta (127V e 220v); Dimensões média: 43,4 x 61,7 x 36,5 cm (L x A x P) Funcionamento contínuo por uma a duas horas; Motor: Por indução magnética; Tenha uso Flexível: Modos automático e manual Nível de  ruído: 55 e 60 dB - silenciosa.  Tipo de corte: Partículas que atenda a lei de LGPD. Peso:  media de 13,7 Kg; Potência: Com excelente potência para fragmentar Com Reversão Mobilidade: Com 4 Rodízios para movimentar/ transportar  Sensores de segurança: – Presença do cesto (sem o cesto não funciona); – Cesto cheio; – Sobrecarga (excesso de  folhas); – Superaquecimento (proteção térmica); – Voltagem: 127V
	EDA
	2

	
	
	COAD
	1

	
	
	Auditoria
	1

	8
	Ventilador diâmetro: 50cm, ultra silencioso, material: plástico, cor preto, potência mínima do motor: 160w, quantidade velocidade: 3, mínimo de 6 pás, tensão alimentação: 110v, tipo: mesa
	CPP
	30

	
	
	CCD
	5

	9
	Ventilador tipo circulador de ar, com diâmetro de hélice de 40 cm, potência mínima de 160 W, voltagem 110/127V, equipado com no mínimo 6 (seis) pás e 3 níveis de velocidade. O equipamento deve possuir dimensões aproximadas de 51,7 cm de altura, 51 cm de largura e 23 cm de comprimento, na cor preta ou similar. A estrutura (carcaça, base e grade) deverá ser confeccionada em plástico de alta resistência (ABS, polipropileno ou equivalente), não sendo aceito material metálico ou aço inoxidável, com hélice também em material plástico resistente. Deve possuir grade de proteção removível para limpeza e sistema de inclinação ajustável. O equipamento deverá ser do tipo doméstico/leve, não industrial, com predominância de componentes plásticos, visando menor peso, facilidade de manuseio e adequação ao ambiente interno. MARCA: BRITÂNIA
	CCSL
	23

	
	
	DGD
	3

	
	
	DMA
	20

	
	
	CPE
	2

	10
	Forno micro-ondas, capacidade volumétrica mínima de 32l (ou superior), e de volume útil mínima de 19l (ou superior), cor: branca, material: aço, potência 1400w ou superior, características adicionais: timer/relógio, trava de segurança e funções pré-programadas como descongelar, voltagem 110/127v. 
	CASA DA LEITURA
	1

	
	
	DMA
	15

	
	
	CCD
	1

	11
	Geladeira duplex, capacidade volumétrica  de 432 a 455 litros; Sistema de Degelo Frost Free; Cor: branca; Tipo: Vertical; Características adicionais: alarme de porta aberta, porta ovos, compartimento extra frio, gaveta para legumes/frutas, mínimo de 3 prateleiras no refrigerador, mínimo de 4 prateleiras na porta do refrigerador; mínimo de 1 prateleira no congelador; mínimo de 2 prateleiras na porta no congelador, Voltagem: 110V. 
	DMA
	1

	
	
	CASA DA LEITURA
	1

	
	
	GABINETE
	1

	
	
	[bookmark: _GoBack]COAD
	7

	12
	Cafeteira elétrica, filtro permanente e removível, capacidade de água mínima de 1l, capacidade mínima de 30 xícaras de café, sistema corta pingo (antigotejamento), jarra de vidro, função manter aquecido, indicador de nível de água, voltagem 110v
	CASA DA LEITURA
	1

	
	
	BEC
	1

	
	
	CPE
	1

	
	
	CCD
	1

	13
	Aparelho telefônico sem fio com display digital, com identificação de chamadas, frequência 1,9Ghz, Aplicação: Central Pública/PABX, autonomia aproximada de 20 horas de conversa, Função Redial, Botão Flash, tipo de alimentação: bateria ou pilha recarregável, cor preto, voltagem 110v.
	COAD/RH
	20

	14
	Aquecedor De Água Elétrico aplicação: pias, bidês e lavatórios, características adicionais: digital, microcomputador interno, antichoque e si, voltagem: 110/220v
	CPP
	3

	15
	Kit Porteiro eletrônico com Interfone, Câmera, Fechadura elétrica, Botoeira e chaves. Tela 4,3", mínimo de 4 chaves. tensão alimentação: 110v
	COAD
	5

	16
	Ventilador características adicionais: oscilante, regulagem de altura e velocidade, cor: preta, diâmetro: 50cm, material: aço e plástico, potência mínima do motor 150w, mínimo de 8 pás, tensão alimentação: 110v, tipo: coluna
	CASA DA LEITURA
	5

	17
	Bebedouro de água gelada e natural com compressor, tipo coluna, para galão de 20l, com torneira distinta para as temperaturas, voltagem 110v.
	CPE
	2

	18
	Frigobar 120L, 1 porta, Cor Branca, 3 prateleiras no interior do frigobar e 1 gaveta multiuso na parte interior e inferior do frigobar, pelo menos 3 prateleiras na porta do frigobar, organizador de garrafas e porta-latas, 110v
	CPE
	2

	
	
	COAD
	14

	
	
	ARQUITETURA
	1

	19
	Máquina de café Capacidade: 20 litros; Material: aço inoxidável; Potência mínima de 2500W; Voltagem: 220V; Características adicionais: visor de nível de água, termostato e 3 torneiras (TOR); 2 reservatórios. Aplicação: industrial
	DMA
	3

	20
	Smartv 55 polegadas; Tensão de alimentação: 110v; Tipo de tela: LED; Resolução 4K, Características adicionais: entradas HDMI e USB, conectividade Bluetooth e Wi-Fi; Acessórios: controle remoto.
	DMA
	10

	21
	Trena Laser Digital Recarregável, Cor: Verde, bateria recarregável, display com indicadores, tela clara, funções de cálculos, alta precisão de medição, alcance: até 120m
	ARQUITETURA
	2



