[image: BRASÃO 2]       PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ
    ESTADO DE SÃO PAULO
MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA/CAU, para o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos necessários à execução dos serviços de construção de um quiosque em alvenaria nas proximidades do Igaraçu Park		
Local: Vicinal Lauro Perazolli - Igaraçu do Tietê/SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Locação de obra de edificação
- A locação da obra será executada com gabarito de madeira, conforme projeto executivo, garantindo o correto posicionamento da edificação quanto aos eixos, alinhamentos, cotas e níveis. Antes do início das escavações, todas as medidas deverão ser conferidas e aprovadas pela fiscalização.

2. FUNDAÇÃO

2.1 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t
- As fundações serão executadas por meio de estacas escavadas mecanicamente com diâmetro de 25 cm. A perfuração deverá ocorrer até a profundidade necessária, garantindo estabilidade das paredes da escavação e limpeza do fundo antes da concretagem.

2.2 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
- As valas para vigas baldrame e demais elementos de fundação serão executadas mecanicamente, com profundidade de até 2,00 metros. O material excedente deverá ser removido e destinado em local apropriado.

2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
- A armadura da viga baldrame do prédio terá as dimensões 15cm x 27cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.
- A armadura da viga baldrame da varanda terá as dimensões 15cm x 15cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.
- A armadura da viga baldrame do prédio terá as dimensões 15cm x 27cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.
- A armadura das sapatas terá as dimensões de 100cm x 100cm x 30cm e será composta por barras de aço CA-50 de 10m.

2.4. Concreto usinado, fck = 25 MPa
- Será empregado concreto usinado com resistência característica mínima de 25 MPa. 

2.5 Lançamento e adensamento de concreto em fundação
- O lançamento deverá ocorrer de forma contínua, evitando segregação dos materiais, seguido de adensamento mecânico com vibrador de imersão para eliminação de vazios e perfeita compactação.

2.6 Forma em madeira comum
- As formas serão executadas em madeira comum, devidamente travadas e alinhadas, proporcionando estabilidade durante a concretagem e garantindo as dimensões previstas em projeto.

2.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos
- Será aplicado camada de impermeabilizante com pintura asfáltica por toda a extensão da viga baldrame.

[bookmark: _Hlk235000217]2.8. Canaleta estrutural de cerâmica de 14 x 19 x 19cm  
- Será executada com blocos canaleta estrutural cerâmico de 14 x 19 x 19 cm a viga baldrame da varanda do quiosque, que deverão ser devidamente armadas e preenchidas com concreto estrutural.

3. ALVENARIA
3.1 - Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm
- As paredes serão executadas com blocos cerâmicos de vedação de 19 cm, assentados com argamassa apropriada, mantendo alinhamento, nivelamento, prumo e espessura uniforme das juntas.

3.2 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
- A armadura dos pilares do prédio terá as dimensões 15cm x 15cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.
- A armadura da viga de respaldo da laje terá as dimensões 15cm x 27cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.
- A armadura da canaleta após a laje do prédio terá as dimensões 15cm x 15cm e será composta por 4 barras de aço CA-50 de 10mm e estribos de 4,2mm com espaçamento de 20cm entre eles por toda a armadura.

3.3 - Concreto usinado, fck = 25 MPa
- Será empregado concreto usinado com resistência característica mínima de 25 MPa. 

3.4 - Lançamento e adensamento de concreto em estrutura
- O lançamento deverá ocorrer de forma contínua, evitando segregação dos materiais, seguido de adensamento mecânico com vibrador de imersão para eliminação de vazios e perfeita compactação.

3.5 - Contraverga moldada in loco com utilização de blocos de canaleta, espessura de 20cm. AF_03/2024
- As contravergas serão executadas sob os vãos das janelas, moldadas in loco com blocos canaleta de 20 cm, devidamente armadas e concretadas, com a finalidade de distribuir as cargas e minimizar o surgimento de fissuras nas alvenarias.

3.6 - Verga moldada in loco com utilização de blocos de canaleta, espessura 20cm. AF_03/2024
- As vergas serão executadas sobre os vãos de portas e janelas, moldadas in loco com blocos canaleta de 20 cm, devidamente armadas e concretadas, garantindo a adequada distribuição das cargas sobre os vãos.

3.7 - Forma em madeira comum
- As formas serão executadas em madeira comum, devidamente travadas e alinhadas, proporcionando estabilidade durante a concretagem e garantindo as dimensões previstas em projeto.

3.8 - Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
- Para execução dos serviços em altura será utilizado andaime tipo torre metálica com dimensões aproximadas de 1,50 x 1,50 m, dotado de piso metálico e demais dispositivos de segurança exigidos pelas normas vigentes.

3.9 - Canaleta estrutural de cerâmica de 14 x 19 x 19cm  
- Será executada com blocos canaleta estrutural cerâmico de 14 x 19 x 19 cm a viga baldrame da varanda do quiosque, que deverão ser devidamente armadas e preenchidas com concreto estrutural.


4. LAJE
4.1 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa.
- Utilização de laje pré-fabricada com vigotas treliçadas e lajotas cerâmicas, com capa de concreto de 25 Mpa. A laje deverá ser apoiada com escoras metálicas com vão de no máximo 1,10m entre elas de modo a dar estabilidade para a concretagem.

4.2 Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento
- O lançamento e adensamento do concreto será feito por bombeamento.

5. TELHADO

5.1 Fabricação e instalação de tesoura inteira de madeira aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica, incluso içamento. AF_10/2025
- As tesouras serão fabricadas em madeira aparelhada, com vão de 4,00 metros, incluindo transporte, içamento, montagem e fixação, garantindo estabilidade e resistência da cobertura.

5.2 Ripa não aparelhada, 1,5 x 5 cm, em maçaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região
- As ripas, com seção de 1,5 x 5 cm, em maçaranduba, angelim ou madeira equivalente, serão instaladas com espaçamento adequado ao modelo de telha cerâmica, proporcionando perfeito apoio e alinhamento.

5.3 Pilar de madeira serrada, maçaranduba ou equivalente da região, aparelhado, fixado com vergalhão, seção quadrada 20 x 20 cm, comprimento de 3 m. AF_03/2024
- Os pilares serão executados em madeira serrada aparelhada, com seção de 20 x 20 cm e comprimento de 3,00 metros, fixados por meio de vergalhões ou sistema equivalente, conforme projeto estrutural.

5.4. Viga de madeira serrada, peroba do norte ou equivalente da região, aparelhada, seção retangular 7,5 x 23cm. AF_03/2024
- As vigas de madeira serrada, em peroba do norte ou madeira equivalente da região, aparelhadas e com seção retangular de 7,5 x 23 cm, serão instaladas de pilar a pilar, para suporte da estrutura do telhado, garantindo a adequada distribuição das cargas e a estabilidade da cobertura.







5.5 Viga de madeira serrada, peroba do norte ou equivalente da região, aparelhada, seção retangular 6x12cm. AF_03/2024
- As vigas de madeira aparelhada, seção de 6 x 12 cm, serão executadas servindo de apoio aos elementos da cobertura e assegurando sua estabilidade.

5.6 Tabua aparelhada 2,5 x 15 cm, em maçaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região
- As tabeiras serão executadas com tábuas aparelhadas de 2,5 x 15 cm, em maçaranduba, angelim ou madeira equivalente da região, fixadas nas extremidades da cobertura, proporcionando acabamento, proteção da estrutura do telhado e suporte para a fixação das telhas nas bordas.

5.7 Cumeeira de barro emboçado tipo: romana
- A cumeeira será executada com peças cerâmicas tipo romana, assentadas e emboçadas com argamassa, garantindo perfeito acabamento e vedação contra infiltrações.

5.8. Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019
- A cobertura será executada com telhas cerâmicas de encaixe tipo romana, em telhado com mais de duas águas, incluindo transporte vertical, alinhamento, fixação e todos os acessórios necessários para garantir perfeita estanqueidade e acabamento.

Observações:
A) A empresa é responsável pelo fornecimento e uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), em conformidade com as normas vigentes.


Igaraçu do Tietê, 22 de julho de 2026.



____________________________________
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Engº Civil Luis Roberto Machado
CREA/SP 5069940773
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