[image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
      Estado de São Paulo - CEP 16.480-023
                    

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025



CONTRATANTE: Município de Guaimbê.



OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.


 
[bookmark: _Hlk164415586]VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.807.113,16 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETE MIL E CENTO E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).



DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/05/2025 às 09h00 (horário de Brasília).



CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.



MODO DE DISPUTA: Aberto.



PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ, ESTADO DE SÃO PAULO por meio da SENHORA MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES, PREFEITA DO MUNICÍPIO, sediado Rua Marechal Deodoro nº 261 – Bairro Centro – CEP 16.480-000 – Guaimbê – SP, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO:

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

DO REGISTRO DE PREÇOS 

1.2. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2. PARTICIPAÇÃO:

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES (SICAF) e no SCPI PORTAL DE COMPRAS, em atividade econômica compatível com o seu objeto, sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição nos referidos Cadastros. 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Para os itens da COTA RESERVADA, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.6. NÃO PODERÃO DISPUTAR ESTA LICITAÇÃO: 

2.6.1.  Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.6.3. sociedades cooperativas;

2.6.4. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.6. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.8. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.11. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021;

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade;

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.13. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.


[bookmark: _Toc135469226]3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

[bookmark: _Ref113886867]3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

[bookmark: _Ref113968921]3.2. NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, O LICITANTE DECLARARÁ, QUE: (conforme modelo mostrado no Anexo III deste Edital)

3.3. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

3.4. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

3.5. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3.6. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.8.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.8.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.9. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

3.9.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
3.9.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

3.9.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.9.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.9.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.9.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.9.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;

3.9.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

3.9.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

3.9.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações.

3.9.11. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

3.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.8 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.11. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.12. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.13. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
[bookmark: _Ref116992247]3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.14.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.14.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

[bookmark: _Toc135469227]4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor Unitário e Total de cada item, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data de sua apresentação;

4.1.2. Unidade de Medida;

4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os serviços necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

4.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

[bookmark: _Toc135469228]5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

[bookmark: _Hlk114646655]5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento).

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

[bookmark: _Hlk113697759]5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

[bookmark: _Hlk113697816]5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.15. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

[bookmark: art60§1i]5.18.6. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos ou prestados por:

5.18.6.1. Empresas estabelecidas no território do Estado em que este se localize;
[bookmark: art60§1ii]
5.18.6.2. Empresas brasileiras;

[bookmark: art60§1iii]5.18.6.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

[bookmark: art60§1iv]5.18.6.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a pregoeira poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

[bookmark: _Hlk117016948]5.20.4. A pregoeira solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.20.5. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

[bookmark: _Toc135469229]6. DA FASE DE JULGAMENTO:

[bookmark: _Ref117019424]6.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e

6.1.3. Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).
6.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante;

6.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Pregoeira diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, a Pregoeira verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência da pregoeira, que comprove:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

[bookmark: _Toc135469230]7. DA FASE DE HABILITAÇÃO:

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-ﬁnanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.9.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

7.10. A verificação pela pregoeira, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

[bookmark: _Ref114663151]7.10.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da pregoeira.

7.11. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.12.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.12.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

[bookmark: _Ref114670319]7.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

[bookmark: _Ref114665528][bookmark: _Ref114665515]7.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.1.

7.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.




[bookmark: _Toc135469233]8. DOS RECURSOS:

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

[bookmark: _Hlk135318381][bookmark: _Hlk135315794]8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados nos sítios eletrônicos: http://guaimbe.ddns.net:8079/COMPRASEDITAL/ e www.guaimbe.sp.gov.br.

[bookmark: _Toc135469234]9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

[bookmark: _Ref114668085][bookmark: _Hlk114652595]9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;

[bookmark: _Ref114668108]9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

[bookmark: _Ref114668139]9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

[bookmark: _Ref114668249]9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

[bookmark: _Ref114668245][bookmark: _Ref114668247]9.1.5. Fraudar a licitação;

9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

[bookmark: _Ref114668251]9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

[bookmark: _Ref114668252]9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

9.2.1. Advertência; 
9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

[bookmark: _Hlk113876035]9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

9.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

[bookmark: _Toc135469235]10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@guaimbe.sp.gov.br.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

[bookmark: _Toc180399230]11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

[bookmark: _Ref167884937]11.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

[bookmark: _Ref167884958]11.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: 

a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias úteis; ou

c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

11.4. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

11.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

11.7. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.



[bookmark: _Toc135469231]12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

12.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

12.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

12.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

12.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

[bookmark: _Toc135469232]12.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA: 

13.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

[bookmark: _Hlk132991372][bookmark: _Hlk132989696]13.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e 

13.1.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

13.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

13.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
13.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

13.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

13.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

13.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 31 e art. 32 do Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024.

13.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

13.4.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

13.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

[bookmark: _Toc135469236]14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico http://guaimbe.ddns.net:8079/COMPRASEDITAL/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I – Termo de Referência;

14.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

14.11.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;

14.11.4. ANEXO IV – Modelo Arquivo Declaração (Fase Cadastramento da Proposta Inicial).

GUAIMBÊ, 11 DE ABRIL DE 2025.




MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES
PREFEITA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
[bookmark: _Hlk82471863]
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:

1.1. Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

	ITEM
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR
UNITÁRIO
R$
	VALOR
TOTAL
R$

	COTA PRINCIPAL

	1
	001.112.830
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CARREGADEIRAS COMPACTAS, ESCAVADEIRAS E OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS QUE UTILIZAM PNEUS 10.5/65-16. TAMBÉM É ADEQUADA PARA VEÍCULOS COMERCIAIS EM OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES OU DE DIFÍCIL ACESSO.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI DESENVOLVIDA PARA RESISTIR AO DESGASTE E A CONDIÇÕES
SEVERAS DE USO, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR PERFURAÇÕES E IMPACTO. ELA GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO DESAFIADORAS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO EM CASO DE FUROS OU DANOS,
REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE E PERMITINDO UMA MANUTENÇÃO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. SUA
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES E RÁPIDAS.
• DESEMPENHO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO,
CONTRIBUINDO PARA UMA OPERAÇÃO MAIS EFICIENTE E SEGURA. A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO CORRETA DO PNEU MELHORA A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS DIFÍCEIS. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE OPERAM EM AMBIENTES DESAFIADORES, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO.
	UN
	5,
	155,00
	775,00

	2
	001.112.825
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDA PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, A CÂMARA DE AR OFERECE RESISTÊNCIA AO CALOR, IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA DURAR MAIS TEMPO, MESMO SOB USO INTENSO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR PERMITE REPAROS RÁPIDOS E EFICAZES EM CASO DE
FUROS OU DANOS NOS PNEUS, GARANTINDO MENOR TEMPO DE INATIVIDADE E MANUTENÇÃO MAIS SIMPLES E ECONÔMICA.
• DESEMPENHO: A CÂMARA DE AR CONTRIBUI PARA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PARA O CONFORTO
DURANTE A CONDUÇÃO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DOS PNEUS ADEQUADA E AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL. ELA TAMBÉM MELHORA A ADERÊNCIA E A TRAÇÃO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS DIFÍCEIS E RODOVIAS. ESTA CÂMARA DE AR É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E DURÁVEL PARA VEÍCULOS PESADOS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PNEUS.
	UN
	14,
	158,33
	2.216,62

	3
	001.112.828
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTROS VEÍCULOS QUE UTILIZAM PNEUS 12,5/80 R18. ELA É ADEQUADA PARA USO EM RODOVIAS, TERRENOS AGRÍCOLAS E ATÉ MESMO EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, OFERECENDO MAIOR TRAÇÃO E ESTABILIDADE.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA RESISTIR AO DESGASTE, ABRASÃO E IMPACTOS
TÍPICOS DE VEÍCULOS EM USO INTENSO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: O DESIGN DA CÂMARA DE AR FACILITA REPAROS RÁPIDOS EM CASO DE DANOS OU FUROS NOS PNEUS, PERMITINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E UMA MANUTENÇÃO MAIS EFICIENTE. ALÉM DISSO, SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO RÁPIDO E PRÁTICO.
• DESEMPENHO: OFERECE ESTABILIDADE E CONFORTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU
CONSTANTE, O QUE CONTRIBUI PARA UMA CONDUÇÃO MAIS SEGURA E EFICIENTE. ALÉM DISSO, MELHORA A ADERÊNCIA E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS IRREGULARES OU DIFÍCEIS.
A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA CONFIABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE, GARANTINDO UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL E FACILITANDO A MANUTENÇÃO E O USO PROLONGADO.
	UN
	6,
	241,67
	1.450,02

	4
	001.112.834
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. UTILIZADA PRINCIPALMENTE EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, MINAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO PESADA.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR 12.4-24 É PROJETADA PARA RESISTIR AO USO INTENSIVO E SEVERO,
OFERECENDO RESISTÊNCIA AO DESGASTE, IMPACTOS E PERFURAÇÕES. SUA DURABILIDADE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU E REDUZ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO FREQUENTE.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: PERMITE REPAROS RÁPIDOS EM CASO DE FUROS OU DANOS NO PNEU,
REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE E AUMENTANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL. SUA INSTALAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, FACILITANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E SEGURANÇA, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO IDEAL DO
PNEU, O QUE RESULTA EM MELHOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA. ESSE DESEMPENHO SUPERIOR MELHORA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E CONTRIBUI PARA UM DESGASTE UNIFORME DO PNEU, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL, CONFIÁVEL E DE FÁCIL MANUTENÇÃO PARA TRATORES AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO.
	UN
	8,
	330,00
	2.640,00

	5
	001.112.833
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. É AMPLAMENTE UTILIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO,
MINERAÇÃO E EM OUTRAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDA PARA RESISTIR AO DESGASTE E AO IMPACTO CONSTANTE, A CÂMARA DE AR 14.9-28 PROPORCIONA UMA LONGA VIDA ÚTIL. ELA FOI PROJETADA PARA SUPORTAR CONDIÇÕES EXTREMAS DE OPERAÇÃO, GARANTINDO RESISTÊNCIA AO CALOR, ABRASÃO E DANOS CAUSADOS POR PERFURAÇÕES.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA A MANUTENÇÃO DO PNEU, PERMITINDO REPAROS RÁPIDOS EM CASO DE FUROS OU DANOS. SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES E PRÁTICAS, PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E MENOR TEMPO DE INATIVIDADE.
• DESEMPENHO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO NO USO, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU
CONSTANTE E AJUDANDO A MELHORAR A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA EM TERRENOS IRREGULARES. ISSO CONTRIBUI PARA UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO, ALÉM DE AJUDAR A REDUZIR O DESGASTE IRREGULAR E PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO PNEU. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TRATORES AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PESADOS. PROPORCIONA UMA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES.
	UN
	3,
	415,00
	1.245,00

	6
	001.112.827
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS INTERURBANOS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, OPERANDO PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E TERRENOS DE TRABALHO DIFÍCEIS.
• DURABILIDADE: PROJETADA PARA RESISTIR AO DESGASTE EXCESSIVO, CALOR, IMPACTOS E ABRASÃO, A
CÂMARA DE AR OFERECE UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: O DESIGN TUBELESS (SEM CÂMARA DE AR) FACILITA A SUBSTITUIÇÃO E O
REPARO DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE EM CASO DE DANOS OU FUROS, COM MENOS TEMPO DE INATIVIDADE DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO, MANTENDO A PRESSÃO
DOS PNEUS ESTÁVEL E EVITANDO O DESGASTE IRREGULAR. ISSO RESULTA EM MAIOR TRAÇÃO, MELHOR
ADERÊNCIA, REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.
ESTA CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM COMPONENTE DURÁVEL E DE ALTA PERFORMANCE PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, GARANTINDO A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES EM TERRENOS DESAFIADORES.
	UN
	27,
	460,00
	12.420,00

	7
	001.112.829
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES:
IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR O USO INTENSO EM RODOVIAS, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E OPERAÇÕES INDUSTRIAIS.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI PROJETADA PARA OFERECER LONGA VIDA ÚTIL, RESISTINDO AO
DESGASTE EXCESSIVO E AO IMPACTO CONSTANTE. ELA TAMBÉM SUPORTA CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR E À ABRASÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU
DANOS NO PNEU, PERMITINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL. SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E FÁCIL.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO ADEQUADA
DO PNEU, O QUE MELHORA A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM TERRENOS DIFÍCEIS. ISSO RESULTA EM MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO PNEU. ESTA CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA PARA VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO DE ALTA QUALIDADE E MAIOR VIDA ÚTIL DO PNEU.
	UN
	18,
	473,33
	8.519,94

	8
	001.112.832
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 18.4-30. A CÂMARA DE AR É PERFEITA PARA USO EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ÁREAS DE AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O DESEMPENHO DO PNEU É ESSENCIAL.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI PROJETADA PARA SUPORTAR O DESGASTE INTENSO E IMPACTOS
CONSTANTES, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E RESISTINDO A CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO SEVERAS. ELA É RESISTENTE AO CALOR, AO FRIO E AO USO PROLONGADO, GARANTINDO QUE O PNEU MANTENHA SUA EFICIÊNCIA E DESEMPENHO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: SUA ESTRUTURA FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU
DANOS, GARANTINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL. A INSTALAÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA DE AR SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS ÁGIL E PRÁTICO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA CONSTANTE, O QUE RESULTA EM MELHOR TRAÇÃO, ADERÊNCIA E SEGURANÇA. A CÂMARA DE AR TAMBÉM CONTRIBUI PARA UM DESGASTE UNIFORME DO PNEU,
PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL E MELHORANDO O DESEMPENHO GERAL. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO RESISTENTE, DURÁVEL E EFICIENTE PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONFIÁVEL E SEGURO EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS.
	UN
	14,
	557,67
	7.807,38

	9
	001.112.824
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, ESTRADAS E TERRENOS URBANOS.
• DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONSTANTE E ÀS CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO, COMO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO. A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA LONGA VIDA ÚTIL QUANDO BEM MANTIDA.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA REPAROS EM CASO DE DANOS OU FUROS NO
PNEU, PERMITINDO UMA RECUPERAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, SEM A NECESSIDADE DE TROCAR O PNEU COMPLETO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE AO VEÍCULO, ALÉM DE MELHORAR A
DIRIGIBILIDADE, REDUZINDO OS IMPACTOS DA ESTRADA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU.
ESTA CÂMARA DE AR É IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E CONFIÁVEL PARA GARANTIR O BOM DESEMPENHO DOS PNEUS 275/80 R22,5, MANTENDO A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DOS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS.
	UN
	45,
	227,50
	10.237,50

	10
	001.112.831
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS E ÔNIBUS URBANOS. TAMBÉM É ADEQUADA PARA ALGUNS TIPOS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO, QUE UTILIZAM PNEUS 7.50 R16.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E ALTA RESISTÊNCIA A DANOS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU
DANOS NO PNEU, O QUE RESULTA EM MENOS TEMPO DE INATIVIDADE. SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO IDEAL DO PNEU, O QUE MELHORA A TRAÇÃO, A ADERÊNCIA E A SEGURANÇA DURANTE A OPERAÇÃO. ISSO TAMBÉM CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO DESGASTE IRREGULAR E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.
A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL, EFICIENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, GARANTINDO ALTA
PERFORMANCE, SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE NAS MAIS DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO.
	UN
	23,
	103,33
	2.376,59

	11
	001.112.836
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MOTOS DE TRAIL, OFF-ROAD E MODELOS ESPORTIVOS, ESPECIALMENTE PARA USO EM TERRENOS MAIS DESAFIADORES, COMO ESTRADAS DE TERRA E TRILHAS.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR 80/100 R18 FOI PROJETADA PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS DE
OPERAÇÃO, COMO TERRENOS IRREGULARES E SUPERFÍCIES ÁSPERAS, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E BOA RESISTÊNCIA A DANOS. SUPORTA VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E EXIGE POUCA MANUTENÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: FÁCIL DE INSTALAR E SUBSTITUIR, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA
CONVENIÊNCIA E RAPIDEZ NA MANUTENÇÃO DE SUA MOTOCICLETA. CASO OCORRA ALGUM FURO OU DANO, O REPARO É SIMPLES, O QUE REDUZ O TEMPO DE INATIVIDADE E MANTÉM O VEÍCULO OPERACIONAL.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A PILOTAGEM, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU IDEAL. A CÂMARA DE AR CONTRIBUI PARA UMA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO, O QUE É ESSENCIAL PARA GARANTIR TRAÇÃO E CONTROLE DA MOTOCICLETA, PRINCIPALMENTE EM TERRENOS OFF-ROAD E TERRENOS ACIDENTADOS. A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO É A ESCOLHA IDEAL PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM DURABILIDADE, DESEMPENHO E SEGURANÇA EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS, OFERECENDO EXCELENTE RESISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU DURANTE A PILOTAGEM.
	UN
	3,
	104,67
	314,01

	12
	001.112.835
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE:
A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
OFERECENDO LONGA VIDA ÚTIL MESMO SOB USO INTENSO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU DANOS. SUA
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE,
SEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO MOTORISTA.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A PILOTAGEM, AJUDANDO A
MANTER A PRESSÃO DO PNEU IDEAL PARA GARANTIR UMA EXCELENTE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E SEGURANÇA. ISSO CONTRIBUI PARA UMA MELHOR PERFORMANCE DA MOTO, SEJA NO USO DIÁRIO OU EM TERRENOS MAIS DESAFIADORES.
A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PRODUTO DURÁVEL, EFICIENTE E CONFIÁVEL, GARANTINDO ALTO DESEMPENHO E SEGURANÇA PARA MOTOCICLETAS DE DIFERENTES TIPOS E APLICAÇÕES.
	UN
	3,
	86,67
	260,01

	13
	001.112.826
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO CALOR, SUPORTANDO CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO E GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO POR LONGOS PERÍODOS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO E EFICIENTE EM CASO DE
FUROS OU DANOS NOS PNEUS, O QUE REDUZ O TEMPO DE INATIVIDADE E MELHORA A PRODUTIVIDADE.
• DESEMPENHO: CONTRIBUI PARA O CONFORTO E A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, PROPORCIONANDO UMA
CONDUÇÃO MAIS SUAVE E AJUDANDO NA MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS. ISSO RESULTA EM MELHOR TRAÇÃO, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS PNEUS. ESTA CÂMARA DE AR É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E DE ALTA PERFORMANCE PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 900X20, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.
	UN
	14,
	151,67
	2.123,38

	14
	001.112.807
	PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS
• TIPO: TL (SEM CÂMARA), PROPORCIONANDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E RESISTÊNCIA ADICIONAL
CONTRA DANOS
• BANDA DE RODAGEM: L1, IDEAL PARA TERRENOS AGRÍCOLAS SUAVES, OFERECENDO TRAÇÃO EFICAZ SEM
PREJUDICAR A ESTRUTURA DO SOLO
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS QUE OPERAM EM
SOLO MACIO E CONDIÇÕES DE AGRICULTURA LEVE A MODERADA
• CAPACIDADE DE CARGA: ADEQUADO PARA SUPORTAR AS DEMANDAS DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS EM
OPERAÇÕES NORMAIS ESTE PNEU OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA NECESSÁRIAS PARA TAREFAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO EM TERRENOS MAIS SUAVES, COM A VANTAGEM DO DESIGN SEM CÂMARA, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO.
	UN
	3,
	1.500,00
	4.500,00

	15
	001.112.800
	PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS PESADOS QUE TRANSITAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 110 KM/H (CATEGORIA K)
ESTE PNEU OFERECE A COMBINAÇÃO IDEAL DE DESEMPENHO, DURABILIDADE E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, TORNANDO-SE UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA FROTAS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS ASFALTADAS.
	UN
	11,
	2.717,00
	29.887,00

	16
	001.112.799
	PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS • VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 110 KM/H (CATEGORIA K)
COM UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ E VERSATILIDADE, ESTE PNEU É IDEAL PARA GARANTIR O
MÁXIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA, MESMO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA DESAFIADORAS. SUA CONSTRUÇÃO DE
ALTA RESISTÊNCIA AJUDA A REDUZIR O DESGASTE PREMATURO E ASSEGURA MAIOR LONGEVIDADE DO PRODUTO.
	UN
	15,
	2.839,67
	42.595,05

	17
	001.112.798
	PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1100 R22,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM RODOVIAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA AO
ASFALTO, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E EFICIENTE, COM MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM
EM PISTAS SECAS E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS
COMERCIAIS QUE OPERAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, GARANTINDO
CONFIABILIDADE E ALTO DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO
CONFORTO DURANTE VIAGENS LONGAS E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU.
ESTE MODELO É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM PNEU ROBUSTO, DURÁVEL E EFICIENTE, PROJETADO
PARA OFERECER SEGURANÇA, DESEMPENHO E ALTA RESISTÊNCIA A VEÍCULOS PESADOS EM OPERAÇÕES DE
TRANSPORTE EM RODOVIAS.
	UN
	15,
	3.242,00
	48.630,00

	18
	001.112.804
	PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 12,5/80 R18 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL 
• BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVAÇÃO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SOLTOS E
IRREGULARES
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE
OPERAM EM TERRAINS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO ESTE PNEU É IDEAL PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURANÇA EM TERRENOS DIFÍCEIS. SUA CONSTRUÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E BANDA DE RODAGEM AGRESSIVA GARANTEM UMA PERFORMANCE EFICIENTE E DURADOURA EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES.
	UN
	6,
	2.848,67
	17.092,02

	19
	001.112.811
	PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 12.4-24 
• CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA 
• PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
• USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM 
PRECISA DE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL E DURADOURO EM SUAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MESMO SOB CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO MAIS EXIGENTES.
	UN
	9,
	3.446,67
	31.020,03

	20
	001.112.810
	PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
• PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS 
• IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO 
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA EFICIÊNCIA, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA, OFERECENDO ÓTIMO 
DESEMPENHO NO CAMPO, MESMO EM SOLOS DESAFIADORES.
	UN
	3,
	4.575,33
	13.725,99

	21
	001.112.803
	PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1400X24 
• CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
• BANDA DE RODAGEM: GL2/L2, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS AGRÍCOLAS MAIS SUAVES
(GL2) E MAIOR RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA EM SOLOS DUROS OU ROCHOSOS (L2)
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM TERRENOS AGRÍCOLAS,
DE CONSTRUÇÃO OU OFF-ROAD
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS PESADAS EM
CONDIÇÕES EXIGENTES
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E VERSATILIDADE EM UMA
VARIEDADE DE TERRENOS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E BANDA DE RODAGEM ADAPTÁVEL O TORNA PERFEITO
PARA OPERAÇÕES EM AMBIENTES DE TRABALHO DESAFIADORES, TANTO EM SOLOS MACIOS QUANTO EM
TERRENOS MAIS DIFÍCEIS.
	UN
	36,
	6.139,33
	221.015,88

	22
	001.112.806
	PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 16/70-20 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. 
• BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS CONSTANTES.
• ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, PRINCIPALMENTE EM EQUIPAMENTOS
PESADOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS,
CARREGADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS E EXIGEM ALTO
DESEMPENHO DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E OFERECE
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE DESEMPENHO EM TERRENOS DIFÍCEIS, COM GRANDE RESISTÊNCIA AO
DESGASTE E BOA TRAÇÃO, O QUE GARANTE UM BOM DESEMPENHO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, COMO
EM PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÕES AGRÍCOLAS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO RESISTENTE E DURÁVEL, PROJETADO PARA
SUPORTAR ALTAS CARGAS E CONDIÇÕES DE USO EXTREMO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, OFERECENDO
CONFIABILIDADE E ALTO DESEMPENHO
	UN
	3,
	3.319,37
	9.958,11

	23
	001.108.305
	PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 165/70 R13 
• ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE DO VEÍCULO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS, COMO CARROS PEQUENOS E
ECONÔMICOS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO EFICIENTE TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM TRAJETOS URBANOS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E OFERECE
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO AO DIRIGIR, COM UMA CONDUÇÃO SUAVE E
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, SENDO UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA O USO DIÁRIO.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA OPÇÃO ECONÔMICA, DURÁVEL E SEGURA, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E CONFORTO EM VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS.
	UN
	18,
	354,67
	6.384,06

	24
	001.110.009
	PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 165/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS E SEDANS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO EFICIENTE E
CONFIÁVEL EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO E
UMA BOA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, IDEAL PARA USO DIÁRIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIÁRIOS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO CONFIÁVEL, DURÁVEL E ECONÔMICO,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO USO DIÁRIO DE VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS.
	UN
	21,
	422,33
	8.868,93

	25
	001.112.805
	PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, COM SULCOS
PROFUNDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA EM SOLO INSTÁVEL
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE
CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E EXIGENTES
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS PESADAS EM
CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURANÇA EM TERRENOS
DIFÍCEIS, OFERECENDO UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE TRAÇÃO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA APLICAÇÕES
INTENSIVAS EM AMBIENTES DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO.
	UN
	9,
	6.718,00
	60.462,00

	26
	001.108.309
	PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 175/65 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS, SEDANS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE EXIGEM
UM PNEU EFICIENTE PARA USO DIÁRIO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO E
UMA BOA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE SER UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA O USO DIÁRIO.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO ECONÔMICO, DURÁVEL E CONFIÁVEL,
OFERECENDO DESEMPENHO E SEGURANÇA EM VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS
	UN
	15,
	413,33
	6.199,95

	27
	001.108.303
	PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 175/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR 
CONTROLE E SEGURANÇA EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS, SEDANS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO,
PROPORCIONANDO DESEMPENHO CONFIÁVEL TANTO EM AMBIENTES URBANOS QUANTO EM RODOVIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, OFERECENDO UM PASSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO,
ALÉM DE UM DESEMPENHO EFICIENTE EM TERMOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA QUEM BUSCA UM MODELO ECONÔMICO, DURÁVEL E CONFIÁVEL,
PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO PARA O USO DIÁRIO EM VEÍCULOS DE PASSEIO.
	UN
	27,
	446,67
	12.060,09

	28
	001.112.809
	PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 18.4-30 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS 
• BANDA DE RODAGEM: R1, COM SULCOS LARGOS E PROFUNDOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO
EM SOLOS MACIOS E MOLHADOS, IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PERFEITO PARA
TRABALHOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, PASTAGENS E LAVOURAS
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DAS MÁQUINAS
PESADAS DURANTE AS OPERAÇÕES AGRÍCOLAS
• REDUÇÃO DE COMPACTAÇÃO: A BANDA DE RODAGEM R1 É PROJETADA PARA MINIMIZAR A COMPACTAÇÃO
DO SOLO, MANTENDO A SAÚDE DO TERRENO
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO E DURABILIDADE EM TERRENOS AGRÍCOLAS, COM
UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA E TRAÇÃO SUPERIOR PARA GARANTIR QUE AS OPERAÇÕES NO CAMPO SEJAM
REALIZADAS DE MANEIRA EFICIENTE E COM O MENOR IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEL
	UN
	8,
	7.031,33
	56.250,64

	29
	001.112.821
	PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185 R14C 
• ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO INTENSO.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM PISTAS
SECAS E MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE E O CONTROLE DO VEÍCULO, E REDUZINDO O RISCO DE
AQUAPLANAGEM EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO
CONFIÁVEL E ROBUSTEZ PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS EM TRAJETOS URBANOS, RODOVIAS E
ESTRADAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO
ESTÁVEL EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL PARA
VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO FORTE, DURÁVEL E SEGURO, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E ALTA RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM SOB DIFERENTES
CONDIÇÕES DE ESTRADA E CARGA.
	UN
	18,
	747,33
	13.451,94

	30
	001.112.820
	PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/65 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E ESTABILIDADE E CONTROLE DO VEÍCULO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS CARROS DE PASSEIO QUE OPERAM TANTO EM
ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE DESEMPENHO EM DIVERSAS
CONDIÇÕES DE ESTRADA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA
DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM MODELO SEGURO, DURÁVEL E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
ÓTIMO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
	UN
	30,
	475,00
	14.250,00

	31
	001.112.819
	PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/65 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO, OFERECENDO
DESEMPENHO CONFIÁVEL PARA USO DIÁRIO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE UMA BOA
EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO VIAGENS MAIS ECONÔMICAS E SEGURAS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO DE ALTA QUALIDADE, DURABILIDADE E
DESEMPENHO PARA USO DIÁRIO, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	27,
	520,00
	14.040,00

	32
	001.108.307
	PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE CIRCULAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE A
CONDUÇÃO, ALÉM DE SER EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO DURÁVEL, ECONÔMICO E SEGURO,
GARANTINDO DESEMPENHO SUPERIOR EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL NO USO DIÁRIO.
	UN
	15,
	475,00
	7.125,00

	33
	001.108.302
	PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 195/65 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMO SEDANS, HATCHBACKS E CROSSOVERS, SENDO UM
PNEU DE USO DIÁRIO QUE OFERECE CONFORTO E DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS, COM UMA
CONDUÇÃO MAIS SUAVE E CONFORTÁVEL. TAMBÉM OFERECE UMA BOA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM PROCURA UM MODELO QUE COMBINE SEGURANÇA, CONFORTO E
DESEMPENHO PARA USO DIÁRIO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, OFERECENDO ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE
	UN
	18,
	525,00
	9.450,00

	34
	001.112.812
	PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/55 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA, PROPORCIONANDO CONFORTO E CONTROLE, ESPECIALMENTE EM PISTAS
SECAS E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS CARROS DE PORTE
MÉDIO, QUE EXIGEM DESEMPENHO ESTÁVEL, BOA DURABILIDADE E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E REDUZINDO A
CHANCE DE FUROS.
• DESEMPENHO: OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE
PROPORCIONAR UMA CONDUÇÃO MAIS SUAVE E CONFORTÁVEL, COM BOA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO DE ALTA PERFORMANCE, RESISTÊNCIA E CONFORTO PARA
USO DIÁRIO, OFERECENDO EXCELENTE SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	9,
	499,33
	4.493,97

	35
	001.112.818
	PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/60 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E
PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE DURANTE A CONDUÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, PROPORCIONANDO
UM BOM DESEMPENHO TANTO EM ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, SENDO UMA ESCOLHA CONFIÁVEL
PARA O USO DIÁRIO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO UMA DIREÇÃO MAIS ECONÔMICA E SEGURA.
ESTE PNEU É IDEAL PARA QUEM BUSCA UM MODELO DURÁVEL, SEGURO E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO SUAVE E SILENCIOSA
	UN
	23,
	649,33
	14.934,59

	36
	001.112.813
	PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/60 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E CONTROLE EM DIVERSAS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, SUVS, CROSSOVERS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE CIRCULAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. OFERECE UM EXCELENTE DESEMPENHO TANTO EM
VIAGENS LONGAS QUANTO NO USO DIÁRIO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO UMA DIREÇÃO MAIS ECONÔMICA E SEGURA.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UMA OPÇÃO DURÁVEL, SEGURA E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO TRANQUILA NO DIA A DIA
	UN
	9,
	641,33
	5.771,97

	37
	001.112.817
	PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/70 R15C
• ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM:
DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS,
AUMENTANDO A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO VEÍCULO, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS QUE
OPERAM TANTO EM ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE E SEGURANÇA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA,
COM UM BOM DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM VIAGENS DE
LONGO PERCURSO OU TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO RESISTENTE, DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA VEÍCULOS
COMERCIAIS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS.
	UN
	23,
	858,33
	19.741,59

	38
	001.112.796
	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 215/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. 
• ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO MAIS
ESTÁVEL E COM MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM, MELHORANDO O DESEMPENHO EM CONDIÇÕES SECAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM
PRINCIPALMENTE EM ESTRADAS ASFALTADAS, GARANTINDO UM EXCELENTE DESEMPENHO TANTO EM CURTAS
QUANTO EM LONGAS DISTÂNCIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES
DE ESTRADA.
ESTE PNEU É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO ROBUSTO, EFICIENTE E SEGURO, COM
EXCELENTE DESEMPENHO EM RODOVIAS ASFALTADAS E DESTINADO A OPERAÇÕES COMERCIAIS EXIGENTES
	UN
	24,
	1.304,00
	31.296,00

	39
	001.112.797
	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 215/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. 
• ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM
DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO, TERRA E OUTRAS CONDIÇÕES DE TERRENO MODERADAMENTE
DIFÍCEIS. ELE EQUILIBRA DESEMPENHO TANTO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS
IRREGULARES.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VEÍCULOS COMERCIAIS E FROTAS QUE OPERAM EM
UMA COMBINAÇÃO DE RODOVIAS ASFALTADAS E ESTRADAS DE TERRA OU OUTROS TIPOS DE SUPERFÍCIES MENOS
TRATADAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E REDUZ O
RISCO DE DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO CONFIÁVEL
EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE. A ESTRUTURA
RADIAL TAMBÉM OFERECE MAIOR CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO.
ESTE MODELO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM PNEU VERSÁTIL, DURÁVEL E COM EXCELENTE
TRAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E DESEMPENHO SUPERIOR TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM
TERRENOS IRREGULARES
	UN
	32,
	1.609,33
	51.498,56

	40
	001.112.814
	PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 225/65 R16C 
• ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE EXIGEM PNEUS ROBUSTOS PARA SUPORTAR ALTAS
CARGAS E CONDIÇÕES DE USO INTENSO.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA EM DIVERSOS TIPOS
DE ESTRADA, TANTO SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E TRAÇÃO, ALÉM DE AJUDAR
NA PREVENÇÃO DE AQUAPLANAGEM E AUMENTAR A SEGURANÇA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS,
PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E DESEMPENHO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS EM
ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A
RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: OFERECE UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL, COM BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE,
IDEAL PARA TRAJETOS LONGOS E DE ALTO DESEMPENHO EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE EXIGEM ROBUSTEZ E
DURABILIDADE.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO RESISTENTE, DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA E COM
EXCELENTE DESEMPENHO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA,
GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE
	UN
	27,
	1.390,33
	37.538,91

	41
	001.112.815
	PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS.
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), O QUE GARANTE A ADEQUAÇÃO PARA RODOVIAS E ESTRADAS,
OFERECENDO ALTA PERFORMANCE EM VELOCIDADES MAIS ALTAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO
DESGASTE, COM UM PADRÃO DE SULCOS OTIMIZADO PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE EM DIVERSAS
CONDIÇÕES DE PISO, COMO ASFALTO SECO E MOLHADO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO VANS, CAMINHÕES LEVES E ÔNIBUS QUE OPERAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESTE PNEU TAMBÉM É INDICADO PARA FROTAS QUE
NECESSITAM DE ROBUSTEZ E DURABILIDADE EM VIAGENS LONGAS E EM ALTA CARGA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), OU SEJA, NÃO NECESSITA DE CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A
MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE FUROS E PERDA DE PRESSÃO.
ESTE MODELO DE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO CONFIÁVEL E SEGURANÇA EM
VIAGENS COMERCIAIS, OFERECENDO UMA BOA RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE DE CARGA E CONFORTO, ALÉM DE
ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E TRAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA.
	UN
	9,
	1.324,00
	11.916,00

	42
	001.112.794
	PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 235/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE PISTA MOLHADA.
• APLICAÇÕES: PERFEITO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE OPERAM PRINCIPALMENTE EM
ESTRADAS ASFALTADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, OFERECENDO
CONFIABILIDADE EM VIAGENS LONGAS E EM ALTAS VELOCIDADES.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
EFICIÊNCIA OPERACIONAL.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO, DESDE ESTRADAS ASFALTADAS ATÉ TERRENOS MAIS DIFÍCEIS.
ESTE MODELO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PNEU RESISTENTE, SEGURO E DURÁVEL, PROJETADO
PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRANSPORTE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO
DESEMPENHO E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS
	UN
	18,
	1.549,00
	27.882,00

	43
	001.112.795
	PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 235/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. 
• ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, INCLUINDO ASFALTO, TERRA E TERRENOS MODERADAMENTE IRREGULARES. OFERECE O EQUILÍBRIO ENTRE
ADERÊNCIA E CONFORTO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE
NECESSITAM DE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL TANTO EM RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO EM ESTRADAS DE
TERRA OU OUTRAS SUPERFÍCIES DIFÍCEIS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIS RESISTÊNCIA A DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ESTABILIDADE E TRAÇÃO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONTROLE, SEJA EM AMBIENTES URBANOS OU EM ESTRADAS DE MENOR QUALIDADE.
ESTE MODELO É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE UM PNEU QUE OFEREÇA RESISTÊNCIA,
CONFIABILIDADE E VERSATILIDADE, IDEAL PARA UMA VARIEDADE DE OPERAÇÕES EM DIFERENTES TIPOS DE
TERRENO
	UN
	27,
	1.860,00
	50.220,00

	44
	001.112.816
	PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 265/70 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES, INCLUINDO ESTRADAS ASFALTADAS, TERRA, CASCALHO
E OUTROS TERRENOS OFF-ROAD. A BANDA DE RODAGEM OFERECE UMA BOA PERFORMANCE EM ESTRADAS SECAS
E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SUVS, PICAPES E VEÍCULOS 4X4 QUE CIRCULAM EM UMA COMBINAÇÃO DE
RODOVIAS E TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM TODAS AS CONDIÇÕES
DE DIREÇÃO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM DESTAQUE
PARA SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PNEU CONFIÁVEL PARA USO EM
TERRENOS EXIGENTES.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO ROBUSTO, DURÁVEL E VERSÁTIL,
GARANTINDO DESEMPENHO SEGURO E CONFIÁVEL PARA SUVS E PICAPES EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO
	UN
	9,
	980,00
	8.820,00

	45
	001.112.791
	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 275/80 R22,5 
• ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL
• BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BAIXO
DESGASTE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE TRAFEGAM EM
RODOVIAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L)
ESTE PNEU É PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E
ECONOMIA, GARANTINDO QUE O VEÍCULO TENHA UM DESEMPENHO CONSISTENTE E DURADOURO, MESMO SOB
CONDIÇÕES EXIGENTES DE USO
	UN
	36,
	2.682,00
	96.552,00

	46
	001.112.792
	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 275/80 R22,5 
• ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA)
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL
• BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO,
PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO EM RODOVIAS E ESTRADAS IRREGULARES
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COM GRANDE DEMANDA
DE DESEMPENHO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA OU CASCALHO
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L) ESTE PNEU OFERECE UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE DURABILIDADE, VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA, SENDO PERFEITO
PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	60,
	2.776,00
	166.560,00

	47
	001.112.793
	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 295/80 R22,5 
• ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. 
• ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE.
 • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. 
• APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS DE TRANSPORTE QUE NECESSITAM DE DESEMPENHO SUPERIOR E ALTA QUILOMETRAGEM.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO EM CONDIÇÕES
DE TRÁFEGO INTENSO E LONGAS DISTÂNCIAS
	UN
	12,
	3.274,00
	39.288,00

	48
	001.112.808
	PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 7.50 R16 
• CONSTRUÇÃO: 10 LONAS,
OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM CAMINHÕES, VANS E
FURGÕES
• TIPO: TT (COM CÂMARA), PERMITINDO FÁCIL REPARO E MANUTENÇÃO
• ÍNDICE DE CARGA: 116/114 (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.250 KG POR PNEU EM CARGA ÚNICA E 1.100 KG
EM CARGA DUPLA)
• VELOCIDADE MÁXIMA: 120 KM/H (CATEGORIA L), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM
ESTRADAS E RODOVIAS
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, VANS, FURGÕES E CAMINHÕES LEVES,
ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM LONGAS DISTÂNCIAS OU CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIÁVEIS
ESTE PNEU OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO EM
RODOVIAS, PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS EM DIFERENTES
CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	36,
	1.155,33
	41.591,88

	49
	001.112.823
	PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 80/100-18 
• ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS DE ESTRADA, OFF-ROAD E ENDURO. O PNEU OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE, ESSENCIAL PARA
ENFRENTAR TANTO O ASFALTO QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS E ACIDENTADOS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM É PROJETADO PARA GARANTIR
TRAÇÃO EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, INCLUINDO ASFALTO, LAMA, TERRA E CASCALHO, OFERECENDO
MAIOR ESTABILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA, ESPECIALMENTE EM MANOBRAS E FRENAGENS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBETYPE (TT), QUE UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DO PNEU EM CASO DE DANOS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE EM
DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM ÊNFASE EM ESTABILIDADE E TRAÇÃO PARA A RODA DIANTEIRA, ONDE O
CONTROLE É ESSENCIAL
	UN
	3,
	331,67
	995,01

	50
	001.112.822
	PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 90/90-18 
• ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. 
• CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E OFF-ROAD, PROPORCIONANDO TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE PARA A RODA TRASEIRA, ONDE A FORÇA
E O CONTROLE SÃO MAIS EXIGENTES.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA EM
SUPERFÍCIES SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE PROPORCIONAR TRAÇÃO ADICIONAL EM TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. A
BANDA DE RODAGEM TRASEIRA OFERECE MAIOR ESTABILIDADE, O QUE É FUNDAMENTAL PARA MOTOCICLISTAS QUE
PRECISAM DE CONTROLE E SEGURANÇA DURANTE O USO DIÁRIO E VIAGENS MAIS LONGAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBETYPE (TT), OU SEJA, UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA O REPARO E O
AJUSTE EM CASO DE DANOS.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM PROCURA UM MODELO ROBUSTO, DURÁVEL E DE ALTA PERFORMANCE PARA A
RODA TRASEIRA DE SUA MOTOCICLETA, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE
ESTRADA E CONDIÇÕES DE CONDUÇÃO.
	UN
	3,
	360,00
	1.080,00

	51
	001.112.801
	PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 900R20 
• ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO 
• BANDA DE RODAGEM: LISA, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL E
MELHORA A ESTABILIDADE EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM
PREDOMINANTEMENTE EM ESTRADAS ASFALTADAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L)
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE DURABILIDADE, DESEMPENHO CONSISTENTE E EFICIÊNCIA
EM RODOVIAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E BANDA DE RODAGEM LISA GARANTEM UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL,
ECONÔMICA E SEGURA
	UN
	14,
	1.863,33
	26.086,62

	52
	001.112.802
	PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 900R20 
• ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
• BANDA DE RODAGEM: MISTA, IDEAL PARA USO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS DE TERRA OU
CASCALHO, GARANTINDO TRAÇÃO E DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE TRANSITAM POR
UMA COMBINAÇÃO DE ASFALTO E TERRENOS IRREGULARES
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L)
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA VERSATILIDADE, DESEMPENHO EQUILIBRADO E SEGURANÇA EM
UMA AMPLA GAMA DE CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA AO LONGO DO
TEMPO
	UN
	9,
	1.746,00
	15.714,00

	53
	001.112.838
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE DO SISTEMA.
• FUNÇÃO: A PRINCIPAL FUNÇÃO DO PROTETOR É EVITAR QUE A CÂMARA DE AR ENTRE EM CONTATO DIRETO
COM O INTERIOR DO PNEU, O QUE PODE CAUSAR DANOS DEVIDO A DETRITOS, PEDRAS OU IRREGULARIDADES NA
SUPERFÍCIE DA ESTRADA. ELE AJUDA A REDUZIR O RISCO DE FUROS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DA CÂMARA DE AR.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
OFERECENDO RESISTÊNCIA AO CALOR, ABRASÃO E IMPACTOS. ELE É ALTAMENTE DURÁVEL, O QUE CONTRIBUI
PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE CÂMARAS DE AR.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E DIRETA, SENDO COLOCADO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO HÁ NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADOS, TORNANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAIS RÁPIDA E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR PROTEÇÃO,
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE PARA O SISTEMA DE PNEUS DE VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, GARANTINDO
UM DESEMPENHO SUPERIOR MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS DESAFIADORAS.
	UN
	14,
	80,00
	1.120,00

	54
	001.112.846
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E PROTEÇÃO. ELE É PROJETADO PARA RESISTIR A IMPACTOS, ABRASÃO E
CORTES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DA CÂMARA DE AR E DO PNEU, ALÉM DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES E
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES.
• FUNÇÃO: O PROTETOR SERVE COMO UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA ENTRE A CÂMARA DE AR E O
INTERIOR DO PNEU, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTROS OBJETOS NO SOLO. ELE
AJUDA A MANTER A CÂMARA DE AR INTACTA E A EVITAR VAZAMENTOS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO
ADEQUADA DO PNEU.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES MAIS DESAFIADORAS,
PROPORCIONANDO LONGEVIDADE AO SISTEMA DE PNEUS E REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
FREQUENTE. ELE É RESISTENTE AO DESGASTE, TEMPERATURAS ELEVADAS E PRESSÕES ALTAS, PROLONGANDO A
VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E PRÁTICA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS, O
QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E TORNA O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO
SISTEMA DE PNEUS E AUMENTAR A SEGURANÇA OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES EM
AMBIENTES DE TRABALHO DESAFIADORES.
	UN
	9,
	187,50
	1.687,50

	55
	001.112.841
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. 
• MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E PROTEÇÃO CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTES PREMATUROS. ELE
MINIMIZA O RISCO DE DANOS À CÂMARA DE AR AO IMPEDIR O CONTATO DIRETO COM DETRITOS OU
IRREGULARIDADES PRESENTES NO INTERIOR DO PNEU.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É PROTEGER A CÂMARA DE AR DE DANOS CAUSADOS POR
OBJETOS CORTANTES OU ABRASIVOS, MELHORANDO A INTEGRIDADE DO SISTEMA DE PNEUS E EVITANDO O RISCO
DE VAZAMENTOS E FUROS. ALÉM DISSO, ELE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS,
RESISTINDO A TEMPERATURAS ELEVADAS, PRESSÕES ALTAS E IMPACTOS, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA
CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. ELE TAMBÉM AJUDA A REDUZIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO E A
NECESSIDADE DE TROCAS FREQUENTES.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E RÁPIDA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE
TORNA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAIS EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR DURABILIDADE,
SEGURANÇA E PROTEÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO CONTÍNUA E
EFICIENTE, MESMO EM AMBIENTES DE TRABALHO SEVEROS
	UN
	6,
	100,00
	600,00

	56
	001.112.845
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA
PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. ELE É RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASÃO E PRESSÕES ELEVADAS,
AUMENTANDO A LONGEVIDADE DA CÂMARA DE AR E DO PRÓPRIO PNEU.
• FUNÇÃO: O PROTETOR TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL CRIAR UMA BARREIRA ENTRE O PNEU E A CÂMARA
DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES E IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU.
ELE AJUDA A MANTER A CÂMARA DE AR INTACTA E A EVITAR VAZAMENTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA
E ESTABILIDADE DURANTE A OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO MAIS EXIGENTES, O
PROTETOR É ALTAMENTE RESISTENTE A DESGASTES, PRESSÕES ELEVADAS E IMPACTOS CONSTANTES. ELE
PROPORCIONA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA QUEM BUSCA MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA. BASTA COLOCÁ-LO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS
ESPECIALIZADAS. ISSO FACILITA A MANUTENÇÃO E ASSEGURA QUE O SISTEMA DE PNEUS ESTEJA PROTEGIDO DE
MANEIRA EFICAZ.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA GARANTIR A LONGEVIDADE E
SEGURANÇA DO SISTEMA DE PNEUS EM EQUIPAMENTOS PESADOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E EVITANDO
CUSTOS ELEVADOS COM MANUTENÇÃO EM AMBIENTES DE TRABALHO SEVEROS.
	UN
	5,
	775,00
	3.875,00

	57
	001.112.840
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROTEGENDO-A DE CORTES E DESGASTES QUE PODEM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É PREVENIR DANOS À CÂMARA DE AR, ATUANDO COMO
UMA BARREIRA ENTRE ELA E O PNEU. COM ISSO, ELE AJUDA A REDUZIR O RISCO DE VAZAMENTOS, FUROS E
DESGASTES PREMATUROS, PROPORCIONANDO UMA PERFORMANCE ESTÁVEL E SEGURA PARA O VEÍCULO.
• DURABILIDADE: PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXTREMAMENTE SEVERAS, O
PROTETOR RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS, IMPACTOS, ABRASÃO E PRESSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL TANTO
DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. ISSO RESULTA EM MENOR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DE
CUSTOS OPERACIONAIS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES, SENDO COLOCADA ENTRE O PNEU E A CÂMARA DE
AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE FACILITA O
PROCESSO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DA OPERAÇÃO.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR DURABILIDADE,
SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA O SISTEMA DE PNEUS, GARANTINDO MENOS PARADAS PARA MANUTENÇÃO E UM
DESEMPENHO SUPERIOR EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO
	UN
	23,
	182,50
	4.197,50

	58
	001.112.842
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTES CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES E ABRASIVOS QUE POSSAM ESTAR
PRESENTES NO INTERIOR DO PNEU. SUA COMPOSIÇÃO GARANTE UMA BARREIRA EFICAZ, MANTENDO A CÂMARA DE
AR INTACTA.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É EVITAR O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E AS
SUPERFÍCIES DO PNEU, REDUZINDO OS RISCOS DE DANOS À CÂMARA E, CONSEQUENTEMENTE, PREVENINDO
VAZAMENTOS OU FUROS. ELE TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, GARANTINDO A
SEGURANÇA E A PERFORMANCE DO VEÍCULO DURANTE AS OPERAÇÕES.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES, COMO
ALTAS TEMPERATURAS, IMPACTO, ABRASÃO E PRESSÕES ELEVADAS. ELE AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL TANTO
DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONSTANTE E DIMINUINDO
OS CUSTOS OPERACIONAIS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA. ELE É COLOCADO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM, NÃO NECESSITANDO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS. ISSO
FACILITA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E PERMITE QUE AS OPERAÇÕES CONTINUEM SEM INTERRUPÇÕES
SIGNIFICATIVAS.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM BUSCA MAIOR SEGURANÇA E
DURABILIDADE PARA O SISTEMA DE PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS, GARANTINDO MENOS TEMPO DE
INATIVIDADE E MAIS EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES DE ALTA EXIGÊNCIA
	UN
	9,
	296,67
	2.670,03

	59
	001.112.844
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE
EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES. SUA ESTRUTURA FOI PROJETADA PARA
SUPORTAR AS CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO ALTA PRESSÃO, TEMPERATURAS ELEVADAS E
IMPACTOS CONSTANTES.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É CRIAR UMA BARREIRA ENTRE A CÂMARA DE AR E O
INTERIOR DO PNEU, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE AMBOS E PREVENINDO DANOS QUE POSSAM
COMPROMETER A INTEGRIDADE DA CÂMARA DE AR. ISSO AJUDA A REDUZIR O RISCO DE FUROS E VAZAMENTOS,
ALÉM DE GARANTIR QUE O PNEU MANTENHA A PRESSÃO IDEAL DURANTE AS OPERAÇÕES.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES,
OFERECENDO LONGEVIDADE AO SISTEMA DE PNEUS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO FREQUENTE
E CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO. ELE É PROJETADO PARA RESISTIR A PRESSÕES ALTAS, IMPACTOS E ABRASÕES,
PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA MÁQUINAS PESADAS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E PRÁTICA, SENDO COLOCADA ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS, TORNANDO O
PROCESSO RÁPIDO E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA GARANTIR A LONGEVIDADE E A
EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PNEUS EM MÁQUINAS PESADAS, AUMENTANDO A SEGURANÇA E A ECONOMIA DE
MANUTENÇÃO, MESMO EM TERRENOS SEVEROS
	UN
	14,
	875,00
	12.250,00

	60
	001.112.837
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE DANOS.
• FUNÇÃO: PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR PERFURAÇÕES, CORTES OU
DESGASTES RÁPIDOS DEVIDO A DETRITOS PRESENTES NO CAMINHO. AO REDUZIR O RISCO DE DANOS À CÂMARA DE
AR, AUMENTA A SEGURANÇA E EVITA PARADAS INESPERADAS DURANTE A OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO, COMO
ALTAS TEMPERATURAS, PRESSÕES ELEVADAS E FORÇAS DE IMPACTO. ELE AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA
CÂMARA DE AR E DO PRÓPRIO PNEU, REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONSTANTE.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA, SENDO IDEAL PARA QUEM
DESEJA MELHORAR A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS SEM COMPROMETER O TEMPO DE OPERAÇÃO. ELE É
COLOCADO FACILMENTE ENTRE A CÂMARA DE AR E O PNEU DURANTE A MONTAGEM.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA AUMENTAR A RESISTÊNCIA,
SEGURANÇA E A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, REDUZINDO O RISCO DE DANOS
À CÂMARA DE AR E AUMENTANDO A CONFIABILIDADE DO PNEU
	UN
	45,
	91,67
	4.125,15

	61
	001.112.843
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA CORTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DANOS MECÂNICOS. SUA BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE
RESISTE A IMPACTOS E DESGASTE CAUSADO POR DETRITOS PRESENTES NO CAMINHO.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É ATUAR COMO UMA BARREIRA ENTRE O PNEU E A CÂMARA
DE AR, IMPEDINDO O CONTATO DIRETO ENTRE ELES E, ASSIM, PREVENINDO FUROS E VAZAMENTOS. ELE TAMBÉM
AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE A
OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS
EXIGENTES, OFERECENDO UMA EXCELENTE DURABILIDADE SOB ALTAS PRESSÕES, IMPACTOS E TEMPERATURAS
ELEVADAS. ELE AUMENTA A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR, REDUZINDO OS CUSTOS COM
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E PRÁTICA, PODENDO SER
COLOCADA ENTRE A CÂMARA DE AR E O PNEU DURANTE A MONTAGEM DO CONJUNTO. NÃO SÃO NECESSÁRIAS
FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE FACILITA O PROCESSO E AGILIZA A MANUTENÇÃO.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM DESEJA PROTEGER A CÂMARA DE
AR CONTRA DANOS E AUMENTAR A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA E
MENOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E DE MÉDIO PORTE
	UN
	15,
	53,33
	799,95

	62
	001.112.839
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. 
• MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR.
• FUNÇÃO: SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM O
INTERIOR DO PNEU E, CONSEQUENTEMENTE, MINIMIZANDO O RISCO DE DANOS DEVIDO A IMPACTOS E OBJETOS
ESTRANHOS PRESENTES NA ESTRADA. O PROTETOR AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, O QUE É
ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA E A PERFORMANCE DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É ALTAMENTE DURÁVEL, PROJETADO PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS
DE OPERAÇÃO, COMO ALTAS TEMPERATURAS, ABRASÃO E IMPACTOS. ELE AUMENTA A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA
DE AR QUANTO DO PNEU, REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES FREQUENTES E OS CUSTOS
ASSOCIADOS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM. NÃO REQUER FERRAMENTAS ESPECIAIS E FACILITA O PROCESSO DE
MANUTENÇÃO, PERMITINDO QUE O VEÍCULO CONTINUE A OPERAR DE FORMA EFICIENTE E SEGURA.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO
SISTEMA DE PNEUS, GARANTINDO A PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA DANOS E MELHORANDO A
CONFIABILIDADE DO VEÍCULO EM OPERAÇÕES PESADAS E CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS
	UN
	23,
	76,67
	1.763,41

	COTA RESERVADA

	63
	001.112.830
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CARREGADEIRAS COMPACTAS, ESCAVADEIRAS E OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS QUE UTILIZAM PNEUS
10.5/65-16. TAMBÉM É ADEQUADA PARA VEÍCULOS COMERCIAIS EM OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES OU DE
DIFÍCIL ACESSO.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI DESENVOLVIDA PARA RESISTIR AO DESGASTE E A CONDIÇÕES
SEVERAS DE USO, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR
PERFURAÇÕES E IMPACTO. ELA GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO
DESAFIADORAS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO EM CASO DE FUROS OU DANOS,
REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE E PERMITINDO UMA MANUTENÇÃO MAIS PRÁTICA E EFICIENTE. SUA
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES E RÁPIDAS.
• DESEMPENHO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO,
CONTRIBUINDO PARA UMA OPERAÇÃO MAIS EFICIENTE E SEGURA. A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO CORRETA DO PNEU
MELHORA A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS
DIFÍCEIS. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E
CONFIÁVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE OPERAM EM AMBIENTES DESAFIADORES, GARANTINDO ALTA
PERFORMANCE E MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO.
	UN
	1,
	155,00
	155,00

	64
	001.112.825
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDA PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, A CÂMARA DE AR
OFERECE RESISTÊNCIA AO CALOR, IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA DURAR MAIS TEMPO,
MESMO SOB USO INTENSO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR PERMITE REPAROS RÁPIDOS E EFICAZES EM CASO DE
FUROS OU DANOS NOS PNEUS, GARANTINDO MENOR TEMPO DE INATIVIDADE E MANUTENÇÃO MAIS SIMPLES E
ECONÔMICA.
• DESEMPENHO: A CÂMARA DE AR CONTRIBUI PARA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PARA O CONFORTO
DURANTE A CONDUÇÃO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DOS PNEUS ADEQUADA E AUMENTANDO A EFICIÊNCIA
DO COMBUSTÍVEL. ELA TAMBÉM MELHORA A ADERÊNCIA E A TRAÇÃO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS DIFÍCEIS E
RODOVIAS.
ESTA CÂMARA DE AR É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E DURÁVEL PARA
VEÍCULOS PESADOS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE PNEUS
	UN
	4,
	158,33
	633,32

	65
	001.112.828
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. 
• MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE MÉDIO PORTE, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E OUTROS VEÍCULOS QUE UTILIZAM PNEUS 12,5/80 R18. ELA É ADEQUADA
PARA USO EM RODOVIAS, TERRENOS AGRÍCOLAS E ATÉ MESMO EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO,
OFERECENDO MAIOR TRAÇÃO E ESTABILIDADE.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA RESISTIR AO DESGASTE, ABRASÃO E IMPACTOS
TÍPICOS DE VEÍCULOS EM USO INTENSO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB
CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: O DESIGN DA CÂMARA DE AR FACILITA REPAROS RÁPIDOS EM CASO DE
DANOS OU FUROS NOS PNEUS, PERMITINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E UMA MANUTENÇÃO MAIS EFICIENTE.
ALÉM DISSO, SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO RÁPIDO E PRÁTICO.
• DESEMPENHO: OFERECE ESTABILIDADE E CONFORTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU
CONSTANTE, O QUE CONTRIBUI PARA UMA CONDUÇÃO MAIS SEGURA E EFICIENTE. ALÉM DISSO, MELHORA A
ADERÊNCIA E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE EM TERRENOS IRREGULARES OU DIFÍCEIS. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA CONFIABILIDADE E RESISTÊNCIA PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE MÉDIO PORTE, GARANTINDO UM DESEMPENHO EXCEPCIONAL E
FACILITANDO A MANUTENÇÃO E O USO PROLONGADO
	UN
	2,
	241,67
	483,34

	66
	001.112.834
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. UTILIZADA PRINCIPALMENTE EM TERRENOS IRREGULARES, COMO
CAMPOS AGRÍCOLAS, MINAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO PESADA.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR 12.4-24 É PROJETADA PARA RESISTIR AO USO INTENSIVO E SEVERO,
OFERECENDO RESISTÊNCIA AO DESGASTE, IMPACTOS E PERFURAÇÕES. SUA DURABILIDADE AUMENTA A VIDA ÚTIL
DO PNEU E REDUZ A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO FREQUENTE.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: PERMITE REPAROS RÁPIDOS EM CASO DE FUROS OU DANOS NO PNEU,
REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE E AUMENTANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL. SUA INSTALAÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, FACILITANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E SEGURANÇA, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO IDEAL DO
PNEU, O QUE RESULTA EM MELHOR TRAÇÃO E ADERÊNCIA. ESSE DESEMPENHO SUPERIOR MELHORA A EFICIÊNCIA
OPERACIONAL E CONTRIBUI PARA UM DESGASTE UNIFORME DO PNEU, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL.
A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL, CONFIÁVEL E
DE FÁCIL MANUTENÇÃO PARA TRATORES AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E MAIOR TEMPO DE OPERAÇÃO.
	UN
	2,
	330,00
	660,00

	67
	001.112.833
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. 
• MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. É AMPLAMENTE UTILIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO,
MINERAÇÃO E EM OUTRAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDA PARA RESISTIR AO DESGASTE E AO IMPACTO CONSTANTE, A CÂMARA DE AR
14.9-28 PROPORCIONA UMA LONGA VIDA ÚTIL. ELA FOI PROJETADA PARA SUPORTAR CONDIÇÕES EXTREMAS DE
OPERAÇÃO, GARANTINDO RESISTÊNCIA AO CALOR, ABRASÃO E DANOS CAUSADOS POR PERFURAÇÕES.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA A MANUTENÇÃO DO PNEU, PERMITINDO REPAROS
RÁPIDOS EM CASO DE FUROS OU DANOS. SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES E PRÁTICAS,
PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE E MENOR TEMPO DE INATIVIDADE.
• DESEMPENHO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO NO USO, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU
CONSTANTE E AJUDANDO A MELHORAR A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA EM TERRENOS IRREGULARES. ISSO CONTRIBUI
PARA UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO, ALÉM DE AJUDAR A REDUZIR O DESGASTE IRREGULAR E PROLONGAR
A VIDA ÚTIL DO PNEU.
A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E
DESEMPENHO SUPERIOR EM TRATORES AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS PESADOS. PROPORCIONA UMA OPERAÇÃO
SEGURA E EFICIENTE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES
	UN
	1,
	415,00
	415,00

	68
	001.112.827
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. 
• MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS INTERURBANOS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, OPERANDO PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E TERRENOS DE TRABALHO DIFÍCEIS.
• DURABILIDADE: PROJETADA PARA RESISTIR AO DESGASTE EXCESSIVO, CALOR, IMPACTOS E ABRASÃO, A
CÂMARA DE AR OFERECE UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES SEVERAS DE
OPERAÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: O DESIGN TUBELESS (SEM CÂMARA DE AR) FACILITA A SUBSTITUIÇÃO E O
REPARO DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE EM CASO DE DANOS OU FUROS, COM MENOS TEMPO DE
INATIVIDADE DO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO, MANTENDO A PRESSÃO
DOS PNEUS ESTÁVEL E EVITANDO O DESGASTE IRREGULAR. ISSO RESULTA EM MAIOR TRAÇÃO, MELHOR
ADERÊNCIA, REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PNEUS.
ESTA CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM COMPONENTE DURÁVEL
E DE ALTA PERFORMANCE PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, GARANTINDO A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA NAS
OPERAÇÕES EM TERRENOS DESAFIADORES
	UN
	9,
	460,00
	4.140,00

	69
	001.112.829
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. 
• APLICAÇÕES:
IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR O
USO INTENSO EM RODOVIAS, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E OPERAÇÕES INDUSTRIAIS.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI PROJETADA PARA OFERECER LONGA VIDA ÚTIL, RESISTINDO AO
DESGASTE EXCESSIVO E AO IMPACTO CONSTANTE. ELA TAMBÉM SUPORTA CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO CALOR E À ABRASÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU
DANOS NO PNEU, PERMITINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL. SUA INSTALAÇÃO
E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E FÁCIL.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO ADEQUADA
DO PNEU, O QUE MELHORA A TRAÇÃO E A ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM TERRENOS DIFÍCEIS. ISSO RESULTA EM
MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL E MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO PNEU ESTA CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E
SEGURANÇA PARA VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM SOB CONDIÇÕES
DESAFIADORAS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO DE ALTA QUALIDADE E MAIOR VIDA ÚTIL DO PNEU.
	UN
	6,
	473,33
	2.839,98

	70
	001.112.832
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO QUE UTILIZAM PNEUS 18.4-30. A CÂMARA DE AR É PERFEITA PARA
USO EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ÁREAS DE AGRICULTURA, CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O DESEMPENHO
DO PNEU É ESSENCIAL.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR FOI PROJETADA PARA SUPORTAR O DESGASTE INTENSO E IMPACTOS
CONSTANTES, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E RESISTINDO A CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO SEVERAS. ELA
É RESISTENTE AO CALOR, AO FRIO E AO USO PROLONGADO, GARANTINDO QUE O PNEU MANTENHA SUA EFICIÊNCIA E DESEMPENHO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: SUA ESTRUTURA FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU DANOS, GARANTINDO MENOS TEMPO DE INATIVIDADE E MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL. A INSTALAÇÃO E A
SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA DE AR SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS ÁGIL E PRÁTICO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO,
AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA CONSTANTE, O QUE RESULTA EM MELHOR TRAÇÃO, ADERÊNCIA E SEGURANÇA. A CÂMARA DE AR TAMBÉM CONTRIBUI PARA UM DESGASTE UNIFORME DO PNEU,
PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL E MELHORANDO O DESEMPENHO GERAL. A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO RESISTENTE, DURÁVEL
E EFICIENTE PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONFIÁVEL E SEGURO
EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS
	UN
	4,
	557,67
	2.230,68

	71
	001.112.824
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. 
• MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, ESTRADAS E TERRENOS URBANOS.
• DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONSTANTE E ÀS CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO, COMO
VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO. A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA LONGA VIDA ÚTIL
QUANDO BEM MANTIDA.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA REPAROS EM CASO DE DANOS OU FUROS NO
PNEU, PERMITINDO UMA RECUPERAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE, SEM A NECESSIDADE DE TROCAR O PNEU COMPLETO.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE AO VEÍCULO, ALÉM DE MELHORAR A
DIRIGIBILIDADE, REDUZINDO OS IMPACTOS DA ESTRADA E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU.
ESTA CÂMARA DE AR É IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E CONFIÁVEL PARA GARANTIR O BOM
DESEMPENHO DOS PNEUS 275/80 R22,5, MANTENDO A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DOS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS
	UN
	15,
	227,50
	3.412,50

	72
	001.112.831
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. 
• MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS E ÔNIBUS URBANOS. TAMBÉM É ADEQUADA PARA ALGUNS TIPOS DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS DE
CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO, QUE UTILIZAM PNEUS 7.50 R16.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E ALTA RESISTÊNCIA A
DANOS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU
DANOS NO PNEU, O QUE RESULTA EM MENOS TEMPO DE INATIVIDADE. SUA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO
SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO AO VEÍCULO OU EQUIPAMENTO,
AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO IDEAL DO PNEU, O QUE MELHORA A TRAÇÃO, A ADERÊNCIA E A SEGURANÇA
DURANTE A OPERAÇÃO. ISSO TAMBÉM CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DO DESGASTE IRREGULAR E AUMENTO DA VIDA
ÚTIL DOS PNEUS.
A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL, EFICIENTE
E DE FÁCIL MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, GARANTINDO ALTA
PERFORMANCE, SEGURANÇA E LONGA DURABILIDADE NAS MAIS DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
	UN
	7,
	103,33
	723,31

	73
	001.112.836
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. 
• MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. 
• APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MOTOS DE TRAIL, OFF-ROAD E MODELOS ESPORTIVOS, ESPECIALMENTE PARA USO EM TERRENOS MAIS
DESAFIADORES, COMO ESTRADAS DE TERRA E TRILHAS.
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR 80/100 R18 FOI PROJETADA PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS DE
OPERAÇÃO, COMO TERRENOS IRREGULARES E SUPERFÍCIES ÁSPERAS, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL E
BOA RESISTÊNCIA A DANOS. SUPORTA VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E EXIGE POUCA MANUTENÇÃO.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: FÁCIL DE INSTALAR E SUBSTITUIR, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA
CONVENIÊNCIA E RAPIDEZ NA MANUTENÇÃO DE SUA MOTOCICLETA. CASO OCORRA ALGUM FURO OU DANO, O
REPARO É SIMPLES, O QUE REDUZ O TEMPO DE INATIVIDADE E MANTÉM O VEÍCULO OPERACIONAL.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A PILOTAGEM, AJUDANDO A MANTER A PRESSÃO DO PNEU IDEAL. A CÂMARA DE AR CONTRIBUI PARA UMA MELHOR ADERÊNCIA AO SOLO, O QUE É
ESSENCIAL PARA GARANTIR TRAÇÃO E CONTROLE DA MOTOCICLETA, PRINCIPALMENTE EM TERRENOS OFF-ROAD E
TERRENOS ACIDENTADOS.
A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO É A ESCOLHA IDEAL PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM DURABILIDADE,
DESEMPENHO E SEGURANÇA EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS, OFERECENDO EXCELENTE RESISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU DURANTE A PILOTAGEM
	UN
	1,
	104,67
	104,67

	74
	001.112.835
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. 
• MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. 
• DURABILIDADE:
A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
OFERECENDO LONGA VIDA ÚTIL MESMO SOB USO INTENSO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: FACILITA O REPARO RÁPIDO EM CASO DE FUROS OU DANOS. SUA
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SÃO SIMPLES, TORNANDO O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE,
SEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO MOTORISTA.
• DESEMPENHO: PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A PILOTAGEM, AJUDANDO A
MANTER A PRESSÃO DO PNEU IDEAL PARA GARANTIR UMA EXCELENTE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E SEGURANÇA. ISSO
CONTRIBUI PARA UMA MELHOR PERFORMANCE DA MOTO, SEJA NO USO DIÁRIO OU EM TERRENOS MAIS
DESAFIADORES.
A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PRODUTO DURÁVEL, EFICIENTE E CONFIÁVEL, GARANTINDO ALTO DESEMPENHO E SEGURANÇA PARA MOTOCICLETAS DE DIFERENTES TIPOS E APLICAÇÕES.
	UN
	1,
	86,67
	86,67

	75
	001.112.826
	CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. 
• MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. 
• DURABILIDADE: A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E
AO CALOR, SUPORTANDO CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO E GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO POR LONGOS
PERÍODOS.
• FACILIDADE DE MANUTENÇÃO: A CÂMARA DE AR FACILITA O REPARO RÁPIDO E EFICIENTE EM CASO DE
FUROS OU DANOS NOS PNEUS, O QUE REDUZ O TEMPO DE INATIVIDADE E MELHORA A PRODUTIVIDADE.
• DESEMPENHO: CONTRIBUI PARA O CONFORTO E A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, PROPORCIONANDO UMA
CONDUÇÃO MAIS SUAVE E AJUDANDO NA MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS. ISSO RESULTA EM MELHOR
TRAÇÃO, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS PNEUS.
ESTA CÂMARA DE AR É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E DE ALTA PERFORMANCE
PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 900X20, OFERECENDO MAIOR DURABILIDADE, SEGURANÇA E
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
	UN
	4,
	151,67
	606,68
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	001.112.807
	PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 10.5/65-16 
• CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS
• TIPO: TL (SEM CÂMARA), PROPORCIONANDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E RESISTÊNCIA ADICIONAL
CONTRA DANOS
• BANDA DE RODAGEM: L1, IDEAL PARA TERRENOS AGRÍCOLAS SUAVES, OFERECENDO TRAÇÃO EFICAZ SEM
PREJUDICAR A ESTRUTURA DO SOLO
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS QUE OPERAM EM
SOLO MACIO E CONDIÇÕES DE AGRICULTURA LEVE A MODERADA
• CAPACIDADE DE CARGA: ADEQUADO PARA SUPORTAR AS DEMANDAS DE VEÍCULOS AGRÍCOLAS EM
OPERAÇÕES NORMAIS
ESTE PNEU OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA NECESSÁRIAS PARA TAREFAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO
EM TERRENOS MAIS SUAVES, COM A VANTAGEM DO DESIGN SEM CÂMARA, GARANTINDO UM DESEMPENHO
CONFIÁVEL EM OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO.
	UN
	1,
	1.500,00
	1.500,00

	77
	001.112.800
	PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1000X20 
• ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
• BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MELHOR DESEMPENHO DE
COMBUSTÍVEL
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS PESADOS QUE TRANSITAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 110 KM/H (CATEGORIA K)
ESTE PNEU OFERECE A COMBINAÇÃO IDEAL DE DESEMPENHO, DURABILIDADE E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL,
TORNANDO-SE UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA FROTAS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS EM ESTRADAS
ASFALTADAS.
	UN
	3,
	2.717,00
	8.151,00
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	001.112.799
	PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1000X20 
• ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL 
• BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO 
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS • VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 110 KM/H (CATEGORIA K) COM UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ E VERSATILIDADE, ESTE PNEU É IDEAL PARA GARANTIR O MÁXIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA, MESMO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA DESAFIADORAS. SUA CONSTRUÇÃO DE
ALTA RESISTÊNCIA AJUDA A REDUZIR O DESGASTE PREMATURO E ASSEGURA MAIOR LONGEVIDADE DO PRODUTO.
	UN
	5,
	2.839,67
	14.198,35

	79
	001.112.798
	PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1100 R22,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. 
• ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM RODOVIAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA AO
ASFALTO, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E EFICIENTE, COM MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM
EM PISTAS SECAS E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS
COMERCIAIS QUE OPERAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, GARANTINDO
CONFIABILIDADE E ALTO DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO
CONFORTO DURANTE VIAGENS LONGAS E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU.
ESTE MODELO É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM PNEU ROBUSTO, DURÁVEL E EFICIENTE, PROJETADO
PARA OFERECER SEGURANÇA, DESEMPENHO E ALTA RESISTÊNCIA A VEÍCULOS PESADOS EM OPERAÇÕES DE TRANSPORTE EM RODOVIAS.
	UN
	5,
	3.242,00
	16.210,00

	80
	001.112.804
	PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 12,5/80 R18 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL 
• BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVAÇÃO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SOLTOS E
IRREGULARES
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE
OPERAM EM TERRAINS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DOS EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES
DE USO INTENSO
ESTE PNEU É IDEAL PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURANÇA EM TERRENOS DIFÍCEIS. SUA
CONSTRUÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E BANDA DE RODAGEM AGRESSIVA GARANTEM UMA PERFORMANCE EFICIENTE
E DURADOURA EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES
	UN
	2,
	2.848,67
	5.697,34

	81
	001.112.811
	PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 12.4-24 
• CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA 
• PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS 
• USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM 
PRECISA DE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL E DURADOURO EM SUAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MESMO SOB 
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO MAIS EXIGENTES.
	UN
	3,
	3.446,67
	10.340,01

	82
	001.112.810
	PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 14.9-28 
• TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
• PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS 
• IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO 
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA EFICIÊNCIA, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA, OFERECENDO ÓTIMO 
DESEMPENHO NO CAMPO, MESMO EM SOLOS DESAFIADORES.
	UN
	1,
	4.575,33
	4.575,33

	83
	001.112.803
	PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 1400X24 
• CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
• BANDA DE RODAGEM: GL2/L2, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS AGRÍCOLAS MAIS SUAVES
(GL2) E MAIOR RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA EM SOLOS DUROS OU ROCHOSOS (L2)
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM TERRENOS AGRÍCOLAS,
DE CONSTRUÇÃO OU OFF-ROAD
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS PESADAS EM
CONDIÇÕES EXIGENTES
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E VERSATILIDADE EM UMA
VARIEDADE DE TERRENOS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E BANDA DE RODAGEM ADAPTÁVEL O TORNA PERFEITO
PARA OPERAÇÕES EM AMBIENTES DE TRABALHO DESAFIADORES, TANTO EM SOLOS MACIOS QUANTO EM
TERRENOS MAIS DIFÍCEIS
	UN
	12,
	6.139,33
	73.671,96

	84
	001.112.806
	PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 16/70-20 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. 
• BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS CONSTANTES.
• ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, PRINCIPALMENTE EM EQUIPAMENTOS
PESADOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS,
CARREGADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS E EXIGEM ALTO
DESEMPENHO DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E OFERECE
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE DESEMPENHO EM TERRENOS DIFÍCEIS, COM GRANDE RESISTÊNCIA AO
DESGASTE E BOA TRAÇÃO, O QUE GARANTE UM BOM DESEMPENHO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, COMO
EM PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÕES AGRÍCOLAS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO RESISTENTE E DURÁVEL, PROJETADO PARA
SUPORTAR ALTAS CARGAS E CONDIÇÕES DE USO EXTREMO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, OFERECENDO
CONFIABILIDADE E ALTO DESEMPENHO
	UN
	1,
	3.319,37
	3.319,37

	85
	001.108.305
	PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 165/70 R13 
• ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE DO VEÍCULO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS, COMO CARROS PEQUENOS E
ECONÔMICOS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO EFICIENTE TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM TRAJETOS URBANOS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E OFERECE
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO AO DIRIGIR, COM UMA CONDUÇÃO SUAVE E
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, SENDO UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA O USO DIÁRIO.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UMA OPÇÃO ECONÔMICA, DURÁVEL E SEGURA, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E CONFORTO EM VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS
	UN
	6,
	354,67
	2.128,02

	86
	001.110.009
	PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 165/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS E SEDANS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO EFICIENTE E
CONFIÁVEL EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO E
UMA BOA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, IDEAL PARA USO DIÁRIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIÁRIOS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO CONFIÁVEL, DURÁVEL E ECONÔMICO,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO USO DIÁRIO DE VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS
	UN
	7,
	422,33
	2.956,31

	87
	001.112.805
	PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 17,5 R25 
• CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL 
• BANDA DE RODAGEM: E3/L3, PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, COM SULCOS
PROFUNDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA EM SOLO INSTÁVEL
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE
CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E EXIGENTES
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS PESADAS EM
CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURANÇA EM TERRENOS DIFÍCEIS, OFERECENDO UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE TRAÇÃO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA APLICAÇÕES
INTENSIVAS EM AMBIENTES DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO.
	UN
	3,
	6.718,00
	20.154,00

	88
	001.108.309
	PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 175/65 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS, SEDANS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE EXIGEM
UM PNEU EFICIENTE PARA USO DIÁRIO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO E
UMA BOA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, ALÉM DE SER UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA O USO DIÁRIO.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO ECONÔMICO, DURÁVEL E CONFIÁVEL,
OFERECENDO DESEMPENHO E SEGURANÇA EM VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS.
	UN
	5,
	413,33
	2.066,65

	89
	001.108.303
	PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 175/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE E SEGURANÇA EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS COMPACTOS, SEDANS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO,
PROPORCIONANDO DESEMPENHO CONFIÁVEL TANTO EM AMBIENTES URBANOS QUANTO EM RODOVIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, OFERECENDO UM PASSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO,
ALÉM DE UM DESEMPENHO EFICIENTE EM TERMOS DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA QUEM BUSCA UM MODELO ECONÔMICO, DURÁVEL E CONFIÁVEL,
PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO PARA O USO DIÁRIO EM VEÍCULOS DE PASSEIO
	UN
	9,
	446,67
	4.020,03

	90
	001.112.809
	PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 18.4-30 
• CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS 
• BANDA DE RODAGEM: R1, COM SULCOS LARGOS E PROFUNDOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO 
EM SOLOS MACIOS E MOLHADOS, IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PERFEITO PARA
TRABALHOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, PASTAGENS E LAVOURAS
• CAPACIDADE DE CARGA: ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DAS MÁQUINAS
PESADAS DURANTE AS OPERAÇÕES AGRÍCOLAS
• REDUÇÃO DE COMPACTAÇÃO: A BANDA DE RODAGEM R1 É PROJETADA PARA MINIMIZAR A COMPACTAÇÃO
DO SOLO, MANTENDO A SAÚDE DO TERRENO
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO E DURABILIDADE EM TERRENOS AGRÍCOLAS, COM
UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA E TRAÇÃO SUPERIOR PARA GARANTIR QUE AS OPERAÇÕES NO CAMPO SEJAM
REALIZADAS DE MANEIRA EFICIENTE E COM O MENOR IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEL
	UN
	2,
	7.031,33
	14.062,66

	91
	001.112.821
	PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185 R14C 
• ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO INTENSO.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM PISTAS
SECAS E MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE E O CONTROLE DO VEÍCULO, E REDUZINDO O RISCO DE
AQUAPLANAGEM EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO
CONFIÁVEL E ROBUSTEZ PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS EM TRAJETOS URBANOS, RODOVIAS E
ESTRADAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO
ESTÁVEL EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL PARA
VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO FORTE, DURÁVEL E SEGURO, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E ALTA RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM SOB DIFERENTES
CONDIÇÕES DE ESTRADA E CARGA.
	UN
	6,
	747,33
	4.483,98

	92
	001.112.820
	PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/65 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E ESTABILIDADE E CONTROLE DO VEÍCULO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS CARROS DE PASSEIO QUE OPERAM TANTO EM
ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, PROPORCIONANDO UM EXCELENTE DESEMPENHO EM DIVERSAS
CONDIÇÕES DE ESTRADA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA
DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM MODELO SEGURO, DURÁVEL E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
ÓTIMO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
	UN
	10,
	475,00
	4.750,00

	93
	001.112.819
	PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/65 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR
SEGURANÇA E CONTROLE.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO, OFERECENDO
DESEMPENHO CONFIÁVEL PARA USO DIÁRIO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE UMA BOA EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO VIAGENS MAIS ECONÔMICAS E SEGURAS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO DE ALTA QUALIDADE, DURABILIDADE E
DESEMPENHO PARA USO DIÁRIO, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	9,
	520,00
	4.680,00

	94
	001.108.307
	PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 185/70 R14 
• ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE CIRCULAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE A
CONDUÇÃO, ALÉM DE SER EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO DURÁVEL, ECONÔMICO E SEGURO,
GARANTINDO DESEMPENHO SUPERIOR EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL NO USO DIÁRIO
	UN
	5,
	475,00
	2.375,00

	95
	001.108.302
	PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 195/65 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONTROLE, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMO SEDANS, HATCHBACKS E CROSSOVERS, SENDO UM
PNEU DE USO DIÁRIO QUE OFERECE CONFORTO E DESEMPENHO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS, COM UMA
CONDUÇÃO MAIS SUAVE E CONFORTÁVEL. TAMBÉM OFERECE UMA BOA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM PROCURA UM MODELO QUE COMBINE SEGURANÇA, CONFORTO E DESEMPENHO PARA USO DIÁRIO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, OFERECENDO ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE
	UN
	6,
	525,00
	3.150,00

	96
	001.112.812
	PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/55 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA, PROPORCIONANDO CONFORTO E CONTROLE, ESPECIALMENTE EM PISTAS
SECAS E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, SEDANS, HATCHBACKS E OUTROS CARROS DE PORTE
MÉDIO, QUE EXIGEM DESEMPENHO ESTÁVEL, BOA DURABILIDADE E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E REDUZINDO A CHANCE DE FUROS.
• DESEMPENHO: OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE
PROPORCIONAR UMA CONDUÇÃO MAIS SUAVE E CONFORTÁVEL, COM BOA EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO DE ALTA PERFORMANCE, RESISTÊNCIA E CONFORTO PARA
USO DIÁRIO, OFERECENDO EXCELENTE SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	3,
	499,33
	1.497,99

	97
	001.112.818
	PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/60 R15 
• ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO.
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E
PROPORCIONANDO MAIOR CONTROLE DURANTE A CONDUÇÃO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, PROPORCIONANDO
UM BOM DESEMPENHO TANTO EM ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, SENDO UMA ESCOLHA CONFIÁVEL
PARA O USO DIÁRIO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO UMA DIREÇÃO MAIS ECONÔMICA E SEGURA.
ESTE PNEU É IDEAL PARA QUEM BUSCA UM MODELO DURÁVEL, SEGURO E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO SUAVE E SILENCIOSA
	UN
	7,
	649,33
	4.545,31

	98
	001.112.813
	PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/60 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E CONTROLE EM DIVERSAS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SEDANS, SUVS, CROSSOVERS E OUTROS VEÍCULOS DE PASSEIO QUE CIRCULAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. OFERECE UM EXCELENTE DESEMPENHO TANTO EM
VIAGENS LONGAS QUANTO NO USO DIÁRIO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO, ALÉM DE SER
EFICIENTE NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PROPORCIONANDO UMA DIREÇÃO MAIS ECONÔMICA E SEGURA.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UMA OPÇÃO DURÁVEL, SEGURA E CONFORTÁVEL, GARANTINDO
DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E UMA CONDUÇÃO TRANQUILA NO DIA A DIA
	UN
	3,
	641,33
	1.923,99

	99
	001.112.817
	PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 205/70 R15C 
• ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM:
DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS,
AUMENTANDO A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO VEÍCULO, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE AQUAPLANAGEM.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS QUE
OPERAM TANTO EM ESTRADAS URBANAS QUANTO EM RODOVIAS, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE E
SEGURANÇA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA DANOS E PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA,
COM UM BOM DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE REALIZAM VIAGENS DE
LONGO PERCURSO OU TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS. ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO RESISTENTE, DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS
	UN
	7,
	858,33
	6.008,31

	100
	001.112.796
	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 215/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. 
• ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO MAIS
ESTÁVEL E COM MENOR RISCO DE AQUAPLANAGEM, MELHORANDO O DESEMPENHO EM CONDIÇÕES SECAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM
PRINCIPALMENTE EM ESTRADAS ASFALTADAS, GARANTINDO UM EXCELENTE DESEMPENHO TANTO EM CURTAS
QUANTO EM LONGAS DISTÂNCIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA CONTRA FUROS E DANOS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES
DE ESTRADA.
ESTE PNEU É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM BUSCA UM MODELO ROBUSTO, EFICIENTE E SEGURO, COM
EXCELENTE DESEMPENHO EM RODOVIAS ASFALTADAS E DESTINADO A OPERAÇÕES COMERCIAIS EXIGENTES
	UN
	8,
	1.304,00
	10.432,00

	101
	001.112.797
	PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 215/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. 
• ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO, TERRA E OUTRAS CONDIÇÕES DE TERRENO MODERADAMENTE
DIFÍCEIS. ELE EQUILIBRA DESEMPENHO TANTO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS
IRREGULARES.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VEÍCULOS COMERCIAIS E FROTAS QUE OPERAM EM
UMA COMBINAÇÃO DE RODOVIAS ASFALTADAS E ESTRADAS DE TERRA OU OUTROS TIPOS DE SUPERFÍCIES MENOS
TRATADAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E REDUZ O
RISCO DE DANOS OU PERFURAÇÕES.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO CONFIÁVEL
EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE. A ESTRUTURA
RADIAL TAMBÉM OFERECE MAIOR CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO.
ESTE MODELO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE UM PNEU VERSÁTIL, DURÁVEL E COM EXCELENTE
TRAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E DESEMPENHO SUPERIOR TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM
TERRENOS IRREGULARES.
	UN
	10,
	1.609,33
	16.093,30

	102
	001.112.814
	PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 225/65 R16C 
• ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE EXIGEM PNEUS ROBUSTOS PARA SUPORTAR ALTAS
CARGAS E CONDIÇÕES DE USO INTENSO.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA EM DIVERSOS TIPOS
DE ESTRADA, TANTO SECAS QUANTO MOLHADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E TRAÇÃO, ALÉM DE AJUDAR
NA PREVENÇÃO DE AQUAPLANAGEM E AUMENTAR A SEGURANÇA.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS,
PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E DESEMPENHO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS EM
ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E AUMENTA A
RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS DURANTE O USO.
• DESEMPENHO: OFERECE UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL, COM BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO DESGASTE,
IDEAL PARA TRAJETOS LONGOS E DE ALTO DESEMPENHO EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE EXIGEM ROBUSTEZ E
DURABILIDADE.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM BUSCA UM MODELO RESISTENTE, DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA E COM
EXCELENTE DESEMPENHO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA,
GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE.
	UN
	9,
	1.390,33
	12.512,97

	103
	001.112.815
	PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS.
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), O QUE GARANTE A ADEQUAÇÃO PARA RODOVIAS E ESTRADAS,
OFERECENDO ALTA PERFORMANCE EM VELOCIDADES MAIS ALTAS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA AO
DESGASTE, COM UM PADRÃO DE SULCOS OTIMIZADO PARA PROPORCIONAR ESTABILIDADE EM DIVERSAS
CONDIÇÕES DE PISO, COMO ASFALTO SECO E MOLHADO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO VANS, CAMINHÕES LEVES E ÔNIBUS QUE OPERAM
PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESTE PNEU TAMBÉM É INDICADO PARA FROTAS QUE
NECESSITAM DE ROBUSTEZ E DURABILIDADE EM VIAGENS LONGAS E EM ALTA CARGA.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), OU SEJA, NÃO NECESSITA DE CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A
MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE FUROS E PERDA DE PRESSÃO.
ESTE MODELO DE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DESEMPENHO CONFIÁVEL E SEGURANÇA EM
VIAGENS COMERCIAIS, OFERECENDO UMA BOA RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE DE CARGA E CONFORTO, ALÉM DE
ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E TRAÇÃO NAS MAIS DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA.
	UN
	3,
	1.324,00
	3.972,00

	104
	001.112.794
	PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 235/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE PISTA MOLHADA.
• APLICAÇÕES: PERFEITO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE OPERAM PRINCIPALMENTE EM
ESTRADAS ASFALTADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, OFERECENDO
CONFIABILIDADE EM VIAGENS LONGAS E EM ALTAS VELOCIDADES.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
EFICIÊNCIA OPERACIONAL.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO, DESDE ESTRADAS ASFALTADAS ATÉ TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. ESTE MODELO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PNEU RESISTENTE, SEGURO E DURÁVEL, PROJETADO
PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRANSPORTE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO
DESEMPENHO E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS
	UN
	6,
	1.549,00
	9.294,00

	105
	001.112.795
	PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 235/75 R17,5 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. 
• ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, INCLUINDO ASFALTO, TERRA E TERRENOS MODERADAMENTE IRREGULARES. OFERECE O EQUILÍBRIO ENTRE
ADERÊNCIA E CONFORTO.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE
NECESSITAM DE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL TANTO EM RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO EM ESTRADAS DE
TERRA OU OUTRAS SUPERFÍCIES DIFÍCEIS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E OFERECENDO
MAIS RESISTÊNCIA A DANOS.
• DESEMPENHO: EXCELENTE ESTABILIDADE E TRAÇÃO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA,
GARANTINDO SEGURANÇA E CONTROLE, SEJA EM AMBIENTES URBANOS OU EM ESTRADAS DE MENOR QUALIDADE.
ESTE MODELO É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE UM PNEU QUE OFEREÇA RESISTÊNCIA,
CONFIABILIDADE E VERSATILIDADE, IDEAL PARA UMA VARIEDADE DE OPERAÇÕES EM DIFERENTES TIPOS DE
TERRENO.
	UN
	9,
	1.860,00
	16.740,00

	106
	001.112.816
	PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 265/70 R16 
• ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. 
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES, INCLUINDO ESTRADAS ASFALTADAS, TERRA, CASCALHO
E OUTROS TERRENOS OFF-ROAD. A BANDA DE RODAGEM OFERECE UMA BOA PERFORMANCE EM ESTRADAS SECAS
E MOLHADAS.
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA SUVS, PICAPES E VEÍCULOS 4X4 QUE CIRCULAM EM UMA COMBINAÇÃO DE
RODOVIAS E TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM TODAS AS CONDIÇÕES
DE DIREÇÃO.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBELESS (TL), SEM CÂMARA DE AR, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E AUMENTANDO A
RESISTÊNCIA A FUROS E DANOS.
• DESEMPENHO: BOA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM DESTAQUE
PARA SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, IDEAL PARA QUEM BUSCA UM PNEU CONFIÁVEL PARA USO EM
TERRENOS EXIGENTES.
ESTE PNEU É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM PRECISA DE UM MODELO ROBUSTO, DURÁVEL E VERSÁTIL, GARANTINDO DESEMPENHO SEGURO E CONFIÁVEL PARA SUVS E PICAPES EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO
	UN
	3,
	980,00
	2.940,00

	107
	001.112.791
	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 275/80 R22,5 
• ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL
• BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BAIXO
DESGASTE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE TRAFEGAM EM
RODOVIAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L)
ESTE PNEU É PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA, SEGURANÇA E
ECONOMIA, GARANTINDO QUE O VEÍCULO TENHA UM DESEMPENHO CONSISTENTE E DURADOURO, MESMO SOB
CONDIÇÕES EXIGENTES DE USO.
	UN
	12,
	2.682,00
	32.184,00

	108
	001.112.792
	PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 275/80 R22,5
 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA)
• CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL
• BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO,
PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO EM RODOVIAS E ESTRADAS IRREGULARES
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COM GRANDE DEMANDA
DE DESEMPENHO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA OU CASCALHO
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L) ESTE PNEU OFERECE UMA COMBINAÇÃO IDEAL DE DURABILIDADE, VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA, SENDO PERFEITO PARA QUEM PRECISA DE DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA.
	UN
	20,
	2.776,00
	55.520,00

	109
	001.112.793
	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 295/80 R22,5
• ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. 
• ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. 
• PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. 
• APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS DE TRANSPORTE QUE NECESSITAM DE DESEMPENHO SUPERIOR E ALTA QUILOMETRAGEM.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA DURABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO EM CONDIÇÕES
DE TRÁFEGO INTENSO E LONGAS DISTÂNCIAS
	UN
	4,
	3.274,00
	13.096,00

	110
	001.112.808
	PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 7.50 R16 
• CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM CAMINHÕES, VANS E
FURGÕES
• TIPO: TT (COM CÂMARA), PERMITINDO FÁCIL REPARO E MANUTENÇÃO
• ÍNDICE DE CARGA: 116/114 (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.250 KG POR PNEU EM CARGA ÚNICA E 1.100 KG
EM CARGA DUPLA)
• VELOCIDADE MÁXIMA: 120 KM/H (CATEGORIA L), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM
ESTRADAS E RODOVIAS
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, VANS, FURGÕES E CAMINHÕES LEVES,
ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGAS EM LONGAS DISTÂNCIAS OU CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIÁVEIS
ESTE PNEU OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO EM
RODOVIAS, PROPORCIONANDO CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA O TRANSPORTE DE CARGAS EM DIFERENTES
CONDIÇÕES DE ESTRADA
	UN
	12,
	1.155,33
	13.863,96

	111
	001.112.823
	PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 80/100-18 
• ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. 
• CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS DE ESTRADA, OFF-ROAD E ENDURO. O PNEU OFERECE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE, ESSENCIAL PARA
ENFRENTAR TANTO O ASFALTO QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS E ACIDENTADOS.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM É PROJETADO PARA GARANTIR
TRAÇÃO EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, INCLUINDO ASFALTO, LAMA, TERRA E CASCALHO, OFERECENDO
MAIOR ESTABILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA, ESPECIALMENTE EM MANOBRAS E FRENAGENS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBETYPE (TT), QUE UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DO PNEU EM CASO DE DANOS.
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE EM
DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, COM ÊNFASE EM ESTABILIDADE E TRAÇÃO PARA A RODA DIANTEIRA, ONDE O
CONTROLE É ESSENCIAL
	UN
	1,
	331,67
	331,67

	112
	001.112.822
	PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 90/90-18 
• ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. 
• ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. 
• CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. 
• APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E OFF-ROAD, PROPORCIONANDO TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE PARA A RODA TRASEIRA, ONDE A FORÇA
E O CONTROLE SÃO MAIS EXIGENTES.
• DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA EM
SUPERFÍCIES SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE PROPORCIONAR TRAÇÃO ADICIONAL EM TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. A
BANDA DE RODAGEM TRASEIRA OFERECE MAIOR ESTABILIDADE, O QUE É FUNDAMENTAL PARA MOTOCICLISTAS QUE
PRECISAM DE CONTROLE E SEGURANÇA DURANTE O USO DIÁRIO E VIAGENS MAIS LONGAS.
• TIPO DE MONTAGEM: TUBETYPE (TT), OU SEJA, UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA O REPARO E O AJUSTE EM CASO DE DANOS.
ESTE PNEU É PERFEITO PARA QUEM PROCURA UM MODELO ROBUSTO, DURÁVEL E DE ALTA PERFORMANCE PARA A
RODA TRASEIRA DE SUA MOTOCICLETA, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM DIFERENTES TIPOS DE
ESTRADA E CONDIÇÕES DE CONDUÇÃO
	UN
	1,
	360,00
	360,00

	113
	001.112.801
	PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 900R20 
• ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO 
• BANDA DE RODAGEM: LISA, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE AUMENTA A EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL E
MELHORA A ESTABILIDADE EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
• APLICAÇÃO: PERFEITO PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM
PREDOMINANTEMENTE EM ESTRADAS ASFALTADAS
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L)
ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM PRECISA DE DURABILIDADE, DESEMPENHO CONSISTENTE E EFICIÊNCIA EM RODOVIAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E BANDA DE RODAGEM LISA GARANTEM UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL,
ECONÔMICA E SEGURA
	UN
	4,
	1.863,33
	7.453,32

	114
	001.112.802
	PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• TAMANHO: 900R20 
• ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) 
• CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
• BANDA DE RODAGEM: MISTA, IDEAL PARA USO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS DE TERRA OU
CASCALHO, GARANTINDO TRAÇÃO E DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO
• APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE TRANSITAM POR UMA COMBINAÇÃO DE ASFALTO E TERRENOS IRREGULARES
• VELOCIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KM/H (CATEGORIA L) ESTE PNEU É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA VERSATILIDADE, DESEMPENHO EQUILIBRADO E SEGURANÇA EM
UMA AMPLA GAMA DE CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA AO LONGO DO
TEMPO.
	UN
	3,
	1.746,00
	5.238,00

	115
	001.112.838
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE DO SISTEMA.
• FUNÇÃO: A PRINCIPAL FUNÇÃO DO PROTETOR É EVITAR QUE A CÂMARA DE AR ENTRE EM CONTATO DIRETO
COM O INTERIOR DO PNEU, O QUE PODE CAUSAR DANOS DEVIDO A DETRITOS, PEDRAS OU IRREGULARIDADES NA
SUPERFÍCIE DA ESTRADA. ELE AJUDA A REDUZIR O RISCO DE FUROS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DA CÂMARA DE AR.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO,
OFERECENDO RESISTÊNCIA AO CALOR, ABRASÃO E IMPACTOS. ELE É ALTAMENTE DURÁVEL, O QUE CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DE CUSTOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE CÂMARAS DE AR.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E DIRETA, SENDO COLOCADO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO HÁ NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS
ESPECIALIZADOS, TORNANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAIS RÁPIDA E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR PROTEÇÃO,
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE PARA O SISTEMA DE PNEUS DE VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, GARANTINDO
UM DESEMPENHO SUPERIOR MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS DESAFIADORAS.
	UN
	4,
	80,00
	320,00

	116
	001.112.846
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E PROTEÇÃO. ELE É PROJETADO PARA RESISTIR A IMPACTOS, ABRASÃO E
CORTES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DA CÂMARA DE AR E DO PNEU, ALÉM DE SUPORTAR ALTAS PRESSÕES E
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES.
• FUNÇÃO: O PROTETOR SERVE COMO UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA ENTRE A CÂMARA DE AR E O
INTERIOR DO PNEU, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTROS OBJETOS NO SOLO. ELE
AJUDA A MANTER A CÂMARA DE AR INTACTA E A EVITAR VAZAMENTOS, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO
ADEQUADA DO PNEU.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES MAIS DESAFIADORAS,
PROPORCIONANDO LONGEVIDADE AO SISTEMA DE PNEUS E REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
FREQUENTE. ELE É RESISTENTE AO DESGASTE, TEMPERATURAS ELEVADAS E PRESSÕES ALTAS, PROLONGANDO A
VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E PRÁTICA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS, O
QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E TORNA O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO MAIS RÁPIDO E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM BUSCA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO
SISTEMA DE PNEUS E AUMENTAR A SEGURANÇA OPERACIONAL DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORES EM
AMBIENTES DE TRABALHO DESAFIADORES.
	UN
	3,
	187,50
	562,50

	117
	001.112.841
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. 
• MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E PROTEÇÃO CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTES PREMATUROS. ELE
MINIMIZA O RISCO DE DANOS À CÂMARA DE AR AO IMPEDIR O CONTATO DIRETO COM DETRITOS OU
IRREGULARIDADES PRESENTES NO INTERIOR DO PNEU.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É PROTEGER A CÂMARA DE AR DE DANOS CAUSADOS POR
OBJETOS CORTANTES OU ABRASIVOS, MELHORANDO A INTEGRIDADE DO SISTEMA DE PNEUS E EVITANDO O RISCO
DE VAZAMENTOS E FUROS. ALÉM DISSO, ELE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS,
RESISTINDO A TEMPERATURAS ELEVADAS, PRESSÕES ALTAS E IMPACTOS, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA
CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. ELE TAMBÉM AJUDA A REDUZIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO E A
NECESSIDADE DE TROCAS FREQUENTES.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E RÁPIDA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE
TORNA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAIS EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR DURABILIDADE,
SEGURANÇA E PROTEÇÃO EM VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, GARANTINDO UMA OPERAÇÃO CONTÍNUA E
EFICIENTE, MESMO EM AMBIENTES DE TRABALHO SEVEROS
	UN
	2,
	100,00
	200,00

	118
	001.112.845
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA
PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. ELE É RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASÃO E PRESSÕES ELEVADAS,
AUMENTANDO A LONGEVIDADE DA CÂMARA DE AR E DO PRÓPRIO PNEU.
• FUNÇÃO: O PROTETOR TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL CRIAR UMA BARREIRA ENTRE O PNEU E A CÂMARA
DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES E IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU.
ELE AJUDA A MANTER A CÂMARA DE AR INTACTA E A EVITAR VAZAMENTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA
E ESTABILIDADE DURANTE A OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO MAIS EXIGENTES, O
PROTETOR É ALTAMENTE RESISTENTE A DESGASTES, PRESSÕES ELEVADAS E IMPACTOS CONSTANTES. ELE
PROPORCIONA UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA QUEM BUSCA MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA. BASTA COLOCÁ-LO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS
ESPECIALIZADAS. ISSO FACILITA A MANUTENÇÃO E ASSEGURA QUE O SISTEMA DE PNEUS ESTEJA PROTEGIDO DE
MANEIRA EFICAZ.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA GARANTIR A LONGEVIDADE E
SEGURANÇA DO SISTEMA DE PNEUS EM EQUIPAMENTOS PESADOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E EVITANDO
CUSTOS ELEVADOS COM MANUTENÇÃO EM AMBIENTES DE TRABALHO SEVEROS.
	UN
	1,
	775,00
	775,00

	119
	001.112.840
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROTEGENDO-A DE CORTES E DESGASTES QUE PODEM COMPROMETER SUA INTEGRIDADE.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É PREVENIR DANOS À CÂMARA DE AR, ATUANDO COMO
UMA BARREIRA ENTRE ELA E O PNEU. COM ISSO, ELE AJUDA A REDUZIR O RISCO DE VAZAMENTOS, FUROS E
DESGASTES PREMATUROS, PROPORCIONANDO UMA PERFORMANCE ESTÁVEL E SEGURA PARA O VEÍCULO.
• DURABILIDADE: PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXTREMAMENTE SEVERAS, O
PROTETOR RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS, IMPACTOS, ABRASÃO E PRESSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL TANTO
DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. ISSO RESULTA EM MENOR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REDUÇÃO DE
CUSTOS OPERACIONAIS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES, SENDO COLOCADA ENTRE O PNEU E A CÂMARA DE
AR DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE FACILITA O
PROCESSO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DA OPERAÇÃO. O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA MAIOR DURABILIDADE,
SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA O SISTEMA DE PNEUS, GARANTINDO MENOS PARADAS PARA MANUTENÇÃO E UM
DESEMPENHO SUPERIOR EM CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO
	UN
	7,
	182,50
	1.277,50

	120
	001.112.842
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTES CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES E ABRASIVOS QUE POSSAM ESTAR
PRESENTES NO INTERIOR DO PNEU. SUA COMPOSIÇÃO GARANTE UMA BARREIRA EFICAZ, MANTENDO A CÂMARA DE
AR INTACTA.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É EVITAR O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E AS
SUPERFÍCIES DO PNEU, REDUZINDO OS RISCOS DE DANOS À CÂMARA E, CONSEQUENTEMENTE, PREVENINDO
VAZAMENTOS OU FUROS. ELE TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, GARANTINDO A
SEGURANÇA E A PERFORMANCE DO VEÍCULO DURANTE AS OPERAÇÕES.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES, COMO
ALTAS TEMPERATURAS, IMPACTO, ABRASÃO E PRESSÕES ELEVADAS. ELE AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL TANTO
DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONSTANTE E DIMINUINDO
OS CUSTOS OPERACIONAIS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA. ELE É COLOCADO ENTRE
O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM, NÃO NECESSITANDO DE FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS. ISSO
FACILITA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E PERMITE QUE AS OPERAÇÕES CONTINUEM SEM INTERRUPÇÕES
SIGNIFICATIVAS.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM BUSCA MAIOR SEGURANÇA E
DURABILIDADE PARA O SISTEMA DE PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS, GARANTINDO MENOS TEMPO DE
INATIVIDADE E MAIS EFICIÊNCIA EM OPERAÇÕES DE ALTA EXIGÊNCIA
	UN
	3,
	296,67
	890,01

	121
	001.112.844
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE
EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES. SUA ESTRUTURA FOI PROJETADA PARA
SUPORTAR AS CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO ALTA PRESSÃO, TEMPERATURAS ELEVADAS E IMPACTOS CONSTANTES.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É CRIAR UMA BARREIRA ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE AMBOS E PREVENINDO DANOS QUE POSSAM COMPROMETER A INTEGRIDADE DA CÂMARA DE AR. ISSO AJUDA A REDUZIR O RISCO DE FUROS E VAZAMENTOS, ALÉM DE GARANTIR QUE O PNEU MANTENHA A PRESSÃO IDEAL DURANTE AS OPERAÇÕES.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES,
OFERECENDO LONGEVIDADE AO SISTEMA DE PNEUS, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO FREQUENTE E CUSTOS DE SUBSTITUIÇÃO. ELE É PROJETADO PARA RESISTIR A PRESSÕES ALTAS, IMPACTOS E ABRASÕES,
PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO DURÁVEL E CONFIÁVEL PARA MÁQUINAS PESADAS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E PRÁTICA, SENDO COLOCADA ENTRE O PNEU E A
CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM. NÃO SÃO NECESSÁRIAS FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS, TORNANDO O PROCESSO RÁPIDO E EFICIENTE.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA GARANTIR A LONGEVIDADE E A
EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PNEUS EM MÁQUINAS PESADAS, AUMENTANDO A SEGURANÇA E A ECONOMIA DE
MANUTENÇÃO, MESMO EM TERRENOS SEVEROS.
	UN
	4,
	875,00
	3.500,00

	122
	001.112.837
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE DANOS.
• FUNÇÃO: PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR PERFURAÇÕES, CORTES OU
DESGASTES RÁPIDOS DEVIDO A DETRITOS PRESENTES NO CAMINHO. AO REDUZIR O RISCO DE DANOS À CÂMARA DE
AR, AUMENTA A SEGURANÇA E EVITA PARADAS INESPERADAS DURANTE A OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É PROJETADO PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO, COMO
ALTAS TEMPERATURAS, PRESSÕES ELEVADAS E FORÇAS DE IMPACTO. ELE AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA
CÂMARA DE AR E DO PRÓPRIO PNEU, REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CONSTANTE.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E RÁPIDA, SENDO IDEAL PARA QUEM DESEJA MELHORAR A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS SEM COMPROMETER O TEMPO DE OPERAÇÃO. ELE É
COLOCADO FACILMENTE ENTRE A CÂMARA DE AR E O PNEU DURANTE A MONTAGEM.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA AUMENTAR A RESISTÊNCIA,
SEGURANÇA E A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, REDUZINDO O RISCO DE DANOS
À CÂMARA DE AR E AUMENTANDO A CONFIABILIDADE DO PNEU
	UN
	15,
	91,67
	1.375,05

	123
	001.112.843
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: 
• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. 
• MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA CORTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DANOS MECÂNICOS. SUA BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE
RESISTE A IMPACTOS E DESGASTE CAUSADO POR DETRITOS PRESENTES NO CAMINHO.
• FUNÇÃO: O PRINCIPAL OBJETIVO DO PROTETOR É ATUAR COMO UMA BARREIRA ENTRE O PNEU E A CÂMARA
DE AR, IMPEDINDO O CONTATO DIRETO ENTRE ELES E, ASSIM, PREVENINDO FUROS E VAZAMENTOS. ELE TAMBÉM
AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DURANTE A
OPERAÇÃO DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR FOI DESENVOLVIDO PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS
EXIGENTES, OFERECENDO UMA EXCELENTE DURABILIDADE SOB ALTAS PRESSÕES, IMPACTOS E TEMPERATURAS
ELEVADAS. ELE AUMENTA A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR, REDUZINDO OS CUSTOS COM
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO DO PROTETOR É SIMPLES E PRÁTICA, PODENDO SER
COLOCADA ENTRE A CÂMARA DE AR E O PNEU DURANTE A MONTAGEM DO CONJUNTO. NÃO SÃO NECESSÁRIAS
FERRAMENTAS ESPECIAIS, O QUE FACILITA O PROCESSO E AGILIZA A MANUTENÇÃO.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA QUEM DESEJA PROTEGER A CÂMARA DE
AR CONTRA DANOS E AUMENTAR A DURABILIDADE DO SISTEMA DE PNEUS, PROPORCIONANDO MAIS SEGURANÇA E
MENOS CUSTOS COM MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E DE MÉDIO PORTE
	UN
	5,
	53,33
	266,65

	124
	001.112.839
	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. 
• MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR.
• FUNÇÃO: SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM O INTERIOR DO PNEU E, CONSEQUENTEMENTE, MINIMIZANDO O RISCO DE DANOS DEVIDO A IMPACTOS E OBJETOS
ESTRANHOS PRESENTES NA ESTRADA. O PROTETOR AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, O QUE É
ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA E A PERFORMANCE DO VEÍCULO.
• DURABILIDADE: O PROTETOR É ALTAMENTE DURÁVEL, PROJETADO PARA RESISTIR A CONDIÇÕES SEVERAS
DE OPERAÇÃO, COMO ALTAS TEMPERATURAS, ABRASÃO E IMPACTOS. ELE AUMENTA A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA
DE AR QUANTO DO PNEU, REDUZINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÕES FREQUENTES E OS CUSTOS
ASSOCIADOS.
• FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, SENDO COLOCADO ENTRE O PNEU E A CÂMARA DE AR DURANTE A MONTAGEM. NÃO REQUER FERRAMENTAS ESPECIAIS E FACILITA O PROCESSO DE MANUTENÇÃO, PERMITINDO QUE O VEÍCULO CONTINUE A OPERAR DE FORMA EFICIENTE E SEGURA.
O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 É A SOLUÇÃO IDEAL PARA QUEM BUSCA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS, GARANTINDO A PROTEÇÃO DA CÂMARA DE AR CONTRA DANOS E MELHORANDO A
CONFIABILIDADE DO VEÍCULO EM OPERAÇÕES PESADAS E CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS
	UN
	7,
	76,67
	536,69


	
1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

4.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

SUSTENTABILIDADE

4.3. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 10 (dez) dias corridos, contado da emissão da Ordem de Fornecimento formalizada pelo Contratante, em quantitativo especificado pelo Contratante.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos bens, inclusive os decorrentes de devolução e reposição dos bens recusados por não atenderem ao edital; 

5.4. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido por este Município de Guaimbê; 

5.5. Atender a toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal) durante o fornecimento do objeto deste instrumento;

5.6. Disponibilizar pessoal suficiente e adequado para a descarga, para a movimentação e para a efetiva entrega dos bens a este Município de Guaimbê;

5.7. Entregar os bens nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento. 

5.7.1. Eventuais requerimentos de substituição de marca deverão ser protocolados pela contratada, antes do vencimento do prazo de entrega, para serem submetidos à análise da equipe técnica do Município de Guaimbê e, posteriormente, à decisão da autoridade competente; 

5.7.2. Os requerimentos em questão devem ser acompanhados de justificativa, da indicação de nova marca, com caraterísticas equivalentes ou superiores àquela proposta durante o certame licitatório e dos documentos comprobatórios, tais como catálogos, fichas técnicas, amostras e etc.;

5.8. Os bens deverão ser entregues observando-se as seguintes condições:

a)  Local de entrega: Rua Tiradentes nº 144 – Bairro Centro – Guaimbê – SP;

b) Horário de recebimento: das 08h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

GARANTIA

5.9. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:
 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 

GESTOR DO CONTRATO

6.11. Cabe ao gestor do contrato:

6.11.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.11.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.11.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa. 

6.11.4. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.11.5. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 

RECEBIMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

LIQUIDAÇÃO

7.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.9. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

7.10.1. O prazo de validade;

7.10.2. A data da emissão; 

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 

7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. O valor a pagar; e 

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 
PRAZO DE PAGAMENTO

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária.

FORMA DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSÃO DE CRÉDITO

7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

[bookmark: _Ref118216946]7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

[bookmark: _Hlk114498447]7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração.

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO:

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

FORMA DE FORNECIMENTO

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

[bookmark: _Int_ySfCXwr4]8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DE TODAS AS ALTERAÇÕES OU DA CONSOLIDAÇÃO RESPECTIVA.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento do tributo Estadual relacionado ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.20. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO

8.21. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.22. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.23. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.24. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.25. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.807.113,16 (um milhão e oitocentos e sete mil e cento e treze reais e dezesseis centavos), conforme custos unitários apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

9.2. Em caso de Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
02.01.00.3.3.90.30.00.04.122.0003.2003.0000 – FICHA 029.

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
ANEXO II – TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... /2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE GUAIMBÊ E A XXX (NOME DO CONTRATADO).

O MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ, CNPJ nº 44.529.592/0001-09, com sede administrativa na Rua Marechal Deodoro nº 261 – Bairro Centro – CEP 16.480-000 – Guaimbê – SP, neste ato representado pela  Prefeita Municipal, SENHORA MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES, portadora da cédula de identidade RG nº 18.219.769-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 086.515.878-99, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 018/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II):

1.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de Pneus, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

	ITEM

	ESPECIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO R$
	VALOR TOTAL 
R$

	
	
	
	
	
	
	



1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII):

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

[bookmark: _Hlk182220156]4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V):

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI):

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V):

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 01 (um) ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV):

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Guaimbê para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII):

4. 
5. 
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato. 

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.8. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.14. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.15. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII):

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV):

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

0. der causa à inexecução parcial do contrato;
0. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
0. der causa à inexecução total do contrato;
0. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
0. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
0. praticar ato fraudulento na execução do contrato;
0. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
0. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

IV. Multa:
0. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
0. Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
2.1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
0. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h”, de 1% a 30% do valor do Contrato.
0. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 1% a 30% do valor do Contrato. 
0. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 1% a 30% do valor do Contrato.
0. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

0. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

[bookmark: _Hlk78351618]11.3.4. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.4.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
1. as peculiaridades do caso concreto;
1. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
1. os danos que dela provierem para o Contratante;
1. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX):

6. 
7. 
8. 
12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2.  O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Das indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

12.8. O CONTRATANTE poderá ainda:

12.8.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

12.8.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII):

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
02.01.00.3.3.90.30.00.04.122.0003.2003.0000 – FICHA 029.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III):

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES:

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO:

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º):

[bookmark: _Hlk158021690]Fica eleito o Foro da Comarca de Getulina, Estado de São Paulo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.


Guaimbê, XX (dia), de XXX (mês) de 2025.


[bookmark: _Hlk189040712]_______________________________________________________
Representante legal do CONTRATANTE


_______________________________________________________
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-







ANEXO III – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º .........

O MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ, CNPJ nº 44.529.592/0001-09, com sede administrativa na Rua Marechal Deodoro nº 261 – Bairro Centro – CEP 16.480-000 – Guaimbê – SP, neste ato representado pela  Prefeita Municipal, SENHORA MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES, portadora da cédula de identidade RG nº 18.219.769-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 086.515.878-99, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2025, processo administrativo n.º 018/2025, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual Aquisição de Pneus, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 005/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

	Item
do TR

	Especificação
	Marca
(se exigida no edital)
	Modelo
(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário 
R$
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	



2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S):

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura do Município de Guaimbê.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
 consulta e aceitação prévias do órgão gerenciador e do fornecedor.
A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
O órgão gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão gerenciador, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

DOS LIMITES PARA AS ADESÕES

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA:

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

5.4.1.1. Aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 

5.4.1.2. Mantiverem sua proposta original.
[bookmark: cadastro_reserva] 
5.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

[bookmark: habilitacao_reserva]5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.1.2. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

[bookmark: recusa_dos_que_baixaram_preco]5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.5. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS:

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes que tiveram seu registro cancelado. 

[bookmark: reducao_preco_mercado_negociacao_frustra]7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

[bookmark: hipotese_preco_mercado_maior]7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

[bookmark: prova_preco_mercado_maior]7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

[bookmark: nao_comprovacao_majoracao_mercado]7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

[bookmark: majora_preco_mercado_negociacao_frustra]7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

[bookmark: cancelamento]8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

[bookmark: cancelamento_do_fornecedor]8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 30, § 2º, do Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
[bookmark: cancelamento_da_ata]8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 29, § 3º e 30, § 4º, ambos do Decreto nº 3.155, de 02 de janeiro de 2024. 

9. DAS PENALIDADES:

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS:

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).









Guaimbê, XX (dia), de XXX (mês) de 2025.




Assinaturas



Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)







































ANEXO



CADASTRO RESERVA

SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE ACEITARAM COTAR OS ITENS COM PREÇOS IGUAIS AO ADJUDICATÁRIO:

	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

	Item
do TR

	Especificação
	Marca
(se exigida no edital)
	Modelo
(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário 
R$
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	



SEGUINDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEGUE RELAÇÃO DE FORNECEDORES QUE MANTIVERAM SUA PROPOSTA ORIGINAL:

	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

	Item
do TR

	Especificação
	Marca
(se exigida no edital)
	Modelo
(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade

	Valor Unitário 
R$
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	





PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
ANEXO IV – MODELO ARQUIVO DECLARAÇÃO 
(FASE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL)



Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Eletrônico nº 005/2025, realizado pelo Município de Guaimbê, DECLARO, sob as penas da lei: 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

e) O licitante organizado em cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

f) O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Guaimbê, XX (dia), de XXX (mês) de 2025.


______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº ...........................
CPF nº ..........................
E-mail: .........................
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