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Coordenadoria Municipal de Saúde de Cedral
Av. Cel. Silveira Lacerda, 54 – Centro – Cedral-SP
Tel. (17) 3266-9606 


MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

OBJETO: Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos e terapêuticos para a implantação de Sala Sensorial no Município de Cedral/SP.

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QT. TOTAL
	VL. MEDIO
	VL TOTAL

	1. 
	Coluna d'água com base estofada + espelho duplo - Tubo cilíndrico transparente em acrílico de alta resistência, diâmetro mínimo de 15cm e altura mínima de 1,50m. Sistema interno de borbulhamento contínuo e iluminação em LED RGB com transição suave de cores. Base de sustentação revestida em espuma de alta densidade e courvin náutico impermeável, antialérgico e lavável. Acompanha conjunto de espelhos duplos inquebráveis (em acrílico espelhado) para fixação em L nas paredes ao fundo, ampliando o efeito visual. Alimentação bivolt automática.
	UN
	1
	17.533,33
	17.533,33

	2. 
	Cascata de fibras ópticas - Fonte iluminadora em LED de alta potência (mínimo de 45W) com sistema de troca de cores. Feixe contendo no mínimo 100 filamentos de fibra óptica com comprimento mínimo de 2 metros cada. Filamentos com revestimento protetor flexível e transparente, sem emissão de calor ou eletricidade nas pontas (seguro para manuseio direto do usuário). Suporte de fixação aérea teto/parede incluso.
	UN
	1
	9.896,33
	9.896,33

	3. 
	Painel infinito com 4 botões interativos - Painel eletrônico de efeito visual de profundidade infinita através de espelhos e iluminação LED interna. Estrutura em MDF ou material similar de alta durabilidade para fixação em parede. Equipado com 4 botões pulsadores coloridos de grande formato (adequados para acionamento palmar), que permitem ao usuário interagir mudando as cores e os padrões de iluminação do painel. Alimentação bivolt.
	UN
	1
	15.320,00
	15.320,00

	4. 
	Piscina de bolinhas LED  - Estrutura modular em espuma de alta densidade (mínimo D28), revestida em courvin impermeável e higienizável, com dimensões mínimas de 1,50m x 1,50m. Base com sistema de iluminação em LED RGB integrado sob o fundo translúcido protegido. Acompanha no mínimo 1.500 bolinhas translúcidas/transparentes próprias para reflexão de luz e placas de espelhos decorativos inquebráveis em acrílico para revestimento das paredes adjacentes.1
	UN
	1
	11.878,33
	11.878,33

	5. 
	Kit neon com projetor UV - Composto por 01 refletor/projetor de luz negra (UV) em LED de alta potência. Acompanha kit de elementos responsivos à luz UV contendo cordas neon, fitas, tecidos e objetos táteis flutuantes de cores fluorescentes diversas para estímulo visual e contraste.
	KIT
	1
	3.409,67
	3.409,67

	6. 
	Projetor de estrelas - Projetor óptico compacto de mesa ou teto, com tecnologia laser e LED. Capacidade de projeção de nebulosas em movimento e constelações de estrelas em 360 graus. Controle de velocidade de rotação, intensidade de brilho e temporizador de desligamento automático.
	UN
	1
	2.216,67
	2.216,67

	7. 
	Smart TV - Televisor com tela LED de no mínimo 50 polegadas, resolução 4K Ultra HD. Conectividade Wi-Fi integrada, Bluetooth, entradas HDMI e USB. Sistema operacional com suporte a aplicativos de streaming de vídeo e áudio ambiental. Acompanha suporte articulado de parede com trava de segurança.
	UN
	1
	8.633,33
	8.633,33

	8. 
	Puff de posicionamento - Mobiliário terapêutico ergonômico moldável ao corpo, tamanho grande (formato gota ou pera). Enchimento interno em micropérolas de poliestireno de alta densidade. Revestimento externo em tecido sintético tipo courvin náutico ou poliuretano, impermeável, lavável, com costura dupla reforçada e zíper protegido com aba de segurança.
	UN
	2
	2.466,67
	4.933,34

	9. 
	Painel de recursos táteis - Painel de atividades texturizadas para fixação em parede, confeccionado em base de madeira de reflorestamento ou MDF. Composto por uma variedade de estímulos ao toque com diferentes densidades e formatos (ex: escovas, grama sintética, lixas, veludo, engrenagens, trincos, espelhos, texturas emborrachadas e relevos) para desenvolvimento de habilidades motoras finas e discriminação tátil.
	UN
	1
	6.297,33
	6.297,33

	10. 
	Kit musical Snoezelen (Oceano Drum + Pau de Chuva) - Conjunto de instrumentos de estimulação sonora suave e relaxante. Contendo: 01 Tambor do Oceano (Ocean Drum) com microesferas internas que mimetizam o som das ondas do mar através do movimento; e 01 Pau de Chuva confeccionado em material resistente (madeira ou acrílico translúcido com sementes/esferas), simulando o som de chuva cadenciada.
	KIT
	1
	768,67
	768,67

	11. 
	Difusor de aromas - Difusor e aromatizador ambiental ultrassônico. Capacidade mínima do reservatório de 300ml, com desligamento automático programável por falta de água. Emissão de névoa fria, com funcionamento silencioso e iluminação LED suave opcional de apoio.
	UN
	1
	1.333,33
	1.333,33

	12. 
	Kit de discos táteis - Conjunto com no mínimo 10 discos táteis (sendo 5 discos grandes para o chão e 5 discos pequenos para as mãos). Confeccionados em borracha sintética flexível e antiderrapante, contendo texturas e estruturas em relevo variadas e cores distintas para estimulação tátil e corporal dos pés e mãos.
	KIT
	1
	1.443,33
	1.443,33

	13. 
	Máquina de bolhas - Equipamento motorizado para produção contínua de bolhas de sabão em grande quantidade. Estrutura leve em plástico injetado de alta resistência ou metal com pintura eletrostática. Reservatório frontal de fácil abastecimento e limpeza. Alimentação bivolt ou via bateria recarregável.
	UN
	1
	2.436,67
	2.436,67

	14. 
	Ventilador Smart - Ventilador de coluna ou parede com motor silencioso, múltiplas velocidades de fluxo de ar. Conectividade Wi-Fi nativa integrada, permitindo o acionamento e controle de intensidade remoto via aplicativo de automação e assistentes virtuais de comando.
	UN
	2
	2.563,33
	5.126,66

	15. 
	Sistema de iluminação perimetral LED RGB com controle Wi-Fi - Conjunto de fitas de LED inteligentes RGB digitais para instalação em sancas ou perímetros da sala (metragem mínima de 20 metros lineares). Permite dimerização, mudança de cores, efeitos dinâmicos e sincronização musical. Controlado por aplicativo via Wi-Fi e controle remoto por radiofrequência.
	UN
	1
	3.548,33
	3.548,33

	16. 
	Módulo central de automação multissensorial L com comunicação Wi-Fi - Central de automação cênica inteligente configurada para ambiente terapêutico. Interface de comunicação sem fio (Wi-Fi/Bluetooth) capaz de integrar, unificar e centralizar os comandos de todos os equipamentos eletrônicos do ambiente (luzes, TV, ventiladores, difusor, painéis e projetores), permitindo a criação de "cenas" terapêuticas personalizadas (ex: Modo Relaxamento, Modo Estimulação).
	UN
	1
	17.286,67
	17.286,67

	17. 
	Tablet para operação do sistema de automação - Computador portátil tipo Tablet com tela touchscreen de no mínimo 10 polegadas. Processador Octa-Core, memória RAM mínima de 4GB, armazenamento interno mínimo de 64GB. Conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Equipado com capa de proteção antichoque emborrachada de alta resistência. Fornecido com os aplicativos de automação da sala devidamente instalados e configurados.
	UN
	1
	1.596,67
	1.596,67

	18. 
	Tatame (placas modulares) - Placas modulares de amortecimento em EVA (Etil Vinil Acetato) de alta densidade. Dimensões de 1,00m x 1,00m e espessura mínima de 20mm (2cm). Sistema de encaixe rápido tipo "dente de engrenagem" (puzzle) com bordas de acabamento inclusas. Superfície texturizada antiderrapante, material lavável, atóxico e isolante térmico/acústico.
	UN
	25
	243,00

	6.075,00

	19. 
	Conjunto de placas modulares para automação cênica - Módulos de interruptores, relés inteligentes e atuadores embutidos ou de sobrepor necessários para a infraestrutura física de acoplamento dos aparelhos da sala junto à central de automação. Componentes homologados pela ANATEL para garantir a estabilidade física da rede lógica interna.
	CONJ
	1
	4.680,00
	4.680,00

	20. 
	Rack técnico central em MDF - Armário de organização técnica estruturado em MDF de alta espessura com rodízios de silicone traváveis. Compartimentos internos ventilados dimensionados para abrigar de forma segura e protegida a central de automação, roteadores, fontes de alimentação, fiações e o tablet de controle, isolando o acesso do usuário final para fins de segurança elétrica.
	UN
	1
	4.706,33
	4.706,33

	21. 
	Óculos de realidade virtual - Dispositivo de realidade virtual (VR) do tipo "All-in-One" (independente de PC externo). Tela de alta resolução integrada, rastreamento de movimentos sem sensores externos. Acompanha controles manuais ergonômicos. Dispositivo estofado e ajustável à face, adequado para simulações terapêuticas de imersão controlada.
	UN
	1
	8.606,67
	8.606,67

	22. 
	Soundbar - Sistema de som do tipo barra com subwoofer integrado ou sem fio (wireless). Potência mínima de 100W RMS. Conectividade Bluetooth, entrada óptica digital e HDMI ARC. Resposta de frequência linear propícia para a reprodução de frequências graves e agudas em áudios de relaxamento ambiental e musicoterapia.
	UN
	1
	1.563,33
	1.563,33

	23. 
	Projetor holográfico 3D - Equipamento de projeção visual com tecnologia de hélice de LED de alta velocidade (efeito holográfico flutuante em 3D). Diâmetro da hélice de no mínimo 40cm. Conectividade Wi-Fi para carregamento de arquivos de mídia (vídeos e animações com fundo preto para efeito de flutuação). Acompanha grade plástica ou acrílica de proteção de segurança para evitar contatos acidentais com as pás em rotação.
	UN
	1
	1.043,33
	1.043,33

	TOTAL                                                                                                                                                                                                                            140.323,32













1. OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos e terapêuticos destinados à implantação de Sala Sensorial no Município de Cedral/SP, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, incluindo entrega, montagem, instalação, configuração, integração, testes de funcionamento e orientação operacional dos servidores, quando aplicáveis.
1.2. Os itens, quantidades e características técnicas do memorial descritivo fornecido integram este Termo de Referência, ressalvados os pontos indicados para conferência antes da publicação.
2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação visa estruturar ambiente de estimulação multissensorial no âmbito dos serviços municipais de saúde, com recursos visuais, táteis, auditivos e de automação adequados às atividades terapêuticas.
2.2. A fundamentação completa da necessidade, o público atendido, a estimativa de demanda e a demonstração de alinhamento com o planejamento municipal deverão ser confirmados no Estudo Técnico Preliminar, quando exigível, e nos demais documentos da fase preparatória.
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. Os 23 itens e respectivos quantitativos constam do memorial descritivo recebido.
3.2. Produtos novos, sem uso anterior, acompanhados de todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento, com manuais em português, identificação do fabricante e documentação de garantia.
3.3. A contratada deverá observar as normas de segurança, certificações e homologações efetivamente aplicáveis a cada produto, sem impor exigências indevidas ou incompatíveis com sua natureza.
4. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
4.1. PRAZO PROPOSTO: será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente, admitida prorrogação mediante justificativa aceita pela Administração e observância das condições legais e contratuais.
4.2. LOCAL: unidade municipal onde será implantada a Sala Sensorial, em Cedral/SP, cujo endereço completo, responsável e horário de recebimento deverão constar da autorização de fornecimento.
4.3. A entrega deverá ser agendada com antecedência mínima proposta de 2 (dois) dias úteis junto à unidade requisitante. Transporte, carga, descarga, acondicionamento e seguros correrão por conta da contratada.
4.4. Quando aplicável, montagem, fixação, instalação, integração e configuração dos equipamentos deverão estar concluídas em até 10 (dez) dias úteis após a entrega, observado o prazo global definido na contratação e a disponibilidade do ambiente, a confirmar pela Administração.
4.5. A contratada deverá realizar testes funcionais e demonstrar a operação integrada dos dispositivos de automação, iluminação, áudio, projeção e comandos pelo tablet, sem prejuízo de testes individuais.
5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
5.1. O recebimento provisório será realizado de forma sumária pelo responsável designado, no ato da entrega, mediante registro dos volumes e das condições aparentes, para posterior verificação de conformidade. A conferência inicial e formalização do registro ocorrerão em até 5 (cinco) dias úteis, prazo proposto.
5.2. O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da entrega e, quando cabível, da instalação e dos testes, mediante termo circunstanciado do servidor ou comissão designada, após verificação das quantidades, especificações, funcionamento, segurança, acessórios e documentação.
5.3. Constatadas divergências, avarias ou defeitos, a Administração poderá rejeitar o objeto, no todo ou em parte, notificando a contratada para substituição, correção ou complementação, sem custos adicionais, no prazo proposto de 10 (dez) dias úteis, salvo prazo diverso motivadamente fixado.
5.4. O recebimento provisório ou definitivo não afasta a responsabilidade da contratada por vícios, defeitos, segurança, qualidade ou garantias legalmente exigíveis.
6. EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO
6.1. A contratada deverá fornecer os materiais de fixação, cabos, conectores, fontes e componentes indispensáveis à instalação dos itens contratados, conforme o escopo de cada item.
6.2. Antes de perfurações ou intervenções elétricas, deverá obter anuência da unidade e verificar as condições técnicas do ambiente. Obras civis, adequações elétricas estruturais e serviços não descritos deverão ter responsabilidades definidas previamente.
6.3. Deverá ser ministrada orientação prática aos servidores indicados, com demonstração de uso seguro, higienização, operação da automação, cuidados de manutenção e procedimentos de desligamento, com registro de realização.
6.4. A integração total dependerá de compatibilidade técnica dos equipamentos. As interfaces, protocolos e eventuais limitações deverão ser validados previamente para evitar exigência inexequível.
7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA
7.1. Propõe-se garantia contratual mínima de 12 (doze) meses para equipamentos e instalações, contados do recebimento definitivo, sem prejuízo da garantia legal e de condições mais vantajosas oferecidas pelo fabricante. A adequação desse prazo por item deverá ser validada na pesquisa de mercado.
7.2. Durante a garantia, a contratada deverá prestar suporte e providenciar reparo ou substituição de componentes defeituosos, sem ônus, em prazos razoáveis fixados no contrato; propõe-se resposta inicial em até 5 (cinco) dias úteis após a comunicação.
7.3. Manuais, certificados e contatos de assistência deverão ser entregues no recebimento definitivo.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Entregar o objeto conforme especificações, prazos e condições pactuados, assumindo custos de transporte, instalação e correção de falhas incluídos no escopo.
8.2. Manter as condições de habilitação exigidas, prestar esclarecimentos à fiscalização, comunicar impedimentos tempestivamente e reparar danos decorrentes de sua atuação, nos termos legais.
8.3. Assegurar a segurança de instalação e utilização, especialmente quanto a fixações, circuitos elétricos, componentes móveis, produtos luminosos e equipamentos utilizados por público potencialmente vulnerável.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Disponibilizar o local em condições de acesso, designar fiscal e gestor, acompanhar a execução, realizar recebimentos e comunicar não conformidades.
9.2. Efetuar os pagamentos devidos após liquidação regular da despesa e adotar providências administrativas pertinentes em caso de descumprimento.
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
10.1. A execução será acompanhada por fiscal e gestor formalmente designados, que registrarão ocorrências, verificarão os testes e atestarão o cumprimento das obrigações, conforme a Lei nº 14.133/2021.
10.2. A identificação nominal dos responsáveis deverá ser inserida no processo administrativo.
11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do objeto correspondente, apresentação de nota fiscal regular e liquidação da despesa, no prazo previsto no edital ou instrumento contratual, respeitada a legislação aplicável.
11.2. Caso admitidas entregas parciais, as condições de faturamento e pagamento por parcela deverão ser expressamente previstas no instrumento convocatório, sem comprometer a instalação e integração do conjunto.
12. SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA
12.1. Priorizar embalagens adequadas e destinação ambientalmente correta de resíduos e materiais de instalação, conforme normas aplicáveis.
12.2. Equipamentos com emissão luminosa, UV, laser, realidade virtual ou partes móveis deverão contar com instruções de uso seguro e proteção compatível, cabendo à equipe de saúde definir protocolos de utilização terapêutica.

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS

· Possuir certificação de segurança de órgãos competentes (como INMETRO), garantindo que as pegas sejam atóxicas, inquebráveis (no caso de espelhos e acrílicos) e seguras para o manuseio de pacientes; 
· Atender estritamente ás dimensões, quantidades e descrições constantes no Termo de Referência; 
· Ser fornecidos por empresas que garantam a instalação técnica integrada dos módulos de automação Wi-Fi e cênica; 
· Acompanhar manuais em  lingua  portuguesa e garantia técnica  minima  contra defeitos de fabricação.



_________________________________
Fabiane Stefanie Sombreiro Prado 
Diretora Administrativo de Saúde
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