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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:________________________________________________________________
CNPJ nº _________________________ Inscrição Estadual nº ________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Telefone(s):_________________________________________________________________
E-mail(s):___________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP
Ref.: Pregão Eletrônico nº 029/2026 - Proposta Comercial 

	[bookmark: _Hlk81394391]1- DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1 Contratação de 8.910 m² de serviços de montagem de tendas de cobertura, 75 camarotes, dois palcos para a 50ª Feira do Bordado a ser realizada no Pavilhão de Exposições “Licínio Arantes”, no período de 02 (abertura) à 12 (encerramento) de julho de 2026 com participação do comércio e da indústria de bordados local e, da população em geral com shows e praça de alimentação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.:

	ITEM
	QNT
	UND
	DESCRIÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO
	R$ por m²/ml
	R$ Total

	01
	900
	M²
	ENTRADA – 900 m² 
ou 30,00 m x 30,00 m de Cobertura Metálica em lona Branca no estilo Arco colonial ou similar desde que respeitados todos os vãos livres, medindo 30,00 x 30,00, de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, chapa 11” com Altura de 5,50, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extinguível, antimofo, antifungos e laca anti-raios ultra violeta), sem fechamentos laterais e sem iluminação.
	
	

	02
	200
	M²
	CONEXÃO – 200 m²
de cobertura Metálica em lona Branca no estilo avance, composta de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão decano 100 mm, com altura de 5 metros, chapa 11”, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca anti-raios ultra violeta). Sem fechamentos laterais e sem iluminação.
	
	

	03
	1010
	M²
	TÚNEL TEMÁTICO, FRENTE E LATERAL PAVILHÃO – 1010 m²
de cobertura Metálica em lona Branca no estilo Arco Colonial ou similar e Piramidal desde que respeitados todos os vãos livres, composta de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão de cano 100 mm, chapa 11”com Altura de 4,50, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto extinguível, antimofo, antifungos e laca anti raios ultra violeta). Com fechamentos laterais. Na entrada principal a abertura deverá ser de 15 metros livres.
Toda a estrutura temporária montada paralela ao PAVILHÃO A (pavilhão do bordado) deverá estar preparada para receber a água que eventualmente possa escoar do teto do PAVILHÃO A, sendo assim expressamente obrigatória a realização da vedação entre os dois tipos de edificações, o mesmo fica implícito para o acesso da estrutura temporária (administração e túnel temático) ao PAVILHÃO B.    
	
	

	04
	4.575
	M²
	PAVILHÃO DE SHOWS/
ALIMENTAÇÃO 1 – 4.575 m²
cobertura Metálica em lona Branca no Estilo Piramidal medindo 15,00 x 10,00 (cúpula única para maior ventilação), composta de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão de cano 100 mm, chapa 11”com altura de 8,00 , e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca anti-raios ultra violeta) e com fechamento laterais e sem iluminação.
Nesta metragem está incluída a conexão do pavilhão de shows/alimentação 1 com a escada de acesso aos banheiros.  

	
	

	05
	1.900
	M²
	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2 - 1.900 m²
cobertura Metálica em lona Branca no estilo Arco colonial ou similar desde que respeitados todos os vãos livres e avance (08 coberturas medindo 20,00 x 10,00 de vão livre, 02 Cobertura 15,00 x 10,00) composta de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão de cano 100 mm, chapa 11” com altura de 8,00, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca antiraios ultra violeta), com fechamento e sem iluminação.

	
	

	06
	250
	M²
	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 3 – 250 m²
de cobertura Metálica em lona Branca no estilo piramidal (01 cobertura medindo 10,00 x 10,00; 03 Cobertura 5,00 x 10,00) composta de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão de cano 100 mm, chapa 11” com altura de 8,00, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca antiraios ultra violeta). Sem fechamentos laterais e sem iluminação.
	
	

	07
	75
	M²
	PAVILHÃO DE SHOWS/ ALIMENTAÇÃO 4 – 75 m²
Cobertura metálica em lona branca para abrigar telão no estilo avance, medindo 15 x 5 mts, de calhas inteiriças laterais reforçadas, chapa 14”, para captação e escoamento de água. Pés de sustentação laterais, em perfis metálicos quadrados de 18,00 X 18,00 cm, com sapatas grapadas no solo em todos os pés e saída de água tubular para conexão de cano 100 mm, chapa 11” com altura de 8,00 e 6,5, e Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca antiraios ultra violeta). Com fechamentos laterais e sem iluminação

	
	

	08
	400
	ML
	FECHAMENTO – 400 ML
fechamento em estrutura metálica, com travamento da lona com metalão e grapas no solo. Fechamento em Lona (Sansuy I BL, composto de trevira em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos químicos autoextinguível, antimofo, antifungos e laca antiraios ultra violeta) com altura de 8,00 / 5,00 e 4,50.
	
	

	09
	860
	M²
	PISO CAMAROTE – 860 M²
Com 860 (oitocentos e quarenta) m² em estrutura metálica galvanizada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe com colunas gravitacionais confeccionada em tubo SAE 1010/1020, classificação DIN 2440 com bitola 48 mm externo, conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), guarda corpo com escada do lado esquerdo e rampa de acesso somente do lado direito. Medindo 35,00 x 23,52. Com altura de 1,20 a 5,50, sendo que do primeiro ao terceiro piso terá um desnível de 01 metro e do quarto ao sétimo um desnível de 0,50 m formando 75 camarotes individual de 2,50 x 2,00 e Corredor de acesso SEM ACABAMENTO EM CARPETE E TECIDO.
Para acesso interno aos camarotes deverão ter escadas nas duas laterais e 01 no centro, conforme projeto anexo.
As escadas e rampas deverão seguir as normas técnicas vigentes.

	
	

	10
	233
	M²
	PISO PALCO PRINCIPAL – 233 m²
estrutura metálica galvanizada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe com colunas gravitacionais confeccionada em tubo SAE 1010/1020, classificação DIN 2440 com bitola 48 mm externo, conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), guarda corpo com escada de acesso. Medindo 15,00 x 10,00 e área de serviço de 10,00 x 5,00 com 2,00 de altura. House medindo 4,00 x 2,50 montado no chão e Cobertura de piso. SEM ACABAMENTO EM CARPETE E TECIDO
	
	

	11
	87
	M²
	PISO PALCO ABERTURA – 87 m²
estrutura metálica galvanizada (em perfeitas condições de uso e apresentação) de perfeito encaixe com colunas gravitacionais confeccionada em tubo SAE 1010/1020, classificação DIN 2440 com bitola 48 mm externo, conforme especificações da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT), guarda-corpo com Rampa de acesso. Medindo 15,00 x 5,00 com 1,00 metro de altura. SEM ACABAMENTO EM CARPETE E TECIDO
Para a abertura oficial do evento deverá estar pronto e entregue até às 10:00h do dia 01 de julho de 2026, devendo ser desmontado logo após o encerramento da cerimônia de abertura, para que no dia 03 esteja totalmente limpo até às 07:00h.
	
	

	VALOR TOTAL R$
	



Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta.

a) Declaramos que os serviços são de qualidade;
b) Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a todas as regras do presente Edital e Termo de Referência;
c) Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.


..............................., ............ de ............................ de 2026.

____________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................



PELO PROPONENTE:
Nome Completo: _____________________________________________________________
Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ______________________________
CPF: _______________________	             	RG: __________________________ 
Endereço residencial completo: ________________________________________________
Cidade e estado: _____________________________________ CEP ____________________
E-mail institucional: __________________________________________________________ 
E-mail pessoal: ______________________________________________________________
Telefone: (________)  _____________________________

ANEXO III

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2026

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2026, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei: 
a) Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 
b) Que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo; 
c) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d) Estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município de Ibitinga.
[bookmark: _Hlk187420149]e) Para o caso de EPP, ME ou MEI: Declaramos que não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
f) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
g) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas; 
h) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: seu enquadramento atende a condição de MEI, ME ou EPP, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal, e
i) Exclusivamente para o Microempresário Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: a licitante não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra. 
j) DECLARO atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada na proposta.
..............................., ............ de ............................ de 2026.
__________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
ANEXO VI


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)


	ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO EDITAL.





Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº _____________, representante legal do licitante ________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 


(Local e data).



_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)




















ANEXO VII 


MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO EVENTO (somente para as empresas que já conhecem o local e optaram por não fazer a vistoria técnica)

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 029/2026 


__________________________________________ (razão social licitante), com sede _______________________________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n.º _______________________________ por meio de seu representante legal, o(a) ____________________________ ___________________________________________________(nome e dados pessoais) DECLARA, para os fins de participação no Pregão Eletrônico 029/2026,  conhecer o local a ser montado os estandes bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma, tendo declinado do direito de realizar a vistoria técnica acompanhada do corpo técnico da Prefeitura.


Por ser expressão de verdade, firmo a presente ciente de seus efeitos legais. 


xxxxxxxxxxx, xx de xxxxxxxxx de 2026


[bookmark: _GoBack](assinatura do representante legal da empresa)



