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  ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA


Processo de Dispensa de Licitação nº 3509700.406.00015948/2025-15
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANEJO DE ANIMAIS.
A Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, vem por meio deste nos autos do processo em epígrafe, considerando o disposto no § 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21, manifestar o interesse da Administração pública na obtenção da MENOR PROPOSTA para o objeto da dispensa, informado abaixo.
Por fim, informa que nos termos do referido artigo as empresas interessadas podem manifestar seu interesse, por meio de envio da proposta em atendimento ao termo de referência, no e-mail compras@camposdojordao.sp.gov.br até o terceiro dia útil a contar de 07/11/2025. 
Valor Estimado: R$ 9.136,49 (Nove mil cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos (menor valor)

	Item
	Descrição
	Unid.
	QTD

	01
	Gancho Herpetológico para contenção e manejo de serpentes Gancho grande confeccionado em alumínio leve e resistente, ponta curvada, manopla em borr acha antiderrapante para o manuseio de serpentes.Material: Alumínio e Borracha Peso: 260g. Dimensões: 110 cm
	Unid
	02

	02
	Laço Cambão para Contenção e Manejo de Animais Confeccionados em alumínio de alta resistência e aço inox, com cabos em aço totalmente enca pado para preservar o animal e o operador, com um dispositivo de travamento e soltura de laç o de forma rápida e segura. Comprimento 150 cm. Peso: 1,2 kg
	Unid
	01

	03
	Pinção Herpetológico para Contenção e Manejo de Serpentes e Répteis Punho (pistola) e pinção (jacaré) em alumínio fundido com pintura eletrostática á pó. Haste em alumínio anodizado Cabo e mola em aço INOX. Tamanho: 140cm Peso: 1,750kg Imagem Ilustrativa
	Unid.
	01

	04
	PUÇÁ DE CONTENÇÃO, ALUMÍNIO E NYLON MULTIFILAMENTO, 60cmØ, 120cm CABO Profundidade do cesto 80cm Malha 50 mm Fio de nylon 3,5 mm
	Unid.
	01

	05
	PUÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES PUÇÁ DE CONTENÇÃO, ALUMÍNIO E NYLON MULTIFILAMENTO, 40cmØ, 140cm CABO Profundidade do cesto 60cm Malha 50 mm Fio de nylon 3,5 mm
	Unid.
	01

	06
	PUÇÁ DE CONTENÇÃO, ALUMÍNIO E NYLON MULTIFILAMENTO, 80cm x 120cm Profundidade do cesto 100cm Malha 50 mm Fio de nylon 3,5 mm
	Unid.
	01

	07
	REDE DE ARREMESSO PARA CAPTURA, CONTENÇÃO E MANEJO DE ANIMAIS Possui chumbo nas bordas Dimensões: 240x240 cm Peso: 1100g Feita em malha 50 mm Fio de nylon 3,5 mm
	Unid.
	02

	08
	LUVA RASPA Anti Mordida Proteção Gato Cão Répteis -
	Unid.
	04

	09
	Caixa de contenção e transporte de Repteis e Serpentes Produzida em compensado naval, alças em cordelete de 6 mm, travas com disposição para ca deados. Medindo 40x 50 x 30cm Espessura: 15mm Peso: 6kg
	Unid.
	01

	10
	PERNEIRA DE PROTEÇÃO APLICAÇÃO: Proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por picadas de animais proteção contra animais peçonhentos, materiais ou objetos cortantes, partículas v olantes, escoriantes, perfurantes e névoas na aplicação de produtos químicos.
	Unid.
	02

	11
	Gancho Herpetológico para contenção e manejo de Serpentes Pesadas. Gancho grande confeccionado em alumínio leve e resistente, ponta curvada, manopla em borr acha antiderrapante para o manuseio de serpentes.Gancho para serpentes Comprimento de 140cm Peso: 500 gramas
	Unid.
	01

	12
	PINÇÃO PARA MAMIFEROS 120 CM - As pinças tem uma abertura proporcional ao pescoço dos animais e nas extremidades podem ser colocados adaptadores para melhor imobilização e segurança em qualquer diâmetro do pescoço. FABRICADO EM ALUMÍNIO, CABO DE AÇO EM INOX
	Unid.
	01

	13
	LANTERNA TATICA T6 LED 610.000 LUMENS RECARREGAVEL
	Unid.
	04

	14
	LANTERNA TATICA LED UV ULTRA VIOLETA T6 704.00 LUMENS RECARREGAVEL
	Unid.
	04

	15
	FACÃO PARA MATO 20" - Peso:0.43 kg Profundidade:63.00 cm Altura:2.40 cm Largura:4.90 cm
	Unid.
	01

	16
	CORDA P48F 11 MM LARANJA C FILETE PRETO - *Corda Estática confeccionada no sistema KERMMANTLE de capa e alma. *Composição da corda: 62% em Poliamida (Alma) e 38% em Poliéster (Capa). *Possui indicação interna do fabricante e controle de lote indicado por filamento colorido. *Suas características conferem fácil manuseio para confecção de nós e utilização em equipamentos para ascensão ou descensão e EPI para trabalhos em altura. *Carga de ruptura: 35 kn - 3500 kgf
	Mts.
	50

	17
	Mosquetão oval de aço zincado com trava automática twistlock. Resistências: 25KN / 7KN / 6KN. Abertura de gatilho: 20mm Peso: 172g Cor: prateado NORMAS E CERTIFICADOS Em conformidade com a norma europeia EN362 / EN12275 / NBR15837
	Unid.
	04
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