[image: ]PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Av. Prefeito José Araújo nº 1551 - Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia/SP -
CEP: 13.141-170
CNPJ: 45.751.435/0001-06 - I.E.: ISENTA


TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1-OBJETO

O presente Termo tem por objetivo a aquisição de calçados de segurança, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), destinados aos servidores públicos municipais que realizam atividades de campo e estão expostos a riscos ocupacionais, conforme as quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.1 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

a) Regime de Execução: O regime adotado será o de empreitado por preço unitário, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto.

b) Agrupamento: não, item único.

c) Justificativa de agrupamento: Não se aplica, por ser item único

d) Referência de Preços: A definição dos preços estimados para os itens será realizada com base em pesquisa de mercado, conforme determina o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, por meio da coleta de preços junto a fornecedores do ramo, em sítios eletrônicos especializados e no Painel de Preços do Governo Federal (PNCP). O mapa comparativo será devidamente anexado ao processo.

e) Tipo de licitação: A licitação referente ao presente termo de referência se processará na Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item.

f) Condição de Serviço/Bem comum: Bem de consumo comumente encontrado no mercado.

g) Contato do responsável: Fabiano Domingos Drudi; e-mail: fdrudi@paulinia.sp.gov.br, Ramal 1479
 Alfredo Luis sa Silva; e-mail: contratos.smdgp@ paulinia.sp.gov.br, Ramal 1450
 Mair Kenji Watanabe; e-mail: diest@paulinia.sp.gov.br, Ramal 7040


h) Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de um bem comum

2-JUSTIFICATIVA
Considerando:
I – A obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Paulínia de fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todos os servidores expostos a riscos em suas rotinas de trabalho, conforme determina a Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho;
II – A constatação da baixa no estoque do EPI denominado calçado de segurança, impossibilitando sua entrega imediata aos servidores que dele necessitam;
III – Os riscos iminentes de acidentes aos quais os servidores estão sujeitos ao utilizarem calçados comuns durante a realização de atividades em campo, especialmente em superfícies irregulares;
Justifica-se a presente aquisição de calçados de segurança não apenas por imposição normativa, mas também como medida preventiva e de valorização da saúde ocupacional. A disponibilização deste EPI contribui diretamente para a proteção da integridade física dos servidores, reduzindo a ocorrência de acidentes, afastamentos e consequentes prejuízos à continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população.

3-DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNI.
	QUANT.
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01
	CALÇADO TENIS TIPO A – COR PRETA, com refletivo em alta frequência.
Calçado de segurança, desenvolvido para uso profissional, com fechamento em cadarço. Confeccionado em couro liso (vaqueta natural hidrofugada), com estampa lisa e espessura aproximada de 1,9 mm (±0,1 mm), com alto desempenho em resistência ao rasgamento, conforme norma ABNT NBR ISO 20345:2015 (mínimo de 120 N).
Possui biqueira anatômica em polipropileno, com função de reforço frontal, sem componentes metálicos, mantendo a estrutura da parte frontal sem caracterizar biqueira de segurança com resistência a impacto. O cabedal é forrado com tecido com tratamento bactericida e fungicida, revestindo toda a gáspea, oferecendo maior conforto e absorção natural do suor.
Conta com palmilha de montagem em couro natural, incorporando amortecedor interno em gel de alta absorção de impacto. A palmilha de conforto é anatômica, confeccionada em poliuretano (PU) com perfurações para ventilação e eliminação do suor, também com tratamento bactericida. Cada par de calçados deve ser acompanhado por uma palmilha de conforto sobressalente.
O modelo dispõe de alma plástica entre o solado e a palmilha de construção, proporcionando maior estabilidade. O solado é constituído por bi-densidade, com duas camadas de poliuretano (PU) injetadas diretamente ao cabedal, com absorção de impacto superior a 80%, canaletas para escoamento de líquidos e desenho antiderrapante. Apresenta ainda sistema de absorção de impacto no salto com desempenho mínimo de 20J, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015 (E). O solado atende aos critérios de aderência (SRC), sendo resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos com detergente (lauril sulfato de sódio) e em piso de aço contaminado com glicerol, além de ser resistente ao contato com óleo combustível.
A estrutura do contraforte é anatômica, fabricada em material celoplástico termoformado com resina, com espessura de 2,0 mm, garantindo proteção adicional ao calcanhar. O colarinho do cano é acolchoado para maior conforto.
O sistema de amarração é composto por seis passadores tipo fitilho e dois passadores plásticos por pé. O cadarço é em poliéster na cor preta, com 90 cm de comprimento e acabamento plástico nas pontas. As costuras são reforçadas, com linhas nº 30 em pontos simples, duplos e quádruplos, conforme a exigência da montagem.
O calçado é entregue em embalagem individual (saco plástico) e coletiva (caixa de papelão), respeitando normas de conservação e transporte.
	Par
	300




4-PROPOSTA

A proposta, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências:
a. Descrição do material, observadas as mesmas especificações constantes do Termo de Referência, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do material ou serviço ofertado, bem como preços unitários e total detalhados em planilha, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do material.
b. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o prazo de garantia.
c. Modelo de proposta. O envio da proposta final deverá ser em papel timbrado, assinada e com CNPJ”, conforme tabela no Anexo I deste Tremo de Referência.

	
Razão Social:

	
CNPJ:

	
Endereço completo:



	
Telefone:

	
E-mail:

	



	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNI.
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
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01
	CALÇADO TENIS TIPO A – COR PRETA, com refletivo em alta frequência.
Calçado de segurança, desenvolvido para uso profissional, com fechamento em cadarço. Confeccionado em couro liso (vaqueta natural hidrofugada), com estampa lisa e espessura aproximada de 1,9 mm (±0,1 mm), com alto desempenho em resistência ao rasgamento, conforme norma ABNT NBR ISO 20345:2015 (mínimo de 120 N).
Possui biqueira anatômica em polipropileno, com função de reforço frontal, sem componentes metálicos, mantendo a estrutura da parte frontal sem caracterizar biqueira de segurança com resistência a impacto. O cabedal é forrado com tecido com tratamento bactericida e fungicida, revestindo toda a gáspea, oferecendo maior conforto e absorção natural do suor.
Conta com palmilha de montagem em couro natural, incorporando amortecedor interno em gel de alta absorção de impacto. A palmilha de conforto é anatômica, confeccionada em poliuretano (PU) com perfurações para ventilação e eliminação do suor, também com tratamento bactericida. Cada par de calçados deve ser acompanhado por uma palmilha de conforto sobressalente.
O modelo dispõe de alma plástica entre o solado e a palmilha de construção, proporcionando maior estabilidade. O solado é constituído por bi-densidade, com duas camadas de poliuretano (PU) injetadas diretamente ao cabedal, com absorção de impacto superior a 80%, canaletas para escoamento de líquidos e desenho antiderrapante. Apresenta ainda sistema de absorção de impacto no salto com desempenho mínimo de 20J, conforme ABNT NBR ISO 20345:2015 (E). O solado atende aos critérios de aderência (SRC), sendo resistente ao escorregamento em pisos cerâmicos com detergente (lauril sulfato de sódio) e em piso de aço contaminado com glicerol, além de ser resistente ao contato com óleo combustível.
A estrutura do contraforte é anatômica, fabricada em material celoplástico termoformado com resina, com espessura de 2,0 mm, garantindo proteção adicional ao calcanhar. O colarinho do cano é acolchoado para maior conforto.
O sistema de amarração é composto por seis passadores tipo fitilho e dois passadores plásticos por pé. O cadarço é em poliéster na cor preta, com 90 cm de comprimento e acabamento plástico nas pontas. As costuras são reforçadas, com linhas nº 30 em pontos simples, duplos e quádruplos, conforme a exigência da montagem.
O calçado é entregue em embalagem individual (saco plástico) e coletiva (caixa de papelão), respeitando normas de conservação e transporte.
	Par
	300
	
	




Prazo de validade da proposta 
Prazo de entrega
Local de entrega 
Forma de pagamento
[bookmark: _Hlk206080699]Nome do representante legal/procurador da licitante:
RG:
CPF:
Profissão:
E-mail particular:

Dados bancários para pagamento:
Nome do banco:
Nº banco:
Nº agência:
Nº conta bancária:
Local e Data
Assinatura do Representante Legal


5 – HABILITAÇÃO

a) QUALIFICAÇÃO TECNICA

[bookmark: _Hlk214888135]I - Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa já forneceu materiais de características semelhantes ao objeto desta licitação. II - Laudos e certificados de conformidade com a norma ABNT NBR ISO 20345:2015, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO ou entidade equivalente, que comprovem as especificações técnicas do produto ofertado, conforme detalhado no item 6 deste Termo.

6-AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 

[bookmark: _Hlk214890042]6.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá, após a fase de habilitação, apresentar amostra do item no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da convocação oficial. O prazo é considerado suficiente para as providências de envio.

6.2. Juntamente com a amostra, para fins de comprovação das especificações técnicas que não podem ser aferidas visualmente (como tratamento bactericida, resistência a rasgamento, absorção de impacto, etc.), o licitante deverá apresentar laudos e certificados de conformidade com a norma ABNT NBR ISO 20345:2015, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO ou entidade equivalente.

6.3. A análise da amostra e dos laudos será realizada por uma comissão de servidores designada, cuja composição será divulgada no momento oportuno.

6.4. O procedimento de avaliação será acompanhado e seu resultado divulgado a todos os licitantes, garantindo-se a transparência do processo. O roteiro de avaliação seguirá estritamente as especificações contidas neste Termo de Referência.

6.5. A amostra não será devolvida, pois poderá passar por ensaios destrutivos e será utilizada como parâmetro de conformidade no momento do recebimento definitivo do material.
6.6. A não apresentação da amostra ou dos laudos no prazo, ou a sua reprovação, implicará na desclassificação da proposta, sendo convocado o próximo licitante na ordem de classificação, e assim sucessivamente.




7-LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA                OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Os EPIs, deverão serem entregues em conformidade com as especificações deste termo de referência e A. F, Junto ao Almoxarifado da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, na Rua dos Estados, 1265, CEP: 13140-520 – Jardim Cabreúva – Paulínia-SP;
	
O prazo da entrega dos EPIs será de 30 dias úteis, a partir da data do recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento).

8 -GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

A garantia será a fornecida pelo fabricante.

9 -OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

a. Providenciar para que o objeto adjudicado à vencedora seja entregue em perfeito estado, no local indicado neste Termo de Referência, sem quaisquer danos, avarias, ou ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Paulínia;
b. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
c. Arcar com todo o transporte, deslocamentos necessários à entrega, e montagem do objeto da contratação;
d. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução do objeto da contratação, responsabilizando-se pelo pagamento de tributo e despesas inerentes ao material fornecido;
e. Não transferir a outrem, por qualquer forma, os deveres decorrentes desta licitação;
f. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Paulínia ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais ou na prestação dos serviços;
g. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de exigidas no edital da licitação;
h. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;
i. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a mesma;
j. No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela Contratante;
k. Manter atualizados e-mail e telefones constantes da proposta, a fim de viabilizar as comunicações/notificações realizadas durante a execução do contrato;


10 -DOTAÇÃO
	[bookmark: _Hlk214887979](137)
	02.06.02.04.331.0012.2.003.339030.01.110.0000
	

	
	
	


11 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais elevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios e política de sustentabilidade ambiental contidos na legislação vigente e aplicável.

12 -CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[bookmark: _Hlk204348433]O pagamento será efetuado no prazo máximo de até  30 (trinta) dias e será faturado de acordo com a demanda solicitada, mediante a apresentação de comprovantes de entrega e recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada por Servidor da secretaria requisitante.


13 -VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato, prorrogável conforme legislação.

14 -REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços contratados poderão ser reajustados após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

15 -ASSINATURAS

          Gestor Contratual: 
[bookmark: _Hlk214889607]•	Nome: Mair Kenji Watanabe
•	Função: Engenheiro de segurança do trabalho
•	Endereço: Rua das violetas, 216
•	RG Nº: 35.741.192-4
•	CPF Nº: 390.672.578-26
•	Data de Nascimento: 31/07/1991
•	E-mail particular: mairkw@live.com
•	E-mail institucional: diest@paulinia.sp.gov.br

             Fiscal do Contrato: 
•	Nome: Jefferson Rodrigues de Souza
•	Função: Técnico de segurança do trabalho
•	Endereço: Rua Suíça, 60 – Jd. América
•	RG Nº: 24.457.716-X
•	CPF Nº: 212.483.758-31
•	Data de Nascimento: 15/06/1974
•	E-mail particular: jeffmelho@yahoo.com.br
•	E-mail institucional: diest@paulinia.sp.gov.br




_____________________                      ___________________                            ____________________
Fabiano Domingos Drudi                           Alfredo Luis da Silva                                  Mair Kenji Watanabe
     Matr. 13117-2                                            Matr. 8405-0                                               Matr. 14504-1
  Chefe de Serviço                                        Chefe de Divisão                              Eng. de Segurança do Trabalho
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TABELA DOS CRITERIOS OBJETIVOS PARA ANALISE DE AMOSTRAS
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IMPORTANTE

1. Somente serfo aceitas e classificadas as amostras que atenderem integralmente
todos os critérios de andlise formulados.

2. As amostras ndo serdo devolvidas ¢ podem ser submetidas 4 avaliago das
caracteristicas especificadas, por processo destrutivo.

Equipe Técnica: Técnicos de Seguranca do Trabalho do DIEST




image3.png




