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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2025
Processo nº. 5596/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a construção de vestiários e quiosque, no complexo esportivo Santa Luiza – Nova Odessa.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5596/2025.
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
REQUISIÇÃO Nº.  1011/2025.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
DURAÇÃO DA DISPUTA: 10 minutos que serão prorrogados automaticamente quando existir pelo menos um lance nos dois últimos minutos da etapa.
MENÇÃO: Regida pela Lei Federal nº. 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e pelo Decreto Municipal 4.761/2024 e demais normas pertinentes.
IMPORTANTE:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 18/06/2025, às 14h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/07/2025, às 08h30min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/07/2025, às 09h00min.
De ordem do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Angelo Marino Foroni Neto, no uso de sua competência delegada pelo Prefeito, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público que se acha aberta nesta prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa especializada para a construção de vestiários e quiosque, no complexo esportivo Santa Luiza – Nova Odessa.

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.761/2024, de 29 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e demais normas pertinentes.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BBMNET Licitações", constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço https://novobbmnet.com.br. 
2 – DO OBJETO 
2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a construção de vestiários e quiosque, no complexo esportivo Santa Luiza – Nova Odessa, conforme termo de referência, que integra como Anexo I deste edital.
3 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
3.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
3.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: compras@novaodessa.sp.gov.br; anseiche@novaodessa.sp.gov.br ou diretamente na plataforma da BBMNET.
3.3.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
3.3.1.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
4 - REFERÊNCIA DE TEMPO
4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
5 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma BBMNET, Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço www.novobbmnet.com.br. 
5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
5.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
5.6. Não poderão disputar desta licitação:
5.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
5.6.3. empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
5.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
5.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
5.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
5.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
5.6.8.
agente público do órgão ou entidade licitante;
5.6.9.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
5.6.10.
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
5.7.
O impedimento de que trata o item 5.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
5.8.
A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.6.2 e 5.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
5.9.
Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
5.10.
O disposto nos itens 5.6.2 e 5.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
5.11.
Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
5.12 .
A vedação de que trata o item 5.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
6 -  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
6.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
6.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
6.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
6.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
6.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
6.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
6.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
6.6.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
6.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
6.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
6.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
6.10.2. 
os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
6.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
6.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.
6.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 6.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
6.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
6.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
7 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta, bem como anexar a planilha e cronograma mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor total do item.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
7.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
7.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
7.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (meio por cento).
8.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.
8.10. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.10.1.
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
8.10.2. 
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
8.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
8.10.5. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários
8.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.17. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
8.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.18.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
8.18.1.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
8.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
8.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
8.18.2.
Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
8.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
8.18.2.2. empresas brasileiras;
8.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
8.19.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
8.19.1.
A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
8.19.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.3.
O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
8.19.4.
O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.19.5.
É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.20.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9 – DA FASE DE JULGAMENTO
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros.
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
9.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
9.1.3. Relação de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados). 
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.3.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
9.3.2.
O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
9.3.3.
Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 6.5 deste edital.
9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
9.6.
Será desclassificada a proposta vencedora que: 
9.6.1.
contiver vícios insanáveis;
9.6.2.
não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
9.6.3.
apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
9.6.4.
não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
9.6.5.
apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
9.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.8.
Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
9.9.
Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
9.10.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
9.11.
Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1. Para os devidos fins será exigido do licitante vencedor os seguintes documentos:
10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
10.2.2. Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando aplicável.
10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
10.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
10.3.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
10.3.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e/ou Municipal da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
10.3.5. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
10.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
10.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA
10.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
10.4.2. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

10.4.3. Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contabilista habilitado, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, evidenciando a boa situação financeira da empresa, mediante a comprovação de: 

10.4.4. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

10.4.5. Os índices serão apurados por meio das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.4.6. Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% do valor anual estimado para a contratação. 

10.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
10.5.1.    As licitantes deverão comprovar, como requisito de habilitação, ter registro ativo junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
10.6 – DECLARAÇÃO CONJUNTA
10.6.1. Declaração conjunta subscrita por representante legal do licitante, elaborada em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo IV deste Edital, atestando que:
a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação;
b) A empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra;
e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
f) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.
11 – DA FASE DE HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos previstos no item 10, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
11.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
11.4. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
11.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET em prazo não superior a 3 (três) horas, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
11.5.1. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não-digitais.
11.6.
Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:
11.6.1.
complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
11.6.2.
atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
11.7.
Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
11.8.
Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 11.5.
11.9.
Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
11.10.
A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
11.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação com emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 11.10.1 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.
12 – DA CONTRATAÇÃO
12.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo contratual, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021. 
12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
12.3. O termo contratual será assinado por meio de assinatura digital, ressalvados os casos que for tecnicamente inviável.
12.4. Na hipótese de o convocado não assinar o termo contratual no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
13 - DOS RECURSOS
13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
13.3.1.
a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
13.3.2.
o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos.
13.3.3.
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema da BBMnet.
13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados junto a Diretoria de Suprimentos e Licitações da Prefeitura de Nova Odessa, situado a Avenida João Pessoa, 777, Centro, no Município de Nova Odessa/SP, no horário das 08h:00min. às 17h:00min.
14 – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas:
I – advertência;
II – multa;
III – impedimento de licitar e contratar pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
14.2. A multa moratória de que trata o art. 162 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será calculada na seguinte forma:
a) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias corridos;
b) Superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 16º, a multa será de 1% (um por cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo à da alínea “a”;
c) Após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total, conforme o caso, aplicando-se o disposto no § 1º, cumulativamente a este.
§ 1º Decorridos 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total, conforme o caso, a Administração Pública poderá aplicar multa na seguinte forma:
a) Multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
14.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.
14.4. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação nos termos do art. 157 da Lei 14.133/2021.
14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
15 – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
15.1. O setor de contabilidade procedera com a liquidação da despesa em prazo não superior a 10 (dez dias) úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração.
15.2. O pagamento será efetuado pela tesouraria em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da despesa.
15.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
15.3.1. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta prefeitura.
15.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para o responsável pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
15.4.1. Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para liquidação será recontado, a partir da data da sua apresentação.
15.5. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
16.9. O manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no portal www.novobbmnet.com.br. 
16.10. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da referida plataforma, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no portal www.novobbmnet.com.br. 
16.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
16.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.novaodessa.sp.gov.br (portal da transparência – licitações).
17 – DOS ANEXOS
17.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
17.1.1. ANEXO I - Estudo Técnico Preliminar;
17.1.2. ANEXO I.II - Termo de Referência e Memorial Descritivo;
17.1.3. ANEXO II –Planilha Orçamentaria;
17.1.4. ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial;
17.1.5. ANEXO IV – Declaração Conjunta;
17.1.6. ANEXO V – Dados do Representante Legal que assinará o ajuste;
17.1.7. ANEXO VI - Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e Extrajudicial;
17.1.8. ANEXO VII – Minuta do Termo Contratual;
17.1.9. ANEXO VIII – Termo de Ciência e de Notificação.
Nova Odessa, 13 de junho de 2025.
Ângelo Marino Foroni Neto
Secretário de Esportes e Lazer
ANEXO I
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

	Número de Processo Administrativo
	5596/2025

	Número da (s) Requisição de compra / Registro de preços
	1011/2025


2. ÁREA REQUISITANTE

A área requisitante é a Secretaria de Esportes.
3. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

	NOME
	FUNÇÃO
	LOTAÇÃO

	GUSTAVO DINIZ VALENTE
	SECRETÁRIO DE OBRAS
	SECRETARIA DE OBRAS, PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO

	ANGELO MARINO FORONI NETO
	SECRETÁRIO DE ESPORTES
	SECRETARIA DE ESPORTES


4. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.  A presente contratação tem por objeto a Construção de Vestiário e Quiosque no Complexo Esportivo Santa Luíza - Nova Odessa.

a) O prazo de entrega, ou início do objeto licitado deverá ser de até 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do empenho e/ou ordem de serviço.

b) Os produtos/ obra deverá ser entregue conforme as necessidades das Secretarias requisitantes, seguindo as normas aplicáveis.

c) Especificações e Quantidades de acordo com a Requisição.

d) Para a prestação dos serviços/fornecimento de bens pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

e) A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O objetivo da presente licitação é possibilitar a CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA, visando a execução de vestiários e quiosque para os usuários do complexo esportivo, proporcionando melhores condições de uso e bem-estar para os praticantes de atividades físicas e eventos realizados no local. O projeto prevê a construção de vestiários, equipados com banheiros e duchas, garantindo maior conforto e higiene para os atletas e público em geral. Além disso, será construído um quiosque para atender a demanda de alimentação e bebidas, oferecendo comodidade durante as competições e treinamentos.

Dessa forma, a presente contratação visa proporcionar um espaço físico mais eficiente e adequado para o atendimento à população, contribuindo para a melhoria contínua dos espaços esportivos para os Munícipes.

6. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Não existe demonstração de previsão no Plano de contratações anual.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Importante destacar que os materiais e serviços pretendidos pela Administração não contemplam especificações excessivas, desnecessárias ou irrelevantes que restrinjam a participação de potenciais interessados na licitação. Fato esse comprovado, pois em licitações pretéritas de mesma natureza não houve impugnações quanto a suposto direcionamento de marcas de determinado fabricante.

Os padrões de qualidade adotados não excedem o necessário para atendimento da necessidade.

Em relação a prazos e locais de entrega, esses requisitos constarão na oportunidade da elaboração do TR (Termo de referência).

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está distribuído de acordo com a Tabela abaixo:

	ÍTEM

	DESCRIÇÃO

	UNID.

	QUANT.


					
	1

	TERRAPLANAGEM

	 

	 

	
	1.1

	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km

	M3

	           173,53 

	
	1.2

	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN

	M3

	           173,53 

	
	2

	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	2.1

	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

	M

	              35,00 

	
	2.2

	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

	M3

	                2,92 

	
	2.3

	Lastro de pedra britada

	M3

	                0,42 

	
	2.4

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                2,00 

	
	2.5

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

	M3

	                2,00 

	
	2.6

	Forma em madeira comum para fundação

	M2

	              11,02 

	
	2.7

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	           100,20 

	
	2.8

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              40,08 

	
	2.9

	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

	M2

	              26,72 

	
	3

	PILARES - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	3.1

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                1,08 

	
	3.2

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

	M3

	                1,08 

	
	3.3

	Forma em madeira comum para estrutura

	M2

	              12,96 

	
	3.4

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	              81,00 

	
	3.5

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              27,00 

	
	4

	VIGAS - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	4.1

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                1,50 

	
	4.2

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

	M3

	                1,50 

	
	4.3

	Forma em madeira comum para estrutura

	M2

	              18,04 

	
	4.4

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	           112,73 

	
	4.5

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              37,58 

	
	5

	LAJE - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	5.1

	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

	M2

	              33,41 

	
	5.2

	Chapisco

	M2

	              66,82 

	
	5.3

	Emboço comum

	M2

	              66,82 

	
	6

	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	6.1

	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

	M2

	              93,45 

	
	6.2

	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

	M2

	              20,04 

	
	6.3

	Chapisco

	M2

	           197,70 

	
	6.4

	Emboço comum

	M2

	           197,70 

	
	6.5

	Reboco

	M2

	           105,90 

	
	6.6

	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

	M2

	              91,80 

	
	6.7

	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

	M2

	           105,90 

	
	7

	PISO E REVESTIMENTO - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	7.1

	Lastro de pedra britada

	M3

	                0,88 

	
	7.2

	Concreto usinado, fck = 20 MPa

	M3

	                1,46 

	
	7.3

	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

	M3

	                1,46 

	
	7.4

	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

	M2

	              29,24 

	
	8

	ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	8.1

	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

	M3

	                0,44 

	
	8.2

	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

	M2

	                3,78 

	
	8.3

	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial

	M2

	                4,86 

	
	9

	COBERTURA - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	9.1

	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

	M2

	              48,96 

	
	9.2

	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

	M3

	                0,61 

	
	9.3

	Chapisco

	M2

	              97,92 

	
	9.4

	Emboço comum

	M2

	              97,92 

	
	9.5

	Reboco

	M2

	              97,92 

	
	9.6

	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

	M2

	              48,96 

	
	9.7

	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

	KG

	           362,32 

	
	9.8

	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

	M2

	              45,29 

	
	9.9

	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

	M

	                9,90 

	
	9.10

	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

	M

	              18,30 

	
	9.11

	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida

	M2

	                0,64 

	
	10

	DIVISÓRIAS, ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	10.1

	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm

	M2

	              16,58 

	
	10.2

	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

	M2

	                1,64 

	
	10.4

	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros

	UN

	                3,00 

	
	10.5

	Mictório de louça sifonado auto aspirante

	UN

	                2,00 

	
	10.6

	Cuba de louça de embutir redonda

	UN

	                4,00 

	
	10.7

	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

	UN

	                4,00 

	
	10.8

	Engate flexível metálico DN= 1/2´

	UN

	                4,00 

	
	10.9

	Sifão plástico sanfonado universal de 1´

	UN

	                4,00 

	
	10.10

	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada

	UN

	                2,00 

	
	11

	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	11.1

	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´

	UN

	                1,00 

	
	11.2

	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros

	UN

	                2,00 

	
	11.3

	Torneira de boia, DN= 3/4´

	UN

	                2,00 

	
	11.4

	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´

	UN

	                2,00 

	
	11.5

	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´

	UN

	                2,00 

	
	11.6

	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´

	UN

	                2,00 

	
	11.7

	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

	UN

	                2,00 

	
	11.8

	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões

	M

	              25,85 

	
	11.9

	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

	M

	              29,12 

	
	11.10

	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões

	M

	                3,00 

	
	11.11

	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

	UN

	                2,00 

	
	11.12

	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

	M

	              22,67 

	
	11.13

	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

	M

	              28,86 

	
	11.14

	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

	M

	                7,70 

	
	11.15

	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

	M

	              15,00 

	
	11.16

	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

	UN

	                6,00 

	
	12

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIOS

	 

	 

	
	12.1

	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W

	UN

	                8,00 

	
	12.2

	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm

	UN

	                2,00 

	
	12.3

	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

	CJ

	                2,00 

	
	12.4

	Interruptor com 1 tecla simples e placa

	CJ

	                2,00 

	
	12.5

	Caixa em PVC de 4´ x 2´

	UN

	                4,00 

	
	12.6

	Caixa em PVC de 4´ x 4´

	UN

	              10,00 

	
	12.7

	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm

	UN

	                1,00 

	
	12.8

	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

	M

	              43,18 

	
	12.9

	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

	M

	           123,75 

	
	12.10

	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

	M

	              37,19 

	
	13

	FUNDAÇÃO - QUIOSQUE

	 

	 

	
	13.1

	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

	M

	              24,00 

	
	13.2

	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

	M3

	                1,04 

	
	13.3

	Lastro de pedra britada

	M3

	                0,15 

	
	13.4

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                0,71 

	
	13.5

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

	M3

	                0,71 

	
	13.6

	Forma em madeira comum para fundação

	M2

	                3,93 

	
	13.7

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	              35,70 

	
	13.8

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              14,28 

	
	13.9

	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

	M2

	                9,52 

	
	14

	PILARES - QUIOSQUE

	 

	 

	
	14.1

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                0,81 

	
	14.2

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

	M3

	                0,81 

	
	14.3

	Forma em madeira comum para estrutura

	M2

	                9,72 

	
	14.4

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	              60,75 

	
	14.5

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              20,25 

	
	15

	VIGAS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	15.1

	Concreto usinado, fck = 25 MPa

	M3

	                0,54 

	
	15.2

	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

	M3

	                0,54 

	
	15.3

	Forma em madeira comum para estrutura

	M2

	                6,43 

	
	15.4

	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	KG

	              40,16 

	
	15.5

	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

	KG

	              13,39 

	
	16

	LAJE - QUIOSQUE

	 

	 

	
	16.1

	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

	M2

	              15,37 

	
	16.2

	Chapisco

	M2

	              30,74 

	
	16.3

	Emboço comum

	M2

	              30,74 

	
	17

	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - QUIOSQUE

	 

	 

	
	17.1

	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

	M2

	              31,10 

	
	17.2

	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação

	M2

	                7,14 

	
	17.3

	Chapisco

	M2

	              71,40 

	
	17.4

	Emboço comum

	M2

	              71,40 

	
	17.5

	Reboco

	M2

	              37,50 

	
	17.6

	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

	M2

	              16,95 

	
	17.7

	Tinta látex em massa, inclusive preparo

	M2

	              16,95 

	
	17.8

	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

	M2

	              37,50 

	
	18

	PISO E REVESTIMENTO - QUIOSQUE

	 

	 

	
	18.1

	Lastro de pedra britada

	M3

	                0,39 

	
	18.2

	Concreto usinado, fck = 20 MPa

	M3

	                0,65 

	
	18.3

	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

	M3

	                0,65 

	
	18.4

	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada

	M2

	                6,51 

	
	19

	ESQUADRIAS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	19.1

	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

	M3

	                0,47 

	
	19.2

	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial

	M2

	                1,68 

	
	19.3

	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática

	M2

	                1,89 

	
	19.4

	Porta de enrolar manual, cega ou vazada

	M2

	                4,60 

	
	20

	COBERTURA - QUIOSQUE

	 

	 

	
	20.1

	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

	M2

	              14,22 

	
	20.2

	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

	M3

	                0,41 

	
	20.3

	Chapisco

	M2

	              28,44 

	
	20.4

	Emboço comum

	M2

	              28,44 

	
	20.5

	Reboco

	M2

	              28,44 

	
	20.6

	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

	M2

	              14,22 

	
	20.7

	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

	KG

	           104,88 

	
	20.8

	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

	M2

	              13,11 

	
	20.9

	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m

	M

	                6,90 

	
	20.10

	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m

	M

	                7,60 

	
	21

	ACESSÓRIOS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	21.1

	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido

	M2

	                3,40 

	
	21.2

	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm

	UN

	                2,00 

	
	21.3

	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado

	UN

	                1,00 

	
	21.4

	Sifão plástico sanfonado universal de 1´

	UN

	                4,00 

	
	21.5

	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´

	UN

	                1,00 

	
	22

	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	22.1

	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

	UN

	                1,00 

	
	22.2

	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

	M

	                6,27 

	
	22.3

	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

	M

	                3,58 

	
	22.4

	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros

	UN

	                1,00 

	
	22.5

	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

	M

	                7,70 

	
	22.6

	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

	M

	              15,00 

	
	22.7

	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

	UN

	                2,00 

	
	23

	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	23.1

	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

	UN

	                1,00 

	
	23.2

	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes

	UN

	                1,00 

	
	23.3

	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA

	UN

	                1,00 

	
	23.4

	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm

	UN

	                4,00 

	
	23.5

	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

	CJ

	                5,00 

	
	23.6

	Interruptor com 1 tecla simples e placa

	CJ

	                1,00 

	
	23.7

	Caixa em PVC de 4´ x 2´

	UN

	                6,00 

	
	23.8

	Caixa em PVC de 4´ x 4´

	UN

	                4,00 

	
	23.9

	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm

	UN

	                1,00 

	
	23.10

	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm

	M

	              20,00 

	
	23.11

	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

	M

	              29,07 

	
	23.12

	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

	M

	              94,50 

	
	23.13

	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C

	M

	              60,00 

	
	24

	CASA DE GÁS - QUIOSQUE

	 

	 

	
	24.1

	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C

	M2

	                0,90 

	
	24.2

	Chapisco

	M2

	                1,80 

	
	24.3

	Emboço comum

	M2

	                1,80 

	
	24.4

	Reboco

	M2

	                1,80 

	
	24.5

	Forma em madeira comum para estrutura

	M2

	                0,45 

	
	24.6

	Concreto usinado, fck = 20 MPa

	M3

	                0,04 

	
	24.7

	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

	M3

	                0,04 

	
	24.8

	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida

	M2

	                0,40 

	
	24.9

	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo

	M2

	                1,25 

	
	25

	PISO EXTERNO

	 

	 

	
	25.1

	Lastro de pedra britada

	M3

	                1,62 

	
	25.2

	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck

	M3

	                2,70 

	

	

	


9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Será efetuado através de cotação pelo Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal, através das disposições legais.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado é de R$ 222.630,39 (duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta reais e trinta e nove centavos).

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 6 (seis) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
O custo referente ao transporte do Material será de responsabilidade da Contratada.

 
A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Há necessidade de parcelamento do objeto tendo em vista disponibilidade orçamentária. Sugerimos que a modalidade para contratação seja por de concorrência.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS


O resultado é garantir que a prefeitura tenha acesso a preços competitivos e vantajosos para a obra em questão. Com a licitação, a prefeitura pode obter melhores condições de objeto, economizando recursos públicos e garantindo a segurança e eficiência dos serviços municipais. Que o objeto esteja instalado e/ou executado corretamente e em conformidade com os padrões de segurança e qualidade, assegurando a integridade do espaço e a proteção adequada para os usuários.

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Por segurança e controle de estoque solicitamos que todos os materiais de obras sejam apresentados para aprovação dos setores competentes, antes da execução do serviço descrito.

Faz-se necessárias as providências a seguir:

a) Os materiais devem atender às especificações técnicas e normas de qualidade estabelecidas para garantir sua adequação e eficiência no uso.;

b) É importante verificar se os materiais possuem as certificações necessárias de conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

c) As condições de pagamento devem ser claras e favoráveis.

d) O fornecedor deve ser capaz de cumprir o prazo de entrega dos materiais dentro do prazo estabelecido, garantindo a disponibilidade dos produtos quando necessários.

15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As contratações correlatas tratam de objetos similares ou complementares aos que serão demandados pela nova solução. A análise deverá considerar, por exemplo, a possibilidade de agregar objetos semelhantes, com vistas à economia de escala ou à padronização; e a necessidade de substituir contratos vigentes prevendo período para a transição contratual.

As contratações interdependentes são aquelas que são pré-requisitos para o sucesso da nova solução, ou contratações cujo sucesso depende da solução ora examinada. Para o outsourcing de impressão, por exemplo, será necessário o fornecimento de papel e de mobiliário para acomodação dos equipamentos e guarda de consumíveis; para o serviço de segurança patrimonial eletrônica, deverá haver o fornecimento de conexão à internet via cabo para as câmeras de vigilância e a aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para os ambientes em que ficarão os servidores e demais equipamentos de armazenamento de dados de segurança patrimonial.

Portanto, esse tópico não se aplica ao objeto da licitação.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Todo descarte dos materiais retirados sem mais utilidade será coletado e enviado para postos de reciclagem no Município de Nova Odessa.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 


É que essa estratégia é benéfica para a prefeitura, pois permite a obtenção de preços competitivos e vantajosos para a obra. Através de licitação, a prefeitura pode garantir a economia de recursos públicos, e a segurança do local. Portanto, a obra de CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA é uma decisão positiva para a gestão municipal que visa atender a todos os funcionários e usuários do local.

Gestor do Contrato

Fabio Henrique de Souza

CREA: 5071017853
Responsável técnico

Victor Macedo Teixeira

CREA: 5070512553

Nova Odessa, 26 de maio de 2025.

GUSTAVO DINIZ VALENTE

Secretário de Obras, Projetos e Planejamentos Urbano
ANEXO I.I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA, localizada na Rua Batista Boldrini - Jardim Santa Luíza, Nova Odessa-SP, com fornecimento de material, equipamento e mão-de-obra.

2. JUSTIFICATIVA

O objetivo desta licitação é a Construção de Vestiário e Quiosque no Complexo Esportivo Santa Luíza, localizada na Rua Batista Boldrini - Jardim Santa Luíza, Nova Odessa-Sp, visando a execução de vestiários e quiosque para os usuários do complexo esportivo, proporcionando melhores condições de uso e bem-estar para os praticantes de atividades físicas e eventos realizados no local. O projeto prevê a construção de vestiários, equipados com banheiros e duchas, garantindo maior conforto e higiene para os atletas e público em geral. Além disso, será construído um quiosque para atender a demanda de alimentação e bebidas, oferecendo comodidade durante as competições e treinamentos.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Deverá ser realizada a construção completa da edificação conforme projetos, orçamentos e memoriais descritivos disponibilizados, desde a fundação ao acabamento, incluindo a área externa. Além disso, a CONTRATADA deverá prover todos os projetos complementares e ART dos serviços executados.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas, materiais e insumos necessários à perfeita execução dos serviços, sendo integralmente responsável pelo seu uso, manutenção e conservação, sendo substituídos sempre que necessário.


A contratada deverá fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual de acordo com a Portaria e NR’s. e serviços conforme especificações e normas de segurança e medicina do trabalho;


Deverá responsabilizar-se pela limpeza da área durante a execução e todo material inservível, e/ou entulho gerado, deverá ser retirado e destinado em local apropriado(caçamba); 

           A placa de identificação deverá obedecer aos padrões da PMNO e/ou convênio a que se refere.

5. EQUIPE DE TRABALHO

O Serviços deverão ser supervisionados por Responsável Técnico, ao qual compete:

· Fiscalizar e gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a qualidade na execução do objeto deste Contrato;

· Realizar visitas periódicas e elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos; Toda as intervenções deverão ser documentadas;

· Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos da equipe para execução do objeto deste Contrato, considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

· Deverá possuir graduação em engenharia civil, com experiência no acompanhamento dos serviços compatíveis com os especificados neste Edital.
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Serão:

a) Preço Competitivo 

b) Qualidade dos Materiais

c) Prazo de Entrega 

d) Experiência e Reputação

e) Condições de Pagamento

f) Sustentabilidade e Responsabilidade Social

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Deverá ser realizada a construção completa da edificação conforme projetos, orçamentos e memoriais descritivos disponibilizados, desde a fundação ao acabamento, incluindo a área externa. Além disso, a CONTRATADA deverá prover todos os projetos complementares e ART dos serviços executados.

7.1 Habilitação jurídica

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;

b) Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando aplicável.

7.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e/ou Municipal da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

7.3 Qualificação Técnica Operacional

Certidão de Registro de pessoa jurídica, em nome da licitante e dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
7.4 Qualificação Técnica Profissional

Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, emitidas pelo CREA ou CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços, na data fixada para apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação.

7.5  Habilitação Econonômico-Financeira

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente assinado por contabilista habilitado, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, evidenciando a boa situação financeira da empresa, mediante a comprovação de:

c) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).

d) Os índices serão apurados por meio das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante+ Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

e) Patrimônio Líquido (PL) igual ou superior a 10% do valor anual estimado para a contratação.

8. ESTIMATIVA DE VALOR
A estimativa do valor da contratação está detalhada no balizamento nos autos do processo licitatório e no cronograma físico financeiro:
	MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA
ENDEREÇO: RUA BATISTA BOLDRINI - JARDIM SANTA LUÍZA - NOVA ODESSA/SP

	DURAÇÃO
4 MESES

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	1
	TERRAPLANAGEM
	7.798,44
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.949,61
	R$ 1.949,61
	R$ 1.949,61
	R$ 1.949,61

	2
	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIOS
	8.972,75
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 2.243,19
	R$ 2.243,19
	R$ 2.243,19
	R$ 2.243,19

	3
	PILARES - VESTIÁRIOS
	6.284,02
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.571,00
	R$ 1.571,00
	R$ 1.571,00
	R$ 1.571,00

	4
	VIGAS - VESTIÁRIOS
	8.745,26
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 2.186,31
	R$ 2.186,31
	R$ 2.186,31
	R$ 2.186,31

	5
	LAJE - VESTIÁRIOS
	8.862,74
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 2.215,68
	R$ 2.215,68
	R$ 2.215,68
	R$ 2.215,68

	6
	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - VESTIÁRIOS
	29.673,11
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 7.418,28
	R$ 7.418,28
	R$ 7.418,28
	R$ 7.418,28

	7
	PISO E REVESTIMENTO - VESTIÁRIOS
	2.809,78
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 702,45
	R$ 702,45
	R$ 702,45
	R$ 702,45

	8
	ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS
	5.664,35
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.416,09
	R$ 1.416,09
	R$ 1.416,09
	R$ 1.416,09

	9
	COBERTURA - VESTIÁRIOS
	41.265,05
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 10.316,26
	R$ 10.316,26
	R$ 10.316,26
	R$ 10.316,26

	10
	DIVISÓRIAS, ACESSÓRIOS E
APARELHOS SANITÁRIOS - VESTIÁRIOS
	12.605,94
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 3.151,49
	R$ 3.151,49
	R$ 3.151,49
	R$ 3.151,49

	11
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -
VESTIÁRIOS
	17.231,64
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 4.307,91
	R$ 4.307,91
	R$ 4.307,91
	R$ 4.307,91

	12
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIOS
	2.804,48
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 701,12
	R$ 701,12
	R$ 701,12
	R$ 701,12

	13
	FUNDAÇÃO - QUIOSQUE
	4.339,59
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.084,90
	R$ 1.084,90
	R$ 1.084,90
	R$ 1.084,90

	14
	PILARES - QUIOSQUE
	4.713,01
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.178,25
	R$ 1.178,25
	R$ 1.178,25
	R$ 1.178,25

	15
	VIGAS - QUIOSQUE
	3.115,83
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 778,96
	R$ 778,96
	R$ 778,96
	R$ 778,96

	16
	LAJE - QUIOSQUE
	4.077,23
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.019,31
	R$ 1.019,31
	R$ 1.019,31
	R$ 1.019,31

	17
	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - QUIOSQUE
	10.142,60
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 2.535,65
	R$ 2.535,65
	R$ 2.535,65
	R$ 2.535,65

	18
	PISO E REVESTIMENTO - QUIOSQUE
	898,20
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 224,55
	R$ 224,55
	R$ 224,55
	R$ 224,55

	19
	ESQUADRIAS - QUIOSQUE
	7.404,10
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.851,02
	R$ 1.851,02
	R$ 1.851,02
	R$ 1.851,02

	20
	COBERTURA - QUIOSQUE
	13.281,67
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 3.320,42
	R$ 3.320,42
	R$ 3.320,42
	R$ 3.320,42

	21
	ACESSÓRIOS - QUIOSQUE
	6.495,05
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.623,76
	R$ 1.623,76
	R$ 1.623,76
	R$ 1.623,76

	22
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE
	4.784,14
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.196,03
	R$ 1.196,03
	R$ 1.196,03
	R$ 1.196,03

	23
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE
	6.329,89
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 1.582,47
	R$ 1.582,47
	R$ 1.582,47
	R$ 1.582,47

	24
	CASA DE GÁS - QUIOSQUE
	891,41
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 222,85
	R$ 222,85
	R$ 222,85
	R$ 222,85

	25
	PISO EXTERNO
	3.440,13
	
	
	
	

	
	
	
	R$ 860,03
	R$ 860,03
	R$ 860,03
	R$ 860,03

	TOTAL PARCIAL DO MÊS COM 20% DE BDI
	
	R$ 55.657,60
	R$ 55.657,60
	R$ 55.657,60
	R$ 55.657,60

	TOTAL ACUMULADO
	
	R$ 55.657,60
	R$ 111.315,20
	R$ 166.972,79
	R$ 222.630,39


9. GESTÃO DO CONTRATO

Considera-se gestão de contratos, o serviço geral administrativo realizado desde a formalização até o término do contrato, por qualquer das hipóteses previstas em lei e no contrato.

A competência para exercer a gestão do contrato será sempre da secretaria à qual se vincule o setor requisitante do objeto, exceto no caso específico do objeto envolver obras e serviços de engenharia, quando será sempre da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Compete ao Secretário ao qual se vincule o setor requisitante ou ao secretário municipal de Obras e Urbanismo a indicação formal do gestor do contrato.

No caso de haver pluralidade de setores requisitantes, e que não sejam vinculados a uma mesma secretaria, caberá à autoridade a indicação do gestor do contrato.

O gestor do contrato, preferencialmente, será escolhido dentre os servidores comissionados.

O gestor do contrato será o servidor Fabio Henrique de Souza, matrícula nº 8409, CREA nº 5071017853.

O Ordenador de Despesas será sempre o Secretário Municipal ao qual se vincule o setor requisitante do objeto, nos termos do Decreto Municipal n° 4.487, de 23 de novembro de 2021.

Constituem atividades a serem exercidas pela unidade administrativa responsável pela gestão de contratos, e pelo gestor de contratos designado formalmente em cada um dos contratos:

I - acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se tratando de prestação de serviços ou da entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

II - ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, bem como de seu cronograma físico-financeiro, bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

III - fazer constar do processo administrativo correspondente às informações e os documentos necessários à formalização do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituído;

IV - executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;

V - expedir a ordem de início, no caso de prestação de serviços;

VI - encaminhar cópia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercício da respectiva fiscalização;

VII - verificar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação necessária à formalização do contrato, bem como mantê-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

VIII - atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado acompanhamento à execução do ajuste;

IX - manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o caso;

X - manter o controle do prazo de vigência e da atualização do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo hábil, ao encaminhamento necessário à sua substituição e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência, quando for o caso;

XI - dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade demandante do serviço e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;

XII - verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, está de acordo com o disposto no contrato e nas normas da Secretaria Municipal de Finanças que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;

XIII - verificada a existência de qualquer infração contratual, constatada pelo gestor ou unidade gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, às autoridades responsáveis, os fatos que ensejam a aplicação de sanções administrativas em face da inexecução parcial ou total do contrato, observada a legislação vigente;

XIV - apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato;

XV - executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, atualizando-as sempre que necessário;

XVI - repassar as informações sobre vigência e necessidade de prorrogação do ajuste para a área responsável pelo Plano de Contratações Anual - PCA;

XVII - exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

Os responsáveis pela unidade administrativa a que se atribuir a gestão de contratos, assim como o gestor de contratos designado formalmente no ajuste, poderão solicitar manifestação técnica dos órgãos de assessoramento jurídico, do controle interno ou de outros setores do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.

10. DA FISCALIZAÇÃO

Considera-se fiscalização de contratos, a atribuição de verificação da conformidade dos serviços e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento do contrato, devendo ser exercida por representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição.

O fiscal do contrato será o servidor Victor Macedo Teixeira, matrícula nº 7591, CREA nº 5070512553.

Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administração com atribuição de fiscal de contrato:

I. acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando à unidade responsável pela gestão de contratos, e ao gestor contratual designado, aquelas que podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

II. recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessários ao pagamento, previstos no termo de contrato e das normas da Secretaria Municipal de Finanças que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento, conferi-los e encaminhá-los à unidade responsável pela gestão de contratos, e ao gestor contratual designado;

III. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhá-la à unidade responsável pela gestão de contratos, e ao gestor contratual designado;

IV. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que fiscaliza;

V. consultar a unidade demandante dos serviços, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adoção de tais providências;

VI. propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;

VII. exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

Compete ainda ao fiscal do contrato o recebimento provisório do objeto contratado, nos termos do art. 140 da Lei 14.133, de 2021, observando o seguinte:

I. tratando-se de compras, o recebimento provisório será feito de forma sumária, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

II. tratando-se de obras e serviços, o recebimento provisório será feito mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o recebimento provisório será respaldado pelo correspondente mapa de medição, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Urbanismo.

O fiscal de contrato e o seu substituto serão indicados formalmente pela chefia da unidade demandante dos serviços, obras ou materiais objeto do contrato e designados por meio de despacho da autoridade competente, devendo ser escolhido com a obediência aos requisitos do artigo 7º da Lei 14.133, de 2021, e:

I. possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado, se possível;

II. não estar respondendo a processo administrativo disciplinar;

III. não possuir em seus registros funcionais punições em decorrência da prática de atos lesivos ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo.

IV. preferencialmente, ser servidor efetivo.

O Fiscal poderá solicitar manifestação técnica dos órgãos de assessoramento jurídico, do controle interno ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua atuação.

A fiscalização do contrato poderá ser compartilhada, devendo ser definida, no ato que designar os respectivos fiscais, a parcela do objeto contratual que será atribuída a cada um.

VICTOR MACEDO TEIXEIRA

Engenheiro Civil

Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

	OBRA:  CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA

	ENDEREÇO: RUA BATISTA BOLDRINI - JARDIM SANTA LUÍZA - NOVA ODESSA/SP



	


MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

1
TERRAPLANAGEM:


1.1
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km:
O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para distâncias superiores a 3 quilômetros até 5 quilômetros. O serviço de transporte de solo até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

1.2
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessários para a execução de aterros compactados, em valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneização do solo; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Não remunera o fornecimento de solo.

2
FUNDAÇÃO - VESTIÁRIOS:


2.1
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa:
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. 

2.2
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m:
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

2.3
Lastro de pedra britada:
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

2.4
Concreto usinado, fck = 25 MPa:
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

2.5
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação:
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

2.6
Forma em madeira comum para fundação:
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

2.7
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.8
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

2.9
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:
O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, compreendendo: a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com as características técnicas, - Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; - Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície.

3
PILARES - VESTIÁRIOS:


3.1
Concreto usinado, fck = 25 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.4.

3.2
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura:
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

3.3
Forma em madeira comum para estrutura:
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução e instalação de formas para estrutura, em tábua de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 1 x 12 e pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará) de 3 x 3; incluindo cimbramento até 3 m de altura, gravatas, sarrafos de enrijecimento, desmoldante, desforma e descimbramento.

3.4
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.7.

3.5
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.8.

4
VIGAS - VESTIÁRIOS:


4.1
Concreto usinado, fck = 25 MPa: Conforme mencionado no ítem 2.4.

4.2
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.2.

4.3
Forma em madeira comum para estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.3.

4.4
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.7.

4.5
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.8.

5
LAJE - VESTIÁRIOS:


5.1
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa:
O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treliçada (VT) e lajota cerâmica com altura de 8 cm; concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas; conforme exigências e recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a montagem completa das vigotas treliçadas e das lajotas cerâmicas; a execução do capeamento com 4 cm de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execução e instalação da armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo. Não remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da armadura transversal, da armadura superior de tração nos apoios e balanços, quando necessárias e também do aço para armadura de distribuição.

5.2
Chapisco:
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

5.3
Emboço comum:
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.

6
PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - VESTIÁRIOS:


6.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C:
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria de vedação, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resistência mínima a compressão de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

6.2
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:
Conforme mencionado no ítem 2.9.

6.3
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

6.4
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

6.5
Reboco:
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.

6.6
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada:
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para áreas internas, com as seguintes características: a) Referência comercial: Eliane, Cecrisa-Portinari, Incefra, Cerâmica Almeida ou equivalente; b) Absorção de água: 6% < Abs < 10%, grupo BIIb classificação Semiporoso (alta absorção, resistência mecânica baixa); c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5); d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha); e) Resistência química: classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas); f) Carga de ruptura > 500 N; g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; h) Resistente a gretagem; i) Resistente ao choque térmico; j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. 

6.7
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de esmalte à base em água, acabamento fosco, ou semi brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referência comercial Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: de limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do esmalte em várias demãos (2 ou 3 demãos), conforme recomendações do fabricante, aplicação do fundo para madeira à base em água, sobre superfícies alvenaria, conforme especificações do fabricante.

7
PISO E REVESTIMENTO - VESTIÁRIOS:


7.1
Lastro de pedra britada:
Conforme mencionado no ítem 2.3.

7.2
Concreto usinado, fck = 20 MPa:
O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2.

7.3
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento:
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

7.4
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada:
Conforme mencionado no ítem 6.6.

8
ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS:


8.1
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado:
O item remunera o fornecimento de materiais para o concreto; aço CA-50 e arame recozido para armação; tábua de Quarubarana (´´Erisma uncinatum´´), conhecida também como Cedrinho para as formas. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução das vergas, contravergas ou pilaretes.

8.2
Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial:
O item remunera o fornecimento da porta veneziana de abrir e batentes, linha comercial, em alumínio anodizado; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

8.3
Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial:
O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, linha comercial, em perfis de alumínio anodizado natural, com vidro; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho.

9
COBERTURA - VESTIÁRIOS:


9.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C:
Conforme mencionado no ítem 6.1.

9.2
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado:
Conforme mencionado no ítem 8.1.

9.3
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

9.4
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

9.5
Reboco:
Conforme mencionado no ítem 6.5.

9.6
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:
Conforme mencionado no ítem 6.7.

9.7
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura:
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

9.8
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm:
O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; referência comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

9.9
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m:
O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. 

9.10
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m:
O item remunera o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

9.11
Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida:
O item remunera o fornecimento da portinhola e batentes, sob medida, em alumínio anodizado L 16; inclusive ferragem, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho. 

10
DIVISÓRIAS, ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS - VESTIÁRIOS:


10.1
Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm:
O item remunera o fornecimento e instalação de divisória revestida ou maciça, confeccionada em placas de granilite polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimensões indicadas em projeto. Remunera também materiais acessórios: areia, cimento, cimento branco, cola à base de resina epóxi e eventuais peças e arremates metálicos. Não remunera ferragem de vão de porta.

10.2
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido:
O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para instalação de tampo e/ou bancada em granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira, frontão, furos (se necessários); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais elementos de arremate e fixação; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumbá, Santa Cecília ou Verde Ubatuba.

10.4
Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros:
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça com as características: funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referência Bacia Sanitária Celite, Incepa, fabricação Roca Brasil Ltda, Bacia Sanitária Icasa, fabricação Icasa Indústria Cerâmica Andradense S/A, Bacia Sanitária Deca, fabricação Duratex S/A ou equivalente de mercado desde que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de água consumido por descarga, análise visual, análise dimensional, remoção de esferas, remoção de mídia composta, lavagem de parede, remoção de grânulos, reposição do fecho hídrico, respingos de água, e transporte de sólidos. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4", tampa plástica para bacia sanitária tipo universal, tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

10.5
Mictório de louça sifonado auto aspirante:
O item remunera o fornecimento de mictório constituído por: mictório com sifão integrado autoaspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com flexível para interligação à rede de água; sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às redes de água e esgoto. 

10.6
Cuba de louça de embutir redonda:
O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir redonda para lavatório; referência comercial da Icasa, Deca ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para a instalação em bancadas. 

10.7
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´:
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para bancada, automática, com acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede de água. 

10.8
Engate flexível metálico DN= 1/2´:
O item remunera o fornecimento de engate flexível metálico com diâmetro nominal de 1/2", comprimento variável de 30 cm, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 

10.9
Sifão plástico sanfonado universal de 1´:
O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou equivalente.

10.10
Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada:
O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 6.500 W para 220 V, com resistência blindada; referência comercial Ducha 4 estações da Hydra ou equivalente. Remunera também materiais de vedação necessário para sua instalação, ligação às redes elétrica e de água.

11
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS:


11.1
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´:
O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexões de ferro galvanizado de 3/4 para a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno.

11.2
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros:
O item remunera o fornecimento de reservatório com capacidade de 1.000 litros destinado ao armazenamento de água, constituído por: corpo cilíndrico em polietileno, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferação de algas e fungos; tampa superior de rosca para inspeção; furações para: entrada, saída e ladrão e a mão de obra necessária para o transporte interno, assentamento e instalação completa do reservatório.

11.3
Torneira de boia, DN= 3/4´:
O item remunera o fornecimento e a instalação da torneira de boia, com diâmetro nominal de 3/4, inclusive material de vedação.

11.4
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´:
O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 1/2, acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação. 

11.5
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´:
O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 3/4, acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação. 

11.6
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´:
O item remunera o fornecimento e instalação de válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com alavanca, diâmetro nominal de 1, acabamento bruto; inclusive materiais acessórios e de vedação. 

11.7
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial:
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diâmetro nominal de 3/4´´, inclusive materiais acessórios e de vedação.

11.8
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 20 mm (1/2), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo. Remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626. 

11.9
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

11.10
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 32 mm (1), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

11.11
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha:
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 50 mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede esgoto.

11.12
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.13
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.14
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 75 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.15
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões:
O ítem remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 100 mm, inclusive conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, ligações calha-condutor para águas pluviais, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

11.16
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020:
O ítem remunera execução de caixa enterrada . Será executado conforme a seguir: - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a retroescavadeira conforme projeto; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

12
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIOS:


12.1
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W:
O item remunera o fornecimento e instalação de lâmpada tubular T8, base G 13, composta por módulos led IRC > ou = 80, temperatura de cor entre 4000 e 6500 K, fluxo luminoso de 900 até 1050 lm, vida útil > ou = 25.000 h, potência entre 9 a 10 W, garantia mínima do fabricante de 3 anos, com certificação do Inmetro; referência comercial: Essential LEDtube 600 mm 9 W fabricação Philips, Tubo LED T8 10 W / 4000 600 mm fabricação Osram ou equivalente. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

12.2
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm:
O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt, temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a 25.000 h; referência comercial fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da incandescente). Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação da lâmpada. 

12.3
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa:
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 20 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

12.4
Interruptor com 1 tecla simples e placa:
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.

12.5
Caixa em PVC de 4´ x 2´:
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.

12.6
Caixa em PVC de 4´ x 4´:
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 4, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho, referência Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente. 

12.7
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm:
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de passagem de 150 x 150 x 80 mm, em chapa de aço nº 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e externamente, com tampa fixada por meio de parafusos. 

12.8
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm:
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 19,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/4´´, cor amarela, referência Tigreflex, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

12.9
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

12.10
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

13
FUNDAÇÃO - QUIOSQUE:


13.1
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa:
Conforme mencionado no ítem 2.1.

13.2
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m:
Conforme mencionado no ítem 2.2.

13.3
Lastro de pedra britada:
Conforme mencionado no ítem 2.3.

13.4
Concreto usinado, fck = 25 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.4.

13.5
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação:
Conforme mencionado no ítem 2.5.

13.6
Forma em madeira comum para fundação:
Conforme mencionado no ítem 2.6.

13.7
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.7.

13.8
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.8.

13.9
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:
Conforme mencionado no ítem 2.9.

14
PILARES - QUIOSQUE:


14.1
Concreto usinado, fck = 25 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.4.

14.2
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.2.

14.3
Forma em madeira comum para estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.3.

14.4
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.7.

14.5
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.8.

15
VIGAS - QUIOSQUE:


15.1
Concreto usinado, fck = 25 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.4.

15.2
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.2.

15.3
Forma em madeira comum para estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.3.

15.4
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.7.

15.5
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa:
Conforme mencionado no ítem 2.8.

16
LAJE - QUIOSQUE:


16.1
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa:
Conforme mencionado no ítem 5.1.

16.2
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

16.3
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

17
PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - QUIOSQUE:


17.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C:
Conforme mencionado no ítem 6.1.

17.2
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação:
Conforme mencionado no ítem 2.9.

17.3
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

17.4
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

17.5
Reboco:
Conforme mencionado no ítem 6.5.

17.6
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada:
Conforme mencionado no ítem 6.6.

17.7
Tinta látex em massa, inclusive preparo:
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta látex standard, diluente em água; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; em 2 ou 3 demãos, conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa internas ou externas; referência comercial Látex acrílico fosco Standard fabricação Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construções), Basf Standard fabricação Glasurit, Novacor fabricação Shewin Willians, Eucatex acrílico extra Standard fabricação Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079. 

17.8
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:
Conforme mencionado no ítem 6.7.

18
PISO E REVESTIMENTO - QUIOSQUE:


18.1
Lastro de pedra britada:
Conforme mencionado no ítem 2.3.

18.2
Concreto usinado, fck = 20 MPa:
Conforme mencionado no ítem 7.2.

18.3
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento:
Conforme mencionado no ítem 7.3.

18.4
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada:
Conforme mencionado no ítem 6.6.

19
ESQUADRIAS - QUIOSQUE:


19.1
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado:
Conforme mencionado no ítem 8.1.

19.2
Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial:
Conforme mencionado no ítem 8.2.

19.3
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática:
O item remunera o fornecimento de portão de abrir, constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fio de ligação com diâmetro de 5 mm, formando um gradil com malha de 65 x 132 mm; quadro em perfil quadrado, espessura mínima de 1,9 mm; batente em perfil retangular, espessura mínima de 3 mm; jogo completo de ferragens, incluindo eixo pivotante, fechaduras, maçanetas, gonzos e trincos, compatíveis com as dimensões do portão; todo material confeccionado em aço galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, tratamento superficial por galvanização a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017, parafusos antifurto, acabamento com pintura poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias cores. Remunera também materiais e a mãode-obra necessária para a instalação completa e fixação do portão. 

19.4
Porta de enrolar manual, cega ou vazada:
O item remunera o fornecimento de porta de enrolar manual, cega ou vazada, constituída por folha em chapa de aço 1020, bitola de 22 MSG, galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostática; modelos com chapa tipo meia cana, ou meia cana vazada tijolinho, ou articulada raiada larga; soleira em chapa de aço dobrada, galvanizada a fogo, com acabamento em pintura eletrostática; guias laterais em perfil U, em chapa dobrada e esteira de fechamento, em aço galvanizado a fogo, com acabamento em pintura eletrostática; eixo em ferro tubular com molas e caixas; fechadura completa com tetra chave e cadeados, fabricação Portas de aço Forte, ou A Casa do Serralheiro, ou Portaço, ou Portas de Aço Ideal, ou Asa Portas de Aço, ou equivalente. Remunera também o fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta. Não remunera o fornecimento de coluna móvel com alavanca, quando dupla, nem arremates de acabamento.

20
COBERTURA - QUIOSQUE:


20.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C:
Conforme mencionado no ítem 6.1.

20.2
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado:
Conforme mencionado no ítem 8.1.

20.3
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

20.4
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

20.5
Reboco:
Conforme mencionado no ítem 6.5.

20.6
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:
Conforme mencionado no ítem 6.7.

20.7
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura:
Conforme mencionado no ítem 9.7.

20.8
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm:
Conforme mencionado no ítem 9.8.

20.9
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m:
Conforme mencionado no ítem 9.9.

20.10
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m:
Conforme mencionado no ítem 9.10.

21
ACESSÓRIOS - QUIOSQUE:


21.1
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido:
Conforme mencionado no ítem 10.2.

21.2
Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm:
O item remunera o fornecimento e instalação de cuba simples, de 500 x 400 x 400 mm, em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado ou polido. Remunera também materiais, acessórios e mão-de-obra necessários para a instalação da cuba em bancadas. Não remunera válvula americana. 

21.3
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado:
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação na bancada da pia, em latão fundido cromado de 1/2; referência comercial Torneira de Mesa da linha Delicatta, fabricação Docol ou equivalente; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

21.4
Sifão plástico sanfonado universal de 1´:
Conforme mencionado no ítem 10.9.

21.5
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´:
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido cromado de 3/4; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água. 

22
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE:


22.1
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial:
Conforme mencionado no ítem 11.7.

22.2
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões:
Conforme mencionado no ítem 11.9.

22.3
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões:
Conforme mencionado no ítem 11.12.

22.4
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros:
O item remunera o fornecimento da caixa de gordura com as seguintes características: Corpo em PVC rígido, tampa reforçada em ABS, porta-tampa, anel giratório, cesta de limpeza, sifão e plug, 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm, 1 saída de 100mm (juntas de dupla atuação), temperatura máxima de 45°C. Capacidade de 19 litros de gordura; referência comercial Tigre ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da caixa. 

22.5
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões:
Conforme mencionado no ítem 11.14.

22.6
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões:
Conforme mencionado no ítem 11.15.

22.7
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020:
Conforme mencionado no ítem 11.16.

23
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE:


23.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS:
O ítem remunera instalação de entrada de energia elétrica . Será executado conforme a seguir: - Verificar o local da instalação; - Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; - Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo; - Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; - Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; - Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes; - Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante; - Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; - Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; - Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; - Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; - Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; - Rosqueiar as peças até o completo encaixe; - Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; - Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; - Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; - Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; - Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; - Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; - Cortar o comprimento necessário de cordoalha; - Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; - Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; - Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união; - Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; - Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; - Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária; - Fixar a armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca; - Encaixar o isolador roldana na armação secundária; - Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos; - Verificar o comprimento do trecho de cabos; - Cortar o comprimento necessário de cabos; - Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; - Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; - Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor; - Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

23.2
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes:
O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12 BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência 904501 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento com acessórios. 

23.3
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA:
O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para proteção de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, com as características: instalação em paralelo a rede elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua, corrente nominal de surto maior ou igual a 20 kA (onda 8 / 20 µs por fase); corrente máxima de surto de 50 kA até 80 kA (onda 8 / 20 µs por fase), conforme o fabricante; tempo de resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional de (-) 40º C até (+) 85º C; referência comercial Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 80KA da Lukma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do supressor. 

23.4
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm:
Conforme mencionado no ítem 12.2.

23.5
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa:
Conforme mencionado no ítem 12.3.

23.6
Interruptor com 1 tecla simples e placa:
Conforme mencionado no ítem 12.4.

23.7
Caixa em PVC de 4´ x 2´:
Conforme mencionado no ítem 12.5.

23.8
Caixa em PVC de 4´ x 4´:
Conforme mencionado no ítem 12.6.

23.9
Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm:
Conforme mencionado no ítem 12.7.

23.10
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm:
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo reforçado, diâmetro externo de 32 mm, diâmetro interno de 25,0 mm, espessura da parede de 0,3 mm, referência 1´´, cor cinza, referência Tigreflex reforçado, fabricação da Tigre, ou equivalente, para instalações elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-deobra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. Não remunera os serviços de escavação e reaterro quando enterradas. 

23.11
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm:
Conforme mencionado no ítem 12.8.

23.12
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C:
Conforme mencionado no ítem 12.9.

23.13
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C:
O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

24
CASA DE GÁS - QUIOSQUE:


24.1
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C:
Conforme mencionado no ítem 6.1.

24.2
Chapisco:
Conforme mencionado no ítem 5.2.

24.3
Emboço comum:
Conforme mencionado no ítem 5.3.

24.4
Reboco:
Conforme mencionado no ítem 6.5.

24.5
Forma em madeira comum para estrutura:
Conforme mencionado no ítem 3.3.

24.6
Concreto usinado, fck = 20 MPa:
Conforme mencionado no ítem 7.2.

24.7
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento:
Conforme mencionado no ítem 7.3.

24.8
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida:
O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Não remunera arremates de acabamento.

24.9
Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo:
Conforme mencionado no ítem 6.7.

25
PISO EXTERNO:


25.1
Lastro de pedra britada:
Conforme mencionado no ítem 2.3.

25.2
Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck:
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba (Goupia glabra), ou Maçaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, lançamento e a execução do piso com acabamento desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

OBSERVAÇÕES:

· Observação geral: executar os trabalhos de acordo com os projetos para o referido serviço.
· Projetos: qualquer projeto que for necessário para a execução dos serviços e obra, que por ventura não estiverem incluso no processo, correrão por conta da contratada sem gerar qualquer custo para a contratante.
· Divergências: quaisquer diferenças entre planilha orçamentária e projetos deveram ser informados ao setor de obras, para que sejam sanados ou esclarecidos, antes da entrega das propostas. Salientamos que se não houver dúvidas, pedidos formais de esclarecimentos ou quaisquer outros meios de comunicação desde que devidamente protocolados, daremos por estar com plena ciência das composições dos trabalhos e preços executados, sendo assim quaisquer custos excedentes para a execução da obra como um todo será totalmente de responsabilidade da contratada.
· A ordem de serviço para o início da obra será emitida somente depois que a empresa contratada apresentar a ART de execução dos serviços.
· Alojamento, escritório: a execução de instalações de alojamento e escritórios ou qualquer outro tipo de edificação que se faça necessária para o início e no decorrer da obra será de responsabilidade da contratada, sem gerar custo algum para a contratante.  
· Materiais: todos os materiais a serem utilizados na obra, deverão ser de primeira linha e apresentados a fiscalização do setor de obras. E somente após a liberação deste, o material poderá ser empregada na obra.
· O conjunto dos equipamentos deverá ser capaz de executar os serviços de acordo com as exigências do projeto e nos prazos fixados no cronograma contratual. Sendo que todos os equipamentos desde (maquinário a pequenas ferramentas) deverão estar em boas condições, para que assim possam ser utilizados na obra.
· Medições: com referências as medições para pagamento da contratada, serão medidas efetivamente o que for executado. Não serão admitidas medições que contenham quantidades maiores do que as executadas “in loco”. Nem mesmo será efetuado medições sobre equipamentos e materiais.
· Início da obra: ao dar início à obra, a empresa contratada deverá manter um encarregado na obra, devidamente nomeado, com autorização expressa da contratada, descrevendo o que lhe é conferido, para que o mesmo tenha autonomia suficiente para tomar todas as decisões necessárias no decorrer da obra e principalmente quando na presença da fiscalização do setor de obras, com as respectivas assinaturas com firmas reconhecidas em cartório, também deverá ter um engenheiro responsável pela obra a disposição, pois a qualquer momento a fiscalização da contratada poderá acioná-lo, para esclarecimentos de detalhes técnicos, tendo o mesmo engenheiro responsável pela obra a necessidade de comparecer no canteiro de obras no mínimo 3 (três) vezes na semana em dias alternados ou consecutivos de segunda a sexta-feira de cada semana de cada mês do decorrer da obra, sendo que todas as visitas do mesmo deverão ser informadas ao setor de fiscalização de obra, com no mínimo de (24)vinte e quatro horas de antecedência, para que de comum acordo mantenham uniformidade nos horários, e mantenham contato pessoal in loco em todas as visitas. Todos os horários e dias firmados para o devido cumprimento do acima mencionado, terão seu privilégio e acertos com exclusividade mediante aos horários e dias que melhor convier ao setor de fiscalização.
· Demolição, remoção: todos os materiais provenientes de demolição, remoção ou retirada, devem ser apresentados a fiscalização da contratante, para averiguar, se podem ser reaproveitados em outro local. Se constatado que não, estes devem ser transportados para local conveniente e retirado da obra como entulho, por meio de caçambas, que serão locadas pela contratada, bem como sua destinação final.
· Segurança: quando os trabalhos forem executados em lugares onde não existirem fechamentos previamente determinados, onde houver tráfego de crianças ou adultos, manter cordão de isolamento, tapume ou material de igual valia, para a obtenção da total segurança dos mesmos. Caso seja verificado falta de segurança, os serviços do local em questão serão paralisados até tomadas as devidas providências, para a solução do problema e só após a autorização da fiscalização do setor de obras, os serviços poderão ser reinicializados.
· Obs.: Períodos de paralisação da obra devido a empresa não cumprir as exigências estabelecidas, não serão excluídos do prazo. Portanto não poderão ser contados para efeito de aditivo de prazo.

· EPI : não serão aceitos funcionários sem os devidos EPI’s necessários.
· Guarda de ferramentas: 1 - todas as ferramentas e maquinários serão de única e inteira responsabilidade da contratada. 2 - poderá ter um lugar previamente determinado pela fiscalização da obra, destinado exclusivamente para seu arquivamento e pernoite, não tendo a contratante responsabilidade nenhuma sob danos, furtos, roubos ou qualquer tipo de avarias que porventura sofrerem os mesmos.
· Horário: todos os serviços serão efetuados, somente em dias úteis e nos horários das 7:00hs às 17:00hs, sob pena de multa, após o primeiro aviso, que deverá constar em diário de obra, devidamente assinado pelo encarregado da contratada na obra ou do engenheiro da contratada responsável pela obra, ou por duas testemunhas. Somente serão aceitos serviços fora dos horários determinados acima, mediante autorização expressa do setor de obras e urbanismo da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.
Anexo II
Planilha Orçamentária
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[image: image3.emf]  9.8    CDHU    16.12.050  Telhamento   em   chapa   de   aço   pré - pintada   com   epóxi   e   poliéster,   perfil   trapezoidal,   com   espessura   de   0,80   mm   e   altura   de   100   mm    M2    45,29    179,49    215,39    9.754,92  

9.9  CDHU  16.33.022  Calha,   rufo,   afins   em   chapa   galvanizada   nº   24   -   corte   0,33   m  M  9,90  115,42  138,50  1.371,19  

9.10  CDHU  16.33.052  Calha,   rufo,   afins   em   chapa   galvanizada   nº   24   -   corte   0,50   m  M  18,30  157,49  188,99  3.458,48  

9.11  CDHU  25.02.060  Porta/portinhola   tipo   veneziana   de   abrir   em   alumínio,   sob   medida  M2  0,64  858,83  1.030,60  659,58  

10    DIVISÓRIAS,   ACESSÓRIOS   E   APARELHOS   SANITÁRIOS   -   VESTIÁRIOS      12.605,94  

10.1  CDHU  14.30.020  Divisória   em   placas   de   granilite   com   espessura   de   3   cm  M2  16,58  275,39  330,47  5.479,16  

10.2  CDHU  44.02.062  Tampo/bancada   em   granito,   com   frontão,   espessura   de   2   cm,   acabamento   polido  M2  1,64  975,07  1.170,08  1.918,94  

10.4  CDHU  44.01.052  Bacia   sifonada   de   louça   com   tampa   -   6   litros  UN  3,00  348,95  418,74  1.256,22  

10.5  CDHU  44.01.200  Mictório   de   louça   sifonado   auto   aspirante  UN  2,00  438,09  525,71  1.051,42  

10.6  CDHU  44.01.850  Cuba   de   louça   de   embutir   redonda  UN  4,00  127,67  153,20  612,82  

10.7  CDHU  44.03.645  Torneira   de   mesa   automática,   acionamento   hidromecânico,   em   latão   cromado,   DN=   1/2´ou   3/4´  UN  4,00  149,01  178,81  715,25  

10.8  CDHU  44.20.100  Engate   flexível   metálico   DN=   1/2´  UN  4,00  32,34  38,81  155,23  

10.9  CDHU  44.20.010  Sifão   plástico   sanfonado   universal   de   1´  UN  4,00  30,48  36,58  146,30  

10.10  CDHU  43.02.080  Chuveiro   elétrico   de   6.500W   /   220V   com   resistência   blindada  UN  2,00  529,42  635,30  1.270,61  

11    INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   -   VESTIÁRIOS      17.231,64  

11.1  CDHU  45.01.020  Entrada   completa   de   água   com   abrigo   e   registro   de   gaveta,   DN=   3/4´  UN  1,00  1.469,41  1.763,29  1.763,29  

11.2  CDHU  48.02.400  Reservatório   em   polietileno   com   tampa   de   rosca   -   capacidade   de   1.000   litros  UN  2,00  943,41  1.132,09  2.264,18  

11.3  CDHU  48.05.010  Torneira   de   boia,   DN=   3/4´  UN  2,00  105,18  126,22  252,43  

11.4  CDHU  47.01.170  Válvula   de   esfera   monobloco   em   latão,   passagem   plena,   acionamento   com   alavanca,   DN=   1/2´  UN  2,00  56,11  67,33  134,66  

11.5  CDHU  47.01.180  Válvula   de   esfera   monobloco   em   latão,   passagem   plena,   acionamento   com   alavanca,   DN=   3/4´  UN  2,00  93,64  112,37  224,74  

11.6  CDHU  47.01.190  Válvula   de   esfera   monobloco   em   latão,   passagem   plena,   acionamento   com   alavanca,   DN=   1´  UN  2,00  94,75  113,70  227,40  

11.7  CDHU  47.02.020  Registro   de   gaveta   em   latão   fundido   cromado   com   canopla,   DN=   3/4´   -   linha   especial  UN  2,00  105,68  126,82  253,63  

11.8  CDHU  46.01.010  Tubo   de   PVC   rígido   soldável   marrom,   DN=   20   mm,   (1/2´),   inclusive   conexões  M  25,85  32,31  38,77  1.002,26  

11.9  CDHU  46.01.020  Tubo   de   PVC   rígido   soldável   marrom,   DN=   25   mm,   (3/4´),   inclusive   conexões  M  29,12  32,41  38,89  1.132,42  

11.10  CDHU  46.01.030  Tubo   de   PVC   rígido   soldável   marrom,   DN=   32   mm,   (1´),   inclusive   conexões  M  3,00  40,13  48,16  144,47  

11.11  CDHU  49.01.030  Caixa   sifonada   de   PVC   rígido   de   150   x   150   x   50   mm,   com   grelha  UN  2,00  114,74  137,69  275,38  

  11.12    CDHU    46.02.050  Tubo   de   PVC   rígido   branco   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões    M    22,67    47,56    57,07    1.293,88  

  11.13    CDHU    46.02.070  Tubo   de   PVC   rígido   branco   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões    M    28,86    81,89    98,27    2.836,41  

11.14  CDHU  46.03.040  Tubo   de   PVC   rígido   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto   série   reforçada   ´R´,   DN=   75   mm,   inclusive   conexões  M  7,70  86,56  103,87  799,81  

11.15  CDHU  46.03.050  Tubo   de   PVC   rígido   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto   série   reforçada   ´R´,   DN=   100   mm,   inclusive   conexões  M  15,00  111,93  134,32  2.014,74  

  11.16    CDHU    97896  CAIXA   ENTERRADA   HIDRÁULICA   RETANGULAR,   EM   CONCRETO   PRÉ -   MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020    UN    6,00    362,77    435,32    2.611,94  

12    INSTALAÇÕES   ELÉTRICAS   -   VESTIÁRIOS      2.804,48  

12.1  CDHU  41.02.541  Lâmpada   LED   tubular   T8   com   base   G13,   de   900   até   1050   Im   -   9   a   10   W  UN  8,00  22,43  26,92  215,33  

12.2  CDHU  41.02.580  Lâmpada   LED   13,5W,   com   base   E - 27,   1400   até   1510   lm  UN  2,00  22,72  27,26  54,53  

12.3  CDHU  40.04.460  Tomada   2P+T   de   20   A   -   250   V,   completa  CJ  2,00  30,30  36,36  72,72  

12.4  CDHU  40.05.020  Interruptor   com   1   tecla   simples   e   placa  CJ  2,00  28,02  33,62  67,25  

12.5  CDHU  40.07.010  Caixa   em   PVC   de   4´   x   2´  UN  4,00  16,35  19,62  78,48  

12.6  CDHU  40.07.020  Caixa   em   PVC   de   4´   x   4´  UN  10,00  19,17  23,00  230,04  

12.7  CDHU  40.02.040  Caixa   de   passagem   em   chapa,   com   tampa   parafusada,   150   x   150   x   80   mm  UN  1,00  33,52  40,22  40,22  

12.8  CDHU  38.19.030  Eletroduto   de   PVC   corrugado   flexível   leve,   diâmetro   externo   de   25   mm  M  43,18  18,35  22,02  950,71  

12.9  CDHU  39.02.016  Cabo   de   cobre   de   2,5   mm²,   isolamento   750   V   -   isolação   em   PVC   70°C  M  123,75  4,52  5,42  671,22  

12.10  CDHU  39.02.030  Cabo   de   cobre   de   6   mm²,   isolamento   750   V   -   isolação   em   PVC   70°C  M  37,19  9,50  11,40  423,98  

13    FUNDAÇÃO  -   QUIOSQUE      4.339,59  

13.1  CDHU  12.01.041  Broca   em   concreto   armado   diâmetro   de   25   cm   -   completa  M  24,00  82,59  99,11  2.378,59  

13.2  CDHU  07.02.020  Escavação   mecanizada   de   valas   ou   cavas   com   profundidade   de   até   2   m  M3  1,04  11,15  13,38  13,93  

13.3  CDHU  11.18.040  Lastro   de   pedra   britada  M3  0,15  212,89  255,47  38,00  

13.4  CDHU  11.01.130  Concreto   usinado,   fck   =   25   MPa  M3  0,71  503,12  603,74  431,07  

13.5  CDHU  11.16.040  Lançamento   e   adensamento   de   concreto   ou   massa   em   fundação  M3  0,71  180,76  216,91  154,88  

13.6  CDHU  09.01.020  Forma   em   madeira   comum   para   fundação  M2  3,93  105,87  127,04  498,90  

13.7  CDHU  10.01.040  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 50   (A   ou   B)   fyk   =   500   MPa  KG  35,70  10,87  13,04  465,67  

13.8  CDHU  10.01.060  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 60   (A   ou   B)   fyk   =   600   MPa  KG  14,28  11,23  13,48  192,44  

13.9  CDHU  32.17.030  Impermeabilização   em   argamassa   polimérica   para   umidade   e   água   de   percolação  M2  9,52  14,54  17,45  166,10  
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14.1  CDHU  11.01.130  Concreto   usinado,   fck   =   25   MPa  M3  0,81  503,12  603,74  489,03  

14.2  CDHU  11.16.060  Lançamento   e   adensamento   de   concreto   ou   massa   em   estrutura  M3  0,81  124,86  149,83  121,36  

14.3  CDHU  09.01.030  Forma   em   madeira   comum   para   estrutura  M2  9,72  260,40  312,48  3.037,31  

14.4  CDHU  10.01.040  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 50   (A   ou   B)   fyk   =   500   MPa  KG  60,75  10,87  13,04  792,42  

14.5  CDHU  10.01.060  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 60   (A   ou   B)   fyk   =   600   MPa  KG  20,25  11,23  13,48  272,89  

15    VIGAS   -   QUIOSQUE      3.115,83  

15.1  CDHU  11.01.130  Concreto   usinado,   fck   =   25   MPa  M3  0,54  503,12  603,74  323,30  

15.2  CDHU  11.16.060  Lançamento   e   adensamento   de   concreto   ou   massa   em   estrutura  M3  0,54  124,86  149,83  80,24  

15.3  CDHU  09.01.030  Forma   em   madeira   comum   para   estrutura  M2  6,43  260,40  312,48  2.008,00  

15.4  CDHU  10.01.040  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 50   (A   ou   B)   fyk   =   500   MPa  KG  40,16  10,87  13,04  523,88  

15.5  CDHU  10.01.060  Armadura   em   barra   de   aço   CA - 60   (A   ou   B)   fyk   =   600   MPa  KG  13,39  11,23  13,48  180,41  

16    LAJE   -   QUIOSQUE      4.077,23  

16.1  CDHU  13.01.130  Laje   pré - fabricada   mista   vigota   treliçada/lajota   cerâmica   -   LT   12   (8+4)   e   capa   com   concreto   de   25   MPa  M2  15,37  158,92  190,70  2.931,12  

16.2  CDHU  17.02.020  Chapisco  M2  30,74  7,36  8,83  271,50  

16.3  CDHU  17.02.120  Emboço   comum  M2  30,74  23,71  28,45  874,61  

17    PAREDES,   REVESTIMENTO   E   PINTURA   -   QUIOSQUE      10.142,60  

17.1  CDHU  14.10.111  Alvenaria   de   bloco   de   concreto   de   vedação   de   14   cm   -   classe   C  M2  31,10  94,50  113,40  3.526,74  

17.2  CDHU  32.17.030  Impermeabilização   em   argamassa   polimérica   para   umidade   e   água   de   percolação  M2  7,14  14,54  17,45  124,58  

17.3  CDHU  17.02.020  Chapisco  M2  71,40  7,36  8,83  630,60  

17.4  CDHU  17.02.120  Emboço   comum  M2  71,40  23,71  28,45  2.031,47  

17.5  CDHU  17.02.220  Reboco  M2  37,50  13,85  16,62  623,25  

  17.6    CDHU    18.06.102  Placa cerâmica esmaltada PEI - 5 para área interna, grupo de   absorção   BIIb,   resistência   química   B,   assentado   com   argamassa   colante   industrializada    M2    16,95    45,18    54,22    918,96  

17.7  CDHU  33.10.020  Tinta   látex   em   massa,   inclusive   preparo  M2  16,95  32,04  38,45  651,69  

17.8  CDHU  33.10.041  Esmalte   à   base   de   água   em   massa,   inclusive   preparo  M2  37,50  36,34  43,61  1.635,30  

18    PISO   E   REVESTIMENTO   -   QUIOSQUE      898,20  

18.1  CDHU  11.18.040  Lastro   de   pedra   britada  M3  0,39  212,89  255,47  99,79  

18.2  CDHU  11.01.100  Concreto   usinado,   fck   =   20   MPa  M3  0,65  479,85  575,82  374,86  

18.3  CDHU  11.16.020  Lançamento,   espalhamento   e   adensamento   de   concreto   ou   massa   em   lastro   e/ou   enchimento  M3  0,65  90,38  108,46  70,60  

  18.4    CDHU    18.06.102  Placa   cerâmica   esmaltada   PEI - 5   para   área   interna,   grupo   de   absorção   BIIb,   resistência   química   B,   assentado   com   argamassa   colante   industrializada    M2    6,51    45,18    54,22    352,95  

19    ESQUADRIAS   -   QUIOSQUE      7.404,10  

19.1  CDHU  14.20.010  Vergas,   contravergas   e   pilaretes   de   concreto   armado  M3  0,47  1.881,18  2.257,42  1.049,70  

19.2  CDHU  25.02.050  Porta   veneziana   de   abrir   em   alumínio,   linha   comercial  M2  1,68  506,68  608,02  1.021,47  

19.3  CDHU  34.05.290  Portão   de   abrir   em   grade   de   aço   galvanizado   eletrofundida,   malha   65   x   132   mm,   e   pintura   eletrostática  M2  1,89  1.533,75  1.840,50  3.478,55  

19.4  CDHU  24.02.590  Porta   de   enrolar   manual,   cega   ou   vazada  M2  4,60  335,94  403,13  1.854,39  

20    COBERTURA   -   QUIOSQUE      13.281,67  

20.1  CDHU  14.10.111  Alvenaria   de   bloco   de   concreto   de   vedação   de   14   cm   -   classe   C  M2  14,22  94,50  113,40  1.612,55  

20.2  CDHU  14.20.010  Vergas,   contravergas   e   pilaretes   de   concreto   armado  M3  0,41  1.881,18  2.257,42  921,03  

20.3  CDHU  17.02.020  Chapisco  M2  28,44  7,36  8,83  251,18  

20.4  CDHU  17.02.120  Emboço   comum  M2  28,44  23,71  28,45  809,17  

20.5  CDHU  17.02.220  Reboco  M2  28,44  13,85  16,62  472,67  

20.6  CDHU  33.10.041  Esmalte   à   base   de   água   em   massa,   inclusive   preparo  M2  14,22  36,34  43,61  620,11  

20.7  CDHU  15.03.030  Fornecimento   e   montagem   de   estrutura   em   aço   ASTM - A36,   sem   pintura  KG  104,88  26,85  32,22  3.379,23  

  20.8    CDHU    16.12.050  Telhamento   em   chapa   de   aço   pré - pintada   com   epóxi   e   poliéster,   perfil   trapezoidal,   com   espessura   de   0,80   mm   e   altura   de   100   mm    M2    13,11    179,49    215,39    2.823,74  

20.9  CDHU  16.33.022  Calha,   rufo,   afins   em   chapa   galvanizada   nº   24   -   corte   0,33   m  M  6,90  115,42  138,50  955,68  

20.10  CDHU  16.33.052  Calha,   rufo,   afins   em   chapa   galvanizada   nº   24   -   corte   0,50   m  M  7,60  157,49  188,99  1.436,31  

21    ACESSÓRIOS   -   QUIOSQUE      6.495,05  

21.1  CDHU  44.02.062  Tampo/bancada   em   granito,   com   frontão,   espessura   de   2   cm,   acabamento   polido  M2  3,40  975,07  1.170,08  3.978,29  

21.2  CDHU  44.06.330  Cuba   em   aço   inoxidável   simples   de   500x400x400mm  UN  2,00  851,68  1.022,02  2.044,03  

21.3  CDHU  44.03.590  Torneira   de   mesa   para   pia   com   bica   móvel   e   arejador   em   latão   fundido   cromado  UN  1,00  212,92  255,50  255,50  

21.4  CDHU  44.20.010  Sifão   plástico   sanfonado   universal   de   1´  UN  4,00  30,48  36,58  146,30  

21.5  CDHU  44.03.400  Torneira   curta   com   rosca   para   uso   geral,   em   latão   fundido   cromado,   DN=   3/4´  UN  1,00  59,10  70,92  70,92  

22    INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   -   QUIOSQUE      4.784,14  

22.1  CDHU  47.02.020  Registro   de   gaveta   em   latão   fundido   cromado   com   canopla,   DN=   3/4´   -   linha   especial  UN  1,00  105,68  126,82  126,82  

22.2  CDHU  46.01.020  Tubo   de   PVC   rígido   soldável   marrom,   DN=   25   mm,   (3/4´),   inclusive   conexões  M  6,27  32,41  38,89  243,85  

  22.3    CDHU    46.02.050  Tubo   de   PVC   rígido   branco   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões    M    3,58    47,56    57,07    204,03  

22.4  CDHU  49.03.036  Caixa   de   gordura   em   PVC   com   tampa   reforçada   -   capacidade   19   litros  UN  1,00  436,86  524,23  524,23  

22.5  CDHU  46.03.040  Tubo   de   PVC   rígido   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto   série   reforçada   ´R´,   DN=   75   mm,   inclusive   conexões  M  7,70  86,56  103,87  799,81  

 


[image: image5.emf]22.6  CDHU  46.03.050  Tubo   de   PVC   rígido   PxB   com   virola   e   anel   de   borracha,   linha   esgoto   série   reforçada   ´R´,   DN=   100   mm,   inclusive   conexões  M  15,00  111,93  134,32  2.014,74  

  22.7    CDHU    97896  CAIXA   ENTERRADA   HIDRÁULICA   RETANGULAR,   EM   CONCRETO   PRÉ -   MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020    UN    2,00    362,77    435,32    870,65  

23    INSTALAÇÕES   ELÉTRICAS   -   QUIOSQUE      6.329,89  

  23.1    CDHU    101497  ENTRADA   DE   ENERGIA   ELÉTRICA,   AÉREA,   BIFÁSICA,   COM   CAIXA   DE   SOBREPOR,   CABO   DE   10   MM2   E   DISJUNTOR   DIN   50A   (NÃO   INCLUSO   O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS    UN    1,00    1.888,97    2.266,76    2.266,76  

23.2  CDHU  37.03.200  Quadro   de   distribuição   universal   de   embutir,   para   disjuntores   16   DIN   /   12   Bolt - on   -   150   A   -   sem   componentes  UN  1,00  585,33  702,40  702,40  

23.3  CDHU  37.24.032  Supressor   de   surto   monofásico,   corrente   nominal   20   kA,   Imax.   de   surto   50   até   80   kA  UN  1,00  139,30  167,16  167,16  

23.4  CDHU  41.02.580  Lâmpada   LED   13,5W,   com   base   E - 27,   1400   até   1510   lm  UN  4,00  22,72  27,26  109,06  

23.5  CDHU  40.04.460  Tomada   2P+T   de   20   A   -   250   V,   completa  CJ  5,00  30,30  36,36  181,80  

23.6  CDHU  40.05.020  Interruptor   com   1   tecla   simples   e   placa  CJ  1,00  28,02  33,62  33,62  

23.7  CDHU  40.07.010  Caixa   em   PVC   de   4´   x   2´  UN  6,00  16,35  19,62  117,72  

23.8  CDHU  40.07.020  Caixa   em   PVC   de   4´   x   4´  UN  4,00  19,17  23,00  92,02  

23.9  CDHU  40.02.040  Caixa   de   passagem   em   chapa,   com   tampa   parafusada,   150   x   150   x   80   mm  UN  1,00  33,52  40,22  40,22  

23.10  CDHU  38.19.220  Eletroduto   de   PVC   corrugado   flexível   reforçado,   diâmetro   externo   de   32   mm  M  20,00  20,09  24,11  482,16  

23.11  CDHU  38.19.030  Eletroduto   de   PVC   corrugado   flexível   leve,   diâmetro   externo   de   25   mm  M  29,07  18,35  22,02  640,19  

23.12  CDHU  39.02.016  Cabo   de   cobre   de   2,5   mm²,   isolamento   750   V   -   isolação   em   PVC   70°C  M  94,50  4,52  5,42  512,54  

23.13  CDHU  39.02.040  Cabo   de   cobre   de   10   mm²,   isolamento   750   V   -   isolação   em   PVC   70°C  M  60,00  13,67  16,40  984,24  

24    CASA   DE   GÁS   -   QUIOSQUE      891,41  

24.1  CDHU  14.10.111  Alvenaria   de   bloco   de   concreto   de   vedação   de   14   cm   -   classe   C  M2  0,90  94,50  113,40  102,06  

24.2  CDHU  17.02.020  Chapisco  M2  1,80  7,36  8,83  15,90  

24.3  CDHU  17.02.120  Emboço   comum  M2  1,80  23,71  28,45  51,21  

24.4  CDHU  17.02.220  Reboco  M2  1,80  13,85  16,62  29,92  

24.5  CDHU  09.01.030  Forma   em   madeira   comum   para   estrutura  M2  0,45  260,40  312,48  140,62  

24.6  CDHU  11.01.100  Concreto   usinado,   fck   =   20   MPa  M3  0,04  479,85  575,82  20,15  

24.7  CDHU  11.16.020  Lançamento,   espalhamento   e   adensamento   de   concreto   ou   massa   em   lastro   e/ou   enchimento  M3  0,04  90,38  108,46  3,80  

24.8  CDHU  24.02.060  Porta/portão   de   abrir   em   chapa,   sob   medida  M2  0,40  985,93  1.183,12  473,25  

24.9  CDHU  33.10.041  Esmalte   à   base   de   água   em   massa,   inclusive   preparo  M2  1,25  36,34  43,61  54,51  

25    PISO   EXTERNO      3.440,13  

25.1  CDHU  11.18.040  Lastro   de   pedra   britada  M3  1,62  212,89  255,47  414,01  

25.2  CDHU  17.05.020  Piso   com   requadro   em   concreto   simples   sem   controle   de   fck  M3  2,70  933,64  1.120,37  3.026,11  

TOTAL   GERAL   R$   222.630,39  

 



Anexo III
PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA
Pregão Eletrônico nº 23/2025
Processo nº. 5596/2025
	DADOS DO LICITANTE

	Denominação:

	Endereço:

	CEP:
	Fone:
	Fax:

	E-mail:
	CNPJ:


Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame. 

1- Prazo de entrega do objeto: não superior a 04 (quatro) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

	MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E QUIOSQUE NO COMPLEXO ESPORTIVO SANTA LUÍZA
ENDEREÇO: RUA BATISTA BOLDRINI - JARDIM SANTA LUÍZA - NOVA ODESSA/SP

	DURAÇÃO
4 MESES

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS

	1
	TERRAPLANAGEM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	PILARES - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	VIGAS - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	LAJE - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	PISO E REVESTIMENTO - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	COBERTURA - VESTIÁRIOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	DIVISÓRIAS, ACESSÓRIOS E
APARELHOS SANITÁRIOS - VESTIÁRIOS
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	MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

	 
	 
	 
	ESTADO DE SÃO PAULO

	 
	 
	 
	Secretaria de Obras Públicas, Projetos e Planejamento Urbano
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	21/03/25
	Com desoneração:
	NÃO
	 BDI 
	20%

	 
	 
	 
	CDHU 196 / SINAPI DEZ-24

	ORÇAMENTO

	ÍTEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	Valor Unitário
	TOTAL c/ BDI

	
	
	
	
	
	
	Sem BDI
	Com BDI
	

	1
	 
	 
	TERRAPLANAGEM
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	1.1
	CDHU
	05.10.022
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km
	M3
	           173,53 
	 
	 
	 

	1.2
	CDHU
	07.11.040
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN
	M3
	           173,53 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	FUNDAÇÃO - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	CDHU
	12.01.041
	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
	M
	              35,00 
	 
	 
	 

	2.2
	CDHU
	07.02.020
	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
	M3
	                2,92 
	 
	 
	 

	2.3
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	                0,42 
	 
	 
	 

	2.4
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                2,00 
	 
	 
	 

	2.5
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	M3
	                2,00 
	 
	 
	 

	2.6
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	M2
	              11,02 
	 
	 
	 

	2.7
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           100,20 
	 
	 
	 

	2.8
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              40,08 
	 
	 
	 

	2.9
	CDHU
	32.17.030
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	M2
	              26,72 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	PILARES - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                1,08 
	 
	 
	 

	3.2
	CDHU
	11.16.060
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
	M3
	                1,08 
	 
	 
	 

	3.3
	CDHU
	09.01.030
	Forma em madeira comum para estrutura
	M2
	              12,96 
	 
	 
	 

	3.4
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	              81,00 
	 
	 
	 

	3.5
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              27,00 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	VIGAS - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                1,50 
	 
	 
	 

	4.2
	CDHU
	11.16.060
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
	M3
	                1,50 
	 
	 
	 

	4.3
	CDHU
	09.01.030
	Forma em madeira comum para estrutura
	M2
	              18,04 
	 
	 
	 

	4.4
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	           112,73 
	 
	 
	 

	4.5
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              37,58 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	LAJE - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	CDHU
	13.01.130
	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
	M2
	              33,41 
	 
	 
	 

	5.2
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	              66,82 
	 
	 
	 

	5.3
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	              66,82 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	CDHU
	14.10.111
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	M2
	              93,45 
	 
	 
	 

	6.2
	CDHU
	32.17.030
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	M2
	              20,04 
	 
	 
	 

	6.3
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	           197,70 
	 
	 
	 

	6.4
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	           197,70 
	 
	 
	 

	6.5
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	           105,90 
	 
	 
	 

	6.6
	CDHU
	18.06.102
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
	M2
	              91,80 
	 
	 
	 

	6.7
	CDHU
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	           105,90 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	PISO E REVESTIMENTO - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	                0,88 
	 
	 
	 

	7.2
	CDHU
	11.01.100
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	M3
	                1,46 
	 
	 
	 

	7.3
	CDHU
	11.16.020
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	M3
	                1,46 
	 
	 
	 

	7.4
	CDHU
	18.06.102
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
	M2
	              29,24 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	CDHU
	14.20.010
	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
	M3
	                0,44 
	 
	 
	 

	8.2
	CDHU
	25.02.050
	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial
	M2
	                3,78 
	 
	 
	 

	8.3
	CDHU
	25.01.030
	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial
	M2
	                4,86 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	COBERTURA - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	CDHU
	14.10.111
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	M2
	              48,96 
	 
	 
	 

	9.2
	CDHU
	14.20.010
	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
	M3
	                0,61 
	 
	 
	 

	9.3
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	              97,92 
	 
	 
	 

	9.4
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	              97,92 
	 
	 
	 

	9.5
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	              97,92 
	 
	 
	 

	9.6
	CDHU
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	              48,96 
	 
	 
	 

	9.7
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	           362,32 
	 
	 
	 

	9.8
	CDHU
	16.12.050
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm
	M2
	              45,29 
	 
	 
	 

	9.9
	CDHU
	16.33.022
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
	M
	                9,90 
	 
	 
	 

	9.10
	CDHU
	16.33.052
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
	M
	              18,30 
	 
	 
	 

	9.11
	CDHU
	25.02.060
	Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida
	M2
	                0,64 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	DIVISÓRIAS, ACESSÓRIOS E APARELHOS SANITÁRIOS - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	CDHU
	14.30.020
	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm
	M2
	              16,58 
	 
	 
	 

	10.2
	CDHU
	44.02.062
	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
	M2
	                1,64 
	 
	 
	 

	10.4
	CDHU
	44.01.052
	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros
	UN
	                3,00 
	 
	 
	 

	10.5
	CDHU
	44.01.200
	Mictório de louça sifonado auto aspirante
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	10.6
	CDHU
	44.01.850
	Cuba de louça de embutir redonda
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	10.7
	CDHU
	44.03.645
	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	10.8
	CDHU
	44.20.100
	Engate flexível metálico DN= 1/2´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	10.9
	CDHU
	44.20.010
	Sifão plástico sanfonado universal de 1´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	10.10
	CDHU
	43.02.080
	Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	CDHU
	45.01.020
	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	11.2
	CDHU
	48.02.400
	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.3
	CDHU
	48.05.010
	Torneira de boia, DN= 3/4´
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.4
	CDHU
	47.01.170
	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.5
	CDHU
	47.01.180
	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.6
	CDHU
	47.01.190
	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.7
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.8
	CDHU
	46.01.010
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões
	M
	              25,85 
	 
	 
	 

	11.9
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	              29,12 
	 
	 
	 

	11.10
	CDHU
	46.01.030
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
	M
	                3,00 
	 
	 
	 

	11.11
	CDHU
	49.01.030
	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	11.12
	CDHU
	46.02.050
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	              22,67 
	 
	 
	 

	11.13
	CDHU
	46.02.070
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	              28,86 
	 
	 
	 

	11.14
	CDHU
	46.03.040
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	                7,70 
	 
	 
	 

	11.15
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	              15,00 
	 
	 
	 

	11.16
	CDHU
	97896
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	UN
	                6,00 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	CDHU
	41.02.541
	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W
	UN
	                8,00 
	 
	 
	 

	12.2
	CDHU
	41.02.580
	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	12.3
	CDHU
	40.04.460
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	CJ
	                2,00 
	 
	 
	 

	12.4
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	                2,00 
	 
	 
	 

	12.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	12.6
	CDHU
	40.07.020
	Caixa em PVC de 4´ x 4´
	UN
	              10,00 
	 
	 
	 

	12.7
	CDHU
	40.02.040
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	12.8
	CDHU
	38.19.030
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	              43,18 
	 
	 
	 

	12.9
	CDHU
	39.02.016
	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	           123,75 
	 
	 
	 

	12.10
	CDHU
	39.02.030
	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	              37,19 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	FUNDAÇÃO - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	CDHU
	12.01.041
	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
	M
	              24,00 
	 
	 
	 

	13.2
	CDHU
	07.02.020
	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m
	M3
	                1,04 
	 
	 
	 

	13.3
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	                0,15 
	 
	 
	 

	13.4
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                0,71 
	 
	 
	 

	13.5
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	M3
	                0,71 
	 
	 
	 

	13.6
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	M2
	                3,93 
	 
	 
	 

	13.7
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	              35,70 
	 
	 
	 

	13.8
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              14,28 
	 
	 
	 

	13.9
	CDHU
	32.17.030
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	M2
	                9,52 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	PILARES - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                0,81 
	 
	 
	 

	14.2
	CDHU
	11.16.060
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
	M3
	                0,81 
	 
	 
	 

	14.3
	CDHU
	09.01.030
	Forma em madeira comum para estrutura
	M2
	                9,72 
	 
	 
	 

	14.4
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	              60,75 
	 
	 
	 

	14.5
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              20,25 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	VIGAS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	CDHU
	11.01.130
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	M3
	                0,54 
	 
	 
	 

	15.2
	CDHU
	11.16.060
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
	M3
	                0,54 
	 
	 
	 

	15.3
	CDHU
	09.01.030
	Forma em madeira comum para estrutura
	M2
	                6,43 
	 
	 
	 

	15.4
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	              40,16 
	 
	 
	 

	15.5
	CDHU
	10.01.060
	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
	KG
	              13,39 
	 
	 
	 

	16
	 
	 
	LAJE - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	CDHU
	13.01.130
	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa
	M2
	              15,37 
	 
	 
	 

	16.2
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	              30,74 
	 
	 
	 

	16.3
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	              30,74 
	 
	 
	 

	17
	 
	 
	PAREDES, REVESTIMENTO E PINTURA - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	CDHU
	14.10.111
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	M2
	              31,10 
	 
	 
	 

	17.2
	CDHU
	32.17.030
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação
	M2
	                7,14 
	 
	 
	 

	17.3
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	              71,40 
	 
	 
	 

	17.4
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	              71,40 
	 
	 
	 

	17.5
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	              37,50 
	 
	 
	 

	17.6
	CDHU
	18.06.102
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
	M2
	              16,95 
	 
	 
	 

	17.7
	CDHU
	33.10.020
	Tinta látex em massa, inclusive preparo
	M2
	              16,95 
	 
	 
	 

	17.8
	CDHU
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	              37,50 
	 
	 
	 

	18
	 
	 
	PISO E REVESTIMENTO - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	                0,39 
	 
	 
	 

	18.2
	CDHU
	11.01.100
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	M3
	                0,65 
	 
	 
	 

	18.3
	CDHU
	11.16.020
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	M3
	                0,65 
	 
	 
	 

	18.4
	CDHU
	18.06.102
	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
	M2
	                6,51 
	 
	 
	 

	19
	 
	 
	ESQUADRIAS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	CDHU
	14.20.010
	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
	M3
	                0,47 
	 
	 
	 

	19.2
	CDHU
	25.02.050
	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial
	M2
	                1,68 
	 
	 
	 

	19.3
	CDHU
	34.05.290
	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática
	M2
	                1,89 
	 
	 
	 

	19.4
	CDHU
	24.02.590
	Porta de enrolar manual, cega ou vazada
	M2
	                4,60 
	 
	 
	 

	20
	 
	 
	COBERTURA - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	CDHU
	14.10.111
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	M2
	              14,22 
	 
	 
	 

	20.2
	CDHU
	14.20.010
	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
	M3
	                0,41 
	 
	 
	 

	20.3
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	              28,44 
	 
	 
	 

	20.4
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	              28,44 
	 
	 
	 

	20.5
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	              28,44 
	 
	 
	 

	20.6
	CDHU
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	              14,22 
	 
	 
	 

	20.7
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	KG
	           104,88 
	 
	 
	 

	20.8
	CDHU
	16.12.050
	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm
	M2
	              13,11 
	 
	 
	 

	20.9
	CDHU
	16.33.022
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
	M
	                6,90 
	 
	 
	 

	20.10
	CDHU
	16.33.052
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
	M
	                7,60 
	 
	 
	 

	21
	 
	 
	ACESSÓRIOS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	CDHU
	44.02.062
	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
	M2
	                3,40 
	 
	 
	 

	21.2
	CDHU
	44.06.330
	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	21.3
	CDHU
	44.03.590
	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	21.4
	CDHU
	44.20.010
	Sifão plástico sanfonado universal de 1´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	21.5
	CDHU
	44.03.400
	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	22
	 
	 
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	22.1
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	22.2
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	                6,27 
	 
	 
	 

	22.3
	CDHU
	46.02.050
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	                3,58 
	 
	 
	 

	22.4
	CDHU
	49.03.036
	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	22.5
	CDHU
	46.03.040
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	                7,70 
	 
	 
	 

	22.6
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	              15,00 
	 
	 
	 

	22.7
	CDHU
	97896
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	UN
	                2,00 
	 
	 
	 

	23
	 
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	23.1
	CDHU
	101497
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	23.2
	CDHU
	37.03.200
	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	23.3
	CDHU
	37.24.032
	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	23.4
	CDHU
	41.02.580
	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	23.5
	CDHU
	40.04.460
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	CJ
	                5,00 
	 
	 
	 

	23.6
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	                1,00 
	 
	 
	 

	23.7
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	                6,00 
	 
	 
	 

	23.8
	CDHU
	40.07.020
	Caixa em PVC de 4´ x 4´
	UN
	                4,00 
	 
	 
	 

	23.9
	CDHU
	40.02.040
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm
	UN
	                1,00 
	 
	 
	 

	23.10
	CDHU
	38.19.220
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm
	M
	              20,00 
	 
	 
	 

	23.11
	CDHU
	38.19.030
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm
	M
	              29,07 
	 
	 
	 

	23.12
	CDHU
	39.02.016
	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	              94,50 
	 
	 
	 

	23.13
	CDHU
	39.02.040
	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
	M
	              60,00 
	 
	 
	 

	24
	 
	 
	CASA DE GÁS - QUIOSQUE
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	CDHU
	14.10.111
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C
	M2
	                0,90 
	 
	 
	 

	24.2
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	                1,80 
	 
	 
	 

	24.3
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	                1,80 
	 
	 
	 

	24.4
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	                1,80 
	 
	 
	 

	24.5
	CDHU
	09.01.030
	Forma em madeira comum para estrutura
	M2
	                0,45 
	 
	 
	 

	24.6
	CDHU
	11.01.100
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	M3
	                0,04 
	 
	 
	 

	24.7
	CDHU
	11.16.020
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	M3
	                0,04 
	 
	 
	 

	24.8
	CDHU
	24.02.060
	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida
	M2
	                0,40 
	 
	 
	 

	24.9
	CDHU
	33.10.041
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	M2
	                1,25 
	 
	 
	 

	25
	 
	 
	PISO EXTERNO
	 
	 
	 
	 
	 

	25.1
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	                1,62 
	 
	 
	 

	25.2
	CDHU
	17.05.020
	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck
	M3
	                2,70 
	 
	 
	 

	 
	 
	TOTAL GERAL
	R$ 0,00


2- Prazo de validade da proposta: Mínimo de sessenta (60) dias contados da sessão pública do pregão.
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas neste edital.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro, instalação e treinamento.
Nova Odessa, em ____ de ___________________ de 2025.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:_________________________________
RG do representante legal: ___________________________________
CPF do representante legal: ___________________________________

ANEXO IV
DECLARAÇÃO CONJUNTA
Eu____________________(nome completo), representante legal da empresa ______________________(denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 23/25, da Prefeitura de Nova Odessa, DECLARO, sob as penas da lei:  
a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação;
b) A empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra;
e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
f) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento da Ata de Registro de Preços, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.
Nova Odessa, em ____ de ___________________ de 2025.
_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal:_________________________________
RG do representante legal: ___________________________________
CPF do representante legal: __________________________________
Anexo V 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal
Pregão Eletrônico nº 23/2025.
Processo nº. 5596/2025.
Pelo presente, informamos o representante legal com poderes para a assinatura do pregão eletrônico  desta licitação, bem como os dados da conta bancária para respectivos pagamentos:
Representante Legal:
Nome completo: 
Cargo:
E-mail corporativo:
Residente domiciliado em:
RG:
CPF:
Informação Bancária:
Nome do Banco:
Agencia:
Conta Corrente:
Advogado: 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
Nova Odessa, _____ de _____________ de 2025.
__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG:
CPF:

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Nome da Empresa Proponente
Endereço completo
CNPJ
Inscrição Estadual e/ou Municipal
Pregão Eletrônico nº 23/2025.
Processo nº. 5596/2025
Declaro sob as penas da lei que:
a) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido; 
b) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá ser apresentada comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
Nova Odessa, em ____ de ________________ de 2025.
__________________________________
Representante Legal da Proponente
Nome:
RG:
CPF:
(SOMENTE SE ESTIVER EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL)
ANEXO VII
Minuta para o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. _______ / 2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA E A EMPRESA XXXXX.

	Contratante:
	MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

	Contratada:
	

	Objeto:
	Contratação de empresa especializada para a construção de vestiários e quiosque, no complexo esportivo Santa Luiza – Nova Odessa.

	Licitação:
	Pregão Eletrônico nº 23/2025.

	Requisição:
	Nº 1011/2025.

	Processo:
	Nº 5596/2025.


O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 45.781.184/0001-02, isento de Inscrição Estadual,  com sede na Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, neste ato representado pela Secretário de Esportes e Lazer, senhor Ângelo Marino Foroni Neto, RG nº xxx e CPF nº xxx, conforme delegação de competência fixada pela portaria 048/2025, doravante designado CONTRATANTE; e, de outro lado a empresa xxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxx com sede na xxxxxx, CEP: xxxxx, telefone: xxxxxx, e-mail: xxxxx, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) senhor(a) xxxx,  RG nº xxxxx e do CPF nº xxxxx, na qualidade de vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2025, doravante denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 4.761, de 29 de janeiro de 2024, firmam o presente contrato em face do Processo Administrativo nº 5596/2025 o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
1.1.  O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a construção de vestiários e quiosque, no complexo esportivo Santa Luiza – Nova Odessa.
1.2. Objeto da contratação:

[image: image6.emf]MUNICÍPIO DE NOVA   ODESSA  ESTADO DE SÃO PAULO   Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano  CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO   OBRA:   CONSTRUÇÃO   DE   VESTIÁRIO   E   QUIOSQUE   NO   COMPLEXO   ESPORTIVO   SANTA   LUÍZA   ENDEREÇO:   RUA   BATISTA BOLDRINI   -   JARDIM   SANTA LUÍZA   -   NOVA   ODESSA/SP  

DURAÇÃO   4   MESES  

ÍTEM  DESCRIÇÃO   1º   MÊS  2º   MÊS  3º   MÊS  4º   MÊS  

1  TERRAPLANAGEM       

    

2  FUNDAÇÃO   -   VESTIÁRIOS       

    

3  PILARES   -   VESTIÁRIOS       

    

4  VIGAS   -   VESTIÁRIOS       

    

5  LAJE   -   VESTIÁRIOS       

    

6  PAREDES,   REVESTIMENTO   E  PINTURA  -   VESTIÁRIOS       

    

7  PISO   E   REVESTIMENTO   -   VESTIÁRIOS       

    

8  ESQUADRIAS   -   VESTIÁRIOS       

    

9  COBERTURA   -   VESTIÁRIOS       

    

10  DIVISÓRIAS,   ACESSÓRIOS   E   APARELHOS   SANITÁRIOS   -   VESTIÁRIOS       

    

11  INSTALAÇÕES   HIDROSSANITÁRIAS   -   VESTIÁRIOS       

    

12  INSTALAÇÕES   ELÉTRICAS   -   VESTIÁRIOS       

    

13  FUNDAÇÃO   -   QUIOSQUE       

    

14  PILARES   -   QUIOSQUE       

    

15  VIGAS   -   QUIOSQUE       

    

16  LAJE   -   QUIOSQUE       

    

17  PAREDES,   REVESTIMENTO   E  PINTURA  -   QUIOSQUE       

    

18  PISO   E   REVESTIMENTO   -   QUIOSQUE       

    

19  ESQUADRIAS   -   QUIOSQUE       

    

20  COBERTURA   -   QUIOSQUE       

    

21  ACESSÓRIOS   -   QUIOSQUE       

    

22  INSTALAÇÕES   HIDROSSANITÁRIAS   -   QUIOSQUE       

    

23  INSTALAÇÕES   ELÉTRICAS   -   QUIOSQUE       

    

24  CASA   DE   GÁS   -   QUIOSQUE       

    

25  PISO   EXTERNO       

    

TOTAL   PARCIAL   DO   MÊS   COM   20% DE   BDI       

TOTAL   ACUMULADO       

 


1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência;

b) O Edital da Licitação;

c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. O prazo de execução do serviço será de até 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser prorrogado desde que haja justificativa expressa da Empresa Vencedora e concordância do gestor da avença, contudo, o prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;  
c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;  
d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação; 
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.
2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratação R$ .......... (.....)..
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA SEXTA – LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O setor de contabilidade procedera com a liquidação da despesa em prazo não superior a 10 (dez dias) úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração.
6.2. O pagamento será efetuado pela tesouraria em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da despesa.
6.3. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.
6.3.1. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta prefeitura.
6.4. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à DETENTORA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para o responsável pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.4.1. Caso a DETENTORA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para liquidação será recontado, a partir da data da sua apresentação.
6.5. Conforme o protocolo ICMS 42/09, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.10.1.  A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.
8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021;
9.9. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
9.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1.   Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– GARANTIA DO OBJETO (art. 92, XIII)
11.1. O prazo de garantia dos equipamentos é de no mínimo de 12 (doze) meses contados da data de emissão do Atestado de recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
13.1.1. Dotação: .325
13.1.2. Classificação Funcional: 27.812.0009.1.026
13.1.3. Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 15.133, de 2021.
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3.
As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)
17.1. Fica eleito o Foro de Nova Odessa para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
Nova Odessa, 

________________________________

Representante legal do CONTRATANTE
_________________________________
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
ANEXO VIII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: Município de Nova Odessa
CONTRATADA: _____________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Nova Odessa, 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Cláudio José Schooder 
Cargo: Prefeito 
CPF: 126.628.748-46
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Tipo de ato sob sua responsabilidade: ________________________________
Nome: _________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
CPF: ______________________________
Assinatura: ______________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
