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ANEXO I – Termo de Referência I
Requisição nº 2488/2024

1. Objeto
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]AQUISIÇÃO DE UM SERVIDOR DE DADOS EM RACK 2U
2. Justificativa
O servidor de dados será alocado na Vila Avai para atender à crescente necessidade de armazenamento e gestão eficiente de documentos naquela região. A área tem apresentado uma demanda significativa por soluções robustas que possam suportar o volume elevado de informações geradas, garantindo segurança, acessibilidade e rapidez no acesso aos dados. Essa medida visa otimizar a organização e preservação dos documentos, proporcionando um ambiente mais eficiente e estruturado para o gerenciamento de informações.
3. Da Especificação do Objeto 
	Unidade
	Qtd
	Descrição

	PC
	1
	SERVIDOR DE DADOS 2U
Formato/altura: servidor em rack 2U; 
Processadores: minimo 1 processador de segunda geracao do Intel® Xeon Platinum, ate 205 W;  
Memoria: 128gb ram instalada, com capacidades de ate 7.5 TB em 24 slots DIMM usando DIMMs de 128 GB e Intel® Optane DC Persistent Memory; TruDDR4 de 2.666 MHz/2.933 MHz;  
Slots de expansao: Ate sete PCIe 3.0 via múltiplas opcoes de riser, com um slot PCIe dedicado para adaptador RAID; 
amazenamento: instalados 6x10TB NL-SAS (raid5) + 2x240GB SSD (raid1) 
Compartimentos de unidade: Aumento do compartimentos hot-swap de 14x de 3,5'' ou até 24x de 2,5'' (crescimento de até 12 tipos - AnyBay ou crescimento de até 24 tipos - NVMe); Aumenta até 2 unidades de inicializacao M.2 (RAID 1)
Suporte a HBA/RAID: HW RAID (até 24 portas) com cache em flash; HBAs de ate 16 portas
Recursos de segurança e disponibilidade: TPM 1.2/2.0; PFA; unidades hot-swap/redundantes, ventoinhas e PSUs; operacao continua de 45°C; LEDs de diagnostico por indicadores luminosos; acesso frontal via porta USB dedicada para diagnostico
Interface de rede: LOM 1GbE de duas a quatro portas; LOM 10GbE de duas a quatro portas (Base-T ou SFP+); uma porta de gerenciamento 1GbE dedicada
Alimentacao (em conformidade com Energy Star 2.0): Dois hot-swap/redundantes: 80 PLUS Platinum de 550 W/750 W/1.100 W/1.600 W ou 80 PLUS Titanium de 750 W ou 80 PLUS Platinum de -48 V CC
Gerenciamento de sistemas:    Gerenciamento embutido, entrega de infraestrutura centralizada, plugins e gerenciamento centralizado de energia do servidor todos do proprio fabricante.
Suporte a sistemas operacionais: Microsoft, Red Hat, SUSE, VMware. 
Garantia: Os equipamentos devem possuir GARANTIA PADRÃO do fabricante por um período mínimo DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ONSITE, para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e suporte;
A abertura do chamado deverá ser via ligações 0800;
Certificações (Deverão ser apresentados impressos juntamente com o a PROPOSTA TÉCNICA):
Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica;
A marca do equipamento ofertado, isto é, o nome da empresa deverá constar como membro do TPM comprovado através do link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members;
Deverá possuir Certificações que o MODELO (desktop) OFERTADO deverá possuir: EPEAT (categoria GOLD), IEC 60950, CISPR 22 classe B, FCC classe B e ENERGY STAR 5.0;
O equipamento deverá possuir certificação que sua fabricação estar livres de substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances);
O equipamento ofertado deve possuir certificação 80 PLUS, a fonte utilizada deverá ser certificada e registrada em nome do fabricante do equipamento. Apresentar a certificação, site de referência www.80plus.org;
O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico;
Os equipamentos serão entregues com todos os seus componentes configurados, atendendo às exigências citadas;
O conjunto do equipamento, motherboard, gabinete, teclado, monitor e mouse deverão ser da mesma marca do fabricante do equipamento;
Os componentes serão entregues na mesma cor do gabinete e com o logo do fabricante do equipamento;
O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos compatíveis e certificados HCL (Hardware Compatibility List);
O marca do equipamento deverá obrigatoriamente constar na lista de produtos habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, como Board ou Leadership o que será conferido por meio de acesso ao web site da DMTF (Distributed Management Task Force), no endereço: http://www.dmtf.org;
Conhecido o vencedor deverá ser apresentada comprovação, por meio de declaração do fabricante, que a empresa é Revenda Autorizada da marca ofertado. O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima será realizado, em no máximo 24 horas, contadas a partir do comunicado formal de defeito e sua conclusão não superior à 48 horas;
Informar a linha gratuita (0800) do fabricante dos equipamentos para abertura dos chamados técnicos durante o período de garantia técnica dos produtos ofertados;
Informar o site na internet do fabricante para suporte aos produtos ofertados, na qual poderão ser obtidos os drivers tais como: (disco rígido, interface de vídeo, interface de rede, e outros);
O atendimento no período coberto pela garantia descrita acima inclui mão de obra, peças e em caso de necessidade de manutenção fora das dependências do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA transportes e seguros também se aplicam a mesma garantia;
A garantia técnica, oferecida pelo fabricante, deve contemplar a substituição do disco rígido, em caso de aviso de pré-falha, identificado pelo software de gerenciamento.
A garantia não será afetada caso ao SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA venha a instalar placas de rede local, de fax-modem, interfaces específicas para acionamento de outros equipamentos, adicionar unidades de disco rígido, bem como se alterar a capacidade de memória RAM do equipamento ou efetuar troca do monitor de vídeo, ressaltando que a garantia destes opcionais será total responsabilidade do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA;



Prazo entrega: 30 dias a partir do recebimento do empenho.
Local de entrega: Almoxarifado Central a Rua Tangará 540, Vila Avai – Indaiatuba-SP
Correrão por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.
4. Das Condições do pagamento
O prazo para efetivação do pagamento é de 28 (vinte e oito) dias, por meio de depósito em conta bancária, após o devido recebimento e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestados pelo Departamento/Gerência requisitante.

Indaiatuba, 20 de agosto de 2024.

___________________________________
Gestor
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