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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO No 49/2026
EDITAL No 54/2026
PROCESSO Nº 83/2026
	Item
	Produto
	Unid
	Qtd
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1-A.
	62.0201
	PÇ
	50
	AVENTAL FRONTAL, IMPERMEAVEL. Avental tipo frontal; confeccionado em material impermeavel; resistente a rasgos; com tiras de amarracao no mesmo material do avental e soldadas ou fixadas por costura.                    
	
	
	

	2-A.
	62.0286
	CJ
	60
	CAPA DE CHUVA, CONJUNTO DE CALCA E BLUSAO, COR PRETA, TAMANHO EXG. Capa de chuva; conjunto de calca e blusao; tipo motociclista; impermeavel em nylon emborrachado com pvc; forrada interna em poliester; cor preta; fechamento da jaqueta por velcro e ziper; elastico na cintura calca; com gola alta; velcro no punho e calca; costuras seladas com fita termo adesiva; tamanho exg                   
	
	
	

	3-A.
	62.0277
	CJ
	60
	CAPA DE CHUVA, CONJUNTO DE CALCA E BLUSAO, COR PRETA, TAMANHO GG. Capa de chuva; conjunto de calca e blusao; tipo motociclista; impermeavel em nylon emborrachado com pvc; forrada interna em poliester; cor preta; fechamento da jaqueta por velcro e ziper; elastico na cintura calca; com gola alta; velcro no punho e calca; costuras seladas com fita termo adesiva; tamanho gg                   
	
	
	

	4-A.
	62.0011
	CJ
	60
	CAPA DE CHUVA, CONJUNTO DE CALCA E BLUSAO, COR PRETA, TAMANHO G. Capa de chuva; conjunto de calca e blusao; tipo motociclista; impermeavel em nylon emborrachado com pvc; forrada interna em poliester; cor preta; fechamento da jaqueta por velcro e ziper; elastico na cintura calca; com gola alta; velcro no punho e calca; costuras seladas com fita termo adesiva; tamanho g                   
	
	
	

	5-R.
	62.0151
	PÇ
	300
	CONE DE SINALIZACAO, COM FAIXAS REFLETIVAS, SEMIFLEXIVEL, 75 CM DE ALTURA.. Cone de sinalizacao rodoviário, aproximadamente 75 cm de altura; fabricado em polietileno semiflexivel  resistente às intempéries climáticas (sol/chuva); com duas faixas refletivas cor branca; base produzida em borracha reciclada cor preto; peso total aproximado de 3,5 kg, cor laranja; com faixas refletivas cor branca. dimensões aproximadas: altura: 75 cm; base: 40 x 40 cm; espessura da base: 4,5 cm.                   
	
	
	

	6-A.
	62.0203
	PÇ
	96
	CREME PROTETOR PARA MAOS.. creme protetor para a pele tipo grupo 3, resistente a agua, oleo, pintura e cola que, quando aplicado, forma uma pelicula protetora contra o ataque agressivo de produtos quimicos tais como tintas, solventes (querosene, aguarraz) e substancias similares, oleos, graxas, cimentos, colas, resinas e outros produtos; alem disso, permite uma facil remocao das impurezas, com uma simples lavagem da pele; este creme protetor nao deve conter silicone na formula; apresentacao: bisnaga plastica de 200 gramas.                  
	
	
	

	7-.
	REVOGADO

	8-R.
	62.0195
	m
	100
	CORDA PARA TRAVA QUEDA,  12 MM.. Corda em poliamida trancada; espessura 12 milimetros.                    
	
	
	

	9-A.
	62.0292
	PAR
	20
	LUVA DE COBERTURA,  PARA USO SOBRE A LUVA ISOLANTE. utilizada sobre as luvas isolantes de borracha, confeccionada nas faces palmar e dorsal em vaqueta ao cromo; espessura de 0,60 mm a 0,70 mm; uniao da face palmar com a dorsal em costura superior sobreposta; tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; cinta ajustavel em vaqueta na face dorsal; protetor de arteria em vaqueta; punho em raspa de couro, espessura de 1,0 a 1,2 mm; uniao do punho, palma e dorso em costura dupla; linha em fio de poliester ou algodao; comprimento minimo de 250 mm; tamanhos 229 a 280 mm. Estas luvas devem estar de acordo com as exigencias da NBR 13712/1996.                  
	
	
	

	10-.
	REVOGADO

	11-.
	REVOGADO                    

	12-A.
	62.0325
	PÇ
	12
	MACACAO APICULTOR COM CAPUZ INTEGRADO.. Macacao confeccionado em 100% poliamida; com tratamento anti-aderente; chapeu em pvc com tela integrada; ajuste em malha nos punhos; barra com elastico e fechamento em ziper frontal.                    
	
	
	

	13-.
	REVOGADO

	14-A.
	62.0204
	PAR
	432
	LUVA TRICOTADA, PIGMENTADA. Luva tricotada; em algodao; pigmentada na palma.                    
	
	
	

	15-R.
	62.0120
	PÇ
	600
	OCULOS DE SEGURANÇA VISOR OVAL, INCOLOR.. oculos de seguranca constituidos de armacao e visor confeccionados em uma unica peca de policarbonato óptico de alta qualidade, visor curvo antirrisco e antiembaçante, incolor, ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espatula confeccionadas em material plastico flexivel fixadas ao visor atraves de parafuso metalico; deve acompanhar cordao.                   
	
	
	

	16-R.
	62.0121
	PÇ
	600
	OCULOS DE SEGURANÇA, VISOR OVAL, CINZA.. oculos de seguranca constituidos de armacao e visor confeccionados em uma unica peca de policarbonato óptico de alta qualidade, visor curvo antirrisco e antiembacante, cor cinza, ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espatula confeccionadas em material plastico flexivel fixadas ao visor atraves de parafuso metalico; deve acompanhar cordao.                   
	
	
	

	17-.
	REVOGADO

	18-.
	REVOGADO

	19-.
	REVOGADO

	20-R.
	62.0130
	PAR
	100
	PERNEIRA TIPO CANAVIEIRA. Perneira confeccionada em duas camadas de laminado sintetico, cor marrom padrao cafe, com tres talas de pvc na parte frontal para protecao da perna do trabalhador contra impacto de particulas ao operar a rocadeira, metatarso para protecao do peito do pe, fechamento total em velcro e tiras de nylon com fechos plasticos de engate rapido a fim de evitar a abertura da perneira quando da ineficiência do velcro devido ao longo tempo de uso.                   
	
	
	

	21-A.
	62.0137
	PÇ
	60
	PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO INCOLOR. Protetor facial com lente em policarbonato incolor; com aproximadamente 200 mm de largura x 250 mm de altura e cupula em plastico abs; carneira em unica peça de polietileno de baixa densidade; com regulagem de altura e de diametro; deve atender exigencias da norma ansi z 87.1.1989; deve ter o certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.                   
	
	
	

	22-A.
	62.0268
	PÇ
	800
	RESPIRADOR DESCARTAVEL CONTRA POEIRAS/ NEVOAS. respirador descartavel; classe pff1; confeccionado em fibras sinteticas de nao tecido com tratamento eletrostatico; do tipo concha dobravel; indicado para poeiras e nevoas toxicas; com 02 tirantes elásticos; com 04 pontos de fixacao; com acabamento soldado eletronicamente; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho; com garantia de 03 anos apos a data de fabricacao.                   
	
	
	

	23-A.
	62.0205
	PÇ
	800
	RESPIRADOR DESCARTAVEL, CONTRA VAPORES ORGANICOS.. Respirador descartavel; classe PFF2; confeccionado em camadas de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para proteçao combinada contra baixas concentraçoes de vapores organicos e poeiras e nevoas; com 2 tirantes elasticos; com certificado de aprovaçao do ministerio do trabalho.                   
	
	
	

	24-A.
	62.0135
	PÇ
	60
	TELA TAPUME LARANJA 1,20 X 50 M.. Tela tapume de polietileno cor laranja; 1,20 m de largura x 50 m de comprimento; para realizar o isolamento de segurança da area da obra.                    
	
	
	

	25-.
	REVOGADO

	26-A.
	62.0455
	PAR
	12
	BOTA PVC PARA MOTOCICLISTA, CANO MÉDIO, TAMANHO 38. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 38.                    
	
	
	

	27-A.
	62.0456
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 39. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 39.                    
	
	
	

	28-A.
	62.0457
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 40.. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 40.                    
	
	
	

	29-A.
	62.0458
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 41. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 41.                    
	
	
	

	30-A.
	62.0459
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 42.. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 42.                    
	
	
	

	31-A.
	62.0460
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 43.. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 43.                    
	
	
	

	32-A.
	62.0461
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, MOTOCICLISTA, CANO MEDIO, TAMANHO 44/45.. bota em pvc; na cor preta; cano medio (250 mm) tipo c; classificacao ii; solado pvc amarelo full grip antiderrapante; sem forracao interna; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 44/45.                    
	
	
	

	[bookmark: _Hlk787261]33-A.
	62.0373
	CJ
	14
	CONJUNTO CALÇA E CAMISA ELETRICISTA, RISCO 2, NR 10. Conjunto Camisa eletricista com abertura frontal, fechamento com botões anti-chama e pala protetora, gola calorim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão, com faixa refletiva de 5cm, com bolso frontal, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Proteção de risco 2, possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% algodão, 270 G/M² , conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). e Calça eletricista 1/2 cós risco 2, com fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 40mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais chapados, 2 bolsos traseiros chapados, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV bordados. Possui proteção contra fogo repentino e arco elétrico. Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% algodão, 270 G/M² , conforme normas (NFPA2112 e NFPA70E -NR10). tamanhos: p, m, g e gg.                 
	
	
	

	34-A.
	62.0122
	PAR
	150
	LUVA DE RASPA, PUNHO 20 CM. Luva de raspa de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm.                    
	
	
	

	35-A.
	62.0150
	PÇ
	36
	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA, COR LARANJA. capacete de segurança, aba frontal cor laranja, classe b, certificado conforme exigências da norma nbr 8221.                    
	
	
	

	36-A.
	62.0442
	PÇ
	12
	CAPUZ TIPO BALACLAVA PARA ELETRICISTA. Capuz Balaclava Risco II NR10 2 Orifícios Commanders FR ATPV 9,4 Contra Arco Elétrico e Antichamas Cor Cinza CA 45749

Capuz tipo balaclava de segurança, confeccionada com uma camada de malha antichamas Fireman, 100% algodão, ATPV de 9,4 cal/cm², gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (237 g/m²)                   
	
	
	

	37-.
	REVOGADO                   

	38-.
	REVOGADO 

	39-A.
	62.0424
	PÇ
	14
	TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA COM REGULADOR DE DISTÂNCIA. talabarte de posicionamento em corda de poliéster de 14 mm, com revestimento de mangueira contra atrito, regulador de distância em inox, com conector dupla trava com abertura 21 mm, um conector oval com travamento de rosquear.                    
	
	
	

	40-A.
	62.0421
	PÇ
	20
	MOSQUETAO EM FORMATO ‘‘D’’ OU OVAL. mosquetão em aço carbono, formato ‘‘d’’ para ser utilizado como elemento de conexão na realização de linha de vida provisória, nos serviços em altura.                    
	
	
	

	41-A.
	62.0423
	PÇ
	20
	CAPACETE 3M, MODELO H-700, COM JUGULAR DE 3 PONTOS. capacete marca 3m, modelo h-700, cor branco, com jugular de 3 pontos, suspensão em fitas tecidas e com sistema de ajuste prático ao tamanho do crânio do usuário.                    
	
	
	

	42-.
	REVOGADO

	43-A.
	62.0420
	PÇ
	12
	POLIA DUPLA PARA CORDA DE 12 MM. polia em duraluminio, com duas roldanas paralelas (dupla), a fim de reduzir o esforço físico durante a movimentação vertical do trabalhador, deve ser compatível para uso de corda de 12 mm nos trabalhos em altura e nas operaçoes de resgate de emergência.                   
	
	
	

	44-A.
	62.0422
	PÇ
	12
	FITA DE ANCORAGEM TIPO ANEL COM 100 CM DE COMPRIMENTO. fita anel de ancoragem confeccionada em tecido poliéster de alta tenacidade, costura zig-zag contínua, comprimento: 100 cm, carga de ruptura 22 kn (kilonewton). aplicação: montagem de sistemas de ancoragem provisórios.                    
	
	
	

	45-.
	REVOGADO 

	46-.
	REVOGADO 

	47-.
	REVOGADO

	48-A.
	62.0438
	PAR
	450
	LUVA DE SEGURANÇA 100% COMPATIVEL COM MODELO DA-36.105. luva de segurança para trabalhos pesados, 100% compatível com modelo gladiador da-36.105. luva confeccionada em fios de algodão, com revestimento de látex vulcanizado e reforçado na palma e nos dedos                    
	
	
	

	49-R.
	62.0439
	PAR
	500
	LUVA DE SEGURANÇA BANHO TOTAL, 100% COMPATÍVEL COM MODELO NITRO BLACK. luva de segurança 100% compatível com modelo ss nitro black, confeccionada em suporte textil, revestida com banho total de borracha nitrílica.                    
	
	
	

	50-.
	REVOGADO                   

	51-A.
	62.0427
	PÇ
	50
	SINALIZADOR LUMINOSO DE OBRA. dispositivo sinalizador luminoso para encaixar no topo de cone de sinalização, lente confeccionada em poliestireno e corpo em abs de alta resistência cor amarelo, possui sensor fotocélula para função liga/desliga automática e três modos de pisca diferentes, possui 12 led de alto brilho, película de alta refletividade à prova d’água. alimentação de energia elétrica através de duas pilhas 1,5 v, tamanho ‘‘d’’ (grande).                   
	
	
	

	52-.
	REVOGADO 

	53-.
	REVOGADO                  

	54-.
	REVOGADO

	55-.
	REVOGADO 

	56-A.
	62.0141
	PÇ
	30
	AVENTAL FRONTAL DE RASPA, SEM EMENDA. Avental frontal em raspa de couro; sem emendas; tira inteira para o pescoco; tira dividida em duas partes e ajustavel ao tamanho da cintura do usuario.                    
	
	
	

	57-A.
	62.0190
	PAR
	12
	BOTA PVC, CANO LONGO, TAMANHO 38. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 38                   
	
	
	

	58-A.
	62.0448
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 39. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 39                   
	
	
	

	59-A.
	62.0449
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 40. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 40                   
	
	
	

	60-A.
	62.0450
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 41. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 41                   
	
	
	

	61-A.
	62.0451
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 42. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 42                   
	
	
	

	62-A.
	62.0452
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 43. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 43                   
	
	
	

	63-A.
	62.0453
	PAR
	24
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 44. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 44.                   
	
	
	

	64-A.
	62.0454
	PAR
	12
	BOTA EM PVC, CANO LONGO, TAMANHO 46/47. bota em pvc fosco; na cor preta; cano longo de aproximadamente 39 centimetros; solado em pvc antiderrapante; sem forracao interna; solado com espessura extra para protecao do pe contra agentes cortantes; confeccionada conforme norma abnt nbr iso 20.347:2015. tamanho 46/47.                   
	
	
	

	65-A.
	62.0315
	PÇ
	40
	CAPACETE PADRAO ENGENHEIRO, BRANCO. Capacete de obra com aba frontal; classe b; casco fabricado em polietileno de alta densidade 100% virgem; suspensao composta por cinta dupla de poliamida com tratamento antialergico; posicionada em forma de cruz; com quatro pontos de sustentaçao; parte da suspensao que circunda a cabeca confeccionada em polietileno de baixa densidade; com jugular e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de pvc atoxico revestida em espuma multiperfurada de poliuretano.                   
	
	
	

	66-A.
	62.0415
	PÇ
	60
	CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL COM SUSPENSORIO. cinta abdominal lombar, ergonomica, com suspensorio, indicada para protecao e sustentacao da coluna lombar do trabalhador nos servicos de levantamento e transporte de peso e demais movimentos e esforcos com potencial de danos a coluna do trabalhador.                    
	
	
	

	67-A.
	62.0184
	PAR
	400
	LUVA DE VAQUETA, MODELO PETROLEIRA, TAMANHO 9.. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso. as costuras devem ser de boa qualidade e durabilidade, bem como a linha utilizada; a luva deve ter opcoes de tamanhos da mao.tamanho 9.                   
	
	
	

	68-A.
	62.0468
	PAR
	450
	LUVA DE VAQUETA, MOD. PETROLEIRA, TAMANHO 10.. Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforco interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso. as costuras devem ser de boa qualidade e durabilidade, bem como a linha utilizada; a luva deve ter opcoes de tamanhos da mao.tamanho 10.                   
	
	
	

	69-.
	REVOGADO 

	70-A.
	62.0258
	PAR
	576
	LUVA DE BORRACHA NITRILICA, PUNHO LONGO, TAMANHO XG. Luva em borracha nitrílica; punho longo, mais longo que uma luva de serviço de limpeza usual, isto é, com aproximadamente 46 cm, toda confeccionada com 0,56 mm de espessura, isto é, pouco mais espessa que uma luva de serviço de limpeza usual, na cor verde claro; mão no tamanho 10 (extra grande); palma antiderrapante.                   
	
	
	

	71-.
	REVOGADO                    

	72-A.
	62.0221
	PÇ
	100
	OCULOS TIPO AMPLAVISAO, INCOLOR. Oculos tipo ampla visao; em policarbonato incolor; com tira de elastico; lente com tratamento quimico antiembacante; com valvulas para ventilacao indireta.                    
	
	
	

	73-A.
	62.0197
	PÇ
	24
	TALABARTE PARA CINTURAO, TIPO Y. Elemento de conexao entre o cinturao paraquedista e o ponto de ancoragem; confeccionado em tira de poliester; com sistema absorvedor de energia que suaviza o tranco em consequencia da queda do trabalhador; formato em y; com dois ganchos em aco e com abertura 50 mm aproximadamente.                   
	
	
	

	74-A.
	62.0480
	PÇ
	20
	JUGULAR DE 3 PONTOS. jugular de 3 pontos, em tiras de poliéster, 100% compatível com capacete modelo h-700 para trabalho em altura.                    
	
	
	

	75-A.
	62.0478
	PAR
	120
	LUVA ANTIVIBRAÇÃO. luva antivibração confeccionada com vibras naturais e sintéticas, com revestimento de borracha foam (tipo de espuma) em forma de gomos na palma da mão e pontas dos dedos.                    
	
	
	

	76-A.
	62.0479
	PÇ
	200
	BALIZADOR CÔNICO DE SINALIZAÇÃO, 3,5 KG. balizador cônico composto pelo conjunto corpo e base. fabricado em polietileno cor laranja com faixas refletivas cor prata, corpo com proteção contra raios uv e resistência às intempéries climáticas, base em borracha reciclada preta em formato octogonal e com design para permitir o escoamento da água de chuva. no topo deve possuir prolongamento em formato te para possibilitar a amarração de fita zebrada e outros dispositivos complementares. peso total aproximado: 3,5 kg ; altura aprox.: 1,15 metros ; dimensão da base octogonal: aprox. 43 cm x 43 cm.                  
	
	
	

	77-A.
	62.0138
	PÇ
	36
	CINTURAO DE SEGURANCA, MOD. PARAQUEDISTA.. cinturao de segurança modelo paraquedista; confeccionado em fita de poliester, com 5 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na regiao peitoral. 2 laços frontais para ancoragem (simultaneos), uma argola dorsal em formato ‘‘d’’, duas argolas em ‘‘d’’ nas laterais da cintura, suporte acolchoado lombar.o cinturao deve vir acompanhado de talabarte tipo ‘‘y’’ com sistema absorvedor de energia e ganchos de grande abertura (minimo 55 mm).                   
	
	
	

	78-.
	REVOGADO                   

	79-A.
	25.0493
	PÇ
	80
	AVENTAL EMBORRACHADO, BRANCO,. TAMANHO G, . MEDIDAS 1,10 X 63 ( C X L).. avental emborrachado; branco; tamanho g; medidas 1,10 x 63 (cxl); com c.a 32.899.                    
	
	
	

	80-A.
	25.0494
	PÇ
	48
	AVENTAL TERMICO, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL , ANTI-CHAMAS, TEMPERATURA ATE 280° C, TAMANHO MEDIO, CA29046. avental de segurança termico; confeccionado em tecido especial; retardante a chamas; tratamento impermeabilizante; costurado em linha para-aramida; temperatura ate 280c; ca 29.046; tamanho medio.                    
	
	
	

	81-A.
	11.0171
	PAR
	20
	LUVA TERMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL, 45 CM, ALTA TEMERATURA, ATE 250 º. luva termica para cozinha industrial; tipo mao de gato; 45 cm ; para alta temperatura; anti chamas; confeccionada em tecido com tratamento impermeabilizante industrial;  para-aramida; reforco na palma da mao; para temperatura ate 250 graus, devera ter certificado do ca 28688                   
	
	
	

	82-A.
	25.0514
	PAR
	24
	MANGOTE DE SEGURANÇA, RETARDANTE DE CHAMAS, PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTIBRAÇO, CA29596. mangote de segurança; tecido especial retardante a chamas; tratamento impermeabilizante; costurado em linha para-aramida; proteção do braço e antibraço; ca 29596                    
	
	
	

	83-A.
	62.0431
	KIT
	24
	KIT RESPIRADOR SEMIFACIAL, 100% COMPATÍVEL COM MOD. SERIE 6200. kit respirador semifacial, 100% compatível com modelo 6200, peça desenvolvida em elastômero de borracha de altíssima qualidade, que promove conforto e segurança ao usuário; deve ser fornecido com 2 (dois) cartuchos 6003, contra vapores orgânicos e gases ácidos, com 2 (dois) retentores 501 e 4 (dez) filtros 5n11.                   
	
	
	

	84-A.
	62.0436
	PÇ
	48
	RETENTOR 501, 100% COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SÉRIE 6000.. retentor 501 100% compatível com filtro 5n11. O Retentor 501 permite o uso combinado de cartuchos químicos e filtros mecânicos. Ele é utilizado para fixar os filtros para particulados 5N11 sobre os cartuchos químicos do respirador série 6000.                    
	
	
	

	85-A.
	62.0435
	CX
	24
	FILTRO PARA PARTICULADOS, 5N11, 100% COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SÉRIE 6000. filtro classe n95 contra particulados, 5n11, 100% compatível com respirador série 6000. unidade: caixa com 10 filtros.                    
	
	
	

	86-A.
	62.0483
	PAR
	360
	JOELHEIRA EM EVA PARA TRABALHO AJOELHADO. joelheira confeccionada em EVA, design anatômico e tiras elásticas ajustáveis para garantir firmeza e liberdade de movimentação. acessório versátil e indispensável para evitar o contato desconfortável dos joelhos contra o piso.                    
	
	
	

	
	VALOR TOTAL R$
	

	LEGENDA:
· Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar.
· Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.




1. Das exigências e normas técnicas
1.1.  Os itens fornecidos deverão ter garantia contra defeitos de fabricação pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da entrega do item ao Servidor, data registrada em "Ficha de Controle de Entrega de EPI".
1.2. Todos os EPI's devem ser fornecidos com marcação do número do Certificado de Aprovação legível e visível, no corpo do EPI, conforme preconiza a NR 06. Este C.A. deverá estar com sua data de validade vigente.
1.3. No tipo de EPI em que couber, por exemplo respirador com filtros substituíveis, o mesmo deverá ser fornecido com manual de instruções, contendo, no mínimo, as informações:
a. Descrição do equipamento e seus componentes;
b. Risco ocupacional contra o qual o EPI oferece proteção;
c. Restrições e limitações de proteção;
d. Forma adequada de uso e ajuste;
e. Manutenção e critério para substituição; e
f. Cuidado de limpeza, higienização, guarda e conservação.
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