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ANEXO I ‘B’ – ITENS RESERVADOS
PREGÃO ELETRÔNICO No 76/2026
EDITAL No 85/2026
PROCESSO Nº 127/2026
	Item
	Produto
	Unid
	Qtd
	Descrição
	Marca
	Valor Unitário
	Valor Total

	1-A.
	53.0156
	br
	200
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 200 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 200 mm; diametro interno minimo de 167 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3.                  
	
	
	

	2-.
	REVOGADO                  

	3-A.
	53.0166
	br
	100
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 150 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 150 mm; diametro interno minimo de 145 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3.                  
	
	
	

	4-A.
	53.0167
	br
	300
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL(DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 200 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 200 mm; diametro interno minimo de 195 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3.                  
	
	
	

	5-A.
	53.0168
	br
	50
	TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO (PE), OU POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U), OU POLIPROPILENO (PP), PARA ESGOTO, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO INTERNO (DI) 250 MM. Tubo corrugado de pe, ou pvc-u, ou pp, para esgoto; de dupla parede; diametro nominal (dn)/diametro interno (di) 250 mm; diametro interno minimo de 245 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com parede interna lisa e corrugacoes anulares na parede externa; classe de rigidez minima sn 4; a tubulacao deve ser fabricada a partir de compostos virgens; o tubo deve possuir um sistema de conexao mecanica, tipo bolsa/ponta integrada; deve ser fornecida uma vedacao elastomerica; atendimento integral as normas da abnt nbr iso 21138-1 e abnt nbr iso 21138-3.                  
	
	
	

	6-A.
	67.0128
	bobina
	10
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE  110 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 110 mm; espessura de 10,0 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427.                    
	
	
	

	7-A.
	67.0129
	br
	30
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE  160 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 160 mm; espessura de 14,6 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427                    
	
	
	

	8-A.
	67.0127
	bobina
	10
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 11, PN 16, DIAMETRO EXTERNO DE  63 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 11; pn 16; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 63 mm; espessura de 5,8 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427.                    
	
	
	

	9-A.
	67.0057
	bobina
	10
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 110 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 110 mm; espessura de 6,6 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427                    
	
	
	

	10-A.
	67.0058
	bobina
	30
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 160 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 160 mm; espessura de 9,5 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427                    
	
	
	

	11-A.
	67.0059
	un
	30
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 225 MM, EM BARRAS DE 6 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em barras de 6 m; diametro externo de 225 mm; espessura de 13,4 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427                    
	
	
	

	12-A.
	67.0055
	bobina
	10
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 63 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecido em bobinas de 100 m; diametro externo de 63 mm; espessura de 3,8 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427.                    
	
	
	

	13-A.
	67.0056
	un
	10
	TUBO DE PEAD PARA AGUA, PE 100, SDR 17, PN 10, DIAMETRO EXTERNO DE 90 MM, EM BOBINAS DE 100 M. Tubo de polietileno de alta densidade para agua; pe 100; sdr 17; pn 10; fornecidos em bobinas de 100 m; diametro externo de 90 mm; espessura de 5,4 mm; normas de referencia: nbr 15561 da abnt e iso 4427                    
	
	
	

	14-R.
	53.0003
	br
	300
	TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 160 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 160 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2.                   
	
	
	

	15-R.
	53.0017
	br
	1000
	TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 110 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 110 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2.                   
	
	
	

	16-R.
	53.0024
	br
	150
	TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 200 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 200 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2.                   
	
	
	

	17-R.
	53.0025
	br
	50
	TUBO DE POLICLORETO DE VINILA NAO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA COLETOR DE ESGOTO NAO PRESSURIZADO, COM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, PB JEI/JERI, DIAMETRO NOMINAL (DN)/DIAMETRO EXTERNO (DE) 250 MM. Tubo de pvc-u para coletor de esgoto nao pressurizado; diametro nominal (dn)/diametro externo (de) 250 mm; comprimento de 6,00 m; secao transversal completamente circular com paredes internas e externas lisas; classe de rigidez minima sn 4; cor ocre; extremidades ponta e bolsa para junta elastica jei ou jeri; com o anel de borracha integrado a bolsa do tubo; atendimento integral as normas da abnt nbr 7362-1 ou nbr iso 21138-1 e nbr iso 21138-2.                   
	
	
	

	18-R.
	67.0001
	m
	25000
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 20, ESPESSURA DE PAREDE 2,3 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLO DE 100 METROS. Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 20; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domiciliares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.                   
	
	
	

	19-R.
	67.0005
	m
	3000
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO EXTERNO 32, ESPESSURA DA PAREDE 3,0 MM, FLEXIVEL, PRESSAO DE SERVICO 1 MPA, FORNECIDO EM ROLOS DE  100 METROS.. Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 32; espessura da parede 3,0mm; para ligaçoes domicialiares de agua potavel; flexivel; pressao de serviço 1 MPA; fornecido em rolos de  100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 048 - sistemas de ramais prediais de agua; tubos de polietileno (PE-80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.                   
	
	
	

	20-A.
	53.0034
	br
	36
	Tubo Pvc Esgoto 75 mm ( 6 metros ). Tubos e conexoes fabricados em PVC rígido na cor branca; diametro dn75 (bolsa de dupla atuação:soldável ou
elástica com anel de borracha); Fabricacao: NBR 5688 - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto
Sanitário e Ventilação; barras de 3 ou 6 metros                   
	
	
	

	21-A.
	53.0129
	br
	60
	TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO, CORRUGADO, C/ PAREDE DUPLA, PB JE, DN 250, C/ ANEL, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diametro nominal de 250 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na norma nbr iso 21138.                    
	
	
	

	22-A.
	53.0001
	br
	1500
	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.                    
	
	
	

	23-A.
	53.0014
	br
	100
	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 150 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.                    
	
	
	

	24-A.
	53.0123
	br
	30
	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 200 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.                    
	
	
	

	25-A.
	17.0448
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; com juntas ponta e bolsa soldaveis; na cor branca; com comprimento de 6,00 metros.                    
	
	
	

	26-.
	17.0463
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTAS PONTA E BOLSA, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.                    
	
	
	

	27-A.
	53.0032
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 100, DE 110 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.                    
	
	
	

	28-A.
	53.0043
	br
	900
	TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 50, DE 60 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.                    
	
	
	

	29-A.
	53.0018
	br
	100
	TUBO DE PVC RIGIDO PBA JEI, DN 75, DE 85 MM, CLASSE 15. Tubo de pvc rigido pba; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 75 mm; com diametro externo de 85 mm; classe 15; com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.                    
	
	
	

	30-A.
	53.0058
	br
	100
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 20 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 20 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	31-A.
	53.0013
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 32 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 32 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	32-A.
	53.0041
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 50 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	[bookmark: _Hlk787261]33-A.
	53.0125
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 60 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 60 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	34-A.
	53.0126
	br
	50
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DE 75 MM, NBR 5648/77. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 75 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	35-A.
	53.0011
	br
	100
	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,DE 25 MM, NBR 5648/77. tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro externo de 25 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	36-A.
	53.0177
	br
	30
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1 1/2’’, DE 48 MM, COMPRIMENTO DE  6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1 1/2’’; diametro externo de 48 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	37-A.
	53.0045
	br
	30
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1 1/4’’, DE 42 MM, COMPRIMENTO DE  6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1 1/4’’; diametro externo de 42 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	38-A.
	53.0012
	br
	12
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1’’, DE 33 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1’’; diametro externo de 33 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	39-A.
	53.0007
	br
	12
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 1/2’’, DE 21 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 1/2’’; diametro externo de 21 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	40-A.
	53.0020
	br
	12
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 2’’, DE 60 MM, COMPRIMENTO DE  6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 2’’; diametro externo de 60 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	41-A.
	53.0008
	br
	24
	TUBO DE PVC ROSCAVEL, BRANCO, DIAMETRO DE REFERENCIA 3/4’’, DE 26 MM, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc rigido roscavel; branco; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro de referencia de 3/4’’; diametro externo de 26 mm; com comprimento de 6,00 metros; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.                    
	
	
	

	42-A.
	53.0022
	br
	200
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 200, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	43-A.
	53.0023
	br
	300
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 150, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 150 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	44-A.
	53.0004
	br
	150
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 100, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 100 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2009 da abnt.                   
	
	
	

	45-A.
	53.0057
	br
	100
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,25 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 250, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,25 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	46-A.
	53.0149
	br
	30
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 100, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 100 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2009 da abnt.                   
	
	
	

	47-A.
	53.0150
	br
	30
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 150, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 150 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	48-A.
	53.0151
	br
	200
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 200, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 200 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	49-A.
	53.0127
	br
	100
	TUBO DE PVC-U DEFOFO PN 1,6 MPA PB JEI, OU TUBO DE PVC-O PN 1,6 MPA PB JERI, P/ ADUCAO DE AGUA, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, DN 250, COMPRIMENTO DE 6,00 M. Tubo de pvc-u defofo pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada; ou tubo de pvc-o pressao nominal 1,6 mpa com ponta e bolsa junta elastica integrada removivel; para aducao de agua; diametro nominal de 250 mm; com anel e pasta lubrificante; comprimento de 6,00 m; normas de referencia: nbr 7665:2007 da abnt ou nts 320 da sabesp e nbr 15750:2020 da abnt.                   
	
	
	

	50-.
	REVOGADO                   

	
	VALOR TOTAL R$
	

	LEGENDA:
· Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar.
· Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.



Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 45 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas). 

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.
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