


MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:


Cobertura de Entrada da USF Abaitinga 
Local:


Rua: Laurino Gomes Ferreira
Bairro:

Abaitinga 
Município:

São Miguel Arcanjo, SP

 REF area_terreno 
1. Cobertura Metálica de Entrada: Será executada a instalação de uma estrutura metálica para a cobertura da entrada do imóvel. A estrutura será composta por perfis metálicos com pintura, com acabamento resistente à corrosão, de acordo com as especificações do projeto. O telhado será constituído de telhas metálicas, fixadas na estrutura com parafusos apropriados, proporcionando durabilidade e resistência às intempéries. A vedação das juntas das telhas será realizada com material impermeável, evitando infiltrações de água.

2. Iluminação do Pátio: A instalação do sistema de iluminação no pátio será realizada com luminárias de LED de alta eficiência energética, distribuídas estrategicamente para garantir a visibilidade e segurança do ambiente. As luminárias serão fixadas em postes de metal galvanizado, com altura adequada para iluminar toda a área de circulação. Serão utilizados circuitos elétricos devidamente dimensionados, com disjuntores e fiação subterrânea para garantir a segurança e o bom funcionamento do sistema.

3. Construção de Piso em Concreto: O piso será executado com concreto armado de alta resistência, devidamente usinado e projetado para suportar cargas e garantir uma superfície estável e durável. O processo de execução incluirá a preparação do solo, que será nivelado e compactado, seguido pela instalação de formas para o contorno do piso. O concreto será colocado e alisado, sendo curado adequadamente para garantir a resistência necessária. O acabamento final será liso, com juntas de dilatação conforme as exigências do projeto, para evitar rachaduras devido a movimentações térmicas.

4. Drenagem de Águas Pluviais: Será projetado e instalado um sistema de drenagem eficiente para captação e condução das águas pluviais. O sistema incluirá a instalação de canaletas e tubulações de PVC ou material similar de alta resistência, devidamente dimensionadas para garantir o escoamento adequado da água da chuva. As canaletas serão posicionadas ao longo do perímetro do pátio e conectadas ao sistema de rede de drenagem existente ou a um ponto de descarte apropriado. A execução do sistema de drenagem será acompanhada de uma verificação cuidadosa da inclinação do terreno para garantir que a água seja conduzida de maneira eficiente, evitando alagamentos ou acúmulo de água.

5. Calçada Externa: O piso em concreto será executado com concreto armado de alta resistência, projetado para suportar o tráfego de pedestres e veículos (se aplicável). A execução do piso envolverá a preparação do terreno, que será escavado, nivelado e compactado para garantir uma base sólida e estável. O concreto será usinado e vertido sobre a área preparada, com o uso de formas de madeira ou metálicas para delimitar a área do piso. Após a concretagem, o piso será alisado com desempenadeira e curado para garantir resistência máxima. O acabamento poderá ser liso ou antiderrapante, de acordo com as necessidades do projeto. Serão previstas juntas de dilatação para evitar trincas e fissuras durante o processo de secagem e uso contínuo do piso
Obra:


Cobertura de Entrada da USF Pocinho
Local:


Rua: Pedro Nunes de Almeida
Bairro:

Pocinho 

Município:

São Miguel Arcanjo, SP
1. Cobertura Metálica de Entrada: A cobertura metálica será executada com estrutura metálica galvanizada, composta por perfis de aço, e terá como objetivo proteger a entrada do imóvel contra intempéries. O telhado será constituído de telhas metálicas, que serão fixadas à estrutura com parafusos e fixadores adequados, garantindo a estabilidade e a vedação contra infiltrações. A cobertura será projetada para garantir o escoamento correto da água pluvial, com a inclinação necessária, e as juntas das telhas serão vedadas com material impermeável. Todo o sistema será protegido com pintura anticorrosiva para maior durabilidade.

2. Portão Metálico: Será instalado um portão metálico, com estrutura tubular em aço galvanizado, que garantirá resistência e segurança. O portão será confeccionado sob medida, com a devida pintura anticorrosiva e acabamento em pintura eletrostática ou similar, de acordo com as especificações do projeto. O sistema de abertura será automatizado ou manual, conforme o projeto, utilizando dobradiças e fechaduras de alta qualidade. O portão será instalado em alvenaria ou pilares metálicos de apoio e ajustado para garantir um fechamento perfeito, com o uso de sistemas de vedação nas extremidades para maior segurança e proteção contra infiltrações.

3. Alvenaria para Fachada: A alvenaria da fachada será executada utilizando blocos de concreto ou tijolos cerâmicos, conforme o projeto arquitetônico. A parede será alicerçada sobre fundação de concreto, respeitando as normas técnicas de segurança e estabilidade. O assentamento dos blocos será feito com argamassa adequada, proporcionando um acabamento firme e seguro. A fachada será tratada com revestimento externo, que pode incluir pintura, textura ou aplicação de cerâmica/azulejo, conforme as especificações do projeto. A superfície será preparada para garantir aderência e resistência, e o acabamento final será feito com um revestimento impermeabilizante, caso necessário, para proteção contra umidade e intempéries.

4. Piso em Concreto: O piso em concreto será executado com concreto armado de alta resistência, projetado para suportar o tráfego de pedestres e veículos (se aplicável). A execução do piso envolverá a preparação do terreno, que será escavado, nivelado e compactado para garantir uma base sólida e estável. O concreto será usinado e vertido sobre a área preparada, com o uso de formas de madeira ou metálicas para delimitar a área do piso. Após a concretagem, o piso será alisado com desempenadeira e curado para garantir resistência máxima. O acabamento poderá ser liso ou antiderrapante, de acordo com as necessidades do projeto. Serão previstas juntas de dilatação para evitar trincas e fissuras durante o processo de secagem e uso contínuo do piso.



Considerações Gerais:

· Materiais Utilizados: Todos os materiais serão de alta qualidade e atendendo às normas técnicas e regulamentações vigentes. A estrutura metálica será galvanizada ou pintada com acabamento anticorrosivo para maior durabilidade. Os blocos de alvenaria ou tijolos cerâmicos serão escolhidos conforme as exigências estruturais e estéticas do projeto.

· Execução: A execução será realizada por profissionais qualificados e experientes, seguindo rigorosamente as especificações do projeto e as boas práticas de construção. A segurança e a qualidade dos serviços serão prioridades durante todas as etapas da obra.

· Prazo e Garantias: O cronograma de execução será elaborado de acordo com a complexidade dos serviços, e o prazo para entrega será definido após a análise do projeto. Será oferecida garantia dos serviços, conforme a legislação vigente e os padrões da empresa responsável.



Este memorial descritivo apresenta os serviços de maneira detalhada e clara, com foco na qualidade dos materiais e na execução segura e eficiente dos trabalhos. Se houver necessidade de ajustes ou inclusão de mais detalhes, posso modificar o conteúdo conforme sua solicitação.

São Miguel Arcanjo, 11 Novembro de 2024
                               -------------------------------------------------------------
Rodolfo Kenji do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Obras 
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