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ANEXO II 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

	 Razão Social:

	 Endereço:

	 Cidade:
	 CEP:
	 Fone/Fax:

	 E-mail(s):
	 CNPJ nº



I – OBJETO

	ITEM
	UNID.
	QTDE.
	DESCRIÇÃO DETALHADA
	VALOR UNITARIO
	VALOR GLOBAL

	01
	UNI
	06
	SSD com capacidade mínima de 1 TB Leitura de no mínimo 560MB/s e Gravação mínima de 530 MB/s. Tamanho Físico: M.2 2280. (Apresentar catálogo no ato do envio da proposta)
	
	

	02
	UNI
	01
	NOBREAK TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE SENOIDAL NOBREAK MICROCONTROLADO ARM CORTEX-M4 DE ALTA PERFORMANCE (TECNOLOGIA RISC) REGULAÇÃO EM 8 ESTÁGIOS FORMA DE ONDA DE SAÍDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL PROCESSAMENTO DE SINAIS TRUE RMS PARA UMA ANÁLISE SEGURA E PRECISA DA REDE ELÉTRICA ESTABILIDADE NA FREQUÊNCIA DE SAÍDA DEVIDO AO USO DE CRISTAL DE ALTA PRECISÃO TECNOLOGIA DE MONTAGEM SMD QUE GARANTE ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE AO NOBREAK COMUTAÇÃO LIVRE DE TRANSITÓRIOS DEVIDO À SINCRONIZAÇÃO PRECISA ENTRE REDE E INVERSOR (PLL) DC START - PODE SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA CARREGADOR INTELIGENTE DE TRÊS ESTÁGIOS (CARGA, EQUALIZAÇÃO E FLUTUAÇÃO) PARA GARANTIR DESEMPENHO E VIDA ÚTIL RELIGAMENTO AUTOMÁTICO, MESMO COM A BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA, PROPORCIONANDO SUA RECUPERAÇÃO. AUTO DESLIGAMENTO TEMPORIZADO POR DESCARGA TOTAL DA BATERIA OU AUSÊNCIA DE CARGA CONECTADA NA SAÍDA PARA PRESERVAR A BATERIA, COM POSSIBILIDADE DE INIBIÇÃO (SENSOR CARGA MÍNIMA) INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PARA MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO REARME AUTOMÁTICO PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, CURTOCIRCUITO E TEMPERATURA. EM CASO DE ACIONAMENTO, O PRODUTO RELIGARÁ AUTOMATICAMENTE EXECUTANDO ATÉ TRÊS TENTATIVAS TEMPORIZADAS. GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SINALIZAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE DISPLAY LCD NO PAINEL FRONTAL COM TODAS AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, DA REDE ELÉTRICA, DA BATERIA E DA CARGA INDICAÇÃO DE POTÊNCIA CONSUMIDA PELA CARGA SINALIZAÇÃO AUDITIVA COM POSSIBILIDADE DE INIBIÇÃO² (FUNÇÃO MUTE) PROTEÇÃO DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA COM DISJUNTOR OITO TOMADAS DE SAÍDA COM BORNEIRA, DISPENSANDO EXTENSÕES ADICIONAIS PROTEÇÕES: - CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NAS TOMADAS DE SAÍDA; -CONTRA SUB E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; -CONTRA SUB E SOBRE FREQUÊNCIA DA REDE ELÉTRICA; -CONTRA DESCARGA PROFUNDA E SOBRECARGA DA BATERIA; -CONTRA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR; - CONTRA SURTOS DA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA; POTÊNCIA POT. NOMINAL: 5000VA; POT. CONTÍNUA: 4500W; POT. PICO: 4950W; POT. MÍNIMA: 157W FATOR DE POT. SAÍDA: 0,9 ENTRADA TENSÃO NOM. ENTRADA: 120V - 220V SELEÇÃO: AUTOMÁTICA FAIXA DE ENTRADA: 96V-144V / 187V-253V; FREQ. ENTRADA: 45HZ - 65HZ FASE: MONOFÁSICO CONEXÃO DE ENTRADA: ATRAVÉS DE BORNES SAÍDA TENSÃO NOM. SAÍDA: 120V (220V CONFIGURÁVEL); TIPO DE SELEÇÃO DE SAÍDA: JUMPER CONECTOR INTERNO FX. TENSÃO SAÍDA REDE: - 10%/+6% FX. TENSÃO SAÍDA INVERSOR: 120V +-3% (220V+-3%) FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 50HZ/60HZ INVERSOR ADAPTÁVEL DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA DE ENTRADA DA REDE ELÉTRICA; FORMA-DE-ONDA: SENOIDAL PURA NÚMERO DE TOMADAS: 8 CONEXÃO DE SAÍDA: ATRAVÉS DE BORNES + TOMADAS DISTORÇÃO HARMÔNICA: <= 1% COM CARGA LINEAR EM MODO INVERSOR (THD) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 2 REGULAÇÃO DINÂMICA: <=5% EM MODO INVERSOR; REGULAÇÃO ESTÁTICA: <=1% EM MODO INVERSOR TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: MENOR QUE 4MS / TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR MENOR QUE 0,8MS; REND. PL. CARGA REDE: >= 95% PARA 120V/120V OU 220V/220V / >= 90% PARA 120V/220V OU 220V/120V; REND. PL. CARGA INVERSOR: >= 80%; BATERIA TENSÃO OPERAÇÃO: 144V TIPO DE BATERIA: CHUMBO ÁCIDA SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO QUANTIDADE DE BATERIAS: 12 X 9AH/12V AUTONOMIA AUT. TÍPICA: 7 MIN (Apresentar catálogo no ato do envio da proposta)
	
	



	VALOR GLOBAL EM R$ E POR EXTENSO: R$..................(...................................................................................................)



DECLARAÇÃO

1. Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias.
2. Declaro, sob as penas da lei, que o veículo ofertado atende todas as especificações exigidas no Termo de Referência.
3. Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;
4. Declaro ciência da sujeição as sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133.

	Local e Data:

	BANCO:
	AGÊNCIA:
	C. CORRENTE:

	Nome do Representante: 
Identidade nº: 
CPF nº 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Assinatura
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