ANEXO VI 

MODELO CARTA-PROPOSTA 


Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.  


À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme. 

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do Proponente:
Razão Social:
CNPJ e Inscrição Estadual:
Responsável / Cargo:                                          E-mail:
Carteira de Identidade e CPF: 
Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:


Apresentamos nossa proposta para os Lote(s) e Itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos: 

	LOTE 01

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor
Unitário
	Valor
Total

	01
	02
	










Unidade











	Bomba Periférica 1 CV, monofásica 127/220 V

Características Técnicas:
- Potência: 1,0 CV;
- Recalque: 1";
- Temperatura de operação: até 80 ºC;
- Pressão de sucção: Até 0,7 bar;
- Rotação: 3500 rpm;
- Grau de proteção do motor: IP44;
- Vazão máxima: 2,8 m³/h (Pressão 23 m.c.a);
- Vazão mínima: 0,4 m³/h (Pressão 58 m.c.a).

Dimensões:
- Comprimento: 29,4 cm;
- Largura: 13,5 cm;
- Altura: 17,2 cm.

Referência: Bomba periférica KSB Hydrobloc P 1000 NG 1 CV Monofásica 127/220V, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 01: R$ ..........................




	LOTE 02

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor 
Total

	01
	01
	Unidade
	Bomba centrífuga 

- Rotor 159 mm
- Potência 3 cv
- Rpm 3500
- Sucção 1.1/2”
- Recalque 1”
- Vazão 16 m³/h
- Pressão mínima M.C.A. 19
- Pressão máxima M.C.A. 47

Referência: Bomba centrífuga Thebe TH-16 P motor elétrico 3CV 127/220V monofásica, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	


02
	


01
	


Unidade
	
Bomba centrífuga horizontal

- Bomba centrífuga horizontal
- Estágio único
- Sucção simples horizontal de DN 150 (flange de 6") e recalque na posição vertical para cima de DN 125 (flange de 5").
- Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. 
- Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. 
- Mancais com lubrificação a óleo.
- Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 400 mm, mas para o caso da nossa planta o rotor deverá possuir somente 360mm. 
- Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão.

Referência: Bomba ksb meganorm 150-125-400 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade (essa bomba deverá possuir rotor 360 mm).
	


R$ - - - - - -
	


R$ - - - - - -

	

03
	

01
	

Unidade
	
Bomba centrífuga horizontal

- Bomba centrífuga horizontal
- Estágio único
- Sucção simples horizontal de DN 200 (flange de 8") e recalque na posição vertical para cima de DN 150 (flange de 6"). 
- Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. 
- Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. 
- Mancais com lubrificação a óleo.
- Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 315 mm.
- Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão.

Referência: Bomba ksb meganorm 200-150-315 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade. 
	

R$ - - - - - -
	

R$ - - - - - -

	04
	01
	Unidade
	
Bomba centrífuga horizontal

- Bomba centrífuga horizontal
- Estágio único
- Sucção simples horizontal de DN 125 (flange de 5") e recalque na posição vertical para cima de DN 80 (flange de 3")
- Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. 
- Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. 
- Mancais com lubrificação a óleo.
- Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 200 mm 
- Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão.

Referência: Bomba ksb meganorm 125-80-200 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	05
	02
	Unidade
	
Bomba centrífuga multiestágio monobloco

- Equipada com 3 estágios (rotores fechados), sendo 2 rotores com diâmetro de 145 mm e 1 rotor com diâmetro de 134 mm. 
- Conexões de sucção frontal de 1.1/2" e recalque superior de 1.1/2" com rosca padrão BSP. 
- Construção hidráulica com carcaça de sucção, tampa de sucção, carcaça de recalque e estágios em ferro fundido GG-20. 
- Rotores construídos em alumínio (AL). 
- Vedação do eixo realizada por selo mecânico com faces em grafite e cerâmica, mola em inox 304 e elastômeros em Buna N. 
- Motor elétrico de alta rotação (2 polos, 3500 RPM, 60Hz) com grau de proteção IP55.

Referência: Bomba multiestágio marca THEBE P15/3 7,5 CV, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 02: R$ ......................................




	LOTE 03

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor
Unitário
	Valor
Total

	










01
	










02
	
Unidade
	Bomba centrífuga para transferência química

- Produtos a serem bombeados: Hidróxido de Sódio 50% - densidade de 1,5 g/cm3 e Cloreto de Polialumínio – PAC 10 – densidade 1,32 g/cm3
- Carcaça em PP (polipropileno);
- Eixo em aço 1045 revestimento em PP;
- Vazão mínima de 1,0 m3/h;
- Pressão 28 mca;
- Altura mínima de recalque de 2,5 metros;
- Montagem vertical;
- Trabalho afogada;
- Selagem hidrodinâmica;
- Motor com potência mínima de 0,75 CV – 2 polos – 60 Hz – trifásico;
- Entrada de 1” rosca BSP;
- Saída de 3/4” rosca BSP.

Referência: BDS-10-PP/Cerâmica 0,75CV 202/380/440V W22 IR3 - BOMBETEC, similar, equivalente ou de melhor qualidade.
	
R$ - - - - - -
	
R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 03: R$ .............................





	LOTE 04

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor
Total

	



01




	



02




	



Unidade




	Bomba submersa para poço de 6”

Tipo: bomba submersa centrífuga multiestágio para poço profundo
Número de estágios: 13
Potência do motor: 14 CV
Alimentação elétrica: 220 V
Número de fases: trifásico
Frequência: 60 HZ
Vazão de operação: 12 a 22 m³/h
Altura manométrica: compatível com a curva característica do modelo, devendo atender ao ponto de operação especificado no projeto
Diâmetro do bombeador: compatível com a instalação em poço com diâmetro nominal mínimo de 6”.
Corpo dos estágios, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido ou material de características mecânicas e de resistência á corrosão equivalentes.
Rotores em aço inoxidável ou material de desempenho equivalente.
Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inoxidável.
Difusores em nylon ou material equivalente.
Anéis de desgaste e mancais em material adequado á aplicação submersa 
Sentido de rotação: horário
Motor elétrico submersível, trifásico, 220 V, 60 HZ

Referência: Bomba submersa BHS511-13 com motor M6P 14HP 220V, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 04: R$ ........................





	LOTE 05

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor 
Total

	01
	01
	Unidade
	Bomba centrífuga submersível portátil de esgoto

- Estágio único, projetada especificamente para o recalque de esgoto bruto, efluentes industriais e águas servidas com presença de sólidos suspensos. 
- Equipada com rotor tipo vortex/vane que permite a passagem livre de sólidos esféricos de até 65 mm. 
- Conexão de recalque/saída com diâmetro nominal de 3" adaptada para acoplamento de mangueira flexível ou flange.
- Carcaça da bomba, voluta e impulsor construídos em ferro fundido de alta resistência.
- Estanqueidade total do motor garantida por sistema de dupla vedação com Selo Mecânico em Carbeto de Silício lubrificado em câmara de óleo interna. 
- Motor elétrico submersível de 2 polos (baixa rotação, ~1700 RPM), classe de isolamento F e grau de proteção IP68. 
- Acompanha cabo elétrico de alimentação com revestimento em borracha com comprimento mínimo de 10 metros.

Referência: Bomba submersível de esgoto SPV P-30 EG P2 motor elétrico 4,5 CV 220V trifásico, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 05: R$ ......................




	LOTE 06

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor
Total

	01
	02
	Unidade
	Bomba autoescorvante 1 CV

- Motobomba centrífuga Monoestágio Autoescorvante 
- Monobloco com rotor semiaberto
- Motor trifásico 1 CV em II polos, 60 HZ, 3500 RPM
- Bocais com rosca BSP Sucção 2” e Recalque de 1.1/2”
- Vazão máxima: 16,5 m³/h
- Vazão mínima: 0,6 m³/h
- Pressão máxima: 18 M.C.A.
- Pressão mínima: 5 M.C.A.

Referência: Bomba autoescorvante THEBE AEX-1 1 CV Trifásica 220/380/440V, equivalente, similar ou de melhor qualidade.
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 06: R$ ........................




	LOTE 07

	Item
	Quantidade
	Unidade
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor
Total

	
01
	
02
	
Unidade
	
Motobomba centrífuga 1 CV-220 V

- Voltagem: 220V
- Potência: 1.0 HP / 0,75 kW
- RPM: 3400
- Corrente nominal: 7A
- Frequência: 60Hz
- Vazão: de 30 a 115 litros por minuto
- Sucção/Recalque: 1" x 1"
- Sucção máxima: 8 M.C.A.
- Temperatura máxima do líquido: 60°C
- Temperatura máxima ambiente: 40°C
- Classe de proteção: IPX4
- Classe de isolação: F
- Corpo em ferro fundido com tratamento antiferrugem
- Rotor centrífugo fechado em noryl, resistente e leve
- Eixo em aço inox AISI 304
- Selo mecânico em grafite cerâmica buna
- Motor com protetor térmico e rolamentos blindados
- Tipo de trabalho: Contínuo

Referência: Lepono ACm75, equivalente, similar ou de melhor qualidade. 
	
R$ - - - - - -
	
R$ - - - - - -

	Valor Total para o Lote 07: R$ ........................




VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................


CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para fornecimento do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade da Autarquia e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução do objeto. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.




(local e data)

(assinatura e dados da proponente/representante legal da empresa)
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