ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA 


Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.  



À SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme. 

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.


Identificação do proponente:
Razão Social:
CNPJ e Inscrição Estadual:
Responsável / Cargo:                                          E-mail:
Carteira de Identidade e CPF: 
Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:


 Apresentamos nossa proposta para os Lote(s) e Itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos: 


	LOTE 01

	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Valor Unitário
	Valor
Total

	01
	Tubo k7 em ferro fundido, PN 16, flange/flange, diâmetro 400 mm, c = 5,80 m, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -





	LOTE 02

	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Valor
Unitário
	Valor
Total

	01
	Luva de correr ferro fundido JM DN = 400mm (Luva de correr ferro fundido dúctil com junta mecânica), conforme NBR 7675 e 7677, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C", e anéis de borracha de elastômero, com bolsas (BB) para canalizações sobre pressão ou gravitárias). OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	02
	Carretel (toco) k7 em ferro fundido, PN 16, flange/ponta, diâmetro 400 mm, c = 1,50 m, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C”. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	03
	Tê com flange, flange, flange (FFF) em ferro fundido dúctil, PN 16, com redução Ø 400 x 100 mm, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	01
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	04
	Tê com flange/flange em ferro fundido dúctil, PN 16, Ø 100 mm, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	01
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	05
	Curva 45° em ferro fundido com Flanges (FF), diâmetro 400 mm, PN 16, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	06
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	06
	Carretel (toco) k7 em ferro fundido, PN 16, flange/flange, diâmetro 400 mm, c = 2,00 m, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	07
	Carretel (toco) k7 em ferro fundido, PN 16, flange/flange, diâmetro 400 mm, c = 2,50 m, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	08
	Luva de correr ferro fundido JM DN= 600mm (Luva de correr ferro fundido dúctil com junta mecânica), conforme NBR 7675 e 7677, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C", e anéis de borracha de elastômero, com bolsas (BB) para canalizações sobre pressão ou gravitárias). OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	06
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	09
	Carretel (toco) k7 em ferro fundido, PN 16, flange/ponta, diâmetro 600 mm, c = 1,00 m, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	06
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	10
	Tê com flange, flange, flange (FFF) em ferro fundido dúctil, PN 16, Ø 600 mm, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	01
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	11
	Extremidade em ferro fundido, PN 16, bolsa/flange, diâmetro 600 mm, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C", e anéis de borracha de elastômero. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	02
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	12
	Curva 90° em ferro fundido, bolsa/bolsa, diâmetro 600 mm, PN 16, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura anticorrosiva betuminosa, acompanhada dos respectivos parafusos, juntas, porcas e arruelas galvanizadas, conforme ASTM A 153 classe "C", e anéis de borracha de elastômero. OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	01
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -





	LOTE 03

	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Valor Unitário
	Valor
Total

	01
	Válvula tipo ventosa 100 mm tríplice função, PN 16, flange Ø 100 mm, para água tratada, revestimento interno e externo em epóxi, extremidade flangeada conforme NBR 7675, corpo e tampa em ferro fundido dúctil, conforme ASTM A 536-60-40-18, corpo com: cesto metálico, protetor de arraste para evitar fechamento prematuro com ar e garantir o fluxo contínuo em pressões diferentes em até 08 metros, assento de orifício cinético em bronze ASTM B-62, B-271 e 83600 com vedação e EPDM vulcanizado, vedação do corpo através de o-ring com pressão a partir de 0,2 Kgf/cm², tampa com saída lateral para dreno do ar e da água, boia cinética com formato esférico em policarbonato com guia inferior, para garantir movimento vertical sem giro e vedação sempre no mesmo ponto, e orifício de expulsão de ar com área igual ou maior do que 12 mm². OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	01
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -

	02
	Registro de gaveta 600 mm flange/flange com redutor e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, PN16, conforme NBR 14968, acompanhado dos respectivos parafusos, porcas sextavadas, arruelas e juntas planas de borracha, conforme ASTM A 153 classe "C". OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.
	04
	peça
	R$ - - - - - -
	R$ - - - - - -




VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................


CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução do contrato. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)
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