
EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025


PROCESSO: Nº 3188/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA. 
[bookmark: _Hlk132643416]INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 491.202,29 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e dois reais e vinte e nove centavos). 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO UNITÁRIO.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 23/12/2025 – Horas 17:00:00
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 21/01/2026 – Horas 08:50:00
ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 21/01/2026 – Horas 09:00:00 
INÍCIO DOS LANCES: 21/01/2026 – Horas 09:02:00 
SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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1. PREÂMBULO 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, Centro, TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, visando a obtenção de propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos Anexos, que passam a fazer parte do presente edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como pelas condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram. 
2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
2.2. A licitação será realizada em item único. 
2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para cada item. 

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 491.202,29 (quatrocentos e noventa e um mil duzentos e dois reais e vinte e nove centavos).

3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o caso o princípio da anualidade: 
* 02.08.01.15.451.0009.1618.02.4.4.90.51.91.100.0269 – ficha 547 – pré empenho nº 1767/2025 – Construção do Centro Poliesportivo – Bairro Cambuci.   

3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA
4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem necessárias.

4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da repartição pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, devendo ser agendada junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos:
a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br  

4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital.

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na presente licitação. 

4.5. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital. 

4.6. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br.

5.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta comprovação a qualquer tempo.

5.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
5.8. Não poderão disputar esta licitação: 

5.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
5.8.3.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
5.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
5.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
5.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
5.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 
5.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição; 
5.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

5.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.14. A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 
6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
6.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
6.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
6.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
6.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 
6.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
6.5.  Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
6.6.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
6.7.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.8.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
6.9.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
6.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
6.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
6.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
6.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
6.11.2. Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
6.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
6.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
6.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

7. DA GARANTIA DA PROPOSTA 
7.1.  Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão oferecer Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou seja, R$ 4.912,02 (quatro mil novecentos e dois reais e dois centavos);  
7.2.  A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final.
7.3. Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data de abertura do certame.
7.4. Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima acarretará a desclassificação.
7.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
8.1.1. Valor total do item;
8.1.2. Descrição do objeto.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
8.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
8.9.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
8.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.
9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
9.5. O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global). 
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra.
9.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
9.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
9.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
9.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
9.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
9.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
9.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
9.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
9.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
9.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
9.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
9.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
9.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
9.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
9.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
9.20.2.2. Empresas brasileiras;
9.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
9.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
9.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
9.21.4. Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.21.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.


10. DA FASE DE JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ; e 
10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) . 
10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
10.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
10.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
10.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.
10.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
10.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:
10.7.1. Contiver vícios insanáveis;
10.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;
10.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
10.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
10.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
10.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
10.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:
10.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
10.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
10.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
10.9.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
10.9.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
10.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
10.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
10.11.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta.
10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
10.12.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
10.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

11. DA FASE DE HABILITAÇÃO
11.1. Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os seguintes documentos:
	
11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
11.2.1.  Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual; 
11.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de seus administradores; 

11.2.3. Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

11.2.4.  Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

11.2.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

11.2.6.  As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as seguintes informações: 
a) Denominação do Consórcio; 
b) Qualificação dos consorciados; 
c) Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas na presente licitação;
d) Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas;
e) Indicação da empresa líder do consórcio; 
f) Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato; 
g) Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do Consórcio perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar decisões e assinar em nome do Consórcio.

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
11.3.1.  Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
11.3.2.  Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade; 
11.3.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (CND). 
11.3.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as penalidades cabíveis, tal condição; 
11.3.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. 
11.3.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na data da apresentação; 
11.3.7. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do trabalho;
11.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.4.1. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida como concordância com o teor do edital;
11.4.2. Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena validade).

11.4.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL
11.4.3.1. A indicação do responsável técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU ou entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatório, não podendo o autor do projeto participar da presente licitação;
11.4.3.2. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação o profissional indicado no item anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade profissional equivalente), cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, seguem abaixo discriminadas:
	Item
	Item Conforme Planilha

	Descrição dos Serviços

	1
	2.5, 5.5, 6.2,7.3, 8.5
	Concreto Usinado

	2
	2.7, 5.7, 7.5 8.7
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

	3
	2.8, 5.8, 7.6, 8.8
	Alvenaria em bloco de concreto estrutural

	4
	3.3
	Fechamento para quadra de esportes – fundo - broca



11.4.3.3. Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado, tem vínculo profissional com a empresa licitante nos termos da súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções abaixo:
a) “Ficha de registro de empregado”, 
b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho. 
c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 
d) No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços.
11.4.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, deverá(ão) integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, sendo que no caso de o vínculo comprovado ser de profissional autônomo este deverá se responsabilizar tecnicamente pela execução dos serviços. (Súmula 25 TCE/SP).
11.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
11.4.4.1. Comprovação de capacidade técnico operacional da licitante ter executado, através de certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, comprovando a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação e quantitativos mínimos exigidos, seguem abaixo indicadas:
	Item
	Item Conforme Planilha
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	QTD PLANILHA
	QTD ACERVO 50%

	1
	2.5, 5.5, 6.2,7.3, 8.5
	Concreto Usinado
	M2
	52,44
	26,22

	2
	2.7, 5.7, 7.5 8.7
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	M2
	2.748,74
	1.374,37

	3
	2.8, 5.8, 7.6, 8.8
	Alvenaria em bloco de concreto estrutural
	KG
	361,23
	180,61

	4
	3.3
	Fechamento para quadra de esportes – fundo - broca
	M
	55,90
	27,95


11.4.4.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
11.4.4.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.
11.4.4.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
11.4.4.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
11.4.4.6. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema.
11.4.4.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

11.5. DA ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.5.1. Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
11.5.1.1. Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar a cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado.
11.5.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais.
11.5.1.3. É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s).
11.5.2. A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma objetiva, nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais:
11.5.2.1. Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente calculados, serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e deverão se apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes fórmulas:
LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um)
LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00
Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um)
SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00
Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um)
LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00
Passivo Circulante
11.5.3. A licitante deverá apresentar Capital social Mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação; 
11.5.4. Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação; 
11.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 
11.5.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
11.5.7. A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão; 
11.5.8. As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial deverão apresentar na fase de habilitação o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE/SP;
11.5.9. No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais salvo no que diz respeito aos índices exigidos.

11.6. DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS
11.6.1. Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes declarações:
a) DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;
b) DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
c) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. 
d)  DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88. 
e) DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação; 
f) DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e consequências. - (Anexo II – A ou Anexo II - B)

11.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados diretamente no Departamento de Compras e Licitações, em cópias simples acompanhadas dos originais para autenticação por servidores ou, via correio em cópias autenticadas por qualquer meio legalmente permitidos, ou ainda pelo sistema ou e-mail digitalizados e autenticados por meios digitais. 
11.8. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
11.9. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
11.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
11.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
11.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
11.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
11.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12. DOS RECURSOS

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
12.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 
12.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
12.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos. 
12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

[bookmark: _Hlk209604867]13. HOMOLOGAÇÃO.

13.1. Decorridas as fases anteriores e, exauridos os recursos administrativos, não sendo o caso de revogação ou anulação da licitação, a autoridade superior adjudicará o objeto e homologará a licitação. 

13.2. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à contratação do objeto licitado. 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa: 
14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame; 
14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: 
14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
14.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada; 
14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação. 
14.1.5. Fraudar a licitação. 
14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

14.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa; 
14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e 
14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024. 
14.4. A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado. 
11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado. 

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
 
14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

15.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame 
16. DA CONTRATAÇÃO  

16.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.
16.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
16.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante vencedor, desde que: 
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

16.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
16.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 9.3 por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de Créditos não Quitados com o Município de Santa Branca.
16.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação:
16.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por meio de declaração específica, caso exigida no Anexo IV do edital;
16.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

16.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes remanescentes.  

17. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 

17.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital.

18.  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 % (dez por cento) de acordo com a cláusula 10.9.3, do valor da contratação.

18.1.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
18.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.
16.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
II - Seguro-garantia;
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

18.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

18.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista na Cláusula 17.3 item II. 

18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

18.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

18.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

18.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

18.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. 

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

20. DA ANTICORRUPÇÃO. 

20.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu: 

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação; 

20.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou 

20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro contrato. 

 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira. 
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
21.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br
21.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br
21.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência Eletrônico BBMNET.  
Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/ 
https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/  - https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782 
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE 

21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Pasta técnica. 
ANEXO II – A – Declaração de vistoria.
ANEXO II – B – Declaração de opção por não realizar visita técnica.
ANEXO III - Modelo de planilha de proposta.
ANEXO IV – Declaração Geral.
ANEXO V – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos. 
ANEXO VI – Minuta de contrato.  
ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação. 



Santa Branca, 22 de dezembro de 2025.






_______________________________________
Adriano Marchesani Levorin
Prefeito Municipal















	ANEXO I
PASTA TÉCNICA 



Estudo Técnico Preliminar

	Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca

	Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes.

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 3188/2025



1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA 
A descrição da necessidade pública busca oferecer à comunidade um espaço público adequado para atividades de recreação, esporte e convivência social. Atualmente, o bairro não dispõe de estrutura que atenda essas demandas, o que limita as opções de lazer e socialização dos moradores.
O projeto tem como finalidade proporcionar um ambiente moderno, acessível e seguro, contribuindo para o fortalecimento das relações comunitárias e para a melhoria da qualidade de vida da população local.
A criação desse novo espaço público também visa equilibrar a oferta de equipamentos de lazer entre os bairros do município, descentralizando as opções de uso coletivo e promovendo o convívio social de forma saudável e integrada.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
a) 8.46 – Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
3.1. O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico, correndo por conta da contratada todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;
3.2. O início da obra se dará após a emissão da ordem de serviço, onde constará os prazos de início e termino da obra;
3.3. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos serviços;
3.4. Deverá ser mantido na obra, cópia dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, uma cópia da ART/RRT de execução pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA/CAU;
3.5. Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, não sendo permitido o acumulo de materiais ou entulho no canteiro e imediações da obra, devendo o mesmo estar sempre limpo e organizado;
3.6. As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão diretrizes da qualidade dos materiais e do modo de execução da obra;
3.7. A contratada deverá fornecer mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços constantes no projeto;
3.8. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por preço unitário.
3.9. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
3.10. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;
3.11.	O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico; 
3.12.	O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo;
3.13. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021;
3.14. Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023. 

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE 	
	Nome
	Unidade de Medida
	Quantidade

	Construção da Área de Lazer no Bairro Cambuci
	Unidade
	1


	
Levando em consideração a necessidade da execução da obra e o valor definido por meio dos índices da tabela CDHU e FDE.

5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO 
O levantamento de soluções disponíveis no mercado não se aplica a esse estudo, tendo em vista que não existem outras alternativas disponíveis no mercado.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO
Valor (R$): 491.202,29
Considerando os preços praticados no mercado de acordo com os índices da tabela CDHU e SINAPI, o valor estimado é de R$ 491.202,29 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

	SOLUÇÃO
	DESCRIÇÃO
	VALOR ESTIMADO
	FONTE DA PESQUISA

	1
	Construção da Área de Lazer no Bairro Cambuci
	R$ 491.202,29
	Tabelas CDHU e FDE


· Sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO (ficha 547);
·  E o valor de R$ 191.202,29 (cento e noventa e um mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos), e/ou o que exceder, de responsabilidade do MUNICÍPIO (ficha 546 e 591). 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução proposta consiste na implantação de uma área de lazer completa no bairro Cambuci, contemplando espaços para recreação infantil, prática de esportes, caminhadas e convivência social. O projeto prevê a construção de playground, quadra poliesportiva, pistas de caminhada, equipamentos de ginástica ao ar livre, áreas verdes e espaços de descanso com bancos, tudo planejado para garantir acessibilidade, segurança e conforto aos usuários. A infraestrutura será executada com materiais duráveis e de baixa manutenção, além de iluminação adequada para uso seguro em diferentes horários. A integração harmoniosa com o entorno e a valorização do paisagismo local visam criar um ambiente acolhedor e funcional, estimulando a ocupação saudável do espaço público e promovendo a inclusão social, o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento citado não se mostra viável neste caso, considerando que a obra deverá ser licitada em um único item. 
Do ponto de vista técnico e econômico, a divisão em lotes comprometeria a execução dos serviços e a coordenação entre as disciplinas elencadas em planilha orçamentária, podendo gerar conflitos de cronograma físico-financeiro, aumento de custos e dificuldades na gestão contratual. 
Assim, a contratação em um único item se mostra mais viável, garantindo a adequada execução dos serviços solicitados.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a implantação da nova área de lazer no bairro Cambuci, pretende-se oferecer à população um espaço público moderno, seguro e acessível, que incentive o convívio social, a prática de atividades físicas e culturais e a valorização do ambiente urbano. O projeto visa ampliar as opções de lazer e recreação no bairro, promover a integração entre diferentes públicos, estimular atividades comunitárias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local. Além disso, busca consolidar a Praça como referência de uso coletivo, fortalecendo a identidade do bairro e garantindo benefícios sociais e ambientais de longo prazo.

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO 
Foram adotadas como providências antes da construção do parque, estudos do local, dessa forma, elaborar um projeto adequado. 
Além de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A contratação deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas especificações contidas neste documento. 

12. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
Durante toda a execução da obra, serão adotadas práticas de separação dos resíduos, incluindo químicos, dejetos e materiais recicláveis, com a implantação de um sistema de descarte seletivo no local. Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço em questão, além de contribuir para a redução do impacto ambiental.
13. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável. 

Santa Branca, 26 de novembro de 2025.


Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

































TERMO DE REFERÊNCIA
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de Empresa Especializada para Construção da Área de Lazer no Bairro Cambuci no Município de Santa Branca – SP, conforme projeto básico.
1.2. O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 8 (oito) meses contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.
1.4. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1.	A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.

4.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Os requisitos da contratação se encontram pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.

Subcontratação
4.2.	Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação
4.3.	Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato
4.4. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021

Vistoria
4.5.	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.  
4.6.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.7.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.8.	 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.	DA EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de Execução
5.1.	A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1.	Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;
5.1.2.	O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico; 
5.1.3.	O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo;

Especificação da garantia do serviço
5.4.	O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.	DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5.	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2022.
6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso. 
6.8.5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
6.8.4. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO
Recebimento Provisório
7.1.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021.
7.1.1.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.2.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.2.1.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
7.2.2.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
7.2.3.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021.

Recebimento Definitivo
7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda:
7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
7.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.3.4.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.4.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.5.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.5.1.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.6.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Nota Fiscal
7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

Prazo e forma de pagamento
7.8.	O prazo de pagamento será de 30 dias corridos.
7.9.	No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato.
7.10.	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.12.	Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a)	 o prazo de validade;
b)	 a data da emissão;
c)	 os dados do contrato e do órgão contratante;
d)	 o período respectivo de execução do contrato;
e)	 o valor a pagar; e
f)	 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.13.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
Forma de pagamento
7.19.	O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.20.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.21.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1.	O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por preço unitário.
8.1.2. Conforme art. 55 da lei 14.133/2021 e por se tratar de uma obra de baixa complexidade fica estabelecido o julgamento conforme inciso II item A:
Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:
II - no caso de serviços e obras:
a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
Exigências de habilitação
Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.	Habilitação jurídica: 
[bookmark: _Ref115800561]8.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]8.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971.
8.2.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista: 
8.3.1.	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
8.3.2.	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.3.3.	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.3.4.	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943;
8.3.5.	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.3.6.	Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.3.7.	Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.3.8.	O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira:
8.4.1.	Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples; 
8.4.2.	Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021;
8.4.3.	Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
8.4.4. 	Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação CAPITAL SOCIAL MÍNIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. 
8.4.5.	As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, § 1º da Lei n.º 14.133, de 2021;
8.4.6.	O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e
8.4.7.	O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

8.5. Qualificação Técnica:
8.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
8.5.2.2.	Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.5.2.3.	Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.5.2.4.	O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8.5.2.5. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo: 
	Item
	Item Conforme Planilha
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	QTD PLANILHA
	QTD ACERVO 50%

	1
	2.5, 5.5, 6.2,7.3, 8.5
	Concreto Usinado
	M2
	52,44
	26,22

	2
	2.7, 5.7, 7.5 8.7
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	M2
	2.748,74
	1.374,37

	3
	2.8, 5.8, 7.6, 8.8
	Alvenaria em bloco de concreto estrutural
	KG
	361,23
	180,61

	4
	3.3
	Fechamento para quadra de esportes – fundo - broca
	M
	55,90
	27,95



Conforme os itens elencados acima, os itens 1, 2, 3 correspondem à disciplina de estruturas e o item 4, a disciplina de fechamento. Considerando que as disciplinas acima são de extrema importância para realização da obra, sendo assim, verifica-se a necessidade de comprovação de capacidade técnica, de modo que a empresa executora da obra, forneça a comprovação de execução compatível com os itens solicitados de capacidade técnica multidisciplinar, para perfeita execução do objeto. 
8.6. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execução de obra ou serviços de características semelhantes, para fins de contratação; 
8.7. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execução de serviços citados acima ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme exigência da súmula n°25 do tribunal de contas, onde  a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
8.8. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 
8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar.
10.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): ficha 547, 546 e 591.
10.2.	A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Santa Branca, 26 de novembro de 2025.



Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 





MEMORIAL DESCRITIVO


LOCAL DE OBRA:
Av. Benedito Eugênio Faustino de Oliveira, nº 1.215, Parque Cambuci, Santa Branca - SP


CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de construção de área de lazer no bairro Cambuci por empresa especializada, doravante denominada CONTRATADA, com fiscalização, fornecimento de projetos e remoção do entulho gerado na obra pela Prefeitura Municipal de Santa Branca, doravante denominada CONTRATANTE.
Durante todo período de obra, a contratada deverá ficar permanentemente atenta para que as Normas Regulamentadoras – NR, referentes a Segurança e Medicina do Trabalho estão sendo cumpridas, dentre elas, o uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPI e EPC (NR 6), PCMSO (NR 7), Segurança nas edificações (NR 8) e PCMAT (NR 18).
O local a ser utilizado para armazenamento de materiais e equipamentos será disponibilizado pela contratante, por meio do imóvel do Canteiro de Obras Municipal, na Praça Rui Barbosa, nº 46, Centro, localizado próximo ao local da obra, bem como o próprio terreno do imóvel local da obra.
Quaisquer reclamações ou solicitações de proprietários, entidades e órgãos governamentais, relativos a danos ou prejuízos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a execução da obra, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
Os serviços que não forem aprovados pela fiscalização, que apresentarem defeitos de execução durante o período de garantia, serão refeitos por conta exclusiva da CONTRATADA.
O local da obra deverá ser devidamente sinalizado, garantindo-se a segurança de todos os transeuntes locais.
Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da Prefeitura Municipal, mesmo que tal modificação possa influir ou não no valor dos serviços contratado.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificação da obra.

Será instalada uma placa de identificação da obra na Avenida Benedito Eugênio Faustino de Oliveira, via de acesso ao local de intervenção. O local exato será definido posteriormente pela Fiscalização.
A placa de identificação da obra terá as dimensões de 3,0 metros de largura por 1,50 metro de altura mais placa de apoio com 1,00 metro de largura por 1,50 metro de altura, obedecendo todas as instruções contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, totalizando 6,00 m² por conjunto de placas.

1.2. Banheiro químico modelo Standart

Será executada a locação de banheiro químico para a utilização dos trabalhadores da Contratada durante todo o período previsto para execução dos serviços, no total de quatro meses.
O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes uma vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB.
Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês.

1.3. Locação de vias e calçadas.

Será realizado a locação de todas as estruturas definidas no projeto arquitetônico (passeios em lajotas de concreto, pergolados, muros de contenção, muros de divisa, pisos em concreto, cercamento de quadra, cercamentos de divisa, postes de iluminação e torneiras de jardim), bem como os limites do terreno do imóvel.
O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias, calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará).
Será medido pela área em metro quadrado de vias, calçadas, pisos e superestruturas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização.

1.4. Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão

Será realizado o isolamento do acesso ao local de obra por meio de cercamento provisório da divisa do terreno com a Avenida Benedito Eugênio Faustino de Oliveira (testada) e parte da lateral direita, conforme especificado no projeto de formas. 
O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3´´ x 3´´, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução do tapume com portão, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera a ferragem completa para portão. Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. Remunera também material e a mão-de-obra necessário para a pintura em látex na face externa.
Será medido por área em metro quadrado, aferida na projeção vertical, de tapume executado, previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante.
2. MURETA DE CONTENÇÃO

2.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Será realizado o corte do talude frontal do terreno por meio de escavação mecanizada, em solo de 2ª categoria e em locais com baixo nível de interferência, conforme especificações contidas no projeto.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

2.2. Broca em concreto armado ϕ30 cm

A fundação das muretas de contenção de talude serão executadas por meio de estacas escavadas manualmente (brocas em concreto armado) com profundidade de 2 (dois) metros cada e diâmetro de 30 cm, com armaduras de ancoragem contendo no mínimo 6 barras longitudinais com 2,00 metros de comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e espaçamento de 20 cm, conforme especificações contidas em projeto.
Será medido pelo comprimento em metro de estaca escavada.

2.3. Lastro de pedra britada

Sob a base das vigas baldrame das muretas de contenção será executado um lastro de pedra britada nº 1 com 5 cm de altura após compactação, em toda sua extensão.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Será medido pelo volume em metro cúbico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

2.4. Forma em madeira para fundação

Nas áreas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverão ser executas formas de madeira comum ou compensada de espessura mínima de 14 mm (quatorze milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando for executado o lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto. 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²). 

2.5. Concreto usinado fck = 30 MPa
  
O concreto a ser utilizado na infraestrutura será executado em usina dosadora com a utilização de cimento Portland, areia media e pedra britada nº 1 (9,5 mm < ΦAG < 19 mm), com resistência característica à compressão do concreto aos 28 dias mínima de 30 MPa, estando de acordo com as exigências contidas nas normas NBR 6118 e NBR 12655.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

2.6. Lançamento, espalhamento e adensamento

O concreto deverá ser lançado através de baldes nas áreas previamente delimitadas pelo gabarito (formas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

2.7. Armadura CA-50

As armaduras das vigas baldrame serão constituídas em barras nervuradas com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em aço CA-50, com resistência característica ao escoamento fyk = 500 MPa, produzidas de acordo com as especificações da norma NBR 7480 e serão empregadas na armação do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificações contidas em projeto.
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Será medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

2.8. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M20 (19x19x39)

As paredes de elevação das muretas de contenção serão executadas em alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M20, com classificação de resistência mínima à compressão de 4.0 MPa, classe B, de acordo com especificações contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical dos pilaretes, de acordo com especificações de projeto.
Será medido por área em metro quadrado de superfície executada, descontando-se todos os vãos.

2.9. Concreto graute

Será realizado o grauteamento vertical e horizontal de furos e canaletas da alvenaria estrutural, de acordo com as especificações contidas no projeto estrutural de paginação da mureta de contenção.
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedrisco e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto graute.
Será medido por volume em metro cúbico de argamassa:
a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser considerado o volume real utilizado;
b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO SEÇÃO 09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m.

3. QUADRA DE AREIA
 
3.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Será realizado o corte do solo natural para rebaixamento do nível da quadra de areia e implantação da infraestrutura do cercamento por meio de escavação mecanizada, em solo de 1ª categoria e em locais com baixo nível de interferência, conforme especificações contidas no projeto.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

3.2. Portão em tela alambrado

Serão instalados dois portões de tela alambrado, nas dimensões de 1,11 x 2,20 m, instalados nos locais definidos no projeto arquitetônico. Deverão seguir todas as especificações contidas no manual FDE de componentes, modelo PT-29, anexo a este memorial.
Será medido pela área em metro quadrado de portão instalado.
3.3. Fechamento  de quadra em tela alambrado (FDE FQ-01)

Será instalado em todo o perímetro da área da quadra de areia um cercamento em tela alambrado sobre mureta de alvenaria de bloco de concreto, família M15, conforme especificações contidas no projeto arquitetônico e seguindo todas as especificações contidas no manual FDE de componentes, modelo FQ-01, anexo a este memorial.
Será medido pelo comprimento em metro de fechamento instalado.

3.4. Dreno de pedra britada

Será executado um colchão de dreno de pedra britado com 15 cm de altura em toda área da quadra de área, bem como canaletas condutoras com secção transversal de 20x20 cm sob este colchão, conforme especificações contidas no projeto de drenagem.  
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios posto obra, o lançamento e a mão de obra necessária para o espalhamento da pedra britada.
Será medido pelo volume acabado em metro cúbico, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização.

3.5. Manta geotêxtil

Será realizado a instalação de manta geotêxtil no perímetro das canaletas de drenagem das águas pluviais, bem como nas bases do dreno de brita (secção entre solo e dreno) e colchão de areia (secção entre dreno e colhão) conforme especificado no projeto de drenagem de águas pluviais.
O item remunera o fornecimento de manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10 kN/m e resistência à tração transversal de 9 kN/m; referência comercial: linha Bidim RT ou equivalente. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação da manta.
Será medido pela área em metro quadrado de manta instalada. 

3.6. Tubulação de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’ 

A tubulação de drenagem de águas pluviais será constituída por tubos de polietileno de lata densidade corrugado perfurado, com diâmetro nominal de 4 polegadas, instaladas com inclinação mínima de 0,5% no interior do filtro de pedra britada, conforme especificado no projeto de drenagem.
O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com diâmetro nominal de 4 polegadas (100 mm), diâmetro externo de 101 mm e diâmetro interno de 83 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexível, resistente à agentes químicos e intempéries, para drenagem; referência Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; não remunera os serviços de excavação.
Será medido pelo comprimento em metro de tubulação instalada. 

3.7. Colchão de areia fina

O piso em areia fina será executado sobre a camada de manta geotêxtil acima da camada de dreno de brita, com altura média de 40 cm, após adensada.

O item remunera o fornecimento de areia em números médios, equipamentos e mão de obra necessários para execução dos serviços de: transporte interno à obra; lançamento e espalhamento da areia; homogeneização; compactação de camadas, conforme exigências do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais.
Será medido pelo volume em metro cúbico de colchão instalado.

3.8. Poço de retenção de água pluvial, ϕ 2,50 m 

Será instalado um poço de retenção de água pluvial com diâmetro interno de 2,50 m, em estrutura de anéis de concreto armado pré-moldado (anel drenado), com profundidade mínima de 2,00 metros e fundo em dreno de brita, no qual serão direcionados os ramais de drenagem do piso da quadra de areia.
Será medido pelo comprimento em metro de tubulação instalada.

3.9. Tampa pré-moldada de concreto, ϕ 2,50 m, com tampa de inspeção de ϕ 0,60 m

Será instalada sobre o topo do poço de retenção de água pluvial uma tampa pré-moldada de concreto armado, com tampa de inspeção articulada circular em aço com diâmetro de 60 cm.
Será medida por unidade de tampa instalada.

4. PLAYGROUND
 
4.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Será realizado o corte do solo natural para rebaixamento do nível do piso do playground e implantação da infraestrutura de drenagem de águas pluviais por meio de escavação mecanizada, em solo de 1ª categoria e em locais com baixo nível de interferência, conforme especificações contidas no projeto.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

4.2. Poço de retenção de água pluvial, ϕ 2,50 m 

Será instalado um poço de retenção de água pluvial com diâmetro interno de 2,50 m, em estrutura de anéis de concreto armado pré-moldado (anel drenado), com profundidade mínima de 2,00 metros e fundo em dreno de brita, no qual serão direcionados os ramais de drenagem do piso da quadra de areia.
Será medido pelo comprimento em metro de tubulação instalada.

4.3. Tampa pré-moldada de concreto, ϕ 2,50 m, com tampa de inspeção de ϕ 0,60 m

Será instalada sobre o topo do poço de retenção de água pluvial uma tampa pré-moldada de concreto armado, com tampa de inspeção articulada circular em aço com diâmetro de 60 cm.
Será medida por unidade de tampa instalada.

4.4. Dreno de pedra britada

Será executado um colchão de dreno de pedra britado com 10 cm de altura em toda área do playground, bem como canaletas condutoras com secção transversal de 20x20 cm sob este colchão, conforme especificações contidas no projeto de drenagem.  
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios posto obra, o lançamento e a mão de obra necessária para o espalhamento da pedra britada.
Será medido pelo volume acabado em metro cúbico, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela Contratante e/ou Fiscalização.

4.5. Manta geotêxtil

Será realizado a instalação de manta geotêxtil no perímetro das canaletas de drenagem das águas pluviais, bem como nas bases do dreno de brita (secção entre solo e dreno) e colchão de areia (secção entre dreno e colhão) conforme especificado no projeto de drenagem de águas pluviais.
O item remunera o fornecimento de manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10 kN/m e resistência à tração transversal de 9 kN/m; referência comercial: linha Bidim RT ou equivalente. Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra necessária para instalação da manta.
Será medido pela área em metro quadrado de manta instalada. 

4.6. Tubulação de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’ 

A tubulação de drenagem de águas pluviais será constituída por tubos de polietileno de lata densidade corrugado perfurado, com diâmetro nominal de 4 polegadas, instaladas com inclinação mínima de 0,5% no interior do filtro de pedra britada, conforme especificado no projeto de drenagem.
O item remunera o fornecimento e instalação de tubo-dreno flexível, inclusive conexões, com diâmetro nominal de 4 polegadas (100 mm), diâmetro externo de 101 mm e diâmetro interno de 83 mm, em polietileno de alta densidade PEAD, corrugado perfurado, flexível, resistente à agentes químicos e intempéries, para drenagem; referência Geotubo Kananet da Kanaflex ou equivalente; não remunera os serviços de excavação.
Será medido pelo comprimento em metro de tubulação instalada. 
4.7. Colchão de areia fina

O piso em areia fina será executado sobre a camada de manta geotêxtil acima da camada de dreno de brita, com altura média de 40 cm, após espalhada e adensada.

O item remunera o fornecimento de areia em números médios, equipamentos e mão de obra necessários para execução dos serviços de: transporte interno à obra; lançamento e espalhamento da areia; homogeneização; compactação de camadas, conforme exigências do projeto; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. 
Será medido pelo volume em metro cúbico de colchão instalado.

5. ESCADA DE ACESSO
 
5.1. Reaterro manual apiloado

Será realizado o enchimento com solo para execução da base dos degraus da escada de acesso.
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
Será medido pelo volume em metro cúbico de reaterro executado.

5.2. Broca em concreto armado diâmetro de ϕ 20 cm

A fundação das vigas baldrame da escada serão executadas por meio de estacas escavadas manualmente (brocas em concreto armado) com profundidade de 2 (dois) metros cada e diâmetro de 20 cm, com armaduras de ancoragem contendo no mínimo 5barras longitudinais com 2,00 metros de comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e espaçamento de 20 cm, conforme especificações contidas em projeto.
Será medido pelo comprimento em metro de estaca escavada.

5.3. Lastro de pedra britada

Sob a base das vigas baldrame da escada será executado um lastro de pedra britada nº 1 com 5 cm de altura após compactação, em toda sua extensão.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Será medido pelo volume em metro cúbico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
5.4. Forma em madeira comum

Nas áreas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverão ser executas formas de madeira comum ou compensada de espessura mínima de 14 mm (quatorze milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando for executado o lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto. 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em metro quadrado em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m². 

5.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

As vigas baldrame serão executadas com concreto usinado, com a utilização de cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resistência característica a compressão aos 28 dias mínima de 30 MPa, slump = 50 +/- 10 mm, conforme especificações contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

5.6. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

O concreto deverá ser lançado através de baldes nas áreas previamente delimitadas pelo gabarito (formas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

5.7. Armadura em barra de aço CA-50

As armaduras das vigas baldrame e paredes estruturais serão constituídas em barras nervuradas com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em aço CA-50, com resistência característica ao escoamento fyk = 500 MPa, produzidas de acordo com as especificações da norma NBR 7480 e serão empregadas na armação do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificações contidas em projeto.
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Será medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

5.8. Alvenaria em bloco de concreto estrutural, família M15 (14x19x39)

As paredes de elevação da escada de acesso serão executadas em alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M15, com classificação de resistência mínima à compressão de 4.0 MPa, classe B, de acordo com especificações contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical dos pilaretes, de acordo com especificações de projeto.
Será medido por área em metro quadrado de superfície executada, descontando-se todos os vãos.

5.9. Guarda corpo tubular em tela de aço galvanizado

Sobre a parede da escada em alvenaria estrutural será fixado um guarda-corpo com altura mínima de 1,20 m, em barras de aço galvanizado tubular e telas de aço galvanizado, por toda a extensão definida no projeto arquitetônico.
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por chumbador químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente.
Será medido pelo comprimento em metro de guarda-corpo instalado.  

5.10. Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2’  

Será instalado um corrimão tubular em aço galvanizado paralelo ao muro de divisa com a unidade da creche municipal, conforme definido no projeto arquitetônico.
O item remunera o fornecimento de corrimão tubular constituído por: tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2"; suporte em chapa de ferro galvanizado, suporte de fixação em chapa de ferro galvanizado com espessura de 1/8 e diâmetro de 70 mm, com parafusos auto-atarrachantes, em elementos de concreto; ou grapa tipo rabo de andorinha, para fixação em alvenarias em geral; ou solda, para a fixação em elementos metálicos; materiais acessórios e a mão de obra necessária para o chumbamento das grapas, ou fixação das rosetas, ou soldagem do corrimão. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. Não remunera a sinalização tátil.
Será medido pelo comprimento, aferido no desenvolvimento, de corrimão instalado.

5.11. Esmalte à base de água  

As estruturas do guarda corpo e do corrimão da escada de acesso serão pintadas com esmalte acrílico à base de água.
A tinta deverá ser entregue na obra, em sua embalagem original de fábrica. A tinta só poderá ser diluída ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instruções do fabricante. Deverá ser evitada a sedimentação dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espátulas, as abertas. As esquadrias deverão ser lixadas, sofrer a aplicação de uma demão de camada de primer (zarcão) e duas demãos de esmalte sintético.
Será realizado a pintura em esmalte dos guarda corpo e corrimão metálicos, após aplicação do primer, com aplicação de duas ou mais demãos de tinta, até atingir a cobertura necessária a um bom acabamento. 
A cor do esmalte será definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. 
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendações indicadas pelos fabricantes.
Será medido pela área em metro quadrado desenvolvida das peças metálicas

6. ACADEMIA AO AR LIVRE
 
6.1. Lastro de pedra britada

Sobre a superfície de terreno natural compactado será executado um lastro de pedra britada nº 1 com 5 cm de altura após compactação, em toda a área a ser implantado piso de concreto da academia ao ar livre.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Será medido pelo volume em metro cúbico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
6.2. Concreto usinado fck = 30 MPa – para bombeamento

O piso da academia ao ar livre será executado com uma camada de concreto usinado, com altura final mínima de 10 cm, feito com de cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resistência característica a compressão aos 28 dias mínima de 30 MPa, slump = 100 +/- 10 mm, conforme especificações contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

6.3. Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 MPa

Será aplicada em obra a fibra em polipropileno ao concreto usinado, à taxa de 4 kg de fibra para cada 1 metro cúbico de concreto.
O item remunera o fornecimento e lançamento de macrofibra, resistência à tração ≥ 500 MPa, E>5 GPa, resistência alcalina com perda de massa até 5%, resistência residual (fr4) para concreto de referência 4,3+/--0,3 MPa para teor ≤6; mâo de obra necessária para lançamento no concreto; referência comercial Politex da Neomatex, Duristeel FF54 da Concrefibra, CRF 50-4 da Concrefiber ou equivalente. 
Será medido pelo peso em quilo de fibra de polipropileno macrofibra adicionada ao concreto.

6.4. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5 cN/dtex

Será aplicado em obra a fibra polimérica ao concreto usinado, à taxa de 1,2 kg de fibra para cada 1 metro cúbico de concreto.
O item remunera o fornecimento e o lançamento de microfibra anticrack, resistência à tração ≥ 500 MPa, E ≥ 5 GPa, título máximo 5 dtex, tenacidade mínima 5 cN/dtex, deformação até 5 cN/dtex e até 40%, resistência alcalina com perda de massa até 5%; mão de obra para lançamento na massa de concreto; referência comercial Neofibra MF da Neomatex, Fibralit-Co da Concrefibra, W170 da Concrefiber ou equivalente.
Será medido pelo peso em quilo de fibra polimérica microfibra anticrack adicionada ao concreto.

6.5. Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento

O concreto deverá ser lançado através de bombeamento nas áreas previamente delimitadas pelo gabarito (mini-guias). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

6.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

O nivelamento do piso deverá ser realizado com acabadora de superfície, com aplicação de régua vibratória treliçada, aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%. Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto.
Será medido por área em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado.

6.7. Cura química de concreto, membrana líquida

A cura química deverá ser aplicada logo após o término do nivelamento de piso com acabadora de superfície, ou transcorrido o tempo prescrito pela empresa do produto utilizado.
O item remunera o fornecimento de composto de cura química de concreto, à base de polímeros conforme Norma ASTM C309-3, coloração branca distinguível em 4 horas e imperceptível em 7 dias à luz solar; referência comercial Sika AntiSol Pav, Adi-Cura Pav10 da Aditibras, Pro Agente de Cura Pav da Vedacit, Emcoril Traffic da MC ou equivalente. Remunera também a mão de obra necessária para aplicação do composto por meio de pulverização de baixa pressão em superfícies de concreto.
Será medido pela área em metro quadrado de superfície com cura química executada, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

6.8. Corte de junta de dilatação

Será executado cortes no piso de concreto para juntas de dilatação nos sentidos horizontal e vertical, em “quadrados” de 2,00 x 2,00 m de espaçamento em cada corte.
O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura.
Será medido pelo comprimento total em metros de juntas serradas. 

6.9. Pintura acrílica para pisos cimentados

Será executada a pintura acrílica do piso de concreto da pátio da academia ao ar livre, conforme especificado no projeto arquitetônico. As cores serão definidas posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
Será medido pela área em metro quadrado de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

7. INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO
 
7.1. Lastro de pedra britada

Sobre a superfície de terreno natural compactado será executado um lastro de pedra britada nº 1 com 5 cm de altura após compactação, em toda a área a ser implantadas as vigas baldrame do muro de contenção da rampa de acesso, conforme especificado no projeto arquitetônico.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Será medido pelo volume em metro cúbico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

7.2. Forma em madeira comum para fundação

Nas áreas de todas as faces laterais das vigas baldrame deverão ser executas formas de madeira comum ou compensada de espessura mínima de 14 mm (quatorze milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando for executado o lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto. 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em metro quadrado em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m². 

7.3. Concreto usinado fck = 30 MPa

As vigas baldrame serão executadas com concreto usinado, com a utilização de cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resistência característica a compressão aos 28 dias mínima de 30 MPa, slump = 50 +/- 10 mm, conforme especificações contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655).
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

7.4. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

O concreto deverá ser lançado através de baldes nas áreas previamente delimitadas pelo gabarito (formas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

7.5. Armadura em barra de aço CA-50

As armaduras das vigas baldrame e paredes estruturais serão constituídas em barras nervuradas com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em aço CA-50, com resistência característica ao escoamento fyk = 500 MPa, produzidas de acordo com as especificações da norma NBR 7480 e serão empregadas na armação do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificações contidas em projeto.
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Será medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

7.6. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, classe B, família M14

A parede de elevação da mureta de contenção serão executadas em alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M14, com classificação de resistência mínima à compressão de 4.0 MPa, classe B, de acordo com especificações contidas na norma ABNT NBR 16.868 e NBR 12.118, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia e com grauteamento horizontal das cintas e vertical dos pilaretes, de acordo com especificações de projeto.
Será medido por área em metro quadrado de superfície executada, descontando-se todos os vãos.

7.7. Concreto graute

Será realizado o grauteamento vertical e horizontal de furos e canaletas da alvenaria estrutural, de acordo com as especificações contidas no projeto estrutural de paginação da mureta de contenção.
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedrisco e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto graute.
Será medido por volume em metro cúbico de argamassa:
a) Para a execução de enchimentos ou elementos em argamassa graute deverá ser considerado o volume real utilizado;
b) Na execução de alvenaria autoportante deverá ser considerado o volume utilizado para o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armação, com função de cinta ou pilar, conforme tabela abaixo: CINTAS BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO SEÇÃO 09 x 19 cm 0,006110 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 14 x 19 cm 0,011666 m³ / m 0,00850 m³ / m SEÇÃO 19 x 19 cm 0,017064 m³ / m 0,01275 m³ / m SEÇÃO 19 x 39 cm 0,035055 m³ / m 0,02550 m³ / m SEÇÃO 14 x 39 cm 0,01700 m³ / m PILARES BLOCO DE CONCRETO BLOCO CERÂMICO ESPESSURA 14 cm 0,011859 m³ / furo / m 0,00693 m³ / furo / m ESPESSURA 19 cm 0,019790 m³ / furo / m 0,01050 m³ / furo / m.

8. PERGOLADOS
 
8.1. Escavação manual em solo

Será realizado o corte do terreno por meio de escavação manual para abertura das valas dos blocos de coroamento e piso  de concreto a ser implantado, em solo de 2ª categoria e em locais com baixo nível de interferência, conforme especificações contidas no projeto.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

8.2. Brocas de concreto armado ϕ25 cm

A fundação da estrutura dos pergolados será do tipo profunda, com a execução de estacas escavadas manualmente (brocas em concreto armado) na profundidade de até 2 metros cada e diâmetro de 25 cm, com armaduras de ancoragem contendo no mínimo 6 barras longitudinais com 2,00 metros de comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e espaçamento de 20 cm, conforme especificações contidas em projeto.
Será medido pelo comprimento em metro, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca.

8.3. Lastro de pedra britada

Sobre a superfície de terreno natural compactado será executado um lastro de pedra britada nº 1 com 5 cm de altura após compactação, em toda a área a ser implantados os blocos de coroamento e piso de concreto, conforme especificado no projeto arquitetônico.
O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
Será medido pelo volume em metro cúbico acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.

8.4. Forma em madeira comum para fundação

Nas áreas de todas as faces laterais dos blocos de coroamento deverão ser executas formas de madeira comum ou compensada de espessura mínima de 14 mm (quatorze milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando for executado o lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto. 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
Será medido pelo desenvolvimento das áreas em metro quadrado em contato com o concreto, não se descontando áreas de interseção até 0,20 m².

8.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

Os blocos de coroamento e piso serão executadas com concreto usinado, com a utilização de cimento Portland, areia média e com brita 0 e 1, resistência característica a compressão aos 28 dias mínima de 30 MPa, slump = 50 +/- 10 mm, conforme especificações contidas nas NBR 6118, NBR 8953 e NBR 12655). Os pisos deverão ter altura mínima de 10 cm, após adensado.

Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

8.6. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

O concreto deverá ser lançado através de baldes nas áreas previamente delimitadas pelo gabarito (formas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez.

8.7. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

O nivelamento do piso deverá ser realizado com acabadora de superfície, com aplicação de régua vibratória treliçada, aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%. Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931.
O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas apropriadas e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços: aplicação de régua vibratória treliçada ou régua vibratória simples; aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5%, ou conforme indicado em projeto. Não remunera o fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto.
Será medido por área em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado.

8.8. Cura química de concreto, membrana líquida

A cura química deverá ser aplicada logo após o término do nivelamento de piso com acabadora de superfície, ou transcorrido o tempo prescrito pela empresa do produto utilizado.
O item remunera o fornecimento de composto de cura química de concreto, à base de polímeros conforme Norma ASTM C309-3, coloração branca distinguível em 4 horas e imperceptível em 7 dias à luz solar; referência comercial Sika AntiSol Pav, Adi-Cura Pav10 da Aditibras, Pro Agente de Cura Pav da Vedacit, Emcoril Traffic da MC ou equivalente. Remunera também a mão de obra necessária para aplicação do composto por meio de pulverização de baixa pressão em superfícies de concreto.
Será medido pela área em metro quadrado de superfície com cura química executada, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

8.9. Armadura em barra de aço CA-50

As armaduras dos blocos de coroamento serão constituídas em barras nervuradas com bitolas de 6,3 (1/4”), 10 mm (3/8”), em aço CA-50, com resistência característica ao escoamento fyk = 500 MPa, produzidas de acordo com as especificações da norma NBR 7480 e serão empregadas na armação do bloco de coroamento e vigas baldrame, de acordo com especificações contidas em projeto.
O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
Será medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura.

8.10. Armadura em tela de aço soldada CA-60

As armaduras de retração do piso dos pergolados serão executadas em painéis de tela soldada Q159, com malha com espaçamentos longitudinal e transversal de 10 cm e barras de aço com bitola de 4,5 mm, com tensão de escoamento de 600 MPa (CA-60), devendo os trespasse entre duas malhas respeitarem as especificações do fabricante.
O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.
Será medido pelo peso nominal em quilograma das telas constantes no projeto de armadura.

8.11. Pintura acrílica de piso cimentício

Será realizado a pintura do piso de concreto dos pergolados com tinta acrílica, na coloração definida em projeto.
O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
Será medido pela área em metros quadrado de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

8.12. Fornecimento de peças diversas para estrutura de madeira

As superestruturas dos pergolados (pilares e vigas) serão executados em peças de madeira de lei, nas dimensões definidas no projeto estrutural.
O item remunera o fornecimento de madeira em angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba, adequada para estrutura, pregos em diversas bitolas, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a confecção, montagem e instalação completa das peças.
Será medido pelo volume total em metros cúbicos das peças.

8.13. Pintura em verniz fungicida para madeira

A pintura em verniz sintético será aplicada em todos os elementos de madeira, com acabamento brilhante, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo com a tonalidade a ser definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.
O item remunera o fornecimento de verniz fungicida (stain) base solvente, resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso intero ou externo, conforme norma NBR 11702; referência comercial Osmocolor fabricação Montana, Verniz Stain impregnante fabricação Suvinil ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, preparo da superfície; aplicação do verniz em três demãos, sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.
Será medido por área em metro quadrado: 
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 (três). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicada por 2 (dois); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 (cinco); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. 
d) Em estruturas de madeira pela área em metro quadrado de superfície envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferência.

8.14. Aço ASTM A-36

Os elementos de conexão entre estrutura de madeira e concreto serão confeccionadas em aço ASTM A-36.
O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.
Será medido por peso em quilogramas de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura Metálica.

8.15. Pintura esmalte em superfície metálica

A tinta deverá ser entregue na obra, em sua embalagem original de fábrica. A tinta só poderá ser diluída ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instruções do fabricante. Deverá ser evitada a sedimentação dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com espátulas, as abertas. As esquadrias deverão ser lixadas, sofrer a aplicação de uma demão de camada de primer (zarcão) e duas demãos de esmalte sintético.
Será realizado a pintura em esmalte de todos os elementos metálicos do pergolado. com aplicação do primer, seguido de uma ou mais demãos de tinta, até atingir a cobertura necessária a um bom acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou baguetes. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que não podem ser desmontadas. 
A cor do esmalte para esquadrias será definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. 
O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento de fundo preparador a base de água para proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo da superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendações indicadas pelos fabricantes.
Será medido pela área em metro quadrado desenvolvida das peças metálicas (m²), com os acréscimos: 
a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área desenvolvida das peças por 2. 
b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área desenvolvida das peças e multiplicar por 2. 
c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições.

9. HIDRÁULICA
 
9.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria

Será realizada a escavação manual em solo de 1ª categoria para abertura das valas para instalação dos ramais de alimentação de água fria, definido no projeto de hidráulica.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

9.2. Entrada completa de água, com abrigo e registro gaveta, DN = ¾’ 

Será instalada uma entrada de água com abrigo e registro gaveta, com DN = ¾`, no local especificado no projeto de hidráulica. 
O item remunera o fornecimento dos materiais para a execução do abrigo e cavalete constituído por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexões de ferro galvanizado de 3/4 para a execução do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa de ferro nº 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento anticorrosivo e a mão de obra necessária à execução do abrigo, instalação do cavalete, limpeza e apiloamento do terreno.
Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada.

9.3. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25 mm 

A tubulação de PVC rígida soldável marrom com DN = 25 mm será instalada para os ramais de distribuição de água fria de alimentação das torneiras de jardim lavatórios, bacias sanitárias, pias e bebedouro, conforme especificações de projeto. As instalações deverão seguir todas as recomendações contidas na norma NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria.
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC rígido marrom com juntas soldáveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexões, para sistemas prediais de água fria. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do tubo; remunera também: 
a) Conexões de PVC rígido com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligações em tubos metálicos, registros e torneiras, adesivo plástico, solução limpadora para juntas soldáveis, materiais acessórios e eventuais perdas de corte; 
b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.
Será medido por comprimento de tubulação executada (m):
a) Nas redes de distribuição, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de água fria, considerar comprimento total de tubulação executada; 
b) Nas tubulações de entradas, saídas e interligações de caixas d´água e reservatórios e barriletes, considerar um metro linear para cada conexão de tubulação correspondente, acrescido ao comprimento da tubulação executada.

9.4. Torneiras de jardim (FDE TJ-03) 

Serão instaladas oito unidades de torneira de jardim, ¾”, modelo FDE TJ-03, obedecendo-se as especificações contidas no catálogo do FDE anexa a este memorial.

10. ELÉTRICA
 
10.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria

Será realizada a escavação manual em solo de 1ª categoria para abertura das valas para instalação dos ramais dos circuitos elétricos, definido no projeto de iluminação.
Será medida por volume em metro cúbico escavado.

10.2. Reaterro manual apiloado

Será realizado o reaterro das valas nas quais passarão os ramais elétricos subterrâneos dos jardins.
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
Será medido pelo volume em metros cúbicos de reaterro em valas, poços ou cavas executado.

10.3. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm

Os ramais elétricos secundários das tomadas e iluminação serão executados com eletrodutos corrugado PEAD, com DN = 30 mm.
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada.

10.4. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 75 mm

Os ramais elétricos primários das tomadas e iluminação serão executados com eletrodutos corrugado PEAD, com DN = 75 mm.
O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 75 mm, em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não remunera os serviços de escavação.
Será medido pelo comprimento de tubulação instalada.

10.5. Caixa de PVC 4x2’

Serão instaladas 94 (noventa e quatro) unidades de caixa de passagem em PVC, 4x2’, para execução das tomadas, pontos de iluminação e de passagem dos ramais elétricos em alvenaria/concreto.
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4 x 2, em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou equivalente.
Será medido por unidade de caixa instalada.

10.6. Caixa de passagem em chapa, 200x200x100 mm

Serão instaladas 28 unidades de caixas de passagem em alumínio fundido, com 200 x 200 x 100 mm para execução da ampliação do circuito elétrico subterrâneo de iluminação.
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova de tempo, com dimensões de 200 x 200 mm, com profundidade mínima de 100 mm, tampa plana e fechamento hermético por meio de parafusos; referência Daisa, ou Tramontina, ou JC, ou equivalente; remunera também acessórios e mão-de-obra necessários para a instalação completa da caixa.
Será medido por unidade de caixa instalada.

10.7. Conjunto de tomada 2P+T 10 A, 250 V

Serão instalados 11 (onze) conjuntos completos de tomadas de uso específico e geral, do tipo 2P+T. Todas as tomadas deverão ter tensão de alimentação de 220 V e aterramento adequado.
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054344 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
Será medido por conjunto de tomada instalada

Santa Branca, 27 de novembro de 2025. 






Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559








MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DE OBRA:
Av. Benedito Eugênio Faustino de Oliveira, nº 1.215, Cambuci, Santa Branca - SP

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. Placa de identificação da obra.

Para o cálculo da área de placa foi utilizada a expressão:
Placa [m²] = Número de placas [unidades] x Largura [m] x Altura [m] 
Placa [m²] = 1,00 [unid.] x 3,00 [m] x 1,50 [m] + 1 [unid.] x 1,00 [m] x 1,50 [m]
Placa [m²] = 6,00

1.2. Banheiro químico modelo Standart

Para cálculo do quantitativo de banheiro químico foi utilizada a expressão: 
Banheiro [un.mês] = Quantidade [unid.] x Período [mês]
Banheiro [un.mês] = 1,00 [unid.] x 4,00 [mês]
Banheiro [un.mês] = 4,00

1.3. Locação de vias e calçadas.

Quantitativo retirado em projeto, referente à área total do terreno, equivalente a 2.224,00 m².

1.4. Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão

Para o cálculo do quantitativo de tapume foi utilizada a expressão:
Tapume [m²] = Perímetro [m] x Altura [m] 
Tapume [m²] = (81,00 [m] +14,30 [m] + 1,70 [m] + 3,00 [m]) x 2,00 [m] 
Tapume [m²] = 200,00 

2. MURETA DE CONTENÇÃO

2.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = Perímetro [m] x Secção Transversal Corte [m²] 
Escavação [m³] = 73,49 [m] x 3,29 [m²] 
Escavação [m³] = 241,78

2.2. Broca em concreto armado ϕ30 cm

Para o cálculo do quantitativo de brocas de concreto armado foi utilizada a expressão:
Brocas [m] = ∑Quantidade [un.] x Comprimento Unitário [m] 

	QUANTITATIVOS DE BROCAS ϕ30 cm

	Elemento
	Quantidade [un]
	Comprimento Unitário [m]
	Comprimento [m]

	Mureta 1
	11,00
	2,00
	22,00

	Mureta 2
	11,00
	2,00
	22,00

	Mureta 3
	11,00
	2,00
	22,00

	Mureta 4
	6,00
	2,00
	12,00

	TOTAL
	78,00



2.3. Lastro de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de lastro de pedra britada foi utilizada a expressão:
Lastro [m³] = ∑Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m] 

	LASTRO DE BRITA DAS VIGAS BALDRAME

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Lastro [m³]

	Viga Baldrame 1
	21,00
	0,50
	0,05
	0,53

	Viga Baldrame 2
	21,00
	0,50
	0,05
	0,53

	Viga Baldrame 3
	21,00
	0,50
	0,05
	0,53

	Viga Baldrame 4
	10,40
	0,50
	0,05
	0,26

	TOTAL
	1,85



2.4. Forma em madeira para fundação

Para o cálculo da área de fôrmas foi utilizada a expressão:
Fôrma Baldrame [m²] = 2,00 [un.] x Comprimento [m] x Altura [m] 

	FORMA DAS VIGAS BALDRAME

	Elemento
	Comprimento [m]
	Altura [m]
	Forma [m²]

	Viga Baldrame 1
	21,00
	0,50
	21,00

	Viga Baldrame 2
	21,00
	0,50
	21,00

	TOTAL
	42,00



2.5. Concreto usinado fck = 30 MPa
  
Para o cálculo do volume de concreto foi utilizada a expressão:
Concreto [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	CONCRETO DAS VIGAS BALDRAME

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Concreto [m]

	Viga Baldrame 1
	21,00
	0,50
	0,50
	5,25

	Viga Baldrame 2
	21,00
	0,50
	0,50
	5,25

	Viga Baldrame 3
	21,00
	0,50
	0,50
	5,25

	Viga Baldrame 4
	10,40
	0,50
	0,50
	2,60

	TOTAL
	18,35



2.6. Lançamento, espalhamento e adensamento

Corresponde ao volume calculado no item 2.5, equivalente a 18,35 m³.

2.7. Armadura CA-50

Para o cálculo do quantitativo de aço CA-50 foi utilizada a expressão:
Aço CA-50 [kg] = Comprimento barra [m] x Peso Específico [kg/m³]

	TABELA QUANTITATIVO DE AÇO

	AÇO
	POS.
	BITOLA [mm]
	QUANT.
	COMPRIMENTO

	
	
	
	
	UNIT. [cm]
	TOTAL [cm]

	MURO DE CONTENÇÃO - MÓDULO 1 (x3)

	CA-50A
	1
	10
	12
	940
	11.280

	CA-50A
	2
	10
	12
	1.200
	14.400

	CA-50A
	3
	12,5
	162
	175
	28.350

	MURO DE CONTENÇÃO - MÓDULO 2 (x1)

	CA-50A
	1
	10
	4
	1.029
	4.116

	CA-50A
	2
	12,5
	28
	175
	4.900

	VIGA BALDRAME 1  (x3)

	CA-50A
	1
	12,5
	60
	1.070
	64.200

	CA-50A
	2
	10
	24
	1.070
	25.680

	CA-50A
	3
	8
	420
	170
	71.400

	VIGA BALBRAME 2  (x1)

	CA-50A
	1
	12,5
	10
	1.029
	10.290

	CA-50A
	2
	10
	4
	1.029
	4.116

	CA-50A
	3
	8
	69
	170
	11.730



	RESUMO AÇO CA-50

	AÇO
	BIT   [mm]
	COMP. [m]
	PESO UNIT.  [kg/m]
	PESO [kg]

	50A
	8
	831,30
	0,40
	332,52

	50A
	10
	595,92
	0,62
	369,47

	50A
	12,5
	1.077,40
	0,98
	1.055,85

	TOTAL
	1.757,84




2.8. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M20

Para o cálculo do quantitativo de alvenaria estrutural foi utilizada a expressão:
Alvenaria [m²] = Comprimento [m] x Altura [m]

	ALVENARIA ESTRUTURAL

	Elemento
	Comprimento [m]
	Altura [m]
	Área [m²]

	Mureta 1
	21,00
	1,20
	25,20

	Mureta 2
	21,00
	1,20
	25,20

	Mureta 3
	21,00
	1,20
	25,20

	Mureta 4
	10,40
	1,20
	12,48

	Contraforte Mureta 1
	2,20
	1,20
	2,64

	Contraforte Mureta 2
	2,20
	1,20
	2,64

	Contraforte Mureta 3
	2,20
	1,20
	2,64

	Contraforte Mureta 4
	2,20
	1,20
	2,64

	TOTAL
	98,64



2.9. Concreto graute

Para o cálculo do quantitativo de concreto graute foi utilizada a expressão:
Graute [m³] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Área da Secção [m²]

	CONCRETO GRAUTE DA ALVENARIA

	Elemento
	Quantidade [un]
	Comprimento [m]
	Área secção [m²]
	Graute [m³]

	Vertical Mureta 1
	54,00
	1,20
	0,0216
	1,40

	Vertical Mureta 2
	54,00
	1,20
	0,0216
	1,40

	Vertical Mureta 3
	54,00
	1,20
	0,0216
	1,40

	Vertical Mureta 4
	28,00
	1,20
	0,0216
	0,73

	Cintas Mureta 1
	2,00
	21,00
	0,0229
	0,96

	Cintas Mureta 2
	2,00
	21,00
	0,0229
	0,96

	Cintas Mureta 3
	2,00
	21,00
	0,0229
	0,96

	Cintas Mureta 4
	2,00
	10,40
	0,0229
	0,48

	TOTAL
	8,29



3. QUADRA DE AREIA
 
3.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	ESCAVAÇÃO MECANIZADA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Piso Quadra
	19,00
	10,15
	0,50
	96,43

	Ramal A.P. 1
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 2
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 3
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 4
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 5
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 6
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 7
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 8
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 9
	23,20
	0,20
	0,20
	0,93

	TOTAL
	99,52



3.2. Portão em tela alambrado

Para o cálculo do quantitativo de portão em tela alambrado foi utilizada a expressão:
Portão [m²] = Quantidade [un] x Largura [m] x Altura [m]
Portão [m²] = 2,00 [un] x 1,11 [m] x 2,20 [m]
Portão [m²] = 4,88

3.3. Fechamento  de quadra em tela alambrado (FDE FQ-01)

	CERCAMENTO QUADRA FQ-01

	Elemento
	Perímetro [m]

	Parede Par 1
	9,85

	Parede Par 2
	9,85

	Parede Par 3
	19,15

	Parede Par 4
	19,15

	Portões (50%)
	-2,10

	TOTAL
	55,90



3.4. Dreno de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de dreno de brita foi utilizada a expressão:
Dreno de brita [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	DRENO DE BRITA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Piso Quadra
	18,85
	9,85
	0,15
	27,85

	Ramal A.P. 1
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 2
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 3
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 4
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 5
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 6
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 7
	7,11
	0,20
	0,20
	0,28

	Ramal A.P. 8
	6,61
	0,20
	0,20
	0,26

	Ramal A.P. 9
	23,20
	0,20
	0,20
	0,93

	TOTAL
	30,94



3.5. Manta geotêxtil

Para o cálculo do quantitativo de manta geotêxtil foi utilizada a expressão:
Manta geotêxtil [m²] = Comprimento Tubo/Vala [m] x Perímetro [m]

	MANTA GEOTÊXTIL

	Elemento
	Comprimento [m]
	Perímetro [m]
	Área [m²]

	Base Dreno de Brita
	18,85
	10,05
	189,44

	Base Colchão de Areia
	18,85
	10,40
	196,04

	Ramal A.P. 1
	7,11
	1,00
	7,11

	Ramal A.P. 2
	6,61
	1,00
	6,61

	Ramal A.P. 3
	7,11
	1,00
	7,11

	Ramal A.P. 4
	6,61
	1,00
	6,61

	Ramal A.P. 5
	7,11
	1,00
	7,11

	Ramal A.P. 6
	6,61
	1,00
	6,61

	Ramal A.P. 7
	7,11
	1,00
	7,11

	Ramal A.P. 8
	6,61
	1,00
	6,61

	Ramal A.P. 9
	23,20
	1,00
	23,20

	TOTAL
	463,56



3.6. Tubulação de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’ 

	TUBULAÇÃO PEAD ϕ100 mm

	Elemento
	Comprimento [m]

	Ramal A.P. 1
	7,11

	Ramal A.P. 2
	6,61

	Ramal A.P. 3
	7,11

	Ramal A.P. 4
	6,61

	Ramal A.P. 5
	7,11

	Ramal A.P. 6
	6,61

	Ramal A.P. 7
	7,11

	Ramal A.P. 8
	6,61

	Ramal A.P. 9
	23,20

	TOTAL
	78,08



3.7. Colchão de areia fina

Para o cálculo do quantitativo de colchão de areia foi utilizada a expressão:
Colchão areia [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Colchão areia [m³] = 18,85 [m] x 9,85 [m] x 0,40 [m]
Colchão areia [m³] = 74,27

3.8. Poço de retenção de água pluvial, ϕ 2,50 m 

Para o cálculo do quantitativo de poço de retenção de água pluvial foi utilizada a expressão:
Poço de retenção [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitário [m]
Poço de retenção [m] = 1,00 [un] x 2,00 [m]
Poço de retenção [m] = 2,00

3.9. Tampa pré-moldada de concreto, ϕ 2,50 m, com tampa de inspeção de ϕ 0,60 m

Quantitativo definido no projeto arquitetônico, no valor de uma unidade.

4. PLAYGROUND
 
4.1. Escavação e carga mecanizada em solo

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	ESCAVAÇÃO MECANIZADA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Colchão Playground
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,50
	86,65

	Calha C1
	17,80
	0,20
	0,20
	0,71

	Calha C2
	19,60
	0,20
	0,20
	0,78

	Calha C3
	2,40
	0,20
	0,20
	0,10

	Calha C4
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C5
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C6
	1,35
	0,20
	0,20
	0,05

	Calha C7
	4,35
	0,20
	0,20
	0,17

	Calha C8
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C9
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C10
	3,20
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C11
	5,45
	0,20
	0,20
	0,22

	Calha C12
	4,14
	0,20
	0,20
	0,17

	Calha C13
	3,80
	0,20
	0,20
	0,15

	Calha C14
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C15
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C16
	3,95
	0,20
	0,20
	0,16

	Calha C17
	3,66
	0,20
	0,20
	0,15

	Calha C18
	2,80
	0,20
	0,20
	0,11

	TOTAL
	90,33



4.2. Poço de retenção de água pluvial, ϕ 2,50 m 

Para o cálculo do quantitativo de poço de retenção de água pluvial foi utilizada a expressão:
Poço de retenção [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitário [m]
Poço de retenção [m] = 1,00 [un] x 2,00 [m]
Poço de retenção [m] = 2,00

4.3. Tampa pré-moldada de concreto, ϕ 2,50 m, com tampa de inspeção de ϕ 0,60 m

Quantitativo definido no projeto arquitetônico, no valor de uma unidade.

4.4. Dreno de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de dreno de brita foi utilizada a expressão:
Dreno de brita [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	DRENO DE BRITA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Colchão Playground
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,10
	17,33

	Calha C1
	17,80
	0,20
	0,20
	0,71

	Calha C2
	19,60
	0,20
	0,20
	0,78

	Calha C3
	2,40
	0,20
	0,20
	0,10

	Calha C4
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C5
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C6
	1,35
	0,20
	0,20
	0,05

	Calha C7
	4,35
	0,20
	0,20
	0,17

	Calha C8
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C9
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C10
	3,20
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C11
	5,45
	0,20
	0,20
	0,22

	Calha C12
	4,14
	0,20
	0,20
	0,17

	Calha C13
	3,80
	0,20
	0,20
	0,15

	Calha C14
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C15
	3,25
	0,20
	0,20
	0,13

	Calha C16
	3,95
	0,20
	0,20
	0,16

	Calha C17
	3,66
	0,20
	0,20
	0,15

	Calha C18
	2,80
	0,20
	0,20
	0,11

	TOTAL
	21,01



4.5. Manta geotêxtil

Para o cálculo do quantitativo de manta geotêxtil foi utilizada a expressão:
Manta geotêxtil [m²] = Comprimento Tubo/Vala [m] x Perímetro [m]

	MANTA GEOTÊXTIL

	Elemento
	Comprimento [m]
	Perímetro [m]
	Área [m²]

	Colchão Playground
	AutoCAD
	AutoCAD
	180,84

	Calha C1
	17,80
	1,10
	19,58

	Calha C2
	19,60
	1,10
	21,56

	Calha C3
	2,40
	1,10
	2,64

	Calha C4
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C5
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C6
	1,35
	1,10
	1,49

	Calha C7
	4,35
	1,10
	4,79

	Calha C8
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C9
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C10
	3,20
	1,10
	3,52

	Calha C11
	5,45
	1,10
	6,00

	Calha C12
	4,14
	1,10
	4,55

	Calha C13
	3,80
	1,10
	4,18

	Calha C14
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C15
	3,25
	1,10
	3,58

	Calha C16
	3,95
	1,10
	4,35

	Calha C17
	3,66
	1,10
	4,03

	Calha C18
	2,80
	1,10
	3,08

	TOTAL
	282,09



4.6. Tubulação de polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN = 4’ 

	TUBULAÇÃO PEAD ϕ100 mm

	Elemento
	Comprimento [m]

	Calha C1
	17,80

	Calha C2
	19,60

	Calha C3
	2,40

	Calha C4
	3,25

	Calha C5
	3,25

	Calha C6
	1,35

	Calha C7
	4,35

	Calha C8
	3,25

	Calha C9
	3,25

	Calha C10
	3,20

	Calha C11
	5,45

	Calha C12
	4,14

	Calha C13
	3,80

	Calha C14
	3,25

	Calha C15
	3,25

	Calha C16
	3,95

	Calha C17
	3,66

	Calha C18
	2,80

	TOTAL
	92,00



4.7. Colchão de areia fina

Para o cálculo do quantitativo de colchão de areia foi utilizada a expressão:
Colchão areia [m³] = Área [m²] x Altura [m]
Colchão areia [m³] = 173,30 [m²] x 0,40 [m]
Colchão areia [m³] = 69,32


5. ESCADA DE ACESSO
 
5.1. Reterro manual apiloado

Para o cálculo do quantitativo de reaterro foi utilizada a expressão:
Reaterro [m³] = Área Secção Transversal [m²] x Comprimento [m]
Reaterro [m³] = 6,29 [m²] x 1,52 [m]
Reaterro [m³] = 9,56

5.2. Broca em concreto armado diâmetro de ϕ 20 cm

Para o cálculo do quantitativo de broca de concreto armado foi utilizada a expressão:
Broca ϕ 20 cm [m] = Quantidade [un] x Comprimento [m]
Broca ϕ 20 cm [m] = 4,00 [un] x 2,00 [m]
Broca ϕ 20 cm [m] = 8,00

5.3. Lastro de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressão:
Lastro [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	LASTRO DE PEDRA BRITADA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Viga VB 1
	4,93
	0,20
	0,05
	0,05

	Viga VB 2
	1,80
	0,30
	0,05
	0,03

	Base escada
	8,99
	1,50
	0,05
	0,67

	TOTAL
	0,75



5.4. Forma em madeira comum

Para o cálculo do quantitativo de forma em madeira foram utilizadas as expressões:
Forma Vigas [m²] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m] 
Forma Espelho [m²] = Quantidade Degraus [un] x Comprimento [m] x Altura [m]

	FORMA EM MADEIRA MACIÇA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Viga VB 1
	4,93
	0,20
	0,40
	3,94

	Viga VB 2
	1,80
	0,30
	0,40
	1,44

	Espelho Escada
	1,80
	 
	0,17
	7,65

	Lateral Escada
	AutoCAD
	AutoCAD
	AutoCAD
	3,96

	TOTAL
	16,99




5.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

Para o cálculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressão:
Concreto [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	CONCRETO fck = 30 MPa

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Viga VB 1
	4,93
	0,20
	0,40
	0,39

	Viga VB 2
	1,80
	0,30
	0,40
	0,22

	Piso escada
	AutoCAD
	AutoCAD
	AutoCAD
	3,56

	TOTAL
	4,17



5.6. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

Quantitativo calculado no item 5.5 desta memória, no valor de 4,17 m³.

5.7. Armadura em barra de aço CA-50

Para o cálculo do quantitativo de armadura em barra de aço CA-50 foi utilizada a expressão:
Aço CA-50 [m³] = Volume concreto [m³] x Taxa de Aço [kg/m³]

	QUANTITATIVO DE AÇO CA-50

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]
	Taxa [kg/m³]
	Aço CA-50 [m]

	Viga VB 1
	4,93
	0,20
	0,40
	0,39
	85,00
	33,15

	Viga VB 2
	1,80
	0,30
	0,40
	0,22
	85,00
	18,70

	Fechamento Lateral 1
	13,72
	0,14
	2,20
	4,23
	60,00
	253,80

	Fechamento Lateral 2
	AutoCAD
	AutoCAD
	AutoCAD
	1,48
	60,00
	88,80

	Piso escada
	1,80
	AutoCAD
	Variável
	3,56
	85,00
	302,60

	TOTAL
	697,05



5.8. Alvenaria em blocode concreto estrutural

Para o cálculo do quantitativo de alvenaria de bloco de concreto estrutural foi utilizada a expressão:
Alvenaria [m²] = Quantidade [un] x Área Paredes Laterais [m²] + Quantidade [un] x Comprimento Espelho [m] x Altura [m]
Alvenaria [m²] = 2,00 [un] x 10,59 [m²] + 25,00 [un] x 1,50 [m] x 0,20 [m]
Alvenaria [m²] = 28,68

5.9. Guarda corpo tubular em tela de aço galvanizado

O quantitativo de guarda-corpo foi retirado diretamento do projeto arquitetônico, no valor de 9,10 m de comprimento.

5.10. Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2’  

O quantitativo de corrimão foi retirado diretamento do projeto arquitetônico, no valor de 7,40 m de comprimento.

5.11. Esmalte à base de água Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2’  

O quantitativo de corrimão foi retirado diretamento

Para o cálculo do quantitativo de esmalte em estrutura metálica foi utilizada a expressão:
Esmalte [m²] = Lados [un] x Comprimento Guarda Corpo [m] x Altura [m] + Comprimento Corrimão x[m] x Perímetro Externo [m]
Esmalte [m²] = 2,00 [un] x 9,10 [m] x 1,20 [m] + 7,40 [m] x 0,1596 [m]
Esmalte [m²] = 23,02

6. ACADEMIA AO AR LIVRE
 
6.1. Lastro de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressão:
Lastro [m³] = Área [m²] x Altura [m]
Lastro [m³] = 192,04 [m²] x 0,05 [m]
Lastro [m³] = 9,60

6.2. Concreto usinado fck = 30 MPa – para bombeamento

Para o cálculo do quantitativo de concreto usinado fck = 30 MPa foi utilizada a expressão:
Concreto [m³] = Área [m²] x Altura [m]
Concreto [m³] = 192,04 [m²] x 0,10 [m]
Concreto [m³] = 19,20

6.3. Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 MPa

Para o cálculo do quantitativo de fibra de polipropileno foi utilizada a expressão:
Macrofibra [kg] = Concreto [m³] x Taxa de aplicação [kg/m³]
Macrofibra [kg] = 19,20 [m³] x 4,00 [kg/m³]
Macrofibra [kg] = 76,80


6.4. Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5 cN/dtex

Para o cálculo do quantitativo de fibra polimérica foi utilizada a expressão:
Microfibra [kg] = Concreto [m³] x Taxa de aplicação [kg/m³]
Microfibra [kg] = 19,20 [m³] x 1,20 [kg/m³]
Microfibra [kg] = 23,04

6.5. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

Quantitativo calculado no item 6.2 desta memória, no valor de 19,20 m³.

6.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

Quantitativo retirado do projeto arquitetônico, no valor de 192,04 m² de área.

6.7. Cura química de concreto, membrana líquida

Quantitativo de cura química calculado no item 6.6 desta memória, no valor de 192,04 m² de área.

6.8. Corte de junta de dilatação

Para o cálculo do quantitativo de corte de junta de dilatação foi utilizada a expressão:
Corte [m] = Área [m²] x Comprimento Corte por Metro Quadrado [m/m²]
Corte [m] = 192,04 [m²] x 0,50 [m/m²]
Corte [m] = 96,02

6.9. Pintura acrílica para pisos cimentados

Quantitativo de pintura acrílica para pisos cimentados retirado do projeto arquitetônico, no valor de 192,04 m² de área.

7. INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO
 
7.1. Lastro de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressão:
Lastro [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Lastro [m³] = 12,10 [m] x 0,20 [m] x 0,05 [m]
Lastro [m³] = 0,12

7.2. Forma em madeira comum para fundação

Para o cálculo do quantitativo de forma em madeira foi utilizada a expressão:
Fôrma [m²] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m]
Fôrma [m²] = 2,00 [un] x 12,10 [m] x 0,40 [m]
Fôrma [m²] = 9,68

7.3. Concreto usinado fck = 30 MPa

Para o cálculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressão:
Concreto [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Concreto [m³] = 12,10 [m] x 0,20 [m] x 0,45 [m]
Concreto [m³] = 0,97

7.4. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

Quantitativo calculado no item 8.3 desta memória, no valor de 0,97 m³.

7.5. Armadura em barra de aço CA-50

Para o cálculo do quantitativo de armadura de aço CA-50 foi utilizada a expressão:
Aço CA-50 [kg] = Volume Concreto [m³] x Taxa de Aço [kg/m³]

	QUANTITATIVO DE AÇO CA-50

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]
	Taxa [kg/m³]
	Aço CA-50 [m]

	Viga VB 101
	12,10
	0,20
	0,40
	0,97
	85,00
	82,45

	Parede Lateral
	12,10
	0,14
	1,21
	2,05
	60,00
	123,00

	TOTAL
	205,45



7.6. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, classe B, família M15

Quantitativo de alvenaria retirado do projeto arquitetônico, no valor de 14,64 m².

7.7. Concreto graute

Para o cálculo do quantitativo de concreto graute foi utilizada a expressão:
Graute [m³] = ∑Comprimento [m] x Área da Secção [m²]

	CONCRETO GRAUTE DA ALVENARIA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Área secção [m²]
	Graute [m³]

	Vertical 1
	2,40
	0,0216
	0,05

	Vertical 2
	2,20
	0,0216
	0,05

	Vertical 3
	2,00
	0,0216
	0,04

	Vertical 4
	1,80
	0,0216
	0,04

	Vertical 5
	1,60
	0,0216
	0,03

	Vertical 6
	1,40
	0,0216
	0,03

	Vertical 7
	1,20
	0,0216
	0,03

	Vertical 8
	1,00
	0,0216
	0,02

	Vertical 9
	0,80
	0,0216
	0,02

	Vertical 10
	0,60
	0,0216
	0,01

	Vertical 11
	0,40
	0,0216
	0,01

	Cinta 1
	9,20
	0,0229
	0,21

	Cintas 2
	6,20
	0,0229
	0,14

	Cintas 3
	2,20
	0,0229
	0,05

	Preenchimento
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,84

	TOTAL
	1,57



8. PERGOLADOS
 
8.1. Escavação manual em solo

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	ESCAVAÇÃO MANUAL

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Bloco B1
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B2
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B3
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B4
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B5
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B6
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B7
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B8
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Piso 1
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,10
	3,68

	Piso 2
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,10
	5,03

	TOTAL
	9,75



8.2. Brocas de concreto armado ϕ25 cm

	BROCAS φ25 cm

	Elemento
	Comprimento [m]

	Estaca E1
	2,00

	Estaca E2
	2,00

	Estaca E3
	2,00

	Estaca E4
	2,00

	Estaca E5
	2,00

	Estaca E6
	2,00

	Estaca E7
	2,00

	Estaca E8
	2,00

	TOTAL
	16,00


8.3. Lastro de pedra britada

Para o cálculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressão:
Lastro [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	LASTRO DE PEDRA BRITADA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Bloco B1
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B2
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B3
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B4
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B5
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B6
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B7
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Bloco B8
	0,50
	0,50
	0,05
	0,01

	Piso 1
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,05
	1,84

	Piso 2
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,05
	2,51

	TOTAL
	4,43



8.4. Forma em madeira comum para fundação

Para o cálculo do quantitativo de forma em madeira foi utilizada a expressão:
Fôrma [m²] = Lados [un] x Comprimento [m] x Altura [m] + Lados [un] x Largura [m] x Altura [m]

	FORMA DE MADEIRA

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Área [m²]

	Bloco B1
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B2
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B3
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B4
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B5
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B6
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B7
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	Bloco B8
	0,50
	0,50
	0,50
	1,00

	TOTAL
	8,00



8.5. Concreto usinado fck = 30 MPa

Para o cálculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressão:
Concreto [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	CONCRETO fck = 30 MPa

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Bloco B1
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B2
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B3
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B4
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B5
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B6
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B7
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Bloco B8
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13

	Piso 1
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,10
	3,68

	Piso 2
	AutoCAD
	AutoCAD
	0,10
	5,03

	TOTAL
	9,75



8.6. Lançamento e adensamento de concreto em fundação

Quantitativo calculado no item 9.5 desta memória, no valor de 9,75 m³.

8.7. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície

	NIVELAMENTO DE PISO

	Elemento
	Área [m²]

	Piso 1
	36,75

	Piso 2
	50,26

	TOTAL
	87,01



8.8. Cura química de concreto

Quantitativo equivalente ao calculado no item 9.7 desta memória, no valor de 87,01 m².

8.9. Armadura em barra de aço CA-50

Para o cálculo do quantitativo de armadura de aço CA-50 foi utilizada a expressão:
Aço CA-50 [kg] = Volume Concreto [m³] x Taxa de Aço [kg/m³]

	QUANTITATIVO DE AÇO CA-50

	Elemento
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]
	Taxa [kg/m³]
	Aço CA-50 [m]

	Bloco B1
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B2
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B3
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B4
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B5
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B6
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B7
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	Bloco B8
	0,50
	0,50
	0,50
	0,13
	85,00
	11,05

	TOTAL
	88,40



8.10. Armadura em tela de aço soldada CA-60

Para o cálculo do quantitativo de armadura em tela de aço soldada foi utilizada a expressão:
Tela soldada [kg] = Volume Concreto [m³] x Taxa de Aço [kg/m³]

	QUANTITATIVO DE TELA SOLDADA Q159

	Elemento
	Área [m²]
	Peso Unit. [kg/m²]
	Aço CA-60 [kg]

	Piso 1
	36,75
	2,52
	92,61

	Piso 2
	50,26
	2,52
	126,66

	TOTAL
	219,27



8.11. Pintura acrílica de piso cimentício

Quantitativo equivalente ao calculado no item 9.7 desta memória, no valor de 87,01 m².

8.12. Fornecimento de peças diversas para estrutura de madeira

Para o cálculo do quantitativo de peças de madeira foi utilizada a expressão:
Madeira [m³] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]

	PEÇAS DE MADEIRA

	Elemento
	Quant. [un]
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]

	Vigas Suporte (6x30)
	4,00
	5,20
	0,06
	0,30
	0,37

	Vigas 5x25
	8,00
	6,00
	0,05
	0,25
	0,60

	Vigas 5x15
	12,00
	5,50
	0,05
	0,25
	0,83

	Pilar 20x20
	8,00
	3,00
	0,20
	0,20
	0,96

	TOTAL
	2,76



8.13. Pintura em verniz fungicida para madeira

Para o cálculo do quantitativo de pintura verniz foi utilizada a expressão:
Verniz [m²] = Quantidade [un] x {(Faces [un] x Comprimento [m]) x (Largura [m] + Altura [m])}

	QUANTITATIVO DE PINTURA EM VERNIZ

	Elemento
	Quant. [un]
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Verniz [m²]

	Vigas Suporte (6x30)
	4,00
	5,20
	0,06
	0,30
	14,98

	Vigas 5x25
	8,00
	6,00
	0,05
	0,25
	28,80

	Vigas 5x15
	12,00
	5,50
	0,05
	0,25
	39,60

	Pilar 20x20
	8,00
	3,00
	0,20
	0,20
	19,20

	TOTAL
	102,58



8.14. Quantitativo de aço ASTM A-36

Para o cálculo do quantitativo de aço A-36 foram utilizadas as expressões:
Volume [m³] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Altura [m]
Aço A-36 [kg] = Volume [m³] x Densidade Aço [kg/m³]

	QUANTITATIVO DE AÇO ASTM A-36

	Elemento
	Quant. [un]
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Altura [m]
	Volume [m³]
	Densidade [kg/m³]
	Aço A-36 [kg]

	Base
	8,00
	0,25
	0,25
	0,01
	0,0050
	7.850,00
	39,25

	Engaste
	32,00
	0,25
	0,10
	0,01
	0,0080
	7.850,00
	62,80

	Chumbador
	32,00
	0,60
	0,01
	AutoCAD
	0,0015
	7.850,00
	11,78

	Mão Francesa
	8,00
	0,40
	0,20
	0,02
	0,0128
	7.850,00
	100,48

	TOTAL
	214,31



8.15. Pintura esmalte em superfície metálica

Para o cálculo do quantitativo de pintura esmalte foi utilizada a expressão:
Esmalte [m²]  = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Largura [m] x Faces [un]

	PINTURA ESMALTE

	Elemento
	Quant. [un]
	Comprimento [m]
	Largura [m]
	Faces [un]
	Pintura [m²]

	Base
	8,00
	0,25
	0,25
	1,00
	0,50

	Engaste
	8,00
	0,25
	0,10
	4,00
	0,80

	Mão Francesa
	4,00
	0,40
	0,20
	2,00
	0,64

	TOTAL
	1,94



9. HIDRÁULICA
 
9.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = Perímetro [m] x Largura Vala [m] x Altura Vala [m]
Escavação [m³] = 132,35 [m] x 0,20 [m] x 0,10 [m]
Escavação [m³] = 2,65

9.2. Entrada completa de água, com abrigo e registro gaveta, DN = ¾’ 

Quantitativo especificado em projeto, no valor de uma unidade.

9.3. Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25 mm 

Tubos DN=25 mm [m] = ∑Ramais de projeto
Tubos DN=25 mm [m] = 9,00 [m] + 64,75 [m] + 6,00 [m] + 5,60 [m] + 15,50 [m] + 8,50 [m] + 17,00 [m]
Tubos DN=25 mm [m] = 132,35

9.4. Torneiras de jardim (FDE TJ-03) 

Quantitativo especificado em projeto, no valor de oito unidades.

10. ELÉTRICA
 
10.1. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria

Para o cálculo do quantitativo de escavação foi utilizada a expressão:
Escavação [m³] = (Eletrodutos 30 mm [m] + Eletrodutos 75 mm [m]) x Largura Vala [m] x Altura Vala [m]
Escavação [m³] = (530,00 [m] + 560,00 [m]) x 0,20 [m] x 0,20 [m] 
Escavação [m³] = 43,60

10.2. Reaterro manual apiloado

Para o cálculo do quantitativo de reaterro foi utilizada a expressão:
Reaterro [m³] = Escavação [m³] – Volume Dutos [m³]
Volume Dutos [m³] = Eletrodutos 30 mm [m] x π x 0,015² [m²] + Eletrodutos 75 mm [m] x π x 0,0375² [m²]
Reaterro [m³] = 43,60 [m³] – (530,00 [m] x π x 0,015² [m²] + 560,00 [m] x π x 0,0375²)
Reaterro [m³] = 43,60 [m³] – (0,37 [m²] + 2,47 [m²])
Reaterro [m³] = 40,75

10.3. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 30 mm

Para o cálculo do quantitativo de eletroduto DN = 30 mm foi utilizada a expressão:
Eletroduto ϕ 30 mm [m] = Tomadas [un] x 10,00 [m] + Luminárias [un] x 5,00 [m]
Eletroduto ϕ 30 mm [m] = 7,00 [un] x 10,00 [m] + 140,00 [un] x 5,00 [m]
Eletroduto ϕ 30 mm [m] = 530,00

	ELETRODUTOS E CABOS

	Ambiente
	Tomada [un.]
	Luminárias [un.]
	Eletrodutos 30 mm [m]
	Eletrodutos 75 mm [m]
	Cabo #4,0 mm² [m]
	Cabo #6,0 mm² [m]

	Ramal A
	7,00
	0,00
	70,00
	 
	210,00
	70,00

	Ramal B
	0,00
	16,00
	80,00
	 
	240,00
	0,00

	Ramal C
	0,00
	9,00
	45,00
	 
	135,00
	0,00

	Ramal D
	0,00
	8,00
	40,00
	 
	120,00
	0,00

	Ramal E
	0,00
	11,00
	55,00
	 
	165,00
	0,00

	Ramal F
	2,00
	0,00
	20,00
	 
	60,00
	500,00

	Ramal G
	0,00
	56,00
	 
	560,00
	1.680,00
	0,00

	Ramal H
	0,00
	8,00
	40,00
	 
	120,00
	0,00

	Ramal I
	0,00
	8,00
	40,00
	 
	120,00
	0,00

	Ramal J
	2,00
	0,00
	20,00
	 
	60,00
	20,00

	Ramal K
	0,00
	24,00
	120,00
	 
	360,00
	0,00

	TOTAL
	7,00
	140,00
	530,00
	560,00
	3.270,00
	590,00



10.4. Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 75 mm

Para o cálculo do quantitativo de eletroduto DN = 75 mm foi utilizada a expressão:
Eletroduto ϕ 75 mm [m] = Luminárias [un] x 10,00 [m]
Eletroduto ϕ 75 mm [m] = 56,00 [un] x 10,00 [m]
Eletroduto ϕ 75 mm [m] = 560,00

10.5. Caixa de PVC 4x2’

	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

	Elemento
	Tomada Simp. [un]
	Disjuntor Bifásico 20 A [un]
	Relê [un.]
	Caixa 4x2' [un]
	Caixa 200x200 mm [un]

	Ramal A
	7,00
	1,00
	0,00
	7,00
	 

	Ramal B
	 
	1,00
	1,00
	17,00
	 

	Ramal C
	 
	1,00
	1,00
	9,00
	 

	Ramal D
	 
	1,00
	1,00
	13,00
	 

	Ramal E
	 
	1,00
	1,00
	12,00
	1,00

	Ramal F
	2,00
	1,00
	1,00
	4,00
	 

	Ramal G
	 
	1,00
	1,00
	 
	27,00

	Ramal H
	 
	1,00
	1,00
	9,00
	 

	Ramal I
	 
	1,00
	1,00
	13,00
	 

	Ramal J
	2,00
	1,00
	0,00
	4,00
	 

	Ramal K
	 
	1,00
	1,00
	6,00
	 

	TOTAL
	11,00
	11,00
	9,00
	94,00
	28,00



10.6. Caixa de passagem em chapa, 200x200x100 mm

Quantitativo calculado no item 11.5 desta memória, no valor de 28,00 unidades.


10.7. Conjunto de tomada 2P+T 10 A, 250 V

Quantitativo calculado no item 11.5 desta memória, no valor de 11,00 unidades.


Santa Branca, 27 de novembro de 2025. 





Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559




























ANÁLISE DE RISCOS

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
	Risco: 1
	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação

	Danos e impacto:
	Atrasos nos processos de contratações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.

	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado.




	Risco: 2
	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição dos serviços

	Danos e impacto:
	Atrasos nos processos de contratações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente para realizar a aquisição.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.

	

	Sensibilizar o excelentíssimo senhor prefeito sobre a importância da contratação.
	Gabinete do Prefeito.

	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado.


	Remanejar verbas de outros
projetos, mas que não, serão executados por razões diversas.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes
	



	Risco: 3
	Atraso no cumprimento dos prazos

	Danos e impacto:
	Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas finalizações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização mensal dos serviços.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Todo a gestão contratual deve ser acompanhada




1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	Risco: 4
	Não atendimento das exigências previstas na ata de registro de preço

	Danos e impacto:
	Impossibilidade da execução do objeto

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimentos e fiscalizar os serviços enquanto estão sendo executados.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Abrir procedimento para Apuração de Responsabilidade.




	Risco: 5
	Responsabilidade Sócio Ambiental

	Danos e impacto:
	Danos ao Meio Ambiente

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Monitorar e fiscalizar a execução da obra.




1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS
	Impacto/Probabilidade
	Sem Impacto
	Baixo
	Médio
	Alto

	Baixa
	
	1
	
	

	Média
	
	
	2,3,4 e 5
	

	Alta
	
	
	
	



1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

	Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: 

	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 3188/2025 






	

	Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes
















MATRIZ DE RISCO

1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	Risco: 1
	Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução Contratual
	Atraso para o início e consequentemente entrega da obra
	Verificação de impedimentos antes da emissão da ordem de serviços e análise da necessidade de alterações contratuais para prorrogações de prazos
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 2
	Identificação de divergências na execução do projeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Alteração de custo planilha inicialmente previstos para execução da obra.
	Realizar acompanhamento e vistoria durante a execução da obra.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 3
	Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Alteração da qualidade dos serviços e/ou itens contratados, além de atrasos na execução para realização dos serviços corretamente
	Fiscalizar durante a execução da obra, notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 4
	Descumprimento das obrigações trabalhistas 

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução Contratual
	Prejuízo dos trabalhadores e possibilidade de demandas judicias contra a contratante.
	Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação
	

Contratada




	Risco: 5
	Imprevistos encontrados durante a execução do objeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Contratempos encontrados durante a execução da obra
	Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação
	

Contratada





	Risco: 6
	Não comparecimento para execução do objeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Não comparecimento por parte da contratada para execução do objeto conforme cronograma físico financeiro
	Realizar acompanhamento durante a execução da obra e notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato
	
Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS
	Impacto/Probabilidade
	Sem Impacto
	Baixo
	Médio
	Alto

	Baixa
	
	1
	
	

	Média
	
	
	2,3,4,5 e 6
	

	Alta
	
	
	
	



1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de divergências na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

	Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: 

	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 3188/2025





	

	Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

















PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	[image: ]
	[bookmark: RANGE!A1:I106] 

	



	MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA - Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes

	
	RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, CENTRO, CEP 12380-970 - SANTA BRANCA - SP

	
	LOCAL DA OBRA: AVENIDA BENEDITO EUGÊNIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 1.215, PARQUE CAMBUCI - SANTA BRANCA - SP

	
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI
	BDI adotado

	
	BASE: CDHU 199 NÃO DESONERADA FDE 07-2025
	20,00%

	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	VALOR UNIT.
	VALOR COM BDI
	TOTAL

	1.0
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	  
	 
	R$         41.695,80

	1.1
	CDHU
	02.08.040
	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
	m²
	6,00
	 R$     431,48 
	 R$     517,78 
	R$            3.106,68

	1.2
	CDHU
	02.01.180
	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB
	un.mês
	4,00
	 R$  1.251,80 
	 R$  1.502,16 
	R$            6.008,64

	1.3
	CDHU
	02.10.060
	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas
	m²
	2.224,00
	 R$          1,89 
	 R$          2,27 
	R$            5.048,48

	1.4
	CDHU
	02.03.120
	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão
	m²
	200,00
	 R$     114,72 
	 R$     137,66 
	R$         27.532,00

	2.0
	 
	 
	MURETA DE CONTENÇÃO
	 
	 
	  
	 
	R$         86.632,81

	2.1
	CDHU
	07.01.060
	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
	m³
	241,78
	 R$       36,51 
	 R$       43,81 
	R$         10.592,38

	2.2
	CDHU
	12.01.061
	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa
	m
	78,00
	 R$     133,03 
	 R$     159,64 
	R$         12.451,92

	2.3
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	m³
	1,85
	 R$     221,55 
	 R$     265,86 
	R$               491,84

	2.4
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	42,00
	 R$     110,18 
	 R$     132,22 
	R$            5.553,24

	2.5
	CDHU
	11.01.160
	Concreto usinado, fck = 30 MPa
	m³
	18,35
	 R$     537,51 
	 R$     645,01 
	R$         11.835,93

	2.6
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	18,35
	 R$     191,54 
	 R$     229,85 
	R$            4.217,75

	2.7
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	1.757,84
	 R$       10,16 
	 R$       12,19 
	R$         21.428,07

	2.8
	CDHU
	14.11.231
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B
	m²
	98,64
	 R$     132,28 
	 R$     158,74 
	R$         15.658,11

	2.9
	CDHU
	11.05.040
	Argamassa graute
	m³
	8,29
	 R$     442,66 
	 R$     531,19 
	R$            4.403,57

	3.0
	 
	 
	QUADRA DE AREIA
	 
	 
	  
	 
	R$       152.701,24

	3.1
	CDHU
	07.01.060
	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
	m³
	99,52
	 R$       36,51 
	 R$       43,81 
	R$            4.359,97

	3.2
	FDE
	16.01.064
	PT-29 Portão de tela para quadra
	m²
	4,88
	 R$  1.163,11 
	 R$  1.395,73 
	R$            6.816,75

	3.3
	FDE
	16.04.019
	FQ-01 Fechamento para quadra de esportes - Fundo - Broca
	m
	55,90
	 R$  1.403,84 
	 R$  1.684,61 
	R$         94.169,70

	3.4
	CDHU
	08.05.100
	Dreno com pedra britada
	m³
	30,94
	 R$     181,41 
	 R$     217,69 
	R$            6.735,33

	3.5
	CDHU
	08.05.180
	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m
	m²
	463,56
	 R$       22,13 
	 R$       26,56 
	R$         12.312,15

	3.6
	CDHU
	46.13.020
	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
	m
	78,08
	 R$       13,24 
	 R$       15,89 
	R$            1.240,69

	3.7
	CDHU
	11.18.180
	Colchão de areia
	m³
	74,27
	 R$     215,53 
	 R$     258,64 
	R$         19.209,19

	3.8
	FDE
	16.05.050
	Poço de retenção de água pluvial ϕ 2,50 m com fundo de brita
	m
	2,00
	 R$  2.826,41 
	 R$  3.391,69 
	R$            6.783,38

	3.9
	FDE
	16.05.052
	Tampa pré-moldada ϕ 2,50 m para poço de retenção de A. P. com tampa de inspeção ϕ 0,60 m
	un
	1,00
	 R$     895,07 
	 R$  1.074,08 
	R$            1.074,08

	4.0
	 
	 
	PLAYGROUND
	 
	 
	  
	 
	R$         43.271,60

	4.1
	CDHU
	07.01.060
	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
	m³
	90,33
	 R$       36,51 
	 R$       43,81 
	R$            3.957,36

	4.2
	FDE
	16.05.050
	Poço de retenção de água pluvial ϕ 2,50 m com fundo de brita
	m
	2,00
	 R$  2.826,41 
	 R$  3.391,69 
	R$            6.783,38

	4.3
	FDE
	16.05.052
	Tampa pré-moldada ϕ 2,50 m para poço de retenção de A. P. com tampa de inspeção ϕ 0,60 m
	un
	1,00
	 R$     895,07 
	 R$  1.074,08 
	R$            1.074,08

	4.4
	CDHU
	08.05.100
	Dreno com pedra britada
	m³
	21,01
	 R$     181,41 
	 R$     217,69 
	R$            4.573,67

	4.5
	CDHU
	08.05.180
	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m
	m²
	282,09
	 R$       22,13 
	 R$       26,56 
	R$            7.492,31

	4.6
	CDHU
	46.13.020
	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
	m
	92,00
	 R$       13,24 
	 R$       15,89 
	R$            1.461,88

	4.7
	CDHU
	11.18.180
	Colchão de areia
	m³
	69,32
	 R$     215,53 
	 R$     258,64 
	R$         17.928,92

	5.0
	 
	 
	ESCADA DE ACESSO
	 
	 
	  
	 
	R$         33.533,53

	5.1
	CDHU
	06.11.040
	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
	m³
	9,56
	 R$       21,19 
	 R$       25,43 
	R$               243,11

	5.2
	CDHU
	12.01.021
	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
	m
	8,00
	 R$       71,67 
	 R$       86,00 
	R$               688,00

	5.3
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	m³
	0,75
	 R$     221,55 
	 R$     265,86 
	R$               199,40

	5.4
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	16,99
	 R$     110,18 
	 R$     132,22 
	R$            2.246,42

	5.5
	CDHU
	11.01.160
	Concreto usinado, fck = 30 MPa
	m³
	4,17
	 R$     537,51 
	 R$     645,01 
	R$            2.689,69

	5.6
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	4,17
	 R$     191,54 
	 R$     229,85 
	R$               958,47

	5.7
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	697,05
	 R$       10,16 
	 R$       12,19 
	R$            8.497,04

	5.8
	CDHU
	14.11.221
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B
	m²
	28,68
	 R$     118,22 
	 R$     141,86 
	R$            4.068,54

	5.9
	CDHU
	24.03.040
	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´
	m
	9,10
	 R$     917,58 
	 R$  1.101,10 
	R$         10.020,01

	5.10
	CDHU
	24.03.320
	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´
	m
	7,40
	 R$     279,53 
	 R$     335,44 
	R$            2.482,26

	5.11
	CDHU
	33.11.050
	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
	m²
	23,02
	 R$       52,15 
	 R$       62,58 
	R$            1.440,59

	6.0
	 
	 
	ACADEMIA AO AR LIVRE
	 
	 
	  
	 
	R$         36.872,66

	6.1
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	m³
	9,60
	 R$     221,55 
	 R$     265,86 
	R$            2.552,26

	6.2
	CDHU
	11.01.320
	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento
	m³
	19,20
	 R$     593,02 
	 R$     711,62 
	R$         13.663,10

	6.3
	CDHU
	54.08.010
	Fibra em polipropileno (macrofibra), resistência residual 4,3+-0,3 Mpa
	kg
	76,80
	 R$       34,95 
	 R$       41,94 
	R$            3.220,99

	6.4
	CDHU
	54.08.011
	Fibra polimérica (microfibra anticrack), tenacidade mínima 5cN/dtex
	kg
	23,04
	 R$       27,85 
	 R$       33,42 
	R$               770,00

	6.5
	CDHU
	11.16.080
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento
	m³
	19,20
	 R$     134,91 
	 R$     161,89 
	R$            3.108,29

	6.6
	CDHU
	11.16.220
	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície
	m²
	192,04
	 R$       15,98 
	 R$       19,18 
	R$            3.683,33

	6.7
	CDHU
	11.20.030
	Cura química de concreto, membrana líquida
	m²
	192,04
	 R$          8,40 
	 R$       10,08 
	R$            1.935,76

	6.8
	CDHU
	11.20.050
	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	m
	96,02
	 R$       11,72 
	 R$       14,06 
	R$            1.350,04

	6.9
	CDHU
	33.06.020
	Acrílico para quadras e pisos cimentados
	m²
	192,04
	 R$       28,59 
	 R$       34,31 
	R$            6.588,89

	7.0
	 
	 
	INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO
	 
	 
	  
	 
	R$            7.575,64

	7.1
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	m³
	0,12
	 R$     221,55 
	 R$     265,86 
	R$                 31,90

	7.2
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	9,68
	 R$     110,18 
	 R$     132,22 
	R$            1.279,89

	7.3
	CDHU
	11.01.160
	Concreto usinado, fck = 30 MPa
	m³
	0,97
	 R$     537,51 
	 R$     645,01 
	R$               625,66

	7.4
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	0,97
	 R$     191,54 
	 R$     229,85 
	R$               222,95

	7.5
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	205,45
	 R$       10,16 
	 R$       12,19 
	R$            2.504,44

	7.6
	CDHU
	14.11.221
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B
	m²
	14,64
	 R$     118,22 
	 R$     141,86 
	R$            2.076,83

	7.7
	CDHU
	11.05.040
	Argamassa graute
	m³
	1,57
	 R$     442,66 
	 R$     531,19 
	R$               833,97

	8.0
	 
	 
	PERGOLADOS
	 
	 
	  
	 
	R$         52.204,92

	8.1
	CDHU
	06.01.020
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
	m³
	9,75
	 R$       56,78 
	 R$       68,14 
	R$               664,37

	8.2
	CDHU
	12.01.041
	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa
	m
	16,00
	 R$       85,34 
	 R$     102,41 
	R$            1.638,56

	8.3
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	m³
	4,43
	 R$     221,55 
	 R$     265,86 
	R$            1.177,76

	8.4
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	m²
	8,00
	 R$     110,18 
	 R$     132,22 
	R$            1.057,76

	8.5
	CDHU
	11.01.160
	Concreto usinado, fck = 30 MPa
	m³
	9,75
	 R$     537,51 
	 R$     645,01 
	R$            6.288,85

	8.6
	CDHU
	11.16.040
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
	m³
	9,75
	 R$     191,54 
	 R$     229,85 
	R$            2.241,04

	8.7
	CDHU
	11.16.220
	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície
	m²
	87,01
	 R$       15,98 
	 R$       19,18 
	R$            1.668,85

	8.8
	CDHU
	11.20.030
	Cura química de concreto, membrana líquida
	m²
	87,01
	 R$          8,40 
	 R$       10,08 
	R$               877,06

	8.9
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	kg
	88,40
	 R$       10,16 
	 R$       12,19 
	R$            1.077,60

	8.10
	CDHU
	10.02.020
	Armadura em tela soldada de aço
	kg
	219,27
	 R$       10,22 
	 R$       12,26 
	R$            2.688,25

	8.11
	CDHU
	33.06.020
	Acrílico para quadras e pisos cimentados
	m²
	87,01
	 R$       28,59 
	 R$       34,31 
	R$            2.985,31

	8.12
	CDHU
	15.20.020
	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira
	m³
	2,76
	 R$  5.784,74 
	 R$  6.941,69 
	R$         19.159,06

	8.13
	CDHU
	33.05.010
	Verniz fungicida para madeira
	m²
	102,58
	 R$       26,13 
	 R$       31,36 
	R$            3.216,78

	8.14
	CDHU
	15.03.030
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
	kg
	214,31
	 R$       28,55 
	 R$       34,26 
	R$            7.342,26

	8.15
	CDHU
	33.11.050
	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
	m²
	1,94
	 R$       52,15 
	 R$       62,58 
	R$               121,41

	9.0
	 
	 
	HIDRÁULICA
	 
	 
	  
	 
	R$         12.981,80

	9.1
	CDHU
	06.02.020
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	2,65
	 R$       68,13 
	 R$       81,76 
	R$               216,66

	9.2
	CDHU
	45.01.020
	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´
	un
	1,00
	 R$  1.539,71 
	 R$  1.847,65 
	R$            1.847,65

	9.3
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	m
	132,35
	 R$       34,03 
	 R$       40,84 
	R$            5.405,17

	9.4
	FDE
	08.17.081
	TJ-03 Torneira de jardim
	un
	8,00
	 R$     574,20 
	 R$     689,04 
	R$            5.512,32

	10.0
	 
	 
	ELÉTRICA
	 
	 
	  
	 
	R$         23.732,29

	10.1
	CDHU
	06.02.020
	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
	m³
	43,60
	 R$       68,13 
	 R$       81,76 
	R$            3.564,74

	10.2
	CDHU
	06.11.040
	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação
	m³
	40,75
	 R$       21,19 
	 R$       25,43 
	R$            1.036,27

	10.3
	CDHU
	38.13.010
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios
	m
	530,00
	 R$          7,19 
	 R$          8,63 
	R$            4.573,90

	10.4
	CDHU
	38.13.030
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios
	m
	560,00
	 R$       15,84 
	 R$       19,01 
	R$         10.645,60

	10.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	un
	94,00
	 R$       17,50 
	 R$       21,00 
	R$            1.974,00

	10.6
	CDHU
	40.02.060
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm
	un
	28,00
	 R$       46,23 
	 R$       55,48 
	R$            1.553,44

	10.7
	CDHU
	40.04.450
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	cj
	11,00
	 R$       29,12 
	 R$       34,94 
	R$               384,34

	 
	TOTAL GERAL
	 R$      491.202,29 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

	Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559
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    CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA 

	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Obra: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI

	Local da Obra: AVENIDA BENEDITO EUGÊNIO FAUSTINO DE OLIVEIRA, Nº 1.215, BAIRRO CAMBUCI - SANTA BRANCA - SP

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	SERVIÇOS
	TOTAL
	DESCRIÇÃO
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º ao 8º MÊS

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 R$                 41.695,80 
	% Executada
	MOBILIZAÇÃO
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	DESMOBILIZAÇÃO E 
TRÂMITES BUROCRÁTICOS

	
	
	
	% Acumulada
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                 41.695,80 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	2.0
	MURETA DE CONTENÇÃO
	 R$                 86.632,81 
	% Executada
	
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                 86.632,81 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	3.0
	QUADRA DE AREIA
	 R$              152.701,24 
	% Executada
	
	0,00%
	0,00%
	75,00%
	25,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	0,00%
	75,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$              114.525,93 
	 R$                 38.175,31 
	 R$                                     -   
	

	4.0
	PLAYGROUND
	 R$                 43.271,60 
	% Executada
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                 43.271,60 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	5.0
	ESCADA DE ACESSO
	 R$                 33.533,53 
	% Executada
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                 33.533,53 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	6.0
	 ACADEMIA AO AR LIVRE 
	 R$                 36.872,66 
	% Executada
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                 36.872,66 
	 R$                                     -   
	

	7.0
	INFRAESTRUTURA DA RAMPA DE ACESSO
	 R$                    7.575,64 
	% Executada
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                    7.575,64 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	8.0
	PERGOLADOS
	 R$                 52.204,92 
	% Executada
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                 52.204,92 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	9.0
	 HIDRÁULICA 
	 R$                 12.981,80 
	% Executada
	
	0,00%
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                 12.981,80 
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	

	10.0
	ELÉTRICA
	 R$                 23.732,29 
	% Executada
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	

	
	
	
	% Acumulada
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%
	

	
	
	
	Cronograma
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Vencimento
	
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                                     -   
	 R$                 23.732,29 
	

	TOTAL
	 R$              491.202,29 
	 
	 R$                                     -   
	 R$              128.328,61 
	 R$                 54.090,97 
	 R$              210.002,45 
	 R$                 75.047,97 
	 R$                 23.732,29 
	 R$                                     -   

	% EXECUTADA 
	0,00%
	 
	0,00%
	26,13%
	11,01%
	42,75%
	15,28%
	4,83%
	0,00%

	R$ ACUMULADO PERÍODO
	                                            -   
	 
	 R$                                     -   
	 R$              128.328,61 
	 R$              182.419,58 
	 R$              392.422,03 
	 R$              467.470,00 
	 R$              491.202,29 
	 R$              491.202,29 

	% ACUMULADA TOTAL
	0,00%
	 
	0,00%
	26,13%
	37,14%
	79,89%
	95,17%
	100,00%
	100,00%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

	Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559























PROJETOS
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	ANEXO II – A 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA




CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 10/2025, para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito conhecimento do objeto da licitação em tela. 



Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 





Santa Branca, _______ de ______________ de 2025



_______________________________________
Assinatura do Responsável da Licitante
Nome:__________________________
Documento de Identificação N.º___________________




Atesto o comparecimento na Visita Técnica. 
Servidor: ______________________________ 
Data ____ / ____ / 2025
Ass: __________________________________








	ANEXO II – B 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA




CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.


DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica 

Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica. 

Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.





Santa Branca, _______ de ______________ de 2025



_______________________________________
Assinatura do Responsável da Licitante
Nome:__________________________
Documento de Identificação N.º___________________
















	ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA


(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
O cronograma físico financeiro e planilha orçamentária em Excel constam no site da prefeitura
www.santabranca.sp.gov.br
Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021 


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

1. A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: (__)_______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos: 
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________). 

2. A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________). 

3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________). 

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra. 

7. A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua proposta.
8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador).


	ANEXO IV
DECLARAÇÃO GERAL



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:

1. Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública; 

5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação; 

6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social; 

7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 

8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

9. Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitação; 

10. O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de comunicações, convocações e notificações. 


11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, RG:_______________________ 




(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)



































	ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS




Local e Data
À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º _________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 14.133/21. 


NOME: 
QUALIFICAÇÃO: 
CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente:

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)



CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO 

Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº _______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação.



(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador).



	ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO 



CONTRATO Nº **/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025 – PROCESSO Nº 3188/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº ****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP.
1. 
1. CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: *****, e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato representada pelo Sr(a).  *****, que exerce a função de *****, portador do RG nº ***** e do CPF/MF nº ****.

Em face do resultado obtido no Concorrência Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem parte integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos.

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 - O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário com fornecimento de material e mão de obra a ser executado.

2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (termo de referência/memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais), cronograma físico financeiro de desenvolvimento da obra e serviços.

2.3. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS. 

3.1 - Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados em dias corridos, e se iniciarão a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços emitida pelo fiscal do contrato e para todos os efeitos, se darão da seguinte forma: 
3.1.1 – Para início: IMEDIATAMENTE após a data fixada na ordem de início de serviços; 

3.1.2 - Para conclusão da obra: 08 (oito) meses, respeitado o cronograma de execução, contados a partir da data fixada na ordem de início de serviços. 

3.1.3 – O presente contrato vigorará por 08 (oito) meses, contados a partir da data fixada na ordem de início de serviços. 

3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, data fixada na ordem de início de serviços, a seguinte documentação: 
a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado.
3.2.1 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se refere este item independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará a sua pertinência.
3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejará penalidades, conforme o item 15.1 do presente instrumento.

3.3 – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de execução previsto neste contrato bem como no edital da licitação, sendo que eventual prorrogação do prazo de execução do contrato observar-se-á o disposto no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliará os motivos que ensejaram a prorrogação da execução identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou não. 

3.4 - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 05(cinco) dias úteis da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1 – O valor total estimado para execução do objeto contratado é de R$ _________________ (______________). 

4.2 – No preço contratado está incluso todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços. 

4.3 – A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto que integra o edital desta licitação. 

4.4 - Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial (data base) a data do orçamento estimado. 

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC/FGV, ou outro que venha a substituí-lo, válido no momento da aplicação do reajuste.

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - O presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária: 
* 02.08.01.15.451.0009.1618.02.4.4.90.51.91.100.0269 – ficha 547 – pré empenho nº 1767/2025 – Construção do Centro Poliesportivo – Bairro Cambuci.   

5.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

Empenho nº ----/2026, no valor global de R$ ********

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS 

6.1 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias corridos contados do protocolo para pagamento juntamente com a medição devidamente aprovada pela fiscalização e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens.

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da nota fiscal e/ou fatura, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade/apresentação da fatura/Nota Fiscal. 

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

6.4 - Fica definido como critério de atualização monetária dos valores a serem pagos, a variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a ser calculado desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

6.5 - As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO e consistirão no levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, respeitando o cronograma físico financeiro e sobre as quais incidirão os correspondentes preços.

6.5.1 - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização; podendo esta glosar a medição caso a CONTRATADA não atinja os quantitativos previstos no cronograma físico financeiro de cada etapa. 

6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico.
 
6.7 – Quando se tratar de obras pagas através de convênios, termos de repasse ou outros meios equivalentes, as medições e pagamentos deverão respeitar as metas, regras, periodicidade e cronograma de desembolso estipulado pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, que constam em anexo ao edital, e neste caso a fiscalização só autorizará a CONTRATADA a emitir a(s) fatura(s) após o cumprimento das metas previstas no convênio para liberação da verba. 

6.7.1 – Caso o cronograma de desembolso do convênio, termo de repasse ou equivalente, englobe em suas metas mais de um mês previsto no cronograma físico financeiro da obra, a CONTRATADA poderá apresentar suas medições mensais, porém estas só serão aprovadas e atestadas pela fiscalização após o cumprimento das metas previstas pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, e só então poderá ser emitida a nota fiscal/fatura. 

6.7.2 - Caso nas regras do convênio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberação formal por estes da medição, para repasse das verbas, as medições só serão aprovadas para emissão da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA após vencido o trâmite previsto.
6.8 - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura/Nota Fiscal pela CONTRATADA, ressalvado as situações previstas na cláusula 6.7 deste contrato. 

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorização ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou terceiro indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA deverá aguardar a autorização destes para emitir a fatura/nota fiscal. 

6.9 – A devolução de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medição ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

6.10 – Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da fiscalização, sem que as Fatura/Nota Fiscais não serão aceitas. 

6.11 - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida ativa da União; 
c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede do licitante), na forma da lei; 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada; 
f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada; 
g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual; 
h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual; 
i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;
j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP); 
k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de pagamento; 
l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida; 
m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.

6.12 - Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

6.13 - Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária. 

6.14. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11, não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento contratual ou rescisão contratual, conforme o caso. 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com as devidas discriminações referentes aos valores de materiais e mão de obra, sob pena de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL na forma da lei.

6.16 - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviços. 

6.17 - A não aceitação da obra/serviço ou parcela de obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais. 

6.18 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da matrícula da obra junto ao INSS e da anotação de responsabilidade técnica ART da execução da obra, onde deverá haver referência expressa do presente contrato, seu objeto, o número do processo e da tomada de preços, com seus campos integralmente preenchidos.

6.19 – O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da certidão negativa de débito alusiva ao objeto do CONTRATO e à formalização, por parte da CONTRATADA, da baixa da matrícula junto ao INSS. 

6.20 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se referem os itens 6.18 e 6.19, independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará a sua pertinência. 

6.21 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados obedecerá às mesmas condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - A CONTRATANTE manterá profissional/comissão legalmente habilitado (s) para acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA.
 
7.2 - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister. 

7.3 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de R$ ________________, equivalente a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o período de execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

8.1.1 - A CONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/21, sob a modalidade _________________________, no valor de R$ ___________________, equivalente a diferença do valor orçado pela administração e o valor da proposta menor que 85% do valor orçado pela administração, abrangendo o período de execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida. 

8.2.3 - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação das penalidades estabelecidas na cláusula 15.1 deste contrato.

8.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas à empresa CONTRATADA. 

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) úteis, complementar o valor, sob as penas previstas no item 15.1 deste contrato. 

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência e mediante requerimento da CONTRATADA. 

8.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

8.7 - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 - A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os Edital da Licitação bem como seus anexos, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização. 

9.2 - Caberá ainda à CONTRATADA: 
9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias; 
9.2.2 - Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor;
9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos; 
9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução; 
9.2.5 - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida; 
9.2.6 - Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas indicadas, ou aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados; 
9.2.7 - Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados; 
9.2.8 - Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação; 
9.2.9 - Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO;
9.2.10 - Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no CREA, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE; 
9.2.11 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.2.12 - Não alojar seu pessoal de produção na área da obra da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE; 
9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE; 
9.2.14 - Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE; 
9.2.15 - Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
9.2.16 - Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações; 
9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE; 
9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade; 
9.2.19 - Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, caso fortuito ou força maior, válida para todas as suas instalações, equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA

10.1 - Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora. 

10.2 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

10.3 - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo. 

10.4 - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE. 

10.5 – A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

10.6 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub CONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 – A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente: 
11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem; 
11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
11.1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados e liberar as áreas destinadas ao serviço 
11.1.4 - Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica; 
11.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 
11.1.6 - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 
11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 
11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
11.1.9 - Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento; 
11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

11.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

13.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei Federal n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 

13.2 - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto percentual da proposta CONTRATADA. 

13.3 - As alterações contratuais deverão ser instruídas com o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração, caso este seja impactado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 – O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes. 

14.2 - Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA. 

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização e com o devido atendimento das exigências contratuais, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

14.4 – A Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, está condicionado ao atendimento das exigências contratuais em especial deverá ser observado pelo responsável a apresentação da CND da obra junto ao INSS e ainda à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços. 

14.5 – O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
IV. Multa: 
a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 15.1, de 30 % (trinta por cento) do valor do Contrato.
 f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 15.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato. 
g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 15.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do valor do Contrato. 
h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 15.1, a multa será de 15 % (quinze por cento)  do valor do Contrato.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

15.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO / RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 – A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 137 da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

16.2 – A extinção contratual poderá ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021. 

16.2 - Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS. 

17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES. 

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

19.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

19.2 - Todas as comunicações, avisos ou notificações realizadas pela administração, serão dirigidos aos e-mails informados junto a proposta ou habilitação da empresa, devendo esta informar prontamente caso haja alteração.

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

19.5 - A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.
 
19.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da sessão pública.

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

19.9 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

19.10 – As partes poderão utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, nos termos dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO.

20.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

21. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. 

21.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

22. DA ANTICORRUPÇÃO. 

22.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu: 

22.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

22.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação; 

22.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

22.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou 
22.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro contrato. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO. 
23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Santa Branca ______ de __________ de 2025 




	_________________________________
	_________________________________

	Adriano Marchesani Levorin
	Representante legal do contratado 

	Prefeito Municipal
	Empresa

	Contratante
	Contratada



	





Testemunhas: 



	______________________________
	_________________________________

	Nome
	Nome

	
	


	


















ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81. 
CONTRATADA: *****, CNPJ ******
CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2026 – PROCESSO Nº 3188/2025– CONCORRÊNCIA ELETR. Nº 10/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO CAMBUCI NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santa Branca, ____ de ___________________ de 2026. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	


Pela contratada:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:  

Assinatura:  _________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: 
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 
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