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PROCESSO N° 3613/2.025 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2.026
EXTRATO
[bookmark: _Hlk195720714]1. Data da abertura da sessão pública eletrônica: 28 de janeiro 05 de fevereiro 04 de março de 2.026, às 08h30min.

2. Do objeto da Licitação: Registro de Preço para contratações, futuras e parceladas, de empresa especializada na locação de equipamentos estruturais, destinados ao atendimento das necessidades de eventos institucionais, oficiais e comemorativos promovidos e ou apoiados pelo Poder Executivo municipal visando atender as necessidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período 12 (doze) meses.

3. Condição de Participação: Cota Principal: Ampla concorrência; Cota Reservada: Exclusiva ME/EPP. 

4. Do prazo de vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

5. Do prazo e local de entrega: Os equipamentos estruturais deverão ser disponibilizados em até 05 (cinco) dias úteis, ou outra condição, determinada pela Secretaria Requisitante, de acordo com a urgência e natureza do evento, nos locais dos eventos a serem realizados, dentro do perímetro do município de Descalvado, São Paulo.

6. Do prazo de pagamento: Até 15 (quinze) dias.

7. Do valor unitário na proposta: Com no máximo 02 (duas) casas decimais.

8. Do critério de julgamento: Menor preço unitário do item.

[bookmark: _Hlk217658504][bookmark: _Hlk198629679]9. Dos recursos orçamentários: As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes do Orçamento Geral do Município, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica), da seguinte Secretaria: 
· Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Funcionais Programáticas nº 021002.1336203852.582, 021002.1339203832.567, 021002.1339203842.581, 021001.2781203702.049 e 021001.2781203692.575.

10. Garantia/Caução: Não se aplica.

EDITAL
Tornamos público a quem interessar possa que, por determinação do Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, encontra-se aberta nesta Prefeitura a presente Licitação, na modalidade de PREGÃO (ELETRÔNICO), com objeto abaixo descrito que será regido pela Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações; Decretos Municipais nº 6.096 e 6.097, de 21 de junho de 2.023, 6477, de 17 de janeiro de 2025, 6.540, de 07 de abril de 2.025, 6.549, 6.550 e 6.551, todos de 02 de maio de 2.025; Lei Municipal n° 4.976, de 10 de agosto de 2.023; Portaria nº 01, de 06 de janeiro de 2.026; Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2.006, com suas alterações; Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1.990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei Orgânica do Município, bem como, outras que vierem a ser introduzidas sobre a matéria, além das normas estabelecidas neste edital e seus Anexos, que integram o presente, independentemente de transcrições.
A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada a partir das 08h30min (fuso horário de Brasília) do dia 28 de janeiro 05 de fevereiro 04 de março de 2.026, no seguinte endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura do Município de Descalvado, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para a plataforma eletrônica, utilizada por esta Administração, constante na página da internet do Portal de Compras Eletrônicas da BNC - Informática, disponível no endereço https://bnccompras.com/Home/Login.
[bookmark: _Hlk166332696]O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para o preenchimento da proposta comercial e para o envio dos documentos de habilitação na plataforma eletrônica, atentando também para a data e horário de início da disputa de lances. Fica desde já ressaltado que a não apresentação (por meio de anexo na plataforma em que será realizado o pregão) da proposta atualizada e dos documentos de habilitação, conforme exigido no edital, implicará em inabilitação automática do licitante.
[bookmark: _Hlk166332703]Caberá ao licitante acompanhar as operações na plataforma eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela plataforma ou de sua desconexão. 

[bookmark: _Hlk166332719]1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1.1. O objeto da presente Licitação é Registro de Preço para contratações, futuras e parceladas, de empresa especializada na locação de equipamentos estruturais, destinados ao atendimento das necessidades de eventos institucionais, oficiais e comemorativos promovidos e ou apoiados pelo Poder Executivo municipal visando atender as necessidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período 12 (doze) meses, cujas características e especificações encontram-se no Modelo de Proposta Comercial, Anexo I, e no Termo de Referência, Anexo II, que integram este Edital, independentemente de transcrições.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.
2.1. Poderão participar da licitação:
	2.1.1. Para os itens 01 a 174 da cota principal: quaisquer empresas interessadas, regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.
	2.1.2. Para os itens 175 a 348 da cota reservada: exclusivamente “Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.
2.2. Estão impedidas de participar, das fases do processo licitatório, as empresas que:
a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas pela Administração Pública do Município;
b) tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; e/ou
c) estejam sob falência.

3. DO CADASTRAMENTO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA.
[bookmark: _Hlk194503179]3.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão proceder ao cadastramento antes da data marcada para início da sessão pública eletrônica.
3.2. O cadastramento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso à plataforma eletrônica, no site: https://bnccompras.com/Home/Login.
3.3. O cadastramento junto a plataforma eletrônica implica na responsabilidade legal, única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4. Maiores informações sobre o cadastramento deverão ser obtidas diretamente pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4550. Como apoio, os contatos da Seção de Licitação, PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br.
3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo todas as informações prestadas e qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou a Comissão de Pregão/Pregoeiro, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente a plataforma eletrônica para imediato bloqueio de acesso.
3.7. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes à plataforma a ser utilizada neste certame, entrar em contato, exclusivamente, pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4550. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.
3.8. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes ao processo licitatório, entrar em contato, exclusivamente, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.
[bookmark: _Hlk165993644]3.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, a plataforma eletrônica permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sendo que o pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
           3.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos licitantes participantes.

4. DA PROPOSTA COMERCIAL.
[bookmark: _Hlk165993719]4.1. A proposta comercial inicial deverá ser preenchida, exclusivamente, por meio da plataforma eletrônica.
4.1.1. Nos casos que sejam exigidos marca, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, a aquisição da marca está condicionada àquela indicada no Termo de Referência, Anexo II.
4.2. O licitante deverá preencher sua proposta comercial inicial na plataforma eletrônica, contendo:
a) Marca/Modelo/Nº de Registro, quando indicado no Modelo de Proposta do Anexo I, indicando, se solicitado, o fabricante, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente; e
b) Valor unitário e/ou total, quando for o caso.
4.2.1. Poderá haver indicação de mais de uma marca por item, desde que, sejam compatíveis e atendam o descritivo do item. Não será admitida, em hipótese alguma, a diferenciação de preços entre as marcas ofertadas para o mesmo item.
4.2.2. Fica expressamente vedada a indicação do nome fantasia ou a razão social da empresa, número do CNPJ/MF, endereço, telefone, e-mail, e/ou dados bancários da mesma, ou quaisquer outros dados que identifiquem o participante antes e durante a rodada de lances. 
4.2.3. Quando a marca do produto/serviço identificar o licitante, poderá o mesmo usar a indicação “Marca Própria”.
4.2.4. Quando o objeto licitado for contratação de serviço e/ou a natureza do mesmo não exigir indicação de marca/modelo, em campo próprio na plataforma deverá usar termo genérico que não identifique a empresa, como por exemplo: serviço, própria(o), etc.
4.2.5. Caso seja possível a identificação da empresa através da sua proposta antes do fechamento da rodada de lances, ela estará automaticamente DESCLASSIFICADA de todo o processo licitatório, pelo pregoeiro.
[bookmark: _Hlk156981978]4.3. Encerrada a fase de disputa de lances, a proposta final dos licitantes vencedores, adequadas ao último valor ofertado, referente aos itens ganhos, desde que não haja solicitação de amostras e documentações dos produtos ofertados, deverá ser anexada à plataforma ou enviada no e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, em até 01 (um) dia útil, após a convocação do pregoeiro em sessão.
4.3.1. A proposta final deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, conforme modelo do Anexo I, contendo todos os elementos, com no máximo 02 (duas) casas decimais, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas em geral e demais condições de fornecimento, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.
4.3.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do pregão e/ou do envio da proposta final atualizada. Não sendo indicado o prazo de validade, considerar-se-á como 60 (sessenta) dias.
4.3.2.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, dirigida ao pregoeiro por meio do e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br  ou durante a sessão pública do certame, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.
4.4. O pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas finais enviadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
[bookmark: _Hlk165993762]5.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar cadastrada na plataforma eletrônica, endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, (conforme item 03 deste edital), no qual preencherá, utilizando senha privativa, a proposta comercial eletrônica inicial (item 04). O(s) vencedor(es) encaminhará(ão), exclusivamente na plataforma eletrônica, os documentos de habilitação (item 08), conforme descrito neste edital e convocado pelo pregoeiro.
[bookmark: _Hlk150335260]5.2. Até 30 minutos antes do horário marcado para abertura da sessão pública eletrônica os interessados deverão preencher as propostas, na plataforma eletrônica, podendo, inclusive, alterá-las neste prazo.
[bookmark: _Hlk156982090]5.2.1. Os documentos de habilitação e as declarações complementares, arroladas no item 08 deste edital, bem como a proposta comercial atualizada, deverão ser anexados na plataforma pelos licitantes com melhor oferta, em até 01 (um) dia útil após convocados pelo pregoeiro em sessão, ao final da disputa de lances.
5.3. Na data e hora marcadas para abertura da sessão pública, terá início a fase de lances, na qual os licitantes oferecerão lances, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica. 
5.3.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pela plataforma, independentemente de sua ordem classificatória, tanto em relação ao lance intermediário como em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
5.3.2. Não serão homologados lances com valores superiores à média estimada pela Seção de Licitação.
5.4. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
5.5. Na hipótese de haver propostas/lances iguais na fase inicial da disputa, a plataforma realizará o sorteio entre elas para definir a ordem classificatória.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação deles.
5.7. Durante o transcurso da fase da disputa de lances os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
5.8. A modalidade de disputa será aberta, cabendo aos licitantes apresentarem lances públicos e sucessivos, com prorrogações, sendo esta prorrogação automática.
5.8.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 08 (oito) minutos, e, após decorrido esse tempo, será prorrogada automaticamente pela plataforma eletrônica. A prorrogação automática é de 02 (dois) minutos, e ocorre sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.
5.8.2. Em cada item, não havendo novos lances na etapa da prorrogação automática, a rodada de lances para este item é encerrada automaticamente.
5.9. Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, a plataforma eletrônica informará a proposta de menor preço e seu respectivo vencedor. 
5.10. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendem usar do direito de preferência no critério de desempate, quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão efetuar corretamente o cadastro na plataforma eletrônica com o devido enquadramento e, também, apresentar declaração de que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme o caso) nos termos do artigo 3º da citada Lei Complementar, podendo ainda assinalar a opção indicativa desse enquadramento na Declaração Conjunta do Anexo III, que deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação, a serem anexados na plataforma eletrônica.
5.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, considerando-se o último preço ofertado. Com base nesta classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte direito de preferência a contratação, observadas as seguintes regras:
5.11.1. A plataforma selecionará automaticamente a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, abrindo o prazo de 05 (cinco) minutos para que apresente preço inferior ao do melhor classificado, sob pena de preclusão do direito de preferência.
5.11.2. A plataforma selecionará mediante sorteio no caso de haver propostas empatadas nas condições do subitem 5.11.1.
5.11.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 5.11.1.
5.11.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5.11., seja microempresa ou empresa de pequeno porte não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

06. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO.
[bookmark: _Hlk166333293][bookmark: _Hlk165993804]6.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade dos preços em relação ao valor estimado para a contratação. 
6.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.
6.1.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste edital. 
[bookmark: _Hlk195344506]6.2. O pregoeiro suspenderá a sessão pública do certame, informando a data e o horário para retomada da mesma, momento em que verificará a Proposta de Preços Final Atualizada e os Documentos de Habilitação da empresa classificada com menor lance, conforme disposições contidas no presente edital, e a Equipe de Apoio realizará a “Análise de Conformidade de Proposta”. 
[bookmark: _Hlk166333312]6.2.1. O licitante que não inserir na plataforma, os documentos de habilitação em conformidade com o item 08, nos prazos definidos neste edital e seus Anexos, ou não enviar a proposta comercial final atualizada, no prazo definido no item 04, será automaticamente inabilitado de todo o certame.
[bookmark: _Hlk166333375]6.3. Caso haja necessidade de confirmar a autenticidade e ou veracidade de algum(ns) do(s) documento(s) anexado(s) na plataforma, o licitante deverá apresentar a via original ou cópia autenticada, no prazo de até 01 (um) dia útil contado da data da convocação pelo pregoeiro; podendo este prazo ser prorrogado por igual período mediante solicitação justificada do licitante.
6.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, desde que não contrariem a Lei, até o julgamento das habilitações, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos; e
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
6.4.1. A verificação obtida por meio eletrônico será certificada pelo pregoeiro e os documentos deverão ser anexados na plataforma eletrônica. 
6.4.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
6.4.3. A Administração adotará a interpretação legal sistemática de maneira a afastar o “hiperformalismo licitatório”.
6.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e tendo sido aceito o menor preço apurado, o pregoeiro declarará a empresa vencedora do(s) respectivo(s) item(ns).
6.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o licitante não atender aos requisitos de habilitação, caberá ao pregoeiro, convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preços, o(s) autor(es) dos demais lances, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital e seus anexos, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
6.7. A qualquer momento, a Prefeitura de Descalvado poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade e incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou na proposta.
6.8. Se, por qualquer motivo, os itens da cota reservada não forem adjudicados para microempresas ou empresas de pequeno porte, serão automaticamente adjudicados para o vencedor dos itens correspondentes da cota principal, pelo mesmo valor, e vice-versa, salvo se houver manifestação contrária do licitante vencedor.
6.8.1. Se o mesmo licitante vencer a cota principal e o item correspondente da cota reservada, a contratação ocorrerá pelo menor preço ofertado pela empresa em ambos os itens.
6.9. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão em Ata divulgada na plataforma eletrônica (Ata da Sessão), bem como no site desta Prefeitura.

7. DO JULGAMENTO.
[bookmark: _Hlk165993835]7.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério menor preço unitário do item.
7.2. Também é critério de julgamento a prova da exequibilidade, nos termos do artigo 59, IV, da Lei Federal nº 14.133/2.021, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite de inexequibilidade da proposta, hipótese na qual será dada oportunidade para que o licitante demonstre a exequibilidade.
7.2.1. Será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o edital não tenha estabelecido limites mínimos para contratação.
7.3. É critério de julgamento, ainda, a prova da “existência real” das empresas participantes, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite da formação de cartel, conluio ou quaisquer outras práticas que maculem a transparência e o caráter competitivo deste certame.
7.4. Caso haja empate real das propostas entre os licitantes, será designado nova sessão para apresentação de envelope de desempate, observando, nesta ordem, as seguintes regras:
a) Os licitantes empatados na proposta de preços deverão demonstrar as contratações junto ao Poder Público, do mesmo objeto (similar), nos últimos 5 anos atualizando o valor pelo INCC (no caso de obras) ou IPCA (nos demais casos) desde o dia da assinatura de cada contrato até o dia anterior à entrega do envelope de desempate, sendo que o valor pecuniário superior será o critério de desempate;
b) Mantido o empate, será designada nova sessão, para os licitantes empatados demonstrarem as contratações junto ao Poder Público, do mesmo objeto (similar), nos últimos 10 anos, observadas as mesmas regras de qualificação pecuniária do item anterior;
c) Caso persista o empate serão aplicados os critérios dos incisos III e IV e §1°, incisos I a IV, do artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021;
d) Caso nenhum critério anterior seja suficiente para o desempate, será realizado sorteio a critério do agente de contratação responsável pela licitação, utilizando-se apenas do fator sorte.
7.4.1. O empate ficto, preferência da empresa ME/EPP, não se confunde com o empate real do item 7.4, devendo ser aplicado antes deste, conforme previsão no item 5.11 deste edital.

08. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
[bookmark: _Hlk165993870][bookmark: _Hlk130828264]8.1. Os licitantes com melhor oferta, declarados vencedores, deverão anexar na plataforma os documentos de habilitação, listados abaixo, em até 01 (um) dia útil da convocação do pregoeiro, após o encerramento da fase de disputa de lances, conforme item 5.2.1 deste edital, sob pena de inabilitação automática.
 8.2. A habilitação compreenderá os seguintes documentos: 
8.2.1. Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
[bookmark: _Hlk195346618]8.2.1.1. Caso a empresa não seja representada pelo seu sócio administrador, o procurador/representante deverá apresentar procuração conferindo poderes para participação e representação dela nos diversos atos envolvendo este procedimento licitatório.
8.2.2. Prova de Regularidade ou outra equivalente, na forma da lei:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes: Estadual ou Municipal, da sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto da Licitação;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e ao Instituto Nacional do Seguro Social (I.N.S.S.);
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (inscritos e não inscritos na dívida ativa, caso sejam certidões separadas);
e) Certificado de Regularidade de Situação (C.R.F.) com o F.G.T.S. (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (C.N.D.T.); e
g) Certidão Negativa de Débitos, da Fazenda Municipal, referente a Tributos Mobiliários.
8.2.2.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.2.2. Serão consideradas como prova de regularidade, perante as Fazendas Públicas, as Certidões constando que os débitos se encontram parcelados e com suas parcelas quitadas nos respectivos vencimentos ou, ainda, os que estejam com suas exigibilidades suspensas (certidões positivas com efeitos de negativa).
8.2.3. Qualificação Econômico-financeira:
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
8.2.4. Qualificação Técnica:
[bookmark: _Hlk166333528][bookmark: _Hlk166333588][bookmark: _Hlk166333605]a) comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto da presente licitação, através de atestado(s), da empresa licitante, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, compatível/similar com o objeto do presente edital, comprovando o quantitativo mínimo de 50% da execução pretendida nesta contratação, conforme disposto no §2° do artigo 67 da Lei Federal n° 14.133/2.021;
8.2.4.1. Comprovação de capacidade técnica operacional da empresa para o fornecimento do objeto da presente licitação, através de atestado(s), expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, compatível/similar com o objeto do presente edital, comprovando o quantitativo mínimo de 50% da execução pretendida nesta contratação, conforme disposto no §2° do artigo 67 da Lei Federal n° 14.133/2.021;
8.2.4.2. Para o(s) vencedor(es) dos itens/lotes referentes a “banheiros químicos”:
a) CADRI (Certificado de Aprovação de Destinação de Resíduos de Interesse Ambiental), expedido pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo);
b) Licença de Instalação e Operação de Banheiros Químicos, expedida pela CETESB.
8.2.4.3. Para o(s) vencedor(es) dos itens/lotes referentes a “geradores, palcos, tendas, camarins, containers para bilheteria e containers para banheiro químico”:
a) certidão de Registro da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) ou em outro conselho de classe cuja responsabilidade técnica tenha pertinência com o objeto licitado, dentro do prazo de validade; 
b) comprovação de capacidade técnica profissional, apresentando prova que possui em seu quadro de funcionários profissional(is) responsável(is) técnico(s), devidamente registrado(s) no CREA, detentor(es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução de serviço com características semelhantes ao objeto do presente edital; 
b.1) a comprovação de que o profissional indicado pertence ao quadro de empregados e ou colaboradores vinculados à empresa deverá ser feita, se for sócio, através do Contrato Social em vigor, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, neste caso deverá ter a apresentação do registro na Carteira de Trabalho, Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho;
b.2) o profissional responsável técnico indicado deverá apresentar a Certidão de registro de pessoa física para comprovação de sua inscrição junto ao CREA (ou outro conselho de classe cuja responsabilidade técnica tenha pertinência com o objeto licitado), dentro do prazo de validade
8.2.5. Declaração Conjunta (modelo no Anexo III), firmada pelo representante legal ou procurador do licitante, que, sob as penas da Lei:
a) está em concordância com o edital e de atendimento aos requisitos de habilitação;
b) de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, conforme Lei Complementar Federal nº 123/06;
c) da inexistência de fato impeditivo à participação do certame licitatório e que não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera de governo;
d) atende às exigências do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, como impõe artigo 68, VI, da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021;
e) a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021;
f) a empresa não se enquadra nas vedações dos artigos 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021;
g) a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
[bookmark: _Hlk166333557]h) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
8.3. As certidões que não apresentarem prazo de validade serão aceitos documentos emitidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação destes documentos de habilitação.
[bookmark: _Hlk165993992]
9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
[bookmark: _Hlk166333625]9.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, durante a sessão pública do certame, no período informado pelo pregoeiro no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, que deverão ser apresentadas em campo próprio da plataforma eletrônica, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, também na plataforma eletrônica, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente.	
9.1.1. Caso haja retomada de sessão, cuja data e horário serão definidos pelo pregoeiro no transcorrer da sessão e notificada no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, a manifestação de intenção de recurso se dará após finalizada a etapa de análise dos documentos de habilitação.  
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, e encaminhamento do processo para a autoridade competente visando a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e a homologação da licitação.
9.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente para decisão. 
9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5. A Adjudicação será feita por item, ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste edital e seus anexos, for classificado em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 07.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, e a Proponente vencedora da licitação, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na Legislação vigente, bem como na proposta vencedora.
10.2. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado formalmente pela Prefeitura de Descalvado, São Paulo, para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação desta Prefeitura, sob pena de decair o direito ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, dentre elas a prevista no artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2.021.
10.3. O prazo estipulado no item anterior (10.2) poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura.
10.4. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 10.2, poderá a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para retomar a sessão pública e os procedimentos relativos a esta licitação, com vistas a formalização da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 
10.5. Se, por ocasião da formalização da assinatura da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de débito do licitante vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e Regularidade perante o Ministério Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
10.5.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações o licitante vencedor será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 10.5, deste edital, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de decair o direito ao registro de preços.
10.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura da Ata de Registro de Preços, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério do Município de Descalvado, sob pena da contratação não se realizar, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2.021.
10.7. Não ocorrendo a regularização prevista nos itens 10.5 e 10.6, aplica-se a regra constante no item 10.4.
10.8. A Prefeitura fornecerá à Detentora da Ata, a critério desta, e dentro dos prazos que se fizerem necessários, todos os dados e demais informações pertinentes à execução dos serviços, objeto deste edital.
10.9. A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura de Descalvado, através da Secretaria Requisitante.
10.10. A execução dos serviços será efetuada mediante expedição, pela Seção de Licitação ou pela Secretaria Requisitante, da “Autorização de Fornecimento Parcial”, da qual constarão: a data de expedição, especificações dos serviços, quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total, que substituirá o Termo de Contrato.
10.11. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, os preços registrados obrigam os proponentes e sua Detentora fica obrigada a executar os serviços ofertados, nas quantidades indicadas pela Seção de Licitação ou Secretaria Requisitante, em cada “Autorização de Fornecimento Parcial”.
10.12. A Prefeitura de Descalvado não está obrigada a executar uma quantidade mínima dos serviços, ficando a seu exclusivo critério, a definição da quantidade e do momento de sua execução.
10.13. Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimativos e representam a previsão da Secretaria Requisitante para os serviços durante o período de 12 (doze) meses.
10.14. A existência do preço registrado não obriga o Município de Descalvado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à Detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
10.15. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal nº 14.133/2.021, além do disposto no artigo 13 e incisos do Decreto Municipal nº 6.096/2.023 e legislação subsidiária.
10.16. Não serão utilizados quantitativos variáveis. Tampouco serão aceitas ofertas parciais, nem será aceito mais que um detentor da Ata para o mesmo item.
10.17. Será considerada como adimplemento total da Ata, para todos os efeitos de direito, a efetiva entrega, em sua totalidade, à Administração, de cada item adjudicado.

11. DO PRAZO E DA ENTREGA.
11.1. O prazo de vigência e execução da Ata de Registro de Preços que trata o presente edital é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata, cumpridas as formalidades contratuais e observando-se, rigorosamente, os prazos estabelecidos no presente edital.
11.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme consta no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2.021.
11.1.2. Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens e/ou dos itens registrados, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de prorrogação dela.
11.2. Os equipamentos estruturais deverão ser disponibilizados, operados e desmontados em até 05 (cinco) dias úteis, ou outra condição, determinada pela Secretaria Requisitante, de acordo com a urgência e natureza do evento, nos locais dos eventos a serem realizados, dentro do perímetro do município de Descalvado, São Paulo.
11.3. Ocorrerá a rejeição no recebimento dos serviços se não estiverem de acordo com o solicitado e deverão ser corrigidos, de imediato, pela Detentora da Ata.

12. DAS CONDIÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS.
12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a realização de cada serviço/locação, com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, comprovação da execução dos serviços e aprovação da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.
12.2. Conferida a nota fiscal e não estando ela de acordo com os serviços e preços contratados, o Órgão Gerenciador devolverá à Detentora da Ata, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização. 
12.3. Os pagamentos estão, ainda, condicionados, ao cumprimento da Instrução Normativa RFB n° 2110, de 17 de outubro de 2022, ou outra que vier substituí-la, obrigando a Detentora da Ata consignar na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Fatura ou Recibo, de forma discriminada a “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, de 11% (onze por cento) do valor dos serviços, com as deduções (valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados), se houver, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido pelo Órgão Gerenciador e, ainda, com a devida aprovação da Secretaria de Finanças do Município.
[bookmark: _Hlk140479215]12.4. Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23. Frise-se que enquanto a Detentora da Ata for optante pelo SIMPLES não haverá a respectiva retenção, conforme legislação vigente.
12.4.1. A Detentora da Ata fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.
12.5. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.
12.6.  O atraso no pagamento por culpa do Órgão Gerenciador acarretará a correção pela Taxa Referencial (TR).
12.7. No momento da formalização da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá informar os dados bancários para futuros pagamentos, e, também, fazer constar essa mesma informação no campo “observação” das notas fiscais emitidas.
12.7.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas apenas e tão somente por aditivo contratual.
[bookmark: _Hlk194922232]12.8. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, bem como os dados bancários informados, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.

[bookmark: _Hlk166334331][bookmark: _Hlk157593498]13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
13.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes do Orçamento Geral do Município, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica), da seguinte Secretaria: 

· Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Funcionais Programáticas nº 021002.1336203852.582, 021002.1339203832.567, 021002.1339203842.581, 021001.2781203702.049 e 021001.2781203692.575.

14. DAS PENALIDADES.
14.1. A Detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às sanções administrativas previstas no artigo 156, nos moldes de seus parágrafos, da Lei Federal nº 14.133/2.021, quais sejam:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
14.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf)
14.3. As penalidades serão notificadas e impostas a Detentora da Ata através do e-mail fornecido por esta no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
14.3.1. É dever da Detentora da Ata fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.
14.4. A penalização na fase licitatória acompanhará as disposições constantes na Nova Lei de Licitações e Contratos e no Decreto 6540/2025, já citado, naquilo que for pertinente.
15. DAS INFORMAÇÕES.
[bookmark: _Hlk153177750]15.1. Quaisquer informações relacionadas a esta licitação serão prestadas pela Seção de Licitação, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, também, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, no horário compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail pregao@descalvado.sp.gov.br. 
[bookmark: _Hlk198633831]15.2. De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, em seu artigo 164, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Estes pedidos devem ser registrados diretamente na plataforma eletrônica, nos prazos estipulados, podendo também, encaminhar para o e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, porém, a Administração Pública não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail, independente do motivo.

16. DA RETIRADA DO EDITAL.
16.1. O edital completo poderá ser retirado na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, no período compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, e, também, encontra-se disponível no site:  www.descalvado.sp.gov.br, “Licitações” e no portal: https://bnccompras.com/Home/Login.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
17.1. Das sessões públicas serão lavradas Atas, que conterão detalhes de todas as ocorrências da sessão.
17.2. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, e do site:  www.descalvado.sp.gov.br, “Licitações”.
17.3. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação, apresentação de documentos, propostas e para participação neste certame licitatório.
17.4. O pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura do Município de Descalvado em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá também realizar pesquisa na internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas, bem como, efetuar outras formas de diligência. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 
17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dias de funcionamento da Prefeitura do Município de Descalvado. 
17.6. A Detentora da Ata e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem da Prefeitura do Município de Descalvado e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 
17.7. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não se manifestar dentro do prazo previsto no item 15.2, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração. 
17.8. Independentemente de declaração expressa, o preenchimento da proposta comercial e apresentação da Declaração de Concordância com o Edital e Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo III) implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes na proposta comercial e documentos apresentados. 
17.9. O pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e os documentos apresentados. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar em desclassificação do licitante. 
17.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar prazo aos licitantes para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas corrigidas das causas de sua desclassificação.
17.11. Todas as referências a horário neste edital consideram o horário de Brasília-DF. 
17.12. A Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, se reserva no direito de ANULAR ou REVOGAR, no todo ou em parte, a presente Licitação, de acordo com o estatuído no artigo 71 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, e demais pertinentes da Legislação vigente.
17.13. Ratifica e valida-se todas os itens constantes no Termo de Referência (Anexo II), tornando obrigatório o cumprimento dos mesmos pelos licitantes, quando for o caso, e pela Detentora da Ata.

18. DO FORO.
18.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o foro competente é o da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Será dada a divulgação prevista em Lei, para que todos tomem conhecimento e ninguém possa alegar ignorância (artigo 54 da Lei Federal n° 14.133/2.021).
Descalvado, 13 de janeiro de 2.026.


Gustavo de Freitas
Autoridade Competente nos termos do Decreto Municipal nº 6477/2025

ANEXO I
[bookmark: _Hlk217659801]Modelo de Proposta Comercial.
PROCESSO N° 3613/2.025 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2.026.
À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.
A empresa ................., estabelecida na Rua............, n° 000, na cidade de............., Estado de.........., CEP n° 00.000-000, inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, telefone n° (xx) 0000-0000, e-mail:........., se propõe a executar os serviços abaixo relacionados, objeto do Pregão Eletrônico n° 008/2.026, nos preços e condições seguintes:
COTA PRINCIPAL
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Serviços
	Valor Estimado
(R$)
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total
(R$)

	[bookmark: _Hlk214865086][bookmark: _Hlk218894578]1
	18
	DIA
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 01 DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	258,58
	
	

	2
	9
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	334,87
	
	











	[bookmark: _Hlk214866453]3
	9
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	377,47
	
	









	4
	9
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	406,97
	
	

	5
	9
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS., DOMINGOS E FERIADOS.
	451,50
	
	





	6
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	523,33
	
	








	7
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	560,00
	
	




















	8
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	603,33
	
	


















	9
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	646,67
	
	

















	10
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	676,67
	
	














	11
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	736,67
	
	













	12
	3
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	796,67
	
	













	13
	135
	DIA
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	200,42
	
	













	14
	90
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	272,92
	
	















	15
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	344,36
	
	
















	16
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	380,66
	
	



	17
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	420,00
	
	






	18
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	470,50
	
	










	19
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	506,67
	
	














	20
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	550,00
	
	
















	21
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	593,33
	
	
















	22
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	636,67
	
	




	23
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	680,00
	
	








	24
	36
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	723,33
	
	











	25
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	2.425,00
	
	






	26
	5
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.133,33
	
	







	27
	5
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.966,67
	
	







	28
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.400,00
	
	







	29
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.833,33
	
	







	30
	3
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO. 
	3.007,50
	
	







	31
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	3.600,00
	
	







	32
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.433,33
	
	







	33
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.866,67
	
	







	34
	3
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.700,00
	
	







	35
	15
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.450,00
	
	






	36
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.600,00
	
	






	37
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	5.400,00
	
	






	38
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.200,00
	
	






	39
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.566,67
	
	








	40
	18
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO. 
	4.182,50
	
	







	41
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	5.166,67
	
	






	42
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.000,00
	
	






	43
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.833,33
	
	






	44
	9
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	7.666,67
	
	






	45
	14
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	7.503,63
	
	


















	46
	9
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	8.500,00
	
	


















	47
	9
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.166,67
	
	
























	48
	7
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.833,33
	
	


















	49
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	10.500,00
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	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.166,67
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	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.500,00
	
	























	52
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.833,33
	
	


























	53
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.166,67
	
	




















	54
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.833,33
	
	


























	55
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.500,00
	
	



















	56
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.166,67
	
	





















	57
	9
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.625,00
	
	














	58
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.066,67
	
	






















	59
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.733,33
	
	












	60
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.400,00
	
	



















	61
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.066,67
	
	










	62
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.400,00
	
	

















	63
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.400,00
	
	







	64
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.066,67
	
	

















	65
	3
	UND
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.733,33
	
	


















	66
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.400,00
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	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.066,67
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	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.733,33
	
	












	69
	14
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA (01) UM DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.604,00
	
	





















	70
	9
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.366,67
	
	











	71
	7
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.033,33
	
	


















	72
	7
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.700,00
	
	

















	73
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.033,33
	
	













	74
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.033,33
	
	




















	75
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.366,67
	
	






















	76
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.366,67
	
	

















	77
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	18.033,33
	
	






















	78
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	18.700,00
	
	













	79
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	19.366,67
	
	



















	80
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	19.966,67
	
	






















	81
	4
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	21.443,18
	
	




















	82
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	23.333,33
	
	












	83
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	24.666,67
	
	











	84
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	26.000,00
	
	








	85
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	27.333,33
	
	







	86
	54
	DIA
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.112,25
	
	

























	87
	36
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.320,00
	
	















	88
	36
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.440,00
	
	





	89
	36
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.613,33
	
	














	90
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.786,67
	
	






	91
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.960,00
	
	
















	92
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.133,33
	
	






	93
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.306,67
	
	
















	94
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.480,00
	
	







	95
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.653,33
	
	

















	96
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.826,67
	
	








	97
	27
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	3.000,00
	
	
















	98
	54
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	443,33
	
	


















	99
	45
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	546,67
	
	













	100
	45
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	590,00
	
	


















	101
	45
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	633,33
	
	




	102
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	676,67
	
	









	103
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	720,00
	
	














	104
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	763,33
	
	



















	105
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	806,67
	
	






	106
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	850,00
	
	











	107
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	893,33
	
	
















	108
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	936,67
	
	










	109
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	1.006,67
	
	








	110
	45
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	437,34
	
	














	111
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	530,00
	
	


















	112
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	590,00
	
	




	113
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	633,33
	
	









	114
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	676,67
	
	














	115
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	720,00
	
	




















	116
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	763,33
	
	






	117
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	806,67
	
	











	118
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	850,00
	
	
















	119
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	893,33
	
	









	120
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	936,67
	
	








	121
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.006,67
	
	













	122
	45
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	522,66
	
	

























	123
	45
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	616,67
	
	




	124
	45
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	676,67
	
	










	125
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	720,00
	
	














	126
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	763,33
	
	



















	127
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	806,67
	
	






	128
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	850,00
	
	











	129
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	893,33
	
	
















	130
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	936,67
	
	










	131
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	980,00
	
	








	132
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.023,33
	
	













	133
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.066,67
	
	



















	134
	36
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	674,88
	
	


















	135
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	726,67
	
	









	136
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	786,67
	
	














	137
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	846,67
	
	




















	138
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	906,67
	
	






	139
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	966,67
	
	











	140
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.026,67
	
	
















	141
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.086,67
	
	









	142
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.173,33
	
	








	143
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.260,00
	
	













	144
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.346,67
	
	


















	145
	18
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.466,67
	
	




	146
	90
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.214,82
	
	











	147
	72
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.353,33
	
	














	148
	54
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.440,00
	
	




















	149
	36
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.526,67
	
	






	150
	36
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.613,33
	
	











	151
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.700,00
	
	

















	152
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.786,67
	
	









	153
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.873,33
	
	








	154
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.960,00
	
	













	155
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.036,67
	
	


















	156
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.133,33
	
	




	157
	27
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.220,00
	
	










	158
	9
	DIA
	LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO 4,00M X 4,00M: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM ESTRUTURA DE OCTANORME COM PORTAS; MEDIDA DE 4M X 4M; COM PISO E ILUMINAÇÃO; TOMADAS 110 V; ESPELHO DE CORPO INTEIRO; ARARA; AR CONDICIONADO; GELADEIRA DE NO MÍNIMO 260 LITROS; MOBILIÁRIO CONTENDO 03 MESAS, 08 CADEIRAS E 02 SOFÁS (POR CAMARIM). INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	4.514,84
	
	













	159
	9
	UND
	LOCAÇÃO CONTAINER PARA BILHETERIA 6,00 M X 2,3 M: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTAINER 2,3M X 6,00M COM 01 PORTA CONVENCIONAL, 02 JANELAS, 08 A 10 BOQUETAS PARA VENDAS; BALCÃO INTERNO PARA TRABALHO; REVESTIMENTO INTERNO EM EPS + FÓRMICA OU PVC; PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM BORRACHA OU PAVIFLEX; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS; AR CONDICIONADO; 02 MESAS E 10 CADEIRAS; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	4.000,00
	
	




	160
	18
	DIA
	LOCAÇÃO DE BOX OCTANORM PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 6X3 METROS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BOX EM ESTRUTURA DE OCTANORME E PLACAS DE TS; MEDIDA DE 6X3M, COM TESTEIRA, 05 BALCÕES NA FRENTE, PISO EMBORRACHADO, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 110V E 220V E COLOCAÇÃO DE PIA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	5.466,67
	
	










	161
	450
	UND
	LOCAÇÃO DE BALCÃO OCTANORM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO EM ESTRUTURA DE OCTANORME, MEDIDA DE 01M, COM 01 M DE ALTURA E 0,50 M DE LARGURA; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	196,95
	
	







	162
	900
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	22,00
	
	









	163
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	27,00
	
	



	164
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	31,33
	
	










	165
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	35,67
	
	









	166
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	40,00
	
	










	167
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	44,33
	
	










	168
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	48,67
	
	











	169
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	55,67
	
	








	170
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	57,33
	
	










	171
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	58,00
	
	










	172
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	58,67
	
	










	173
	450
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	59,00
	
	










	174
	14
	UND
	CARRETA/CONTAINER DO TIPO BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS: ESTRUTURA NECESSÁRIA/ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARRETA/CONTAINER BANHEIRO CONTENDO SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS SEPARADOS, SENDO: 15 BANHEIROS INDIVIDUAIS FEMININOS COM VASO SANITÁRIO ABASTECIDO POR ÁGUA LIMPA, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. NA PARTE MASCULINA, 15 BANHEIROS MASCULINOS DOTADOS COM VASOS SANITÁRIOS ABASTECIDOS POR ÁGUA LIMPA, E/OU MICTÓRIOS, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO. LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. CARRETA EM PISO ALUMÍNIO, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA DE 3200 LITROS E RESERVATÓRIO DE DETRITOS DE 2000 MIL LITROS, ILUMINAÇÃO EM LED. AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
	13.618,16
	
	









	VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO



COTA RESERVADA
(TABELA RETIFICADA EM 21.01.2026)
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Serviços
	Valor Estimado
(R$)
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total
(R$)

	[bookmark: _Hlk219219017]175
	2
	DIA
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 01 DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	258,58
	
	

	176
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	334,87
	
	

	177
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	377,47
	
	

	178
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	406,97
	
	

	179
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS., DOMINGOS E FERIADOS.
	451,50
	
	

	180
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	523,33
	
	

	181
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	560,00
	
	

	182
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	603,33
	
	

	183
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	646,67
	
	

	184
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	676,67
	
	

	185
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	736,67
	
	

	186
	1
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS; HIGIENIZADOR DE MÃOS; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; ESPELHO; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE DESCARGA; BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT); COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	796,67
	
	

	187
	15
	DIA
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	200,42
	
	

	188
	10
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	272,92
	
	

	189
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	344,36
	
	

	190
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	380,66
	
	

	191
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	420,00
	
	

	192
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	470,50
	
	

	193
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	506,67
	
	

	194
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	550,00
	
	

	195
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	593,33
	
	

	196
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	636,67
	
	

	197
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	680,00
	
	

	198
	4
	Ser
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR; DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO; CAIXA DE DEJETOS; ASSENTO; CABINE; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO; ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO; ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO; ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE; HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO; UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
	723,33
	
	

	199
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	2.425,00
	
	

	200
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.133,33
	
	

	201
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.966,67
	
	

	202
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.400,00
	
	

	203
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.833,33
	
	

	204
	1
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO. 
	3.007,50
	
	

	205
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	3.600,00
	
	

	206
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.433,33
	
	

	207
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.866,67
	
	

	208
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO
	4.700,00
	
	

	209
	5
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	3.450,00
	
	

	210
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	4.600,00
	
	

	211
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	5.400,00
	
	

	212
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.200,00
	
	

	213
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.566,67
	
	

	214
	2
	DIA
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO. 
	4.182,50
	
	

	215
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	5.166,67
	
	

	216
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.000,00
	
	

	217
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	6.833,33
	
	

	218
	1
	Ser
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
	7.666,67
	
	

	219
	1
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	7.503,63
	
	

	220
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	8.500,00
	
	

	221
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.166,67
	
	

	222
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.833,33
	
	

	223
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	10.500,00
	
	

	224
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.166,67
	
	

	225
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.500,00
	
	

	226
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.833,33
	
	

	227
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.166,67
	
	

	228
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.833,33
	
	

	229
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.500,00
	
	

	230
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.166,67
	
	

	231
	1
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	9.625,00
	
	

	232
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.066,67
	
	

	233
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.733,33
	
	

	234
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	12.400,00
	
	

	235
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.066,67
	
	

	236
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.400,00
	
	

	237
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.400,00
	
	

	238
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.066,67
	
	

	239
	1
	UND
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.733,33
	
	

	240
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.400,00
	
	

	241
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.066,67
	
	

	242
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.733,33
	
	

	243
	1
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA (01) UM DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	11.604,00
	
	

	244
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	13.366,67
	
	

	245
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.033,33
	
	

	246
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	14.700,00
	
	

	247
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	15.033,33
	
	

	248
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.033,33
	
	

	249
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	16.366,67
	
	

	250
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	17.366,67
	
	

	251
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	18.033,33
	
	

	252
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	18.700,00
	
	

	253
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	19.366,67
	
	

	254
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	19.966,67
	
	

	255
	1
	DIA
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	21.443,18
	
	

	256
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	23.333,33
	
	

	257
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	24.666,67
	
	

	258
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	26.000,00
	
	

	259
	1
	Ser
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²; COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS; PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO; LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM; CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM; COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM; TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM; TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM; TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO; PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO; ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	27.333,33
	
	

	260
	6
	DIA
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.112,25
	
	

	261
	4
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.320,00
	
	

	262
	4
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.440,00
	
	

	263
	4
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.613,33
	
	

	264
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.786,67
	
	

	265
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.960,00
	
	

	266
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.133,33
	
	

	267
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.306,67
	
	

	268
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.480,00
	
	

	269
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.653,33
	
	

	270
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.826,67
	
	

	271
	3
	Ser
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL; EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA; COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA; COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS; CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO. TAMANHO: 8,00 X 4,70; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	3.000,00
	
	

	272
	6
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	443,33
	
	

	273
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	546,67
	
	

	274
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	590,00
	
	

	275
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	633,33
	
	

	276
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	676,67
	
	

	277
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	720,00
	
	

	278
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	763,33
	
	

	279
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	806,67
	
	

	280
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	850,00
	
	

	281
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	893,33
	
	

	282
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	936,67
	
	

	283
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. 
	1.006,67
	
	

	284
	5
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	437,34
	
	

	285
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	530,00
	
	

	286
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	590,00
	
	

	287
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	633,33
	
	

	288
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	676,67
	
	

	289
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	720,00
	
	

	290
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	763,33
	
	

	291
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	806,67
	
	

	292
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	850,00
	
	

	293
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	893,33
	
	

	294
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	936,67
	
	

	295
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.006,67
	
	

	296
	5
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	522,66
	
	

	297
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	616,67
	
	

	298
	5
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	676,67
	
	

	299
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	720,00
	
	

	300
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	763,33
	
	

	301
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	806,67
	
	

	302
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	850,00
	
	

	303
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	893,33
	
	

	304
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	936,67
	
	

	305
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	980,00
	
	

	306
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.023,33
	
	

	307
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.066,67
	
	

	308
	4
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	674,88
	
	

	309
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	726,67
	
	

	310
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	786,67
	
	

	311
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	846,67
	
	

	312
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	906,67
	
	

	313
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	966,67
	
	

	314
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.026,67
	
	

	315
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.086,67
	
	

	316
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.173,33
	
	

	317
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.260,00
	
	

	318
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.346,67
	
	

	319
	2
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.466,67
	
	

	320
	10
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.214,82
	
	

	321
	8
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.353,33
	
	

	322
	6
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.440,00
	
	

	323
	4
	DIA
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.526,67
	
	

	324
	4
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.613,33
	
	

	325
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.700,00
	
	

	326
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.786,67
	
	

	327
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.873,33
	
	

	328
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	1.960,00
	
	

	329
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.036,67
	
	

	330
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.133,33
	
	

	331
	3
	Ser
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL; LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS; COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES; TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS; ANTI-CHAMAS; IMPERMEÁVEL; ANTI-MOFO; MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS; COR BRANCA OU TRANSPARENTE; FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA; COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM; SEM PISO; COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA; NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO; A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS); ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO; ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	2.220,00
	
	

	332
	1
	DIA
	LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO 4,00M X 4,00M: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM ESTRUTURA DE OCTANORME COM PORTAS; MEDIDA DE 4M X 4M; COM PISO E ILUMINAÇÃO; TOMADAS 110 V; ESPELHO DE CORPO INTEIRO; ARARA; AR CONDICIONADO; GELADEIRA DE NO MÍNIMO 260 LITROS; MOBILIÁRIO CONTENDO 03 MESAS, 08 CADEIRAS E 02 SOFÁS (POR CAMARIM). INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	4.514,84
	
	

	333
	1
	UND
	LOCAÇÃO CONTAINER PARA BILHETERIA 6,00 M X 2,3 M: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTAINER 2,3M X 6,00M COM 01 PORTA CONVENCIONAL, 02 JANELAS, 08 A 10 BOQUETAS PARA VENDAS; BALCÃO INTERNO PARA TRABALHO; REVESTIMENTO INTERNO EM EPS + FÓRMICA OU PVC; PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM BORRACHA OU PAVIFLEX; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS; AR CONDICIONADO; 02 MESAS E 10 CADEIRAS; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	4.000,00
	
	

	334
	2
	DIA
	LOCAÇÃO DE BOX OCTANORM PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 6X3 METROS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BOX EM ESTRUTURA DE OCTANORME E PLACAS DE TS; MEDIDA DE 6X3M, COM TESTEIRA, 05 BALCÕES NA FRENTE, PISO EMBORRACHADO, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 110V E 220V E COLOCAÇÃO DE PIA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	5.466,67
	
	

	335
	50
	UND
	LOCAÇÃO DE BALCÃO OCTANORM: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BALCÃO EM ESTRUTURA DE OCTANORME, MEDIDA DE 01M, COM 01 M DE ALTURA E 0,50 M DE LARGURA; INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	196,95
	
	

	336
	100
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	22,00
	
	

	337
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	27,00
	
	

	338
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	31,33
	
	

	339
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	35,67
	
	

	340
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	40,00
	
	

	341
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	44,33
	
	

	342
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	48,67
	
	

	343
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	55,67
	
	

	344
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	57,33
	
	

	345
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	58,00
	
	

	346
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	58,67
	
	

	347
	50
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO); INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
	59,00
	
	

	348
	1
	UND
	CARRETA/CONTAINER DO TIPO BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS: ESTRUTURA NECESSÁRIA/ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARRETA/CONTAINER BANHEIRO CONTENDO SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS SEPARADOS, SENDO: 15 BANHEIROS INDIVIDUAIS FEMININOS COM VASO SANITÁRIO ABASTECIDO POR ÁGUA LIMPA, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. NA PARTE MASCULINA, 15 BANHEIROS MASCULINOS DOTADOS COM VASOS SANITÁRIOS ABASTECIDOS POR ÁGUA LIMPA, E/OU MICTÓRIOS, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO. LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. CARRETA EM PISO ALUMÍNIO, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA DE 3200 LITROS E RESERVATÓRIO DE DETRITOS DE 2000 MIL LITROS, ILUMINAÇÃO EM LED. AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
	13.618,16
	
	

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO



Valor total estimado desta licitação: R$ 8.437.516,61 (oito milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos). 

A coluna “Valor Estimado (R$)”, em destaque, que poderá ser suprimida pelo licitante no seu modelo de proposta, é informativa quanto ao valor máximo que será suportado por esta Administração Pública na eventual contratação do objeto licitado.

A Proposta Comercial deve ainda trazer as seguintes informações:
· Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias); 
· Prazo e local de entrega; 
· Forma de pagamento; 
· Nome, N° do Documento de identidade e Assinatura do Representante Legal.

	ANEXO II	
Termo de Referência.

[bookmark: _Hlk162253621][bookmark: _Hlk218937561]Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos estruturais, destinados ao atendimento das necessidades de eventos futuros e eventuais, conforme especificações técnicas e quantitativos detalhados neste Termo de Referência. 

RELAÇÃO DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
(TABELA RETIFICADA EM 21/01/2026)
	Qtde
	Und
	Descrição Produtos/Serviços

	20
	DIÁRIA
24h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 01 DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	10
	DIÁRIA
48h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	10
	DIÁRIA
72h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	10
	DIÁRIA
96h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	10
	DIÁRIA
120h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	






04
	






DIÁRIA
144h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	

04
	

DIÁRIA
168h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	

04
	

DIÁRIA
192h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	04
	DIÁRIA
216h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	04
	DIÁRIA
240h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	04
	DIÁRIA
264h
	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	04
	DIÁRIA
288h

	BANHEIRO QUÍMICO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS;
HIGIENIZADOR DE MÃOS;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
ESPELHO;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA DE DESCARGA;
BARRAS DE APOIOS LATERAIS E DE FUNDO (ABNT);
COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	150
	DIÁRIA
24h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.


	100
	
DIÁRIA
48h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
72h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
96h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
120h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
144h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
168h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
192h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
216h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
240h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
264h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	40
	DIÁRIA
288h
	BANHEIRO QUÍMICO, TIPO COMUM PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PISO ANTIDERRAPANTE;
PONTOS SUPERIORES PARA CIRCULAÇÃO DE AR;
DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO;
CAIXA DE DEJETOS;
ASSENTO;
CABINE;
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO;
ABASTECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO;
ADESIVO INDICATIVO FEMININO / MASCULINO;
ABASTECIMENTO DE QUÍMICA BIODEGRADÁVEL E DESINFETANTE;
HIGIENIZAÇÃO;
SISTEMA COM LIMPEZA DIÁRIA E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS EM LOCAL APROPRIADO;
UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO CORRESPONDERÁ A UM PERÍODO MÁXIMO DE ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE UTILIZAÇÃO, EM QUALQUER DIA E HORÁRIO DURANTE A SEMANA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

	10
	DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	06
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	




06
	




DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	04
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	04
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	




04
	




DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	04
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	04
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	





04
	





DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	04
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR QUE FIQUE EM ESTADO DE STAND BY PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	


20
	


DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	




10
	




DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	10
	DIÁRIA
72h

	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	10
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	






10
	






DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 180 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	20
	
DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	
10
	
DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 02 (DOIS) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	




10
	




DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	
10
	
DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 04 (QUATRO) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.

	
10
	
DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO GRUPO GERADOR EM FUNCIONAMENTO PARA 05 (CINXO) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
A DIESEL 260 KVA, 60 HZ, 220/380/480 VOLTS, MODELO CABINADO E SILENCIADO. COM QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, CHAVE COMUTADORA MOTORIZADA, SILENCIADO EM CONTAINER E TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	10
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	10
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	08
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	06
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	06
	DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	06
	DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	06
	DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO DE 05M X 05M, TOTALIZANDO 25M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO;
REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 2 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 4 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 25 M² EM METALOM PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
04 (QUATRO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	04
	DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDIDA APROXIMADAS DO PISO 08M X 08M TOTALIZANDO 64M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 10 CM;
TENDO AO LADO ASAS DE P.A.; ÁREA DE COBERTURA TAMBÉM DE 64M² OU MAIS EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT; 8 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA (01) UM DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO PROFISSIONAL 10MX10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 10M X 10M, TOTALIZANDO 100M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 01M A 1,60M TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COM SUSTENTAÇÃO EM METALON DE NO MÍNIMO 20 CM; TENDO AO LADO ASAS DE P.A; ÁREA DE COBERTURA 10M X 10M (100M²) EM METALON PIRAMIDAL OU INCLINADO DUAS ÁGUAS (AVANCÊ), COM LONA PVC ANTI CHAMAS TIPO SANSUY IBL BRANCA; FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
DOIS CAMARINS COBERTOS 03M X 03M NA ALTURA DO PISO DO PALCO;
08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS, AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO;
LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM;
CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM;
COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO;
FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM;
TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM;
TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO;
PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO;
ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	04
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO;
LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM;
CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM;
COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO;
FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM;
TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM;
TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO;
PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO;
ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	04
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO;
LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM;
CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM;
COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO;
FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM;
TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM;
TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO;
PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO;
ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	04
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO;
LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM;
CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM;
COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO;
FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM;
TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM;
TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO;
PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO;
ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	04
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL COBERTO 14M X 12M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS;
MEDIDAS APROXIMADAS DO PISO 14 M X 12M, TOTALIZANDO 168 M²;
COM PLACAS DE MADEIRA PINTADAS NA COR PRETA OU CHUMBO EM ESMALTE SINTÉTICO; REVESTIDAS COM CANTONEIRAS DE AÇO DE 02 CM E DEMAIS APOIOS NO SOLO COM PISO NA ALTURA DE 1,60M OU MAIS; TENDO GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO; FECHAMENTO EM TODO ENTORNO COM CARPETADO PARA ESCONDER OS APOIOS DAS FERRAGENS;
PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO NAS LATERAIS E 9,60M DE ALTURA NO MEIO OU MAIS EM RELAÇÃO AO SOLO, COBERTURA TRELIÇA Q30 EM AÇO;
LONAS ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA; PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM METALON DE 10 CM;
CONTRAVENTO HORIZONTAL DE TRELIÇAS EM VIGA "U", COM CHAPAS DE 12MM;
COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS SANSUY IBL NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO;
FECHAMENTOS NA PARTE DE TRÁS E LATERAIS COM O MESMO TIPO DE LONA DO TETO OU SOMBRITE ANTI-CHAMAS CONFORME SOLICITADO PELA SELT;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM METALON DE 10 CM;
TORRE DE SUSTENTAÇÕES DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
ESTRUTURA DO TETO EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12MM;
TRAVAS DE TRELIÇA DO TETO EM TUBO DE 02 CM; TORRES DE SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM (02 UM. FLY) EM TRELIÇA Q30 EM AÇO 12 MM;
TRELIÇAS GALVANIZADAS; 08 (OITO) CINTAS DE SEGURANÇA 2T FIXADAS NO SOLO;
PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E GALVANIZADO;
ACOMPANHA DOIS CAMARINS SUSPENSOS (AO NÍVEL DO PALCO) DE 4X4;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGEM DE CADA PALCO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART, NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO TENDA EM LONA BRANCA TIPO AVANCÊ PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TIPO SANSUY IBL, COMPOSTO DE TREVIRA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES, TECIDO COM ADITIVOS AUTO-EXTINGUÍVEL;
EM CONFORMIDADE COM O ANEXO DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-MOFO, ANTI-FUNGO E LACA ANTI RAIOS ULTRAVIOLETA;
COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA TODA GALVANIZADA;
COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS E LATERAIS REFORÇADAS TRELIÇADAS, PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAIS, EM PERFIS METÁLICOS QUADRADOS DE NO MÍNIMO 10CM, TRAVADOS ATRAVÉS DE MÃO FRANCESA E HASTES METÁLICAS, GRAPADAS POR BARRAS DE FERRO PONTIAGUDAS;
CINTAS DE SEGURANÇA 2T PARA FIXAÇÃO AO SOLO.
TAMANHO: 8,00 X 4,70;
PÉS DE SUSTENTAÇÃO DE ALTURA DE NO MÍNIMO 2,50 MT;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS). ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS DE CADA PALCO, A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	60
	
DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	








40
	








DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE TENDA 03M X 03M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
TENDA MEDINDO 03M X 03M, COM COBERTURA TOTAL DE 09 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METALICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER A COLOCADO LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	30
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE TENDA 04M X 04M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 04M X 04M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 16 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 2,50M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 040MM X 040MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	











50
	











DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	
DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	50
	
DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	40
	DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE TENDA 05M X 05M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 05M X 05M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 25 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO; APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO; NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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	DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	
DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE TENDA 08M X 08M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 08M X 08M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 64 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 080MM X 080MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	80
	
DIÁRIA
48h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
72h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
96h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
120h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
144h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
168h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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	DIÁRIA
192h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
216h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
240h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
264h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.
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DIÁRIA
288h
	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
LOCAÇÃO TENDA MEDINDO 10M X 10M, COM COBERTURA NUM TOTAL DE 100 M² DO TIPO PIRAMIDAL;
LONA VINÍLICA PVC BRANCA TIPO SANSUY IBL QUE DEVERÁ SER CONFECCIONADO ESPECÍFICAMENTE PARA TENDAS;
COBERTO COM PVC PIGMENTADO EM AMBAS AS FACES;
TECIDO COM ADITIVOS QUÍMICOS AUTO-EXTINGUÍVEL, EM CONFORMIDADE COM ANEXO Q DO CORPO DE BOMBEIROS;
ANTI-CHAMAS;
IMPERMEÁVEL;
ANTI-MOFO;
MODELADAS E SOLDADAS POR SISTEMA DE ALTA FREQÜÊNCIA NAS EMENDAS;
COR BRANCA OU TRANSPARENTE;
FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA;
COM PÉ DIREITO MEDINDO NO MÍNIMO 3M EM RELAÇÃO AO SOLO;
APOIADAS EM SAPATAS METÁLICAS COM NO MÍNIMO 200MM X 200MM;
SEM PISO;
COM TRAVAS METÁLICAS NO ENTORNO TODO;
NA FRENTE, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADO UMA TÁBUA, TIPO BALCÃO, APOIADA NA TRAVA;
NAS LATERAIS E PARTE DE TRÁS, SE SOLICITADO, DEVERÁ SER COLOCADA LONA DO MESMO TIPO DE MATERIAL DO TETO PARA FECHAMENTO;
A EMPRESA VENCEDORA DESTE LOTE SE RESPONSABILIZA EM SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇAS DAS LEIS VIGENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SP (INSTRUÇÕES TÉCNICAS);
ALÉM DE APRESENTAR COM ANTECEDÊNCIA, DE PELO MENOS DOIS DIAS AO INÍCIO DAS INSTALAÇÕES/MONTAGENS A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL DA INSTALAÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO OBJETO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;
APRESENTAR UMA CÓPIA DA ART NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO;
ANEXAR UMA CÓPIA DA ART JUNTO AO LOCAL DO EVENTO/ATIVIDADE PARA POSSÍVEIS FISCALIZAÇÕES.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	




10
	





DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE CAMARIM ARTÍSTICO 4,00M X 4,00M:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
EM ESTRUTURA DE OCTANORME COM PORTAS; MEDIDA DE 4M X 4M;
COM PISO E ILUMINAÇÃO;
TOMADAS 110 V;
ESPELHO DE CORPO INTEIRO;
ARARA;
AR CONDICIONADO;
GELADEIRA DE NO MÍNIMO 260 LITROS;
MOBILIÁRIO CONTENDO 03 MESAS, 08 CADEIRAS E 02 SOFÁS (POR CAMARIM).
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	10
	UND
	LOCAÇÃO CONTAINER PARA BILHETERIA 6,00 M X 2,3 M:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
CONTAINER 2,3M X 6,00M COM 01 PORTA CONVENCIONAL, 02 JANELAS, 08 A 10 BOQUETAS PARA VENDAS;
BALCÃO INTERNO PARA TRABALHO; REVESTIMENTO INTERNO EM EPS + FÓRMICA OU PVC;
PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM BORRACHA OU PAVIFLEX;
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS;
AR CONDICIONADO;
02 MESAS E 10 CADEIRAS;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	20
	
DIÁRIA
24h
	LOCAÇÃO DE BOX OCTANORM PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 6X3 METROS:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
BOX EM ESTRUTURA DE OCTANORME E PLACAS DE TS;
MEDIDA DE 6X3M, COM TESTEIRA, 05 BALCÕES NA FRENTE, PISO EMBORRACHADO, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 110V E 220V E COLOCAÇÃO DE PIA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS.
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO DE BALCÃO OCTANORM:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
BALCÃO EM ESTRUTURA DE OCTANORME, MEDIDA DE 01M, COM 01 M DE ALTURA E 0,50 M DE LARGURA;
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	1.000
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 01 (UM) DIA DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 02 (DOIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 03 (TRÊS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	






500
	






UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 05 (CINCO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	







500
	







UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 06 (SEIS) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 07 (SETE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	






500
	






UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 08 (OITO) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 09 (NOVE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 10 (DEZ) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 11 (ONZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	500
	UND
	LOCAÇÃO METRO DE GRADIL GALVANIZADO PARA 12 (DOZE) DIAS DE EVENTO:
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
MEDINDO 2,20M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO ACOPLADOS A GRADE (NÃO SERÃO ACEITOS AS GRADES QUE TEM O DISPOSITIVO DE ENCAIXE EM SEPARADO);
INCLUIR: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.

	15
	UND
	CARRETA/CONTAINER DO TIPO BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS:
ESTRUTURA NECESSÁRIA/ ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
CARRETA/CONTAINER BANHEIRO CONTENDO SANITÁRIOS MASCULINOS E FEMININOS SEPARADOS, SENDO: 15 BANHEIROS INDIVIDUAIS FEMININOS COM VASO SANITÁRIO ABASTECIDO POR ÁGUA LIMPA, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
NA PARTE MASCULINA, 15 BANHEIROS MASCULINOS DOTADOS COM VASOS SANITÁRIOS ABASTECIDOS POR ÁGUA LIMPA, E/OU MICTÓRIOS, LIXEIRA E SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO. LAVATÓRIO COM 03 PIAS, ESPELHOS E SOPRADORES TÉRMICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS.
CARRETA EM PISO ALUMÍNIO, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA DE 3200 LITROS E RESERVATÓRIO DE DETRITOS DE 2000 MIL LITROS, ILUMINAÇÃO EM LED.
AS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA.



Total Estimado: R$ 8.350.081,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta mil e oitenta e um reais). (PARÁGRAFO SUPRIMIDO).

Justificativa: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de equipamentos estruturais justifica-se pela necessidade de garantir suporte técnico e operacional adequado à realização de eventos institucionais, oficiais e comemorativos promovidos ou apoiados pelo órgão/entidade. 
Tais eventos demandam a utilização de estruturas físicas diversas, como palcos, tendas, grades, arquibancadas, banheiros químicos, geradores elétricos, camarins, entre outros equipamentos, indispensáveis para assegurar a organização, segurança e conforto do público, participantes e equipes de trabalho.
A execução desses serviços requer conhecimentos técnicos específicos, mão de obra qualificada e disponibilidade de equipamentos em conformidade com as normas de segurança vigentes, o que inviabiliza a execução direta pela Administração Pública, dada a ausência de estrutura própria e de pessoal especializado.
Além disso, a natureza eventual e variável dos eventos torna economicamente desaconselhável a aquisição definitiva desses equipamentos, sendo mais vantajosa a locação conforme a necessidade de cada ocasião, promovendo economia de recursos públicos e otimização dos processos administrativos.
Dessa forma, a contratação visa atender, de forma eficiente e tempestiva, às demandas de eventos futuros e eventuais, garantindo a adequada infraestrutura necessária à realização das atividades institucionais, observando os princípios da economicidade, eficiência e continuidade do serviço público.
Requisitos
· A empresa deverá deixar tudo instalado com, pelo menos dois dias de antecedência, para conferência e vistoria da Administração Municipal e do Corpo de Bombeiro, para futura emissão de AVCB do evento (quando necessário), responsabilizando-se por sua boa qualidade, inclusive com o recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA ou outro documento similar emitido por outro Conselho/Sindicato; 
·   Alimentação, estadia e transporte de toda a equipe ficarão por conta da contratada;
·   A mão-de-obra a ser empregada na execução dos serviços, sendo que ela não terá vínculo algum com a Prefeitura do Município de Descalvado, descabendo, por consequência, a imputação de obrigações trabalhistas à Municipalidade.
· Os equipamentos deverão ser instalados/montados nos locais, dias e horários indicados pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Município de Descalvado, e mediante Ordem de Serviço (instalação e montagem). 
· 
Prazo de vigência
O prazo de vigência do objeto deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente, com a consequente renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata.

Prazo e local de entrega
Tendo em vista que a presente contratação será realizada por meio de Ata de Registro de Preços, os serviços serão prestados de forma eventual, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo.
A empresa contratada deverá, a partir do recebimento formal da solicitação (Ordem de Serviço) ou Autorização de Fornecimento:
· Confirmar o aceite do serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
· Disponibilizar, montar, operar e desmontar os equipamentos no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, salvo outra condição pactuada na própria solicitação, de acordo com a urgência e natureza do evento;
· Cumprir rigorosamente os prazos e condições estabelecidos em cada Ordem de Serviço, incluindo data, horário e local de execução, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato.

Obrigações da Contratada
I. Cumprir rigorosamente com o objeto contratual, inclusive, data, horário e condições estabelecidas neste Termo e no Instrumento Contratual;
II. Responsabilizar-se exclusivamente pela contratação e administração de pessoal necessário à execução dos serviços, arcando com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e demais obrigações legais decorrentes dessa relação;
III. Facilitar o trabalho da FISCALIZAÇÃO, prestando todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como permitindo livre acesso aos locais de execução dos serviços;
IV. Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO, por escrito, qualquer fato ou circunstância que possa comprometer, atrasar ou impedir, total ou parcialmente, a adequada prestação dos serviços contratados, indicando as medidas corretivas cabíveis;
V. Assumir integral e exclusiva responsabilidade por todos os danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes da execução dos serviços contratados, causados direta ou indiretamente por prepostos seus ou por qualquer pessoa física ou jurídica, vinculada sob qualquer título à CONTRATADA, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes e assumir, também, todas as reclamações, pretensões ou pleitos, que venham surgir em consequência dos serviços contratados;
VI. Apresentar todo seu pessoal em perfeitas condições de trabalho, devidamente uniformizados, identificados (quando aplicável) e orientados para assegurar o bom andamento do evento e a observância das normas de conduta e segurança;
VII. É, ainda, de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem da equipe técnica e de apoio, salvo disposição expressa em contrário nas cláusulas anteriores.
VIII – São de responsabilidade exclusiva da Contratada os riscos seguráveis, aqui entendido os eventos futuros, incertos e acidentais, cujas perdas financeiras podem ser calculadas, mensuradas e transferidas para uma seguradora (exemplificativamente – e não taxativamente – podemos citar: incêndios, roubos, intempéries ou doenças). 

Obrigações da Contratante
I. Fornecer todas as informações, documentos e elementos que se fizerem necessários para a adequada execução dos serviços contratados;
II. Prestar os esclarecimentos necessários à CONTRATADA, por escrito, sempre que forem formalmente solicitados e relacionados ao objeto de contratação;
III. Exercer amplo, irrestrito e permanente acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, por meio de servidor ou equipe formalmente designada, que será denominada como FISCALIZAÇÃO;
IV. Caberá à FISCALIZAÇÃO realizar a avaliação da execução dos serviços prestados, emitindo o respectivo parecer, indispensável para a liberação do pagamento à CONTRATADA;
V. A CONTRATANTE não responderá por obrigações assumidas pela CONTRATADA com terceiros, ainda que tais obrigações estejam vinculadas, direta ou indiretamente, à execução desta contratação.



Pagamento
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a realização de cada serviço/locação, objeto do presente Ato Convocatórios, após a apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA e comprovação dos serviços executados, com a aprovação da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Município. 
Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da CONTRATADA.

Recursos Orçamentários
A despesa decorrente do cumprimento desta contratação será empenhada no exercício de 2.026, do Orçamento Geral do Município, da seguinte Unidade Orçamentária: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica), da seguinte Secretaria: 
· Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Funcionais Programáticas nº 021002.1336203852.582, 021002.1339203832.567, 021002.1339203842.581, 021001.2781203702.049 e 021001.2781203692.575

GESTOR DO CONTRATO: 
Figurará como gestor da Ata de Registro de Preço a ser firmada o SECRETÁRIO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, cargo atualmente exercido pelo Sr. Roberto Bonani de Souza.

FISCAL DO CONTRATO: 
A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pelo(a) Chefe da Seção de Eventos da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, cargo este atualmente exercido pela Sra. Tamiris Covillo Pizzi, servidora de carreira da Prefeitura de Descalvado/SP.

EQUIPE DE APOIO: 
A equipe de apoio que irá atuar no processo licitatório, bem como posteriormente na elaboração da respectiva Ata de Registro de Preço é formada pelas seguintes pessoas:
Roberto Bonani de Souza;
Tamiris Covillo Pizzi;
Wilson José Gallo.


Descalvado, 05 de janeiro de 2.026.
Roberto Bonani de Souza
Secretário de Esportes, Lazer e Turismo.

ANEXO III
Modelo de Declaração Conjunta.
(com carimbo ou papel timbrado da empresa, assinado por sócio administrador ou procurador) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP.
PROCESSO N° 3613/2.025. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3613/2.025.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2.026.

A licitante........, inscrita no CNPJ (MF) sob n° 00.000.000/0000-00, por seu representante legal, declara: 
A) Estar de acordo com todos os termos do Edital da Licitação em epígrafe e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 
B) (   ) Ser microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório e cumprirá com os requisitos nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 14133/21. (assinalar em caso afirmativo);
[bookmark: _Hlk194647442]C) Inexistir qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera ou suspensa de contratar com a Administração, de acordo com a legislação, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; 
D) Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
(   ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (assinalar em caso afirmativo).
E) Que a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021;
F) Que a empresa não se enquadra nas vedações do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021;
G) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
H) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
[bookmark: _Hlk195346659]Por ser verdade assina a presente.

[bookmark: _Hlk195360562]Local e data.


Assinatura do Sócio Administrador e/ou Procurador.

[bookmark: _Hlk166336379]ANEXO IV
Informações para cadastramento e elaboração da Ata de Registro de Preços.

As licitantes vencedoras, após a homologação do certame licitatório, deverão enviar as informações abaixo relacionadas, atualizadas, para que seja elaborada a Ata de Registro de Preços.

· Razão Social da Empresa
· CNPJ 
· Inscrição Estadual
· Inscrição Municipal
· Endereço completo
· Telefones (incluindo WhatsApp, se houver), que serão utilizados também para futuros pedidos
· E-mails, que serão utilizados também para futuros pedidos
· Nome, RG, CPF e Cargo do Responsável que assinará a Ata de Registro de Preços
· Dados Bancários

É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata comunicar, de imediato, toda alteração referente aos dados acima informados, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.


ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 3613/2.025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2.026
[bookmark: _Hlk110493328]ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ZZZ/2.026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

[bookmark: _Hlk211686642]Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO,  São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 46.732.442/0001-23, com sede na Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Jardim Belém, em Descalvado, Estado de São Paulo, aqui representada pelo Prefeito Municipal, Sr. LUÍS GUILHERME PANONE, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado ____________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº ___________, com sede na Rua ____________, Bairro______, município de __________, Estado de ________, aqui representada pelo(a) Senhor(a) ______________, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 00000 /SSP-SP, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº ______________, doravante denominada DETENTORA DA ATA, formalizam entre si o presente ajuste, que visa o Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos estruturais destinados ao atendimento das necessidades de eventos institucionais, oficiais e comemorativos promovidos e ou apoiados pelo Poder Executivo municipal, futuros e eventuais, em atendimento as necessidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, considerando o Pregão Eletrônico nº 008/2.026, homologado e adjudicado, e na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
1.1. A DETENTORA DA ATA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, se obriga a fornecer, ao ÓRGÃO GERENCIADOR, os produtos constantes da Cláusula Terceira da presente Ata, nas quantidades indicadas pela Secretaria Requisitante, em cada Ordem de Serviços/Autorização de Fornecimento.
1.2. Consideram-se incorporadas automaticamente ao presente instrumento de Registro de Preços, independentemente de suas transcrições, o respectivo Edital do certame licitatório, o respectivo Termo de Referência e a proposta vencedora da DETENTORA DA ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
2.1. Os equipamentos deverão ser disponibilizados conforme necessidade da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, nos locais indicados por esta, dentro do Município de Descalvado - SP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço.
 	2.2. O transporte e o descarregamento correrão por conta exclusiva DETENTORA DA ATA, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
 	2.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da DETENTORA DA ATA.
	2.4. A DETENTORA DA ATA se compromete a fornecer os produtos e serviços, com prioridade de atendimento, tendo em vista a urgência e natureza do evento e a supremacia do interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Importa a presente Ata de Registro de Preços, no valor global de R$ _______________ (_____________________________________), decorrente dos seguintes preços unitários e totais registrados, expressos em moeda corrente, para os produtos abaixo descritos, válidos para a data de encerramento da licitação:

COTA PRINCIPAL
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Serviços
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total
(R$)

	XX
	XX
	XXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXX
	XXXXX



COTA RESERVADA
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Serviços
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total
(R$)

	XX
	XX
	XXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXX
	XXXXX




CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS 

[bookmark: _Hlk159400043] 	4.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após cada execução dos serviços, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal e com a aprovação da Secretaria Requisitante.
 	4.2. Conferida a Nota Fiscal e havendo divergências, o Órgão Gerenciador devolverá à Detentora da Ata, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização. 
 	4.3. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.
4.4. O atraso no pagamento por culpa do Órgão Gerenciador acarretará a correção pela Taxa Referencial (TR).
 	4.5. Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária para a seguinte conta, de titularidade exclusiva da DETENTORA DA ATA:
Banco: _______________________
Agência: _______________________
Conta Corrente: _________________
CNPJ: _________________________
 		4.5.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas apenas e tão somente por aditivo contratual.
4.6. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, bem como os dados bancários informados, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.
4.7. Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23, enquanto a DETENTORA DA ATA for optante pelo SIMPLES, não haverá a respectiva retenção, conforme legislação vigente.
4.7.1. A DETENTORA DA ATA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.
4.8. Por se tratar de fornecimento parcelado e para atendimento de exigências legais, a DETENTORA DA ATA se obriga a manter e fornecer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, as provas de regularidade com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Ministério do Trabalho (CNDT), atualizadas.
		4.8.1. A ausência desses documentos atualizados implicará na suspensão dos pagamentos decorrentes do fornecimento, até que seja restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do certame, cumprindo a secretaria competente a responsabilidade pela fiscalização dos documentos previamente à realização dos pagamentos.
	 	4.8.2. Na ocorrência da suspensão e consequente atraso no(s) pagamento(s), não haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso de bloqueio no fornecimento dos produtos/serviços incorrerá a DETENTORA DA ATA nas sanções cabíveis mediante abertura do competente procedimento de penalização.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 	5.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2026 e subsequentes, da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e Funcionais Programáticas nº 021002.1336203852.582, 021002.1339203832.567, 021002.1339203842.581, 021001.2781203702.049 e 021001.2781203692.575.
5.2. Outras dotações poderão ser utilizadas durante o período de vigência e de execução do objeto, visando uma melhor aplicação e adequação dos recursos orçamentários e financeiros.

CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1. A aceitação ou não da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pela Administração Pública será balizada pela jurisprudência do TCE-SP, tendo lugar apenas na hipótese de prevalência do entendimento de viabilidade por parte da Corte de Contas.
6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão, obrigatoriamente, ser instruídos com documentação comprobatória e fundamentação jurídica, incluindo a citação expressa de jurisprudência recente do TCE/SP, não superior a 12 (doze) meses da data da solicitação, que admita o reequilíbrio em Atas de Registro de Preços relativas ao mesmo objeto contratual.
6.3. Caso o pagamento de qualquer parcela não seja efetuado no vencimento em razão da ausência de documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA DA ATA e isso motivar o bloqueio no fornecimento dos produtos ou prestação de serviços, esta incorrerá nas penalidades previstas neste instrumento mediante a abertura do competente procedimento de penalização.
6.4. A formulação de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não exime a DETENTORA DA ATA da obrigação de manter o fornecimento dos produtos ou prestação de serviços nas condições originalmente pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS
7.1. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
7.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2.021.
7.3.  Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de sua prorrogação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES
[bookmark: _Hlk166336284] 		8.1. São obrigações da DETENTORA DA ATA:
1. o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas na presente Ata, inclusive, no que se refere à manutenção das condições de habilitação iniciais;
1. a Detentora da Ata deverá, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, confirmar o aceite do serviço no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
1. disponibilizar, montar, operar e desmontar os equipamentos de som e iluminação no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, salvo outra condição pactuada na própria solicitação, de acordo com a urgência e natureza do evento;
1. cumprir rigorosamente os prazos e condições estabelecidos em cada Ordem de Serviço, incluindo data, horário e local de execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis;
1. responsabilizar-se exclusivamente pela contratação e administração de pessoal necessário à execução dos serviços, arcando com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e demais obrigações legais decorrentes dessa relação;
1. facilitar o trabalho da FISCALIZAÇÃO, prestando todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, bem como permitindo livre acesso aos locais de execução dos serviços;
1. comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO, por escrito, qualquer fato ou circunstância que possa comprometer, atrasar ou impedir, total ou parcialmente, a adequada prestação dos serviços contratados, indicando as medidas corretivas cabíveis;
1. assumir integral e exclusiva responsabilidade por todos os danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes da execução dos serviços contratados, causados direta ou indiretamente por prepostos seus ou por qualquer pessoa física ou jurídica, vinculada sob qualquer título à CONTRATADA, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações pertinentes e assumir, também, todas as reclamações, pretensões ou pleitos, que venham surgir em consequência dos serviços contratados;
1. apresentar todo seu pessoal em perfeitas condições de trabalho, devidamente uniformizados, identificados (quando aplicável) e orientados para assegurar o bom andamento do evento e a observância das normas de conduta e segurança;
1. é, ainda, de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem da equipe técnica e de apoio, salvo disposição expressa em contrário nas cláusulas anteriores.
1. São de responsabilidade exclusiva da Contratada os riscos seguráveis, aqui entendido os eventos futuros, incertos e acidentais, cujas perdas financeiras podem ser calculadas, mensuradas e transferidas para uma seguradora (exemplificativamente – e não taxativamente – podemos citar: incêndios, roubos, intempéries ou doenças).

8.2. São responsabilidades do ÓRGÃO GERENCIADOR:
1. Fornecer todas as informações, documentos e elementos que se fizerem necessários para a adequada execução dos serviços contratados;
1. Comunicar à Detentora da Ata de Registro de Preços, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que seja reparado/corrigido;
1. Exercer amplo, irrestrito e permanente acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, por meio de servidor ou equipe formalmente designada, que será denominada como FISCALIZAÇÃO;
1. não responder por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora da Ata com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Detentora da Ata, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
1. o fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo;
8.3. A gestão do contrato caberá ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo, cargo atualmente exercido pelo Sr. Roberto Bonani de Souza, e a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual serão exercidos pela Chefe da Seção de Eventos da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, cargo atualmente exercido pela Sra. Servidora Tamiris Covilo Pizzi, ou quem vier a eventualmente substituí-los no exercício da função.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. O inadimplemento contratual, total ou parcial, por parte da DETENTORA DA ATA, ensejará a instauração de processo sancionatório, com a aplicação das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 6.540, de 07 de abril de 2025, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades passíveis de aplicação são:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf)
9.3. As penalidades serão notificadas e impostas ao Contratado através do e-mail fornecido por este no momento da assinatura do contrato. 
9.3.1. É dever da DETENTORA DA ATA fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante formalização pela CONTRATANTE.
10.2. A inexecução total ou parcial das obrigações contratuais ensejará sua rescisão, com as consequências legais, inclusive quanto à aplicação de sanções administrativas, conforme arts. 138 e 139 da referida Lei.
10.3. Se a rescisão decorrer de inadimplemento da CONTRATADA, será devido o pagamento apenas pelas notas fiscais regularmente atestadas, relativas aos produtos ou serviços efetivamente entregues até a data da rescisão, descontando-se eventuais multas, indenizações e outros débitos da CONTRATADA.
10.4. A rescisão também poderá ocorrer:
a) Por iniciativa unilateral da Administração, por razões de interesse público devidamente motivadas e fundamentadas;
b) Por acordo entre as partes, mediante formalização escrita, desde que haja conveniência administrativa e ausência de prejuízo ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, como único e exclusivamente competente, para dirimir todas e quaisquer dúvidas a respeito desta Ata, com renúncia a todos os outros por mais privilegiados e especiais que sejam.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente registro de preços, juntamente com as testemunhas abaixo relacionadas.

Descalvado,          de                     de 2026



LUÍS GUILHERME PANONE
PREFEITO MUNICIPAL
ORGÃO GERENCIADOR



DETENTORA DA ATA


Testemunhas:

1.  						2.
Nome: 					Nome:
R.G.: 					R.G.:


TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: XXXX/2.026
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de equipamentos estruturais destinados ao atendimento das necessidades de eventos institucionais, oficiais e comemorativos promovidos e ou apoiados pelo Poder Executivo municipal, futuros e eventuais, em atendimento as necessidades da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pelo ÓRGÃO GERENCIADOR estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Descalvado,        de         de 2.026

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09
Assinatura: _____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09
Assinatura: _____________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09
Assinatura: _____________________________

Pela DETENTORA DA ATA:
Nome: ________________
Cargo: ________________
CPF: __________________
Assinatura: _______________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
Nome: Ana Cristina Strozzi 
Cargo: Secretária de Finanças 
CPF: 354.363.388-01
Assinatura: _____________________________

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Nome: Roberto Bonani de Souza 
Cargo: Secretário de Esportes, Lazer e Turismo 
CPF: 321.304.018-56
Assinatura: _____________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Autoridade Competente
Nome: Gustavo de Freitas
Cargo: Secretário de Administração
CPF: 139.514.038-37
Assinatura:  	


(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.
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