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PLANILHA DE PROPOSTA


	GRUPO/LOTE ÚNICO

	Item
	Descrição
	Catser
	Qtd
	Unidade
	Valor unitário
	Valor Total

	1
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split hi-wall capacidade 9.000 a 12.000 btu/h, condensador em altura de até 3,5 metros, incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	20
	Unidade
	
	

	2
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split hi-wall capacidade 9.000 a 12.000 btu/h, condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas), incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	7
	Unidade
	
	

	3
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split hi-wall capacidade 18.000 a 30.000 btu/h, condensador em altura de até 3,5 metros, incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	12
	Unidade
	
	

	4
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split hi-wall capacidade 18.000 a 30.000 btu/h, condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas), incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	8
	Unidade
	
	

	5
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split piso-teto capacidade 30.000 a 60.000 btu/h, condensador em altura de até 3,5 metros, incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	20
	Unidade
	
	

	6
	Instalação de equipamento de ar-condicionado split piso-teto capacidade 30.000 a 60.000 btu/h, condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas), incluso kit de instalação conforme especificação*, com retirada de equipamento existente.
	2020
	15
	Unidade
	
	

	7
	Desinstalação, limpeza e transporte de equipamento de ar-condicionado split hi- wall com condensador em altura de até 3,5 metros
	2020
	10
	Unidade
	
	

	8
	Desinstalação, limpeza e transporte de equipamento de ar-condicionado split hi- wall com condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	2020
	10
	Unidade
	
	

	9
	Desinstalação, limpeza e transporte de equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura de até 3,5 metros
	2020
	10
	Unidade
	
	

	10
	Desinstalação, limpeza e transporte de equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	2020
	10
	Unidade
	
	

	11
	Metro adicional de tubulação de cobre ¼”, espessura mínima 0,80mm, com isolante térmico, cabo pp e fita pvc
	627679
	40
	Metro
	
	

	12
	Metro adicional de tubulação de cobre 3/8”, espessura mínima 0,80mm, com isolante térmico
	624389
	40
	Metro
	
	

	13
	Metro adicional de tubulação de cobre ½”, espessura mínima 0,80mm, com isolante térmico
	624387
	40
	Metro
	
	

	14
	Metro adicional de tubulação de cobre 5/8”, espessura mínima 0,80mm, com isolante térmico
	624388
	40
	Metro
	
	

	15
	Metro adicional de tubulação de cobre ¾”, espessura mínima 0,80mm, com isolante térmico
	627680
	40
	Metro
	
	

	16
	Metro adicional de tubulação de cobre 7/8”, espessura mínima 1,32mm, com isolante térmico
	627681
	40
	Metro
	
	

	17
	Metro adicional de tubulação de cobre 1”, espessura mínima 1,57mm, com isolante térmico
	478266
	30
	Metro
	
	

	18
	Metro adicional de tubulação de cobre 1.1/8”, espessura mínima 1,57mm, com isolante térmico
	478266
	30
	Metro
	
	

	19
	Metro de dreno em mangueira cristal pvc, espessura mínima 2,0mm, incluso conexões, instalado com fita pvc, diversos diâmetros
	288560
	50
	Metro
	
	

	20
	Metro de dreno em pvc, diâmetro 25mm, incluso conexões, instalado com abraçadeiras parafusadas e com pintura, em altura de até 3,5 metros
	288560
	40
	Metro
	
	

	21
	Metro de dreno em pvc, diâmetro 25mm, incluso conexões, instalado com abraçadeiras parafusadas e com pintura, em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	288560
	50
	Metro
	
	

	22
	Metro de dreno em pvc branco, diâmetro mín 40mm, incluso conexões, instalado com abraçadeiras parafusadas e na cor da parede, em altura de até 3,5 metros
	288560
	40
	Metro
	
	

	23
	Metro de dreno em pvc branco, diâmetro mín 40mm, incluso conexões, instalado com abraçadeiras parafusadas e na cor da parede, em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	288560
	50
	Metro
	
	

	24
	Metro de canaleta interno em pvc rígidos dimensões diversas, para acabamento visual de linha frigorígena, inclusive curvas, terminais e acessórios, instalado de acordo com recomendações do fabricante, cor branca
	317627
	60
	Metro
	
	

	25
	Manutenção preventiva sem remoção em equipamento de ar-condicionado split hi- wall com condensador em altura de até 3,5 metros
	3492
	50
	Unidade
	
	

	26
	Manutenção preventiva sem remoção em Equipamento de ar-condicionado split hi- wall, com condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	3492
	40
	Unidade
	
	

	27
	Manutenção preventiva com remoção em equipamento de ar-condicionado split hi-wall com condensador em altura de até 3,5 metros
	2771
	20
	Unidade
	
	

	28
	Manutenção preventiva com remoção em equipamento de ar-condicionado split hi-wall com condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	2771
	20
	Unidade
	
	

	29
	Manutenção preventiva sem remoção em equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura de até 3,5 metros
	3492
	20
	Unidade
	
	

	30
	Manutenção preventiva sem remoção em equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura superior a 3,5 metros
	3492
	20
	Unidade
	
	

	31
	Manutenção preventiva com remoção em equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura de até 3,5 metros
	2771
	10
	Unidade
	
	

	32
	Manutenção preventiva com remoção em equipamento de ar-condicionado split piso-teto com condensador em altura superior a 3,5 metros (ou áreas sobre lajes, telhados e coberturas)
	2771
	10
	Unidade
	
	

	33
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r22 em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 9.000 a 12.000 btu/h
	2801
	30
	Unidade
	
	

	34
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r22 em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 18.000 a 30.000 btu/h
	2801
	30
	Unidade
	
	

	35
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r22 em sistemas de ar-condicionado tipo Split capacidade 36.000 a 60.000 btu/h
	2801
	20
	Unidade
	
	

	36
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r410-a em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 9.000 a 12.000 btu/h
	2801
	20
	Unidade
	
	

	37
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r410-a em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 18.000 a 30.000 btu/h
	2801
	20
	Unidade
	
	

	38
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r410-a em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 36.000 a 60.000 btu/h
	2801
	15
	Unidade
	
	

	39
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r-32 em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 9.000 a 12.000 btu/h
	2801
	15
	Unidade
	
	

	40
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r-32 em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 18.000 a 30.000 btu/h
	2801
	10
	Unidade
	
	

	41
	Manutenção corretiva de detecção de vazamento, reparo e carga completa de gás r-32 em sistemas de ar-condicionado tipo split capacidade 36.000 a 60.000 btu/h
	2801
	10
	Unidade
	
	

	42
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa eletrônica para evaporadora de equipamentos de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	8
	Unidade
	
	

	43
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa receptora para evaporadora de equipamentos de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	8
	Unidade
	
	

	44
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa eletrônica para condensadora de equipamentos de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	8
	Unidade
	
	

	45
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa eletrônica para evaporadora de equipamentos de ar-condicionado split piso teto modelos diversos
	2801
	5
	Unidade
	
	

	46
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa receptora para evaporadora de equipamentos de ar-condicionado split piso teto modelos diversos
	2801
	5
	Unidade
	
	

	47
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de placa eletrônica para condensadora de equipamentos de ar-condicionado split piso teto modelos diversos
	2801
	5
	Unidade
	
	

	48
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de hélice de condensador modelos diversos
	2801
	05
	Unidade
	
	

	49
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de motor ventilador para unidade condensadora de equipamento de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	05
	Unidade
	
	

	50
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de motor ventilador para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	10
	Unidade
	
	

	51
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de motor ventilador para unidade condensadora de equipamento de ar-condicionado split piso-teto modelos diversos
	2801
	05
	Unidade
	
	

	52
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de motor ventilador para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split piso-teto modelos diversos
	2801
	10
	Unidade
	
	

	53
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de turbina para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	10
	Unidade
	
	

	54
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de turbina para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split piso-teto modelos diversos
	2801
	10
	Unidade
	
	

	55
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de direcionador de ar completo (direcionador horizontal, vertical e apoios) para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	06
	Unidade
	
	

	56
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de direcionador de ar individuais para unidade evaporadora de equipamento de ar-condicionado split hi-wall modelos diversos
	2801
	15
	Unidade
	
	

	57
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de capacitor para unidade condensadora modelos/capacidades diversas
	2801
	50
	Unidade
	
	

	58
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de sensor de temperatura para equipamento de ar-condicionado tipo split modelos diversos
	2801
	12
	Unidade
	
	

	59
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de rolamento/eixo/mancais de borracha/fixadores de turbina para equipamento de ar-condicionado tipo split modelos diversos
	2801
	10
	Unidade
	
	

	60
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de contator até 32a capacidades/ marcas / modelos diversos para unidade condensadora de equipamento de ar-condicionado tipo split modelos diversos
	2801
	15
	Unidade
	
	

	61
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de contator de 32a até 65a capacidades/ marcas / modelos diversos para unidade condensadora de equipamento de ar-condicionado tipo split modelos diversos
	2801
	15
	Unidade
	
	

	62
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de suporte para condensador tipo “l”, compr. 400 mm, canal para fixação variável de coxim, com pintura epóxi/eletrostática na cor branca, com coxins amortecedores de vibração, parafusos, buchas e arruelas inclusos, resistente à carga de até 80 kg o conjunto
	2801
	5
	Par
	
	

	63
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de suporte para condensador tipo “l”; compr. 600 mm, canal para fixação variável de coxins, com pintura epóxi/eletrostática na cor branca, com coxins amortecedores de vibração, parafusos, buchas e arruelas inclusos, resistente à carga de até 180 kg o conjunto
	2801
	5
	Par
	
	

	64
	Manutenção corretiva de isolamento térmico em conjunto de tubulação frigorígena em borracha elastomérica, diâmetro variados, incluso desconexões de tubulação para instalação, abraçadeiras parafusadas, cola para emendas e fita pvc branca para acabamento, em altura de até 3,5 metros
	2801
	100
	Metro
	
	

	65
	Manutenção corretiva de isolamento térmico em conjunto de tubulação frigorígena em borracha elastomérica, diâmetros variados, incluso desconexões de tubulação para instalação, abraçadeiras parafusadas, cola para emendas e fita pvc branca para acabamento, em altura superior a 3,5 metros
	2801
	100
	Metro
	
	

	66
	Manutenção corretiva de fornecimento e instalação de rolamento motor ventilador
	2801
	15
	Unidade
	
	

	67
	Teste de estanqueidade (vazamento) para aparelho de ar-condicionado split
	2801
	30
	Unidade
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	R$ 





DADOS DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:..............................................................................................................................................................................................
CNPJ:..................................................................................................................................................................................................................
ENDEREÇO COMPLETO:.............................................................................................................................................................................
TELEFONE:........................................................................................................................................................................................................
NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:.......................................................................................................................................
NOME E CPF DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA:...................................................................................................................
E-MAIL:..............................................................................................................................................................................................................
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
LOCAL DA ENTREGA: Almoxarifado da Faculdade de Ciências e Letras - UNESP – Campus de Assis - Av: Dom Antônio, 2.100, Vila Tênis Clube - CEP 14.806- 173 – Assis/SP.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A: AG:__________C/C___________________

Data

 ________________________________
 Empresa/assinatura


