[image: Uma imagem contendo Interface gráfica do usuário

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]2

TERMO DE REFERÊNCIA


1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de carpete, persianas, poltronas, e instalação de mobiliário de madeira MDP e MDF BP laminado com dimensões conforme termo de referência, destinados a adequação e melhoria das dependências da Câmara Municipal de Cruzeiro.

1.2. A contratação será por Pregão Eletrônico e está fundamentado nos termos dos incisos XLI e XLII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021, em virtude do valor.

1.3. Especificações mínimas e quantidades detalhadas na tabela abaixo:

	Item
	Descrição do produto
	Unid.
	Valor unitário 
	Total estimado


	
	MESAS ANGULARES COM GAVETAS
Mesa angular com as seguintes dimensões: 820mm(A) x 2150mm(L) x 400mm(P).  Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.  Painel frontal com 500mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés Laterais confeccionados com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, cor Itapuã.

Gaveteiro fixo 02 gavetas paralelas - dimensões: 2150x375x100
Dimensões do gaveteiro: 2150 (largura) x 375 (profundidade) x 100 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Deslizamento através de trilhos telescópicos microesferas em aço que permitem a abertura total das gavetas, com travamento automático evitando o desprendimento, tamponamento lateral no mesmo material da frente das gavetas para melhor acabamento - cor Itapuã.

	06
(seis)
	R$ 6.128,67 
	R$ 36.772.02

	2
	MESAS RETANGULARES COM GAVETAS:
Mesa Retangular. Dimensões: 800mm(A) x 1400mm(L) x 600mm(P).  Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.  Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés Laterais confeccionados com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, com calha de subida para passagem de fiação, confeccionado em aço chapa 24 (0,60mm) fixada entre os painéis dos pés por meio de parafusos com rosca soberba fixados ao tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal  Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Gaveteiro fixo 02 gavetas paralelas. 
Dimensões: 1350x423x100
Dimensões do gaveteiro: 1350 (largura) x 423 (profundidade) x 100 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Deslizamento através de trilhos telescópicos microesferas em aço que permitem a abertura total das gavetas, com travamento automático evitando o desprendimento, tamponamento lateral no mesmo material da frente das gavetas para melhor acabamento, cor itapuã.

	02
(duas)
	R$ 3.055,33
	R$ 6.110,66
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	MESA RETANGULAR COM GAVETAS:
Mesa Retangular. Dimensões: 800mm(A) x 1600mm(L) x 700mm(P).  Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.  Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés Laterais confeccionados com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, com calha de subida para passagem de fiação, confeccionado em aço chapa 24 (0,60mm) fixada entre os painéis dos pés por meio de parafusos com rosca soberba fixados ao tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal  Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Gaveteiro fixo 02 gavetas paralelas. 
Dimensões: 1350x423x100
Dimensões do gaveteiro: 1550 (largura) x 423 (profundidade) x 100 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Deslizamento através de trilhos telescópicos microesferas em aço que permitem a abertura total das gavetas, com travamento automático evitando o desprendimento, tamponamento lateral no mesmo material da frente das gavetas para melhor acabamento, cor Itapuã.



	01
(uma)
	R$ 3.288,00
	R$ 3.288,00
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	MESAS RETANGULARES COM GAVETAS:
Mesa Retangular. Dimensões: 750mm(A) x 700mm(L) x 520mm(P).  Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.  Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés Laterais confeccionados com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, com calha de subida para passagem de fiação, confeccionado em aço chapa 24 (0,60mm) fixada entre os painéis dos pés por meio de parafusos com rosca soberba fixados ao tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal  Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Gaveteiro fixo 02 gavetas paralelas. Dimensões: 650x423x100
Dimensões do gaveteiro: 650 (largura) x 423 (profundidade) x 100 (Altura) constituído por Frente de gaveta confeccionada em chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento em cores sólidas e madeiradas, com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Deslizamento através de trilhos telescópicos microesferas em aço que permitem a abertura total das gavetas, com travamento automático evitando o desprendimento, tamponamento lateral no mesmo material da frente das gavetas para melhor acabamento, cor Itapuã.

	02
(duas)
	R$  984,66
	R$ 1.969,32
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	MESAS RETANGULARES COM GAVETAS
Mesa Retangular. Dimensões: 740mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P).  Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos, e termicamente estável. Fixação à estrutura por meio de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos M6x12.  Painel frontal com 350mm de altura, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 15mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Pés Laterais confeccionados com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo, com calha de subida para passagem de fiação, confeccionado em aço chapa 24 (0,60mm) fixada entre os painéis dos pés por meio de parafusos com rosca soberba fixados ao tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 para união das estruturas ao painel frontal  Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Cor Álamo/Preto.

	02
(duas)
	R$ 1.742,66
	R$ 3.485,32
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	GAVETEIROS VOLANTE COM 04 GAVETAS
Gaveteiro volante com quatro gavetas. Dimensões: 400 (largura) x 485 (profundidade) x 700 (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, acabamento na cor semelhante ao revestimento do tampo, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (2 laterais, base e fundo) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. 04 frentes de gavetas confeccionadas com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm na cor semelhante ao revestimento, (cores solidas e madeiradas), com resistência a impactos e termicamente estável. Fechadura com acabamento cromado, com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o travamento lateral das gavetas simultaneamente. Contém 02 peças de chaves com capa plástica “escamoteável” com acabamento preto, dupla face e extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20 mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas) abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro. Trava confeccionada em perfil de alumínio extrudado. Puxadores metálicos confeccionados em zamak. Gavetas confeccionadas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, corrediças de 400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon, corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio de parafusos chip cabeça chata Phillps com acabamento bi cromatizado. Rodízios duplos confeccionados em polipropileno na cor preta, com eixo giratório e base de fixação em chapa estampada, fixados ao móvel por meio de parafusos autoatarrachantes cabeça panela. Laterais e montantes fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Tampos e laterais fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. As gavetas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micras de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 
Cor Álamo.

	02
(dois)
	R$ 1.454,00
	R$ 2.908,00
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	ARMÁRIO ALTO FECHADO DIRETOR.
Dimensões: 900x435x1600mm
Armário alto fechado com 04 prateleiras, sendo 03 móveis e 01 fixa. Dimensões: 900 (largura) x 435 (profundidade) x 1600 (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 prateleiras) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1”sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micras de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Cor Álamo.


	01
(um)
	R$ 2.866,67
	R$ 2.866,67
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	ARMÁRIO BAIXO FECHADO.
Dimensões: 1350x350x580mm
Armário Baixo fechado com 01 prateleira. Dimensões: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade) x 580mm (Altura). Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e  prateleira) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Duas portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistência a impactos e termicamente estável, puxadores metálicos confeccionados em zamak, fechadura tambor e dobradiças de 110º. O Rodapé metálico é confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1” sextavado fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixação das Laterais, base e tampo fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e demais parafusos autoatarrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT, na cor Itapuã.

	01
(um)
	R$ 3.044,00
	R$  3.044,00
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	PÚLPITO ESPECIAL
Dimensões: 800X400X1100/1200 mm
Púlpito em madeira com dimensões especiais, sendo o Tampo superior confeccionado com chapa de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 25mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados ao tampo através de processo “hot melt”, com resistência a impactos e termicamente estável. Corpo (02 laterais, base, fundo e prateleira) confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melamínico, por efeito de prensagem a quente que faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0mm, com resistência a impactos e termicamente estável. Possui na parte superior uma tela de 23’ multifuncional. Cor itapuã.

	01
(um)
	R$ 10.265,33
	R$ 10.265,33
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	CADEIRAS GIRATÓRIAS - PRESIDENTE
Cadeira giratória modelo presidente concha única, sem vão entre assento e encosto, com sistema de reclinação com travamento na posição desejada, o assento é estruturado em madeira compensada, multilaminada de 18 mm de espessura, no qual são fixadas molas helicoidais simetricamente espaçadas. Sobre essas é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação. Esta almofada possui densidade controlada de 33kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 32mm.As dimensões do assento são de aproximadamente 520mm de largura e 480mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados facilitando a circulação dos membros inferiores do usuário; no estruturado encosto são fixadas persintas elásticas de alta resistência a tensão e esgarçamento. Sobre essas é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação. Esta almofada possui densidade controlada de 33kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 32mm.As dimensões do encosto são de aproximadamente 520mm de largura e 670mm de altura, com apoio lombar saliente, possui costuras aparentes na horizontal, apresentando também em suas extremidades cantos arredondados. Apoios para os braços fixos com estrutura em aço oblongo, com acabamento cromado, recebe em seu topo suporte em MDF de 6 mm, estofado em espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação e por fim recebe revestimento igual o da concha para melhor acabamento.
Mecanismo Fabricado em aço com corpo fixo desenvolvido em chapa de 2,65 mm de espessura, e corpo móvel desenvolvido em chapa de 2,25 mm de espessura. 
O mecanismo recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e revestimento eletroestático epóxi em pó, para garantir melhor proteção contra a ferrugem e maior durabilidade.
Possui duas alavancas, uma localizada no lado direito, que comanda o acionamento da coluna a gás para o ajuste de altura da cadeira, e outra localizada no lado esquerdo, que trava e destrava o movimento de reclinação. 
O mecanismo possui os seguintes recursos: 
· Movimento sincronizado de reclinação do encosto/assento com possibilidade de travamento em qualquer posição, e relação de inclinação de 1:1. 
· Opção de livre flutuação, onde o encosto encontra-se livre para movimentação, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressão com as costas do usuário.
· Base giratória constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para acoplamento da coluna a gás, obtendo um diâmetro na ordem de 690 mm. As pás de apoio são fabricadas em chapa de aço carbono, conformadas pelo processo de estampagem total de modo que não necessite de solda para evitar possível quebra. A base é submetida ao processo de cromagem por meio de banho e imersão que garante proteção e maior vida útil ao produto. Nas extremidades de cada pata, é encaixado um rodízio de duplo giro com banda de rolagem em Poliuretano que evita danos ao piso, com diâmetro de 55 mm.
· Cor preta.

	17
(dezessete)
	R$ 2.041,00
	R$ 34.697,00
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	61 (SESSENTA E UMA) POLTRONAS DE AUDITÓRIO REBATÍVEL
Estrutura - Os pedestais, presentes na estrutura, são desenvolvidos em tubo de aço carbono com diâmetro de 25,4 mm com espessura de 1,5 mm na parte frontal e 1,9 mm na parte posterior. A esses tubos são soldadas duas chapas de aço carbono denominadas suportes. Um desses suportes é utilizado para fixação do conjunto no piso, através de parafusos com buchas expansivas. Já o outro suporte é utilizado para sustentação da estrutura superior, a qual realiza a união do assento ao encosto. Para acabamento, os pedestais recebem uma blindagem plástica em polipropileno. 
A estrutura superior é constituída por uma armação frontal outra traseira. A armação frontal é produzida em tubo de aço carbono com 22,22 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, e possui a funcionalidade de dar sustentação ao encosto e servir como apoio ao assento, quando esse se encontrar aberto. A armação traseira é construída em tubo de aço carbono 19,05 mm de diâmetro e espessura de 1,5 mm, e possui a funcionalidade dar sustentação ao assento e promover sua articulação. Na extremidade dessa armação é fixada uma mola helicoidal de retrocesso para rebater o assento quando esse não estiver sendo utilizado. 
Toda estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmico e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.
Assento - O assento é fabricado em polipropileno pelo processo de injeção, possui geometria anatômica, aproximadamente 450 mm de largura, 480 mm de profundidade, acabamento injetado no mesmo material em sua superfície inferior e cantos arredondados. É montado à estrutura superior por meio de uma chapa metálica de suporte e dois mancais articuladores, que propiciam o rebatimento do mesmo. 
Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 38 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 30 mm. Cor azul escuro.

· Apoia braços 
Apoio de braço retrátil fabricado em poliamida pelo processo de injeção, com aproximadamente 255 mm de comprimento e 50 mm de largura. O apoia braços fixa-se a estrutura por meio de uma bucha fabricada em polipropileno. 
Abaixo do apoio de braços localiza-se o porta copo, desenvolvido em polipropileno. O mesmo possui cavidade para apoio do copo com dimensões aproximadas de 70 mm de diâmetro e 40 mm de profundidade. 

· Encosto 
O encosto é fabricado em polipropileno pelo processo de injeção, possui geometria anatômica, aproximadamente 455 mm de largura, 420 mm de altura e cantos arredondados. É montado à estrutura por meio do encaixe de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura e travado por dois pinos retráteis, injetados em polipropileno, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. 
Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 26 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%, e espessura média de 30 mm.
Revestimento em couro ecológico, cor a azul escuro.

	61
(sessenta e um)
	R$ 1.700,00
	R$ 103.700,00
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	POLTRONAS DE AUDITÓRIO PLUS SIZE
Poltrona de auditório individual para até 250 kg, assento e encosto reclinável – com braços, revestimento em couro ecológico.
Estrutura: Componente mecânico responsável por sustentar todo o conjunto e resistir á todos os esforços e solicitações inerentes do uso do móvel. Sua estrutura é desenvolvida por tubos industriais de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008 / 1020, nas dimensões de diâmetro de 25,40mm e espessura da parede de 1,90mm, conformados pelo processo mecânico de curvamento de tubos, onde são conectadas duas chapas de aço denominadas suportes, fabricados de aço carbono ABNT 1008/1020, nas espessuras de 2,75 mm, conformados pelo processo de estampagem e fixados pelo processo de soldagem MIG. Um desses suportes é utilizado para fixação do conjunto no piso, através de parafusos auto atarraxantes com buchas expansivas. Já o outro suporte é utilizado para montagem do mecanismo. O conjunto mecânico utilizado na conexão do assento/ encosto é constituído por três suportes de sustentação, sendo dois fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, na espessura de 2,0mm, conformados e furados pelo processo de estampagem. Na localização dos furos se têm montado uma bucha fabricada em material termoplástico poliacetal natural (POM), produzida pelo processo de injeção, com a finalidade de redução de atrito e vibrações do conjunto e um tubo de aço carbono ABNT 1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diâmetro e espessura da parede na ordem de 1,7mm, fixado pelo processo de soldagem MIG. Já o outro suporte, denominado biela, é fabricado em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, com espessura de 4,90mm, utilizado para montagem do conjunto encosto. Este conjunto é montado entre si, através de um eixo fabricado em aço carbono trefilado ABNT 1008/1020, com diâmetro de 12,0mm com quatro ranhuras, protegido contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco (zincado natural) e fixados por anéis elásticos produzidos em aço carbono com arruelas fabricadas em material termoplástico poliacetal (POM), pelo processo de injeção, com a finalidade de redução de atrito e vibrações. Para montagem do assento/ encosto, são utilizados dois mecanismos sendo que o mecanismo, localizado do lado esquerdo do usuário, é composto por uma mola helicoidal de retrocesso fabricada em arame EB2050, com diâmetro das espiras de 4,0mm de alta resistência e durabilidade a fadiga dinâmica utilizada para a articulação sincronizada do conjunto.  Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.  Este conjunto possui painéis de proteção e acabamento com a opção de iluminação de led nas laterais, com o objetivo demostrar a numeração das filas do auditório bem como os corredores, servindo também como luz de cortesia. Esses acabamentos laterais são fabricados pelo processo de injeção de termoplásticos em polipropileno (PP) com espessura de 3mm fixando-se uns aos outros por meio de parafusos para plástico, garantindo assim, o acabamento e configurações do produto. Assento: Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar-se e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído por compensado de madeira com espessura de 15mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas quatro porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Na estrutura do assento é colada uma almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada, fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 58 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%.  Para montagem do assento no mecanismo são utilizados quatro distanciadores fabricados em material termoplástico denominado Polietileno Natural e quatro parafusos métricos sextavados, revestido contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco. O conjunto é tapeçado com as alternativas de revestimentos definidos para a linha, onde inicialmente são cortados em forma de blanks, unidos pelo processo de costura e fixados na almofada pelo processo de tapeçamento por grampos. Este conjunto recebe uma proteção chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP), para acabamento e proteção do sistema mecânico e principalmente redução / absorção das propriedades sonoras do ambiente (Reverberação). Também disponível para versão para pessoas obesas, com largura de 0,93 m, atendendo a norma NBR 9050/2020. Para o assento de pessoas obesas existe uma estrutura em tubos aço carbono 1008/1020 de seção quadrada 20x20mm com parede 1,2mm de espessura, com objetivo de reforçar o assento de modo a suportar os 250 Kg exigidos pela norma já citada. Esse assento é revestido com uma peça fabricada em ABS através do processo de vacum forming para acabamento. 
· Apoia Braços
Conjunto mecânico destinado ao repouso dos braços do usuário em posição ergonômica e confortável. O apoio para os braços na condição fixa (poltrona sem prancheta) é utilizado para posicionamento dos braços em uma única posição, ergonomicamente confortável. O apoio de braço fixo é constituído por duas peças montadas entre si fabricadas pelo processo de injeção de termoplásticos desenhado na configuração retangular de forma a se obter o máximo de desempenho anatômico para o apoio dos braços, fabricado polipropileno (PP) com espessura de 3mm. Para a fixação do apoio de braço na estrutura, a peça possui em sua extremidade inferior o formato de duas buchas com estrias levemente conificadas que são fixadas aos tubos através de interferência mecânica. 
Encosto: Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas em um desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. Conjunto constituído por compensado de madeira com espessura de 15mm, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus, que são usinadas e furadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na localização dos furos são inseridas quatro porcas de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a base de eletrodeposição á zinco. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui Densidade controlada de 52 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-10%.O conjunto encosto recebe uma blindagem de acabamento fabricado em material termoplástico denominado polipropileno, com a função principal de proteção contrabatidas, conservação da tapeçaria e principalmente redução / absorção das propriedades sonoras do ambiente (Reverberação). Este conjunto é tapeçado com as alternativas de revestimentos definidos para a linha, onde inicialmente são cortados em forma de blanks, unidos pelo processo de costura e fixado na almofada pelo processo de tapeçamento por colagem e grampeamento. Versão para pessoas obesas, com largura de 0,93 m, atendendo a norma NBR 9050/2020. Para o encosto de pessoas obesas existe uma estrutura em tubos aço carbono 1008/1020 de seção quadrada 20x20mm com parede 1,2mm de espessura, com objetivo de reforçar o assento de modo a suportar os 250 Kg exigidos pela norma já citada. Esse encosto é revestido com uma peça fabricada em ABS através do processo de vacum forming para acabamento. 
	02
(duas)

	R$ 3.101,67
	R$6.203,33
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	PERSIANA ROLÔ BLACKOUT
Sob medida para porta com dimensões de 2,00 m (A) x 2,50 m (L), confeccionada em tecido blackout próprio para persianas rolô, incluindo tubo enrolador, suportes de fixação, barra inferior, mecanismo de acionamento, ferragens e todos os acessórios necessários para instalação, acabamento e perfeito funcionamento do conjunto; o tecido é produzido em 100% poliéster material próprio para persianas rolô, de fácil limpeza e manutenção, com acabamento uniforme e adequado ao uso interno com capacidade para bloquear totalmente a entrada da luz, proporcionando um ambiente mais escuro e com maior privacidade. A dimensão da persiana deverá ser de acordo com o vão disponível conforme medida tirada no local e das condições de instalação, garantindo cobertura adequada de toda a abertura. Sistema de enrolamento vertical, que permite a abertura e o fechamento do conjunto de maneira prática e controlada por meio de acionamento da haste liga ao tubo enrolador, o qual por sua vez é confeccionado em alumínio de alta resistência e durabilidade. Para a fixação do conjunto são utilizados componentes metálicos ou de material resistente, apropriados para fixação do conjunto à parede ou teto, conforme as condições do local; sua barra inferior é formada por um perfil de acabamento instalado na parte inferior do tecido, proporcionando maior estabilidade e melhor alinhamento da persiana; em relação ao acabamento, o mesmo deverá apresentar aspecto uniforme, sem ondulações, rasgos, manchas ou imperfeições aparentes, o que proporciona uma abertura e fechamento suaves , com movimentos uniforme do tecido e um adequado tensionamento sem causar desgaste em todo o conjunto. Cor a definir.

	01
(uma)
	R$ 2.797,33
	R$  2.797,33
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	PERSIANAS ROLÔ BLACKOUT
Sob medida para porta com dimensões de 3,00 m (A) x 2,50 m (L), confeccionada em tecido blackout próprio para persianas rolô, incluindo tubo enrolador, suportes de fixação, barra inferior, mecanismo de acionamento, ferragens e todos os acessórios necessários para instalação, acabamento e perfeito funcionamento do conjunto; o tecido é produzido em 100% poliéster material próprio para persianas rolô, de fácil limpeza e manutenção, com acabamento uniforme e adequado ao uso interno com capacidade para bloquear totalmente a entrada da luz, proporcionando um ambiente mais escuro e com maior privacidade. A dimensão da persiana deverá ser de acordo com o vão disponível conforme medida tirada no local e das condições de instalação, garantindo cobertura adequada de toda a abertura. Sistema de enrolamento vertical, que permite a abertura e o fechamento do conjunto de maneira prática e controlada por meio de acionamento da haste liga ao tubo enrolador, o qual por sua vez é confeccionado em alumínio de alta resistência e durabilidade. Para a fixação do conjunto são utilizados componentes metálicos ou de material resistente, apropriados para fixação do conjunto à parede ou teto, conforme as condições do local; sua barra inferior é formada por um perfil de acabamento instalado na parte inferior do tecido, proporcionando maior estabilidade e melhor alinhamento da persiana; em relação ao acabamento, o mesmo deverá apresentar aspecto uniforme, sem ondulações, rasgos, manchas ou imperfeições aparentes, o que proporciona uma abertura e fechamento suaves , com movimentos uniforme do tecido e um adequado tensionamento sem causar desgaste em todo o conjunto. Cor a definir.

	02
(duas)
	R$ 4.120,00
	R$  4.120,00

	15
	PERSIANA ROLÔ BLACKOUT
Sob medida para porta com dimensões de 2,00 m (A) x 1,40 m (L), confeccionada em tecido blackout próprio para persianas rolô, incluindo tubo enrolador, suportes de fixação, barra inferior, mecanismo de acionamento, ferragens e todos os acessórios necessários para instalação, acabamento e perfeito funcionamento do conjunto; o tecido é produzido em 100% poliéster material próprio para persianas rolô, de fácil limpeza e manutenção, com acabamento uniforme e adequado ao uso interno com capacidade para bloquear totalmente a entrada da luz, proporcionando um ambiente mais escuro e com maior privacidade. A dimensão da persiana deverá ser de acordo com o vão disponível conforme medida tirada no local e das condições de instalação, garantindo cobertura adequada de toda a abertura. Sistema de enrolamento vertical, que permite a abertura e o fechamento do conjunto de maneira prática e controlada por meio de acionamento da haste liga ao tubo enrolador, o qual por sua vez é confeccionado em alumínio de alta resistência e durabilidade. Para a fixação do conjunto são utilizados componentes metálicos ou de material resistente, apropriados para fixação do conjunto à parede ou teto, conforme as condições do local; sua barra inferior é formada por um perfil de acabamento instalado na parte inferior do tecido, proporcionando maior estabilidade e melhor alinhamento da persiana; em relação ao acabamento, o mesmo deverá apresentar aspecto uniforme, sem ondulações, rasgos, manchas ou imperfeições aparentes, o que proporciona uma abertura e fechamento suaves , com movimentos uniforme do tecido e um adequado tensionamento sem causar desgaste em todo o conjunto. Cor a definir.

	01
(uma)
	R$ 2.628,00
	R$ 2.628,00

	16
	PERSIANAS ROLÔ BLACKOUT
Sob medida para porta com dimensões de 2,00 m (A) x 1,20 m (L), confeccionada em tecido blackout próprio para persianas rolô, incluindo tubo enrolador, suportes de fixação, barra inferior, mecanismo de acionamento, ferragens e todos os acessórios necessários para instalação, acabamento e perfeito funcionamento do conjunto; o tecido é produzido em 100% poliéster material próprio para persianas rolô, de fácil limpeza e manutenção, com acabamento uniforme e adequado ao uso interno com capacidade para bloquear totalmente a entrada da luz, proporcionando um ambiente mais escuro e com maior privacidade. A dimensão da persiana deverá ser de acordo com o vão disponível conforme medida tirada no local e das condições de instalação, garantindo cobertura adequada de toda a abertura. Sistema de enrolamento vertical, que permite a abertura e o fechamento do conjunto de maneira prática e controlada por meio de acionamento da haste liga ao tubo enrolador, o qual por sua vez é confeccionado em alumínio de alta resistência e durabilidade. Para a fixação do conjunto são utilizados componentes metálicos ou de material resistente, apropriados para fixação do conjunto à parede ou teto, conforme as condições do local; sua barra inferior é formada por um perfil de acabamento instalado na parte inferior do tecido, proporcionando maior estabilidade e melhor alinhamento da persiana; em relação ao acabamento, o mesmo deverá apresentar aspecto uniforme, sem ondulações, rasgos, manchas ou imperfeições aparentes, o que proporciona uma abertura e fechamento suaves , com movimentos uniforme do tecido e um adequado tensionamento sem causar desgaste em todo o conjunto. Cor a definir.

	02
(duas)
	R$ 2.586,33
	R$ 5.172,67

	17
	PERSIANA ROLÔ BLACKOUT
Sob medida para porta com dimensões de 2,00 m (A) x 0,80 m (L), confeccionada em tecido blackout próprio para persianas rolô, incluindo tubo enrolador, suportes de fixação, barra inferior, mecanismo de acionamento, ferragens e todos os acessórios necessários para instalação, acabamento e perfeito funcionamento do conjunto; o tecido é produzido em 100% poliéster material próprio para persianas rolô, de fácil limpeza e manutenção, com acabamento uniforme e adequado ao uso interno com capacidade para bloquear totalmente a entrada da luz, proporcionando um ambiente mais escuro e com maior privacidade. A dimensão da persiana deverá ser de acordo com o vão disponível conforme medida tirada no local e das condições de instalação, garantindo cobertura adequada de toda a abertura. Sistema de enrolamento vertical, que permite a abertura e o fechamento do conjunto de maneira prática e controlada por meio de acionamento da haste liga ao tubo enrolador, o qual por sua vez é confeccionado em alumínio de alta resistência e durabilidade. Para a fixação do conjunto são utilizados componentes metálicos ou de material resistente, apropriados para fixação do conjunto à parede ou teto, conforme as condições do local; sua barra inferior é formada por um perfil de acabamento instalado na parte inferior do tecido, proporcionando maior estabilidade e melhor alinhamento da persiana; em relação ao acabamento, o mesmo deverá apresentar aspecto uniforme, sem ondulações, rasgos, manchas ou imperfeições aparentes, o que proporciona uma abertura e fechamento suaves , com movimentos uniforme do tecido e um adequado tensionamento sem causar desgaste em todo o conjunto. Cor a definir

	01
(uma)
	R$ 2.060,67
	R$ 2.060,67

	18
	99m² (NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS) CARPETE EM ROLO RESINADO 
Carpete em rolo resinado, constituído de Tufting bouclé com fio 50% SDN – Solution Dyed Nylon (PA) e 50 % Polipropleno (PP); livre de ftalatos, PVC, metais pesados, formadeídos e halógenos, peso do fio de 560 g/m2 e a modificação resultando em 2.0; altura do pelo 3,5 mm, espessura da resina de 2,5 mm resultando na espessura total de 6 mm ( tolerância de 10% para mais ou para menos); a densidade da fibra resulta em 207,1 kg/m3; sendo a base primária e secundária confeccionada em 100% Polipropileno (PP). Cor azul escuro. 

Metragem e localização:

a) 63m² (sessenta e três metros quadrados) CARPETE EM ROLO RESINADO (Plenário)

b) 18m² (dezoito metros quadrados) CARPETE EM ROLO RESINADO (Gabinete do Presidente);

c) 10m² (dez metros quadrados) CARPETE EM ROLO RESINADO (Corredor de acesso ao plenário, gabinete do chefe da presidência e gabinete do presidente);

d) 8m² (oito metros quadrados) CARPETE EM ROLO RESINADO (Gabinete do chefe de gabinete da presidência);

	99m²

	R$  286,33
	R$ 28.347,00

	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

	ITENS  01 a 12  - Mobiliário
4.4.90.52.00 – Equipamento Material Permanente
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral
R$ 215.309,66

	ITENS  13 a 18 – Persianas e Carpete
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.51 – Peças não incorporáveis ao Imóvel
R$  49.245,67

	
VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 264.555,33



1.3.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - MOBILIÁRIO
O vencedor deverá apresentar em 05 cinco dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:
a) FSC – Cadeia de Custódia Florestal FSC em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento;  
b) IBAMA – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (Certificado que comprova a regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa fabricante do mobiliário ou licitante, está regularizada junto ao IBAMA código 7-4 (Fabricação de estrutura de madeira e moveis) e 3-10 (fabricação de artefatos de ferro, aço e demais metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia). 
c) NR 17 - Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho.
d) NR 17 - Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho. 
e) ABNT NBR ISO 14024:2004 / ABNT NBR ISO 14020:2002, conferindo a marca ABNT de qualidade ambiental; 
f) ABNT 13966:2008 – Móveis para escritório - Mesas  
g) ABNT  - PARTES EM AÇO Certificados ABNT NBR17088:2023;ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015 ;ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2010; ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ABNT NBR 9209:1986ASTM D 523:2018; ASTM D 3359:2017; ASTM D 3363:2020; ASTM D 7091:2021; ASTM D 2794:2019; ABNT NBR 10545:2014 ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ABNT NBR 9209:1986ASTM D 523:2018; ASTM D 3359:2017; ASTM D 3363:2020; ASTM D 7091:2021; ASTM D 2794:2019; ABNT NBR 10545:2014 e respectivos relatórios de ensaios NBR 17088:2023 – Corrosão por Exposição à Névoa Salina – Métodos de ensaio – 1200 horas; 
h) NBR ISSO 4628:2015 – Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento; 
i) NBR 5841:2015 – Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas; 
j) NBR 8095:2015 – Material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - método de ensaio – 1200 horas; 
k) NBR 9209:1986 – Preparação de superfícies para pintura – Processo de fosforização; 
l) NBR 8096:1983 – Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre - Método de ensaio – 24 ciclos equivalentes a 576 horas; 
m) NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio; 
n) NBR 10545:2014 – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico.; 
o) ABNT NBR 11003:2010 – Determinação da verificação da aderência da camada; 
p) ASTM D523:2018 – Método de teste padrão para Brilho especular; 
q) ASTM D2794-93 (Revisão 2019) – Resistência de Revestimentos Orgânicos aos Efeitos da Deformação Rápida (Impacto); 
r) ASTM D3359:2017 – Determinação da verificação da aderência da camada; 
s) ASTM D3363:2020 – Método de Teste Padrão para Dureza de Filme por Teste de Lápis;  
t) ASTM D7091:2021 – Prática padrão para medição não destrutiva da espessura de película seca de revestimentos não magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos não magnéticos e não condutores aplicados a metais não ferrosos.

1.3.2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – CADEIRAS E POLTRONAS
O Vencedor deverá apresentar em 05 dias, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto:
a) Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, com assinatura digital, indicando o revendedor autorizado e mencionando o período mínimo de 05 anos.
b) Catálogo técnico, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. A não apresentação com estas exigências acarretará a desclassificação do licitante. 
c) Certificado de disposição de resíduos sólidos emitido ao fabricante do produto juntamente com os comprovantes de entregas dos resíduos.
d) Certificado de energia renovável - Comprova que a empresa reduz quantidade de emissão de gases de efeito estufa pela utilização de fontes renováveis Commerc.
a) Licença de Operação de regularização - Certificado de Licença de Operação Ambiental.
b) Certificado de cadeia de custódia - FSC em nome do fabricante do produto.
c) Certificado de conformidade comprovando a norma NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. 
d) Laudo emitido por profissional certificado pela ABERGO, com imagens e cotas, comprovando que o mobiliário ofertado está de acordo com a Norma Regulamentadora NR 17 – Ergonomia e portarias vigentes, acompanhado por cópia de documento de identidade profissional ou ART paga, que comprove habilitação e especialização em ergonomia ou engenharia segurança do trabalho, para emissão do respectivo laudo. 
e) Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1252:1998 – Polipropileno – Análise qualitativa de materiais por espectroscopia no infravermelho para polipropileno – Absorções características do PP.
f) Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790:2017 - Polipropileno – Resistência a flexão para polipropileno, cujo resultado mínimo é de 27 MPA.
g) Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2019 Resistência a flexão para polipropileno, cujo resultado mínimo é de 16 MPA.
h) Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D256-24-PP – Resistência ao impacto IZOD, resultado mínimo de 70 J/m.
i) Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5 de certificação, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 17088; NBR 8095, NBR 8096, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003, ASTM D 3359, ASTM D 2794, ASTM D 3363, ASTM D 7091, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 1645.
j) Relatório de ensaio ABNT NBR 17088:2023 - Corrosão por exposição à névoa salina com o mínimo de 1.900 horas
k) Relatório de ensaio ABNT NBR 8096:1983 - Corrosão por exposição à câmara úmida saturada com o mínimo de 1.700 horas
l) Relatório de ensaio ABNT NBR 896:1983 - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com no mínimo 20 ciclos.
m) Relatório de ensaio ABNT NBR 10443:2008 - Espessura de camada seca com no mínimo 80 micras.
n) Relatório de ensaio ABNT NBR 11003:2023 - Determinação de aderência da tinta, com o resultado: X0/Y0
o) Relatório de ensaio ASTM D 3359:2023 - Determinação de aderência da tinta, com o resultado 5B
p) Relatório de ensaio ASTM D 2794:2019 - Resistência de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida a impacto, cujo resultado mínimo é de: 0,0230KGM (extrusão).
q) Relatório de ensaio ASTM D 3363:2022 Determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada com resultado mínimo de 2H
r) Relatório de ensaio ABNT NBR 10545:2014 – Determinação da flexibilidade por mandril cônico com resultado mínimo de 6%
s) Relatório de ensaio ASTM E 1645:2021 Determinação do teor de chumbo na pintura, com resultado máximo de 12 MG/KG
t) Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 14961/2016 determinação do teor de cinzas em espumas flexíveis de poliuretano. 
u) Relatório de ensaio de acordo com NBR 8515:2020 – Espuma flexível de poliuretano Determinação da resistência à tração; resultado mínimo: tensão de ruptura: 130 KPA – alongamento de ruptura mínimo de 70%.
v) Relatório de ensaio de acordo com a NBR 8797/2022 Espuma Flexível de Poliuretano Determinação da Deformação Permanente a Compressão a 90% - resultado máximo 15%. 
w) Relatório de ensaio de acordo com a NBR 9177/2022- Espuma Flexível de Poliuretano – Determinação de Fadiga Dinâmica. Resultado máxima perda de espessura 2,5 %
x) Relatório de ensaio de acordo com a NBR 9178/2025 – Espuma Flexível de Poliuretano - Determinação das características de queima. Resultado igual a 0.
y) Relatório de ensaio de acordo com NBR 8516:2015 – Espuma flexível de poliuretano – Determinação da resistência ao rasgamento. Resultado mínimo 380 N/m.
z) Relatório de ensaio de acordo com a NBR 9176/16 – Espuma Flexível de Poliuretano – Determinação da Força de Identação. 
aa) Relatório de Isenção de CFC. 
ab) Certificado de Conformidade do fabricante evidenciando Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com NBR ISO 9001/2015; 
ac) Certificado de Qualidade do fabricante dos itens, evidenciando Sistema de Gestão Ambiental de acordo com NBR ISO 14001/2015;
ad) AMOSTRA: Poderá ser solicitado apresentar amostra no prazo de 10 dias.

1.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar
1.5. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
1.6. A entrega dos materiais deverá ocorrer na sede da Câmara Municipal de Cruzeiro, localizada na Avenida Major Novaes, Centro – nº 499, Cruzeiro/SP, Cep. 12.701-330, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (horário local).
1.7. Todos os itens deverão ter garantia mínima de 12(doze) meses, contado a partir do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido neste instrumento.
1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. JUSTIFICATIVA
A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação, modernização, organização e melhoria das dependências da Câmara Municipal de Cruzeiro, visando proporcionar melhores condições de funcionamento, segurança, conforto, acessibilidade, ergonomia e qualidade dos ambientes destinados às atividades legislativas e administrativas.

A aquisição e instalação de mobiliário em MDP/MDF, cadeiras, poltronas de auditório, persianas, carpetes e demais itens previstos mostram-se necessárias para a estruturação e adequação dos espaços de trabalho, atendimento e realização das atividades institucionais, considerando a necessidade de substituição, complementação e melhoria dos equipamentos e acabamentos existentes.

A instalação de carpete e persianas blackout contribuirá para o adequado tratamento e utilização dos ambientes, proporcionando melhor controle da luminosidade, conforto térmico e acústico, proteção e conservação dos espaços. Da mesma forma, a instalação de mobiliário planejado e adequado às dimensões dos ambientes permitirá melhor aproveitamento dos espaços, organização dos materiais e documentos e condições mais adequadas para o desenvolvimento das atividades dos servidores e agentes públicos.

A disponibilização de cadeiras e poltronas ergonômicas, inclusive modelos destinados ao auditório e pessoas com maior capacidade de carga, busca assegurar conforto, segurança e condições adequadas de utilização pelos servidores, vereadores e público em geral, observando-se, quando aplicável, os requisitos de acessibilidade e ergonomia.

A reforma e adequação do púlpito especial também se mostram necessárias para sua integração ao ambiente institucional e para garantir sua adequada utilização nas sessões, solenidades, eventos e demais atividades realizadas pela Câmara Municipal.

A contratação de empresa especializada justifica-se pela necessidade de fornecimento, fabricação, montagem, instalação e adequação dos itens às características físicas dos ambientes, demandando mão de obra, equipamentos e conhecimento técnico compatíveis com os serviços pretendidos, de modo a assegurar a correta execução, padronização, acabamento, funcionalidade e durabilidade dos bens.

Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público e às necessidades de funcionamento da Câmara Municipal, contribuindo para a melhoria da infraestrutura física, das condições de trabalho e atendimento, bem como para a adequada utilização dos espaços institucionais, observados os princípios da eficiência, planejamento, economicidade, interesse público e adequada aplicação dos recursos públicos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.


3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA.

3.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo pertinente ao objeto, observando-se os parâmetros previstos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e na regulamentação aplicável, apurando-se a média aritmética no valor total de R$ 264.555,33 (Duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), referente as propostas de MENOR VALOR TOTAL.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários para atendimento das despesas originadas nesta licitação onerarão as seguintes dotações do orçamento municipal

0101 – Câmara Municipal de Cruzeiro
010102 – Secretaria e Assessoria 
01.031.0001.1002 – Equipamentos e Materiais de Equipamentos

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.51 – Peças não incorporáveis ao Imóvel

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. O prazo para entrega do objeto será de 30 dias consecutivos, contado a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho pela empresa contratada.
5.2. O prazo de entrega admite prorrogação, desde que esta seja justificada por escrito e previamente autorizada pela Administração, devendo a solicitação ser encaminhada em até 2 (dois) dias antes de vencimento do prazo de entrega estipulado e mantidas as demais obrigações previstas no presente Termo de Referência.
5.3. A entrega deve ser realizada na Câmara Municipal de Cruzeiro, localizada na Avenida Major Novaes, nº 499 – Centro, Cruzeiro/SP, Cep. 12.701-330, na Coordenadoria de Comunicação Social.
5.4. O horário de entrega deve ser observado pelo fornecedor, de tal maneira que a entrega seja iniciada após às 9 horas da manhã e finalizada antes das 17 horas da tarde.
5.5. Não serão recebidos materiais com especificações em desacordo com as constantes neste Termo de Referência.
5.6. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega dos objetos adquiridos, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da empresa contratada. A movimentação dos itens até as dependências da contratante é de inteira responsabilidade da contratada ou da transportadora, não sendo a Câmara Municipal de Cruzeiro responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
5.7. A execução deverá ocorrer mediante entrega programada dos bens e realização das respectivas instalações.
A contratada deverá:
a) realizar conferência prévia das condições de instalação;
b) transportar os materiais;
c) proteger os ambientes durante a execução;
d) realizar a montagem;
e) executar as instalações;
f) realizar os ajustes necessários;
g) remover resíduos decorrentes dos serviços;
h) entregar os ambientes limpos e em condições de utilização.
e) As persianas somente deverão ser fabricadas após a confirmação definitiva das medidas.

6. DA GARANTIA DOS PRODUTOS
6.1. A garantia mínima requerida é de 12 (doze)meses a partir da data de entrega e aceitação dos bens móveis. Bens móveis com garantia estendida serão considerados favoravelmente, conforme a política do fornecedor.
6.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá solucionar defeitos de fabricação, falhas de montagem ou desconformidades atribuíveis ao fornecimento ou instalação, sem ônus adicional para a Câmara, observadas as condições estabelecidas no instrumento contratual.
6.3. Cobertura Geográfica: A garantia deve ser válida para a localidade onde os produtos serão utilizados. Em caso de necessidade de envio para manutenção, o fornecedor deve cobrir os custos de transporte ou oferecer um serviço de coleta e devolução.
6.4. Termos e Condições: Os termos da garantia devem ser claramente especificados, incluindo quaisquer exclusões ou limitações. A Câmara Municipal de Cruzeiro deve receber um documento formal que detalha todos os aspectos da garantia, incluindo os procedimentos para acionamento e as responsabilidades do fornecedor.
6.5.  A garantia dos produtos oferece os seguintes benefícios:
6.5.1. Proteção do Investimento: Garante que a Câmara Municipal de Cruzeiro não arcará com custos inesperados relacionados a defeitos ou falhas nos bens/serviços.

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

7.1. O objeto será recebido provisoriamente mediante conferência inicial da quantidade e das condições aparentes dos bens.
7.2. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação de:
a) quantidade;
b) dimensões;
c) especificações;
d) acabamento;
e) funcionamento;
f) qualidade;
g) montagem;
h) instalação;
i) ausência de avarias;
j) conformidade com o Termo de Referência.
7.3. Produtos ou serviços que apresentem desconformidades deverão ser corrigidos ou substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração.

8. DO PAGAMENTO 
8.1. Forma de pagamento
a) O pagamento será realizado em 02 (duas) parcelas: 
· 1ª parcela – 50% do valor contratado, após o serviço Concluído.
· 2ª parcela - 50% do valor contratado, sendo a segunda parcela paga 30 (trinta) dias após o primeiro pagamento,
b) O pagamento de cada parcela ficará condicionado à efetiva entrega do mobiliário em geral e instalação das persianas e carpetes, conforme o Termo de referência.
c) O pagamento será realizado por depósito bancário, PIX ou BOLETO, em conta indicada pela contratada.
8.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado por meio de boleto bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega com nota fiscal devidamente atestada. Deverá estar especificada para cada item, a quantidade fornecida, com o respectivo valor unitário e total, e a comprovação de recebimento pelo Gestor do Contrato.
8.3. Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento do Contrato.
8.4. Para atesto e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser apresentada pela contratada, devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa: 
a) à Fazenda Federal e Seguridade Social – INSS (Conjunta); 
b) à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e 
d) à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
8.5. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, podendo ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de Fornecedor – SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal.
8.6. A Câmara Municipal de Cruzeiro, reserva-se o direito de glosar o pagamento se no ato da atestação, for constatado que a empresa contratada não efetuou a entrega dos itens do objeto da fatura em sua totalidade ou em desacordo com as especificações constantes da Ordem de Compra, Termo de Referência, Edital e seus Anexos. 
8.7. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para a Câmara Municipal.
8.8.  Em razão das obrigações acessórias decorrentes da Legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da licitação, a Câmara Municipal também poderá fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e Contribuição Social.

9. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9.1. A gestão do contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação é de responsabilidade da Presidência da Câmara Municipal de Cruzeiro/SP, o qual terá dentre outras, as seguintes atribuições, a indicação de fiscal do contrato para exercer a administração dos contratos, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

9.1.1. FISCAL DO CONTRATO:
Tiago Reis da Silva, que será responsável acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato.
a) Compete ao fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato etc.
b) O fornecimento do objeto será acompanhado e fiscalizado por servidor, especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, além das atribuições contidas nas normas de execução orçamentária e financeira vigentes.
c) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conforme a Lei Federal Nº 14.133/21, e seus artigos correspondente.
d) Sem prejuízo ou dispensa das obrigações da CONTRATADA, a CÂMARA MUNICIPAL exercerá ampla supervisão, acompanhamento, controle e fiscalização do objeto, por meio de servidor designado e/ou profissional contratado, que atuará na fiscalização do objeto, observando, dentre outros critérios, a fiel observância das especificações técnicas do objeto.
e) O exercício, pela Câmara, do direito de supervisionar, controlar e fiscalizar, não atenuará, reduzirá ou eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA nos termos deste contrato, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
9.1.1.1. O fiscal do contrato, designado pela Câmara, terá poderes para fiscalizar a execução e especialmente para:
a) Sustar os trabalhos da CONTRATADA, sempre que considerar a medida necessária;
b) Exigir da CONTRATADA a manutenção, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
c) Fazer auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela CONTRATADA no cumprimento de suas obrigações previstas neste contrato;
d) Notificar a CONTRATADA sobre sua inadimplência no cumprimento das obrigações previstas neste contrato, determinando sua regularização, ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para abertura de processo;
As ações acima descritas serão formalizadas pelo gestor do contrato através dos competentes relatórios.
9.1.1.2. Cabe ao fiscal e/ou ao gestor do contrato:
a) Responsabilizar-se pela supervisão do contrato, administrando‐o em conformidade com as disposições contratuais e editalícias.
b) Adotar toda e qualquer providência necessária à perfeita execução do contrato.
c) Notificar por escrito a CONTRATADA, quando a mesma deixar de cumprir qualquer cláusula deste contrato e encaminhar cópia da referida notificação ao Setor responsável para ser anexada ao contrato.
d) A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos/serviços em desacordo com o Contrato.
e) A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo fiscal da Câmara Municipal de Cruzeiro, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo fiscal do Contrato.
f) A Câmara não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato.
g) O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.
h) Caso entenda necessário o fiscal e/ou gestor do contrato podem solicitar o auxílio de profissionais especializados para acompanhamento e fiscalização dos serviços e fornecimento.
i) O responsável pela fiscalização do contrato fica obrigado a denunciar de forma expressa qualquer ilícito que porventura tiver conhecimento.
Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990.

10.  OBRIGAÇÃO DAS PARTES - Obrigações da Contratada:
10.1. Efetuar a entrega dos bens/produtos/materiais/serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
10.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078, de 1990);
10.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias o produto com avarias ou defeitos;
10.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da licitação;
10.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
10.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
11.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
11.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
11.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, prazo e forma previstos neste Termo de Referência.

12. SANÇÕES APLICÁVEIS:
12.1. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE:
a) Advertência por escrito;
b) Multa, nos seguintes termos:
· 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
· 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
· 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
· Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por até 02 (dois) anos ou impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento do cadastro de fornecedores municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
· Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 2 (dois) anos, com base na Lei Federal 14.133/2021 e seus artigos que correspondem.
12.1.1. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal;
d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
e) Prestação de serviço de baixa qualidade ou fornecimento de bens de baixa qualidade;
f) A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas.
g) A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA.
12.1.2. As sanções relacionadas nesse contrato também poderão ser aplicadas àquele que:
a) Apresentar declaração ou documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
c) Não mantiver a proposta;
d) Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do certame.
h) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou tumultuar o certame;
i) As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Cruzeiro.

13. DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de aceitação das propostas será o de menor preço total com o valor unitário de cada item, de acordo com as especificações do objeto acima relacionado.




Cruzeiro/SP., 14 de outubro de 2026.



Tiago Reis da Silva
Diretor Administrativo
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