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[bookmark: _Toc160522712]ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ......./ANO......

[bookmark: _Hlk144737449]PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA PRINCIPAL

	Item
	Cod
	DESCRIÇÃO COMPLETA
	Un
	Quant
	Valor Unitario (R$)
	Valor Total (R$)

	1
	3723
	Tampão articulado circular FºFº NODULAR para esgoto DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017.
	PC
	135
	.............
	.............

	2
	3724
	Tampão articulado circular FºFº NODULAR para água DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017.

Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400 Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material". Tampão fabricado de acordo com a NBR 10160/2005 com as seguintes características: Material da tampa e telar (conjunto completo) em ferro fundido nodular grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE 50007, conforme NBR 6916, deve ser do grupo 4, Classe D 400, recomendado para uso em vias de circulação de veículos (ruas), acostamentos e estacionamentos para todo tipo de veículo; as costas de passagem (acesso para operação) devem ser de 600mm; o encaixe deve ser no mínimo de 50mm; as tampas devem ser fabricadas de forma que seja assegura um contato adequado entre a base da superfície da tampa e a superfície de apoio do telar; o acabamento das superfícies de contato deve ser feito de modo a assegurar, durante a utilização, uma distribuição regular das cargas e ausência de ruído, a tampa deve ter ângulo de abertura de no mínimo 110º, deve ser construída para guiar no seu eixo de rotação a tampa articular; nas fazes abertura e fechamento
	PC
	99
	.............
	.............

	3
	3725
	Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água - Conforme ficha técnica nº 017.

Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )mm - classe 125 Tampão articulado retangular de ferro fundido dúctil (nodular) FE 42012 de acordo com NBR 6916, formado por um conjunto de tampa e aro (telar), com tampa dotada de trava e entalhes para articulação, fabricado de acordo com NBR 10160, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente e não pegajoso, para aplicação em poços de visita e de inspeção para manobra e manutenção de válvulas de redes e adutoras. Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material"Notas:- Todo tampão deve apresentar uma articulação fixa entre a tampa e o aro. A fixação da articulação deve ser efetuada com emprego de tirante de aço carbono conforme ASTM A307 - Grau B, porcas sextavadas e arruelas de aço carbono conforme ASTM A563 - Grau A, galvanizados por imersão a quente de acordo com ASTM A153 - Classe C; e- Todo tampão deve apresentar marcações da data de fabricação do lote, nome e/ou marca de identificação do fabricante, nome e/ou logomarca do "SAAE
	PC
	72
	.............
	.............

	Valor Total:	R$ .............


Para maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

[bookmark: _Hlk144737512]PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA RESERVADA

	Item
	Cod
	Descrição
	Un
	Quant
	Valor Unitario (R$)
	Valor Total (R$)

	4
	3723
	Tampão articulado circular FºFº NODULAR para esgoto DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017.
	PC
	45
	.............
	.............

	5
	3724
	Tampão articulado circular FºFº NODULAR para água DN 600 - classe 400 - Conforme ficha técnica nº 017.

Tampão articulado circular FºFº para água DN 600 - classe 400 Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material". Tampão fabricado de acordo com a NBR 10160/2005 com as seguintes características: Material da tampa e telar (conjunto completo) em ferro fundido nodular grafita esferoidal classe FE 42012 ou FE 50007, conforme NBR 6916, deve ser do grupo 4, Classe D 400, recomendado para uso em vias de circulação de veículos (ruas), acostamentos e estacionamentos para todo tipo de veículo; as costas de passagem (acesso para operação) devem ser de 600mm; o encaixe deve ser no mínimo de 50mm; as tampas devem ser fabricadas de forma que seja assegura um contato adequado entre a base da superfície da tampa e a superfície de apoio do telar; o acabamento das superfícies de contato deve ser feito de modo a assegurar, durante a utilização, uma distribuição regular das cargas e ausência de ruído, a tampa deve ter ângulo de abertura de no mínimo 110º, deve ser construída para guiar no seu eixo de rotação a tampa articular; nas fazes abertura e fechamento
	PC
	33
	.............
	.............

	6
	3725
	Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água - Conforme ficha técnica nº 017.

Tampão articulado retangular FF NODULAR dúctil para água tampa ( 525 x 320 )mm aro ( 555 x 480 x 25 )mm - classe 125 Tampão articulado retangular de ferro fundido dúctil (nodular) FE 42012 de acordo com NBR 6916, formado por um conjunto de tampa e aro (telar), com tampa dotada de trava e entalhes para articulação, fabricado de acordo com NBR 10160, revestido integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente e não pegajoso, para aplicação em poços de visita e de inspeção para manobra e manutenção de válvulas de redes e adutoras. Obs: "Deverá ser fornecido certificado de qualidade do fabricante referente ao material"Notas:- Todo tampão deve apresentar uma articulação fixa entre a tampa e o aro. A fixação da articulação deve ser efetuada com emprego de tirante de aço carbono conforme ASTM A307 - Grau B, porcas sextavadas e arruelas de aço carbono conforme ASTM A563 - Grau A, galvanizados por imersão a quente de acordo com ASTM A153 - Classe C; e- Todo tampão deve apresentar marcações da data de fabricação do lote, nome e/ou marca de identificação do fabricante, nome e/ou logomarca do "SAAE
	PC
	24
	.............
	.............

	Valor total:	R$ ..............


Para maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
[bookmark: _GoBack]E-mail:
Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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