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Goiana – PE
1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento refere-se ao Memorial Descritivo de Arquitetura, Especificações de Materiais de Acabamento do Projeto de Arquitetura para Reforma, Adequação e Ampliação da Escola Municipal IV Centenário, localizado na Rua do Tanquinho, S/N, Goiana-PE.  
 
O projeto de arquitetura foi elaborado segundo os critérios a seguir:  
 
a. A adequação do projeto arquitetônico objetivando o cumprimento das atividades propostas;  
b. O dimensionamento dos ambientes, atendendo as áreas e dimensões lineares dos ambientes propostos em relação ao dimensionamento mínimo exigido pelas normativas vigentes; 
c. As instalações, conforme os pontos de instalações projetadas em relação ao determinado pelas legislações, assim como das instalações de suporte ao funcionamento geral da unidade (sistema de climatização / exaustão / aeração, sistema de fornecimento de energia geral, sistema de tratamento de esgoto, sistema de tratamento de resíduos, entre outros);  
d. A especificação básica dos materiais, seguindo as exigências normativas de uso por ambiente, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados. 
 
O Memorial Descritivo é parte integrante da documentação para aprovação do projeto físico, junto aos órgãos competentes, SEDEC (Secretaria Municipal da Educação e Cultura) que será anexado ao PBA – Projeto de Arquitetura (representação gráfica) em 02 (duas) vias, e RRT do técnico responsável pelo projeto. 
 
2. PROPOSTA  
 
A proposta de Reforma, Adequação e Ampliação da Escola Municipal IV Centenário, prevê reforma nos ambientes existentes com a troca de revestimentos e aplicação de forro em PVC, além da troca dos elementos vazados por janelas tipo basculante e instalação de aparelhos de ar condicionado, além da reorganização dos ambientes para melhoria nas atividades administrativas, além de adaptação dos sanitários, tornando-os acessíveis. Serão construídos os seguintes ambientes: cozinha e refeitório, salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, sala de artes (dança), novos conjuntos sanitários e um auditório para 175 lugares. Na área externa, será feito uma nova praça com quiosques com bancos. 
  
3. QUADRO DE ÁREAS 
 
As áreas totais, são apresentados a seguir: 
 
· TERRENO ________________________________________________ 4.422,00 m² 
· CONSTRUÇÃO EXISTENTE ________________________________ 1630,00 m² 
· DEMOLIÇÃO _____________________________________________ 105,25 m² 
· CONSTRUÇÃO ____________________________________________ 678,85 m² 
· REFORMA _____________________________________ __________ 1.524,75 m² 
· CONSTRUÇÃO TOTAL _____________________________________ 2.203,60 m² 
 
Os ambientes e suas respectivas áreas, são apresentados a seguir: 
 
· Sala de Aula 01 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 02 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 03 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 04 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 05 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 06 ____________________________________________ 57,24 m² 
· Sala de Aula 07 ____________________________________________ 34,37 m² 
· Sala de Aula 08 ____________________________________________ 71,00 m² 
· Sala de Aula 09 ____________________________________________ 39,37 m² 
· Sala de Aula 10 ____________________________________________ 60,63 m² 
· Sala de Aula 11 ____________________________________________ 60,00 m² 
· Sala de Aula 12 ____________________________________________ 69,37 m² 
· Sala de Aula 13 ____________________________________________ 66,00 m² 
· Sala de Aula 14 ____________________________________________ 41,40 m² 
· Laboratório de Informática ___________________________________ 42,54 m² 
· Biblioteca _________________________________________________ 35,00 m² 
· Sala de Artes ______________________________________________ 61,15 m² 
· Depósito __________________________________________________ 22,40 m² 
· Auditório _________________________________________________ 242,57 m² 
· Depósito __________________________________________________ 16,05 m² 
· Som / Imagem _____________________________________________ 7,05 m² 
· Hall ______________________________________________________ 67,65 m² 
· Sanitário 01 _______________________________________________ 39,37 m² 
· Sanitário 02 _______________________________________________ 39,37 m² 
· Sanitário 03 _______________________________________________ 11,72 m² 
· Sanitário 04 _______________________________________________ 11,72 m² 
· Sanitário Acessível 01 _______________________________________ 5,00 m² 
· Sanitário Acessível 02 _______________________________________ 5,00 m² 
· Sanitário Acessível 03 _______________________________________ 2,90 m² 
· Sanitário Acessível 04 _______________________________________ 2,90 m² 
· Refeitório _________________________________________________ 137,30 m² 
· Cozinha Preparo ____________________________________________ 16,60 m² 
· Cozinha Cocção ____________________________________________ 22,80 m² 
· Cozinha Lavagem ___________________________________________ 8,00 m² 
· Lavagem Gêneros Alimentícios ________________________________ 7,20 m² 
· Despensa _________________________________________________ 14,30 m² 
· Área de Serviço ____________________________________________ 6,00 m² 
· Sanitário __________________________________________________ 2,29 m² 
· Ducha ____________________________________________________ 2,29 m² 
· Guarita ___________________________________________________ 3,10 m² 
· Abrigo Resíduos ____________________________________________ 2,30 m² 
· Abrigo GLP _______________________________________________ 1,00 m² 
  
4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 
 
4.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS DE ARQUITETURA 
 
4.1.1 PISO 
 
a) Externo:  
· Calçada de entorno em cimento na cor natural com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm; 
· Granilite polido na cor natural, com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm;  
· Piso em bloco intertravado com cores e paginação conforme projeto. 
 
b) Internos:  
· Granilite polido na cor natural, com juntas em PVC na cor preta com espaçamento de 80cm x 80cm;  
· Piso vinílico na cor madeira carvalho para auditório e sala de dança. 
 
4.1.2 PAREDE 
 
a) Fachadas:  
· Pintura acrílica exterior com proteção fungicida, nas cores azul e branca; 
· Pastilha cerâmica 10 x 10 cm, na cor branca, azul capri e azul royal, rejunte na cor branca, conforme paginações de projeto. 
 
b) Interna:   
· Pastilha cerâmica 10 x 10 cm na cor branca, do piso a 1,00m, com frisos de pastilha cerâmica 10 x 10 cm na com azul capri e azul royal, rejunte na cor branca, conforme paginações de projeto e complemento até o teto em tinta acrílica sobre massa corrida interior/exterior do piso ao teto, na cor branco gelo. 
· Tinta acrílica sobre massa corrida interior/exterior do piso ao teto, na cor branco gelo. 
· Textura rústica Suvinil, referência B407 / Boneca de Pano, ou similar. 
 
c) Sanitários, banheiros, cozinha e apoio:  
• Cerâmica na cor branca 45 cm x 45 cm, com rejunte de mesma tonalidade. 
 
4.1.3 FORRO 
 
· Forro em placas de gesso convencional, fixadas por tirantes em aço e acabamento em pintura acrílica na com branco neve; 
· Forro em réguas de PVC estruturada; 
· Forro em Laje com tinta acrílica sobre massa corrida na cor branco neve; 
· Forro estruturado com placas removíveis acústicas. 
  
4.1.4 ESQUADRIAS 
 
a) Portas 
· Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça, com visor em policarbonato 30 x 40cm. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento); 
· Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento);
· Porta tipo giro, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento), com barra de apio horizontal na parte interna e proteção em chapa de alumínio. t para banheiro acessível.  
· Porta tipo giro, com duas folhas de 0.80m, pré-fabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. com barra de emergência antipanico; 
· Porta tipo giro, com duas folhas de 0.80m e bandeira superios fixa de 0.40m, préfabricada em madeira maciça. estrutura (forra e alizar) em madeira. pintura em esmalte sintético na cor azul frança. (ver detalhamento). 
 
b) Janelas 
· Janela em alumínio anodizado tipo basculante com vidro incolor 6mm; 
 
c) Visor  
· Tipo fixo, em alumínio anodizado na cor natural, com vidro transparente espessura 6mm, com abertura inferior passa passagem de documentos. (considerar gradil de proteção. 
 
d) Elemento Vazado 
· Cobogó em concreto e pintura em tinta cor cimento. 
 
4.1.5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

· Vaso sanitário em louça na cor branca; 
· Lavatório em louça, na cor branco, para higienização de mãos; 
· Torneira de bancada com bica alta tipo pescoço de ganso, cromada; 
· Ralos sifonados, com tampa escamoteável; 
· Sifão sanfonado cromado universal; 
 
4.1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 

· Luminárias tipo calha de sobrepor, para lâmpadas de LED;  
· Tomadas e interruptores conforme modelo e instalação da normativa NBR 14.136:2001; 
 
4.2 INFRAESTRUTURA 
 
4.2.1 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
O abastecimento é realizado através da concessionária do serviço público, NEO ENERGIA.  

4.2.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
 
O abastecimento é realizado através da rede pública da concessionária COMPESA, e são destinadas ao uso nas instalações sanitárias, limpeza de ambientes, assim como higiene pessoal. 
 
4.2.3. DESTINAÇÃO DE ESGOTO 
 
Todo o esgoto sanitário deverá ser ligado ao sistema de coleta pela concessionária 
COMPESA. 
 
4.2.4. CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS DOS RESÍDUOS 
 
Os Resíduos Sólidos ficam armazenados em lixeiras com pedal, e posterior em contêiner fechados abrigados em local específico, e sua coleta fica a cargo da empresa coletora de lixo, em horários apropriados.  
Os efluentes provenientes das limpezas dos ambientes são expelidos através da rede de tratamento de saneamento básico, antes o mesmo, percorre em uma peneira contida nas caixas de gorduras e designadas a estação de tratamento de esgoto da cidade. 
 
Goiana, 03 de novembro de 2025. 

 
_______________________________________________
ALLAN KARDEC BARBOSA DO NASCIMENTO
ARQUITETO E URBANISTA
MAT: 918202725
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