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Memorial Descritivo
e
Especificações Básicas dos Materiais de Acabamento

Objeto: PROJETO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS – MODALIDADE CONCRETO/PVC – NOVA ESCOLA ADELIA CARNEIRO PEDROSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO, GOIANA/PE.











Goiana - PE
Novembro/ 2025


1. APRESENTAÇÃO
O presente documento refere-se ao Memorial Descritivo de Arquitetura, Especificações de Materiais de Acabamento do Projeto de Arquitetura para Construção de uma Escola Municipal contendo 12 salas mais uma quadra poliesportiva, localizada Rod. Joca De Souza, S/N, no Distrito de São Lourenço, Goiana/PE. 
O projeto de arquitetura foi elaborado segundo os critérios a seguir: 
a. A adequação do projeto arquitetônico objetivando o cumprimento das atividades propostas; 
b. O dimensionamento dos ambientes, atendendo as áreas e dimensões lineares dos ambientes propostos em relação ao dimensionamento mínimo exigido pelas normativas vigentes;
c. As instalações, conforme os pontos de instalações projetadas em relação ao determinado pelas legislações, assim como das instalações de suporte ao funcionamento geral da unidade (sistema de climatização / exaustão / aeração, sistema de fornecimento de energia geral, sistema de tratamento de esgoto, sistema de tratamento de resíduos, entre outros); 
d. A especificação básica dos materiais, seguindo as exigências normativas de uso por ambiente, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.
O Memorial Descritivo é parte integrante da documentação para aprovação do projeto físico, junto aos órgãos competentes, SECEDI (Secretaria de Educação e Inovação) que será anexado ao PBA – Projeto Básico de Arquitetura (representação gráfica) em 02 (duas) vias, e RRT do técnico responsável pelo projeto.
O projeto segue as normas técnicas vigentes, especialmente:
· ABNT NBR 9077 – Saídas de Emergência
· ABNT NBR 15.575 – Desempenho
· ABNT NBR 9.050 – Acessibilidade
· Diretriz SINAT 004 – Sistema Construtivo PVC Concreto
· ABNT NBR 17.077 – Sistemas construtivos industrializados em PVC


2. PROPOSTA 
A proposta de projeto para a construção da Escola Municipal com 12 salas de aula tem como finalidade atender à demanda educacional da comunidade de São Lourenço, no município de Goiana/PE, por meio da implantação de um equipamento público estruturado, funcional e em conformidade com as normas técnicas vigentes. O conjunto arquitetônico foi organizado de forma setorizada, distribuído em blocos independentes interligados por passarelas cobertas, garantindo a adequada circulação entre os ambientes e assegurando o funcionamento contínuo da unidade escolar em todas as condições climáticas.
O projeto contempla blocos pedagógicos, administrativos, esportivos e de serviços, permitindo a correta separação das atividades e contribuindo para a eficiência operacional da escola. As 12 salas de aula, distribuídas nos blocos pedagógicos, foram dimensionadas de acordo com os parâmetros de conforto ambiental, ventilação, iluminação natural e acessibilidade. Integram ainda o conjunto os ambientes especializados, como laboratório de ciências, sala de informática, sala do AEE, biblioteca e auditório, todos organizados para atender às diretrizes curriculares e favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes.
O bloco administrativo reúne direção, coordenação, secretaria e sala dos professores, garantindo a adequada gestão do equipamento público. O bloco de serviços abriga cozinha, despensa, triagem, área de serviço e depósitos, com fluxos independentes e compatibilizados para atendimento às normas sanitárias e de segurança. O projeto inclui também quadra poliesportiva coberta, campo de areia, piscina e horta sensorial, assegurando a oferta de atividades esportivas e pedagógicas diversificadas.
O sistema construtivo especificado utiliza paredes modulares de PVC preenchidas com concreto e armadura, conforme ABNT NBR 17.077 e Diretriz SINAT 004, proporcionando desempenho adequado, durabilidade e padronização executiva. As coberturas são compostas por telhas metálicas termoacústicas, complementadas por brises, forro em réguas de PVC e revestimentos compatíveis com cada ambiente. As áreas externas contemplam pavimentações, áreas permeáveis, calçadas, acessos e paisagismo, atendendo aos critérios de drenagem, segurança e manutenção.
Foram observados os requisitos de acessibilidade previstos na ABNT NBR 9050, garantindo rotas acessíveis, dimensões compatíveis, sanitários adequados e acessos facilitados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto assegura, ainda, o cumprimento das normas de desempenho (ABNT NBR 15.575), segurança contra incêndio (ABNT NBR 9077) e demais legislações aplicáveis.
Dessa forma, o presente memorial descritivo apresenta uma solução arquitetônica completa, tecnicamente adequada e alinhada às necessidades da rede municipal de ensino, fundamentando a contratação da obra e assegurando a viabilidade técnica, ambiental e funcional do empreendimento. 

3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJETO
A implantação prevê os seguintes blocos:
· Bloco A, B e C – Pedagógicos (salas de aula, laboratórios, informática)
· Bloco D – Administrativo
· Bloco E1 e E2 – Administrativo
· Bloco F – Serviços
· Bloco G – Quadra esportiva
· Piscina
· Áreas externas, campo de areia, circulação coberta e passarelas
A edificação adota sistema construtivo em módulos de PVC preenchidos com concreto e armadura, atendendo às normas específicas e garantindo desempenho térmico, estanqueidade e durabilidade.

4. QUADRO DE ÁREAS – ESCOLA 12 SALAS
As áreas totais, são apresentados a seguir:
· TERRENO	5640,40 m²
· CONSTRUÇÃO	2695,60 m²
Os ambientes e suas respectivas áreas, são apresentados a seguir:
ADMINISTRAÇÃO
· Direção	11,8 m²
· Coordenação	16,5 m²
· Secretaria	26,6 m²
· Almoxarifado	8,5 m²
· Sala dos Professores	25,3 m²
PEDAGÓGICO / ACADÊMICO
· 12 Salas de aula (cada 50,8 m²)	609,6 m²
· Sala de Informática	52,1 m²
· Laboratório de Ciências	70,1 m²
· Sala do AEE	34,2 m²
· Biblioteca	69,6 m²
· Auditório	85,6 m²
· Pátio aberto	85,6 m²
· Refeitório / Pátio Coberto	212,7 m²
· Saguão	8,1 m² 
SERVIÇOS / APOIO
· Cozinha	31,9 m²
· Despensa	10,4 m²
· Controle de gás	2,7 m²
· Controle de lixo	2,2 m²
· Área de serviço	7,6 m²
· Triagem/Lavanderia	5,7 m²
· DML (2 un.)	3,5 m² cada
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
· Sanitário feminino	17,1 m²
· Sanitário masculino	17,1 m²
· Sanitário PCD / vestiário PCD	6,3 m²
· Banho	2,5 m²
· Sanitários infantis (fem/masc)	3,8 m² cada
· Sanitário individual	2,1 m²
VESTIÁRIOS
· Vestiário feminino	23,6 m²
· Vestiário feminino 2	15,9 m²
· Vestiário masculino (2 un.)	39,2 m²
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E ÁREAS LIVRES
· Quadra coberta	395,7 m²
· Piscina	338,0 m²
· Campo de areia	377,0 m²
· Horta sensorial	84,0 m²
CIRCULAÇÕES
· Circulação geral	405,1 m²
· Circulação 1	24,7 m²
· Circulação 2	2,3 m²
· Corredores/Halls (1 a 22)	1,3 - 1,7m² cada
ÁREA TOTAL DOS AMBIENTES INTERNOS
Total geral: 3.206,6 m² (somatório da tabela) 

5. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE ARQUITETURA

5.1. ESTRUTURA
· Sistema de paredes em módulos de PVC preenchidos com concreto e ferragens, espessura 8 cm, conforme ABNT NBR 17.077 e Diretriz SINAT 004.
· Pilares metálicos pintados na cor branca, conforme cortes e detalhamentos.
· Radier em concreto armado com as seguintes especificações:
· fck = 30 MPa
· Espessura: 12 cm
· Execução com lançamento, adensamento e acabamento conforme boas práticas executivas e normas vigentes.
5.2. COBERTURA
· Telhas metálicas termoacústicas de 3 cm, com cumeeira em perfil ondulado de alumínio.
· Inclinação média: 7,40%.
· Vedação com rufo em metal galvanizado.
· Nos blocos auxiliares, utilização de telha metálica simples quando indicado nas pranchas
5.3. FORRO
· Forro em réguas de PVC liso, cor branca, apropriado para ambientes comerciais, com instalação conforme especificações técnicas do fabricante.
5.4. FECHAMENTOS/ PAREDES
· Paredes em PVC/concreto (8 cm) com pintura conforme especificação.
· Paredes em alvenaria convencional nos locais indicados: muretas externas, áreas molhadas e sanitários.
5.5. ESQUADRIAS
5.5.1. JANELAS
Conforme Tabela de Janelas (128 unidades), incluindo:
· Janelas maxim-ar com 6 painéis (JA5)
· Janelas de correr com 4 folhas e bandeiras (JA6)
· Janelas fixas (JA7), cobogós e demais tipologias
· Perfis em alumínio branco com vidro temperado, seguindo as dimensões e elevações das pranchas de corte
5.5.2. PORTAS
Conforme Tabela de Portas (68 unidades), incluindo:
· Portas de alumínio com veneziana e visor
· Portas de madeira com barra metálica (sanitários)
· Portas de vidro temperado 10 mm (acessos principais)
· Portões metálicos tipo PT1, PT2 e PT3
5.6. PISOS E REVESTIMENTOS
5.6.1. PISOS INTERNOS 
· Porcelanato branco acetinado 60×60 cm – salas, corredores, administração, sala do AEE.
· Granilite com agregados minerais e juntas a cada 1×1 m – áreas de convivência.
· Piso antiderrapante 60×60 cm – cozinha, áreas de serviço e vestiários.
5.6.2. PISOS EXTERNOS
· Concreto moldado in loco, espessura 10 cm, armado – passeios e áreas de circulação.
· Grama natural tipo esmeralda – áreas permeáveis e jardins.
· Areia especial – campo de areia.
5.6.3. REVESTIMENTO DE PAREDE
a) Piscina
· Revestimento cerâmico 10×10 cm, cor azul piscina, em todas as paredes internas da piscina.
b) Áreas Molhadas Internas
· Revestimento cerâmico/branco natural 60×60 cm, aplicado até o teto conforme especificação.
· Nas áreas de manipulação de alimentos (cozinha): revestimento cerâmico liso, lavável, de alta resistência química.
c) Paredes Internas Dos Blocos Pedagógicos, Administrativos E Circulações
· Pintura sobre parede em PVC (sistema construtivo), acabamento acrílico fosco, cores:
· Branco como base
· Azul royal e vermelho em elementos marcados do projeto arquitetônico
d) Áreas Técnicas E Ambientes De Apoio
· Revestimento cerâmico de alta resistência nas paredes até 1,50 m (quando indicado);
· Demais superfícies com pintura acrílica lavável.
e) Fachadas E Elementos Externos
· Pintura especial sobre PVC com proteção UV, nas cores definidas para o conjunto arquitetônico (vermelho e azul);
· Painéis metálicos e brises na cor azul, conforme design das fachadas;
· Muretas externas com revestimento cimentício e pintura acrílica externa.
f) Biblioteca, Sala De Informática, Laboratório E Aee
· Paredes em PVC com pintura acrílica lavável, considerando higienização frequente;
· Área molhada do laboratório (cuba/tanque) com faixa de revestimento cerâmico até 1,20 m.
g) Rodameio
· Rodameio em madeira nogueira, envernizado, espessura 2 cm, aplicado conforme planta de paginação (salas de aula e corredores internos).
5.7. COBERTURAS E ELEMENTOS DE SOMBREAMENTO
· Brises metálicos na cor azul, com modelos conforme fachadas.
· Marquises metálicas integradas aos blocos.
· Passarelas cobertas interligando os blocos pedagógicos e administrativos.

6. INSTALAÇÕES 
6.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 
· As instalações sanitárias serão executadas conforme projeto e contarão com os seguintes itens:
· Bacias sanitárias em louça branca, modelo convencional;
· 01 unidade de bacia infantil em louça branca nos sanitários destinados ao público infantil;
· Lavatórios em louça branca para higienização de mãos;
· Torneiras de bancada com bica alta tipo “pescoço de ganso”, cromadas;
· Ralos sifonados com tampa escamoteável;
· Sifões sanfonados cromados universais;
· Caixa de gordura conforme dimensionamento em prancha de hidrossanitário;
· Louças e metais compatíveis com os ambientes de acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050
· Rede interna de água fria em tubos e conexões conforme projeto;
· Alimentação de água proveniente da COMPESA, responsável pelo abastecimento público da região;
· Reservatório inferior e superior conforme dimensionamento em planta;
· Rede de esgoto sanitário direcionada ao sistema fossa + filtro + sumidouro previsto na implantação;
· Rede de águas pluviais composta por calhas, rufos, condutores e tubulações para drenagem;
· Ligações independentes para cozinha, área de serviço, vestiários e demais ambientes molhados.
6.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
· Luminárias tipo calha de sobrepor para lâmpadas de LED nos ambientes internos;
· Luminárias tipo sobrepor com proteção para LED nas áreas técnicas e de serviço;
· Postes metálicos com luminárias adequadas para iluminação de áreas externas;
· Tomadas e interruptores padrão NBR 14136 (2P+T), instalados conforme altura indicada em projeto;
· Quadros elétricos setorizados por bloco (pedagógico, administrativo, esportivo e serviços);
· Infraestrutura para lógica, internet e telefonia conforme projeto específico;
· Sistema de iluminação de emergência e sinalização de rotas de fuga, conforme legislação de incêndio.
6.3. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
· Extintores distribuídos conforme carga de incêndio;
· Sinalização fotoluminescente e iluminação de emergência;
· Porta corta-fogo onde indicado;
· Rotas de fuga conforme ABNT NBR 9077;
· Instalações de segurança segundo diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

7. INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO 
7.1. Abastecimento De Energia Elétrica 
O fornecimento de energia elétrica da edificação será realizado pela Neoenergia Pernambuco, concessionária responsável pela distribuição na região de Goiana–PE.
O projeto elétrico será executado conforme.
· normas da Neo Energia,
· normas ABNT aplicáveis,
· ponto de entrega especificado pela concessionária.
7.2. Abastecimento de Água Potável
O abastecimento será realizado pela COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento, responsável pelo sistema municipal. No Terreno será construído uma torre d’água em estrutura pré-moldada em concreto (manilhas), no qual, terá a capacidade total de 23.000 litros, que será destinado para os usos gerais. A edificação contará com:
· reservatório inferior,
· reservatório superior,
· ambos dimensionados conforme projeto hidrossanitário para atender consumo diário da escola.

7.3. DESTINAÇÃO DE ESGOTO
Os efluentes sanitários provenientes dos blocos da escola serão direcionados ao sistema composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, conforme indicado na implantação. Os efluentes gerados na cozinha passarão previamente pela caixa de gordura, dotada de grade ou peneira para retenção de sólidos e resíduos graxos. Quando houver disponibilidade de rede pública, os efluentes gerados pelos usuários da escola deverão ser conectados ao sistema de coleta da companhia concessionária, a COMPESA.

7.4. CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINOS DOS RESÍDUOS
Os resíduos sólidos gerados na escola serão inicialmente acondicionados em lixeiras com pedal e, posteriormente, armazenados em contêineres fechados no abrigo de lixo previsto no projeto. A coleta será realizada pela empresa responsável pela limpeza urbana do município, em horários estabelecidos pelo serviço público. Os resíduos provenientes da cozinha e da área de serviço seguirão fluxo interno controlado até o abrigo de resíduos. Os efluentes resultantes da limpeza dos ambientes serão direcionados ao sistema de esgotamento sanitário, passando previamente pelas caixas de gordura, onde ocorre a retenção de sólidos antes do encaminhamento ao sistema de tratamento da cidade. Os resíduos de manutenção e poda serão acondicionados em área específica até sua coleta adequada.

Goiana, 14 de novembro de 2025.
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