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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Referência: Dispensa 110/2024 
Objeto: aquisição de ferramentas, equipamentos e acessórios de Salvamento em Alturas para o Corpo de Bombeiros de Ourinhos.
	DADOS DO FORNECEDOR

	Denominação:

	Endereço:

	Bairro:
	Cidade/UF:

	CEP:
	Fone:

	CNPJ:
	e-mail:


	Item
	Descrição
	Unidade de Fornecimento
	Quantidade 
	Valor Unitário 
	Valor Total

	01
	Tripé para Salvamento em Espaços Confinados : 01 (uma) Unidade – um tripé de salvamento para espaços confinados, confeccionado em liga de alumínio aeronáutico de alta resistência; com as sapatas e cabeçote em aço carbono; peso total máximo de 34 (trinta e quatro) Kg; pernas tubulares telescópicas dotadas do número mínimo de dez e máximo de doze furações para ajuste da altura (altura mínima de trabalho de 1,80 metro e máxima entre 3,00 e 3,50 metros); atendendo as normas NBR 16325-1.B, EN 795B (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia), NFPA 2500 e/ou NPFA 1983 (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA); com pinos de travamento rápido e imperdíveis confeccionados em aço inoxidável e alumínio; no mínimo três pontos de ancoragem no cabeçote; sapatas basculantes e olhal de ancoragem incorporado para fixação em solo; resistência mínima, quando montado em sua altura máxima, de 25 (vinte e cinco) Kn; resistência mínima, quando montado em sua altura mínima, de 45 (quarenta e cinco) Kn; acompanhando uma fita ou corrente limitadora da abertura das pernas e uma mochila para transporte;
	UN
	01
	R$ 
	R$ 

	02
	Corda Estática/Semi-estática de Salvamento em Alturas de 11 mm: 200 (duzentos) metros - corda estática/semi-estática de Salvamento em Alturas; com diâmetro de 11 (onze) mm; confeccionada em poliamida ou poliamida/poliéster com construção em Kernmantle; com carga de ruptura mínima de 32 (trinta e dois) kN; em um rolo de  100 (cem) e dois rolos de 50 (cinquenta) metros (devendo os três rolos possuírem cores distintas, podendo ser análogas ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde); certificada de acordo com a norma “NFPA 2500 Technical Use” em sua versão mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA);
	METRO
	200
	R$ 
	R$ 

	03
	Corda Dinâmica de 11 mm para Cow’s Tail: 50 (cinquenta) metros - corda dinâmica para emprego em Cow’s Tail nas cadeiras de trabalho em Salvamento em Alturas; com diâmetro de 11 (onze) mm; confeccionada em poliamida com construção em Kernmantle; do tipo dinâmica simples; com deslizamento de capa de 0 mm; com peso linear máximo de 82 g/m; possuindo resistência a sete quedas “UIAA”, no mínimo; em rolo de 50 (cinquenta) metros; com cor análoga ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; certificada de acordo com as normas “CE EN 892” e “UIAA” em sua versão mais atualidade (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	METRO
	50
	R$ 
	R$ 

	04
	Cordelete de 7mm : 30 (trinta) metros - cordelete a ser utilizado nas técnicas de salvamento; com 7 (sete) mm de diâmetro; confeccionado em poliamida ou nylon; com carga de ruptura mínima de 7,2 (sete virgula dois) kN; em cores análogas ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; certificado de acordo com  a norma “CE EN 564” ou “UIAA 102”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	METRO
	30
	R$ 
	R$ 

	05
	Cadeira de salvamento em alturas, Classe III, com ascensor ventral acoplado, tamanho 1 - 02 (duas) unidades – Cadeira para Salvamento em Alturas; confeccionada em poliéster/poliamida com construção dorsal ultra envolvente e modelo de segurança classe III (três); construída em uma única peça em forma de “X” com fivela ajustável para a cintura, pernas e ombros; com fivelas automáticas do “tipo Fast” para ajuste simples e rápido nas pernas e um dos ombros; dotada de alças, perneiras e cintura confeccionadas em espuma almofadada respirável; pesando no máximo 3,0 (três) Kg; constituída de no mínimo 5 (cinco) pontos de fixação do tipo frontal, dorsal e lateral, confeccionado em alumínio nos formatos em delta, semi círculo ou redondo e equipada com no mínimo 06 (seis) porta materiais; possuindo na parte peitoral da cadeira de segurança um ascensor para corda de 8 (oito) a 13 (treze) mm; de tamanho 1 (circunferência aproximada da cintura: 700/930 mm; circunferência aproximada das perneiras: 470/620 mm; altura aproximada de 1650/1850 mm); confeccionada de acordo com a norma “NFPA 2500 classe III”, “ANSI Z359.11”, “CSA Z259.10”, em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum - IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA); norma “CE EN 564”, “CE EN 358”, “CE EN 813” e “CE EN 12841 Tipo B”, em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório  Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	06
	Cadeira de salvamento em alturas, Classe III, com ascensor ventral acoplado, tamanho 2 -02 (duas) unidades – Cadeira para Salvamento em Alturas; confeccionada em poliéster/poliamida com construção dorsal ultra envolvente e modelo de segurança classe III (três); construída em uma única peça em forma de “X” com fivela ajustável para a cintura, pernas e ombros; com fivelas automáticas do “tipo Fast” para ajuste simples e rápido nas pernas e um dos ombros; dotada de alças, perneiras e cintura confeccionadas em espuma almofadada respirável; pesando no máximo 3,0 (três) Kg; constituída de no mínimo 5 (cinco) pontos de fixação do tipo frontal, dorsal e lateral, confeccionado em alumínio nos formatos em delta, semi círculo ou redondo e equipada com no mínimo 06 (seis) porta materiais; possuindo na parte peitoral da cadeira de segurança um ascensor para corda de 8 (oito) a 13 (treze) mm; de tamanho 2 (circunferência aproximada da cintura: 830/1200 mm; circunferência aproximada das perneiras: 500/650 mm; altura aproximada de 1750/2000 mm); confeccionada de acordo com a norma “NFPA 2500 classe III”, “ANSI Z359.11”, “CSA Z259.10”, em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum” - IAF ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA); norma “CE EN 564”, “CE EN 358”, “CE EN 813” e “CE EN 12841 Tipo B”, em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório  Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); 
	UN
	01
	R$ 
	R$ 

	07
	Anel de fita de 120 cm - 05 (cinco) unidades – Anel de fita de 120 (cento e vinte) cm para emprego em manobras de Salvamento em Alturas; confeccionado em poliéster; com cor análoga ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; com largura mínima de 16 (dezesseis) mm e máxima de 25 (vinte e cinco) mm; com peso máximo de 120 (cinto e vinte) gramas; carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN; confeccionado de acordo com a “CE EN 566” ou “UIAA”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia) e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Européia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); 
	UN
	05
	R$ 
	R$ 

	08
	Anel de fita de 60 cm :05 (cinco) unidades – Anel de fita de 60 (sessenta) cm para emprego em manobras de Salvamento em Alturas; confeccionado em poliéster; com cor análoga ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; com largura mínima de 16 (dezesseis) mm e máxima de 25 (vinte e cinco) mm; com peso máximo de 60 (sessenta) gramas; carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN; confeccionado de acordo com a “CE EN 566” ou “UIAA”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	UN
	05
	R$ 
	R$ 

	09
	Anel de fita de 25 cm : 05 (cinco) unidades – Anel de fita de 120 (cento e vinte) cm para emprego em manobras de Salvamento em Alturas; confeccionado em poliéster; com cor análoga ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; com largura mínima de 16 (dezesseis) mm e máxima de 25 (vinte e cinco) mm; com peso máximo de 120 (cinto e vinte) gramas; carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) Kn; confeccionado de acordo com a “CE EN 566” ou “UIAA”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); 
	UN
	05
	R$ 
	R$ 

	10
	Pedaleira (1 degrau) ajustável, em poliamida: 02 (duas) unidades – Pedaleira ajustável de um degrau a ser utilizada nas manobras de Salvamento em Alturas; confeccionada na forma de fita chata ou fita tubular, em poliamida; com cor análoga ao vermelho, preto, azul, laranja, amarelo ou verde; com componentes em aço/alumínio; ajustável, quanto a sua altura, através de fivela do tipo “DoubleBack”; o degrau deverá ter base levemente rígida e elástico na parte superior visando a prender adequadamente o pé; com largura da fita de no mínimo 14 (quatorze) mm e no máximo 25 (vinte e cinco) mm; comprimento total de no mínimo 110 (cento e dez) cm e no máximo 140 (cento e quarenta) cm; peso de no máximo 70 (setenta) gramas;
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	11
	Cinta de ancoragem - 02 (duas) unidades – Cinta de ancoragem destinada em especial a manobras de arborismo; confeccionado em fita plana com reforços nas extremidades em fita tubular, ambas em  poliéster de alta tenacidade; com costuras em zig-zag; carga de ruptura mínima de 22 (vinte e dois) kN; com cor análoga ao vermelho, preto, azu l, laranja, amarelo ou verde; tamanho de 120 (cento e vinte) cm; peso máximo de 489 (quatrocentos e oitenta e nove) gramas; anéis em formato “O” confeccionados em alumínio, com diâmetros internos de 29 (vinte e nove) e 47 (quarenta e sete) mm respectivamente;
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	12
	Placa de Ancoragem de 12 furos -01 (uma) unidade – uma placa de ancoragem (multiplicador de amarrações) a ser utilizada nas manobras de Salvamento; confeccionada em alumínio e com, no mínimo, 12 (doze) orifícios de conexão; com resistência mínima de 36 (trinta e seis) Kn; pesando no máximo 400 (quatrocentos) gramas; confeccionada de acordo com NFPA 2500 General Use, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum -IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	01
	R$ 
	R$ 

	13
	Trava-quedas de salvamento, com sistema absorvedor : 02 (duas) unidades - Trava-quedas, com sistema absorvedor, para uso em operações de Salvamento; confeccionado no corpo principal em alumínio, aço e nylon; confeccionado na cinta absorvedora em nylon e poliéster; dotado de conexão entre o corpo principal e a cinta absorvedora através de braço parafusado, dispensando o uso de mosquetões; compatível com o uso de cordas de 10 (dez) mm à 13 (treze) mm; com sistema principal de trava na corda de trabalho confeccionado em aço, com micro dentes; possuindo peso do corpo principal máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas; possuindo cinta absorvedora com peso máximo de 250 (duzentos e cinquenta) gramas; tendo sua cinta absorvedora, fechada para uso, comprimento mínimo de 30 (trinta) cm e máximo de 50 (cinquenta) cm; zona livre de queda de 3 (três) metros, quando com a cinta absorvedora estendida, excluindo-se do cálculo a altura da queda do operador; o corpo principal deverá ser certificado de acordo com a “ANSI Z359.15”, “CE EN 12841 Tipo A” e “CE EM 353-2” em suas edições mais atualizadas (a certificação EN deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia; a certificação “ANSI” deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF); a cinta absorvedora deverá ser certificada de acordo com a “CE EN 355” e “ANSI Z359.13” em suas edições mais atualizadas (a certificação EN deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia; a certificação ANSI deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral  Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum - IAF);
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	14
	Mosquetão oval de alumínio com trava tripla 05 (cinco) unidades – mosquetão confeccionado em alumínio, no formato oval, com “perfil H”; com trava tripla (trava do tipo automático de três estágios); possuindo resistência mínima de 25 (vinte e cinco) kN no eixo principal e 22 mm de abertura de gatilho; sistema de fechamento tipo “keylock”; pesando no máximo 90 gramas; confeccionado de acordo com a “CE EN 362” e “CE EN 12275” em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	UN
	05
	R$ 
	R$ 

	15
	Mosquetão de aço no formato D Assimétrico, com trava tripla : 06 (seis) unidades – mosquetão confeccionado em aço no formato “D Assimétrico”; com trava tripla (possuir trava do tipo automática de três estágios); com resistência mínima de 45 (quarenta e cinco) kN no eixo principal, 16 (dezesseis) kN no eixo perpendicular, 18 (dezoito) kN no eixo principal com o gatilho aberto e 28 (vinte e oito) mm de abertura de gatilho; sistema de fechamento do tipo “keylock”; pesando no máximo 250 (duzentos e cinquenta) gramas; devendo ser certificado com a “CE EN 362” em suas edições mais atualizadas (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia), “NFPA 2500 General Use”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement” – MLA do “International Accreditation Forum - IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	06
	R$ 
	R$ 

	16
	Descensor de Salvamento para Cordas de 11mm : 02 (duas) unidades - Descensor de Salvamento com compatibilidade mínima para cordas de 11mm nas operações de Salvamento; confeccionado em aço e alumínio na estrutura principal; do tipo autoblocante com alavanca de acionamento e função anti-pânico; com resistência de no mínimo 12 (doze) kN; com compatibilidade mínima com cordas de 11 (onze) mm; possuindo trava do tipo came e mordente anti-erro; pesando no máximo 650 (seiscentos e cinquenta) gramas; certificada de acordo com a “CE EN 341” e “CE EN 12841 Tipo C”, em sua edição mais atualizada (possuindo certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); certificado de acordo com “NFPA 2500” e “ANSI Z359.4”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement” – MLA do “International Accreditation Forum”  - IAF ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	17
	Descensor com Polia Bloqueadora Integrada compatível com cordas de 11mm: 01 (uma) unidade - Descensor com Polia Bloqueadora Integrada destinado a operações de Salvamento; compatível com cordas de 11 (onze) mm; possuindo polia bloqueadora integrada com roldana de grande diâmetro montada sobre rolamentos de esferas selados (gira em apenas uma direção); sendo a polia facetada, criando zonas de fricção adicionais para a corda e, portanto, freios adicionais nas descidas; com freio integrado no descensor para ajustar a fricção com base na carga e no diâmetro da corda; possuindo sistema de auto-travamento que permite que a corda seja bloqueada automaticamente quando não está em uso; sendo o descensor compatível com cordas de 10,5 (dez ponto cinco) mm a 11,5 (onze ponto cinco) mm; permitindo manuseio seguro de cargas até 250 (duzentos e cinquenta) Kg; contendo peso máximo de 1100 (mil e cem) gramas; carga de ruptura mínima de 36 (trinta e seis) kN; eficiência mínima de 81 (oitenta e um) %; certificado de acordo com a “CE EN 12841 type C”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Européia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Européia); certificado de acordo com “NFPA 2500” e/ou “NFPA 1983”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	01
	R$ 
	R$ 

	18
	Talabarte Duplo em forma de Y: 03 (três) unidades - talabarte duplo em forma de “Y”; confeccionado em poliamida com absorvedor de energia compacto e integrado e mosquetão de acoplamento na cadeira de segurança; devendo o mosquetão ser confeccionado em alumínio com trava automática tripla e pesando no máximo 110 (cento e dez) gramas; sendo fabricado em fita ou corda de 1500 (um mil e quinhentos) mm a 1850 (um mil, oitocentos e cinquenta) mm de comprimento; tendo o conjunto completo peso máximo de 2100 (dois mil e cem) gramas; apresentando nas duas extremidades dois conectores de alta resistência, direcional com grande abertura e trava automática, do tipo MGO, com abertura de gatilho de no mínimo 110 (cento e dez) mm; devendo ser certificado de acordo com “NFPA 2500 Technical Use” e “ANSI Z359.12”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral  “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA); certificado de acordo com a “CE EN 362”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Européia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);

	UN
	03
	R$ 
	R$ 

	19
	Polia Simples para Salvamento : 02 (duas) unidades - Polia Simples a ser empregada nas operações de Salvamento; confeccionada em aço e alumínio com base chata, do tipo simples, com eixo único, duas placas laterais oscilantes e uma roldana; possuindo rolamento integrado e selado; resistência mínima de 34 (trinta e quatro) kN; com compatibilidade para cordas de no mínimo 11 (onze) mm e no máximo 13 (treze) mm; pesando no máximo 250 (duzentos e cinquenta) gramas; possuindo eficiência de no mínimo 95 (noventa e cinco) %; certificada de acordo com a “CE EN 12278”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); certificada de acordo com “NFPA 2500 General Use”, em sua edição mais atualizada “a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC”, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	20
	Polia Dupla para Salvamento:  02 (duas) unidades – Polia Dupla a ser empregada nas operações de Salvamento; confeccionada em aço e alumínio com base chata, do tipo dupla, com eixo único, duas placas laterais oscilantes, uma central e duas roldanas paralelas; devendo possuir rolamento integrado e selado; resistência de no mínimo 36 (trinta e seis) kN; compatibilidade mínima para cordas de 11 (onze) mm e máxima para cordas de até 13 (treze) mm; pesando no máximo 500 (quinhentos) gramas; com eficiência de no mínimo 95 (noventa e cinco) %; certificada de acordo com a “CE EN 12278”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia); certificada de acordo com “NFPA 2500 General Use”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar por Organismo de Certificação de Produtos, devidamente acreditado no escopo por órgão signatário do acordo de reconhecimento multilateral “Multilateral Recognition Arrangement – MLA” do “International Accreditation Forum – IAF” ou do “International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC, devidamente credenciado pela NFPA);
	UN
	02
	R$ 
	R$ 

	21
	Triângulo de Salvamento : 01 (uma) unidade – Triângulo de Salvamento; confeccionado em poliéster ou poliamida; adaptável a diferentes tamanhos (crianças e adultos) e possuindo fivelas autoblocantes tipo “DoubleBack”; com capacidade de carga mínima de 120 (cento e vinte) kg; certificada de acordo com a “CE EN 1497” e “CE EN 1498”, em sua edição mais atualizada (a certificação deve se dar através da Conformidade Europeia e aprovada por Laboratório Credenciado na Comissão Europeia para certificação de produtos com condições e requisitos aplicáveis a Norma Europeia);
	UN
	01
	R$ 
	R$ 

	22
	Mochila impermeável para transporte de cordas de Salvamento : 04 (quatro) unidades – mochila destina ao transporte das cordas utilizadas nas operações de Salvamento; confeccionada com tecido externo em Nylon 300 emborrachado; Forro interno de laminado flexível de PVC; fivelas reguláveis em nylon; fivelas para fechamento da boca da mochila; 100% a prova d’água; contando com costuras seladas eletronicamente; impermeável; com propriedade antioxidantes, antifungos e com proteção UV; um olhal ou alça para içamento ou prender a ponta da corda; duas unidades devem ser de uma cor e as outras duas de cor distinta (análogas azul, preta, amarela, verde ou vermelha); capacidade para até 100 (cem) metros de cordas; capacidade de mínima de 40 (quarenta) litros; peso máximo de 1,2 (um ponto dois) Kg. 

	UN
	04
	R$ 
	R$ 


Prazo de validade da proposta: de _______ (________) dias contados da data de abertura das Propostas de Preços. 
Demais condições: Preço unitário por item, preço total do item (quantidade x preço unitário), expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo, com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente contratação direta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
__________, ___ de ____________ de 2024.
___________________________________
Assinatura do representante legal
Nome do representante legal: _________________________________
RG do representante legal: ____________________________________
PREFEITURA DE OURINHOS�
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