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                              FIEC 
Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

GABINETE/SUPERINTENDÊNCIA Req. Nº 004.2024

DATA: 06/11/2024
OBJETO: fabricação, montagem e instalação de corrimão de acessibilidade, guarda corpo em rampa na entrada principal e cerca, portões, postes da cerca e portões na praça do novo prédio da Fundação Indaiatubana de Ensino e Cultura - FIEC.
1. INTRODUÇÃO:

A presente análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica para a contratação de empresa especializada na fabricação, montagem e instalação de corrimão de acessibilidade, guarda corpo em rampa na entrada principal e cerca, portões, postes da cerca e portões na praça do novo prédio da Fundação Indaiatubana de Ensino e Cultura - FIEC.

2. NORMATIVO QUE DISCIPLINA O PRESENTE ESTUDO PRELIMINAR
Lei nº 14.133/21, de 1º de abril de 2021.
3. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

A instalação do corrimão e do guarda-corpo na rampa de acesso da entrada principal é essencial visa cumprir os preceitos legais previsto na ABNT NBR 9050:2020, que visa garantir acessibilidade, segurança e conforto, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, portanto não existe uma alternativa que não seja a construção da rampa com corrimão e guarda-corpo. 
O fechamento da praça através de cerca feita de gradil oferece várias vantagens em relação a outros tipos de cercas, tornando-se uma opção cada vez mais popular. As vantagens analisadas foram:
a) Durabilidade: Feito de aço galvanizado e revestido com materiais resistentes, cerca de gradil é altamente durável e resistente a intempéries, ferrugem e corrosão. Isso garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes externos expostos ao clima.

b) Segurança: A estrutura de malha metálica do gradil é robusta e oferece boa proteção, sendo uma ótima barreira física. É difícil escalar e também pode ser adaptado com pontas ou outros elementos de segurança para aumentar a proteção.

c) Visibilidade: Diferente de cercas de alvenaria ou madeira, o gradil permite uma boa visibilidade. Isso é útil para monitoramento de segurança, pois permite que você veja o que está acontecendo em ambos os lados da cerca, sem obstruções.

d) Estética e Versatilidade: Com design moderno e acabamento profissional, o gradil é uma cerca esteticamente agradável. Além disso, ele pode ser personalizado em diversos núcleos e estilos para se adequar ao ambiente.

e) Baixa Manutenção: Por ser resistente à corrosão e às intempéries, o gradil exige pouca manutenção ao longo dos anos. Normalmente, apenas uma limpeza ocasional é necessária para mantê-lo em bom estado.

f) Instalação Prática e Rápida: A instalação do gradil é mais simples e rápida comparada a outros tipos, pois ele vem em módulos, o que reduz o tempo e o custo de instalação.

4. JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Considerando a que praça interna do novo prédio da FIEC é um espaço de convivência e aprendizado e promove um ambiente de interação e lazer para os alunos, professores e servidores e que a cerca tem como objetivo principal delimitar o espaço e auxiliar no controle do fluxo de pessoas, prevenindo acessos não autorizados à área interna da escola e também cria um design inovador para o novo prédio, contribuindo para uma estética visual que valoriza o ambiente educacional e cria um espaço mais agradável e acolhedor.

Considerando ainda que a instalação do corrimão e do guarda-corpo na rampa de acesso da entrada principal é essencial para garantir acessibilidade, segurança e conforto, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida, conforme previsto na ABNT NBR 9050:2020
5. REQUISITO DA CONTRATAÇÃO

A realização dessa contratação observará os princípios da celeridade, da economicidade e da razoabilidade, justificando-se pela necessidade prevista na previsto na ABNT NBR 9050:2020 e também o de realizar o cercamento da praça interna da FIEC, afim de delimitar o espaço e auxiliar no controle do fluxo de pessoas, prevenindo acessos não autorizados à área interna da escola.
Para o atendimento das necessidades desta aquisição, ressalta-se a observação dos seguintes itens: 
a) Atendimento de todas as leis, normas e instruções vigentes; 
b) Atendimento as especificações e critérios de utilização dos materiais exigidos e critérios e práticas de sustentabilidade.
6. DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE 

Estima-se a construção de 97 metros de cerca, feita com painéis de gradil, 1,93 m de altura por 2,50 m de comprimento, na cor branca, seguindo o padrão já existente e a instalação de 6 portões com as seguintes dimensões: 1 de 1,93 m de altura por 3,00 m de comprimento, com 2 folhas, 2 de 1,93 m de altura por 2,60 m de comprimento, com 2 folhas, 1 de 1,93 m de altura por 2,00 m de comprimento, com 2 folhas e 2 de 1,93 m de altura por 1,50 m de comprimento, com 1 folha. 

Estima-se ainda a fabricação e instalação de 13,0 m de corrimão de acessibilidade e 13,0 m guarda corpo em rampa.  
Estima-se também, a montagem e instalação de corrimão de acessibilidade, guarda corpo em rampa, gradil, postes do gradil e dos portões, portões e demais componentes necessários para seu pleno funcionamento, com o fornecimento de todo o material e mão de obra.
A distribuição e localização do gradil e portões será conforme projeto e do corrimão de acessibilidade e guarda corpo em rampa conforme croqui, ambos em Anexo.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHADO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

Considerando o histórico da Fundação, verificou-se que a solução adotada é a que melhor atende as necessidades no presente momento.

O levantamento de preços foi realizado junto as empresas do ramo e será complementado pelo departamento de compras e será verificado se há recursos para a execução da solução adotada.

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação pretendida visa atender as exigências legais prevista na previsto na ABNT NBR 9050:2020 e delimitar o espaço da praça para auxiliar no controle do fluxo de pessoas, prevenindo acessos não autorizados à área interna da escola
9. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE

Após a realização dos estudos preliminares evidenciou-se que a contratação é viável do ponto de vista técnico e economicamente vantajosa, desde que sejam adotadas as premissas e conclusões descritas neste documento conforme preconizado

O presente planejamento está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais estratégicas da Fundação.

No mais, atenderá adequadamente as demandas os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área responsável priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

Indaiatuba, 12 de novembro de 2024.
Claudinei Novelli
Assessor de Assuntos Institucionais
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