	Item
	Material
	Quantidade

	GRUPO 01 - Materiais Construção

	01
	Arame Recozido Torcido BWG 18

· Fabricado em aço carbono de baixo teor de 1,24mm
· Grau elevado de flexibilidade e uma resistência à tração de no máximo 40kgf/mm², conforme a norma NBR5589/82
· Arame deverá ser torcido
· EAN: 7898700880526
· Peso 1.0 kg
· Produto Arame
· Modelo: Recozido Torcido
· Uso Indicado: Amarração de estruturas armadas
· Diâmetro: 1,24 mm
· Validade: produto com embalagem lacrada e sem avarias
· Rolo de 1 Kg
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	30
	Unid.

	02
	Pneu Industrial para carrinho de mão e carro plataforma;

· Dimensões: 4.10 - 3,50x8”
· Com 4 lonas
· Pneu Enduro (com câmara)
· Peso: 350kg
· Suporta: 200kg

[image: ]

	12
	Unid.

	03
	Areia média Lavada

· Produto: Areia
· Tipo: lavada
· Espessura: Média
· Material: Mineral
· Conteúdo da Embalagem: A Granel
· Requisitos específicos: segundo a NBR 6502-95 ROCHA E SOLOS, areia é um tipo de solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas, duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos, com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm e 2,0 mm, isentos de impurezas e de matéria orgânica. Ainda segundo o item 2.2.23.1 da mesma norma, areia média é aquela cujo diâmetro dos grãos está compreendido entre 0,20 mm e 0,60 mm. Quando utilizado para o preparo de concreto, a areia, deve seguir as especificações da NBR 7211-09 AGREGADO PARA CONCRETO – ESPECIFICAÇÃO – no que diz respeito à ausência de compostos químicos ou impurezas que possam prejudicar as qualidades de resistência ou durabilidade do concreto. Só poderão ser aceitos materiais provenientes de jazidas devidamente licenciadas pela CETESB.

[image: ]

	56
	M³

	04
	Bloco de Concreto Vedação 9x19x39cm

· Produto: Bloco
· Tipo de Bloco: Concreto
· Tipo: Vedação
· Material: Concreto
· 05Quantidade de Furos: 2 furo(s)
· Altura: 19,00 cm
· Largura: 9,00 cm
· Comprimento: 39,00 cm
· Dimensão: 19x9x39 cm
· Peso do Produto: 8,60 Kg
· Resistência mínima a compressão: 4,5Mpa

[image: ]

	3000
	Unid.

	05
	Bloco de Concreto Vedação 14x19x39cm

· Produto: Bloco
· Tipo de Bloco: Concreto
· Tipo: Vedação
· Material: Concreto
· Quantidade de Furos: 2 furo(s)
· Altura: 19,00 cm
· Largura: 14,00 cm
· Comprimento: 39,00 cm
· Dimensão: 19x14x39 cm
· Peso do Produto: 12,00 Kg
· Resistência mínima a compressão: 4,5MPa
· Quantidade de Blocos por m²: 12.5 bloco(s)
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	3000
	Unid.

	06
	Brita 1 lavada

· Produto: Brita 1
· Tipo: lavada
· Espessura: 9,5mm – 19mm
· Material: Mineral
· Conteúdo da Embalagem: A Granel
· Tonalidade: cinza
· Requisitos específicos: Pedra brita 1 deverá atender os requisitos mínimo da NBR 7211, da ABNT.  A Brita 1, com granulometria que varia de 9,5mm a 19 mm. Só poderão ser aceitos materiais provenientes de jazidas devidamente licenciadas pela CETESB.
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	56
	M³

	07
	Caixa de embutir para drywall - 4x2

· Tipo: 4x2
· Altura do Produto: 108 mm
· Largura do Produto: 70 mm
· Profundidade: 50 mm
· Superfície: Embutir
· Tipo de Material: Termoplástico
· Formato: Retangular
· Uso Indicado: Drywall

[image: ]

	120
	Unid.

	08
	Caixa de embutir para drywall - 4x4

· Tipo: 4x4
· Altura do Produto: 112mm
· Largura do Produto: 100 mm
· Profundidade: 50 mm
· Superfície: Embutir
· Tipo de Material: Termoplástico
· Formato: Quadrada
· Uso Indicado: Drywall

[image: ]

	120
	Unid.

	09
	Caixa de embutir PVC - 4x2

· Uso Indicado: Parede
· Formato: Retangular
· Produto: Caixa de Luz
· Cor: Amarelo
· Altura: 108,50 mm
· Largura: 70,00 mm
· Material: Plástico
· Tipo de Material: PVC
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	120
	Unid.

	10
	Caixa de embutir PVC - 4x4

· Uso Indicado: Parede
· Formato: Retangular
· Produto: Caixa de Luz
· Cor: Amarelo
· Altura: 112 mm
· Largura: 112 mm
· Material: Plástico
· Tipo de Material: PVC
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	120
	Unid.

	11
	Canaleta de Concreto -   9x19x39cm

· Produto: Canaleta
· Tipo de Bloco: Concreto
· Tipo: Estrutural
· Material: Concreto
· Altura: 19,00 cm
· Largura: 9,00 cm
· Comprimento: 39,00 cm
· Dimensão: 19x9x39 cm
· Peso do Produto: 7,70 Kg
· Resistência mínima à compressão: 4,5 Mpa
· Quantidade de Blocos por m²: 2.5 blocos
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	2100
	Unid.

	12
	Canaleta de Concreto -   14x19x39cm

· Produto: Canaleta
· Tipo de Bloco: Concreto
· Tipo: Estrutural
· Material: Concreto
· Altura: 19,00 cm
· Largura: 14,00 cm
· Comprimento: 39,00 cm
· Dimensão: 19x14x39 cm
· Peso do Produto: 12,00 Kg
· Resistência mínima a compressão 4,5 Mpa
· Quantidade de Blocos por m²: 2.5 blocos
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	2100
	Unid.

	13
	Cimento CPII – E - 32

· Produto: Cimento Portland
· Aditivo: E-Escoria de Alto Forno
· Resistência: 32 MPa
· Resistência a Sulfato: Sim
· Tipo de Embalagem: Saco
· Validade: 90 dias
· Tipo de Produto: CP II
· Cor (c): Cinza
· Saco de 50Kg
· Descritivo específico:  composto de escoria granulada de alto forno, com resistência de32 Mpa, faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf.calcio  94-56%,  e  faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%, c/ faixa de porcentagem de material  carbonático  de  0-10%,embalagem  em  sacos  de  papel  tipo "kraft",  com  limite  de  porcentagem de  resíduo  insolúvel  menor  ou igual  a  2,5%,  com  limite  de porcentagem  de  perda  ao  fogo menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem  de  oxido  de  magnésio menor ou igual a 6,5%, com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%, com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%, com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas, limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm.

	180
	Unid.

	14
	Tijolo Comum de Barro

· Embalado em pacote com 10 unidades
· Material: Mineral
· Tipo de Material: Barro Cozido
· Tipo de Tijolo: Comum
· Quantidade de Tijolos por m²: 96 tijolo(s)
· Altura: 4,30 cm
· Largura: 8,70 cm
· Comprimento: 18,60 cm
· Dimensão: 8,7x4,3x18,6 cm
· Uso Indicado: Vedação
· Tonalidade: Vermelho
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	3000
	Unid.

	15
	Bloco Cerâmico – 14x19x29cm

· Tipo de Bloco: Cerâmico
· Tipo: Vedação
· Altura: 19,00 cm
· Largura: 14,00 cm
· Comprimento: 29,00 cm
· Dimensão: 19x14x29 cm
· Peso do Produto: 4,50 Kg
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	3000
	Unid.

	16
	Espuma expansiva

· De poliuretano
· Quantidade: 500 ml / 320g
· Cor: Âmbar
· Descrição: Uso em vedação e fixação de batentes de portas e esquadrias de janelas, proteção e isolamento de instalações em geral, como tubulações de ar condicionado e ventilação e isolamento contra a passagem de ar e o fluxo de odores
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	250
	Unid.

	GRUPO 02 - Talhadeira / Ponteiro

	17
	Ponteiro encaixe SDS-MAX 600MM

· Ponteiro para martelos perfuradores e rompedores pesados
· Marca: Makita
· Utilizado para trabalhos de escavação e demolição de alvenaria e concreto, restauro de juntas e descascar concretos
· Encaixe SDS Max – 600mm
· Garantia de 6 meses

[image: ]
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	12
	Unid.

	18
	Talhadeira de Encaixe SDS-Max - 600mm

· Tipo: Sds Max
· Marca: Makita
· Uso Indicado: Fazer cortes e furos
· Uso Indicado para Talhadeiras e Ponteiras: Quebrar Paredes e Pisos
· Comprimento: 600,00 mm
· Comprimento em Polegadas: 24 "
· Dureza: 45-50HRC
· Material: Metal
· Tipo de Material: Aço Carbono
· Conteúdo da Embalagem: 1 Talhadeira
· Formato: Cilíndrico
· Possui Tratamento Térmico: Sim
· Tipo de Tratamento Térmico: Temperado Revenido
· Garantia do Fabricante: 6 mes(es)
· Forma Construtiva: Forjado
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	12
	Unid.

	19
	Placa de Forro de Isopor

· Cor: branca
· Dimensões: 625 x 1250 x 20 mm
· Acrílica
· Aparência: Texturizado
· Utilizado para forros
· Placas de isopor com aplicação de massa acrílica texturizada em sua face aparente
· Proporcionam isolamento térmico

[image: ]

	1000
	Unid.

	20
	Fechadura tubular interna completa (Padrão Vouga)

· Cor: Cromada
· Distância da furação: 90mm
· Furação da broca: 53mm
· Marca: Vouga

[image: ]

	60
	Unid.

	21
	Rodapé de poliestireno Slim Frisado - Branco - 10x240cm

· Cor: Branco
· EAN: 7898657652276
· Modelo: Rodapé Poliestireno Slim Frisado
· Comprimento do Produto: 240 cm
· Altura do Produto: 10 cm
· Espessura do Produto: 1 cm
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	90
	Unid.

	GRUPO 03 - Selantes / Impermeabilizantes

	22
	Selante monocomponente de poliuretano para juntas

· Cor: Branco
· Descrição: selante elástico, monocomponente, à base de poliuretano que cura com a umidade do ar. O produto é adequado para aplicações externas e internas
· Capacidade de movimentação 35% (ASTM C719)
· Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento
· Cura livre de bolhas
· Fio de corte muito curto
· Secagem ao toque rápida; Boa aderência em diversos substratos
· Alta resistência ao rasgo
· Execução simples do acabamento
· Boa trabalhabilidade
· Pode ser utilizado em climas com temperaturas altas
· Livre de solventes
· Sem odor
· Informação Ambiental: EMICODE EC1PLUSR e LEED v2009 IEQc 4.1: Low-Emitting Materials - Adhesives And Sealants
· Certificados/ Normas: EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM, ISO 11600 F 25 HM, ASTM C 920 class 35
· Base química: i-Cure® Base Poliuretano
· Densidade: ~ 1.45 kg/l
· Dureza Shore A: ~28 (após 28 dias) (ISO 868)
· Secante do módulo de elasticidade: ~0.45 N/mm2 à 100 % alongamento (+23 °C) (ISO 8339) e ~1.10 N/mm2 à 100 % alongamento (−20 °C)
· Alongamento de ruptura: ~800 % (ISO 37)
· Recuperação elástica: ~90 % (ISO 7389)
· Resistência ao rasgamento contínuo: ~7.0 N/mm (ISO 34)
· Capacidade de acomodação aos movimentos: ± 25 % (ISO 9047) ± 35 % (ASTM C 719)
· Resistência à intempéries: 8 (ISO / DIS 19862)
· Temperatura de serviço: −40 °C to +70 °C
· Prazo de validade: 15 meses a partir da data de produção
· Tubo de 300ml

[image: ]

	360
	Unid.

	23
	Selante monocomponente de poliuretano para juntas

· Cor: Cinza
· Descrição: selante elástico, monocomponente, à base de poliuretano que cura com a umidade do ar. O produto é adequado para aplicações externas e internas
· Capacidade de movimentação 35% (ASTM C719)
· Resistente ao intemperismo e ao envelhecimento
· Cura livre de bolhas
· Fio de corte muito curto
· Secagem ao toque rápida; Boa aderência em diversos substratos
· Alta resistência ao rasgo
· Execução simples do acabamento
· Boa trabalhabilidade
· Pode ser utilizado em climas com temperaturas altas
· Livre de solventes
· Sem odor
· Informação Ambiental: EMICODE EC1PLUSR e LEED v2009 IEQc 4.1: Low-Emitting Materials - Adhesives And Sealants
· Certificados/ Normas: EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM, ISO 11600 F 25 HM, ASTM C 920 class 35
· Base química: i-Cure® Base Poliuretano
· Densidade: ~ 1.45 kg/l
· Dureza Shore A: ~28 (após 28 dias) (ISO 868)
· Secante do módulo de elasticidade: ~0.45 N/mm2 à 100 % alongamento (+23 °C) (ISO 8339) e ~1.10 N/mm2 à 100 % alongamento (−20 °C)
· Alongamento de ruptura: ~800 % (ISO 37)
· Recuperação elástica: ~90 % (ISO 7389)
· Resistência ao rasgamento contínuo: ~7.0 N/mm (ISO 34)
· Capacidade de acomodação aos movimentos: ± 25 % (ISO 9047) ± 35 % (ASTM C 719)
· Resistência à intempéries: 8 (ISO / DIS 19862)
· Temperatura de serviço: −40 °C to +70 °C
· [bookmark: _GoBack]Prazo de validade: 15 meses a partir da data de produção
· Tubo de 300ml

[image: ]

	360
	Unid.

	24
	Impermeabilizante

· Manta Líquida Acrílica
· Modelo: Vedalage Branco
· Marca: Viapol
· Tempo de secagem: entre demãos de 3 a 6 horas e tempo de cura fina de 3 dias
· Cor: Branco
· Balde: 18Kg/14L

[image: ]

	90
	Unid.

	25
	Tela Poliéster Impermeabilizante

· Modelo: Mantex
· Marca: Viapol
· Material: Tela de 100% poliéster levemente impregnada com PVC
· Aplicação de Manta Asfáltica e Reforço de Impermeabilização
· Cor: Branco
· Medidas: 1x50m (50m²)

[image: ]

	90
	Unid.

	26
	Primer Asfáltico

· Primer para colagem de manta asfáltica
· Modelo: Ecoprimer
· Marca: Viapol
· Tempo de secagem: 6 horas
· Rendimento: 0,4L/m²
· Cor: Cinza
· Galão: 18L

[image: Tinta Asfáltica Impermeabilizante Ecoprimer Preto 18L Viapol]

	30
	Unid.

	27
	Manta Asfáltica

· Manta Alumínio
· Tipo 3
· Marca: Vedacit
· Espessura: 4mm
· Medidas: 10x1m (10m²)
· Composição básica: Asfalto modificado com polímeros e elastômeros estruturado com não tecido resinado de poliéster e acabamento de poliéster alumínio

[image: ]

	30
	Unid.

	28
	Manta Asfáltica

· Manta Poliéster
· Tipo 3
· Marca: Vedacit
· Espessura: 4mm
· Medidas: 10x1m (10m²)
· Composição básica: Asfalto modificado com polímeros e elastômeros estruturado com não tecido de poliéster e acabamento em polietileno nas duas faces.
[image: ]

	30
	Unid.

	GRUPO 04 - Telhas

	29
	Telha Metálica TR 25

· Produto: Telha Metálica Trapezoidal
· Material: Aço Galvanizado
· Acabamento: Natural
· Cor: Natural
· Largura do Produto: 104 cm
· Comprimento do Produto: 450 cm
· Espessura do Produto: 0,65 mm (chapa 24)
· Altura da Onda: 2,5 cm
· Quantidade de Telhas por m²: 0,33
· Inclinação Máxima: 0.05

[image: ]

	50
	Unid.

	30
	Telha Sanduiche Metálica

· Produto: Telha metálica sanduiche trapezoidal
· Modelo: Sanduiche
· Tipo: Trapezoidal 2 Faces TR40
· Material: Aço Galvanizado
· Estrutura tripla composta por duas faces metálicas e um núcleo isolante de poliestireno expandido (EPS)
· Acabamento: Natural
· Cor: Natural
· Impermeável
· Largura do Produto: 104 cm
· Comprimento do Produto: 450 cm
· Espessura do Produto: 0,50 mm
· Quantidade de Telhas por m²: 0,33
· Inclinação: 15°

[image: ]

	50
	Unid.

	31
	Telha Sanduiche Metálica

· Produto: Telha metálica sanduiche trapezoidal
· Modelo: Sanduiche
· Tipo: Trapezoidal 2 Faces TR40
· Material: Aço Galvanizado
· Estrutura tripla composta por duas faces metálicas e um núcleo isolante de poliestireno expandido (EPS)
· Acabamento: Natural
· Cor: Natural
· Impermeável
· Largura do Produto: 103 cm
· Comprimento do Produto: 470 cm
· Espessura do Produto: 0,50 mm
· Quantidade de Telhas por m²: 0,33
· Inclinação: 15°

[image: ]

	50
	Unid.

	32
	Telha Sanduiche Metálica

· Produto: Telha metálica sanduiche trapezoidal
· Modelo: Sanduiche
· Tipo: Trapezoidal 2 Faces TR40
· Material: Aço Galvanizado
· Estrutura tripla composta por duas faces metálicas e um núcleo isolante de poliestireno expandido (EPS)
· Acabamento: Natural
· Cor: Natural
· Impermeável
· Largura do Produto: 118 cm
· Comprimento do Produto: 470 cm
· Espessura do Produto: 0,50 mm
· Quantidade de Telhas por m²: 0,33
· Inclinação: 15°

[image: ]

	50
	Unid.

	33
	Telha Alumínio TR 25

· Produto: Telha Trapezoidal
· Material: Alumínio
· Acabamento: Natural
· Cor: Natural
· Largura do Produto: 123 cm
· Comprimento do Produto: 740 cm
· Espessura do Produto: 0,65 mm (chapa 24)
· Altura da Onda: 2,5 cm

[image: ]

	50
	Unid.

	34
	Telha Cumeeira Kalheta

· Tipo de Material: Fibrocimento
· Uso Indicado: Proteger os encontros de águas no telhado, evitando problemas como infiltrações, vazamentos e entrada de animais.
· Acabamento: natural
· Cor: Cinza
· Largura do Produto: 70 cm
· Espessura do Produto: 08 mm
· Comprimento do Produto: 60 cm

[image: ]

	30
	Unid.

	GRUPO 05 - Madeiras

	35
	Sarrafo de madeira (10cm)

· Sarrafo de Pinho
· Semi-Aparelhado
· Dimensões: 1” x 4” x 5m
· Indicações: Uso em Construções Civil em geral

[image: ]

	2.250
	Metros

	36
	Sarrafo de madeira (15cm)

· Sarrafo de Pinho
· Semi-Aparelhado
· Dimensões: 1” x 6” x 5m
· Indicações: Uso em Construções Civil em geral

[image: ]

	2.250
	Metros

	37
	Sarrafo de madeira (20cm)

· Sarrafo de Pinho
· Semi-Aparelhado
· Dimensões: 1” x 8” x 5m
· Indicações: Uso em Construções Civil em geral

[image: ]

	2.250
	Metros

	38
	Chapa de Madeira

· Chapa de Madeirit plastificado (dos dois lados)
· Cor: preto
· Dimensões: 2,2m x 1,10m x 15mm
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	50
	Unid.
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