
[image: ][image: ]





_______________________________________________
Direta 83/2025

Razão Social: ___________________________________________________________________________________________
Endereço:							Estado:_____CEP:_______________
CNPJ:					_____Inscr. Estadual: _________________________________________
Fone:			__________Fax: _____________________________Contato: ___________________________
E-mail:			________________________Site: _________________________________________________
Sócio do Fornecedor:____________________________________________________________________________________
CPF do Sócio:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

	Item
	Material
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário
	Preço Total

	1
	BATERIA ESTACIONÁRIA
CAPACIDADE SISTEMA
ELETROQUÍMICO: Chumbo
Selado, Tensão Nominal: 12 V,
Capacidade Nominal: 7 AH,
Dimensões aproximadas: 151 X 65 X 94 MM, Aplicação: Nobreak, Garantia: 1 Ano. Para Reparo Ou Substituição, Tipo: Selada. Vrla(Reguladas Por Válvulas)
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	2
	NO-BREAK PARA USO EM SERVIDOR E
EQUIPAMENTOS DE REDE
Especificações Mínimas
1. Considerações gerais
1.1.Os equipamentos do tipo No Break deverão ser novos e sem uso anterior;
1.2.O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem de encerramento, na data de entrega da proposta;
2. Características técnicas mínimas do No-Break do tipo I: 2.1.Potência: No mínimo, 2 KVA 2.2. Tensão
2.2.1Tensão entrada (115V/127V/220V); 2.2.2 Tensão saída: 2.3.Número de tomadas 4 tomadas de saída alimentadas pela bateria no padrão NBR 14136 2.4. Formato de Onda 2.5.Interface: Possuir no mínimo: 1 (um) botão liga/desliga, indicador
(status) de carga bateria cheia,
indicador da necessidade de troca de bateria, indicador (status) da rede elétrica.
2.6. Gerenciável: No mínimo por USB 2.7. Cor: Cor  predominante preta ou tons escuros; 2.8. Proteção:
2.8.1 Proteção contra  Subtensão 2.8.2 Proteção contra sobretensão
2.8.3 Proteção contra curto
2.8.4 Proteção contra  Sobrecarga 2.8.5 Proteção contra descarga total das baterias; 2.8.6 Proteção falta de energia 2.8.7 Proteção contra Oscilações 2.8.8 Proteção contra Ruído
2.8.9 Proteção contra Surtos
2.9. Comprimento do cabo de
alimentação: No mínimo: 1,50 m 2.10. Garantia: Igual ou superior a 12 meses.
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	ROTEADOR DE MESA COM WI
Especificações Mínimas:
 Frequência de Operação:
Band (2.4 GHz e 5 GHz
simultâneos).
 Padrões Wi-Fi 6:
802.11ax/ac/n/a 5 GHz e IEEE
802.11ax/n/b/g 2.4 GHz.
 Velocidade de Wi
2402Mbps: 5Ghz + 574Mbps:
2.4Ghz.  Portas Ethernet:
portas LAN Gigabit e 1 porta
: KVA; .2.1Tensão entrada: bivolt 115/127V; .3.tomadas: No mínimo, 14136;
Onda: Onda Senoidal :                                      .8.1 subtensão; .8.2 Sobretensão; .8.3 curto-circuito; sobrecarga; .8.5 .8.6 energia; .8.7 Oscilações;
.8.8 .8.9 m; WI-FI 6. Dual
IEEE Wi-Fi: Mínimo de 4 WAN Gigabit.
 NAT Forwarding:
Encaminhamento de porta,
acionamento de porta, DMZ e
UPnP.
 Manual: Português ou inglês
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_______________________________________________________________________________________________________

Total da Estimativa: R$ 0,00


Condição de Pagamento:_______________________________________________________________________
Validade da Proposta:___________________________________Prazo de Entrega:________________________



MATÃO/SP, _______ de ______________________________ de __________.
	

__________________________________________________
Responsável pela Empresa e Carimbo


http://www.camaramatao.sp.gov.br/
Rua Padre Nelson, nº 859 –Centro
Matão/SP – CEP: 15990-350 – Tel: (16) 3383-1033
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