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ANEXO - III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
Processo Administrativo n° 03/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, incluindo câmeras, mesas controladoras e equipamentos de informática, para a substituição e atualização tecnológica do parque de gravação de imagem, visando viabilizar, aprimorar e garantir a continuidade das transmissões das sessões da Câmara Municipal de Matão.


Razão Social: ___________________________________________________________________________________________
Endereço: 							     Estado:_____CEP:_______________
CNPJ: 					_____Inscr. Estadual: _________________________________________
Fone: 			__________Fax: _____________________________Contato: ___________________________ 
E-mail: 			________________________Site: _________________________________________________ 
Sócio do Fornecedor:____________________________________________________________________________________
CPF do Sócio:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________




Grupo de Itens - 01
Item	Descrição	Quantidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	Mesa Controladora/Operadora de Câmeras de vídeo PTZ;		Mesa Controladora/Operadora de Câmeras de vídeo PTZ, com características iguais ou superiores a:	Interfaces que podem ser utilizadas para conexão com câmeras: No mínimo, RJ45 (Ethernet) e RS-422 (ou RS-485, a que for compatível com as câmeras ofertadas);	Velocidade da Interface Ethernet RJ-45: No mínimo, 100 Mbps	Protocolos: No mínimo, possuir um ou mais protocolos utilizados pelas câmeras PTZ ofertadas na solução;	Display: No mínimo, LCD de 2,2 polegadas ou superior;	Joystick: No mínimo, realizar as funções de Pan e Tilt;	Botão exclusivo de Zoom: No mínimo, possuir botão exclusivo para fazer Zoom in/out de forma rápida, sem precisar acessar menus, etc.	Possuir recursos para Acesso rápido para seleção de câmera (Atalho da Câmera);	Quantidade de câmeras controladas: No mínimo, 8 câmeras PTZ;	Presets/Predefinição: No mínimo, possibilitar 10 definições para cada uma das 8 câmeras PTZ(80 ou mais presets/predefinições);	Fornecer todas as fontes e recursos de alimentação necessários para a operação plena do equipamento;	Fornecer todas as licenças e recursos necessários para a operação plena do equipamento;		01 UN		R$ 	R$
2	Câmeras de Vídeo PTZ Full HD ou Superior; 	
Câmera de vídeo, com captação de imagem colorida, do tipo PTZ (Pan – Tilt – Zoom), com características iguais ou superiores a:		Alta definição, sendo, no mínimo: Full HD (1080p a 60, 50, 30 e 25 fps); 	Sensor de imagem CMOS de, no mínimo, 1/2.8", com relação sinal-ruído (SNR) ≥  50 dB e redução de ruído 2D/3D; 	Possuir proporção de vídeo de, no mínimo, 16:9; 	Possuir flexibilidade de operação pan/tilt/zoom remota com suporte a no mínimo 255 presets; 	Ser plenamente compatível com o equipamento do item 1 (mesa controladora); 	Saída de vídeo: No mínimo SDI, HDMI, USB 3.0 e IP (RJ45), operando com saídas simultâneas e reconhecimento nativo via UVC (Plug and Play) no computador; 	Transmissão por NDI;	Alimentação PoE;	Possuir entrada de áudio auxiliar integrada (Line In P2 3,5mm) para sincronização com o sistema de som do ambiente; 	Interfaces que podem ser utilizadas para conexão com a mesa controladora/operadora: No mínimo, RJ-45 (Ethernet), sendo obrigatoriamente totalmente compatível com a mesa controladora/operadora ofertada através da conexão RJ-45;	Velocidade da Interface Ethernet RJ-45: No mínimo, 100 Mbps;	Protocolos: No mínimo, possuir um ou mais protocolos utilizados pela Mesa Controladora/Operadora ofertada na solução. Obrigatoriamente deverá possuir o protocolo de comunicação com a Mesa Controladora/Operadora necessário para a comunicação via Interface Ethernet RJ-45;	Lente com zoom óptico de, no mínimo, 20x, permitindo enquadramento com clareza; 	Zoom digital de 16x;	Estar apta para a instalação (com suporte próprio) no teto, possuindo inclusive opção de inversão de imagem;	Possuir ângulo de Pan (Panning range) de, no mínimo, 340 graus (-170° a +170°); 	Possuir ângulo de Tilt (range) de, no mínimo, +90° ~ -30°; 	Fornecer todas as fontes e recursos de alimentação necessários para a operação plena do equipamento (incluindo fonte externa 12V DC e controle remoto IR).		05 UN		R$ 	R$
3	 Suportes de Fixação para Câmeras PTZ;		Suporte para câmera de vídeo PTZ compatível com as câmeras fornecidas no item 2. Os suportes deverão permitir a instalação das câmeras no teto.  		05 UN			
Obs. do Grupo de Itens 1: 		* Não serão aceitos mesas controladoras e câmeras PTZ projetadas ou comercializadas para sistemas de CFTV (Circuito Fechado de TV/Segurança);		** A mesa controladora deverá ser obrigatoriamente da mesma marca/fabricante que as câmeras PTZ, sendo plenamente compatível para realizar todas as movimentações, ajustes de foco e salvamento de posições (presets com parâmetros de zoom e foco integrados), facilmente acessíveis via console.				



Item	Descrição	Quantidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
4	Switcher de Vídeo Digital; 		Switcher de vídeo portátil, com os seguinte requisitos mínimos:	8 entradas HDMI para receber os sinais de vídeo FHD das câmeras instaladas no Plenário e dos computadores.	2 saídas HDMI para visualização das entradas de vídeo e conteúdo transmitido.	1 entrada de áudio (que receberá o som enviado pela mesa de som digital do plenário).	Permitir gravação dos dados do streaming em dispositivo portátil nos mesmos formatos de arquivos de vídeo e áudio transmitidos.	Transmissão ao vivo simultânea para diversas plataformas digitais, como Youtube, Facebook e outros, com resolução FHD.	Armazenar, no mínimo, 15 imagens com suporte aos formatos de arquivo PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF.	Função de corte instantâneo e efeitos de transição entre as fontes de imagens.	Conexão Ethernet.	Recurso de monitoramento multiview.	Recurso Picture-in-Picture.	Recurso de transmissão em multi janelas.	Possibilidade de controle das funcionalidades via software.	Possibilidade de atualização de software via computador.	Deverá ser fornecido (sem custo adicional à Contratante) com todas as licenças e software (do switcher) que são necessárias para a gerador de caracteres do switcher de vídeo.		01 UN		R$ 	R$
5	Switch de Rede Ethernet 16 Portas;		Switch de rede Ethernet, com conectores RJ-45, para a conexão cabeada dos equipamentos: Mesa Controladora/Operadora de câmeras, Câmeras PTZ, Switch de Vídeo, Notebook/Desktop, etc.		Requisitos Mínimos:	Quantidade de Portas RJ-45: 16 portas RJ-45 ou superior	Quantidade de Portas/Slots SFP (fibra ótica): 2 ou mais portas/slotsSFP	Velocidade das portas: 1 Gbps ou superior	Capacidade de Comutação/SwitchingCapacity (Throughput): igual ou superior a 36 Gbps	Taxa de Encaminhamento (Forwarding Rate): Igual ou superior a 23Mpps (milhões de pacotes por segundo)	Gerenciável: no mínimo via web e ssh (CLI/interface de linha de comando)	Voltagem: 110V/220V.	Ser fornecido com todas as fontes de alimentação, cabos de energia, etc.		01 UN		R$ 	R$
6	 Splitters HDMI de 4 Portas ou Superior;		Splitters HDMI de 4 portas (ou superior), com botão liga/desliga. Resolução mínima de 4K. Deverá ser do tipo que possui fonte externa de alimentação. As fontes deverão ser fornecidas com os splitters HDMI. 		03 UN		R$ 	R$
7	Nobreak;		Potência mínima 1200VA, tensão entrada: bivolt automático (115V/127V/220V) e tensão saída: 115/127V. No mínimo:6 tomadas de saída alimentadas pela bateria no padrão NBR 14136. Onda Senoidal. Possuir no mínimo: 1 (um) botão liga/desliga, luz led indicador (status) de carga bateria cheia, indicador da necessidade de troca de bateria, status da rede elétrica. Possuir bateria 12V 7Ah. Cor predominante preta. Proteção contra subtensão, sobretensão curto-circuito, sobrecarga, descarga total das baterias, falta de energia, oscilações, ruído e surtos. Potência ativa de 600W. Comprimento do cabo de alimentação: no mínimo: 1 m. 		03 UN			
8	Monitor com tela de pelo menos 24 Polegadas;		 Monitor de vídeo com, no mínimo, as seguintes características: tecnologia LED; padrão Widescreen; Área visível diagonal de, no mínimo, 24 (vinte e quatro polegadas); Taxa de contraste de, no mínimo, 1000:1; Brilho de, no mínimo, 250 nits (cd/m2); Tempo de resposta de, no máximo, 6 milissegundos; Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm;  1 porta HDMI e 1 porta Display Port; Menu OSD para ajustes de posição, brilho, contraste, etc; Pedestal com ajuste, possuindo regulagem de altura de, no mínimo, 5 cm,  não sendo aceito a utilização de adaptadores; Fonte de alimentação, bivolt (110-220V), automática; suportar a resolução de 1920x1060 ou superior; possuir furação padrão VESA: 75 x 75 mm ou 100 x 100mm; permitir o giro de até 90° para utilização do equipamento em modo paisagem e retrato, bem como permitir ajuste de inclinação.	04 UN			
9	Computador tipo Desktop		•	Processador: 20 núcleos e 28 threads; Frequência de até 5,4 GHz; memória cachê de, no mínimo, 28 MB; possuir placa de vídeo integrado ao processador.	•	No mínimo, 32 (trinta e dois) GB, DDR5 de 5200MHz, ou superior, instaladas em Dual Channel;	•	Placa-mãe: possuir, no mínimo: 1 saída HDMI e 1 saída Display Port; controladora de discos SATA; slot M.2 com protocolo NVMe (no mínimo PCIe 4.0); Interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) auto-sense,full-duplex, com conector RJ-45 fêmea, LED indicador de conexão/atividade e função wake-on-LAN; possuir 02 (duas) portas USB tipo A com conectores externos na parte frontal do gabinete, pelo menos 1 (uma) porta USB (com conectores externos) deverão ser da versão 3.0 ou superior. No mínimo de 06 (seis) portas USB tipo A com conectores externos na parte traseira do gabinete com pelo menos 2 (duas) portas USB (com conectores externos) deverão ser da versão 3.0 ou superior. Não será permitido uso de “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas na parte frontal e traseira.1 (uma) porta USB tipo C. Controladora de som integrada com entrada de microfone e saída para caixas de som/fones de ouvidos na parte frontal do gabinete - podendo ser porta combo desde que exista ao menos uma saída para caixas de som/fones de ouvidos na parte traseira do gabinete; Chip TPM 2.0 e tudo que for necessário para instalação do Microsoft Windows 11;	•	Armazenamento: No mínimo 1 (uma) unidade de SSD (SolidState Drive), com capacidade igual ou superior a 1 Tb, slot M.2 com protocolo (interface) NVMe; leitura sequencial: 5000MB/s e gravação sequencial: 3600MB/s, PCIe 4.0.	•	Placa de vídeo dedicada: capacidade de memória igual ou superior a 8 GB; 1 saída com conector DisplayPort. e 1 saída com conector HDMI.	•	Gabinete tipo Torre; mínimo de 02 (dois) portas USB na parte frontal do gabinete; possuir Botão de liga/desliga; possuir luzes de indicação de atividade na parte frontal do gabinete; não será aceito Gabinete SmallFormFactor; fonte de alimentação interna ao equipamento com suporte a tensões de entrada de 127 a 220 V com frequência de 50/60 Hz, com detecção e comutação automática ou chave seletora, possuir potência de no mínimo 500 Watts.	•	Periféricos (todos com alimentação e conexão USB): 1 (um) par de caixas acústicas externas ao gabinete e com alimentação USB; 1 (um) Teclado do tipo Full Size compatível com o padrão ABNT-2, com teclas Windows Logo, regulagem de altura/inclinação e bloco numérico separado das demais teclas; mouse: óptica; possuir dois botões; possuir o botão de rolagem (scroll wheel); possuir resolução mínima de 1600 dpi;	•	Licença do MS-Windows 11 Pro (Português/Brasil): As licenças do Microsoft Windows poderão ser fornecidas na modalidade ESD (eletrônica/digital), assegurando à Câmara Municipal de Matão o direito de uso perpétuo do software. Permitir a instalação em um computador novo; permitir a instalação em outro computador novo nos casos em que o computador em que foi instalada inicialmente apresente problemas irrecuperáveis, ou seja, não poderá ser licença do tipo OEM; recursos para a realização do download, nos sites oficiais do fabricante, do arquivo de imagem para gravação da mídia de instalação do sistema operacional; permitir a ativação do sistema operacional junto ao fabricante e o recebimento e instalação de todas as atualizações e correções pertinentes ao referido contrato; licença exclusiva para uso em território nacional; 	A empresa vencedora deverá apresentar documento comprobatório que ateste a aquisição da referida licença junto a um dos revendedores oficiais da Microsoft.		01 UN			
10	Interface de Áudio USB externa		•	Entradas: No mínimo, duas entradas XLR	•	Possuir controle de ganho independente por canal/entrada XLR	•	Interface para comunicação com o computador: USB 2.0 ou superior	•	Resolução de Áudio/Taxa de amostragem: 24-bits/192 kHz ou superior	•	Saídas: No mínimo, possuir:	        o	1 saída (L) esquerda com conector P10;	        o	1 saída (R) direta com conector P10;	        o	1 saída (Phone) para fone de ouvido com conector P10	•	Possuir controle de volume de saída para as saídas L e R	•	Possuir controle de volume exclusivo para a saída de fone de ouvido	•	Tipo de alimentação: No mínimo, alimentação automática pela porta USB usada na comunicação com o computador	•	Deverá ser fornecida com o cabo USB para conexão com o computador	•	Deverá ser fornecida com o manual de instruções.		02 UN			









  Total da Estimativa: R$ 0,00

Condição de Pagamento:_______________________________________________________________________
Validade da Proposta:___________________________________Prazo de Entrega:________________________


Cidade/SP, _______ de ______________________________ de __________.
	

__________________________________________________
Responsável pela Empresa e Carimbo
http://www.camaramatao.sp.gov.br/
Rua Padre Nelson, nº 859 – Centro
Matão/SP – CEP: 15990-350 – Tel: (16) 3383-1033
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Camara Municipal de Matdo
Departamento de Compras

AVENIDA PADRE NELSON, 859
CEP: 15990350 - CENTRO - MATAO/SP
CNPJ: 64.925.092/0001-01
Fone/Fax: 3383.1033
Email: camara@camaramatao.sp.gov.br




