_______________________________________________[image: ][image: ]
ANEXO - III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026
Processo Administrativo n° 03/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, incluindo câmeras, mesas controladoras e equipamentos de informática, para a substituição e atualização tecnológica do parque de gravação de imagem, visando viabilizar, aprimorar e garantir a continuidade das transmissões das sessões da Câmara Municipal de Matão.


Razão Social: ___________________________________________________________________________________________
Endereço: 							     Estado:_____CEP:_______________
CNPJ: 					_____Inscr. Estadual: _________________________________________
Fone: 			__________Fax: _____________________________Contato: ___________________________ 
E-mail: 			________________________Site: _________________________________________________ 
Sócio do Fornecedor:____________________________________________________________________________________
CPF do Sócio:__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________


	
	Grupo de Itens - 01

	Item
	Descrição
	Marca/modelo
	Quantidade
	R$ Unitário
	R$ Total

	1
	Mesa Controladora/Operadora de Câmeras de vídeo PTZ;

Mesa Controladora/Operadora de Câmeras de vídeo PTZ, com características iguais ou superiores a:
Interfaces que podem ser utilizadas para conexão com câmeras: No mínimo, RJ45 (Ethernet) e RS-422 (ou RS-485, a que for compatível com as câmeras ofertadas);
Velocidade da Interface Ethernet RJ-45: No mínimo, 100 Mbps
Protocolos: No mínimo, possuir um ou mais protocolos utilizados pelas câmeras PTZ ofertadas na solução;
Display: No mínimo, LCD de 2,2 polegadas ou superior;
Joystick: No mínimo, realizar as funções de Pan e Tilt;
Botão exclusivo de Zoom: No mínimo, possuir botão exclusivo para fazer Zoom in/out de forma rápida, sem precisar acessar menus, etc.
Possuir recursos para Acesso rápido para seleção de câmera (Atalho da Câmera);
Quantidade de câmeras controladas: No mínimo, 8 câmeras PTZ;
Presets/Predefinição: No mínimo, possibilitar 10 definições para cada uma das 8 câmeras PTZ(80 ou mais presets/predefinições);
Fornecer todas as fontes e recursos de alimentação necessários para a operação plena do equipamento;
Fornecer todas as licenças e recursos necessários para a operação plena do equipamento;

	
	01 UN
	
	

	2
	Câmeras de Vídeo PTZ Full HD ou Superior; 

Câmera de vídeo, com captação de imagem colorida, do tipo PTZ (Pan – Tilt – Zoom), com características iguais ou superiores a:

Alta definição, sendo, no mínimo: Full HD (1080p a 60, 50, 30 e 25 fps); 
Sensor de imagem CMOS de, no mínimo, 1/2.8", com relação sinal-ruído (SNR) ≥  50 dB e redução de ruído 2D/3D; 
Possuir proporção de vídeo de, no mínimo, 16:9; 
Possuir flexibilidade de operação pan/tilt/zoom remota com suporte a no mínimo 255 presets; 
Ser plenamente compatível com o equipamento do item 1 (mesa controladora); 
Saída de vídeo: No mínimo SDI, HDMI, USB 3.0 e IP (RJ45). Deverá operar com, no mínimo, 2 (duas) saídas simultâneas - sendo obrigatoriamente a saída HDMI e uma outra saída simultânea. A taxa de resolução deverá ser Full HD ou superior, com taxa de quadros de 60, 50, 30 e 25 fps), que serão configuradas conforme a capacidade da câmera, priorizando a melhor qualidade para a porta HDMI; 
Transmissão por NDI, sendo admitidos NDI HX2/HX3;
O preço de todas as licenças e recursos opcionais que a licitante usar para o equipamento atender ao termo de referência deverão ser definitivas e estar incluídas no preço de todas as câmeras/equipamentos.
Alimentação PoE;
Possuir entrada de áudio auxiliar integrada (Line In P2 3,5mm) para sincronização com o sistema de som do ambiente; 
Interfaces que podem ser utilizadas para conexão com a mesa controladora/operadora: No mínimo, RJ-45 (Ethernet), sendo obrigatoriamente totalmente compatível com a mesa controladora/operadora ofertada através da conexão RJ-45;
Velocidade da Interface Ethernet RJ-45: No mínimo, 100 Mbps;
Protocolos: No mínimo, possuir um ou mais protocolos utilizados pela Mesa Controladora/Operadora ofertada na solução. Obrigatoriamente deverá possuir o protocolo de comunicação com a Mesa Controladora/Operadora necessário para a comunicação via Interface Ethernet RJ-45;
Lente com zoom óptico de, no mínimo, 20x, permitindo enquadramento com clareza; 
Zoom digital de 16x;
Estar apta para a instalação (com suporte próprio) no teto, possuindo inclusive opção de inversão de imagem;
Possuir ângulo de Pan (Panning range) de, no mínimo, 340 graus (-170° a +170°); 
Possuir ângulo de Tilt (range) de, no mínimo, +90° ~ -30°; 
Fornecer todas as fontes e recursos de alimentação necessários para a operação plena do equipamento (incluindo fonte externa 12V DC e controle remoto IR).
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	3
	 Suportes de Fixação para Câmeras PTZ;

Suporte para câmera de vídeo PTZ compatível com as câmeras fornecidas no item 2. Os suportes deverão permitir a instalação das câmeras no teto.  
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	Obs. do Grupo de Itens 1: 

* A mesa controladora deverá ser obrigatoriamente da mesma marca/fabricante que as câmeras PTZ, sendo plenamente compatível para realizar todas as movimentações, ajustes de foco e salvamento de posições (presets com parâmetros de zoom e foco integrados), facilmente acessíveis via console.








	Item
	Descrição
	Marca/modelo
	Quantidade
	R$ Unitário
	R$ Total

	4
	Switcher de Vídeo Digital; 

Switcher de vídeo portátil, com os seguinte requisitos mínimos:
· 8 entradas HDMI para receber os sinais de vídeo FHD das câmeras instaladas no Plenário e dos computadores.
· 2 saídas HDMI para visualização das entradas de vídeo e conteúdo transmitido.
· 1 entrada de áudio (que receberá o som enviado pela mesa de som digital do plenário).
· Permitir gravação dos dados do streaming em dispositivo portátil nos mesmos formatos de arquivos de vídeo e áudio transmitidos.
· Armazenar, no mínimo, 15 imagens com suporte aos formatos de arquivo PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF.
· Função de corte instantâneo e efeitos de transição entre as fontes de imagens.
· Conexão Ethernet.
· Recurso de monitoramento multiview.
· Recurso Picture-in-Picture.
· Recurso de transmissão em multi janelas.
· Possibilidade de controle das funcionalidades via software.
· Possibilidade de atualização de software via computador.
· Deverá ser fornecido (sem custo adicional à Contratante) com todas as licenças e software (do switcher) que são necessárias para a gerador de caracteres do switcher de vídeo;
· Pretende-se que o gerador de caracteres realize ao vivo a inserção de legendas abaixo da imagem de cada vereador, compreendendo, no mínimo, uma imagem de fundo e duas linhas sobrepostas para comportar o nome do vereador na primeira linha e o cargo/partido.na linha de baixo.
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	5
	Switch de Rede Ethernet 16 Portas;

Switch de rede Ethernet, com conectores RJ-45, para a conexão cabeada dos equipamentos: Mesa Controladora/Operadora de câmeras, Câmeras PTZ, Switch de Vídeo, Notebook/Desktop, etc.

Requisitos Mínimos:
1. Quantidade de Portas RJ-45: 16 portas RJ-45 ou superior
2. Quantidade de Portas/Slots SFP (fibra ótica): 2 ou mais portas/slotsSFP
3. Velocidade das portas: 1 Gbps ou superior
4. Capacidade de Comutação/SwitchingCapacity (Throughput): igual ou superior a 36 Gbps
5. Taxa de Encaminhamento (Forwarding Rate): Igual ou superior a 23Mpps (milhões de pacotes por segundo)
6. Gerenciável: no mínimo via web e ssh (CLI/interface de linha de comando)
7. Voltagem: 110V/220V.
8. Ser fornecido com todas as fontes de alimentação, cabos de energia, etc.
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	6
	 Splitters HDMI de 4 Portas ou Superior;

Splitters HDMI de 4 portas (ou superior), com botão liga/desliga. Resolução mínima de 4K. Deverá ser do tipo que possui fonte externa de alimentação. As fontes deverão ser fornecidas com os splitters HDMI. 
	
	03 UN
	
	

	7
	Nobreak;
Possuir, no mínimo, as seguintes características:
Potência mínima 1200VA, tensão entrada: bivolt automático (115V/127V/220V) e tensão saída: 115/127V. No mínimo: 6 tomadas de saída alimentadas pela bateria no padrão NBR 14136. Onda Senoidal. Será admitido o formato de onda senoidal por aproximação. Possuir no mínimo: 1 (um) botão liga/desliga, luz led indicador (status) de carga bateria cheia, indicador da necessidade de troca de bateria, status da rede elétrica. Cor predominante preta. Proteção contra subtensão, sobretensão curto-circuito, sobrecarga, descarga total das baterias, falta de energia, oscilações, ruído e surtos. Potência ativa igual ou superior a 600 W. Comprimento do cabo de alimentação: no mínimo: 1 m. 
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	8
	Monitor com tela de pelo menos 23,8 Polegadas;

 Monitor de vídeo com, no mínimo, as seguintes características: tecnologia LED; padrão Widescreen; Área visível diagonal de, no mínimo, 23,8 (vinte e três vírgula oito polegadas); Taxa de contraste de, no mínimo, 1000:1; Brilho de, no mínimo, 250 nits (cd/m2); Tempo de resposta de, no máximo, 6 milissegundos; Pixel Pitch de, no máximo, 0,30 mm;  1 porta HDMI e 1 porta Display Port; Menu OSD para ajustes de posição, brilho, contraste, etc; Pedestal com ajuste, possuindo regulagem de altura de, no mínimo, 5 cm,  não sendo aceito a utilização de adaptadores; Fonte de alimentação, bivolt (110-220V), automática; suportar a resolução de 1920x1080 ou superior; possuir furação padrão VESA: 75 x 75 mm ou 100 x 100mm; permitir o giro de até 90° para utilização do equipamento em modo paisagem e retrato, bem como permitir ajuste de inclinação.
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	9
	Computador tipo Desktop

Possuir, no mínimo, as seguintes características:
•	Processador: 20 núcleos e 28 threads; Frequência de até 5,4 GHz; memória cachê de, no mínimo, 28 MB; possuir placa de vídeo integrado ao processador.
•	No mínimo, 32 (trinta e dois) GB, DDR5 de 5200MHz, ou superior, instaladas em Dual Channel;
•	Placa-mãe: possuir, no mínimo: 1 saída HDMI e 1 saída Display Port; controladora de discos SATA; slot M.2 com protocolo NVMe (no mínimo PCIe 4.0); Interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) auto-sense,full-duplex, com conector RJ-45 fêmea, LED indicador de conexão/atividade e função wake-on-LAN; possuir 02 (duas) portas USB tipo A com conectores externos na parte frontal do gabinete, pelo menos 1 (uma) porta USB (com conectores externos) deverão ser da versão 3.0 ou superior. No mínimo de 06 (seis) portas USB tipo A com conectores externos na parte traseira do gabinete com pelo menos 2 (duas) portas USB (com conectores externos) deverão ser da versão 3.0 ou superior. Não será permitido uso de “hub” USB, para atingir o número de portas solicitadas na parte frontal e traseira.1 (uma) porta USB tipo C. Controladora de som integrada com entrada de microfone e saída para caixas de som/fones de ouvidos na parte frontal do gabinete - podendo ser porta combo desde que exista ao menos uma saída para caixas de som/fones de ouvidos na parte traseira do gabinete; Chip TPM 2.0 e tudo que for necessário para instalação do Microsoft Windows 11;
•	Armazenamento: No mínimo 1 (uma) unidade de SSD (SolidState Drive), com capacidade igual ou superior a 1 Tb, slot M.2 com protocolo (interface) NVMe; leitura sequencial: 5000MB/s e gravação sequencial: 3600MB/s, PCIe 4.0.
•	Placa de vídeo dedicada: capacidade de memória igual ou superior a 8 GB; 1 saída com conector DisplayPort. e 1 saída com conector HDMI.
•	Gabinete tipo Torre; mínimo de 02 (dois) portas USB na parte frontal do gabinete; possuir Botão de liga/desliga; possuir luzes de indicação de atividade na parte frontal do gabinete; não será aceito Gabinete SmallFormFactor; fonte de alimentação interna ao equipamento com suporte a tensões de entrada de 127 a 220 V com frequência de 50/60 Hz, com detecção e comutação automática ou chave seletora, possuir potência de no mínimo 500 Watts.
•	Periféricos (todos com alimentação e conexão USB): 1 (um) par de caixas acústicas externas ao gabinete e com alimentação USB; 1 (um) Teclado do tipo Full Size compatível com o padrão ABNT-2, com teclas Windows Logo, regulagem de altura/inclinação e bloco numérico separado das demais teclas; mouse: óptica; possuir dois botões; possuir o botão de rolagem (scroll wheel); possuir resolução mínima de 1600 dpi;
•	Licença do MS-Windows 11 Pro (Português/Brasil): As licenças do Microsoft Windows poderão ser fornecidas na modalidade ESD (eletrônica/digital), assegurando à Câmara Municipal de Matão o direito de uso perpétuo do software. Permitir a instalação em um computador novo; permitir a instalação em outro computador novo nos casos em que o computador em que foi instalada inicialmente apresente problemas irrecuperáveis, ou seja, não poderá ser licença do tipo OEM; recursos para a realização do download, nos sites oficiais do fabricante, do arquivo de imagem para gravação da mídia de instalação do sistema operacional; permitir a ativação do sistema operacional junto ao fabricante e o recebimento e instalação de todas as atualizações e correções pertinentes ao referido contrato; licença exclusiva para uso em território nacional; 
A empresa vencedora deverá apresentar documento comprobatório que ateste a aquisição da referida licença junto a um dos revendedores oficiais da Microsoft.

Obs. do Itens 9: 
1ª) Para verificação da legalidade e da originalidade da licença do Windows 11 Pro (Português/Brasil), serão exigidos:

a) Na proposta da licitante: Declaração emitida pela própria empresa licitante atestando que o software ofertado é original, novo, possui direito de uso perpétuo em território nacional e foi adquirido por meio dos canais legais de distribuição autorizados pelo fabricante no Brasil.

b) Na fase de entrega do produto:

b.1) Nota Fiscal emitida pela Contratada (licitante vencedora) à Câmara Municipal de Matão, contendo a descrição clara e exata do modelo de licenciamento contratado (ex: Windows 11 Pro ESD);

b.2) Documento comprobatório de titularidade e autorização de comercialização ou carta de originalidade/direitos emitida pelo fabricante ou distribuidor oficial no Brasil que ateste a regularidade da licença vinculada ao CNPJ da Câmara Municipal de Matão, ou outro meio idôneo e juridicamente válido capaz de comprovar a originalidade e a legalidade da comercialização;

b.3) Chave de ativação original emitido pelo canal oficial/distribuidor autorizado.

2ª) O computador deverá ser entregue montado, testado e em perfeito estado de funcionamento, acompanhado de todos os cabos, peças, manuais, drivers e com o sistema operacional Windows 11 Pro instalado, porém não ativado.

3ª) A Câmara Municipal de Matão realizará os testes de hardware no equipamento entregue e, posteriormente, efetuará o procedimento de validação da licença e ativação do sistema operacional, assegurando o pleno atendimento às especificações deste Termo de Referência.
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	10
	Interface de Áudio USB externa

•	Entradas: No mínimo, duas entradas XLR
•	Possuir controle de ganho independente por canal/entrada XLR
•	Interface para comunicação com o computador: USB 2.0 ou superior
•	Resolução de Áudio/Taxa de amostragem: 24-bits/192 kHz ou superior
•	Saídas: No mínimo, possuir:
        o	1 saída (L) esquerda com conector P10;
        o	1 saída (R) direta com conector P10;
        o	1 saída (Phone) para fone de ouvido com conector P10
•	Possuir controle de volume de saída para as saídas L e R
•	Possuir controle de volume exclusivo para a saída de fone de ouvido
•	Tipo de alimentação: No mínimo, alimentação automática pela porta USB usada na comunicação com o computador
•	Deverá ser fornecida com o cabo USB para conexão com o computador
•	Deverá ser fornecida com o manual de instruções.
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  Total da Estimativa: R$ 0,00

Condição de Pagamento:_______________________________________________________________________
Validade da Proposta:___________________________________Prazo de Entrega:________________________


Cidade/SP, _______ de ______________________________ de __________.
	

__________________________________________________
Responsável pela Empresa e Carimbo
http://www.camaramatao.sp.gov.br/
Rua Padre Nelson, nº 859 – Centro
Matão/SP – CEP: 15990-350 – Tel: (16) 3383-1033
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