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MEMORIAL DESCRITIVO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA E MERQUIM
MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG

N° DA OPERAÇÃO: 1086944-07
CONTRATO DE REPASSE: 942759/2023
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG
ART N°: MG20242834753

1. ESTRADAS VICINAIS MORROS TIUCA, BRÁS E MERQUIM

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
	
A obra de pavimentação nos morros Tiuca, Brás e Merquim referente aos trechos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 deste convênio foi planejado em 9 meses e terá a administração local da obra durante este período.
Composta por Engenheiro Civil Junior e Encarregado Geral de Obras.
[bookmark: _GoBack]
1.1.2. INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

1.1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Preliminarmente, a empreiteira deverá providenciar a Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, no Padrão do Governo Federal, contendo a identificação e informações referentes ao objeto proposto, a mesma será afixada em local visível. A placa deverá ter dimensões 3,00m x 1,50m totalizando 4,5 m². Está prevista a implantação de 3,0 placas, uma para o morro do Tiuca, uma para o morro do Brás e uma para o morro do Merquim.

1.1.3.	TERRAPLANAGEM

Inicialmente, com auxílio de uma moto niveladora (patrol) a Empreiteira, deverá regularizar mecanicamente o subleito (greide). Após a regularização o mesmo deverá ser umedecido e compactado, devendo ser observada a super elevação do eixo da pista, com declividade mínima de 2% eixo/bordos. Também deverá ser considerada a declividade longitudinal da pista para facilitar o escoamento e captação das águas pluviais. A regularização deverá ser feita de meio fio a meio fio, ou seja, de bordo a bordo em toda extensão da pista.

1.1.4. PAVIMENTAÇÃO

1.1.4.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

A pavimentação será executada em piso intertravado, com bloco sextavado de concreto pré-moldado 25x25 cm, espessura 8 cm – FCK 35MPA, respeitando o afastamento de 60cm, para implantação das canaletas de concreto.
Devido à baixa resistência mecânica, os blocos deverão ser assentados sobre um colchão de areia com 6,0 cm de espessura, com granulometria uniforme, para que o mesmo possa se movimentar, sem sofrer esforços contrários às pressões que são submetidos.
O assentamento deverá observar as declividades para facilitar o escoamento de águas pluviais.
Após o assentamento, a pista de rolamento deverá ser rejuntada com material granuloso e compactada com rolo de liso de chapa e assim, executada as sarjetas nos bordos da pista.

1.1.4.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

Após o preparo do terreno, o meio fio pré-moldado de concreto deverá ser implantado para delimitação das obras de pavimentação. O meio fio indicado possui dimensões (13x15x30x100) cm, face superior x face inferior x altura x comprimento. O meio fio deverá ser rejuntado com argamassa de cimento e areia e ainda deverá receber o aterro.
	Para o assentamento, deverão ser abertas às cavas de assentamento, observando o nivelamento em relação ao greide e o alinhamento, além da altura que não deverá ultrapassar a 15 cm acima do pavimento. 
1.1.4.3 VIGA DE CONTENÇÃO
A execução de pavimentação intertravado em trechos com inclinação acentuada serão implementadas vigas de transição de concreto armado com seção (15x30) cm nos trechos devidamente apresentados no projeto das Estradas Vicinais Morros Tiuca e Merquim.
1.1.5. DRENAGEM
1.1.5.1 SARJETA DE CONCRETO USINADO – 30cm, E= 10cm.
As sarjetas serão moldadas in loco, com espessura de 10,0 cm de concreto, conforme detalhamento de projeto, confeccionadas no traço 1:3:3 com largura de 60cm (30cm de cada lado da estrada), conforme projeto, concreto fck = 20,0 Mpa, com declividade mínima de I=3,0%. 
Os quantitativos foram obtidos e especificados nos projetos e levantamento topográficos, pois as canaletas serão implementadas em ambos os lados da pista de rolamento.
1.1.5.2 SAÍDAS D’ ÁGUA
Nos trechos necessários, os pontos de saída d’ água já estão locados, para a devida funcionalidade de escoamento das aguas pluviais.

1.1.6. SINALIZAÇÃO
[bookmark: _Hlk103776213]A Empresa deverá executar e implantar as placas de sinalização de trânsito conforme discriminado no orçamento e projetos.
As placas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, com espessura mínima de 1,50 milímetros, revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, conforme NBR 7008, grau ZC, revestimento mínimo Z275. Devem, ainda, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o revestimento com película refletiva com esferas inclusas, e com o verso pintado em preto fosco.
Os suportes metálicos, para a fixação das placas serão em tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 65 milímetros (duas polegadas e meia) e espessura de 3,35 milímetros, fixados conforme detalhado em projeto. A parte superior do tubo deve ser vedada para evitar o acúmulo de água.

Ubaporanga, 15 de março de 2024.
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Fransuarley de Oliveira Barros
Engenheiro Civil – CREA MG 178744/D
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