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RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2024 – PROCESSO Nº 103/2024
OBJETO: Aquisição de micromedidores de vazão para instalação em novas ligações e substituição do parque hidrométrico com idade superior a 05 anos, visando o controle e redução de perdas de água, no município de Votuporanga/SP.
Onde se Lê:

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/11/2024
INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 06/11/2024
FIM RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS/ABERTURA SESSÃO: 21/11/2024 às 8h00
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 21/11/2024 às 815
LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO NO SITE  www.bll.org.br
 Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília (DF)

a) No item 1.2 do Edital, item 1.2 e item 15 do Termo de Refêrencia, item 7 e item 8 do Estudo Técnico Preliminar, item 1.2 da minuta do contrato, em particular a descrição do Lote 02, Item 02:
Aquisição de hidrômetros tipo unijato ou monojato taquimétricos, com carcaça em composite, com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca e inclinada a 45º com cúpula de vidro giratória, classe metrológica "b", vazão máxima ou de sobrecarga = 1,5m³/h, vazão nominal ou permanente = 0,75m³/h, vazão de transição menor ou igual a 0,060m³/h, vazão mínima menor ou igual a 0,015m³/h, diâmetro nominal (dn 20) ¾", sem conexões, de acordo com as orientações e especificações técnicas contidas no presente termo e normas técnicas vigentes.

b) No item 2.2.1 do Termo de Referência

A carcaça dos medidores deve ser fabricada em composite ou latão e/ou bronze, com pintura epóxi. Deverá conter, em alto ou baixo relevo, numeração gravada, indicação da vazão máxima, seta indicadora do sentido do fluxo bem visível, em ambos os lados, em alto relevo, e no dispositivo de regulagem a indicação de sinal positivo e negativo, acrescidas ainda das outras informações exigidas em Norma Técnica, em alto ou baixo relevo com altura mínima de 0,30mm. A carcaça deverá ser submetida a testes de estanqueidade uma a uma.

Leia-se:
DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2024
INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 19/11/2024
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/12/2024 às 08h00 (oito horas)
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 03/12/2024 às 08h15 (oito horas e quinze minutos)
LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO NO SITE  www.bll.org.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília (DF)
a) No item 1.2 do Edital, item 1.2 e item 15 do Termo de Refêrencia, item 7 e item 8 do Estudo Técnico Preliminar, item 1.2 da minuta do contrato, em particular a descrição do Lote 02, Item 02:
Aquisição de hidrômetros tipo unijato ou monojato taquimétricos, com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca e inclinada a 45º com cúpula de vidro giratória, classe metrológica "b", vazão máxima ou de sobrecarga = 1,5m³/h, vazão nominal ou permanente = 0,75m³/h, vazão de transição menor ou igual a 0,060m³/h, vazão mínima menor ou igual a 0,015m³/h, diâmetro nominal (dn 20) ¾", sem conexões, de acordo com as orientações e especificações técnicas contidas no presente termo e normas técnicas vigentes.

b) No item 2.2.1 do Termo de Referência

A carcaça dos medidores deve ser fabricada em latão e/ou bronze, com pintura epóxi. Deverá conter, em alto ou baixo relevo, numeração gravada, indicação da vazão máxima, seta indicadora do sentido do fluxo bem visível, em ambos os lados, em alto relevo, e no dispositivo de regulagem a indicação de sinal positivo e negativo, acrescidas ainda das outras informações exigidas em Norma Técnica, em alto ou baixo relevo com altura mínima de 0,30mm. A carcaça deverá ser submetida a testes de estanqueidade uma a uma.
COMUNICAMOS AINDA QUE TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTINUAM EM VIGOR.

Votuporanga, 18 de novembro de 2024.

Marcelo Roncolato Cambrais
Superintendente
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