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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPIM – MG
ENDEREÇO: R.ua padre vigilado N 23 - Inhapim, MG, 
CEP 35330-000 
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPIM.
RESPONSÁVEL TECNICO: ENG. JOSÉ GILSON MOREIRA
CREA: 247.171/D-MG
Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes. Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras.
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO: Será demolida todo forro de gesso das salas segundo pavimento inclusive afastamento.

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO: 
Será demolido o revestimento cerâmico da área de serviços.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI M2 CR 71,98 XAÇÃO. AF_05/2017_P

* Será substituído todo o forro nas salas onde foi danificado no segundo pavimento o mesmo indicado acima.
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ED-48428
Serão substituídas as telhas danificadas por telhas novas e as telhas que não apresentarem defeitos ou danos serão reinstaladas.  
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICA ED-48682
Os rufos serão instalados entre a platibanda e as calhas em toda a extremidade do telhado.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES ED-48670
Os tubos serão instalados onde a água está parando nas calhas; sendo o mesmo instalados acima do forro em DRYWALL e devidamente ligado à rede pluvial existente.

   PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ED-50452
    PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) ED-50451
  A pintura prevista será com tinta acrílica, de boa qualidade em duas demãos com perfeita cobertura. Além das paredes internas e externas e teto deverão ser pintadas também as extremidades superiores das paredes baixas. As cores serão definidas pela fiscalização da CÂMARA.
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ED-50485
Utilizar espátula ou desempenadeira para aplicar uma camada fina e uniforme de massa corrida ou massa acrílica sobre o teto, trabalhar em seções pequenas para facilitar a aplicação e evitar que a massa seque antes de ser alisada. Deixar secar completamente conforme o tempo indicado pelo fabricante. Lixar a superfície com lixa de grão fino para obter uma superfície lisa.
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ED-9081 
Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos conforme padrão existente, assentados sobre emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do fabricante. Os azulejos deverão ser assentados no local definido pela fiscalização.
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PLACA SOLAR E REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO EM SUPORTE APROPRIADO.
Serão instalados por profissionais devidamente qualificados, mantendo as características do equipamento, conservação e devida capacidade de carga; sendo o mesmo responsável pelos equipamentos. 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA PLACAS SOLAR, EXCLUSIVE PLACA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANT ED-20603
Toda estrutura deverá ser confeccionada em chapa de aço instalada sobre o telhado, onde irá receber as placas devendo ser vedada para não ter vazamento.
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ED-50266

 A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto e luz).
 Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
 Será lavado convenientemente, e de acordo com as especificações, o piso, bem como os revestimentos de azulejos, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.
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