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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Cambará – Pr.
NOME DO BEM: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL PRIMÁRIO



Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DOMUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. Conjunto de Britagem móvel, (novo) construído sobre chassi duplo
	
	

	1.1. MARCA/MODELO
	Indicar
	     

	1.2 Peso do conjunto 
	11.000 Kg
	

	1.3 Estrutura do britador
	fabricada em aço SAE 1020, com espessura mínima de 50 mm, peso de 4.500kg; - Queixo em aço fundido com (04) quatro rolamentos específicos para operação de britagem; - Abertura da boca de saída de 1” a 3”, com produção mínima de 08 a 16m³/h; - Mandíbulas em liga de manganês; - Chassi do conjunto com rigidez torcional, dotado com dois (02) eixos equipados com pneus, sendo um direcional, fabricado em chapa de 1/2" com reforço interno anti-torção; - Conjunto de sapatas com 03 níveis de regulagem de altura, fixadas nos elementos de travamento do chassi
	

	1.4 Acionamento do britador
	Acionamento do britador por motor estacionário 04 cilindros a Diesel com potência mínima de 98 cv, com transmissão de força; - Sistema hidráulico com bomba de engrenagens dupla, com vazão nominal e pressão de trabalho compatíveis com a operação de britagem; - Dois (02) comandos hidráulicos individuais, para acionamento da esteira transportadora e para acionamento da caixa vibratória, com vazão nominal e pressão de trabalho compatíveis com a operação de britagem
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	1.5 Caixa vibratória
	Caixa vibratória composta de dois eixos excêntricos e engrenagens banhadas a óleo; - Silo alimentador de no mínimo 04 (quatro) m³, fabricado em chapa 8mm; - 


	

	1.6 Esteira transportadora
	Esteira transportadora com comprimento mínimo de 7.000 mm e largura mínima de 550 mm e correia transportada 20" com 03 lonas 
	

	1.7 Cambão
	Cambão para movimentação de fácil acesso
	

	1.8 FINAME
	Equipamento com código FINAME.
	

	2. PENEIRA VIBRATÓRIA
	
	

	2.1 Peneira vibratória
	PENEIRA VIBRATÓRIA (2400 mm x 1500mm), com 1 deck para separação de materiais finos, fabricado em chapa de aço A36 de 8 mm, separador fabricado em aço 1045, redondo maciço em dois níveis, montado em módulos, acionamento através de vibro motor trifásico de 1,15 kW, 1.500 RPM. Sustentado por 4 molas junto aos chassis de viga I, estrutura em fabricada em viga I alma 2 de 4”, com reforços laterais
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	3.  ESTEIRAS TRANSPORTADORAS
	
	

	3.1  Esteira transportadora
	 Esteira transportadora de 20” com 6 metros de comprimento com três lonas de 3/16-1/16, fabricada em treliça de 1.1/2x1/4 com roletes carga e retorno, rolete de tração e retorno acionada através de redutor com motor elétrico trifásico de 3cv, estrutura para sustentação
	     

	3.2  Esteira transportadora
	Uma esteira transportadora de 30” com 6 metros de comprimento com três lonas de 3/16-1/16, fabricada em treliça de 1.1/2x1/4 com roletes carga e retorno, rolete de tração e retorno acionada através de redutor com motor elétrico trifásico de 5cv, estrutura para sustentação. Rolete magnético para separação de materiais ferrosos.
	     

	4.  GERADOR DE ENERGIA
	
	

	4.1 Gerador de energia
	Gerador de energia potência ativa 26 kva 380/220V sem carcaça, tocado por motor de 4 cilindros turbinado a diesel, composta por painel de instrumentos e acionamento. Tanque de combustível capacidade de 80 litros , consumo médio de 9 litros hora, ruído de 75 dB A.
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	5.  PAINEL DE CONTROLE
	
	

	5.1 Painel de controle
	Painel simples de acionamento para a peneira vibratória e correias transportadoras.
	     

	6. CARRETA RODOVIÁRIA REFORÇADA E REBAIXADA
	
	

	6.1. Nº de eixos
	dotado com dois (02) eixos equipados com pneus, sendo um direcional
	     

	6.2. Tipo de Pneu
	Indicar
	     

	6.3. Dimensões dentro das normas do CONTRAN
	
	

	6.4. Peso do Conjunto
	11.000Kg
	     

	6.5.1 Comprimento
	10,62m
	     

	6.5.2. Largura
	2,49m
	     

	6.5.3. Altura total (pronta)
	3,32m
	     

	6.6. Assoalho lateral
	Em chapa tela antiderrapante
	     

	6.7. Circulação
	Liberada para rodovias e estradas em geral
	     

	6.8. Adesivo do Programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	7.0. Garantia do Conjunto móvel de Britagem
	12 (doze) meses da entrada em operação
	     

	7.1 ART
	ART do Equipamento
	     

	7.2 Documentação
	Ficha técnica do objeto com folder ou catálogo do equipamento;
	     

	7.3 Despesas
	Valor da Proposta comercial já incluir despesas com impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciais, fiscais e comerciais.
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	8. TREINAMENTO
	
	

	8.1. Treinamento Operadores e mecânicos 
	16 (dezesseis) horas para entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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