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 - 2024 - SECID

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE:      
Prefeitura Municipal de ATALAIA
NOME DO BEM: CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA - tipo BROOKS

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	[image: image1.jpg][image: image2.jpg]FORMTEXT 

     


	1.1. FABRICAÇÃO/MOELO (Ano)
	2023/2023 (novo, zero km)
	

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	Indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	200 CV
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Tipo de transmissão
	Mecânica
	     

	2.2.2. Número de marchas à frente
	6 (seis) marchas
	     

	2.2.3. Tração 
	4x2 com dupla redução 
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso equipamento (kg)
	Indicar
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) 
	Indicar
	     

	2.3.3. Peso bruto total homologado (kg)
	16.000 kg 
	     

	2.3.4. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível para instalação do equipamento
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	2 (dois) eixos
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo
	Hidráulica
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo
	Avançada em chapa de aço
	     

	2.7. PNEUS
	Da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS 
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro 
	Sim, da linha de montagem, especificar medidas
	     

	2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à cabine
	Sim
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Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01(UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	Compatível com o PBT do caminhão
	     

	2.8.4. Caixa de Ferramentas
	Indicar, conforme exigências do Código de Nacional de Trânsito e Normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	3. GUINDASTE HIDRAULICO BROOKS
	
	

	3.1. CAPACIDADE de Lançamento (Kg)
	Indicar
	     

	3.2 CAPACIDADE de Carga (Kg)
	Indicar
	     

	3.3. Comando hidráulico
	Com acionamento Bilateral 
	     

	4. PLATAFORMA
	
	

	4.1. Plataforma Metálica e Guindaste em aço estrutural 
	ABNT-1010/20, ABNT-1045, SAC-350, ST 52,3 ou ASTM-A106
	     

	4.1.1. Capacidade de transporte Caçamba(s) 
	01 (UMA) Caçamba
	     

	5. CAÇAMBAS 
	
	

	5.1. Estrutura da(s) Caçamba(s) (laterais e fundo)
	Em chapa de aço 1010/1020 3,0 mm com reforço na parte superior e reforço central em viga U.
	     

	5.2. Capacidade (m³)
	3,0 (três) m³
	     

	5.3. Dimensões - Larguras boca e fundo (mm)
	Indicar
	     

	5.4. Altura e Comprimento (mm)
	Indicar
	     

	5.5. Quantidade de Caçamba(s) 
	1 (uma) caçamba
	     

	5.6. Pintura
	Em esmalte sintético linha automotiva
	     

	5.7. Tipo de Engate 
	Engate por basculamento em ferro.
	

	6. ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
	
	

	6.1. Para-Choque Traseiro 
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
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	6.2. Protetor de ciclista
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
	     

	6.3. Faixa refletivas
	Sim, no equipamento e nas caçambas
	     

	6.4. Outros acessórios
	Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica
	

	7. Garantia do conjunto (caminhão equipamento)
	12 (doze) meses da entra em operação
	     

	8. Treinamento de Mecânicos e Motoristas (Duração)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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