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LOTE Nº: 01
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal TERRA BOA – Pr.

NOME DO BEM: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA






	DISCRIMINAÇÃO
	EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	Quantidade/
Unidade
	ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	01. COMPUTADOR
	Computador Desktop com processador com 4 núcleos, 8 threads, clock de 3.3 Ghz, cache 12MB, barramento do sistema 8 GT/s, conjunto de instruções 64-bit, litografia de 10 nm, TDP máximo 60 W, suporta resolução 4k, suporte a virtualização, soquete LGA 1700; Placa Mãe socket 1700 compatível com suporte a processadores 10 nm, 2 soquetes DDR4 DIMM suportando até 64 GB 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MT/s, Dual Channel com suporte a XMP, processador gráfico integrado com suporte à resolução a 4096x2160, 2x Slot M.2 (Key M) tipo 2242/2260/2280 com suporte PCIe 4.0 x4, 1x PCI Express x16 (4.0), 1x PCI Express x1 (3.0), 4x portas SATA 6Gb/s, placa de rede gigabit, áudio de alta definição de até 7.1 canais, portas traseiras PS/2 (porta para mouse/teclado), DisplayPort1.4/HDMI 2.0/D-Sub/RJ45/2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Tipo-A, 3x jacks de áudio, Bios 128 Mbit flash, 8 GB; Memória RAM DDR4 8GB 3200 MT/s CAS CL16, XMP, com dissipador de calor; SSD 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0x4 mínimo 3500MB/s em leitura e 2100MB/s em gravação, MTBF de 1.5 milhões de horas, com dissipador de calor; Gravador CD/DVD preto Sata DVD 24x, CD 48x; Fonte 400w, PFC ativo, selo 80 Plus White; Gabinete de no mínimo 2 baias, USB frontal, compatível com ATX e Micro ATX, Bordas internas dobradas, cooler Interno adicional, altura mínima de 390mm; Combo Teclado e Mouse, cor preto, sendo o Teclado USB ABNT2 com peso mínimo de 500g, design resistente a derramamento de líquidos, altura do teclado ajustável, luz indicadora da tecla Caps Lock, NumLock e Scroll Lock, comprimento do cabo de no mínimo 180cm e até 10 milhões de toques de tecla, e Mouse USB com altura de no mínimo 113 mm, largura 62 mm, profundidade 38 mm e 1000dpi, rolagem line-by-line  com rolamento óptico, peso mínimo de 90g e comprimento do cabo de no mínimo 180cm; Caixa de áudio USB preto, blindagem eletromagnética, conexão áudio P2 com entrada frontal para conexão de fone de ouvido; Filtro de linha padrão 10A com 6 tomadas; Windows 11 ou Superior original com etiqueta compatível com ingresso em domínios de rede; Garantia de 1 Ano.
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	02.  HD EXTERNO
	Armazenamento USB externo de mesa com capacidade de 20 Terabytes em disco de 3.5”; Conexão USB 3.0 ou superior; Compatível com Sistema Operacional Windows e macOS; Fonte de alimentação externa e cabo USB incluso; Garantia de 1 ano.
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	03. IMPRESSORA
	Impressora laser monocromática multifuncional: Impressão duplex automática, cópia, digitalização, e-mail; Velocidade de impressão preta até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta); Tempo da primeira página até 6,7 segundos; Velocidade de cópia: Até 48 ppm (A4) / 50 ppm (Carta); Velocidade de Digitalização: Simples: até 28 ipm / 20 ipm (preto/colorido); Duplex: até 56 ipm / 40 ipm (preto/colorido); Resolução de impressão: preto de no mínimo 1200x1200 dpi; Resolução óptica digitalização até 1200 x 1200 dpi; Alimentador automático de documentos com capacidade mínima de 70 páginas; Bandeja multiuso com Capacidade mínima de 100 folhas; Bandeja 2 com capacidade mínima de 250 folhas; Ciclo mensal médio de 90.000 páginas; Conectividade padrão porta USB 2.0 de alta velocidade ou superior; Porta de rede Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T incorporada; Compatível com Windows; Display: Tela de toque intuitiva Colorido de no mínimo 3,5’’; Memória Padrão de no mínimo 512MB; Velocidade do processador de no mínimo 1200MHz; Alimentação em 110 Volts; Garantia de 1 Ano. 
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	04. MONITOR
	Monitor LED IPS de 21,5" widescreen 16:9 com resolução Full HD 1920 x 1080 @ 75 Hz, tempo de resposta de 5 ms (GtG), brilho de 250 nits, contraste estático de 1000:1 e palheta de cores com suporte até 16,7 milhões de cores; Distância entre pixels de 0,25 mm; Ângulo de visão amplo de 178° (horizontal e vertical); Ajustes ergonômicos de inclinação, pivô para rotação vertical e altura com regulagem; Tratamento da tela com antirreflexo; Conexões traseiras: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 e 1x VGA; Medidas do produto com suporte (largura x profundidade x comprimento) 48,91 x 21,15 x 45,7 cm e peso de no máximo 4,7Kg; Deve conter cabos DisplayPort, HDMI, alimentação CA entre outros; Alimentação 100 - 240 VCA, 50/60 Hz com consumo máximo de 54W; Garantia de 1 Ano.
	75
	

	05. NOTEBOOK
	Notebook com tela de LCD LED de 16", nível IPS, aspecto de 16:10 FHD+ (1920x1200), 144Hz; Equipado com processador de 8 núcleos híbridos e 12 threads, frequência base Performance-core de 2.2 GHz e Efficient-core 1.6 GHz compatíveis com a tecnologia Turbo Boost para expansão de clock, cache total mínimo de 12 MB, litografia de 10 nm, conjunto de instruções 64-bit, suporte a tecnologias de Virtualização e Deep Learning Boost; Placa gráfica dedicada com arquitetura Ada Lovelace, deve possuir 2.560 núcleos de processamento paralelos (CUDA Cores ou equivalentes), memória dedicada de 6 GB do tipo GDDR6, operando em barramento de 96 bits, frequência de operação em modo de aceleração (boost clock) entre 1.605 MHz e 2.370 MHz, potência gráfica total (TGP) configurável, com faixa operacional entre 35 W e 115 W, conforme implementação do fabricante, suporte a Ray Tracing, DLSS3 ou equivalente, DirectX 12 Ultimate ou padrão equivalente; Memória RAM de 16 GB de memória RAM DDR5 em Dual Channel, expansível, com frequência de 5200 MHz ou superior; Armazenamento interno SSD NVMe PCIe 4.0 de no minimo 512 GB e suporte a expansão via slot adicional M.2 NVMe; Conectividade em Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax)+, Bluetooh 5.3 Dual band; Portas físicas 1x RJ45 LAN port, 1x Thunderbolt 4 com suporte para DisplayPort, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C com suporte para DisplayPort / Power delivery / G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x Conector de áudio combo 3.5mm; WebCam HD com recurso de privacidade; Alto-falantes estéreo com áudio aprimorado e cancelamento de ruído por IA compatível com Dolby Atmos e certificação Hi-Res; Teclado retroiluminado ABNT2 e touchpad de precisão com tecnologia multitoque; Estrutura reforçada conforme padrão militar MIL-STD-810H, acabamento na cor cinza, sistema de refrigeração avançado com múltiplos heatpipes e ventoinhas otimizadas; Sistema Operacional Windows 11 original. Garantia de no mínimo 1 ano.
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	06. PROJETOR
	Projetor de imagem e vídeo com sistema de projeção 3LCD: utiliza um obturador de cristal líquido (LCD) com três painéis separados, cada um responsável por uma das cores primárias RGB (vermelho, verde e azul). A luz da lâmpada/laser é dividida nas três cores, passa por cada painel LCD individual, e depois é combinada novamente para formar a imagem final projetada; Cada painel possui um chip dedicado, totalizando três chips, garantindo imagens coloridas precisas e de alta qualidade; Tamanho do LCD 0,67 polegadas (C2fine ou equivalente); Método de condução matriz ativa TFT de polisilício com número de pixels 2.304.000 pontos (1920 x 1200) x 3 por chip, resolução nativa 1920 x 1200 (WUXGA) e redimensionamento 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 1024,1400 x 1050; Razão de aspecto suporta 16:10; Brilho da cor: Emissão de luz em cores de 7.000 lúmens e branco de 7.000 lúmens; Relação de contraste 2.500.000:1; Uniformidade do brilho (característica) 86%; Reprodução da cor até 1.070 bilhões de cores; Distância de projeção 50" - 500"; Distância projetada Tela de 80” (2,33 - 3,78 m); Deslocamento de lente vertical: ± 50% e horizontal: ± 20%; Correção trapezoidal vertical: aproximadamente 30 graus e horizontal aproximadamente 30 graus; Tecnologia de iluminação Diodo laser; Vida útil da fonte de luz: Normal de aproximadamente 20.000 horas e estendido em 30.000 horas; Método de projeção Montagem frontal / traseira / teto; Lente de Projeção: Tipo Zoom óptico (manual) / Foco (manual), Número F 1.5 - 1.7, distância focal 20,0 mm - 31,8 mm, relação de zoom óptico 1 - 1,6x, faixa de relação de alcance 01,35 - 02,20; Interfaces: 2x HDMI, HDMI Out, 2x VGA, Saída de monitor: Mini D-Sub de 15 pinos, HDBaseT; Entrada de áudio: 2xMini estéreo; Saída de áudio variável: Mini estéreo, conector USB tipo B, conector USB tipo A, serial RS-232c, LAN com cabo RJ-45 e Wi-Fi 802.11b / g / n (2,4 GHz); Auto falante de 10w embutido; Fonte de alimentação 100 – 240 50/60Hz CA; Incluso cabo de alimentação, cabo HDMI, controle remoto do projetor com baterias; Garantia de no mínimo 1 ano.
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	07. SISTEMA DE SOM
	· 1 (uma) caixa de som ativa de 15 polegadas com driver de compressão de alta frequência, em polipropileno (PP) com grelha metálica, pontos de suspensão M10, soquete de poste de 36 mm e alças ergonômicas; Woofer personalizado de 15″ e driver de compressão 1″ (modelo 2414H ou equivalente) para a alta frequência com imá de neodímio; Amplificação integrada: 1.300 W pico / 650 W RMS; Resposta de frequência em aproximadamente de 45 Hz a 20 kHz (‑10 dB) / 55 Hz a 20 kHz (-3 dB); Pressão sonora máxima (SPL) aproximadamente 128 dB; Cobertura direcional: aproximadamente 90° horizontal × 60° vertical; Conectividade: 2 entradas combo XLR/¼″ (mic/linha), saída XLR “thru” para encadeamento de caixas; Entrada Bluetooth 5.0 para streaming e controle via app; DSP Interno:  Equalização (EQ) de 3 canais, crossover digital, limitação de volume/proteção de falantes, delay/Atraso, supressão de feedback e presets e ajustes de ambiente; Funções de DSP podem ser acessadas pela Tela de LCD Colorida Retroiluminada na parte traseira da Caixa; Canal de passagem de cabos na parte inferior; Roscas padrão M10 para prender ganchos ou suportes de teto/parede; Dimensões da caixa: 716X538x438(AxLxP)mm com aproximadamente 17kilos;  Garantia mínima de 1 Ano.

· 1 (um) Tripé para caixa de som de alta resistência e estabilidade em aço carbono com tubo de 35mm e capacidade de carga de até 50 quilos; Altura máxima em até 1,80 cm; Altura ajustável, 2 (duas) travas de segurança, roldanas reforçadas; Garantia de 1 ano.

· 1 (um) Mesa de som analógica compacta de 6 canais que funciona como interface de áudio USB; Entradas: 2 canais de entrada mono (pré-amplificador MIC/LINE e combo XLR/TRS) e 2 canais de entrada estéreo (linha); Saídas: Saída principal (MAIN OUT) balanceada, saída para gravação/rec (REC OUT) via RCA estéreo; Interface USB 2-in/2-out + Media Player + Bluetooth: Interface de áudio USB-C integrada para reprodução e gravação (2 entradas / 2 saídas) com qualidade de 24bits / 48 kHz, Media player via entrada USB ou conexão Bluetooth; Equalização & filtros: Canais mono: EQ de 3 bandas (HI ~12 kHz, MID ~2.5 kHz, LOW ~80 Hz) ± 15 dB e Canais estéreo: EQ de 3 bandas; Filtro passa-alta (high-pass) para canais mono em ~80 Hz, com inclinação de ~18 dB/oitava; Phantom Power: +48 V disponível nas entradas de microfone; Processador de efeitos DSP interno: 24 presets digitais de 24 bits (reverb, delay, chorus, modulações) integrados; Faixa de resposta de frequência: cerca de 20 Hz a ~24 kHz com variação +0.5/-1.5 dB em +4dB nível, sobrecarga de aproximadamente 620 Ohms; THD (distorção harmônica total): Exemplos fornecidos — 0,02% @ +14 dB 20-20kHz, em ganho mínimo; 0,09% @ +24 dB, 1 kHz, mínimo ganho; Alimentação / Potência: Bivolt automático (100-240 V, 50/60 Hz), potência consumida cerca de 7 W; Peso menor que 1.40kg; Garantia mínima de 1 ano.

· 1 (um) Cabo de áudio profissional com 10 metros de comprimento, equipado com conector XLR (Canon profissional) macho de no mínimo 7cm de profundidade em uma das extremidade e conector P10 (TS ou TRS, conforme o modelo) na outra extremidade; Cabo com blindagem, revestimento resistente e flexível e condutores de cobre.

· 1 (um) Cabo de áudio estéreo com 10 metros de comprimento, ideal para conectar dispositivos como notebook, celular, tablet ou qualquer equipamento com saída P2 (3,5 mm) diretamente a mesa de som ou equipamento com entrada P10; Conectores P2 (3.5mm) em uma das extremidades e P10 (6,35mm) na outra extremidade. Cabo com blindagem, revestimento resistente e flexível e condutores de cobre;

· 1 (um) Cabo Hdmi 2.1 Fibra Óptica 10 Metros 8k 60hz UltraHD 48Gbps; Transmissão em 8K a 60 Hz e 4K a 144 Hz e largura de banda de 48 Gbps; Revestimento em liga de zinco, conectores banhados a ouro e sobrecapas reforçadas, proteção adicional nas pontas.
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	08. WIFI
	· 1 (uma) solução de rede corporativa que inclui roteador, gateway, switch e controlador de rede em um único dispositivo; Hardware no formato de 1U com processador de no mínimo 4 nucleos e velocidade de 1.7Ghz; Memória RAM de 4GB DDR4 ou superior; Armazenamento Interno de 16GB e com baia para HDD NVR de 3.5”; Interfaces de rede: 8x portas LAN RJ‑45 GbE, 1x porta WAN RJ‑45 GbE, 1x porta SFP+ LAN 10 Gbps, 1x porta SFP+ WAN 10 Gbps; Botões físicos de Reset; Display de LCD sensível ao toque de 1,3”; Throughput IDS/IPS 3.5 Gbps; Suporta mais de 1000 (mil) usuários conectados; Firewall de Camada 7 com consciência de Aplicação,  prevenção de Intrusão (IPS/IDS), bloqueio de anúncios, assinaturas IDS/IPS com mais de 55.000+ (cinquenta e cinco mil) com CyberSecure; VPN de Site para Site, OpenVPN, servidor VPN, cliente VPN; Networking com QoS Avançado, qualidade da Internet e relatório de Interrupções, roteamento de WAN e VPN baseado em políticas, servidor DHCP personalizável, Proxy IGMP; certificações CE, FCC, IC, Anatel, SRRC. Entrada AC universal de 100—240V AC, 50/60 Hz e entrada para alimentação DC redundante, Garantia de 1 Ano.

· 6 (seis) pontos de acesso (Access Point) com área de cobertura de 140m² ou superior e 300 (trezentos) ou mais usuários conectados, montagem de teto ou parede, alimentação PoE; Interface de Rede RJ45 1/2,5 GbE; Material em Policarbonato, metal e estrutura na cor branca; LEDs de Sistema; MIMO: 2×2 (DL/UL) em todas as bandas (2,4 / 5 / 6 GHz) e ganho da antena: 2,4 GHz a 4 dBi; 5 GHz a 6 dBi; 6 GHz aproximadamente a 5.7 dBi e taxa de dados: 2,4 GHz a 688 Mbps; 5 GHz aproximadamente a 4,3 Gbps; 6 GHz aproximadamente a 5,7 Gbps; Suporta Wi‑Fi 7 (802.11be) tri‑band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), 802.11ax, 802.11ac e 802.11n; Recursos como direcionamento de banda, passpoint (Hotspot 2.0), portal de hotspot cativo, chave pré-compartilhada privada (PPSK), limitação de velocidade do WiFi, Isolamento de dispositivo do cliente; Certificações CE, FCC, IC, Anatel; Garantia de 1 Ano.

· 1 (uma) caixa de Cabo de Rede UTP categoria 6, 100% cobre eletrolítico, condutor 23 AWG, composto por 4 pares trançado e capa externa em composto retardante à chama com baixo nível de emissão de fumaça (LSZH) conforme IEC 60332-3; O cabo deverá ser fornecido em bobinas do tipo RIB (reel in a box), com gravação sequencial métrica decrescente no revestimento externo, permitindo o reconhecimento imediato do comprimento restante da bobina; Possuir certificado de desempenho elétrico (VERIFIED) emitido por laboratório de terceira parte conforme especificações da norma ANSI/TIA-568.2-D categoria 6, além de certificação Anatel, possuir impresso na capa externa: nome do fabricante, marca do produto e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação; Apresentar, em catálogo técnico oficial do fabricante ou laudo ETL VERIFIED, os valores típicos de desempenho elétrico para atenuação, NEXT, PSNEXT, RL e ACRF, nas frequências de 100, 200, 350, 550 e 600 MHz e atender às seguintes normas: IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034-2, UL 444, ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705, além de conformidade com a diretiva RoHS; Garantia de 1 ano.
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	09. GARANTIA
	Garantia mínima de 1 ano após a entrega
	
	


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal
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