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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 01/2024- SMDU

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Fundamentação: Art 27 Inciso I do Decreto Municipal Nº 01/2024.

Quitandinha possui caracteristica topografica de planalto com ondulações e elevações moderadas, vasta extenção de estradas rurais majoritariamente pavimentadas com revestimento primario. Manter estas vias não pavimentadas em boas condições é vital para o funcionamento eficiente e seguro de diversas comunidades. Além de proporcionar acesso eficiente a áreas remotas, estradas bem conservadas contribuem significativamente para a segurança nas viagens, especialmente em regiões geograficamente desafiadoras.
O desenvolvimento econômico regional é impulsionado por estradas em bom estado, facilitando o transporte de mercadorias e serviços essenciais, e promovendo o comércio local. A conectividade social também é beneficiada, assegurando que comunidades isoladas tenham acesso a serviços fundamentais como saúde e educação.
Atualmente a manutenção destas vias ocorre de maneira initerrupta onde em muitos lugares o ensaibramento acaba não sendo efetuado pois, a Administração dispõe de apenas duas escavadeiras para a extração do cascalho (saibro) para atender todo território municipal, com isso há a necessidade de otimizar este trabalho.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Fundamentação: Art 27 Inciso II do Decreto Municipal Nº 01/2024.

· Não se aplica, pois o Plano de Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Quitandinha para o ano de 2023/2024 ainda não fora elaborado à época da realização deste estudo técnico preliminar.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Art 27 Inciso III do Decreto Municipal Nº 01/2024.
Para que o interesse público seja sanado, e a demanda existente seja devidamente atendida, a contratação a ser realizada deve contemplar, no mínimo, os seguintes requisitos:
· Fornecer peças de qualidade com especificações conforme edital para que tenham adaptação adequada;
· Apresentar folder e descritivo técnico para avaliação das condições previstas no edital.
· A contratada deve instalar a peça para não haver conflito de encaixe conforme solicitado;
· A instalação do equipamento com garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e instalação fica por conta da contratada, que deverá fornecer os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
· No ato da entrega e contratada deverá realizar testes de funcionamento completos dos equipamentos, incluindo operação de todos os sistemas e funções, para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.
· Certificado de compatibilidade dos equipamentos.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Fundamentação: Art 27 Inciso IV do Decreto Municipal Nº 01/2024.

· Estima-se que 1 unidade de ripper escarificador, 1 unidade de engate rápido hidraulico e 1 unidade de caçamba com 5 dentes 1200mm, será suficiente para atender a demanda e aumentar o desempenho da escavadeira.
· Esta quantidade foi definida com base no saldo remanescente do recurso recebido do Governo de Estado através da SEAB com o Termo de Convênio 330/22-SIT 56.464 - Escavadeira Hidráulica, saldo este que será utilizado para aquisição dos equipamentos.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO
Fundamentação: Art 27 Inciso V do Decreto Municipal Nº 01/2024.

Para otimizar a extração de saibro podemos observar as seguintes soluções com seus prós e contras:
1. Utilização de Implementos Adequados: Equipar cada escavadeira com os implementos mais adequados para as tarefas específicas que elas executarão. Por exemplo, uma escavadeira pode ser equipada com um ripper escarificador para preparar o solo, enquanto a outra pode usar uma caçamba de carregamento para movimentar o saibro.
A escolha dos implementos adequados para as escavadeiras é crucial para garantir a eficiência e a segurança das operações de extração de saibro. Aqui estão alguns dos prós e contras associados à utilização de diferentes tipos de implementos:
Ripper Escarificador:
Prós:
Preparação do Solo: O ripper escarificador é especialmente útil para quebrar o solo compactado ou rochoso, facilitando a escavação.
Aumento da Eficiência: Ajuda a aumentar a eficiência da escavadeira ao preparar o solo para a escavação principal, reduzindo o esforço necessário para penetrar o solo.
Versatilidade: Pode ser usado em uma variedade de tipos de solo, incluindo solo duro e pedregoso.
Contras:
Limitações de Profundidade: Alguns rippers têm limitações de profundidade, o que pode ser uma desvantagem ao lidar com camadas profundas de solo compactado.
Potencial de Danos ao Equipamento: Se não utilizado corretamente, um ripper escarificador pode causar danos à escavadeira ou ao implemento, especialmente se encontrar objetos duros ou imprevistos no solo.
Caçamba de Carregamento:
Prós:
Manuseio Eficiente de Materiais: As caçambas de carregamento são projetadas especificamente para carregar materiais, como saibro, facilitando o processo de movimentação de grandes volumes de material.
Capacidade de Carregamento: Permitem carregar grandes quantidades de saibro de uma só vez, aumentando a produtividade da escavadeira.
Contras:
Limitado para Preparação do Solo: Não é tão eficaz quanto o ripper escarificador na preparação do solo, especialmente em solo compactado ou rochoso.
Menor Precisão: Em comparação com outros implementos mais específicos, como o ripper, as caçambas de carregamento podem ter menor precisão em certas tarefas de escavação.

2. Contratação de empresas especializadas para extração de saibro:
Contratar uma empresa especializada em extração de saibro pode ter várias vantagens e desvantagens, dependendo das necessidades específicas do projeto e das circunstâncias envolvidas. Aqui estão alguns dos principais prós e contras:
Prós 
Experiência e Expertise: Empresas especializadas em extração de saibro geralmente possuem conhecimento especializado e experiência na operação de equipamentos e técnicas de extração, o que pode resultar em uma extração mais eficiente e eficaz.
Maquinário Especializado: Essas empresas geralmente possuem maquinário especializado e equipamentos específicos para a extração de saibro, o que pode resultar em uma operação mais eficiente e produtiva.
Redução de Custos Operacionais: Contratar uma empresa pode reduzir os custos operacionais para a Administração, pois elimina a necessidade de adquirir e manter equipamentos especializados, bem como de contratar e treinar pessoal para operá-los.
Contras 
Custo Financeiro: Contratar uma empresa especializada pode ser mais caro inicialmente do que realizar a extração internamente, especialmente se o projeto for de curto prazo ou de menor escala.
Dependência Externa: Ao terceirizar a extração de saibro, o cliente pode se tornar dependente da empresa contratada para fornecer os serviços necessários, o que pode resultar em menos controle sobre o processo e prazos dependentes da disponibilidade da empresa.
Qualidade e Confiabilidade: A qualidade e confiabilidade do trabalho realizado pela empresa contratada podem variar, dependendo de sua reputação, recursos e compromisso com o serviço ao cliente. Isso pode representar um risco para a Administração, especialmente se a empresa não atender às expectativas ou padrões de qualidade exigidos.
Flexibilidade Limitada: Contratar uma empresa para a extração de saibro pode limitar a flexibilidade do cliente em adaptar o processo às necessidades específicas do projeto ou fazer ajustes conforme necessário ao longo do tempo.
Gerenciamento de Terceiros: A Administração ainda é responsável por gerenciar e supervisionar o trabalho realizado pela empresa contratada, o que pode exigir tempo e recursos adicionais para garantir que o projeto seja concluído conforme o planejado.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Art 27 Inciso VI do Decreto Municipal Nº 01/2024.
· Após exaustivas pesquisas de fontes de preços no sistema, o qual compreende o Art.367 incisos I, II, III e IV do Decreto Municipal 01/2024, não fora possível estimar os respectivos valores, pois os preços encontrados são referentes a serviços e não correspodem com a realidade da nossa aquisição.
· Na tabela a seguir, estão demonstrados os orçamentos de três empresas para a compra dos itens.

	AB20 COMERCIAL 

	EQUIPAMENTO
	QUANTIDADE
	VALOR

	Ripper Escarificador:
	01
	R$46.816,87

	Engate rápido hidráulico
	01
	R$71.678,20

	Caçamba com 5 dentes
	01
	R$86.149,80

	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
	R$204.644,87



	TRATOR VALLY 

	EQUIPAMENTO
	QUANTIDADE
	VALOR

	Ripper Escarificador:
	01
	R$45.700,00

	Engate rápido hidráulico
	01
	R$70.402,00

	Caçamba com 5 dentes
	01
	R$72.345,00

	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
	R$188.447,00



	NOBEL MECÂNICA 

	EQUIPAMENTO
	QUANTIDADE
	VALOR

	Ripper Escarificador:
	01
	R$47.355,00

	Engate rápido hidráulico
	01
	R$72.345,00

	Caçamba com 5 dentes
	01
	R$89.040,00

	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
	R$208.740,00



	MÉDIA DE PREÇOS 

	EQUIPAMENTO
	QUANTIDADE
	VALOR MÉDIO

	Ripper Escarificador:
	01
	R$46.623,96

	Engate rápido hidráulico
	01
	R$71.475,07

	Caçamba com 5 dentes
	01
	R$87.544,60

	VALOR TOTAL MEDIANO
	R$205.643,63




· Total médio comparando os três orçamentos R$ 205.643,63 (Duzentos e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos)


7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Fundamentação: Art 27 Inciso VII do Decreto Municipal Nº 01/2024.

Esse processo licitatório visa garantir transparência, concorrência justa e a obtenção do melhor custo-benefício para a administração pública. Todos os passos são conduzidos de acordo com as leis e regulamentos pertinentes à contratação pública.
· Os produtos deverão atender às normas técnicas 
· Quando solicitado, apresentar folder descritivo técnico para avaliação. 
· A empresa deverá realizar inspeções de qualidade nos produtos finais antes da entrega, garantindo que estejam livres de defeitos e atendam às especificações técnicas estabelecidas.
· O empenho será enviado via email, a partir do seu envio a contratada  devera  efetuar a entrega dentro do prazo estipulado de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30.
· A entrega deverá ser efetuada em todo território municipal.
· Horário de recebimento das 08:30 ás 16:00
· Os pedidos serão realizados de acordo com a necessidade da Administração durante a vigencia do contrato.
· A forma de pagamento será em até 30 dias após a liquidação da NF.
· O instrumento de contratação selecionado para este processo foi o contrato, essa escolha foi embasada na conformidade dos objetos licitados com as especificações do artigo 290, incisos I, II e IV, do Decreto Municipal 01/2024.

Com a solução escolhida, também foi definido os equipamentos a serem adquiridos, visto a necessidade da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, sendo as especificações mínimas, as seguintes:
	DESCRIÇÃO
	CARACTERISTICAS

	RIPPER ESCARIFICADOR
	Ripper escarificador com dente em aço hardox peso de 490kg classe aplicável 13-28 toneladas, com suporte de união, pinos, e buchas para instalação e dentes com suporte e trava, compatível com escavadeira Hyundai R260Lc, com instalação do equipamento e garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e instalação.

	ENGATE RÁPIDO HIDRAULICO
	Engate rápido hidráulico, estrutura em aço hardox com vazão mínima de 10-20L/min, pressão mínima do cilindro 40-320BAR, compatível com escavadeira hidráulica de esteira marca Hyundai modelo R260LC, para engate de caçamba escavadeira e ripper escarificador, com instalação completa do equipamento , incluídos 2 pinos temperados de alta resistência, kit de instalação e garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e instalação.

	CAÇAMBA COM 5 DENTES
	-Caçamba com 5 dentes 1200MM de largura para rocha, com estrutura básica em aço estrutural de alta resistência aço quarf/hardox 500, alças em aço de alta resistência mecânica, bordas com dureza mínima de 345HBA 499HB, a parte de desgaste frontal configurada em aço quard/hardox 450, compatível com escavadeira hidráulica de esteira marca Hyundai modelo R26LC, com instalação do equipamento e garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e instalação. 
-Bojo espessura 5/8 pol” , material aço 1020 quantidade 01
-Faca frontal (lamina) espessura 1.1/2” material aço hardox 450 quantidade 01.
-Lateral espessura 5/8” material aço 1020 quantidade 02.
-Revestimento lateral espessura 5/8” material aço quard/hardox 450 quantidade 04.
-Faca lateral espessura 1” material aço quard/hardoz 450 quantidade 02.
-Placa transversal espessura 1” material aço quard/hardox 450 quantidade 10.
-Revestimento do fundo interno espessura 5/8” material aço quard/hardox 450 quantidade 01
-Acoplamento espessura 1” material aço 1020 quantidade 02
-Viga central espessura 1” material aço 1020 quantidade 01
-Viga lateral espessura 1” material aço 1020 quantidade 02.
-Chapa de fechamento espessura 1” material aço 1020 quantidade 02.



8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Fundamentação: Art 27 Inciso VIII do Decreto Municipal Nº 01/2024.

Considerando que a contratação tem como objeto aquisição de peças para um mesmo equipamento se entende como melhor solução a aquisição por apenas um lote, garantindo consistência e compatibilidade entre os equipamentos, evitando problemas de integração ou incompatibilidade entre diferentes componentes.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Fundamentação: Art 27 Inciso IX do Decreto Municipal Nº 01/2024.

Ao comprar equipamentos para escavadeira visando melhorar o desempenho na extração de saibro, os resultados pretendidos são:
1. Aumento da Produtividade: Espera-se que os novos equipamentos melhorem a produtividade da operação, permitindo a extração de saibro de forma mais rápida e eficiente. Isso pode ser alcançado por meio de maior potência, maior capacidade de carga e operação mais suave dos equipamentos.
2. Redução do Tempo de Ciclo: Equipamentos mais modernos e eficientes podem reduzir o tempo necessário para realizar cada ciclo de extração, desde a escavação até o carregamento do saibro nos caminhões. Isso resultará em uma operação mais ágil e um aumento da produção diária.
3. Melhoria na Qualidade do Material: Equipamentos atualizados e bem-mantidos tendem a proporcionar uma extração mais precisa, resultando em uma qualidade superior do saibro extraído. Isso pode reduzir a necessidade de triagem adicional e melhorar a utilidade do material extraído.
4. Redução de Custos Operacionais: Equipamentos mais eficientes e modernos podem reduzir os custos operacionais por meio de economia de combustível, menor tempo de inatividade devido a falhas mecânicas e redução nos custos de manutenção. Isso contribui para uma operação mais rentável a longo prazo.
5. Melhoria da Segurança: Equipamentos mais modernos muitas vezes vêm equipados com recursos de segurança avançados, que ajudam a proteger os operadores e reduzir o risco de acidentes durante a operação.
6. Melhoria na Manutenção e Disponibilidade: Equipamentos modernos geralmente requerem menos manutenção e tempo de inatividade, o que aumenta a disponibilidade operacional e reduz os custos associados à manutenção corretiva.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Fundamentação: Art 27 Inciso X do Decreto Municipal Nº 01/2024.

· Não há providencias previas do contrato

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Fundamentação: Art 27 Inciso XI do Decreto Municipal Nº 01/2024.

· Não existem contratações correlatas tampouco interdependentes, tendo em vista que o serviço a ser contratado engloba toda a solução pretendida para a demanda existente.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS
Fundamentação: Art 27 Inciso XII do Decreto Municipal Nº 01/2024.

A aquisição de equipamentos para escavadeira pode ter diversos impactos ambientais, dependendo de fatores como o tipo de extração de saibro, as práticas de operação e as medidas de mitigação implementadas. Aqui estão alguns dos impactos ambientais que podem ser gerados:
1. Degradação do Solo
2. Alterações no Habitat
3. Erosão e Sedimentação 
4. Consumo de Recursos Naturais
5. Impactos Sonoros e de Vibração
6. Poluição do Ar
7. Impactos Visuais
É importante ressaltar que esses impactos ambientais podem ser mitigados ou minimizados através da implementação de medidas adequadas de gestão ambiental e práticas sustentáveis. Isso inclui o uso de tecnologias mais limpas e eficientes, a implementação de práticas de restauração e reabilitação de áreas degradadas, o cumprimento das regulamentações ambientais locais e o engajamento com partes interessadas locais para minimizar os impactos negativos e promover a sustentabilidade ambiental.

13 – DA ANÁLISE DE RISCO

· Principal risco a ser considerado: incapacidade da empresa executar o contrato.
· Ação preventiva: exigência de documentação que comprove a devida qualificação técnica e econômico-financeira.

Da matriz de Risco 
	Evento de risco
	Alocação
	Consequência

	Alteração do quantitativo contratado
 
	Município
	Aditivo contratual

	Defeitos/erros dos objetos entregues pela contratada
 
	Contratado
	Correção sem ônus para o Município

	Mudanças nos custos dos objetos requeridos
	Contratado/ Município 
	Revisão contratual

	Dúvida acerca da qualidade dos objetos entregues pela contratada
	Contratado
	Realizar retrabalhos ou substituições dos objetos

	Atrasos injustificados e inadimplementos
 
	Contratado
	Glosa do valor não executado e aplicação de penalidades

	Ocorrência de eventos não previstos caracterizados como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado
 
	Município
	Reequilíbrio contratual



14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Art 27 Inciso XIII do Decreto Municipal Nº 01/2024.

· Considerando, a alta probabilidade de melhor desempenho da escavadeira, conclui-se que embora o investimento inicial possa ser significativo, a compra de equipamentos para escavadeira resultará em economia a longo prazo em comparação com outras opções, como a locação. A propriedade dos equipamentos permite que a Administração evite o pagamento de taxas de aluguel recorrentes, o que pode resultar em economia significativa ao longo do tempo, especialmente se os equipamentos forem usados regularmente em vários projetos.
· Contudo concluiu-se, que a compra dos equipamentos acima descritos, é a melhor opção para otimizar a extração de saibro e tambem para evitarmos problemas futuros ocasinados pelo desgaste na escavadeira, que atualmente não dispõe de equipamentos que potencializam seu desempenho.

	Elaborado em: 20/02/2024
Responsável pela elaboração:


______________________________________
Rosana Aparecida de Moura Ryba
Aux. Administrativo
Portaria: 103/2023

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e certifico que o mesmo é apto para utilização para fins de realização de posterior contratação



________________________________________
Julio Cesar Paluch
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano
Portaria: 215/2022

Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Av. Fernandes de Andrade, 330 – CENTRO – CEP: 83840-000
Fone: (41) 3623-1185 / Email: obras@quitandinha.pr.gov.br / obras2@quitandinha.pr.gov.br 
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