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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 007/2025 
PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025


O MUNICÍPIO DE ANTONINA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 76022516/0001-07, autorizado pela Prefeita Municipal por meio da solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema Registro de Peços, tipo menor por lote, conforme descrito neste Edital e seus anexos e de conformidade com as normas contidas na Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 - que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e  e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 04/02/2025 às 08h00min do dia 17/02/2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: às 09h00min do dia 17/02/2025.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL https://bllcompras.com/Home/Login

1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviços necessários à realização do evento Carnaval 2025, incluindo o fornecimento de infraestrutura (palcos, camarotes, tendas), sonorização, iluminação, instalação de banheiros químicos, painéis de LED, geradores de energia e demais itens correlatos indispensáveis à execução do evento, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.
1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, e, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem, como segue:

	LOTE 1  – BANHEIRO QUÍMICO -  Valor máximo do lote: R$ 82.000,00
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	1
	1
	ESPECIFICAÇÃO:
CABINE SANITÁRIA QUÍMICA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PORTA-OBJETOS, CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS COM DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA, 1,20 M DE PROFUNDIDADE E 1,20 M DE LARGURA. OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO:
SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ESGOTAMENTO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE BACTERICIDAS, DESODORIZANTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E ÁLCOOL EM GEL.
	DIÁRIAS
	200
	R$410,00
	R$82.000,00



	LOTE 2 – SONORIZAÇÃO - Valor máximo do lote: R$ 386.500,00
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL
ESTIMADO

	2
	1
	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A AVENIDA:
ESPECIFICAÇÃO:
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA, QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE CONTER CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, ALIMENTAÇÃO PHANTOM, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE QUATRO BANDAS (MODELOS DE REFERÊNCIA: MIDAS PRO2, DM7, YAMAHA PM5D).
EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA COM SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA, GANHO E LARGURA DE BANDA, TRINTA E DUAS (32) SAÍDAS AUXILIARES, OITO (08) SAÍDAS MATRIZ, SAÍDAS LCR, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA.
POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES E DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, ALÉM DE OITO (08) MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E DOZE (12) EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. TODAS AS SAÍDAS DEVEM CONTER AJUSTE DE TEMPO (DELAY). DEVERÁ AINDA TER DUAS (02) FONTES DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA E LUMINÁRIAS. (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER)
12 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO DE 1/3 DE OITAVA, 31 BANDAS
INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 25 HZ A 20 KHZ, COM HPF/LPF VARIÁVEL, CHAVE DE MUDANÇA DE ESCALA (+-6 DB / +-12 DB), CHAVE DE LIFT/GROUND.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO
COM RTA, IMPULSE, PHASER E MICROFONE CALIBRADO DEDICADO.
02 MONITORES DE REFERÊNCIA
RESPOSTA PLANA DE FREQUÊNCIAS DE 45 HZ A 20 HZ (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER).
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAIS
LEITOR MP3 COM CONTROLE DE PITCH (MODELO DE REFERÊNCIA: PIONEER).
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
IDEAL PARA VOCAL, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO
EQUIPADO COM FONES (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL
PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX (MODELO DE REFERÊNCIA: PENTACÚSTICA).
01 ISOLADOR DE SINAL DE ÁUDIO
PARA CADA SAÍDA DO CONSOLE DE MIXAGEM (MODELO DE REFERÊNCIA: EAM).
01 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL
MODELO DE REFERÊNCIA: AKG.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO PARA A ÁREA DE DESFILE "P.A. AVENIDA 300M"
SISTEMA DE ÁUDIO "LINE ARRAY"
COMPOSTO POR ARRANJOS DE 2X10 E 1X DRIVE, SUSPENSO POR TORRE DE DELAY DE ACORDO COM O PROJETO (DOIS ARRANJOS DE TRÊS UNIDADES POR LADO DA TORRE). NO MÍNIMO BI-AMPLIFICADO, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZ DE PRODUZIR 132 DB SPL PICO EM CURVA C, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 65 HZ A 18 KHZ ±10 DB, SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE. COBERTURA MÍNIMA DE 90° HORIZONTAL X 35° VERTICAL (MODELO DE REFERÊNCIA: JBL VT4888, RCF HDL20A).
SUBWOOFERS
COMPOSTO POR 2X18" - 4.400 RMS CADA (MODELO DE REFERÊNCIA: ACOUSTIC ACL218).
DIMENSIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO COM TORRES DE DELAY, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE ELAS. TODAS AS TORRES DEVEM POSSUIR CONTROLE INDIVIDUAL DE PROCESSAMENTO, VOLUME E EQUALIZAÇÕES. COMO A ÁREA DE SONORIZAÇÃO É DE 280 METROS DE EXTENSÃO, AS TORRES DEVEM ESTAR COM OS DEVIDOS AJUSTES DE CORREÇÃO DE TEMPO, VOLUME E EQUALIZAÇÃO, GARANTINDO SOM CLARO E SEM ATRASOS OU COMPROMETIMENTO DA INTELIGIBILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
CONEXÕES E GERENCIAMENTO DE ÁUDIO
TODAS AS TORRES DE ÁUDIO DEVERÃO ESTAR CONECTADAS A UMA SAÍDA INDIVIDUAL DO CONSOLE, COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA QUE INCLUA CONTROLE DE ATRASO DE ALTA QUALIDADE E EQUALIZADORES GRÁFICOS EM TODAS AS SAÍDAS.

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PALCO
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS ANALÓGICAS XLR DE MIC/LINHA, 16 SAÍDAS ANALÓGICAS DE LINHA (EXPANSÍVEIS ATÉ 32). POSSUI 16 AUX SENDS, 8 GRUPOS, ALÉM DE 8 MATRIZES MONO (CONFIGURÁVEIS ATÉ 4 MATRIZES ESTEREOFÔNICAS).
CONTA COM 26 FADERS MOTORIZADOS E SENSÍVEIS AO TOQUE: 16 ENTRADAS, 8 SAÍDAS, 1 CANAL FLEX E 1 MAINS.
PORTAS USB (5): USB 2.0, PORTA IEEE-1394: FIREWIRE, PORTA GPI: DB9 FÊMEA.
CONECTORES DE PEDAL (2): TRS DE 1/4 POLEGADA, ENTRADA/SAÍDA MIDI: DIN FÊMEA DE 5 PINOS, ENTRADA/SAÍDA WORD CLOCK: BNC FÊMEA.
PORTA VGA: DB-15 MINI-FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
PORTA DVI: DVI FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
CONTROLE ECX ETHERNET: RJ-45 (PARA CONTROLE REMOTO ECX).
CONECTORES DA LUZ DO CONSOLE (2): XLR3-F.
16 BOTÕES ROTATÓRIOS ATRIBUÍVEIS COM LEDS MULTISSEGMENTADOS.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO COM RTA
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAL COM LEITOR MP3
01 MINI DISC PLAYER PROFISSIONAL
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E PALCO, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE-MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES
04 ISOLADORES DE SINAL DE ÁUDIO
P.A. - SISTEMA ENDEREÇADO AO PÚBLICO
SISTEMA DE ÁUDIO PROFISSIONAL ESTÉREO, FORMADO POR CAIXAS DO TIPO LINE ARRAY, COMPLEMENTADAS POR CAIXAS DE SUBGRAVES, COM CAPACIDADE DE PRODUZIR 115 DB SPL "C" MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE 15 METROS AO CENTRO DA ÁREA DE AUDIÊNCIA SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE SONORA, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 40 HZ A 18.000 HZ (PONTOS DE -6 DB).
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR RESPOSTA PLANA (+-3 DB) ENTRE 100 HZ E 12.000 HZ E POSSUIR ÊNFASE NA REGIÃO DE SUBGRAVES (40 HZ A 100 HZ) NO MÍNIMO 9 DB ACIMA EM RELAÇÃO AO RESTO DO ESPECTRO.
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR PROCESSAMENTO DIGITAL PARA CONTROLE (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO) E POSSUIR PELO MENOS 3 VIAS (TRI-AMPLIFICADO) COM AMPLIFICADORES CORRETAMENTE DIMENSIONADOS PARA CADA VIA.
O SISTEMA DEVERÁ ATENDER TODA A ÁREA DE AUDIÊNCIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 METROS DE LARGURA POR 50 METROS DE COMPRIMENTO COM COBERTURA UNIFORME E DEVERÁ SER MONTADO SUSPENSO (FLY PA).
O SISTEMA DEVERÁ UTILIZAR CAIXAS PARA COBERTURA DA BOCA DE CENA (FRONT FILL) EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A ÁREA, SENDO ESTAS CAIXAS COMPATÍVEIS EM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COMO SISTEMA PRINCIPAL.
O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR NO MÍNIMO DUAS TORRES DE DELAY COM CAIXAS COMPATÍVEIS COM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO SISTEMA PRINCIPAL, SUFICIENTES PARA ATENDER À COBERTURA NECESSÁRIA, COM PROCESSAMENTO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO, ATRASO) E AMPLIFICAÇÃO E CABEAMENTO NECESSÁRIOS.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
MONITOR - SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS FÍSICAS COM CONECTOR XLR-3. CADA CANAL DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE GANHO, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, 02 PROCESSADORES DE DINÂMICA, 24 ENDEREÇAMENTOS PARA AUXILIARES/BUSES, ALÉM DE ENDEREÇAMENTO PARA SAÍDAS PRINCIPAIS ESTÉREO E MONO.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR UM RACK DE EFEITOS VIRTUAIS COM 08 MÁQUINAS DE EFEITO COM PARÂMETROS EDITÁVEIS E NO MÍNIMO 12 EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS PARA INSERÇÃO NOS CANAIS OU BUSES.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR 24 SAÍDAS FÍSICAS EM CONEXÃO XLR3. TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR GRUPOS DE MUTE PROGRAMÁVEIS E 8 DCAS.
SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
DEVERÁ PROVER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO INDEPENDENTES, PODENDO TAIS VIAS UTILIZAR 01 OU 02 CAIXAS, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DO ARTISTA.
AS CAIXAS PARA RETORNO DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA MONITORAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 VIAS (ALTO-FALANTE + DRIVER DE COMPRESSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA), PODENDO SER DO TIPO PASSIVO COM CROSSOVER INTERNO E AMPLIFICAÇÃO EXTERNA (TAMBÉM DEVERÁ SER FORNECIDA) OU DO TIPO ATIVO COM CROSSOVER E AMPLIFICAÇÃO INTERNA EMBUTIDA.
CADA CAIXA DEVERÁ SER CAPAZ DE FORNECER 115 DB SPL "C" A DOIS METROS DE DISTÂNCIA EM REGIME DE OPERAÇÃO NORMAL E ATENDERÁ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA PLANA ENTRE 90 HZ A 12.000 HZ (+-3 DB).
PARA A VIA DE MONITORAÇÃO DE BATERIA DEVERÁ EXISTIR UMA CAIXA COMPLEMENTAR DE SUBGRAVES COM RESPOSTA ENTRE 40 HZ E 100 HZ (-6 DB), DO TIPO PASSIVO COM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITER) E AMPLIFICADOR APROPRIADO, OU DO TIPO ATIVO COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAÇÃO INTERNA.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUALQUER TIPO DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
06 SISTEMAS DE MONITORAÇÃO PESSOAL SEM FIO, COMPOSTO DE:
TRANSMISSOR EM UHF COM NO MÍNIMO 1440 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS COM 02 ENTRADAS EM CONECTOR XLR, LARGURA DE BANDA DE 36 OU 42 MHZ, MODO DE TRANSMISSÃO MONO OU ESTÉREO, COMPATÍVEL COM ANTENA REMOTA E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, DISPLAY EM LCD.
RECEPTOR COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO COM POTÊNCIA DE 100 MW, CONTROLES REFORÇO DE AGUDOS, LIMITER AJUSTÁVEL, MODO DE ESCUTA ESTÉREO OU FOCUS, CONTROLE DE BALANÇO, FUNÇÃO AUTO-LOCK; FONE DE OUVIDO DO TIPO DINÂMICO, IMPEDÂNCIA DE 16 OHMS, SENSIBILIDADE DE 106 DB (SPL) /1 MW ORIGINAL DO SISTEMA.
01 COMUNICADOR ENTRE PALCO E HOUSE MIX, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
BACKLINE
01 BATERIA COMPLETA
COM BUMBO DE 20 OU 22 POLEGADAS COM KICK PORT; 01 TOM DE 12 POLEGADAS; 01 TOM DE 14 POLEGADAS; 01 FLOOR TOM DE 16 POLEGADAS; TRÊS ESTANTES PARA PRATOS, ESTANTE DE CAIXA, MÁQUINA DE CONTRA-TEMPO COM PRESILHA; 01 BANCO; 01 PEDAL DE BUMBO. A BATERIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM TODAS AS PEÇAS FUNCIONAIS E EM ÓTIMO ESTADO. AS PELES DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA CADA PEÇA COM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVERÁ EXISTIR UM KIT DE PELES RESERVA À DISPOSIÇÃO DO MESMO MODELO DO INSTALADO NA BATERIA.
AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO
AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO DO TIPO CABEÇOTE VALVULADO COM 300 WATTS DE POTÊNCIA, EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, CONTROLE DOS MÉDIOS COM SELETOR DE 5 POSIÇÕES, BOTÕES PARA ULTRA LOW/HIGH, SAÍDA DE LINHA BALANCEADA, LOOP PREAMP OUT POWER AMP IN E SAÍDA SLAVE, COM 3 VÁLVULAS 12AX7 E 2 X 12AU7 NO PRÉ, E 6 VÁLVULAS 6550 NA POTÊNCIA.
CAIXAS PARA CONTRABAIXO CONTENDO 4 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE E CAIXA COM 1 ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE.
AMPLIFICADORES PARA GUITARRA
AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO CABEÇOTE, COM 100W RMS, DOIS CANAIS CONTROLADOS POR FOOTSWITCH OU PELO PAINEL FRONTAL, COM LOOP DE EFEITOS E REVERB DE MOLA COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA CADA CANAL.
CAIXAS PARA GUITARRA COM 300 WATTS, 4 ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS DE 75 WATTS E AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO COMBO, COM DOIS CANAIS, 100W COM DOIS ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS.

MICROFONES
01 MICROFONE CONDENSADOR MEIO-CARDIOIDE PARA CAPTAÇÃO DE BUMBO.
10 MICROFONES DINÂMICOS SUPERCARDIOIDES PARA CAPTAÇÃO DE VOCAL.
10 MICROFONES DINÂMICOS DIRECIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS E ELÉTRICOS.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE BATERIA, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
12 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ; CHAVE ATENUADORA DE 10 DB, CHAVE SELETORA DE FREQUÊNCIA E PROTEÇÃO ANTI-PUFF.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO/PERCUSSÃO, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
04 MICROFONES SHOTGUN CONDENSADORES PARA CAPTAÇÕES VARIADAS.
12 DIRECT-BOX ATIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND E ATENUADOR DE ENTRADA.
12 DIRECT-BOX PASSIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND.
16 RECEPTORES UHF, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, ESCOLHA AUTOMÁTICA DE CANAIS E GRUPOS DE FREQUÊNCIAS, DISPLAY EM LCD.
06 TRANSMISSORES UHF DE CORPO (BODYPACK), COM 2000 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, PARA UTILIZAÇÃO COM MICROFONE DE LAPELA, HEADSET OU INSTRUMENTO, COM SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 100 MW DE RF, VISOR LCD.
10 MICROFONES UHF-R DE MÃO, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, CÁPSULA SUPERCARDIOIDE DEDICADA PARA VOCAL, SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 50 MW DE RF, VISOR LCD.
06 MICROFONES HEADSET CONDENSADORES CARDIOIDES, COMPATÍVEIS COM O BODYPACK ACIMA.
ANTENAS REMOTAS E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, COMPATÍVEIS COM OS RECEPTORES ACIMA.
20 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA.
15 PEDESTAIS DE MICROFONE DO TIPO BABY (MINI).
15 CLAMPS DO TIPO LP, PARA MONTAGEM DE MICROFONES EM PERCUSSÃO/BATERIA.
CABEAMENTO DE SINAL
01 MULTICABO PRINCIPAL COM 48 VIAS, COM SPLIT ISOLADO PARA CONEXÃO HOUSE-MIX FOH COM 80 METROS, E SPLIT PARA CONEXÃO STAGE-MIX MONITOR COM 15 METROS.
05 MULTICABOS AUXILIARES (SUBSNAKE) COM 12 VIAS CADA, E COMPRIMENTO DE 20 METROS.
80 CABOS PARA MICROFONES EM PADRÃO XLR COM COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ATENDER AO SISTEMA.
10 CABOS PARA INSTRUMENTOS COM CONECTOR PHONE PLUG TS DE ¼" DE POLEGADA E 7 METROS DE COMPRIMENTO CADA.
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AC
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEVE ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA Nº 10, PROVENDO TODA A ENERGIA NECESSÁRIA PARA P.A., PALCO E HOUSE-MIX, SEM PREJUÍZO DA SEGURANÇA.
O SISTEMA DEVE ATENDER À DEMANDA DE CARGA NECESSÁRIA, COM MARGEM DE SEGURANÇA. TODO O CABEAMENTO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CONECTORES.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONECTADO A UM ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA SOM, LUZ E ESTRUTURA, CONFORME A NORMA VIGENTE.
TODOS OS APARELHOS CONECTADOS AO SISTEMA DEVEM POSSUIR O PINO DE ATERRAMENTO, QUE DEVE ESTAR CONECTADO AO ATERRAMENTO DO SISTEMA.
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO, COM BALANCEAMENTO ENTRE FASES, SEM SOBRECARGA EM NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SOM / TRIO ELÉTRICO
USO SOMENTE NOS DIAS 28/02, 01/03 e 02/03
ESPECIFICAÇÃO:
01 VEÍCULO MODELO (CARRO DE SOM - TRIO ELÉTRICO), REFERÊNCIA HYUNDAI HR - HOB, COM CAPACIDADE DE 1,66 TONELADAS E 97 CV OU SIMILAR, COM ADAPTAÇÕES FUNCIONAIS PARA POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. ESSES VEÍCULOS SERVIRÃO PARA RETORNO DA ALA DE BATERIA DAS ESCOLAS DE SAMBA, PUXADORES DOS SAMBAS-ENREDOS E PRÉ-MIXAGEM DE ÁUDIO.
O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EQUIPADO E ABASTECIDO COM COMBUSTÍVEL, CONTANDO COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE SAMBA, ALÉM DE ACESSÓRIOS E ESTABILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
LIBERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS (ART PRÓPRIO).
CAIXAS ACÚSTICAS MODELO LINE ARRAY INSTALADAS NOS CARROS DE SOM (TRIO ELÉTRICO) ACIMA DE 2 A 2,40 METROS DE ALTURA, COM POTÊNCIA PARA ALCANÇAR 30 METROS À FRENTE E 30 METROS ATRÁS DE CADA VEÍCULO PARA MONITORAMENTO DE BATERIA. MODELOS DE REFERÊNCIA: RCF HDL 20, JBL VERTEC.
O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR GERADOR PRÓPRIO PARA ASSEGURAR A ENERGIA NECESSÁRIA AO SISTEMA.

MONITORAMENTO DE ÁUDIO
- 01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM CONTROLE TOTAL DIGITAL, COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA E QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE POSSUIR CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, DEZESSEIS (16) SAÍDAS AUXILIARES, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM, EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVE CONTER PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES, DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, BEM COMO MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. MODELOS DE REFERÊNCIA: AVID MIX RACK/YAMAHA PM5D - DM7YAMAHA.
- 02 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO 1/3 DE OITAVA DE 31 BANDAS, (25HZ-20KHZ).
- 02 COMUNICADORES ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES. - INTERCON.
- 02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX. - PENTACÚSTICA.
- 02 FONES DE OUVIDO PROFISSIONAIS - AKG.
- 08 ELEMENTOS DE SOM BI-AMPLIFICADOS DE 500W EM PEDESTAIS, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZES DE PRODUZIR 100 DB SPL A 1 METRO, COM RESPOSTA DE 40 HZ A 18 KHZ ± 6 DB, PROPORCIONANDO SOM CLARO E SEM DISTORÇÃO. MODELOS DE REFERÊNCIA: QSC K12 - TURBO SOUND.
- 04 SISTEMAS DE MONITORAMENTO PESSOAL SEM FIO UHF COM 32 FREQUÊNCIAS EM 100MW (POR CARRO) - SENNHEISER.
- 04 FONES DE OUVIDO INTRA-AURICULARES COM SUBWOOFER, COM SENSIBILIDADE DE 122 DB SPL/MW, IMPEDÂNCIA DE 110 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 18.5 KHZ, CONECTOR P2 ESTÉREO COM EXTENSOR P10. MODELOS DE REFERÊNCIA: SENNHEISER ME3 - SHURE 535.
- 02 COMBINADORES DE FREQUÊNCIAS UHF PARA MONITORES DE OUVIDO - SENNHEISER.
- 02 ANTENAS DIRECIONAIS COM FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 470 A 952 MHZ - SENNHEISER.
OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO COM CABOS, ADAPTADORES E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO, DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.
- O SISTEMA DEVE ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 85 DB SPL EM CURVA "A" A UM METRO DE DISTÂNCIA.
MICROFONES SEM FIO:
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE PRIMEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE SEGUNDA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE TERCEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE REPIQUE - SENNHEISER EW 100G3.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE CAIXA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 06 MICROFONES SEM FIO PARA VOCALISTAS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 05 TRANSMISSORES SEM FIO PARA INSTRUMENTOS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 25 RECEPTORES UHF - MODELOS DE REFERÊNCIA: SHURE SLXD / SENNHEISER.
- 03 COMBINADORES DE ANTENAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA845 UWB.
- 06 ANTENAS EXTERNAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA860 SWB.
EQUIPE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DURANTE O EVENTO:
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO MASTER PARA AVENIDA.
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO PARA CARROS DE SOM.
- 01 TÉCNICO DE SISTEMAS WIRELESS (GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIAS).
- 03 TÉCNICOS DE MICROFONES (PARA PLUGAR E AJUSTAR MICROFONES, ACOMPANHANDO O TRAJETO).
- 02 AUXILIARES TÉCNICOS (CAPTAÇÃO DOS MICROFONES).
- 01 MOTORISTA
	DIÁRIAS
	5
	R$77.300,00
	R$ 386.500,00



	LOTE 3 – ILUMINAÇÃO - Valor máximo do lote: R$ 356.250,00
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	3
	1
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO
ESPECIFICAÇÃO:
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F#5.
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F#2.
12 PROJETORES ELIPSOIDAIS COM GRAU DE ABERTURA COMPATÍVEL COM O ESPAÇO.
06 PROJETORES MINI BRUTT COM 4 LÂMPADAS OU EQUIVALENTE.
04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.
36 REFLETORES PAR LED RGB DE 3W.
24 MOVING HEAD TIPO SPOT, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, SISTEMA DE ZOOM LINEAR, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 MOVING HEAD TIPO WASH, COM SISTEMA DE COR CMY OU RGB, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W, OU 36X3W SE MOVING LED.
12 MOVING HEAD TIPO BEAM, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 SUPER STROBO OMX DE 3000W COM EFEITO BLINDER.
02 MÁQUINAS DE FUMAÇA.
02 VENTILADORES.
01 SISTEMA DE DIMMER COM 48 CANAIS DE 4KW COM CONTROLE DIGITAL.
01 MESA DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS FÍSICAS OMX PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMER. MODELO DE REFERÊNCIA GRAND MA OU SUPERIOR, COM BIBLIOTECA COMPLETA PARA TODOS OS APARELHOS FORNECIDOS.
01 ESTRUTURA DE GROUND SUPPORT P30/P50 EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO OU DE ACORDO COM DESENHO OU MAPA DE LUZ ENVIADO PELO ARTISTA.
FIAÇÃO E CONECTORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, ALÉM DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS DO SISTEMA DE ENERGIA AC PARA ILUMINAÇÃO:
O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES COM BITOLAS APROPRIADAS PARA SUPORTAR A CARGA.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR EM PICOS NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS. O SISTEMA DEVERÁ TER REFERÊNCIA DE NEUTRO EM TODOS OS PONTOS E DEVE ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DEVERÃO POSSUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS.
DURANTE TODO O EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO IMEDIATA NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO SEGURO DA ESTRUTURA.

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA
MESA DE ILUMINAÇÃO:
- 02 MESAS DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS DMX, PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMMER. MODELO DE REFERÊNCIA: AVOLITES PEARL 2010.
- LIVRARIA COMPLETA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. MODELO DE REFERÊNCIA: AMERICAN PRO.
REFLETORES:
- 36 REFLETORES OUTDOOR P-5 COM 44 LEDS DE 15W.
- 150 REFLETORES DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, COM VIDRO TEMPERADO PARA USO EXTERNO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR DE VAPOR METÁLICO DE 400W OU REATOR EXTERNO BLINDADO COM IP65. - PHILIPS.
EFEITOS:
- 44 MOVING HEADS OUTDOOR IP DE 480W, 3 EM 1 - BWS (BEAM/SPOT/WASH). NÃO SERÁ ACEITO MOVING INDOOR COM DOME.
- 08 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX - PLS.
- 08 VENTILADORES DE ALTA POTÊNCIA.
- ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
SISTEMAS:
- 22 COB OUTDOOR PARA RECUO DAS BATERIAS.
- 05 SISTEMAS DE PRO POWER (24 CANAIS CADA) PARA MOVING HEADS E REFLETORES - HPL.
- 05 SPLITTERS (BUFFER), ISOLADORES DE SINAL DIGITAL PARA 4 UNIVERSOS DMX - HPL.
- 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL COM FONES E SIRENES - INTERCON.
- FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA TODO O SISTEMA.
- SISTEMA TOTALMENTE ATERRADO.
ESTRUTURAS:
- 11 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 OU P50 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 12,00M DE LARGURA, PARA SUSTENTAR TODA A ILUMINAÇÃO CONFORME O DESENHO OU AS NECESSIDADES DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVE SER COMPATÍVEL COM O VÃO LIVRE SOLICITADO E A CARGA A SER SUPORTADA, CONFORME TABELA DE CARGA DO FABRICANTE (APROXIMADAMENTE 400M DE ESTRUTURA TOTAL) - FEELING.
- 11 KITS COMPLETOS COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA.
- 11 KITS DE TALHAS PARA ELEVAÇÃO DA ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
- 02 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, EM FORMATO DE MESA PARA RECUOS DAS BATERIAS.
EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR:
- ENGENHEIRO ELETRICISTA.
- OPERADORES DE LUZ.
- MOTORISTAS.
- AUXILIARES TÉCNICOS.
- AJUDANTES GERAIS.

OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVE ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES DE BITOLAS CAPAZES DE SUPORTAR ESSA CARGA. DEVE ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR NENHUMA DELAS. O SISTEMA DEVE TER REFERÊNCIA NEUTRA EM TODOS OS PONTOS E ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
	DIÁRIAS
	5
	R$71.250,00
	R$356.250,00




	LOTE 4 – ESTRUTURAS - Valor máximo do lote: R$ 229.733,33
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	4
	1
	PALCO 12X10M
ESPECIFICAÇÃO:
MEDIDAS MÍNIMAS: 12M X 10M X 1,00M A 2,00M DE ALTURA. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. O PALCO DEVE CONTER: 01 TABLADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 18MM E FORRAÇÃO DE 8MM, MEDINDO 12M X 10M X 1,00M A 2,00M (ALTURA). ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
A COBERTURA DEVE SER: MODELO DUAS ÁGUAS, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL TRELIÇADO, NA LIGA ASTM 6351, UNIDA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ASTM A 325, COBERTA COM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA, COM PROPRIEDADE TÉRMICA E ATESTADO DE INFLAMABILIDADE. LATERAIS E FUNDOS DEVEM SER FECHADOS COM LONA (PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA), COM SISTEMA DE SLEEVE, MEDINDO 12M DE FRENTE POR 10M DE PROFUNDIDADE. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA REVESTIDA COM LINÓLEO PLÁSTICO NA COR PRETA, COM SAIAS EM TNT PRETO EM TODOS OS LADOS (FUNDO, FRENTE E LATERAIS DO PALCO). O ACESSO AO PALCO SERÁ FEITO POR DUAS ESCADAS.
02 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO LINE ARRAY, MEDINDO 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 2,00M (LARGURA) X 2,00M (PROFUNDIDADE).
01 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO EM FORMA DE TESTEIRA PARA PALCO PARA FIXAÇÃO DE BANNER DO EVENTO, COM 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 10,00M A 12,00M (LARGURA). OBS: A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANNER SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SENDO A CRIAÇÃO DA ARTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA.
01 ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR (MOLDURA DE FUNDO DE PALCO), 8,00M (LARGURA) X 5,00M (ALTURA), TIPO STAGE MIX.
BACKSTAGE: 01 TABLADO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS, E PINTURA INTACTA, COM SISTEMA DE CHAPAS TIPO MADEIRITE EM PERFEITO ESTADO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, CAPAZ DE SUPORTAR 550KG/M², MEDINDO 1,00M A 2,00M (ALTURA) X 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE), FORRAÇÃO DE 8MM NA COR PRETA.
01 TENDA TIPO PIRAMIDAL MEDINDO 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE) X 3,00M (ALTURA), EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM AÇO ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS.
HOUSE MIX: 01 HOUSE MIX PISO ÚNICO, EM ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q-30, MEDINDO 3,00M (LARGURA) X 3,00M (PROFUNDIDADE), COM FECHAMENTO EM LONA NAS LATERAIS E FUNDOS E LONA TRANSPARENTE FRONTAL.
OBSERVAÇÕES:
- A ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
- INCLUIR MONTAGEM E DESMONTAGEM.
- FORNECIMENTO DE ART/CREA/PR.
	DIÁRIAS
	5
	R$20.000,00
	R$100.000,00

	4
	2
	CAMAROTE 5X5M
ESPECIFICAÇÃO:
PISO EM PLATAFORMA DE ALUMÍNIO E COMPENSADO NAVAL, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 750KG/M², ACARPETADO, ELEVADO A 3M DO SOLO. COLUNAS E COBERTURAS EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, COM LONAS ANTICHAMAS E ANTI-RAIOS UV. GUARDA-CORPO AO REDOR DE TODA A ESTRUTURA. ESCADAS COM CORRIMÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DA ABNT. ACESSO LIVRE POR BAIXO PARA PEDESTRES. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXTINTORES E PLACAS INDICATIVAS COM CAPACIDADE DE PESSOAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. KIT COMPLETO COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA. KIT DE TALHAS PARA IÇAR A ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
OBS: 02 CAMAROTES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	5
	R$7.666,6666
	R$38.333,33

	4
	3
	TORRE DE OBSERVAÇÃO 1X1M
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE TORRE DE OBSERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E MADEIRA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1.0M X 1.0M COM 1,0 DE ALTURA, PARA APOIO DA EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR.
OBS: 12 TORRES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	60
	R$ 660,00
	R$ 39.600,00

	4
	4
	GRADIL
ESPECIFICAÇÃO:
CERCAS DE ALUMÍNIO DE 2M DE COMPRIMENTO POR NO MÍNIMO, 1M DE ALTURA, COM SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO ENTRE SI, PÉS EM
CHAPAS METÁLICAS OU EM V, SEM PONTAS DE LANÇA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
OBS: SERÃO 150 UNIDADES PARA 3 DIAS E 500 UNIDADES PARA 2 DIAS
	DIÁRIAS
	1.450
	R$ 30,00
	R$43.500,00

	4
	5
	PASSARELA
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE PASSARELA DE 14,40M X 2,20M X 1M ALTURA COM ESCADAS DOS DOIS LADOS – COBERTA COM CARPETE.
	DIÁRIAS
	1
	R$ 8.300,00
	R$ 8.300,00



	LOTE 5 – TENDA PIRAMIDAL - Valor máximo do lote: R$ 30.600,00
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	5
	1
	TENDA PIRAMIDAL 10X10M
ESPECIFICAÇÃO:
LOCAÇÃO DE TENDA, COBERTURA PIRAMIDAL MEDINDO 10MX10M, PÉ DIREITO 4M, NA COR BRANCA, FORMATO CÔNICO COM BASE QUADRADA (TIPO CHAPÉU DE BRUXA), LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, SEM RASGOS OU PERFURAÇÕES, ESTRUTURAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TENDO A COLUNA MÍNIMO DE 100X100MM, COM FECHAMENTO À DISPOSIÇÃO PARA OS 04 LADOS, ANTICHAMAS, COM BLECAUTE SOLAR E IMPERMEÁVEL ÁREA LIVRE DA BARRACA É DE 100,00M2
	DIÁRIAS
	10
	R$ 3.060,00
	R$ 30.600,00



	LOTE 6 – GERADOR - Valor máximo do lote: R$ 51.500,00
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	6
	1
	01 GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO-SL
ESPECIFICAÇÃO: 
GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE 250 KVA, MOTOR SUPER SILENCIOSO À DIESEL, COM TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO QUE ASSEGURE POTÊNCIA ESTÁVEL E CONFIANÇA, BAIXOS NÍVEIS DE EMISSÕES E RESPOSTAS RÁPIDAS ÀS VARIAÇÕES INSTANTÂNEAS DE CARGA.
- 200 METROS CABO DE 50MM.
- 01 INTERMEDIARIA
- OPERADOR
- COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA 12 HORAS DE UTILIZAÇÃO POR DIÁRIA. ANO DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO ANO DE 2012.
- BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 65 DECIBÉIS;
- CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES
- É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES LOCADOS, ASSIM COMO QUANTO À QUALQUER SANÇÃO QUE VENHA A SER APLICADA ORIUNDA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES;
- TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, COM CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA, COM NEUTRO AO MEIO E 100 AMPÈRES POR FASE, NO MÍNIMO, NAS VOLTAGENS: 220, 380 E 440 VOLTS, 60 HZ E 220 A 240 VOLTS, 60 HZ;
- CHAVE REVERSORA, COMPATÍVEL COM LIGAÇÃO ESTRELA 220 E 110, COMPATÍVEL COM OS TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS ELENCADAS NO ITEM ANTECEDENTE;
- OPERACIONAL DOS GERADORES: SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS, SEGURO CONTRA DANOS EM GERAL, TRANSPORTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO/OPERADOR QUE DEVERÁ SER CAPACITADO E RESPONDER PELO EQUIPAMENTO DURANTE O EVENTO;
- APRESENTAÇÃO DE ART- ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA;
- OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM SE APRESENTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAREM DISPONÍVEIS PARA A FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM, POR PARTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO.
	DIÁRIAS
	5
	R$ 10.300,00
	R$ 51.500,00



1.3. O valor total estimado do processo é de  (LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE 3 + LOTE 4 + LOTE 5 + LOTE 6) = R$ 1.136.583,33 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.
1.5. Não serão aplicados os benefícios previstos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006, conforme dispõe o art. 49 da referida lei, visto a natureza indivisível do objeto, cuja fragmentação comprometeria a execução integrada e eficiente dos serviços, acarretando prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

ACESSO AO PÚBLICO
SISTEMA ELETRÔNICO ULTILIZADO: SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO, através do site
www.bllcompras.org.br . ACESSO AO PÚBLICO (sem restrição de acesso)

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

2  ABERTURA
2.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação via Internet, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases, através do site: https://bllcompras.com/Home/Login.
2.2. A abertura ocorrerá no dia, hora e local indicado e de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
2.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
2.4. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de expediente normal, subsequente ao ora fixado.
2.5. Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente Edital.
2.6. Será comunicado, via Internet através de mensagens, e pelos meios de divulgação inicial, qualquer alteração no edital que importe em modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.
2.7. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste Edital ou informações trazidas pelo agente de contratação/ pregoeiro(a) após a sessão, excetuadas as permissões legais.
2.8. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

3.DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu cadastro, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema: https://bllcompras.com/Home/Register.
3.2. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante até o limite de horário previsto.
3.3. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante vencedor do certame, que pagará a BLL conforme estabelecido no Regulamento Operacional da Bolsa de Licitações e Leilões, que pode ser verificado no site https://bll.org.br/wpcontent/uploads/2021/02/REGULAMENTO-BLL.pdf a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.
3.4. As pessoas jurídicas interessadas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.
3.5. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
3.6. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
3.7. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema.
3.8. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.9. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados que estejam com credenciamento regular no PORTAL BLL COMPRAS.
4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.3.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá manter a identificação desse enquadramento para fins de utilização do tratamento favorecido na Lei complementar nº 123 de 2006, sendo que a assinalação do campo “não” a impedirá o prosseguimento no certame, para os itens exclusivos ME/EPP bem como não terá direito ao tratamento favorecido, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.3.2. A obtenção do benefício fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
4.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.5. Não poderão disputar esta licitação:
4.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
4.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
4.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
4.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
4.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
4.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
4.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6. O impedimento de que trata o subitem 4.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
4.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.5.2 e 4.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
4.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
4.9. O disposto nos itens 4.5.2 e 4.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
4.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
4.11. A vedação de que trata o item 4.5.10 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será operado pelo Agente de Contratação denominado agente de contratação/Pregoeiro(a), que terá, em especial, as seguintes atribuições:
I - Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas às áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário;
II - Acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências, se for o caso.
III - conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações:
a) receber, examinar e encaminhar as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
b) verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital;
c) verificar e julgar as condições de habilitação;
d) sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
e) encaminhar à comissão de contratação, quando for o caso:
1. os documentos de habilitação, caso se verifique a possibilidade de saneamento de erros ou de falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, conforme o disposto no § 1º do art. 64 da Lei nº 14.133/ 2021; e
2. os documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 da Lei nº 14.133/ 2021;
f) negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
g) indicar o vencedor do certame;
h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e i) encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e para homologação.
[bookmark: _Hlk186962901]5.2 O agente de contratação/Pregoeiro(a) será auxiliado, sempre que necessário, por equipe de apoio formada por servidores devidamente qualificados integrantes das secretarias municipais, respondendo individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.
5.3 O/A agente de contratação/Pregoeiro(a) poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
6.1 Na presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após as etapas de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
6.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 9 deste Edital.
6.4. Caberá ao interessado acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema ou da desconexão do seu representante;
6.5. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. Valor unitário ou percentual de desconto, conforme o critério de julgamento, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou ainda, despesas com transporte ou terceiros, para a perfeita entrega do objeto no Município de Antonina/PR, que correrão por conta da licitante vencedora;
6.7. Marca;
6.8. Fabricante;
6.9. Descrição do objeto, contendo as informações de acordo com as especificações do Termo de Referência, anexo deste Edital;
6.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
6.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.13. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário e total até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
6.14. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
6.15. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.16. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.17. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
6.18. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.19. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.


7 ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES:
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.1.1. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.2. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio do sistema sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar do tratamento diferenciado, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.
7.3. O preenchimento de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação
No caso de a marca ser de fabricação do licitante ou se tratando de licitação objetivando a prestação de serviços, este deverá informar Marca Própria, para que não incorra na desclassificação expressa no item 7.5.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
7.10. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) e os licitantes.
7.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.12. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do GRUPO ou percentual de desconto conforme critério de julgamento previsto no edital.
7.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.14. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.15. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 1,00 (um real).
7.16. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
7.17. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
7.18. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.19. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.20.  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.21. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.22. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.23. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.24. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.25. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.26. No caso de desconexão com o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.27. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.28. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.29. Será dado tratamento diferenciado e simplificado na contratação aos licitantes com sede:
7.29.1Local: Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) sediadas em todo o território do Município de Antonina, Estado do Paraná;
7.30. A proposta de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem nas condições do item anterior, na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou lance, será aplicado o benefício da Lei Complementar nº 123/2006.
7.31. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.32. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.33. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto
7.34. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.35. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.36. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.36.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, estabelecida no §1° do mesmo artigo.
7.36.2. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
7.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
7.37.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
7.37.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.37.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
7.38. Após a negociação do preço, o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral	da	União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSanci onado&direcao=asc ); e
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSanci onado&direcao=asc ).
c) Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCEPR (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx);
8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1. Contiver vícios insanáveis;
8.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
8.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
8.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
8.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
8.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) agente de contratação/Pregoeiro(a), que comprove:
8.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobre preço considerará o seguinte:
8.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado;
8.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
8.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
8.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
8.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
8.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi- integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
8.10.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual.
8.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;
8.10.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
8.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.
8.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
8.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
8.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo(a) agente de contratação/Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.1. A documentação de HABILITAÇÃO somente será exigida do licitante vencedor na forma do Art. 63, II da Lei 14.133, de 2021:

II - será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento; (BRASIL, 2021)

9.2. Após a fase de julgamento, o licitante vencedor será convocado para apresentar os documentos relativos à HABILITAÇÃO, em formato digital, preferencialmente em .pdf para compor a sequência dos autos digitais, devendo ser anexados no campo “DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” da plataforma de disputa BLL no prazo de 2 (duas) horas contados da solicitação do(a) agente de contratação/Pregoeiro(a), podendo vir ser prorrogado a critério do(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) em quanto tempo for necessário e durante o horário de expediente do órgão se o(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) achar necessario.


9.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

9.3.1. Apresentação de cópia do documento de identidade do sócio ou de seu representante legal (RG ou CNH), tratando-se de procurador, apresentar procuração por instrumento público ou particular (MODELO DE PROCURAÇÃO - ANEXO VII);
9.3.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
9.3.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI.
9.3.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
9.3.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência.
9.3.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede.
9.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

9.4. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em (vide art. 67 da Lei 14.133/2021):
9.4.1. Atestado que comprove a aptidão para o desempenho de atividade ou fornecimento pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo as informações necessárias para a verificação de sua autenticidade. O atestado deverá demonstrar a execução de serviços ou fornecimentos com valor individual igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor total estimado de cada lote ou item em que o proponente apresentar proposta de contratação, conforme § 1º do art. 67 da Lei 14.133/2021.

9.5. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistirá em:
9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – Cartão CNPJ;
9.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, quando vencido, comprovado com a CND Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
9.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União administrados pela Secretaria da Receita Federal e com validade na data da abertura da sessão pública;
9.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura Municipal da sede da Proponente, com validade na data de abertura da sessão pública;
9.5.5. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de abertura da sessão pública;
9.5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011.
9.5.7. Declaração, sob pena da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Art. 68, VI da Lei 14133/2021). (Modelo de declaração conjunta - anexo II).

9.6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

9.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.6.2. Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízos do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.

9.7. DECLARAÇÕES 
9.7.1. Declaração conjunta, conforme modelo inserido no anexo II, referente a:
a) Possuir capacidade de executar o objeto licitado, nas quantidades e nos prazos previstos e declaração de ciência e concordância com  as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 
b) Declaração de que não ultrapassa o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, assim como de que não possui no ano calendário da realização da licitação, contratos com administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 
c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;
d) Declaração para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.; 
e) Declaração que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal; 
f) Declaração que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT; 
g) Declaração que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; 
h) Declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
i) Declaração de vedação ao nepotismo, afirmando que  não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
j) Declaração que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos apresentados, compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste pregão. 
k) Declaração que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente e que não exercemos atividades potencialmente poluidoras. 


9.7.2. Declaração contendo a identificação de responsável pela assinatura do contrato – conforme modelo do Anexo III.
9.7.3. Declaração de conhecimento as normas de prevenção à corrupção – conforme modelo do Anexo IV
9.7.4.     Declaração de comprometimento – conforme modelo do Anexo V.

9.8. As Declarações constantes nos anexos deste edital deverão ser assinadas por seu representante legal, sendo o sócio ou seu procurador.
9.8.1. Admitir-se a assinatura eletrônica na forma do Art. 2º, II da Lei 14.063/2020.

9.9. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
9.10. As Certidões/documentos que não tiverem prazo de validade informado, terão como data de validade 90 (noventa) dias após a sua emissão.
9.10.1 Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
9.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
9.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
9.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64): 
9.12.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
9.12.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
9.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão  fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
9.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10. DO RECURSO ADMINISTRATIVO
10.1. Declarado o vencedor, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.
10.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a preclusão da oportunidade de interposição de recurso.
10.1.2. Registrada a intenção de recurso, o manifestante terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as razões recursais, exclusivamente em campo próprio do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também em campo próprio do sistema eletrônico, em igual prazo, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
10.2. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

11. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Após encerradas as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, caso da existência destes, caberá ao agente de contratação o encaminhamento do processo devidamente instruído à autoridade superior para adjudicação e homologação.
11.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/Pregoeiro(a) durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
12.1.3. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
12.1.4. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
12.1.5. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.6. deixar de apresentar amostra;
12.1.7. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
12.1.8. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.9. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
12.1.10. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
12.1.11. fraudar a licitação
12.1.12. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. advertência;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4. Advertência será aplicada, por escrito, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave; 
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave. 
12.5. Multa compensatória:
12.5.1. Será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, calculada da seguinte forma: 
12.5.2. De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, para aquele que: 
a) deixar de entregar a documentação exigida, porém não restar frustrado o certame; 
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 
12.5.3. De 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor contratado ou valor estimado da contratação: 
a) para aquele que deixar de entregar a documentação exigida, e em razão disso restar frustrado o certame; 
b) para aquele que não mantiver a proposta, e em razão disso restar frustrada a contratação; 
c) em caso de recusa do adjudicatário em assinar a ata de registro de preço, o Termo de Contrato ou documento equivalente, no prazo estabelecido; 
d) em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual. 
12.5.4. De 11% (onze por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada em caso de inexecução parcial do Termo de Contrato. 
12.5.5. De 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 
a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do Termo de Contrato; 
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do Termo de Contrato; 
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013; 
f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
g) dar causa à inexecução parcial do Termo de Contrato que gere grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
h) dar causa à inexecução total do objeto do Termo de Contrato. 
12.6. Multa moratória: 
12.6.1. Não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitando-se a 30% (trinta por cento) do valor contratado. O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será: 
a) retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade; 
b) descontado do valor da garantia prestada; 
c) pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), expedida pela Secretaria Municipal da Finanças e encaminhada ao requerido para pagamento em 10 (dez) dias úteis; 
d) encaminhada à Dívida Ativa, se infrutíferas as medidas dos incisos anteriores, para cobrança judicial. 
12.7. Impedimento de licitar e contratar:
12.7.1. Será aplicado o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações. 
12.7.1.1. Impedimento pelo período de 06 (seis) meses a 01 (um) ano:
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame, porém não restar frustrado o certame; 
b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. 
12.7.1.2. Impedimento pelo período de 01 (um) ano até 02 (dois) anos. 
a) dar causa à inexecução parcial do Termo de Contrato que gere grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
b) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 
12.7.1.3. Impedimento pelo período de 01 (um) ano a 03 (três) anos. 
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame, e em razão disso restar frustrado o certame; 
b) não manter a proposta, e em razão disso restar frustrada a contratação; 
c) não celebrar o Termo de Contrato, não assinar a ata de registro de preço ou documento equivalente, no prazo estabelecido. 
12.7.1.4. Impedimento pelo período de 02 (dois) anos a 03 (três) anos. 
a) não entregar o objeto da licitação sem motivo justificado; 
b) dar causa à inexecução total do Termo de Contrato. 
12.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: 
12.8.1. Será aplicada a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do Termo de Contrato; 
b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Termo de Contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
12.9. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo que a abertura do processo administrativo de penalização na fase de execução contratual pressupõe a prévia tratativa entre as partes, com a finalidade de sanar as irregularidades, sendo obrigatória a comprovação de que restou infrutífera. 
12.9.1 Entende-se como tratativas, o esforço desprendido entre as partes com a finalidade de sanar a irregularidade, nas hipóteses que esta for possível.
12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao Município de Antonina/PR.


13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.
13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica, diretamente na plataforma BLL Compras ou pelo e-mail licitacao@antonina.pr.gov.br.
13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
13.4.1.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14. DO REGISTRO DE PREÇOS E PRAZO DE VALIDADE: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública. 
14.2. A validade dos preços registrados será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
14.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o art. 84 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. 
14.4. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no site oficial da Prefeitura, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), se pertinente.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. O modelo de Ata de Registro de Preços a ser assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo (Anexo VIII). 
15.2. Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de fornecimento (nota de empenho). 
15.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente do contrato social ou procuração e cédula de identidade para ambas as hipóteses. 
15.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 03 (três) dias, nos termos do art.90, § 1º da Lei 14.133/2021 contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado  uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de  motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração. 
15.5. A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de fazê-lo no prazo fixado, será excluída. 
15.6. Na hipótese do não atendimento à convocação ou havendo recusa em fazê-lo, o Município aplicará as penalidades cabíveis. 
15.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, nos termos do art.90, §5º da Lei 14.133/2021.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, conforme disposto em Termo de Referência (Anexo I).
16.2. Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.
16.3. Para retenção de impostos deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012, Instrução Normativa RFB Nº 2145/2023, bem como na Instrução Normativa RFB Nº 2110/2022.
16.4. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
12.002.04.131.0003.2068 - Desenv dos assuntos de com. e cultura
(Red 454) 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 1000

12.002.13.122.0003.2022 - Preservação trad. e desenv. da cultura
(Red 457) 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE 1000

17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
17.1. O gestor do contrato será o Secretário Municipal da pasta, conforme portaria de nomeação.
17.1.1. O gestor terá as seguintes atribuições:
I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização;
II - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
III - demais funções previstas na regulamentação municipal.

17.2. O fiscal do contrato será designado pelo gestor da pasta, conforme portaria de nomeação.
17.2.2. O fiscal terá as seguintes atribuições: 
I - O funcionário responsável pela fiscalização deste contrato deverá anotar em registro próprio e notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no decorrer da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção e solução, observando a legislação; 
II - Os fiscais serão designados por Portaria pelo gestor contratual, os quais serão responsáveis pelo acompanhamento da entrega e/ou execução do objeto pretendido, conforme o Termo de Referência (TR) e o Estudo Técnico Preliminar.
III - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
IV - As sanções administrativas devem ser aplicadas em procedimento administrativo autônomo em que se assegure ampla defesa e contraditório.


18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O(A) agente de contratação/Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, atenderá aos interessados pelo e-mail licitacao@antonina.pr.gov.br, para melhores esclarecimentos;
18.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.
18.3. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
18.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.7. É facultado ao(a) agente de contratação/Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar desde a realização da sessão pública.
18.8. A autoridade competente poderá anular ou revogar a licitação em conformidade com a Súmula 473 do STF.
18.9. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de Antonina, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público de Antonina, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, no presente processo licitatório;
18.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
18.11. O proponente vencedor, após ser adjudicado, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário.
18.12. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento não poderá alegar.
18.13. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
18.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei 14.133/21, com suas posteriores alterações;
18.15. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, será o da Cidade de Antonina – Paraná.
18.16. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas	(PNCP)	e	endereço	eletrônico http://transparencia.antonina.pr.gov.br:8091/portaltransparencia/1/licitacoes.

19. ANEXOS DO EDITAL
19.1. Integram este Edital, os seguintes anexos:
- ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
- ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA;
- ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL;
- ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO;
- ANEXO V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO;
- ANEXO VI - INFORMAÇÕES PARA ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO (BLL COMPRAS);
- ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO
- ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO.

NOTA: Os presentes anexos são apenas modelos, no qual não deve ser apresentado com timbre do Município de Antonina, este deve ser substituído por informações do fornecedor que pretende participar do certame.

Antonina/PR, 31 de janeiro de 2025.




                                           
THIAGO AFONSO DE SOUZA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico



ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
APÊNDICE: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



1 DO OBJETO:
1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos básicos para a contratação de empresa especializada na execução de serviços necessários para o evento Carnaval 2025, incluindo:

a) Sonorização;
b) Iluminação;
c) Painéis de LED;
d) Palcos, camarotes e tendas;
e) Banheiros químicos;
f) Geradores;
g) Outros itens relacionados

2 JUSTIFICATIVA:
2.1 A presente contratação tem como objetivo atender às demandas de sonorização, iluminação, infraestrutura e outros itens necessários para a realização do Carnaval 2025, um dos maiores eventos culturais do município de Antonina/PR.
3.2 Justifica-se a viabilidade da contratação devido à necessidade de assegurar o bem-estar dos participantes e a qualidade das apresentações realizadas, proporcionando um ambiente seguro, acolhedor e funcional.
3.3 - O evento Carnaval 2025 é essencial para promover o turismo, fortalecer a identidade cultural local e dinamizar a economia da região, abrangendo atividades artísticas, educacionais, culturais e sociais. Com público estimado em mais de 50.000 pessoas por dia, o evento requer infraestrutura adequada para atender a demanda com excelência.
3.4 - Para a realização de um evento desse porte, é indispensável a contratação de serviços especializados que garantam a montagem de palcos, camarotes, sonorização, iluminação e painéis de LED, além de estruturas como banheiros químicos e geradores para suporte às operações.
3.5 - A contratação será realizada por meio de processo licitatório, utilizando o critério de julgamento de MENOR PREÇO, considerando a sazonalidade e a especificidade da demanda. Não é viável, neste momento, a aquisição permanente de equipamentos ou a criação de um quadro fixo para execução direta dos serviços. A opção por empresas especializadas é, portanto, a alternativa mais econômica, eficiente e alinhada às necessidades do evento.

3 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

3.1 Constitui objeto deste Termo de Referência: Contratação de empresa especializada na execução de serviços necessários para a realização do evento Carnaval 2025, incluindo infraestrutura, sonorização, iluminação, instalação de banheiros químicos, painéis de LED, palcos, camarotes, tendas, geradores e outros itens relacionados, conforme descrito abaixo:

	LOTE 1 – BANHEIROS QUÍMICOS

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	1
	1
	ESPECIFICAÇÃO:
CABINE SANITÁRIA QUÍMICA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PORTA-OBJETOS, CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS COM DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA, 1,20 M DE PROFUNDIDADE E 1,20 M DE LARGURA. OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO:
SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ESGOTAMENTO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE BACTERICIDAS, DESODORIZANTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E ÁLCOOL EM GEL.
	DIÁRIAS
	200



	LOTE 2 – SONORIZAÇÃO

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	2
	1
	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A AVENIDA:
ESPECIFICAÇÃO:
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA, QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE CONTER CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, ALIMENTAÇÃO PHANTOM, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE QUATRO BANDAS (MODELOS DE REFERÊNCIA: MIDAS PRO2, DM7, YAMAHA PM5D).
EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA COM SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA, GANHO E LARGURA DE BANDA, TRINTA E DUAS (32) SAÍDAS AUXILIARES, OITO (08) SAÍDAS MATRIZ, SAÍDAS LCR, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA.
POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES E DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, ALÉM DE OITO (08) MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E DOZE (12) EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. TODAS AS SAÍDAS DEVEM CONTER AJUSTE DE TEMPO (DELAY). DEVERÁ AINDA TER DUAS (02) FONTES DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA E LUMINÁRIAS. (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER)
12 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO DE 1/3 DE OITAVA, 31 BANDAS
INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 25 HZ A 20 KHZ, COM HPF/LPF VARIÁVEL, CHAVE DE MUDANÇA DE ESCALA (+-6 DB / +-12 DB), CHAVE DE LIFT/GROUND.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO
COM RTA, IMPULSE, PHASER E MICROFONE CALIBRADO DEDICADO.
02 MONITORES DE REFERÊNCIA
RESPOSTA PLANA DE FREQUÊNCIAS DE 45 HZ A 20 HZ (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER).
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAIS
LEITOR MP3 COM CONTROLE DE PITCH (MODELO DE REFERÊNCIA: PIONEER).
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
IDEAL PARA VOCAL, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO
EQUIPADO COM FONES (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL
PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX (MODELO DE REFERÊNCIA: PENTACÚSTICA).
01 ISOLADOR DE SINAL DE ÁUDIO
PARA CADA SAÍDA DO CONSOLE DE MIXAGEM (MODELO DE REFERÊNCIA: EAM).
01 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL
MODELO DE REFERÊNCIA: AKG.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO PARA A ÁREA DE DESFILE "P.A. AVENIDA 300M"
SISTEMA DE ÁUDIO "LINE ARRAY"
COMPOSTO POR ARRANJOS DE 2X10 E 1X DRIVE, SUSPENSO POR TORRE DE DELAY DE ACORDO COM O PROJETO (DOIS ARRANJOS DE TRÊS UNIDADES POR LADO DA TORRE). NO MÍNIMO BI-AMPLIFICADO, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZ DE PRODUZIR 132 DB SPL PICO EM CURVA C, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 65 HZ A 18 KHZ ±10 DB, SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE. COBERTURA MÍNIMA DE 90° HORIZONTAL X 35° VERTICAL (MODELO DE REFERÊNCIA: JBL VT4888, RCF HDL20A).
SUBWOOFERS
COMPOSTO POR 2X18" - 4.400 RMS CADA (MODELO DE REFERÊNCIA: ACOUSTIC ACL218).
DIMENSIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO COM TORRES DE DELAY, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE ELAS. TODAS AS TORRES DEVEM POSSUIR CONTROLE INDIVIDUAL DE PROCESSAMENTO, VOLUME E EQUALIZAÇÕES. COMO A ÁREA DE SONORIZAÇÃO É DE 280 METROS DE EXTENSÃO, AS TORRES DEVEM ESTAR COM OS DEVIDOS AJUSTES DE CORREÇÃO DE TEMPO, VOLUME E EQUALIZAÇÃO, GARANTINDO SOM CLARO E SEM ATRASOS OU COMPROMETIMENTO DA INTELIGIBILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
CONEXÕES E GERENCIAMENTO DE ÁUDIO
TODAS AS TORRES DE ÁUDIO DEVERÃO ESTAR CONECTADAS A UMA SAÍDA INDIVIDUAL DO CONSOLE, COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA QUE INCLUA CONTROLE DE ATRASO DE ALTA QUALIDADE E EQUALIZADORES GRÁFICOS EM TODAS AS SAÍDAS.

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PALCO
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS ANALÓGICAS XLR DE MIC/LINHA, 16 SAÍDAS ANALÓGICAS DE LINHA (EXPANSÍVEIS ATÉ 32). POSSUI 16 AUX SENDS, 8 GRUPOS, ALÉM DE 8 MATRIZES MONO (CONFIGURÁVEIS ATÉ 4 MATRIZES ESTEREOFÔNICAS).
CONTA COM 26 FADERS MOTORIZADOS E SENSÍVEIS AO TOQUE: 16 ENTRADAS, 8 SAÍDAS, 1 CANAL FLEX E 1 MAINS.
PORTAS USB (5): USB 2.0, PORTA IEEE-1394: FIREWIRE, PORTA GPI: DB9 FÊMEA.
CONECTORES DE PEDAL (2): TRS DE 1/4 POLEGADA, ENTRADA/SAÍDA MIDI: DIN FÊMEA DE 5 PINOS, ENTRADA/SAÍDA WORD CLOCK: BNC FÊMEA.
PORTA VGA: DB-15 MINI-FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
PORTA DVI: DVI FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
CONTROLE ECX ETHERNET: RJ-45 (PARA CONTROLE REMOTO ECX).
CONECTORES DA LUZ DO CONSOLE (2): XLR3-F.
16 BOTÕES ROTATÓRIOS ATRIBUÍVEIS COM LEDS MULTISSEGMENTADOS.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO COM RTA
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAL COM LEITOR MP3
01 MINI DISC PLAYER PROFISSIONAL
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E PALCO, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE-MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES
04 ISOLADORES DE SINAL DE ÁUDIO
P.A. - SISTEMA ENDEREÇADO AO PÚBLICO
SISTEMA DE ÁUDIO PROFISSIONAL ESTÉREO, FORMADO POR CAIXAS DO TIPO LINE ARRAY, COMPLEMENTADAS POR CAIXAS DE SUBGRAVES, COM CAPACIDADE DE PRODUZIR 115 DB SPL "C" MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE 15 METROS AO CENTRO DA ÁREA DE AUDIÊNCIA SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE SONORA, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 40 HZ A 18.000 HZ (PONTOS DE -6 DB).
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR RESPOSTA PLANA (+-3 DB) ENTRE 100 HZ E 12.000 HZ E POSSUIR ÊNFASE NA REGIÃO DE SUBGRAVES (40 HZ A 100 HZ) NO MÍNIMO 9 DB ACIMA EM RELAÇÃO AO RESTO DO ESPECTRO.
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR PROCESSAMENTO DIGITAL PARA CONTROLE (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO) E POSSUIR PELO MENOS 3 VIAS (TRI-AMPLIFICADO) COM AMPLIFICADORES CORRETAMENTE DIMENSIONADOS PARA CADA VIA.
O SISTEMA DEVERÁ ATENDER TODA A ÁREA DE AUDIÊNCIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 METROS DE LARGURA POR 50 METROS DE COMPRIMENTO COM COBERTURA UNIFORME E DEVERÁ SER MONTADO SUSPENSO (FLY PA).
O SISTEMA DEVERÁ UTILIZAR CAIXAS PARA COBERTURA DA BOCA DE CENA (FRONT FILL) EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A ÁREA, SENDO ESTAS CAIXAS COMPATÍVEIS EM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COMO SISTEMA PRINCIPAL.
O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR NO MÍNIMO DUAS TORRES DE DELAY COM CAIXAS COMPATÍVEIS COM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO SISTEMA PRINCIPAL, SUFICIENTES PARA ATENDER À COBERTURA NECESSÁRIA, COM PROCESSAMENTO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO, ATRASO) E AMPLIFICAÇÃO E CABEAMENTO NECESSÁRIOS.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
MONITOR - SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS FÍSICAS COM CONECTOR XLR-3. CADA CANAL DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE GANHO, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, 02 PROCESSADORES DE DINÂMICA, 24 ENDEREÇAMENTOS PARA AUXILIARES/BUSES, ALÉM DE ENDEREÇAMENTO PARA SAÍDAS PRINCIPAIS ESTÉREO E MONO.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR UM RACK DE EFEITOS VIRTUAIS COM 08 MÁQUINAS DE EFEITO COM PARÂMETROS EDITÁVEIS E NO MÍNIMO 12 EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS PARA INSERÇÃO NOS CANAIS OU BUSES.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR 24 SAÍDAS FÍSICAS EM CONEXÃO XLR3. TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR GRUPOS DE MUTE PROGRAMÁVEIS E 8 DCAS.
SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
DEVERÁ PROVER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO INDEPENDENTES, PODENDO TAIS VIAS UTILIZAR 01 OU 02 CAIXAS, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DO ARTISTA.
AS CAIXAS PARA RETORNO DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA MONITORAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 VIAS (ALTO-FALANTE + DRIVER DE COMPRESSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA), PODENDO SER DO TIPO PASSIVO COM CROSSOVER INTERNO E AMPLIFICAÇÃO EXTERNA (TAMBÉM DEVERÁ SER FORNECIDA) OU DO TIPO ATIVO COM CROSSOVER E AMPLIFICAÇÃO INTERNA EMBUTIDA.
CADA CAIXA DEVERÁ SER CAPAZ DE FORNECER 115 DB SPL "C" A DOIS METROS DE DISTÂNCIA EM REGIME DE OPERAÇÃO NORMAL E ATENDERÁ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA PLANA ENTRE 90 HZ A 12.000 HZ (+-3 DB).
PARA A VIA DE MONITORAÇÃO DE BATERIA DEVERÁ EXISTIR UMA CAIXA COMPLEMENTAR DE SUBGRAVES COM RESPOSTA ENTRE 40 HZ E 100 HZ (-6 DB), DO TIPO PASSIVO COM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITER) E AMPLIFICADOR APROPRIADO, OU DO TIPO ATIVO COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAÇÃO INTERNA.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUALQUER TIPO DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
06 SISTEMAS DE MONITORAÇÃO PESSOAL SEM FIO, COMPOSTO DE:
TRANSMISSOR EM UHF COM NO MÍNIMO 1440 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS COM 02 ENTRADAS EM CONECTOR XLR, LARGURA DE BANDA DE 36 OU 42 MHZ, MODO DE TRANSMISSÃO MONO OU ESTÉREO, COMPATÍVEL COM ANTENA REMOTA E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, DISPLAY EM LCD.
RECEPTOR COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO COM POTÊNCIA DE 100 MW, CONTROLES REFORÇO DE AGUDOS, LIMITER AJUSTÁVEL, MODO DE ESCUTA ESTÉREO OU FOCUS, CONTROLE DE BALANÇO, FUNÇÃO AUTO-LOCK; FONE DE OUVIDO DO TIPO DINÂMICO, IMPEDÂNCIA DE 16 OHMS, SENSIBILIDADE DE 106 DB (SPL) /1 MW ORIGINAL DO SISTEMA.
01 COMUNICADOR ENTRE PALCO E HOUSE MIX, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
BACKLINE
01 BATERIA COMPLETA
COM BUMBO DE 20 OU 22 POLEGADAS COM KICK PORT; 01 TOM DE 12 POLEGADAS; 01 TOM DE 14 POLEGADAS; 01 FLOOR TOM DE 16 POLEGADAS; TRÊS ESTANTES PARA PRATOS, ESTANTE DE CAIXA, MÁQUINA DE CONTRA-TEMPO COM PRESILHA; 01 BANCO; 01 PEDAL DE BUMBO. A BATERIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM TODAS AS PEÇAS FUNCIONAIS E EM ÓTIMO ESTADO. AS PELES DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA CADA PEÇA COM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVERÁ EXISTIR UM KIT DE PELES RESERVA À DISPOSIÇÃO DO MESMO MODELO DO INSTALADO NA BATERIA.
AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO
AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO DO TIPO CABEÇOTE VALVULADO COM 300 WATTS DE POTÊNCIA, EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, CONTROLE DOS MÉDIOS COM SELETOR DE 5 POSIÇÕES, BOTÕES PARA ULTRA LOW/HIGH, SAÍDA DE LINHA BALANCEADA, LOOP PREAMP OUT POWER AMP IN E SAÍDA SLAVE, COM 3 VÁLVULAS 12AX7 E 2 X 12AU7 NO PRÉ, E 6 VÁLVULAS 6550 NA POTÊNCIA.
CAIXAS PARA CONTRABAIXO CONTENDO 4 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE E CAIXA COM 1 ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE.
AMPLIFICADORES PARA GUITARRA
AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO CABEÇOTE, COM 100W RMS, DOIS CANAIS CONTROLADOS POR FOOTSWITCH OU PELO PAINEL FRONTAL, COM LOOP DE EFEITOS E REVERB DE MOLA COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA CADA CANAL.
CAIXAS PARA GUITARRA COM 300 WATTS, 4 ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS DE 75 WATTS E AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO COMBO, COM DOIS CANAIS, 100W COM DOIS ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS.
MICROFONES
01 MICROFONE CONDENSADOR MEIO-CARDIOIDE PARA CAPTAÇÃO DE BUMBO.
10 MICROFONES DINÂMICOS SUPERCARDIOIDES PARA CAPTAÇÃO DE VOCAL.
10 MICROFONES DINÂMICOS DIRECIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS E ELÉTRICOS.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE BATERIA, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
12 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ; CHAVE ATENUADORA DE 10 DB, CHAVE SELETORA DE FREQUÊNCIA E PROTEÇÃO ANTI-PUFF.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO/PERCUSSÃO, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
04 MICROFONES SHOTGUN CONDENSADORES PARA CAPTAÇÕES VARIADAS.
12 DIRECT-BOX ATIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND E ATENUADOR DE ENTRADA.
12 DIRECT-BOX PASSIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND.
16 RECEPTORES UHF, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, ESCOLHA AUTOMÁTICA DE CANAIS E GRUPOS DE FREQUÊNCIAS, DISPLAY EM LCD.
06 TRANSMISSORES UHF DE CORPO (BODYPACK), COM 2000 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, PARA UTILIZAÇÃO COM MICROFONE DE LAPELA, HEADSET OU INSTRUMENTO, COM SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 100 MW DE RF, VISOR LCD.
10 MICROFONES UHF-R DE MÃO, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, CÁPSULA SUPERCARDIOIDE DEDICADA PARA VOCAL, SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 50 MW DE RF, VISOR LCD.
06 MICROFONES HEADSET CONDENSADORES CARDIOIDES, COMPATÍVEIS COM O BODYPACK ACIMA.
ANTENAS REMOTAS E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, COMPATÍVEIS COM OS RECEPTORES ACIMA.
20 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA.
15 PEDESTAIS DE MICROFONE DO TIPO BABY (MINI).
15 CLAMPS DO TIPO LP, PARA MONTAGEM DE MICROFONES EM PERCUSSÃO/BATERIA.
CABEAMENTO DE SINAL
01 MULTICABO PRINCIPAL COM 48 VIAS, COM SPLIT ISOLADO PARA CONEXÃO HOUSE-MIX FOH COM 80 METROS, E SPLIT PARA CONEXÃO STAGE-MIX MONITOR COM 15 METROS.
05 MULTICABOS AUXILIARES (SUBSNAKE) COM 12 VIAS CADA, E COMPRIMENTO DE 20 METROS.
80 CABOS PARA MICROFONES EM PADRÃO XLR COM COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ATENDER AO SISTEMA.
10 CABOS PARA INSTRUMENTOS COM CONECTOR PHONE PLUG TS DE ¼" DE POLEGADA E 7 METROS DE COMPRIMENTO CADA.
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AC
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEVE ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA Nº 10, PROVENDO TODA A ENERGIA NECESSÁRIA PARA P.A., PALCO E HOUSE-MIX, SEM PREJUÍZO DA SEGURANÇA.
O SISTEMA DEVE ATENDER À DEMANDA DE CARGA NECESSÁRIA, COM MARGEM DE SEGURANÇA. TODO O CABEAMENTO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CONECTORES.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONECTADO A UM ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA SOM, LUZ E ESTRUTURA, CONFORME A NORMA VIGENTE.
TODOS OS APARELHOS CONECTADOS AO SISTEMA DEVEM POSSUIR O PINO DE ATERRAMENTO, QUE DEVE ESTAR CONECTADO AO ATERRAMENTO DO SISTEMA.
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO, COM BALANCEAMENTO ENTRE FASES, SEM SOBRECARGA EM NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SOM / TRIO ELÉTRICO
USO SOMENTE NOS DIAS 28/02, 01/03 e 02/03
ESPECIFICAÇÃO:
01 VEÍCULO MODELO (CARRO DE SOM - TRIO ELÉTRICO), REFERÊNCIA HYUNDAI HR - HOB, COM CAPACIDADE DE 1,66 TONELADAS E 97 CV OU SIMILAR, COM ADAPTAÇÕES FUNCIONAIS PARA POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. ESSES VEÍCULOS SERVIRÃO PARA RETORNO DA ALA DE BATERIA DAS ESCOLAS DE SAMBA, PUXADORES DOS SAMBAS-ENREDOS E PRÉ-MIXAGEM DE ÁUDIO.
O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EQUIPADO E ABASTECIDO COM COMBUSTÍVEL, CONTANDO COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE SAMBA, ALÉM DE ACESSÓRIOS E ESTABILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
LIBERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS (ART PRÓPRIO).
CAIXAS ACÚSTICAS MODELO LINE ARRAY INSTALADAS NOS CARROS DE SOM (TRIO ELÉTRICO) ACIMA DE 2 A 2,40 METROS DE ALTURA, COM POTÊNCIA PARA ALCANÇAR 30 METROS À FRENTE E 30 METROS ATRÁS DE CADA VEÍCULO PARA MONITORAMENTO DE BATERIA. MODELOS DE REFERÊNCIA: RCF HDL 20, JBL VERTEC.
O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR GERADOR PRÓPRIO PARA ASSEGURAR A ENERGIA NECESSÁRIA AO SISTEMA.

MONITORAMENTO DE ÁUDIO
- 01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM CONTROLE TOTAL DIGITAL, COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA E QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE POSSUIR CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, DEZESSEIS (16) SAÍDAS AUXILIARES, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM, EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVE CONTER PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES, DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, BEM COMO MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. MODELOS DE REFERÊNCIA: AVID MIX RACK/YAMAHA PM5D - DM7YAMAHA.
- 02 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO 1/3 DE OITAVA DE 31 BANDAS, (25HZ-20KHZ).
- 02 COMUNICADORES ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES. - INTERCON.
- 02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX. - PENTACÚSTICA.
- 02 FONES DE OUVIDO PROFISSIONAIS - AKG.
- 08 ELEMENTOS DE SOM BI-AMPLIFICADOS DE 500W EM PEDESTAIS, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZES DE PRODUZIR 100 DB SPL A 1 METRO, COM RESPOSTA DE 40 HZ A 18 KHZ ± 6 DB, PROPORCIONANDO SOM CLARO E SEM DISTORÇÃO. MODELOS DE REFERÊNCIA: QSC K12 - TURBO SOUND.
- 04 SISTEMAS DE MONITORAMENTO PESSOAL SEM FIO UHF COM 32 FREQUÊNCIAS EM 100MW (POR CARRO) - SENNHEISER.
- 04 FONES DE OUVIDO INTRA-AURICULARES COM SUBWOOFER, COM SENSIBILIDADE DE 122 DB SPL/MW, IMPEDÂNCIA DE 110 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 18.5 KHZ, CONECTOR P2 ESTÉREO COM EXTENSOR P10. MODELOS DE REFERÊNCIA: SENNHEISER ME3 - SHURE 535.
- 02 COMBINADORES DE FREQUÊNCIAS UHF PARA MONITORES DE OUVIDO - SENNHEISER.
- 02 ANTENAS DIRECIONAIS COM FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 470 A 952 MHZ - SENNHEISER.
OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO COM CABOS, ADAPTADORES E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO, DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.
- O SISTEMA DEVE ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 85 DB SPL EM CURVA "A" A UM METRO DE DISTÂNCIA.
MICROFONES SEM FIO:
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE PRIMEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE SEGUNDA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE TERCEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE REPIQUE - SENNHEISER EW 100G3.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE CAIXA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 06 MICROFONES SEM FIO PARA VOCALISTAS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 05 TRANSMISSORES SEM FIO PARA INSTRUMENTOS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 25 RECEPTORES UHF - MODELOS DE REFERÊNCIA: SHURE SLXD / SENNHEISER.
- 03 COMBINADORES DE ANTENAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA845 UWB.
- 06 ANTENAS EXTERNAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA860 SWB.
EQUIPE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DURANTE O EVENTO:
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO MASTER PARA AVENIDA.
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO PARA CARROS DE SOM.
- 01 TÉCNICO DE SISTEMAS WIRELESS (GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIAS).
- 03 TÉCNICOS DE MICROFONES (PARA PLUGAR E AJUSTAR MICROFONES, ACOMPANHANDO O TRAJETO).
- 02 AUXILIARES TÉCNICOS (CAPTAÇÃO DOS MICROFONES).
- 01 MOTORISTA
	DIÁRIAS
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	LOTE 3 – ILUMINAÇÃO

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	3
	1
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO
ESPECIFICAÇÃO:
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F# 5.
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F# 2.
12 PROJETORES ELIPSOIDAIS COM GRAU DE ABERTURA COMPATÍVEL COM O ESPAÇO.
06 PROJETORES MINI BRUTT COM 4 LÂMPADAS OU EQUIVALENTE.
04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.
36 REFLETORES PAR LED RGB DE 3W.
24 MOVING HEAD TIPO SPOT, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, SISTEMA DE ZOOM LINEAR, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 MOVING HEAD TIPO WASH, COM SISTEMA DE COR CMY OU RGB, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W, OU 36X3W SE MOVING LED.
12 MOVING HEAD TIPO BEAM, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 SUPER STROBO OMX DE 3000W COM EFEITO BLINDER.
02 MÁQUINAS DE FUMAÇA.
02 VENTILADORES.
01 SISTEMA DE DIMMER COM 48 CANAIS DE 4KW COM CONTROLE DIGITAL.
01 MESA DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS FÍSICAS OMX PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMER. MODELO DE REFERÊNCIA GRAND MA OU SUPERIOR, COM BIBLIOTECA COMPLETA PARA TODOS OS APARELHOS FORNECIDOS.
01 ESTRUTURA DE GROUND SUPPORT P30/P50 EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO OU DE ACORDO COM DESENHO OU MAPA DE LUZ ENVIADO PELO ARTISTA.
FIAÇÃO E CONECTORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, ALÉM DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS DO SISTEMA DE ENERGIA AC PARA ILUMINAÇÃO:
O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES COM BITOLAS APROPRIADAS PARA SUPORTAR A CARGA.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR EM PICOS NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS. O SISTEMA DEVERÁ TER REFERÊNCIA DE NEUTRO EM TODOS OS PONTOS E DEVE ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DEVERÃO POSSUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS.
DURANTE TODO O EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO IMEDIATA NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO SEGURO DA ESTRUTURA.

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA
MESA DE ILUMINAÇÃO:
- 02 MESAS DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS DMX, PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMMER. MODELO DE REFERÊNCIA: AVOLITES PEARL 2010.
- LIVRARIA COMPLETA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. MODELO DE REFERÊNCIA: AMERICAN PRO.
REFLETORES:
- 36 REFLETORES OUTDOOR P-5 COM 44 LEDS DE 15W.
- 150 REFLETORES DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, COM VIDRO TEMPERADO PARA USO EXTERNO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR DE VAPOR METÁLICO DE 400W OU REATOR EXTERNO BLINDADO COM IP65. - PHILIPS.
EFEITOS:
- 44 MOVING HEADS OUTDOOR IP DE 480W, 3 EM 1 - BWS (BEAM/SPOT/WASH). NÃO SERÁ ACEITO MOVING INDOOR COM DOME.
- 08 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX - PLS.
- 08 VENTILADORES DE ALTA POTÊNCIA.
- ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
SISTEMAS:
- 22 COB OUTDOOR PARA RECUO DAS BATERIAS.
- 05 SISTEMAS DE PRO POWER (24 CANAIS CADA) PARA MOVING HEADS E REFLETORES - HPL.
- 05 SPLITTERS (BUFFER), ISOLADORES DE SINAL DIGITAL PARA 4 UNIVERSOS DMX - HPL.
- 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL COM FONES E SIRENES - INTERCON.
- FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA TODO O SISTEMA.
- SISTEMA TOTALMENTE ATERRADO.
ESTRUTURAS:
- 11 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 OU P50 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 12,00M DE LARGURA, PARA SUSTENTAR TODA A ILUMINAÇÃO CONFORME O DESENHO OU AS NECESSIDADES DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVE SER COMPATÍVEL COM O VÃO LIVRE SOLICITADO E A CARGA A SER SUPORTADA, CONFORME TABELA DE CARGA DO FABRICANTE (APROXIMADAMENTE 400M DE ESTRUTURA TOTAL) - FEELING.
- 11 KITS COMPLETOS COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA.
- 11 KITS DE TALHAS PARA ELEVAÇÃO DA ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
- 02 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, EM FORMATO DE MESA PARA RECUOS DAS BATERIAS.
EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR:
- ENGENHEIRO ELETRICISTA.
- OPERADORES DE LUZ.
- MOTORISTAS.
- AUXILIARES TÉCNICOS.
- AJUDANTES GERAIS.

OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVE ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES DE BITOLAS CAPAZES DE SUPORTAR ESSA CARGA. DEVE ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR NENHUMA DELAS. O SISTEMA DEVE TER REFERÊNCIA NEUTRA EM TODOS OS PONTOS E ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
	DIÁRIAS
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	LOTE 4 – ESTRUTURAS 

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	4
	1
	PALCO 12X10M
ESPECIFICAÇÃO:
MEDIDAS MÍNIMAS: 12M X 10M X 1,00M A 2,00M DE ALTURA. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. O PALCO DEVE CONTER: 01 TABLADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 18MM E FORRAÇÃO DE 8MM, MEDINDO 12M X 10M X 1,00M A 2,00M (ALTURA). ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
A COBERTURA DEVE SER: MODELO DUAS ÁGUAS, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL TRELIÇADO, NA LIGA ASTM 6351, UNIDA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ASTM A 325, COBERTA COM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA, COM PROPRIEDADE TÉRMICA E ATESTADO DE INFLAMABILIDADE. LATERAIS E FUNDOS DEVEM SER FECHADOS COM LONA (PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA), COM SISTEMA DE SLEEVE, MEDINDO 12M DE FRENTE POR 10M DE PROFUNDIDADE. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA REVESTIDA COM LINÓLEO PLÁSTICO NA COR PRETA, COM SAIAS EM TNT PRETO EM TODOS OS LADOS (FUNDO, FRENTE E LATERAIS DO PALCO). O ACESSO AO PALCO SERÁ FEITO POR DUAS ESCADAS.
02 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO LINE ARRAY, MEDINDO 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 2,00M (LARGURA) X 2,00M (PROFUNDIDADE).
01 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO EM FORMA DE TESTEIRA PARA PALCO PARA FIXAÇÃO DE BANNER DO EVENTO, COM 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 10,00M A 12,00M (LARGURA). OBS: A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANNER SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SENDO A CRIAÇÃO DA ARTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA.
01 ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR (MOLDURA DE FUNDO DE PALCO), 8,00M (LARGURA) X 5,00M (ALTURA), TIPO STAGE MIX.
BACKSTAGE: 01 TABLADO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS, E PINTURA INTACTA, COM SISTEMA DE CHAPAS TIPO MADEIRITE EM PERFEITO ESTADO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, CAPAZ DE SUPORTAR 550KG/M², MEDINDO 1,00M A 2,00M (ALTURA) X 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE), FORRAÇÃO DE 8MM NA COR PRETA.
01 TENDA TIPO PIRAMIDAL MEDINDO 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE) X 3,00M (ALTURA), EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM AÇO ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS.
HOUSE MIX: 01 HOUSE MIX PISO ÚNICO, EM ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q-30, MEDINDO 3,00M (LARGURA) X 3,00M (PROFUNDIDADE), COM FECHAMENTO EM LONA NAS LATERAIS E FUNDOS E LONA TRANSPARENTE FRONTAL.
OBSERVAÇÕES:
- A ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
- INCLUIR MONTAGEM E DESMONTAGEM.
- FORNECIMENTO DE ART/CREA/PR.
	DIÁRIAS
	5

	4
	2
	CAMAROTE 5X5M
ESPECIFICAÇÃO:
PISO EM PLATAFORMA DE ALUMÍNIO E COMPENSADO NAVAL, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 750KG/M², ACARPETADO, ELEVADO A 3M DO SOLO. COLUNAS E COBERTURAS EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, COM LONAS ANTICHAMAS E ANTI-RAIOS UV. GUARDA-CORPO AO REDOR DE TODA A ESTRUTURA. ESCADAS COM CORRIMÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DA ABNT. ACESSO LIVRE POR BAIXO PARA PEDESTRES. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXTINTORES E PLACAS INDICATIVAS COM CAPACIDADE DE PESSOAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. KIT COMPLETO COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA. KIT DE TALHAS PARA IÇAR A ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
OBS: 02 CAMAROTES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	5

	4
	3
	TORRE DE OBSERVAÇÃO 1X1M
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE TORRE DE OBSERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E MADEIRA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1.0M X 1.0M COM 1,0 DE ALTURA, PARA APOIO DA EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR.
OBS: 12 TORRES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	60

	4
	4
	GRADIL
ESPECIFICAÇÃO:
CERCAS DE ALUMÍNIO DE 2M DE COMPRIMENTO POR NO MÍNIMO, 1M DE ALTURA, COM SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO ENTRE SI, PÉS EM
CHAPAS METÁLICAS OU EM V, SEM PONTAS DE LANÇA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
OBS: SERÃO 150 UNIDADES PARA 3 DIAS E 500 UNIDADES PARA 2 DIAS
	DIÁRIAS
	1.450

	4
	5
	PASSARELA
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE PASSARELA DE 14,40M X 2,20M X 1M ALTURA COM ESCADAS DOS DOIS LADOS – COBERTA COM CARPETE.
	DIÁRIAS
	1



	LOTE 5 – TENDA PIRAMIDAL

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	5
	1
	TENDA PIRAMIDAL 10X10M
ESPECIFICAÇÃO:
LOCAÇÃO DE TENDA, COBERTURA PIRAMIDAL MEDINDO 10MX10M, PÉ DIREITO 4M, NA COR BRANCA, FORMATO CÔNICO COM BASE QUADRADA (TIPO CHAPÉU DE BRUXA), LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, SEM RASGOS OU PERFURAÇÕES, ESTRUTURAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TENDO A COLUNA MÍNIMO DE 100X100MM, COM FECHAMENTO À DISPOSIÇÃO PARA OS 04 LADOS, ANTICHAMAS, COM BLECAUTE SOLAR E IMPERMEÁVEL ÁREA LIVRE DA BARRACA É DE 100,00M2
	DIÁRIAS
	10




	LOTE 6 – GERADOR

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	7
	1
	01 GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO-SL
ESPECIFICAÇÃO: 
GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE 250 KVA, MOTOR SUPER SILENCIOSO À DIESEL, COM TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO QUE ASSEGURE POTÊNCIA ESTÁVEL E CONFIANÇA, BAIXOS NÍVEIS DE EMISSÕES E RESPOSTAS RÁPIDAS ÀS VARIAÇÕES INSTANTÂNEAS DE CARGA.
- 200 METROS CABO DE 50MM.
- 01 INTERMEDIARIA
- OPERADOR
- COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA 12 HORAS DE UTILIZAÇÃO POR DIÁRIA. ANO DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO ANO DE 2012.
- BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 65 DECIBÉIS;
- CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES
- É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES LOCADOS, ASSIM COMO QUANTO À QUALQUER SANÇÃO QUE VENHA A SER APLICADA ORIUNDA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES;
- TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, COM CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA, COM NEUTRO AO MEIO E 100 AMPÈRES POR FASE, NO MÍNIMO, NAS VOLTAGENS: 220, 380 E 440 VOLTS, 60 HZ E 220 A 240 VOLTS, 60 HZ;
- CHAVE REVERSORA, COMPATÍVEL COM LIGAÇÃO ESTRELA 220 E 110, COMPATÍVEL COM OS TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS ELENCADAS NO ITEM ANTECEDENTE;
- OPERACIONAL DOS GERADORES: SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS, SEGURO CONTRA DANOS EM GERAL, TRANSPORTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO/OPERADOR QUE DEVERÁ SER CAPACITADO E RESPONDER PELO EQUIPAMENTO DURANTE O EVENTO;
- APRESENTAÇÃO DE ART- ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA;
- OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM SE APRESENTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAREM DISPONÍVEIS PARA A FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM, POR PARTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO.
	DIÁRIAS
	5


* Os itens do objeto desta licitação foram agrupados em lotes, considerando a composição de cada produto. Cabe ressaltar que a presente separação está alinhada ao princípio da economicidade e não compromete o ganho em escala, respeitando o planejamento eficiente e a ampla competitividade, conforme previsto nos arts. 18, 40, e 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4 LEVANTAMENTO DE MERCADO
4.1 Considerando a realização do Carnaval 2025, este levantamento refere-se à contratação de serviços essenciais para o evento, caracterizados como de ampla comercialização e disponibilizados por diversas empresas especializadas, que atendem aos requisitos mínimos estabelecidos.
4.2 Foi conduzido um levantamento de preços junto a empresas localizadas nas proximidades do Município de Antonina-PR, com experiência comprovada na prestação dos serviços necessários para o período carnavalesco. As cotações obtidas se encontram descriminadas no DFD e nos anexos da fase interna. 

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
5.1 Fundamentação: A contratação externa, realizada por meio de processo licitatório com critério de julgamento de menor preço, baseia-se na eficiência, economicidade e promoção da concorrência.
5.2 A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos e itens de segurança individual e coletiva necessários para a execução dos serviços, bem como por custos relacionados a estadia, alimentação, transporte e encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais dos profissionais envolvidos. Além disso, caberá à contratada realizar o transporte e deslocamento dos profissionais, sem custos adicionais para o Município, e apresentar a documentação técnica necessária, incluindo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), antes do início dos serviços.
5.3 Os serviços contratados deverão ser executados com rigor técnico, seguindo as normas da ABNT, exigências do CREA e diretrizes dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. O início das atividades exigirá a montagem prévia dos equipamentos com antecedência mínima de oito horas, e a desmontagem deverá ser realizada no prazo máximo de oito horas após o encerramento das atividades. Os equipamentos e estruturas deverão estar em conformidade com as normas técnicas de segurança, incluindo prevenção de incêndios e aterramento, e acompanhados de laudos técnicos que atestem a não ocorrência de poluição sonora.
5.4 Durante todo o evento, um coordenador técnico, designado pela contratada, deverá estar disponível para gerenciar a operação, solucionar eventuais problemas e garantir o cumprimento das obrigações contratuais. Assistência técnica deverá ser prestada a qualquer momento, caso necessário, com comunicação preferencialmente feita de forma presencial ou por ligações telefônicas. A contratada será responsável por prover uma equipe técnica qualificada, uniformizada e devidamente identificada para a execução dos serviços, que incluirá montagem, operação e desmontagem dos equipamentos. A comunicação sobre mudanças ou imprevistos deverá ser realizada com antecedência mínima de quarenta e oito horas da data prevista para prestação do serviço, respeitando os prazos e exigências estabelecidos no edital.
5.5 O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal, em até trinta dias após o término do evento, estando condicionado ao cumprimento integral das obrigações contratuais. A contratada deverá manter seguro total das estruturas locadas, assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de sua execução e zelar pela manutenção e segurança dos equipamentos e materiais utilizados. Também será responsável pela limpeza e retirada de entulhos gerados, deixando o local apto para os eventos.
5.6 A contratada deverá cumprir todas as normas vigentes, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), além de providenciar alvarás temporários e atender a requisitos técnicos, fiscais e de segurança definidos pelos órgãos competentes. A Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico se reserva o direito de fiscalizar os serviços prestados, revogar ou anular contratos conforme justificativas administrativas e necessidades do interesse público. Este Termo de Referência visa garantir a excelência e a segurança na execução dos serviços essenciais para o Carnaval 2025.

6 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
6.1 A presente contratação será realizada em lotes, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 40, § 2º. Essa opção busca assegurar o atendimento ao princípio da competitividade e à economicidade, permitindo maior atratividade para empresas especializadas em segmentos específicos, além de fomentar a participação de micro e pequenas empresas nos processos licitatórios.
6.2. O parcelamento em lotes facilita a gestão contratual, ao possibilitar o agrupamento de itens afins, mantendo a homogeneidade e a coerência nos serviços. Essa abordagem também minimiza os riscos de inexecução global, uma vez que a responsabilidade será distribuída entre os contratados de forma segmentada.
6.3. Ademais, a divisão por lotes atende ao objetivo de estimular a competitividade sem comprometer a eficiência administrativa, pois assegura condições de mercado mais vantajosas para a Administração Pública. Trata-se de um planejamento alinhado aos ditames legais e que promove o uso racional dos recursos públicos, garantindo que as contratações sejam realizadas de maneira transparente e eficiente.

7 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
7.1 A contratação tem como objetivo garantir a sonorização, iluminação e estruturas adequadas ao Carnaval 2025, incluindo o fornecimento de infraestrutura, apoio operacional e logístico. Essa estrutura visa proporcionar condições ideais de segurança e conforto ao público participante.
7.2 Os serviços descritos neste Termo de Referência são de natureza técnica e específica, cuja execução inadequada pode gerar riscos significativos. Por isso, é imprescindível que sejam realizados por profissionais habilitados e com o uso de materiais de alta qualidade. A contratação de uma empresa especializada assegura o cumprimento integral das normas de qualidade e segurança, contribuindo para o sucesso dos eventos e a satisfação dos participantes.

8 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
A Administração indicará de forma precisa, individual e nominal o responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do art. 67 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis.

9 CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Nesse caso não existem contratações correlatas. 

10 IMPACTOS AMBIENTAIS
A Contratada deverá atender os critérios de sustentabilidade e da legislação ambiental, de acordo com as normativas aplicáveis, inclusive quanto a ambiência acústica e emissão de níveis de ruídos em níveis adequados a não causar poluição sonora. 

11 VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Fundamentação: Com base nas informações levantadas, salvo melhor juízo, declara-se que a contratação é VIÁVEL.  As questões elencadas no presente estudo estabeleceram critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade, especificações, preço médio e o princípio da economicidade para administração pública.
Diante do exposto, segue ETP - Estudo Técnico Preliminar, TR - Termo de Referência os orçamentos para fins de análise e demais encaminhamentos ao Setor de Licitações e Contratos para as providências cabíveis.





___________________________________
Thiago Afonso de Souza
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico








ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP


	1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS



Nº  Processo Administrativo: 001/2025 CULT.
Data: 15 de janeiro de 2025.
Área Requisitante: Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico
Item solicitado: Contratação de empresa especializada na execução de serviços necessários para a realização do evento Carnaval 2025, incluindo infraestrutura, sonorização, iluminação, instalação de banheiros químicos, painéis de LED, palcos, camarotes, tendas, geradores e outros itens relacionados.


	2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO



A contratação pretendida encontra amparo nas Despesas Correntes do item "Preservação da Tradição e Desenvolvimento da Cultura" da Lei Municipal 041/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025. O Carnaval 2025 tem papel fundamental na dinamização da economia local, na geração de emprego e renda e na consolidação de Antonina como um destino turístico de destaque. O evento também visa fortalecer as tradições culturais e fomentar a integração social por meio de atividades acessíveis e inclusivas.


	3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 



A presente licitação visa atender às necessidades estruturais e logísticas para a realização do Carnaval 2025, garantindo a segurança e o conforto dos participantes. Com uma expectativa de público superior a 50.000 pessoas por dia, faz-se imprescindível a contratação de empresas especializadas que possam oferecer soluções eficientes para:
· Instalação de banheiros químicos de alta capacidade e manutenção regular durante o evento;
· Sonorização de áreas extensas com sistemas modernos e de alta qualidade;
· Iluminação cênica e de segurança, atendendo às necessidades artísticas e estruturais;
· Montagem de palcos, camarotes e estruturas complementares para acomodação e circulação segura do público. Essa necessidade se justifica pelo impacto positivo do evento na economia local, além de fortalecer a identidade cultural e promover Antonina como um destino turístico de qualidade.

	4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



Os serviços devem ser realizados conforme as normas técnicas vigentes e os padrões estabelecidos nos documentos reguladores. Detalhes incluem:
· Banheiros Químicos: Devem ser unidades individuais confeccionadas em polietileno de alta densidade, laváveis, com teto translúcido, piso antiderrapante, travas de segurança internas e sistema de ventilação. Devem conter lavatório, reservatório de água, dispensadores de papel higiênico e álcool em gel, além de serviços diários de limpeza e manutenção.
· Sonorização: Sistemas de áudio com tecnologia de ponta, como line arrays e equipamentos de processamento de áudio digital. Inclui montagem de torres de delay e distribuição de som por toda a extensão do evento.
· Iluminação: Refletores LED RGB, moving heads e projetores para criação de efeitos visuais de alta qualidade. Devem incluir mesas de controle com capacidade de gerenciar múltiplos canais de iluminação e sistemas de dimmer.
· Palcos e Estruturas: Estruturas de alumínio treliçadas para palcos, tendas piramidais e camarotes. Devem atender às normas de segurança da ABNT, com ART emitida por engenheiros credenciados.
· Painéis de LED: Displays de alta definição com capacidade para transmissões ao vivo e exibições visuais impactantes, incluindo suporte técnico durante todo o evento.
· Geradores de Energia: Equipamentos silenciados de alta capacidade para garantir o fornecimento de energia contínuo e seguro durante o evento.

Todos os fornecedores deverão apresentar documentação técnica detalhada, incluindo PPRA, PCMSO, fichas de EPI e atestados de capacidade técnica.

	5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO



5.1. O levantamento de mercado foi realizado junto a empresas localizadas nas proximidades do Município de Antonina-PR, com experiência comprovada na prestação dos serviços necessários para o período carnavalesco, conforme os orçamentos e análise de  cotação, anexos.

5.2. Escolha da Solução
Após análise comparativa, optou-se pela média dos orçamentos como base para a estimativa do valor da contratação. A média dos valores apresentados pelas propostas é de R$ 1.136.583,33 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) que será utilizada como valor de referência para a contratação. Essa decisão visa garantir a economicidade e a competitividade do processo licitatório, assegurando a melhor solução para os eventos, considerando os aspectos técnicos e orçamentários.

5.3. Estimativa de Valores
Valor Estimado da Contratação: R$ 1.136.583,33 (um milhão, cento e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).
A estimativa foi feita com base na média dos três orçamentos obtidos, considerando todos os custos com materiais, segurança e execução dos serviços.

	6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



A contratação externa, através de processo licitatório, com critério de julgamento de MENOR PREÇO, foi o meio mais eficaz e econômico, bem como o que melhor permite a concorrência, em razão da conveniência da aquisição parcelada dos serviços, uma vez que são necessários de acordo com os eventos a serem realizados pelas Secretarias Municipais e também em função do desconhecimento da quantidade a ser efetivamente adquirida, somente podendo ser estimada, proporcionando melhor planejamento dos gastos públicos. 
A solução adotada prevê contratações em lotes organizados por categoria de serviço, garantindo execução integrada e eficiente. Os lotes foram estruturados para:
· Atender especificidades técnicas de cada item, como infraestrutura, sistemas de áudio e iluminação.
· Permitir maior controle logístico, com cronograma definido para montagem e desmontagem.
· Otimizar recursos financeiros e humanos, assegurando compatibilidade com os objetivos do evento.
Essa abordagem também proporciona flexibilidade no ajuste de demandas adicionais, se necessário.

	7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS



Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

		 
	LOTE 1 – BANHEIROS QUÍMICOS

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	1
	1
	ESPECIFICAÇÃO:
CABINE SANITÁRIA QUÍMICA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO (MASCULINO/FEMININO), PORTA-OBJETOS, CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS COM DESCARGA, ASSENTO SANITÁRIO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LAVATÓRIO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS. MEDIDAS INTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M DE ALTURA, 1,20 M DE PROFUNDIDADE E 1,20 M DE LARGURA. OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL.
MANUTENÇÃO:
SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ESGOTAMENTO, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE BACTERICIDAS, DESODORIZANTES, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E ÁLCOOL EM GEL.
	DIÁRIAS
	200



	LOTE 2 – SONORIZAÇÃO

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	2
	1
	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A AVENIDA:
ESPECIFICAÇÃO:
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA, QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE CONTER CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, ALIMENTAÇÃO PHANTOM, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE QUATRO BANDAS (MODELOS DE REFERÊNCIA: MIDAS PRO2, DM7, YAMAHA PM5D).
EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA COM SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA, GANHO E LARGURA DE BANDA, TRINTA E DUAS (32) SAÍDAS AUXILIARES, OITO (08) SAÍDAS MATRIZ, SAÍDAS LCR, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA.
POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES E DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, ALÉM DE OITO (08) MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E DOZE (12) EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. TODAS AS SAÍDAS DEVEM CONTER AJUSTE DE TEMPO (DELAY). DEVERÁ AINDA TER DUAS (02) FONTES DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE ENERGIA E LUMINÁRIAS. (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER)
12 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO DE 1/3 DE OITAVA, 31 BANDAS
INTERVALO DE FREQUÊNCIA: 25 HZ A 20 KHZ, COM HPF/LPF VARIÁVEL, CHAVE DE MUDANÇA DE ESCALA (+-6 DB / +-12 DB), CHAVE DE LIFT/GROUND.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO
COM RTA, IMPULSE, PHASER E MICROFONE CALIBRADO DEDICADO.
02 MONITORES DE REFERÊNCIA
RESPOSTA PLANA DE FREQUÊNCIAS DE 45 HZ A 20 HZ (MODELO DE REFERÊNCIA: BEHRINGER).
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAIS
LEITOR MP3 COM CONTROLE DE PITCH (MODELO DE REFERÊNCIA: PIONEER).
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
IDEAL PARA VOCAL, COM CHAVE LIGA/DESLIGA (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO
EQUIPADO COM FONES (MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE).
02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL
PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX (MODELO DE REFERÊNCIA: PENTACÚSTICA).
01 ISOLADOR DE SINAL DE ÁUDIO
PARA CADA SAÍDA DO CONSOLE DE MIXAGEM (MODELO DE REFERÊNCIA: EAM).
01 FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL
MODELO DE REFERÊNCIA: AKG.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO PARA A ÁREA DE DESFILE "P.A. AVENIDA 300M"
SISTEMA DE ÁUDIO "LINE ARRAY"
COMPOSTO POR ARRANJOS DE 2X10 E 1X DRIVE, SUSPENSO POR TORRE DE DELAY DE ACORDO COM O PROJETO (DOIS ARRANJOS DE TRÊS UNIDADES POR LADO DA TORRE). NO MÍNIMO BI-AMPLIFICADO, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZ DE PRODUZIR 132 DB SPL PICO EM CURVA C, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 65 HZ A 18 KHZ ±10 DB, SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE. COBERTURA MÍNIMA DE 90° HORIZONTAL X 35° VERTICAL (MODELO DE REFERÊNCIA: JBL VT4888, RCF HDL20A).
SUBWOOFERS
COMPOSTO POR 2X18" - 4.400 RMS CADA (MODELO DE REFERÊNCIA: ACOUSTIC ACL218).
DIMENSIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR DIMENSIONADO COM TORRES DE DELAY, COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 30 METROS ENTRE ELAS. TODAS AS TORRES DEVEM POSSUIR CONTROLE INDIVIDUAL DE PROCESSAMENTO, VOLUME E EQUALIZAÇÕES. COMO A ÁREA DE SONORIZAÇÃO É DE 280 METROS DE EXTENSÃO, AS TORRES DEVEM ESTAR COM OS DEVIDOS AJUSTES DE CORREÇÃO DE TEMPO, VOLUME E EQUALIZAÇÃO, GARANTINDO SOM CLARO E SEM ATRASOS OU COMPROMETIMENTO DA INTELIGIBILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
CONEXÕES E GERENCIAMENTO DE ÁUDIO
TODAS AS TORRES DE ÁUDIO DEVERÃO ESTAR CONECTADAS A UMA SAÍDA INDIVIDUAL DO CONSOLE, COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA QUE INCLUA CONTROLE DE ATRASO DE ALTA QUALIDADE E EQUALIZADORES GRÁFICOS EM TODAS AS SAÍDAS.

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA PALCO
CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA O PÚBLICO
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS ANALÓGICAS XLR DE MIC/LINHA, 16 SAÍDAS ANALÓGICAS DE LINHA (EXPANSÍVEIS ATÉ 32). POSSUI 16 AUX SENDS, 8 GRUPOS, ALÉM DE 8 MATRIZES MONO (CONFIGURÁVEIS ATÉ 4 MATRIZES ESTEREOFÔNICAS).
CONTA COM 26 FADERS MOTORIZADOS E SENSÍVEIS AO TOQUE: 16 ENTRADAS, 8 SAÍDAS, 1 CANAL FLEX E 1 MAINS.
PORTAS USB (5): USB 2.0, PORTA IEEE-1394: FIREWIRE, PORTA GPI: DB9 FÊMEA.
CONECTORES DE PEDAL (2): TRS DE 1/4 POLEGADA, ENTRADA/SAÍDA MIDI: DIN FÊMEA DE 5 PINOS, ENTRADA/SAÍDA WORD CLOCK: BNC FÊMEA.
PORTA VGA: DB-15 MINI-FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
PORTA DVI: DVI FÊMEA (RESOLUÇÃO DE 1024X768, MODO DE EXIBIÇÃO ESPELHADO).
CONTROLE ECX ETHERNET: RJ-45 (PARA CONTROLE REMOTO ECX).
CONECTORES DA LUZ DO CONSOLE (2): XLR3-F.
16 BOTÕES ROTATÓRIOS ATRIBUÍVEIS COM LEDS MULTISSEGMENTADOS.
01 ANALISADOR DE ESPECTRO COM RTA
02 COMPACT DISC PLAYER PROFISSIONAL COM LEITOR MP3
01 MINI DISC PLAYER PROFISSIONAL
01 MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE MIX E PALCO, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
01 COMUNICADOR ENTRE HOUSE-MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES
04 ISOLADORES DE SINAL DE ÁUDIO
P.A. - SISTEMA ENDEREÇADO AO PÚBLICO
SISTEMA DE ÁUDIO PROFISSIONAL ESTÉREO, FORMADO POR CAIXAS DO TIPO LINE ARRAY, COMPLEMENTADAS POR CAIXAS DE SUBGRAVES, COM CAPACIDADE DE PRODUZIR 115 DB SPL "C" MEDIDO A UMA DISTÂNCIA DE 15 METROS AO CENTRO DA ÁREA DE AUDIÊNCIA SEM DISTORÇÕES E COM MÁXIMA FIDELIDADE SONORA, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 40 HZ A 18.000 HZ (PONTOS DE -6 DB).
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR RESPOSTA PLANA (+-3 DB) ENTRE 100 HZ E 12.000 HZ E POSSUIR ÊNFASE NA REGIÃO DE SUBGRAVES (40 HZ A 100 HZ) NO MÍNIMO 9 DB ACIMA EM RELAÇÃO AO RESTO DO ESPECTRO.
O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR PROCESSAMENTO DIGITAL PARA CONTROLE (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO) E POSSUIR PELO MENOS 3 VIAS (TRI-AMPLIFICADO) COM AMPLIFICADORES CORRETAMENTE DIMENSIONADOS PARA CADA VIA.
O SISTEMA DEVERÁ ATENDER TODA A ÁREA DE AUDIÊNCIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 METROS DE LARGURA POR 50 METROS DE COMPRIMENTO COM COBERTURA UNIFORME E DEVERÁ SER MONTADO SUSPENSO (FLY PA).
O SISTEMA DEVERÁ UTILIZAR CAIXAS PARA COBERTURA DA BOCA DE CENA (FRONT FILL) EM NÚMERO SUFICIENTE PARA A ÁREA, SENDO ESTAS CAIXAS COMPATÍVEIS EM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COMO SISTEMA PRINCIPAL.
O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR NO MÍNIMO DUAS TORRES DE DELAY COM CAIXAS COMPATÍVEIS COM SPL E RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO SISTEMA PRINCIPAL, SUFICIENTES PARA ATENDER À COBERTURA NECESSÁRIA, COM PROCESSAMENTO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITAÇÃO, ATRASO) E AMPLIFICAÇÃO E CABEAMENTO NECESSÁRIOS.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
MONITOR - SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM TOTAL CONTROLE "DIGITAL"
COM 48 ENTRADAS FÍSICAS COM CONECTOR XLR-3. CADA CANAL DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE GANHO, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, 02 PROCESSADORES DE DINÂMICA, 24 ENDEREÇAMENTOS PARA AUXILIARES/BUSES, ALÉM DE ENDEREÇAMENTO PARA SAÍDAS PRINCIPAIS ESTÉREO E MONO.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR UM RACK DE EFEITOS VIRTUAIS COM 08 MÁQUINAS DE EFEITO COM PARÂMETROS EDITÁVEIS E NO MÍNIMO 12 EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS PARA INSERÇÃO NOS CANAIS OU BUSES.
O CONSOLE DEVERÁ POSSUIR 24 SAÍDAS FÍSICAS EM CONEXÃO XLR3. TAMBÉM DEVERÁ POSSUIR GRUPOS DE MUTE PROGRAMÁVEIS E 8 DCAS.
SISTEMA DE RETORNO PARA OS ARTISTAS
DEVERÁ PROVER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO INDEPENDENTES, PODENDO TAIS VIAS UTILIZAR 01 OU 02 CAIXAS, DEPENDENDO DA NECESSIDADE DO ARTISTA.
AS CAIXAS PARA RETORNO DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA MONITORAÇÃO COM NO MÍNIMO 02 VIAS (ALTO-FALANTE + DRIVER DE COMPRESSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA), PODENDO SER DO TIPO PASSIVO COM CROSSOVER INTERNO E AMPLIFICAÇÃO EXTERNA (TAMBÉM DEVERÁ SER FORNECIDA) OU DO TIPO ATIVO COM CROSSOVER E AMPLIFICAÇÃO INTERNA EMBUTIDA.
CADA CAIXA DEVERÁ SER CAPAZ DE FORNECER 115 DB SPL "C" A DOIS METROS DE DISTÂNCIA EM REGIME DE OPERAÇÃO NORMAL E ATENDERÁ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA PLANA ENTRE 90 HZ A 12.000 HZ (+-3 DB).
PARA A VIA DE MONITORAÇÃO DE BATERIA DEVERÁ EXISTIR UMA CAIXA COMPLEMENTAR DE SUBGRAVES COM RESPOSTA ENTRE 40 HZ E 100 HZ (-6 DB), DO TIPO PASSIVO COM PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DIGITAL (CROSSOVER, EQUALIZAÇÃO, LIMITER) E AMPLIFICADOR APROPRIADO, OU DO TIPO ATIVO COM PROCESSAMENTO E AMPLIFICAÇÃO INTERNA.
O CABEAMENTO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DEVERÁ ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES E CORRETAMENTE DIMENSIONADO QUANTO AOS COMPRIMENTOS E BITOLAS NECESSÁRIOS.
O SISTEMA DE ÁUDIO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUALQUER TIPO DE RUÍDO, SENDO ESTES GERADOS POR MÁS CONEXÕES OU MAU CONTATO (NÃO SERÃO ACEITOS EM HIPÓTESE ALGUMA).
06 SISTEMAS DE MONITORAÇÃO PESSOAL SEM FIO, COMPOSTO DE:
TRANSMISSOR EM UHF COM NO MÍNIMO 1440 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS COM 02 ENTRADAS EM CONECTOR XLR, LARGURA DE BANDA DE 36 OU 42 MHZ, MODO DE TRANSMISSÃO MONO OU ESTÉREO, COMPATÍVEL COM ANTENA REMOTA E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, DISPLAY EM LCD.
RECEPTOR COM SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO COM POTÊNCIA DE 100 MW, CONTROLES REFORÇO DE AGUDOS, LIMITER AJUSTÁVEL, MODO DE ESCUTA ESTÉREO OU FOCUS, CONTROLE DE BALANÇO, FUNÇÃO AUTO-LOCK; FONE DE OUVIDO DO TIPO DINÂMICO, IMPEDÂNCIA DE 16 OHMS, SENSIBILIDADE DE 106 DB (SPL) /1 MW ORIGINAL DO SISTEMA.
01 COMUNICADOR ENTRE PALCO E HOUSE MIX, COM FONES, SIRENES E GIROFLEX
BACKLINE
01 BATERIA COMPLETA
COM BUMBO DE 20 OU 22 POLEGADAS COM KICK PORT; 01 TOM DE 12 POLEGADAS; 01 TOM DE 14 POLEGADAS; 01 FLOOR TOM DE 16 POLEGADAS; TRÊS ESTANTES PARA PRATOS, ESTANTE DE CAIXA, MÁQUINA DE CONTRA-TEMPO COM PRESILHA; 01 BANCO; 01 PEDAL DE BUMBO. A BATERIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM TODAS AS PEÇAS FUNCIONAIS E EM ÓTIMO ESTADO. AS PELES DEVERÃO SER APROPRIADAS PARA CADA PEÇA COM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVERÁ EXISTIR UM KIT DE PELES RESERVA À DISPOSIÇÃO DO MESMO MODELO DO INSTALADO NA BATERIA.
AMPLIFICADORES PARA CONTRABAIXO
AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO DO TIPO CABEÇOTE VALVULADO COM 300 WATTS DE POTÊNCIA, EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, CONTROLE DOS MÉDIOS COM SELETOR DE 5 POSIÇÕES, BOTÕES PARA ULTRA LOW/HIGH, SAÍDA DE LINHA BALANCEADA, LOOP PREAMP OUT POWER AMP IN E SAÍDA SLAVE, COM 3 VÁLVULAS 12AX7 E 2 X 12AU7 NO PRÉ, E 6 VÁLVULAS 6550 NA POTÊNCIA.
CAIXAS PARA CONTRABAIXO CONTENDO 4 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE E CAIXA COM 1 ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS PARA USO COM O CABEÇOTE.
AMPLIFICADORES PARA GUITARRA
AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO CABEÇOTE, COM 100W RMS, DOIS CANAIS CONTROLADOS POR FOOTSWITCH OU PELO PAINEL FRONTAL, COM LOOP DE EFEITOS E REVERB DE MOLA COM CONTROLE INDEPENDENTE PARA CADA CANAL.
CAIXAS PARA GUITARRA COM 300 WATTS, 4 ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS DE 75 WATTS E AMPLIFICADORES VALVULADOS DO TIPO COMBO, COM DOIS CANAIS, 100W COM DOIS ALTO-FALANTES DE 12 POLEGADAS.
MICROFONES
01 MICROFONE CONDENSADOR MEIO-CARDIOIDE PARA CAPTAÇÃO DE BUMBO.
10 MICROFONES DINÂMICOS SUPERCARDIOIDES PARA CAPTAÇÃO DE VOCAL.
10 MICROFONES DINÂMICOS DIRECIONAIS PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ACÚSTICOS E ELÉTRICOS.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE BATERIA, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
12 MICROFONES CONDENSADORES PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS, COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 20 KHZ; CHAVE ATENUADORA DE 10 DB, CHAVE SELETORA DE FREQUÊNCIA E PROTEÇÃO ANTI-PUFF.
08 MICROFONES MINIATURA CONDENSADORES COM CLAMP DE HASTE FLEXÍVEL, PARA CAPTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO/PERCUSSÃO, COM CÁPSULA DIRECIONAL.
04 MICROFONES SHOTGUN CONDENSADORES PARA CAPTAÇÕES VARIADAS.
12 DIRECT-BOX ATIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND E ATENUADOR DE ENTRADA.
12 DIRECT-BOX PASSIVOS, COM INVERSÃO DE LIFT/GROUND.
16 RECEPTORES UHF, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, ESCOLHA AUTOMÁTICA DE CANAIS E GRUPOS DE FREQUÊNCIAS, DISPLAY EM LCD.
06 TRANSMISSORES UHF DE CORPO (BODYPACK), COM 2000 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, PARA UTILIZAÇÃO COM MICROFONE DE LAPELA, HEADSET OU INSTRUMENTO, COM SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 100 MW DE RF, VISOR LCD.
10 MICROFONES UHF-R DE MÃO, COM 1440 FREQUÊNCIAS VARIÁVEIS EM UHF, CÁPSULA SUPERCARDIOIDE DEDICADA PARA VOCAL, SINCRONIA AUTOMÁTICA COM O RECEPTOR, 50 MW DE RF, VISOR LCD.
06 MICROFONES HEADSET CONDENSADORES CARDIOIDES, COMPATÍVEIS COM O BODYPACK ACIMA.
ANTENAS REMOTAS E DISTRIBUIDOR/COMBINADOR DE ANTENAS, COMPATÍVEIS COM OS RECEPTORES ACIMA.
20 PEDESTAIS DE MICROFONE TIPO GIRAFA.
15 PEDESTAIS DE MICROFONE DO TIPO BABY (MINI).
15 CLAMPS DO TIPO LP, PARA MONTAGEM DE MICROFONES EM PERCUSSÃO/BATERIA.
CABEAMENTO DE SINAL
01 MULTICABO PRINCIPAL COM 48 VIAS, COM SPLIT ISOLADO PARA CONEXÃO HOUSE-MIX FOH COM 80 METROS, E SPLIT PARA CONEXÃO STAGE-MIX MONITOR COM 15 METROS.
05 MULTICABOS AUXILIARES (SUBSNAKE) COM 12 VIAS CADA, E COMPRIMENTO DE 20 METROS.
80 CABOS PARA MICROFONES EM PADRÃO XLR COM COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ATENDER AO SISTEMA.
10 CABOS PARA INSTRUMENTOS COM CONECTOR PHONE PLUG TS DE ¼" DE POLEGADA E 7 METROS DE COMPRIMENTO CADA.
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA AC
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DEVE ATENDER A NORMA REGULAMENTADORA Nº 10, PROVENDO TODA A ENERGIA NECESSÁRIA PARA P.A., PALCO E HOUSE-MIX, SEM PREJUÍZO DA SEGURANÇA.
O SISTEMA DEVE ATENDER À DEMANDA DE CARGA NECESSÁRIA, COM MARGEM DE SEGURANÇA. TODO O CABEAMENTO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO E EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CONECTORES.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR CONECTADO A UM ATERRAMENTO EXCLUSIVO PARA SOM, LUZ E ESTRUTURA, CONFORME A NORMA VIGENTE.
TODOS OS APARELHOS CONECTADOS AO SISTEMA DEVEM POSSUIR O PINO DE ATERRAMENTO, QUE DEVE ESTAR CONECTADO AO ATERRAMENTO DO SISTEMA.
O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO, COM BALANCEAMENTO ENTRE FASES, SEM SOBRECARGA EM NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS.

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SOM / TRIO ELÉTRICO
USO SOMENTE NOS DIAS 28/02, 01/03 e 02/03
ESPECIFICAÇÃO:
01 VEÍCULO MODELO (CARRO DE SOM - TRIO ELÉTRICO), REFERÊNCIA HYUNDAI HR - HOB, COM CAPACIDADE DE 1,66 TONELADAS E 97 CV OU SIMILAR, COM ADAPTAÇÕES FUNCIONAIS PARA POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. ESSES VEÍCULOS SERVIRÃO PARA RETORNO DA ALA DE BATERIA DAS ESCOLAS DE SAMBA, PUXADORES DOS SAMBAS-ENREDOS E PRÉ-MIXAGEM DE ÁUDIO.
O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EQUIPADO E ABASTECIDO COM COMBUSTÍVEL, CONTANDO COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE SAMBA, ALÉM DE ACESSÓRIOS E ESTABILIDADE AO LONGO DO PERCURSO.
LIBERAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS (ART PRÓPRIO).
CAIXAS ACÚSTICAS MODELO LINE ARRAY INSTALADAS NOS CARROS DE SOM (TRIO ELÉTRICO) ACIMA DE 2 A 2,40 METROS DE ALTURA, COM POTÊNCIA PARA ALCANÇAR 30 METROS À FRENTE E 30 METROS ATRÁS DE CADA VEÍCULO PARA MONITORAMENTO DE BATERIA. MODELOS DE REFERÊNCIA: RCF HDL 20, JBL VERTEC.
O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR GERADOR PRÓPRIO PARA ASSEGURAR A ENERGIA NECESSÁRIA AO SISTEMA.

MONITORAMENTO DE ÁUDIO
- 01 CONSOLE DE MIXAGEM DE ÁUDIO COM CONTROLE TOTAL DIGITAL, COM QUARENTA E OITO (48) CANAIS DE ENTRADA E QUATRO RETORNOS PARA PROCESSADORES DE EFEITOS ESTÉREO. CADA CANAL DEVE POSSUIR CONTROLE DE GANHO, PAD, FILTRO PASSA-ALTAS, INVERSOR DE POLARIDADE, PHANTOM POWER, EQUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, DEZESSEIS (16) SAÍDAS AUXILIARES, LEITURA DE SINAL DE ENTRADA PRÉ-FADER E PAN-POT. OITO (08) GRUPOS DE MUTE E OITO (08) GRUPOS VCA. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS DE MIXAGEM, EM CENAS DE MEMÓRIAS DIRETAS. O CONSOLE DEVE CONTER PROCESSADORES DE DINÂMICA, COMPRESSORES, GATES, DUCKING EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA, BEM COMO MÁQUINAS PROCESSADORAS DE EFEITOS DE AMBIÊNCIA E EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 31 BANDAS. MODELOS DE REFERÊNCIA: AVID MIX RACK/YAMAHA PM5D - DM7YAMAHA.
- 02 CANAIS DE EQUALIZADOR GRÁFICO 1/3 DE OITAVA DE 31 BANDAS, (25HZ-20KHZ).
- 02 COMUNICADORES ENTRE HOUSE MIX E CARROS DE CAPTAÇÃO, COM FONES. - INTERCON.
- 02 ESTABILIZADORES DE ENERGIA DIGITAL PARA CONTROLE DE ENERGIA NO HOUSE MIX. - PENTACÚSTICA.
- 02 FONES DE OUVIDO PROFISSIONAIS - AKG.
- 08 ELEMENTOS DE SOM BI-AMPLIFICADOS DE 500W EM PEDESTAIS, COM DIVISOR DE FREQUÊNCIA ATIVO, CAPAZES DE PRODUZIR 100 DB SPL A 1 METRO, COM RESPOSTA DE 40 HZ A 18 KHZ ± 6 DB, PROPORCIONANDO SOM CLARO E SEM DISTORÇÃO. MODELOS DE REFERÊNCIA: QSC K12 - TURBO SOUND.
- 04 SISTEMAS DE MONITORAMENTO PESSOAL SEM FIO UHF COM 32 FREQUÊNCIAS EM 100MW (POR CARRO) - SENNHEISER.
- 04 FONES DE OUVIDO INTRA-AURICULARES COM SUBWOOFER, COM SENSIBILIDADE DE 122 DB SPL/MW, IMPEDÂNCIA DE 110 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 20 HZ A 18.5 KHZ, CONECTOR P2 ESTÉREO COM EXTENSOR P10. MODELOS DE REFERÊNCIA: SENNHEISER ME3 - SHURE 535.
- 02 COMBINADORES DE FREQUÊNCIAS UHF PARA MONITORES DE OUVIDO - SENNHEISER.
- 02 ANTENAS DIRECIONAIS COM FAIXA DE FREQUÊNCIAS DE 470 A 952 MHZ - SENNHEISER.
OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE SUPRIDO COM CABOS, ADAPTADORES E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO COMPLETO, DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.
- O SISTEMA DEVE ESTAR ACUSTICAMENTE ISOLADO, NÃO ULTRAPASSANDO O NÍVEL DE 85 DB SPL EM CURVA "A" A UM METRO DE DISTÂNCIA.
MICROFONES SEM FIO:
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE PRIMEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE SEGUNDA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE SURDOS DE TERCEIRA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE REPIQUE - SENNHEISER EW 100G3.
- 02 MICROFONES SEM FIO PARA CAPTAÇÃO DE CAIXA - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 06 MICROFONES SEM FIO PARA VOCALISTAS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 05 TRANSMISSORES SEM FIO PARA INSTRUMENTOS - SHURE SLX4D - SENNHEISER.
- 25 RECEPTORES UHF - MODELOS DE REFERÊNCIA: SHURE SLXD / SENNHEISER.
- 03 COMBINADORES DE ANTENAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA845 UWB.
- 06 ANTENAS EXTERNAS - MODELO DE REFERÊNCIA: SHURE UA860 SWB.
EQUIPE TÉCNICA PARA OPERAÇÃO DURANTE O EVENTO:
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO MASTER PARA AVENIDA.
- 01 TÉCNICO DE MIXAGEM DE ÁUDIO PARA CARROS DE SOM.
- 01 TÉCNICO DE SISTEMAS WIRELESS (GERENCIAMENTO DE FREQUÊNCIAS).
- 03 TÉCNICOS DE MICROFONES (PARA PLUGAR E AJUSTAR MICROFONES, ACOMPANHANDO O TRAJETO).
- 02 AUXILIARES TÉCNICOS (CAPTAÇÃO DOS MICROFONES).
- 01 MOTORISTA
	DIÁRIAS
	5



	LOTE 3 – ILUMINAÇÃO

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	3
	1
	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO
ESPECIFICAÇÃO:
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F# 5.
24 PROJETORES PAR 64 DE 1000 WATTS, F# 2.
12 PROJETORES ELIPSOIDAIS COM GRAU DE ABERTURA COMPATÍVEL COM O ESPAÇO.
06 PROJETORES MINI BRUTT COM 4 LÂMPADAS OU EQUIVALENTE.
04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.
36 REFLETORES PAR LED RGB DE 3W.
24 MOVING HEAD TIPO SPOT, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, SISTEMA DE ZOOM LINEAR, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 MOVING HEAD TIPO WASH, COM SISTEMA DE COR CMY OU RGB, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W, OU 36X3W SE MOVING LED.
12 MOVING HEAD TIPO BEAM, COM SISTEMA DE GOBOS ROTATIVOS, SISTEMA DE COR CMY, MÍNIMO DE 400W OU PLAT 150W.
04 SUPER STROBO OMX DE 3000W COM EFEITO BLINDER.
02 MÁQUINAS DE FUMAÇA.
02 VENTILADORES.
01 SISTEMA DE DIMMER COM 48 CANAIS DE 4KW COM CONTROLE DIGITAL.
01 MESA DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS FÍSICAS OMX PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMER. MODELO DE REFERÊNCIA GRAND MA OU SUPERIOR, COM BIBLIOTECA COMPLETA PARA TODOS OS APARELHOS FORNECIDOS.
01 ESTRUTURA DE GROUND SUPPORT P30/P50 EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO OU DE ACORDO COM DESENHO OU MAPA DE LUZ ENVIADO PELO ARTISTA.
FIAÇÃO E CONECTORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, ALÉM DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.

ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS DO SISTEMA DE ENERGIA AC PARA ILUMINAÇÃO:
O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES COM BITOLAS APROPRIADAS PARA SUPORTAR A CARGA.
O SISTEMA DEVERÁ ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR EM PICOS NENHUMA DAS FASES UTILIZADAS. O SISTEMA DEVERÁ TER REFERÊNCIA DE NEUTRO EM TODOS OS PONTOS E DEVE ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DEVERÃO POSSUIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, COMPATÍVEIS COM AS FUNÇÕES QUE DESEMPENHAM, ALÉM DE ESTAREM UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS.
DURANTE TODO O EVENTO, A EMPRESA DEVERÁ MANTER NO LOCAL PESSOAL CAPACITADO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO IMEDIATA NAS INSTALAÇÕES SOB SUA RESPONSABILIDADE, INCLUSIVE COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO SEGURO DA ESTRUTURA.

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA
MESA DE ILUMINAÇÃO:
- 02 MESAS DE CONTROLE OU INTERFACE COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS DMX, PARA CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS, EFEITOS E DIMMER. MODELO DE REFERÊNCIA: AVOLITES PEARL 2010.
- LIVRARIA COMPLETA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. MODELO DE REFERÊNCIA: AMERICAN PRO.
REFLETORES:
- 36 REFLETORES OUTDOOR P-5 COM 44 LEDS DE 15W.
- 150 REFLETORES DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA, COM VIDRO TEMPERADO PARA USO EXTERNO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR DE VAPOR METÁLICO DE 400W OU REATOR EXTERNO BLINDADO COM IP65. - PHILIPS.
EFEITOS:
- 44 MOVING HEADS OUTDOOR IP DE 480W, 3 EM 1 - BWS (BEAM/SPOT/WASH). NÃO SERÁ ACEITO MOVING INDOOR COM DOME.
- 08 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX - PLS.
- 08 VENTILADORES DE ALTA POTÊNCIA.
- ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM E FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.
SISTEMAS:
- 22 COB OUTDOOR PARA RECUO DAS BATERIAS.
- 05 SISTEMAS DE PRO POWER (24 CANAIS CADA) PARA MOVING HEADS E REFLETORES - HPL.
- 05 SPLITTERS (BUFFER), ISOLADORES DE SINAL DIGITAL PARA 4 UNIVERSOS DMX - HPL.
- 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL COM FONES E SIRENES - INTERCON.
- FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA TODO O SISTEMA.
- SISTEMA TOTALMENTE ATERRADO.
ESTRUTURAS:
- 11 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 OU P50 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 12,00M DE LARGURA, PARA SUSTENTAR TODA A ILUMINAÇÃO CONFORME O DESENHO OU AS NECESSIDADES DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVE SER COMPATÍVEL COM O VÃO LIVRE SOLICITADO E A CARGA A SER SUPORTADA, CONFORME TABELA DE CARGA DO FABRICANTE (APROXIMADAMENTE 400M DE ESTRUTURA TOTAL) - FEELING.
- 11 KITS COMPLETOS COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA.
- 11 KITS DE TALHAS PARA ELEVAÇÃO DA ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
- 02 ESTRUTURAS EM GROUND SUPPORT P30 EM ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 7,00M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, EM FORMATO DE MESA PARA RECUOS DAS BATERIAS.
EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR:
- ENGENHEIRO ELETRICISTA.
- OPERADORES DE LUZ.
- MOTORISTAS.
- AUXILIARES TÉCNICOS.
- AJUDANTES GERAIS.

OBSERVAÇÕES:
- O SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA AC DEVE ESTAR CORRETAMENTE DIMENSIONADO PARA A CARGA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, COM CONECTORES E CABOS CONDUTORES DE BITOLAS CAPAZES DE SUPORTAR ESSA CARGA. DEVE ESTAR TOTALMENTE BALANCEADO POR FASES, SEM SOBRECARREGAR NENHUMA DELAS. O SISTEMA DEVE TER REFERÊNCIA NEUTRA EM TODOS OS PONTOS E ESTAR COMPLETAMENTE ATERRADO EM RELAÇÃO AO AC.
	DIÁRIAS
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	LOTE 4 – ESTRUTURAS 

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	4
	1
	PALCO 12X10M
ESPECIFICAÇÃO:
MEDIDAS MÍNIMAS: 12M X 10M X 1,00M A 2,00M DE ALTURA. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. O PALCO DEVE CONTER: 01 TABLADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL DE 18MM E FORRAÇÃO DE 8MM, MEDINDO 12M X 10M X 1,00M A 2,00M (ALTURA). ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
A COBERTURA DEVE SER: MODELO DUAS ÁGUAS, CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL TRELIÇADO, NA LIGA ASTM 6351, UNIDA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ASTM A 325, COBERTA COM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA, COM PROPRIEDADE TÉRMICA E ATESTADO DE INFLAMABILIDADE. LATERAIS E FUNDOS DEVEM SER FECHADOS COM LONA (PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA), COM SISTEMA DE SLEEVE, MEDINDO 12M DE FRENTE POR 10M DE PROFUNDIDADE. A ALTURA LIVRE DESTE PALCO DEVE SER DE 6,00M A 8,00M, DO PISO DO PALCO ATÉ O INÍCIO DA COBERTURA. ESTA ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
O PISO DEVERÁ SER EM MADEIRA REVESTIDA COM LINÓLEO PLÁSTICO NA COR PRETA, COM SAIAS EM TNT PRETO EM TODOS OS LADOS (FUNDO, FRENTE E LATERAIS DO PALCO). O ACESSO AO PALCO SERÁ FEITO POR DUAS ESCADAS.
02 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO LINE ARRAY, MEDINDO 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 2,00M (LARGURA) X 2,00M (PROFUNDIDADE).
01 ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO EM FORMA DE TESTEIRA PARA PALCO PARA FIXAÇÃO DE BANNER DO EVENTO, COM 8,00M A 10,00M (ALTURA) X 10,00M A 12,00M (LARGURA). OBS: A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO BANNER SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SENDO A CRIAÇÃO DA ARTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA.
01 ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO EM FORMATO RETANGULAR (MOLDURA DE FUNDO DE PALCO), 8,00M (LARGURA) X 5,00M (ALTURA), TIPO STAGE MIX.
BACKSTAGE: 01 TABLADO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS, E PINTURA INTACTA, COM SISTEMA DE CHAPAS TIPO MADEIRITE EM PERFEITO ESTADO, SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO, CAPAZ DE SUPORTAR 550KG/M², MEDINDO 1,00M A 2,00M (ALTURA) X 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE), FORRAÇÃO DE 8MM NA COR PRETA.
01 TENDA TIPO PIRAMIDAL MEDINDO 4,00M (LARGURA) X 4,00M (PROFUNDIDADE) X 3,00M (ALTURA), EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM AÇO ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, SEM VESTÍGIOS DE FERRUGEM OU PARTES DANIFICADAS OU AMASSADAS.
HOUSE MIX: 01 HOUSE MIX PISO ÚNICO, EM ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q-30, MEDINDO 3,00M (LARGURA) X 3,00M (PROFUNDIDADE), COM FECHAMENTO EM LONA NAS LATERAIS E FUNDOS E LONA TRANSPARENTE FRONTAL.
OBSERVAÇÕES:
- A ESTRUTURA DEVERÁ FICAR PERFEITAMENTE NIVELADA, TRAVADA E SEM CALÇOS DE QUALQUER TIPO.
- INCLUIR MONTAGEM E DESMONTAGEM.
- FORNECIMENTO DE ART/CREA/PR.
	DIÁRIAS
	5

	4
	2
	CAMAROTE 5X5M
ESPECIFICAÇÃO:
PISO EM PLATAFORMA DE ALUMÍNIO E COMPENSADO NAVAL, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 750KG/M², ACARPETADO, ELEVADO A 3M DO SOLO. COLUNAS E COBERTURAS EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, COM LONAS ANTICHAMAS E ANTI-RAIOS UV. GUARDA-CORPO AO REDOR DE TODA A ESTRUTURA. ESCADAS COM CORRIMÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DA ABNT. ACESSO LIVRE POR BAIXO PARA PEDESTRES. INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXTINTORES E PLACAS INDICATIVAS COM CAPACIDADE DE PESSOAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. KIT COMPLETO COM ACESSÓRIOS, SISTEMAS DE TRAVAMENTO, SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS EM DIFERENTES ALTURAS, GARRAS, CABOS DE SEGURANÇA E ATERRAMENTO DA ESTRUTURA. KIT DE TALHAS PARA IÇAR A ESTRUTURA COM PÉS INDEPENDENTES A PARTIR DO SOLO.
OBS: 02 CAMAROTES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	5

	4
	3
	TORRE DE OBSERVAÇÃO 1X1M
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE TORRE DE OBSERVAÇÃO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO E MADEIRA COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO 1.0M X 1.0M COM 1,0 DE ALTURA, PARA APOIO DA EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR.
OBS: 12 TORRES POR 05 DIAS
	DIÁRIAS
	60

	4
	4
	GRADIL
ESPECIFICAÇÃO:
CERCAS DE ALUMÍNIO DE 2M DE COMPRIMENTO POR NO MÍNIMO, 1M DE ALTURA, COM SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO ENTRE SI, PÉS EM
CHAPAS METÁLICAS OU EM V, SEM PONTAS DE LANÇA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM
OBS: SERÃO 150 UNIDADES PARA 3 DIAS E 500 UNIDADES PARA 2 DIAS
	DIÁRIAS
	1.450

	4
	5
	PASSARELA
ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE PASSARELA DE 14,40M X 2,20M X 1M ALTURA COM ESCADAS DOS DOIS LADOS – COBERTA COM CARPETE.
	DIÁRIAS
	1



	LOTE 5 – TENDA PIRAMIDAL

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	5
	1
	TENDA PIRAMIDAL 10X10M
ESPECIFICAÇÃO:
LOCAÇÃO DE TENDA, COBERTURA PIRAMIDAL MEDINDO 10MX10M, PÉ DIREITO 4M, NA COR BRANCA, FORMATO CÔNICO COM BASE QUADRADA (TIPO CHAPÉU DE BRUXA), LONA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, SEM RASGOS OU PERFURAÇÕES, ESTRUTURAS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, TENDO A COLUNA MÍNIMO DE 100X100MM, COM FECHAMENTO À DISPOSIÇÃO PARA OS 04 LADOS, ANTICHAMAS, COM BLECAUTE SOLAR E IMPERMEÁVEL ÁREA LIVRE DA BARRACA É DE 100,00M2
	DIÁRIAS
	10



	LOTE 6 – GERADOR

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UND
	QUANT

	6
	1
	01 GRUPO GERADOR DE 250 KVA SILENCIOSO-SL
ESPECIFICAÇÃO: 
GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE 250 KVA, MOTOR SUPER SILENCIOSO À DIESEL, COM TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO QUE ASSEGURE POTÊNCIA ESTÁVEL E CONFIANÇA, BAIXOS NÍVEIS DE EMISSÕES E RESPOSTAS RÁPIDAS ÀS VARIAÇÕES INSTANTÂNEAS DE CARGA.
- 200 METROS CABO DE 50MM.
- 01 INTERMEDIARIA
- OPERADOR
- COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA 12 HORAS DE UTILIZAÇÃO POR DIÁRIA. ANO DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO ANO DE 2012.
- BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 65 DECIBÉIS;
- CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES
- É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES LOCADOS, ASSIM COMO QUANTO À QUALQUER SANÇÃO QUE VENHA A SER APLICADA ORIUNDA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES;
- TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, COM CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA, COM NEUTRO AO MEIO E 100 AMPÈRES POR FASE, NO MÍNIMO, NAS VOLTAGENS: 220, 380 E 440 VOLTS, 60 HZ E 220 A 240 VOLTS, 60 HZ;
- CHAVE REVERSORA, COMPATÍVEL COM LIGAÇÃO ESTRELA 220 E 110, COMPATÍVEL COM OS TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS ELENCADAS NO ITEM ANTECEDENTE;
- OPERACIONAL DOS GERADORES: SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS, SEGURO CONTRA DANOS EM GERAL, TRANSPORTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO/OPERADOR QUE DEVERÁ SER CAPACITADO E RESPONDER PELO EQUIPAMENTO DURANTE O EVENTO;
- APRESENTAÇÃO DE ART- ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA;
- OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM SE APRESENTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAREM DISPONÍVEIS PARA A FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM, POR PARTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO;

01 GRUPO GERADOR DE 400 KVA SILENCIOSO-SL
ESPECIFICAÇÃO: 
GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE 400 KVA, MOTOR SUPER SILENCIOSO À DIESEL, COM TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO QUE ASSEGURE POTÊNCIA ESTÁVEL E CONFIANÇA, BAIXOS NÍVEIS DE EMISSÕES E RESPOSTAS RÁPIDAS ÀS VARIAÇÕES INSTANTÂNEAS DE CARGA.
- 200 METROS CABO DE 50MM.
- 01 INTERMEDIARIA
- OPERADOR
- COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA 12 HORAS DE UTILIZAÇÃO POR DIÁRIA. ANO DE FABRICAÇÃO NÃO PODERÁ SER INFERIOR AO ANO DE 2012.
- BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 65 DECIBÉIS;
- CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES
- É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA FUTURA CONTRATADA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES LOCADOS, ASSIM COMO QUANTO À QUALQUER SANÇÃO QUE VENHA A SER APLICADA ORIUNDA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES;
- TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS: TERMINAIS COM PARAFUSOS E PORCAS OU TRAVAS DE APERTO, COM CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICA, COM NEUTRO AO MEIO E 100 AMPÈRES POR FASE, NO MÍNIMO, NAS VOLTAGENS: 220, 380 E 440 VOLTS, 60 HZ E 220 A 240 VOLTS, 60 HZ;
- CHAVE REVERSORA, COMPATÍVEL COM LIGAÇÃO ESTRELA 220 E 110, COMPATÍVEL COM OS TIPOS DE SAÍDAS ELÉTRICAS ELENCADAS NO ITEM ANTECEDENTE;
- OPERACIONAL DOS GERADORES: SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS, SEGURO CONTRA DANOS EM GERAL, TRANSPORTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO/OPERADOR QUE DEVERÁ SER CAPACITADO E RESPONDER PELO EQUIPAMENTO DURANTE O EVENTO;
- APRESENTAÇÃO DE ART- ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE RECOLHIDA;
- OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM SE APRESENTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTAREM DISPONÍVEIS PARA A FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM, POR PARTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO;
	DIÁRIAS
	5


* Os itens do objeto desta licitação foram agrupados em lotes, considerando a composição de cada produto. Cabe ressaltar que a presente separação está alinhada ao princípio da economicidade e não compromete o ganho em escala, respeitando o planejamento eficiente e a ampla competitividade, conforme previsto nos arts. 18, 40, e 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

As unidades e especificações de itens presentes na tabela são justificadas com base nos seguintes critérios:

1) Estimativa de Quantidades e Justificativas para Contratação
A estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada de maneira cuidadosa, considerando diversos fatores e utilizando métodos que visam otimizar os gastos públicos. A fundamentação desta estimativa é respaldada por memórias de cálculo e documentos de suporte, atentando para a interdependência com outras contratações.

2) Método de Estimativa
A estimativa quantitativa baseou-se em informações de aquisições anteriores, analisando a série histórica do consumo em carnavais anteriores. Dessa forma, foi possível extrair dados concretos e relevantes para embasar a quantidade a ser contratada. O método empregado levou em consideração não apenas o histórico de consumo, mas também possíveis eventos futuros que poderiam impactar o quantitativo demandado, como a expectativa de crescimento no número de participantes, mudanças nas atividades do evento, ou necessidades emergentes.

3) Justificativas para as Quantidades Contratadas
A estimativa foi definida considerando a experiência de eventos anteriores. A análise de eventos passados permitiu identificar padrões de consumo e a série histórica proporcionou insights valiosos para antecipar as demandas futuras.

	8 – ESTIMATIVA DE VALORES



A estimativa dos valores unitários e globais para a contratação foi realizada mediante uma pesquisa simplificada de mercado. Essa análise visa proporcionar um levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, possibilitando uma avaliação detalhada da viabilidade econômica da opção.

	9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO



A presente contratação será realizada em lotes, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 40, § 2º. Essa opção busca assegurar o atendimento ao princípio da competitividade e à economicidade, permitindo maior atratividade para empresas especializadas em segmentos específicos, além de fomentar a participação de micro e pequenas empresas nos processos licitatórios.
O parcelamento em lotes facilita a gestão contratual, ao possibilitar o agrupamento de itens afins, mantendo a homogeneidade e a coerência nos serviços. Essa abordagem também minimiza os riscos de inexecução global, uma vez que a responsabilidade será distribuída entre os contratados de forma segmentada.
Ademais, a divisão por lotes atende ao objetivo de estimular a competitividade sem comprometer a eficiência administrativa, pois assegura condições de mercado mais vantajosas para a Administração Pública. Trata-se de um planejamento alinhado aos ditames legais e que promove o uso racional dos recursos públicos, garantindo que as contratações sejam realizadas de maneira transparente e eficiente.

	10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES



Não há contratações que guardam afinidade com o objeto da contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras, que possam impactar técnica e/ou economicamente nas soluções apresentadas;

	11 – RESULTADOS PRETENDIDOS



Os objetivos incluem:
· Promoção do turismo local: Atração de visitantes e fortalecimento da imagem de Antonina como destino cultural.
· Fomento da cultura: Realização de um evento que valorize a tradição local e promova integração social.
· Segurança e qualidade: Garantir que todos os serviços sejam executados dentro dos padrões exigidos, proporcionando uma experiência positiva aos participantes.


	12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO



Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.


	13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS



A Contratada deverá atender os critérios de sustentabilidade e da legislação ambiental, de acordo com as normativas aplicáveis, inclusive quanto a ambiência acústica e emissão de níveis de ruídos em níveis adequados a não causar poluição sonora. 

	14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE


. 
Com base nas informações levantadas, salvo melhor juízo, declara-se que a contratação é VIÁVEL.  As questões elencadas no presente estudo estabeleceram critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade, especificações, preço médio e o princípio da economicidade para administração pública. A média dos orçamentos garante a adequação dos custos ao mercado, promovendo a competitividade e assegurando a realização de eventos alinhados ao interesse público e ao desenvolvimento do turismo local.

	15- ANEXOS



São anexos do presente ETP os seguintes documentos: 
Anexo 1 – Orçamentos




	16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP





___________________________________________________
THIAGO AFONSO DE SOUZA
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico



___________________________________________________
LINDAMARA ELIAS DOS SANTOS
[image: ]

Diretora de Cultura
Av. Thiago Peixoto, 274 – Centro – Antonina-PR
CNPJ: 10.778.273/0001-15 – CEP: 83370-000 - Fone: (41) 3432-1244
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ANEXO II 
DECLARAÇÕES UNIFICADAS


Essa declaração deverá ser inserida no sistema em conjunto com a proposta da empresa e demais documentos solicitados, se for o caso. 
Obs: Utilizar papel timbrado com CNPJ da Empresa ou utilizar formulário próprio. 



PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2025

OBJETO: .....................................

A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), portador(a) do CPF nº xxxxxx, para fins de participação no procedimento licitatório, referente ao Pregão em epígrafe, e em cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, às quais se submete: 

1. Declaro estar plenamente capacitado ao objeto licitado, nas quantidades e nos prazos previstos e declaro ciência e concordância com  as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 

2. Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. Declaro ainda que não possuo, no ano calendário da realização da licitação, contratos com administração pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 

3. Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

4. Declara para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.; 

5. Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal; 

6. Declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT; 

7. Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

8. Declara, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9. Declara para os devidos efeitos e sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

10. Que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos apresentados, compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste pregão. 

11. Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, supracitado, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente e que não exercemos atividades potencialmente poluidoras. 






Localidade, __de ____ 2025.



 _____________________________________ 

Assinatura do Representante legal da empresa 
Nome: 
CPF: 
Cargo:










ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL


Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na
.	, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurado por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a).............................................................,   Portador(a)   do   RG   sob   nº
................................................. e CPF nº	, cuja função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.


Local e data, 	, 	de 	de 2025.






(Identificação e Assinatura do Representante Legal) (Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)


ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ANTICORRUPÇÃO


Eu, (NOME DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), portador(a) do documento de identidade RG nº XXXXX expedido pela XXXXX, inscrito(a) no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, na qualidade de Representante Legal da EMPRESA ............................., regularmente inscrita sob o CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que  a empresa não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. 
Outrossim, declaro que a proponente envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.
 
Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

Local e data, 	, 	de 	de 2025.






(Identificação e Assinatura do Representante Legal) (Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)
[image: ]
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO



DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ( ) 	-	

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



Local e data, 	, 	de 	de 2025.






(Identificação e Assinatura do Representante Legal) (Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)






















ANEXO VI

INFORMAÇÕES DE CADASTRO JUNTO A BLL

Para se cadastrar junto a BLL é necessário acessar o site www.bll.org.br, clique em cadastro na parte superior no canto direito, preencha todos os dados do representante legal. Lembre-se de selecionar como pessoa física ou jurídica na parte superior do lado esquerdo. Ao lado do campo e-mail haverá um botão enviar código, clique nele após preencher o e-mail para enviar o código de verificação no e-mail cadastrado e cole no campo indicado. 

Após criar sua senha você inicia o cadastro da empresa. Preencha todos os dados e envie novamente um código para o e-mail da empresa clicando no botão enviar código. Após inserir o código recebido, selecione se é ME/EPP ou não clique em cadastrar-se. Ao clicar, aparecerá uma tela com o termo de adesão preenchido e os dados da sua empresa. 

Confira tudo se está correto, imprima e assine esse termo. Depois digitalize (scanner) o termo assinado ou tire uma foto com boa resolução e legível. Esse arquivo deverá ser inserido no cadastro da sua empresa para validação a seguir. 

Para completar o cadastro acesse o site www.bll.org.br e entre com o e-mail e senha criados anteriormente. Você verá que ao logar aparecerá o nome da sua empresa e do lado direito alguns ícones. Clique no 2º ícone (documentos cadastrais) e lá dentro insira o termo assinado e o contrato social. O contrato social pode ter certificação digital, da junta comercial ou pode ser uma cópia autenticada. Caso o representante legal cadastrado não conste no contrato social, será preciso inserir uma procuração autenticada ou com certificação digital. 

O prazo para a ativação da empresa é de até 24 horas úteis se tudo estiver correto. Você receberá as informações da sua validação no e-mail cadastrado. 

INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS CADASTRAIS: 

Deve entrar no site da www.bll.org.br e clicar em SISTEMA, ao clicar vai ser direcionado para a tela onde irá inserir o login e a senha, escolher o perfil de REPRESENTANTE LEGAL e vai verificar que no canto direito da pessoa jurídica, no terceiro ícone terá acesso ao TERMO DE ADESÃO atualizado, onde deverá imprimir, assinar e digitalizar ou utilizar a assinatura digital de pessoa física, e clicar no segundo ícone do lado direito em DOCUMENTOS CADASTRAIS irá inserir o TERMO DE ADESÃO, bem como o CONTRATO SOCIAL ÚLTIMA ALTERAÇÃO AUTENTICADO e PROCURAÇÃO se houver procurador. Caso o CONTRATO SOCIAL OU A PROCURAÇÃO FOR AUTENTICADA EM CARTÓRIO OU AUTENTICADA COM O SELO DA JUNTA COMERCIAL, é necessário o envio via Correios para o endereço: Avenida Camilo Di Lellis, 348 - Sala 118 - CEP: 83323-000. Centro. Pinhais/PR - Aos cuidados do cadastro. 

Após isso, o setor de cadastro tem até 24 horas úteis para analisar a documentação e validar o cadastro. Após a validação do acesso será encaminhado um e-mail informando que já foi validado. 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA É SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR conforme as condições aplicadas pela provedora da plataforma BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil e o contratante e cobrados mediante forma e condições por ela aplicadas.




ANEXO VII 
MODELO DE PROCURAÇÃO


A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA – PR, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2025, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 




Local e data.





____________________________________
(Nome e número da identidade do declarante)
(representante legal da empresa)


RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO



ANEXO VIII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2025

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE ANTONINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Quinze de Novembro, 150 - Centro, Antonina - PR, 83370-000, inscrito no CNPJ nº 76022516/0001-07, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pela Exma Prefeita Municipal Sra. Rozane Maristela Benedeti Osaki, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do RG nº XXXXXXXXX SESP/PR e CPF sob nº XXXXXXXXXXXX e a empresa _________________, inscrita no CNPJ Nº _____________, com sede à Rua (Avenida) __________________, nº __, _________, na cidade de _____________, Estado do _______________, telefone: (__)________ e endereço eletrônico:__________________, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr(a) _____________________, portador do RG nº _________ e inscrito no CPF sob nº nos termos que rege a Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações, e com base no edital supramencionado e anexos, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Registro de Preços é a “Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviços necessários à realização do evento Carnaval 2025, incluindo o fornecimento de infraestrutura (palcos, camarotes, tendas), sonorização, iluminação, instalação de banheiros químicos, painéis de LED, geradores de energia e demais itens correlatos indispensáveis à execução do evento, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.”
1.2. A descrição detalhada dos serviços, especificações técnicas, quantitativos e critérios de aceitação encontra-se detalhada no Termo de Referência (Anexo I).
1.3. Vinculam a este registro, independentemente de transcrição:
- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do CONTRATADO;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	LOTE 1  – XXXXXXXX -  Valor máximo do lote: R$ XXXXXXXXXXXXXX
	
	

	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	VALOR UN. ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	1
	1
	XXXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX



2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, conforme proposta final apresentada pela contratada;
2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo desta esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
3.1. O órgão gerenciador será o Município de Antonina-Pr. 
3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos: 
4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público; 
4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e 
4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor. 
4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor. 
4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento. 
4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1. 
4.6. Dos limites para as adesões 
4.6.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes. 
4.6.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços. 
4.6.3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.6. 
4.7. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021. 
4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

CLÁUSULA QUINTA - VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA 
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 
5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro. 
5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos. 
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços: 
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela; 
5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que: 
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e 
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original. 
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata. 
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata. 
5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. 
5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses: 
5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e 
5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8. 
5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 
5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração. 
5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços. 
5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 
5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou 
5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
5.13. A existência de preço registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações: 
6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 
6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 
6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.; 
6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado. 
7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas. 
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso. 
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. 
7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7. 
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 
7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA OITAVA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS 
8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 
8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 
8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração sem justificativa razoável; 
8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou 
8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 
8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade  gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 
8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
8.4.1. Por razão de interesse público; 
8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 
8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023. 

CLÁUSULA NONA -  DAS SANÇÕES 
9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital. 
9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata. 
9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023). 
9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES GERAIS 
10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
10.2. As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Antonina, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).


Antonina, __ de ______ de 2025.



MUNICÍPIO DE ANTONINA
RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE:
CPF:


CONTRATADA - RAZÃO SOCIAL
Nome Representante Legal:
CPF:

ANEXO IX 
CADASTRO RESERVA


Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário: 

	CLASSIFICAÇÃO
	FORNECEDOR

	01
	

	02
	




Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

	CLASSIFICAÇÃO
	FORNECEDOR

	01
	

	02
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