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PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação do Sr. VOLMAR DUARTE, Prefeito do Município de  Salgado Filho, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme especificação abaixo:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

710 - 1 . 13001 . 27 . 812 . 7 . 2.21 . 0 . 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
715 - 1 . 13001 . 27 . 812 . 7 . 2.21 . 0 . 449052 Equipamentos e Material Permanente

Pregão: CLIMATIZADORESGINASIO 02

Forma de julgamento: Por item
Tipo da licitação: Menor preço
Objeto da licitação: Aquisição de Climatizadores Evaporativos para o Ginasio Municipal de Esportes

	Item
	Material/Serviço
	Unid. medida
	Qtd licitada
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	36973 - Climatizador evaporativo industrial de parede com movimentação de ar entre 60.000m³/h e 80.000m³/h, voltagem 220v, potência
3,0cv, consumo de até no máximo 3,00kw/h, dimensão aproximada do climatizador (A x L x P) (m) 2,00x2,00x1,53 (não precisar ser exato as medidas), quantidade de velocidades de ventilação: entre 80 à 150, capacidade do reservatório de água de 80l à 150l, peso sem água de no máximo 250kg, sistema evaporativo: tipo colmeia, estrutura em alumínio, hélices em inox 304, suporte com cabos de aço, acionamento de quadro de comando Touch, possui controle remoto. Distribuição de água nas placas por meio de calhas, grelha em alumínio com direcionamento manual, duas bombas de 2700lt/h.
(O equipamento deve ser entregue instalado e funcionando sem nenhum valor a mais a ser cobrado à administração.)
	UN
	4
	 23.510,33
	 94.041,32

	2
	36974 - Exaustor industrial com vazão de no mínimo 54.000 m³/h, ruído de até 75 dB, estrutura anticorrosivo,
Exaustor industrial com vazão de no mínimo 54.000 m³/h, ruído de até 75 dB, estrutura anticorrosivo, Abertura de parede (AxL)m 1,60 x 1,60, peso de 80 kg, motor de 2,0cv, potência de instalação de 1,5 kwh, 12 velocidade, acionamento de quadro de comando Touch – screen, grade persiana, com tela traseira, produto fabricado no brasil. 
(O equipamento deve ser entregue instalado e funcionando sem nenhum valor a mais a ser cobrado à administração.)
	UN
	4
	 11.941,33
	 47.765,32

	Total Geral
	 141.806,64




Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Salgado Filho-PR, 17 de julho de 2026
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