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1.1.	DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1.	Aquisição de conjuntos de parques infantis (playgrounds), incluindo brinquedos acessíveis, pisos de segurança, transporte, montagem, instalação e demais serviços correlatos, destinados à implantação, revitalização e adequação de espaços de lazer e recreação, visando atender às necessidades das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, à Secretaria Municipal de Educação, à Secretaria Municipal de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

	 ITEM
	QTD.
	MED.
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	1
	2
	Serviço
	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM TÉCNICA DO PARQUE INFANTIL EXISTENTE COM EXECUÇÃO DA DESMONTAGEM TÉCNICA E CUIDADOSA DE TODO O CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE NO LOCAL, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DAS PEÇAS, COMPONENTES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, VISANDO PERMITIR SUA FUTURA REINSTALAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM OUTRO LOCAL. O CARREGAMENTO E O TRANSPORTE DE TODOS OS MÓDULOS E PEÇAS DO PLAYGROUND ANTIGO SERÁ ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM A SER DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REMOÇÃO COMPLETA DO PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO EXISTENTE NO LOCAL DA INTERVENÇÃO, INCLUINDO A RASPAGEM E PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA BASE PARA O RECEBIMENTO DO NOVO EQUIPAMENTO E DO NOVO PISO EMBORRACHADO. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DO PISO MONOLÍTICO DESCARTADO E EVENTUAIS ENTULHOS GERADOS, EM LOCAL LICENCIADO PARA RESÍDUOS DE BORRACHA, COM APRESENTAÇÃO DO DEVIDO COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA ÁREA DA PRAÇA AFETADA PELAS INTERVENÇÕES, DEIXANDO O TERRENO E O CONTRAPISO TOTALMENTE DESIMPEDIDOS, LIMPOS E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PLAYGROUND E DO NOVO PISO DE BORRACHA. FICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E FRETE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
	R$ 17.736,67
	R$ 35.473,34

	2
	5
	Serviço
	REINSTALAÇÃO E REFORMA DE PARQUE USADOS CONTENDO A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA, RECUPERAÇÃO, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PARQUES INFANTIS USADOS (PREVIAMENTE RETIRADOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO), PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO FINAL NOS LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DE TODA A ESTRUTURA. SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE PARAFUSOS DANIFICADOS, ROSCAS, PORCAS DE SEGURANÇA, CAPAS PROTETORAS DE NYLON/PLÁSTICO, SUBSTITUIÇÃO DE CORDAS DESGASTADAS/DESFIADAS, BATENTES, PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO OU ACABAMENTO QUE APRESENTEM DESGASTE OU RISCO À SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO METALÚRGICA (SE NECESSÁRIO RESSOLDAS EM SOLDA MIG E/OU TIG ONDE HOUVER TRINCAS OU FRAGILIDADE ESTRUTURAL), TRATAMENTO ANTICORROSIVO NAS SUPERFÍCIES METÁLICAS AFETADAS E PINTURA DE ACABAMENTO (ELETROSTÁTICA A PÓ OU TINTA ESMALTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-UV) NAS PARTES OXIDADAS OU DESCASCADAS, DEVOLVENDO O PADRÃO ESTÉTICO DO EQUIPAMENTO. CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE TODOS OS MÓDULOS E COMPONENTES DO LOCAL DE ESTOCAGEM MUNICIPAL ATÉ O LOCAL DEFINITIVO DE INSTALAÇÃO. EXECUÇÃO DA MONTAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E FIXAÇÃO RÍGIDA NO SOLO/BASE DE CONCRETO (VIA ENGASTAMENTO SUBTERRÂNEO OU CHUMBADORES MECÂNICOS/QUÍMICOS TIPO PARABOLT DE ALTA RESISTÊNCIA), GARANTINDO ESTANQUEIDADE E ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA DO BRINQUEDO. O EQUIPAMENTO REINSTALADO DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071, GARANTINDO A AUSÊNCIA DE CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES, INSTABILIDADES OU RISCOS DE APRISIONAMENTO/QUEDA PARA OS USUÁRIOS. CORRERÃO POR CONTA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS DE FUNDAÇÃO/ANCORAGEM (CONCRETO, ARGAMASSA, CHUMBADORES), PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS, CORDAS, SOLDAS, TINTAS, PONTEIRAS), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO PARQUE INFANTIL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E PLENO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL.
	R$ 7.933,33
	R$ 39.666,65

	3
	12
	Serviço
	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM TÉCNICA DO PARQUE INFANTIL EXISTENTE COM EXECUÇÃO DA DESMONTAGEM TÉCNICA E CUIDADOSA DE TODO O CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE NO LOCAL, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DAS PEÇAS, COMPONENTES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, VISANDO PERMITIR SUA FUTURA REINSTALAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM OUTRO LOCAL. O CARREGAMENTO, O TRANSPORTE E O DESCARREGAMENTO DE TODOS OS MÓDULOS E PEÇAS DO PLAYGROUND ANTIGO SERÁ ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM A SER DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA ÁREA AFETADA PELAS INTERVENÇÕES, COM REMOÇÃO DE EVENTUAIS ENTULHOS GERADOS NA DESMONTAGEM, DEIXANDO O TERRENO E A BASE DESIMPEDIDOS, LIMPOS E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL. FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E TRANSPORTE/FRETE NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
	R$ 6.473,33
	R$ 77.679,96

	4
	2
	Unid.
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) MODULAR COM TEMÁTICA LÚDICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO ROBUSTAS COM FORMATO DE ARCO E/OU DESIGN CURVO EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIMO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, ACOPLADOS E/OU REVESTIDOS POR PEÇAS MOLDADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM PROTEÇÃO ANTI-UV. COM ALTURA MÍNIMA DE 1,70 M (METRO) E COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO). AS COLUNAS ESTRUTURAIS DEVEM APRESENTAR SEÇÃO ROBUSTA DE FORMATO OBLONGO E/OU RETANGULAR E/OU CIRCULAR EQUIVALENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 140 MM (MILIMETRO) X 60 MM (MILIMETRO), GARANTINDO A ABSOLUTA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO.
O PARQUE DEVERÁ CONTER: COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PLATAFORMAS ELEVADAS QUADRADAS E/OU RETANGULARES, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E/OU MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE. CADA PLATAFORMA DEVE POSSUIR ÁREA MÍNIMA DE 0,60 M2 (METROS QUADRADOS), COM DIMENSÕES LINEARES DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO), COM ESPESSURA/BORDA DE NO MÍNIMO 70 MM (MILÍMETRO) E ALTURA DE INSTALAÇÃO EM RELAÇÃO AO SOLO DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO), CADA PLATAFORMA COM SUPERFÍCIE DE TEXTURA ANTIDERRAPANTE.
COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) PAINÉIS DE FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO) PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS NAS FACES ABERTAS, CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO ATÓXICO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) E ALTURA/LARGURA DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO), INTEGRADOS RIGIDAMENTE ÀS PLATAFORMAS.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) ESCADA DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E PORTAL/CORRIMÃOS DE SEGURANÇA.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) RAMPA ESCALADA EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, MEDINDO NO MÍNIMO 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO POR NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, CONTENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) DEGRAUS/APOIOS MOLDADOS E EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO DE PAREDE DUPLA.
COM NO MÍNIMO 1 (UM) ESCALADA DE NÍVEIS INTERCALADOS (TIPO BLOCOS/FORMAS ANATÔMICAS) ADEQUADA PARA VENCER DESNÍVEL DE ATÉ 0,80 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PAREDE DUPLA.
COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ESCORREGADORES RETOS DE SEÇÃO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COMPRIMENTO NOMINAL MÍNIMO DA CALHA DE DESLIZE DE 1,50 M (METRO) E LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 0,40 M (METRO), MANTENDO LARGURA ÚTIL INTERNA DE PASSAGEM DE NO MÍNIMO 0,30 M (METRO), COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE E/OU ATIVIDADE INTEGRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) AGARRAS DE ESCALADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) E/OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEDINDO NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR OBRIGATORIAMENTE METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO E/OU ALUMÍNIO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 E/OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 13.957,50
	R$ 27.915,00

	5
	2
	Unid.
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPENHO:
ESTRUTURA PRINCIPAL (TRAVESSA SUPERIOR) CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 50 MM (MILÍMETRO) (CORRESPONDE A 2” POLEGADAS)  A NO MÁXIMO 76 MM (MILÍMETRO) (CORRESPONDE A 3” POLEGADAS) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3,00 MM (MILÍMETRO), COM TRATAMENTO DE  GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL CONTRA CORROSÃO E/OU EM PERFIL ESTRUTURAL EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA.
COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO (PÉS) COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS CONFECCIONADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA DE NO MÍNIMO 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) (OU DIÂMETRO CIRCULAR EQUIVALENTE EM AÇO GALVANIZADO E/OU ALUMÍNIO), DOTADOS DE REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
MÓDULO DA CADEIRA ACESSÍVEL COM ESTRUTURA DIMENSIONADA PARA SUPORTAR COM TOTAL SEGURANÇA A CARGA DE 1 (UM) USUÁRIO EM CADEIRA DE RODAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO  E/OU ALUMÍNIO COM DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 25 MM (MILIMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) MM (MILIMETRO). O PISO DA PLATAFORMA/CADEIRA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE (TIPO XADREZ E/OU SIMILAR) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM (MILÍMETRO). DEVE POSSUIR SISTEMA GUARDA CORPO PERIMÉTRICO DE PROTEÇÃO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25 MM (MILIMETRO) E PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM (MILIMETRO).
SISTEMA DE ACESSO EQUIPADO COM 1 (UMA) RAMPA DE ACESSO BASCULANTE COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO LATERAL/FRONTAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DO USUÁRIO. A ESTRUTURA DA RAMPA DEVE SER TUBO METÁLICO DE NO MÍNIMO 25 MM (MILÍMETRO) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILÍMETRO), COM ASSOALHO EM CHAPA PISO DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILÍMETRO) DE ESPESSURA. O SISTEMA DEVE CONTAR OBRIGATORIAMENTE COM FECHO E/OU TRAVA MECÂNICA DE SEGURANÇA DE ENGATE RÁPIDO E FIRME QUE GARANTA O TRAVAMENTO ABSOLUTO DA RAMPA JUNTO À ESTRUTURA DA CADEIRA DURANTE TODO O MOVIMENTO DE BALANÇO, IMPEDINDO ABERTURAS ACIDENTAIS. DIMENSÕES GERAIS DO CONJUNTO: O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE LARGURA, DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE ALTURA E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071, NBR 9050 E/OU VIGENTES). FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA E/OU MECÂNICA, CABOS E/OU CORRENTES DE SUSPENSÃO CERTIFICADOS, ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO E/OU ROLAMENTOS DE ALTA DURABILIDADE E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 11.649,67
	R$ 23.299,34

	6
	3
	Unid.
	AQUISIÇÃO  E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) GRANDE, MULTI ATIVIDADES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES) CONFECCIONADA EM PERFIS/COLUNAS ESTRUTURAIS DE DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA NOMINAL MÍNIMA DE 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) E NO MÁXIMO 100 MM X 100 MM (MILIMETRO), E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, DOTADAS DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ESTÁTICA, A ROBUSTEZ E A SEGURANÇA DO COMPLEXO, AS COLUNAS DESTINADAS À SUSTENTAÇÃO DIRETA DAS PLATAFORMAS MAIS ELEVADAS DEVERÃO PREVER COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ENGASTAMENTO/CHUMBAMENTO SUBTERRÂNEO DE 400 MM (MILIMETRO) EM BASE DE CONCRETO, E/OU SISTEMA DE FIXAÇÃO POR FLANGES METÁLICAS EQUIVALENTES QUE GARANTAM RIGIDEZ IDÊNTICA, ATENDENDO RIGOROSAMENTE AOS ENSAIOS DE CARGA DA NORMA ABNT NBR 16071.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS): O COMPLEXO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 (SEIS) TORRES INTERLIGADAS, ESTRUTURADAS CONFORME OS REQUISITOS ABAIXO:
COM 1 (UMA) TORRE DE NÍVEL SUPERIOR COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA  SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO CIRCULAR E/OU TUBULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 M (METRO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 3 (TRÊS) TORRES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CADA TORRE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMAS COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO PIRAMIDAL COM BASE MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) X 1,20 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR PARCIAL INTEGRADA COM TEMA LÚDICO NATUREZA (FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO COQUEIRO, PALMEIRA, VEGETAÇÃO E/OU SIMILAR) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE TAMPAS DE ACABAMENTO SUPERIOR NAS COLUNAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA MISTA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO DIMENSIONADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DE COMPRIMENTOS E ACABAMENTOS: COM UMA COLUNA DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO) DOTADA DE ACABAMENTO SUPERIOR POR TAMPA PROTETORA E COLUNAS EQUIPADAS COM COBERTURAS SUPERIORES PARCIAIS INTEGRADAS COM TEMAS LÚDICOS/NATUREZA (TAIS COMO FLOR, ESTRELA, COQUEIRO, PALMEIRA OU FORMATOS EQUIVALENTES) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RODOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) PATAMAR AUXILIAR DE INTERLIGAÇÃO, MÓDULO DE PLATAFORMA AUXILIAR MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) X 0,90 M (METRO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ATUANDO COMO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO E FIXADO ESTRUTURALMENTE ÀS TORRES.
SISTEMA DE ACESSO:
COM 1 (UMA) RAMPA DE CORDAS MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO) E PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM (MILIMETRO) DE ESPESSURA; REDE EM CORDAS DE ALTA RESISTÊNCIA (PET E/OU SIMILAR) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 16 MM (MILIMETRO) E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; EQUIPADO COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃOS/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) DEGRAUS MOLDADOS, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ACOMPANHADA DE PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR NO MESMO MATERIAL COM ABERTURA ÚTIL COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) TACOS DE APOIO, COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,60 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA-MÃO DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 20 MM (MILÍMETRO).
COM 1 (UMA) ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM MÍNIMO DE 5 (CINCO) DEGRAUS, MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. EQUIPADA COM CORRIMÃOS EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILÍMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILIMETRO) E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.
COM 1 (UMA) ESCADA CURVADA EM FORMATO DE ARCO ESTRUTURADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO) CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) DEGRAUS E DE NO MÍNIMO 2,30 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO  0,50 M (METRO) DE LARGURA.
COM 1 (UMA) ESCADA AUXILIAR DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM NO MÍNIMO 1 (UM) DEGRAU, EQUIPADA COM 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UM) CANO DE ESCALADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO), CONTENDO NO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS EM FORMATO DE ARCO INTERCALADOS E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS LATERAIS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO CÔNCAVA MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO DE 70 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA DE GUARDA-CORPO; ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADA EM AÇO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO; GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS.
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO RETA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV E FERRAGENS ZINCADAS. ASSOALHO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURADA EM AÇO COM REVESTIMENTO PROTETIVO GALVANIZADO. EQUIPADA COM GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM ALTURA NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
COM 1 (UM) TUBO TÚNEL DE TRANSIÇÃO COM DESNÍVEL DE NO MÍNIMO DE 40 CM (CENTÍMETRO) CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, FIXADO AS TORRES POR PAINÉIS DUPLOS DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1 M (METRO) COMPRIMENTO, COM ABERTURAS LATERAIS DE VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
MÓDULOS DE DESLIZAMENTO (ESCORREGADORES E TOBOGÃS):
COM 1 (UM) TOBOGÃ CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 45º (GRAUS) COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), E SEÇÃO RETA DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO A TORRE COM PAINEL DUPLO DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO 90º (GRAUS) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), FIXADO A TORRE POR PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ESPIRAL E/OU CARACOL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ADEQUADO PARA SAÍDAS DE PLATAFORMAS DE ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 M (METRO), CALHA DE DESLIZAMENTO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO), LARGURA ÚTIL INTERNA DA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM MÍNIMO DE 30 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 2,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA 1 (UM) DECK/PAINEL AUXILIAR DE TRANSIÇÃO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) GUARDA-CORPOS LATERAIS DE PROTEÇÃO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, PERMITINDO DESCIDA SIMULTÂNEA EM DUAS CALHAS INDEPENDENTES, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 80 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CADA SEÇÃO/CALHA ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MÍNIMA DE 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 40 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E COMPONENTES LÚDICOS:
COM 3 (TRÊS) FECHAMENTOS LATERAIS (GUARDA-CORPOS DAS TORRES) CEGO E/OU DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, PARA PROTEÇÃO ANTIQUEDA NAS FACES ABERTAS DAS TORRES ELEVADAS.
COM 1 (UM) PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU PAINEL INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADA À ESTRUTURA DO BRINQUEDO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 9 (NOVE) CILINDROS GIRATÓRIOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PIGMENTAÇÃO TEXTURIZADA E/OU ESTAMPADA DAS LETRAS "X" E "O" E/OU SÍMBOLOS LÚDICOS EM COR DE ALTO CONTRASTE. COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 10 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO  10 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA POR CILINDRO, MONTADOS EM EIXOS/ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO COM COMPRIMENTO ÚTIL DE MÍNIMO DE 0,70 M (METRO).
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 76.452,22
	R$ 229.356,66
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	Metros Quadrados
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO DE SEGURANÇA ABSORVENTE DE IMPACTO E DRENANTE EM PLACAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
PLACAS MODULARES COM DIMENSÕES DE 1 (UM) M (METRO) DE LARGURA E DE 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO, E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO). O DESIGN DA SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR LINHAS DEMARCATÓRIAS E/OU CHANFROS ESTÉTICOS E DE ESCOAMENTO ESPAÇADOS A CADA 50 CM (CENTÍMETRO) CONFERINDO ASPECTO VISUAL QUADRICULADO. CONFECCIONADO COM GRÂNULOS UNIFORMES DE BORRACHA VULCANIZADA (SBR)  PROVENIENTES DA RECICLAGEM DE PNEUS, COM GRANULOMETRIA VARIADO NO MÍNIMO 1 MM (MILÍMETRO) E NO MÁXIMO 5 MM (MILÍMETRO).  OS GRÂNULOS DEVEM SER AGLOMERADOS, PRENSADOS E AGLUTINADOS COM LIGANTE DE POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE. PLACAS COM PIGMENTAÇÃO INTEGRAL (100% PIGMENTADAS NA MASSA E/OU CAMADA FUNCIONAL DE DESGASTE), EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO (PADRÃO DE REFERÊNCIA: TERRACOTA E/OU VERDE E/OU PRETO). O MATERIAL DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATÓXICO E INODORO (SEM DESPRENDIMENTO DE ODOR FORTE DE BORRACHA CONVENCIONAL). O PISO DEVE COMPROVAR CAPACIDADE COM AMORTECIMENTO DE IMPACTO PARA ALTURA CRÍTICA DE QUEDA (HIC - HEAD INJURY CRITERION ) DE NO MÍNIMO 1,90 M (METRO), COMPOSTO POR: EM TODA PLACA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS ENSAIOS LABORATORIAIS E LIMITES DE ACELERAÇÃO EXIGIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071-3 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA). SISTEMA COM PROPRIEDADE DRENANTES E PERMEABILIDADE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES POR TODA A SUA DIMENSÃO, APRESENTANDO CAPACIDADE DE ESCOAMENTO E PERMEABILIDADE HÍDRICA QUE EVITE A FORMAÇÃO E O ACÚMULO DE POÇAS DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE LAZER EXTERNA. A FACE INFERIOR DAS PLACAS DEVE POSSUIR BOLSAS E/OU SULCOS E/OU CAVIDADES E/OU CANAIS ESTRUTURADAS VOLTADOS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDAS E FACILITAÇÃO DO FLUXO DE ESCOAMENTO HIDRÁULICO. A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DEVERÁ SER EXECUTADA OBRIGATORIAMENTE POR MEIO DE COLAGEM CONTÍNUA (LATERAL ENTRE PLACAS E FIXAÇÃO NA BASE DE CONCRETO) UTILIZANDO RESINA DE POLIURETANO/ISOCIANATO MONOCOMPONENTE E/OU BICOMPONENTE ESPECÍFICA PARA PISOS EMBORRACHADOS EM ÁREAS EXTERNAS EXPOSTAS A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. FICA EXPRESSAMENTE VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINOS PLÁSTICOS E/OU GRAMPOS METÁLICOS E/OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO RÍGIDO DE UNIÃO QUE POSSA AFETAR NEGATIVAMENTE O COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOBRE O CONTRAPISO DE CONCRETO (COM CAIMENTO ADEQUADO E BORDAS DE CONTENÇÃO PREVIAMENTE EXECUTADAS E/OU DISPONIBILIZADAS). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, ADESIVOS, RESINAS, SOLVENTES DE LIMPEZA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA PAGINAÇÃO, COLAGEM, RECORTE E ACABAMENTO DO PISO EMBORRACHADO.
	R$ 364,24
	R$ 110.728,96
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	Unid.
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CARROSSEL INFANTIL GIRATÓRIO GRANDE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
EQUIPAMENTO COM DIÂMETRO TOTAL DE NO MÍNIMO 2,50 M (METROS), COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR NO MÍNIMO 8 (OITO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. OS ASSENTOS DEVEM SER INDIVIDUAIS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FORMATO ANATÔMICO COM CANTOS ARREDONDADOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV E PIGMENTAÇÃO ATÓXICA DE ALTA DURABILIDADE E/OU EM ESTRUTURA TUBULAR CONTINUA COM ARCOS CIRCULARES CONCÊNTRICOS EM AÇO GALVANIZADO PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, O DESIGN DEVE SER ISENTO DE ARESTAS VIVAS E/OU CANTOS AFIADOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, COM DIMENSIONAMENTO RIGOROSO DAS FRESTAS E ESPAÇAMENTOS PROJETADOS PARA IMPEDIR O APRISIONAMENTO DE DEDOS E/OU MÃOS E/OU PÉS E/OU CABEÇA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16071.
TODA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR,  CHASSI, EIXO CENTRAL, ARCO DE APOIO E PEGA-MÃO SUPERIOR DECORATIVO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM TUBOS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL CONTRA CORROSÃO. O ARO CENTRAL DE PROTEÇÃO E APOIO DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO), OS TUBOS UTILIZADOS NA ESTRUTURA PRINCIPAL E NO ARCO DEVERÃO APRESENTAR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 38 MM (MILIMETRO), COM ESPESSURA DE PAREDE COMPATÍVEL PARA GARANTIR A RIGIDEZ ESTRUTURAL E INDEFORMABILIDADE SOB CARGA DINÂMICA.
SISTEMA DE EIXO CENTRAL CONFECCIONADO EM AÇO TREFILADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MONTADO SOBRE SISTEMA DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ROLAMENTOS BLINDADOS DE PRIMEIRA LINHA (CÔNICOS E/OU RADIAIS DE ESFERAS), GARANTINDO ROTAÇÃO SUAVE, UNIFORME, BALANCEADA E SEM SOLAVANCOS, MINIMIZANDO O ESFORÇO FÍSICO PARA O GIRO E EVITANDO TRAVAMENTO PREMATURS E ASSEGURANDO A ALTA DURABILIDADE EM AMBIENTE EXTERNO.
BASE DE FIXAÇÃO COM SISTEMA DE ANCORAGEM INFERIOR TIPO TRIPÉ E/OU BASE METÁLICA E/OU EQUIVALENTE DE ALTA ESTABILIDADE, CONFECCIONADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PROJETADO PARA ENGASTAMENTO E/OU CHUMBAMENTO ROBUSTO EM BASE DE CONCRETO SUBTERRÂNEA E/OU FIXAÇÃO POR FLANGES COM PARABOLTS DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO O PERFEITO NIVELAMENTO E IMPEDINDO O TOMBAMENTO E/OU OSCILAÇÃO ANÔMALAS E/OU VIBRAÇÕES EXCESSIVAS DO BRINQUEDO DURANTE O USO ESTÁTICO E/OU DINÂMICO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA E/OU MECÂNICA, CONCRETAGEM E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM, FIXAÇÃO E ENTREGA E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 5.433,33
	R$ 65.199,96
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (MINI PLAYGROUND) DE 02 (DUAS) TORRES, COM REQUISITOS CERTIFICADOS DE SEGURANÇA E AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES): CONFECCIONADA EM COLUNAS ESTRUTURAIS DE PERFIL REDONDO DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4” (POLEGADAS), E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E/OU PERFIL QUADRADO DE NO MÍNIMO 90 MM (MILÍMETRO) X 90 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), DOTADAS DE TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO SUPERIOR EM PLÁSTICO INJETADO E/OU ROTOMOLDADO COM ADITIVAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERISMO E RAIOS UV.
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS: CONEXÕES, CORRIMÃOS, TRAVAMENTOS E REFORÇOS ESTRUTURAIS EM PERFIS DE AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO (TUBOS REDONDOS COM DIÂMETRO ENTRE NO MÍNIMO 1” (POLEGADAS) A NO MÁXIMO 2” (POLEGADAS) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO DE 2,00 MM (MILIMETRO); COM PERFIS RETANGULARES E CANTONEIRAS DE TRAVAMENTO COMPATÍVEIS). TODO O CONJUNTO METÁLICO DEVE PASSAR POR PROCESSO DE SOLDAGEM ROBOTIZADA E/OU CONTÍNUA (TIPO MIG E/OU TIG E/OU  EQUIVALENTE), TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM PROTEÇÃO ANTI-UV.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS):
TORRE PRINCIPAL COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA QUADRADA COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), INSTALADA A UMA ALTURA DE MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PISO DA PLATAFORMA DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. EQUIPADA COM TELHADO DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM FORMATO QUADRADO E/OU PIRAMIDAL E/OU CÔNICO, COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) COMPRIMENTO E COM ALTURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO).
TORRE SECUNDÁRIA TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA EQUIVALENTE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, INSTALADA A UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. EQUIPADA EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR COM UM ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO LÚDICO COM FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO DE COQUEIRO E/OU VEGETAÇÃO E/OU CHAPÉU E/OU FLOR E/OU ESTRELA E/OU SIMILAR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM ADIÇÃO ANTI-UV, ATINGINDO ALTURA TOTAL DE ATÉ NO MÁXIMO 3,00 M (METRO) E LARGURA DE NO MÁXIMO 1,00 M (METRO).
COMPONENTES DE ACESSO, DESLIZAMENTO E INTERLIGAÇÃO:
COM 01 (UM) FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO), PAINEL ESTRUTURAL DE PROTEÇÃO ANTIQUEDAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO DE 0,80 M (METRO) DE COMPRIMENTO POR 0,80 M (METRO) DE ALTURA, FIXADO RIGIDAMENTE À ESTRUTURA.
COM 01 (UMA) ESCADA DE ACESSO ESTRUTURADA COM CORRIMÃOS LATERAIS EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 1” (POLEGADA) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) DEGRAUS ANATÔMICOS, COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) E COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO).
COM 01 (UM) ESCORREGADOR RETO E/OU ONDULADO COM CALHA DE DESLIZAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) E LARGURA INTERNA DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO), EQUIPADA OBRIGATORIAMENTE COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA DISCIPLINAR A DESCIDA DA CRIANÇA.
COM 01 (UM) TUBO DE PASSAGEM (TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO) RETO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS TORRES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO ÀS PLATAFORMAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, CONTENDO  ABERTURASE/OU FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
COM 01 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM CURVAS COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 60º (GRAUS), COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO). FIXADO À TORRE POR PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA APROPRIADA.
COM 01 (UMA) RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, DOTADA DE PISADORES E/OU TACOS INJETADOS E/OU MOLDADOS NA PRÓPRIA PEÇA PARA AUXÍLIO NA SUBIDA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,40 M (METRO) DE LARGURA.
COM 01 (UM) KIT PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADO À ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTO POR EIXOS HORIZONTAIS DE AÇO CARBONO E DE NO MÍNIMO 9 (NOVE) BLOCOS GIRATÓRIOS DE FORMATO QUADRADO E/OU CILÍNDRICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO AS MARCAÇÕES TEXTURIZADAS E/OU ESTAMPADAS EM ALTO CONTRASTE.
SISTEMA DE FIXAÇÃO, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO:
A ANCORAGEM DEVERÁ SER: FIXAÇÃO DAS COLUNAS E DOS COMPONENTES DEVERÁ SER AO SOLO DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA ROBUSTA UTILIZANDO ORELHAS E/OU ABAS E/OU FLANGES DE FIXAÇÃO, FIXADAS DIRETO EM BLOCOS SUBTERRÂNEOS DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO E/OU PISO EMBORRACHADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES MECÂNICOS (TIPO PARABOLT ZINCADOS E/OU GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3/8” (POLEGADAS)), GARANTINDO TOTAL RIGIDEZ ESTRUTURAL.
PARAFUSOS E ELEMENTOS DE UNIÃO: TODA A PARAFUSARIA E ELEMENTOS DE APERTO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZADA E/OU ZINCADA E/OU EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE SISTEMAS DE TRAVAMENTO (PORCAS DE SEGURANÇA E/OU TRAVANTES TIPO PARLOCK). ONDE HOUVER EXPOSIÇÃO E RISCO DE CONTATO DIRETO DOS USUÁRIOS COM AS PONTAS E/OU ROSCAS DOS PARAFUSOS, ESTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO E/OU NYLON, GARANTINDO O ACABAMENTO E ELIMINANDO CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES E/OU SUPERFÍCIES DE ENROSCO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA NORMA ABNT NBR 16071.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 24.265,68
	R$ 606.642,00
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	COTA DO ITEM 6: AQUISIÇÃO  E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) GRANDE, MULTI ATIVIDADES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES) CONFECCIONADA EM PERFIS/COLUNAS ESTRUTURAIS DE DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA NOMINAL MÍNIMA DE 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) E NO MÁXIMO 100 MM X 100 MM (MILIMETRO), E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, DOTADAS DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ESTÁTICA, A ROBUSTEZ E A SEGURANÇA DO COMPLEXO, AS COLUNAS DESTINADAS À SUSTENTAÇÃO DIRETA DAS PLATAFORMAS MAIS ELEVADAS DEVERÃO PREVER COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ENGASTAMENTO/CHUMBAMENTO SUBTERRÂNEO DE 400 MM (MILIMETRO) EM BASE DE CONCRETO, E/OU SISTEMA DE FIXAÇÃO POR FLANGES METÁLICAS EQUIVALENTES QUE GARANTAM RIGIDEZ IDÊNTICA, ATENDENDO RIGOROSAMENTE AOS ENSAIOS DE CARGA DA NORMA ABNT NBR 16071.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS): O COMPLEXO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 (SEIS) TORRES INTERLIGADAS, ESTRUTURADAS CONFORME OS REQUISITOS ABAIXO:
COM 1 (UMA) TORRE DE NÍVEL SUPERIOR COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA  SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO CIRCULAR E/OU TUBULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 M (METRO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 3 (TRÊS) TORRES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CADA TORRE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMAS COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO PIRAMIDAL COM BASE MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) X 1,20 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR PARCIAL INTEGRADA COM TEMA LÚDICO NATUREZA (FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO COQUEIRO, PALMEIRA, VEGETAÇÃO E/OU SIMILAR) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE TAMPAS DE ACABAMENTO SUPERIOR NAS COLUNAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA MISTA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO DIMENSIONADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DE COMPRIMENTOS E ACABAMENTOS: COM UMA COLUNA DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO) DOTADA DE ACABAMENTO SUPERIOR POR TAMPA PROTETORA E COLUNAS EQUIPADAS COM COBERTURAS SUPERIORES PARCIAIS INTEGRADAS COM TEMAS LÚDICOS/NATUREZA (TAIS COMO FLOR, ESTRELA, COQUEIRO, PALMEIRA OU FORMATOS EQUIVALENTES) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RODOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) PATAMAR AUXILIAR DE INTERLIGAÇÃO, MÓDULO DE PLATAFORMA AUXILIAR MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) X 0,90 M (METRO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ATUANDO COMO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO E FIXADO ESTRUTURALMENTE ÀS TORRES.
SISTEMA DE ACESSO:
COM 1 (UMA) RAMPA DE CORDAS MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO) E PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM (MILIMETRO) DE ESPESSURA; REDE EM CORDAS DE ALTA RESISTÊNCIA (PET E/OU SIMILAR) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 16 MM (MILIMETRO) E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; EQUIPADO COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃOS/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) DEGRAUS MOLDADOS, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ACOMPANHADA DE PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR NO MESMO MATERIAL COM ABERTURA ÚTIL COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) TACOS DE APOIO, COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,60 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA-MÃO DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 20 MM (MILÍMETRO).
COM 1 (UMA) ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM MÍNIMO DE 5 (CINCO) DEGRAUS, MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. EQUIPADA COM CORRIMÃOS EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILÍMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILIMETRO) E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.
COM 1 (UMA) ESCADA CURVADA EM FORMATO DE ARCO ESTRUTURADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO) CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) DEGRAUS E DE NO MÍNIMO 2,30 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO  0,50 M (METRO) DE LARGURA.
COM 1 (UMA) ESCADA AUXILIAR DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM NO MÍNIMO 1 (UM) DEGRAU, EQUIPADA COM 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UM) CANO DE ESCALADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO), CONTENDO NO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS EM FORMATO DE ARCO INTERCALADOS E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS LATERAIS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO CÔNCAVA MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO DE 70 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA DE GUARDA-CORPO; ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADA EM AÇO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO; GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS.
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO RETA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV E FERRAGENS ZINCADAS. ASSOALHO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURADA EM AÇO COM REVESTIMENTO PROTETIVO GALVANIZADO. EQUIPADA COM GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM ALTURA NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
COM 1 (UM) TUBO TÚNEL DE TRANSIÇÃO COM DESNÍVEL DE NO MÍNIMO DE 40 CM (CENTÍMETRO) CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, FIXADO AS TORRES POR PAINÉIS DUPLOS DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1 M (METRO) COMPRIMENTO, COM ABERTURAS LATERAIS DE VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
MÓDULOS DE DESLIZAMENTO (ESCORREGADORES E TOBOGÃS):
COM 1 (UM) TOBOGÃ CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 45º (GRAUS) COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), E SEÇÃO RETA DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO A TORRE COM PAINEL DUPLO DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO 90º (GRAUS) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), FIXADO A TORRE POR PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ESPIRAL E/OU CARACOL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ADEQUADO PARA SAÍDAS DE PLATAFORMAS DE ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 M (METRO), CALHA DE DESLIZAMENTO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO), LARGURA ÚTIL INTERNA DA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM MÍNIMO DE 30 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 2,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA 1 (UM) DECK/PAINEL AUXILIAR DE TRANSIÇÃO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) GUARDA-CORPOS LATERAIS DE PROTEÇÃO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, PERMITINDO DESCIDA SIMULTÂNEA EM DUAS CALHAS INDEPENDENTES, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 80 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CADA SEÇÃO/CALHA ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MÍNIMA DE 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 40 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E COMPONENTES LÚDICOS:
COM 3 (TRÊS) FECHAMENTOS LATERAIS (GUARDA-CORPOS DAS TORRES) CEGO E/OU DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, PARA PROTEÇÃO ANTIQUEDA NAS FACES ABERTAS DAS TORRES ELEVADAS.
COM 1 (UM) PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU PAINEL INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADA À ESTRUTURA DO BRINQUEDO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 9 (NOVE) CILINDROS GIRATÓRIOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PIGMENTAÇÃO TEXTURIZADA E/OU ESTAMPADA DAS LETRAS "X" E "O" E/OU SÍMBOLOS LÚDICOS EM COR DE ALTO CONTRASTE. COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 10 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO  10 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA POR CILINDRO, MONTADOS EM EIXOS/ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO COM COMPRIMENTO ÚTIL DE MÍNIMO DE 0,70 M (METRO).
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 76.452,22
	R$ 76.452,22
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	COTA DO ITEM 7: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO DE SEGURANÇA ABSORVENTE DE IMPACTO E DRENANTE EM PLACAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
PLACAS MODULARES COM DIMENSÕES DE 1 (UM) M (METRO) DE LARGURA E DE 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO, E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO). O DESIGN DA SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR LINHAS DEMARCATÓRIAS E/OU CHANFROS ESTÉTICOS E DE ESCOAMENTO ESPAÇADOS A CADA 50 CM (CENTÍMETRO) CONFERINDO ASPECTO VISUAL QUADRICULADO. CONFECCIONADO COM GRÂNULOS UNIFORMES DE BORRACHA VULCANIZADA (SBR)  PROVENIENTES DA RECICLAGEM DE PNEUS, COM GRANULOMETRIA VARIADO NO MÍNIMO 1 MM (MILÍMETRO) E NO MÁXIMO 5 MM (MILÍMETRO).  OS GRÂNULOS DEVEM SER AGLOMERADOS, PRENSADOS E AGLUTINADOS COM LIGANTE DE POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE. PLACAS COM PIGMENTAÇÃO INTEGRAL (100% PIGMENTADAS NA MASSA E/OU CAMADA FUNCIONAL DE DESGASTE), EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO (PADRÃO DE REFERÊNCIA: TERRACOTA E/OU VERDE E/OU PRETO). O MATERIAL DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATÓXICO E INODORO (SEM DESPRENDIMENTO DE ODOR FORTE DE BORRACHA CONVENCIONAL). O PISO DEVE COMPROVAR CAPACIDADE COM AMORTECIMENTO DE IMPACTO ALTURA CRÍTICA DE QUEDA (HIC - HEAD INJURY CRITERION ) DE NO MÍNIMO 1,90 M (METRO), COMPOSTO POR: EM TODA PLACA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS ENSAIOS LABORATORIAIS E LIMITES DE ACELERAÇÃO EXIGIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071-3 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA). SISTEMA COM PROPRIEDADE DRENANTES E PERMEABILIDADE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES POR TODA A SUA DIMENSÃO, APRESENTANDO CAPACIDADE DE VAZÃO/DRENAGEM DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 5,0 LITROS POR HORA (L/H), EVITANDO O ACÚMULO DE POÇAS DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE LAZER EXTERNA. A FACE INFERIOR DAS PLACAS DEVE POSSUIR BOLSAS E/OU SULCOS E/OU CAVIDADES ESTRUTURADAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDAS E FACILITAÇÃO DO FLUXO DE ESCOAMENTO HIDRÁULICO. A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DEVERÁ SER EXECUTADA OBRIGATORIAMENTE POR MEIO DE COLAGEM CONTÍNUA (LATERAL ENTRE PLACAS E FIXAÇÃO NA BASE DE CONCRETO) UTILIZANDO RESINA DE POLIURETANO/ISOCIANATO MONOCOMPONENTE E/OU BICOMPONENTE ESPECÍFICA PARA PISOS EMBORRACHADOS EM ÁREAS EXTERNAS EXPOSTAS A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. FICA EXPRESSAMENTE VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINOS PLÁSTICOS E/OU GRAMPOS METÁLICOS E/OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO RÍGIDO DE UNIÃO QUE POSSA AFETAR NEGATIVAMENTE O COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOBRE O CONTRAPISO DE CONCRETO (COM CAIMENTO ADEQUADO E BORDAS DE CONTENÇÃO PREVIAMENTE EXECUTADAS E/OU DISPONIBILIZADAS). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, ADESIVOS, RESINAS, SOLVENTES DE LIMPEZA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA PAGINAÇÃO, COLAGEM, RECORTE E ACABAMENTO DO PISO EMBORRACHADO.
	R$ 364,24
	R$ 79.768,56

	12
	3
	Unid.
	COTA DO ITEM 9: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (MINI PLAYGROUND) DE 02 (DUAS) TORRES, COM REQUISITOS CERTIFICADOS DE SEGURANÇA E AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES): CONFECCIONADA EM COLUNAS ESTRUTURAIS DE PERFIL REDONDO DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4” (POLEGADAS), E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E/OU PERFIL QUADRADO DE NO MÍNIMO 90 MM (MILÍMETRO) X 90 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), DOTADAS DE TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO SUPERIOR EM PLÁSTICO INJETADO E/OU ROTOMOLDADO COM ADITIVAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERISMO E RAIOS UV.
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS: CONEXÕES, CORRIMÃOS, TRAVAMENTOS E REFORÇOS ESTRUTURAIS EM PERFIS DE AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO (TUBOS REDONDOS COM DIÂMETRO ENTRE NO MÍNIMO 1” (POLEGADAS) A NO MÁXIMO 2” (POLEGADAS) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO DE 2,00 MM (MILIMETRO); COM PERFIS RETANGULARES E CANTONEIRAS DE TRAVAMENTO COMPATÍVEIS). TODO O CONJUNTO METÁLICO DEVE PASSAR POR PROCESSO DE SOLDAGEM ROBOTIZADA E/OU CONTÍNUA (TIPO MIG E/OU TIG E/OU  EQUIVALENTE), TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM PROTEÇÃO ANTI-UV.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS):
TORRE PRINCIPAL COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA QUADRADA COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), INSTALADA A UMA ALTURA DE MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PISO DA PLATAFORMA DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. EQUIPADA COM TELHADO DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM FORMATO QUADRADO E/OU PIRAMIDAL E/OU CÔNICO, COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) COMPRIMENTO E COM ALTURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO).
TORRE SECUNDÁRIA TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA EQUIVALENTE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, INSTALADA A UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. EQUIPADA EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR COM UM ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO LÚDICO COM FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO DE COQUEIRO E/OU VEGETAÇÃO E/OU CHAPÉU E/OU FLOR E/OU ESTRELA E/OU SIMILAR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM ADIÇÃO ANTI-UV, ATINGINDO ALTURA TOTAL DE ATÉ NO MÁXIMO 3,00 M (METRO) E LARGURA DE NO MÁXIMO 1,00 M (METRO).
COMPONENTES DE ACESSO, DESLIZAMENTO E INTERLIGAÇÃO:
COM 01 (UM) FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO), PAINEL ESTRUTURAL DE PROTEÇÃO ANTIQUEDAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO DE 0,80 M (METRO) DE COMPRIMENTO POR 0,80 M (METRO) DE ALTURA, FIXADO RIGIDAMENTE À ESTRUTURA.
COM 01 (UMA) ESCADA DE ACESSO ESTRUTURADA COM CORRIMÃOS LATERAIS EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 1” (POLEGADA) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) DEGRAUS ANATÔMICOS, COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) E COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO).
COM 01 (UM) ESCORREGADOR RETO E/OU ONDULADO COM CALHA DE DESLIZAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) E LARGURA INTERNA DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO), EQUIPADA OBRIGATORIAMENTE COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA DISCIPLINAR A DESCIDA DA CRIANÇA.
COM 01 (UM) TUBO DE PASSAGEM (TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO) RETO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS TORRES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO ÀS PLATAFORMAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, CONTENDO  ABERTURASE/OU FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
COM 01 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM CURVAS COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 60º (GRAUS), COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO). FIXADO À TORRE POR PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA APROPRIADA.
COM 01 (UMA) RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, DOTADA DE PISADORES E/OU TACOS INJETADOS E/OU MOLDADOS NA PRÓPRIA PEÇA PARA AUXÍLIO NA SUBIDA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,40 M (METRO) DE LARGURA.
COM 01 (UM) KIT PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADO À ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTO POR EIXOS HORIZONTAIS DE AÇO CARBONO E DE NO MÍNIMO 9 (NOVE) BLOCOS GIRATÓRIOS DE FORMATO QUADRADO E/OU CILÍNDRICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO AS MARCAÇÕES TEXTURIZADAS E/OU ESTAMPADAS EM ALTO CONTRASTE.
SISTEMA DE FIXAÇÃO, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO:
A ANCORAGEM DEVERÁ SER: FIXAÇÃO DAS COLUNAS E DOS COMPONENTES DEVERÁ SER AO SOLO DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA ROBUSTA UTILIZANDO ORELHAS E/OU ABAS E/OU FLANGES DE FIXAÇÃO, FIXADAS DIRETO EM BLOCOS SUBTERRÂNEOS DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO E/OU PISO EMBORRACHADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES MECÂNICOS (TIPO PARABOLT ZINCADOS E/OU GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3/8” (POLEGADAS)), GARANTINDO TOTAL RIGIDEZ ESTRUTURAL.
PARAFUSOS E ELEMENTOS DE UNIÃO: TODA A PARAFUSARIA E ELEMENTOS DE APERTO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZADA E/OU ZINCADA E/OU EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE SISTEMAS DE TRAVAMENTO (PORCAS DE SEGURANÇA E/OU TRAVANTES TIPO PARLOCK). ONDE HOUVER EXPOSIÇÃO E RISCO DE CONTATO DIRETO DOS USUÁRIOS COM AS PONTAS E/OU ROSCAS DOS PARAFUSOS, ESTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO E/OU NYLON, GARANTINDO O ACABAMENTO E ELIMINANDO CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES E/OU SUPERFÍCIES DE ENROSCO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA NORMA ABNT NBR 16071.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	R$ 24.265,68
	R$ 72.797,04

	VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO
	R$ 1.444.979,69
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	1. ÓRGÃO GERENCIADOR

	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
	MEDIDA DE UNIDADE
	REQUISIÇÃO MÍNIMA
	REQUISIÇÃO MÁXIMA
	QUANTIDADE TOTAL

	1
	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM TÉCNICA DO PARQUE INFANTIL EXISTENTE COM EXECUÇÃO DA DESMONTAGEM TÉCNICA E CUIDADOSA DE TODO O CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE NO LOCAL, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DAS PEÇAS, COMPONENTES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, VISANDO PERMITIR SUA FUTURA REINSTALAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM OUTRO LOCAL. O CARREGAMENTO E O TRANSPORTE DE TODOS OS MÓDULOS E PEÇAS DO PLAYGROUND ANTIGO SERÁ ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM A SER DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REMOÇÃO COMPLETA DO PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO EXISTENTE NO LOCAL DA INTERVENÇÃO, INCLUINDO A RASPAGEM E PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA BASE PARA O RECEBIMENTO DO NOVO EQUIPAMENTO E DO NOVO PISO EMBORRACHADO. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ INTEGRALMENTE RESPONSÁVEL PELA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DO PISO MONOLÍTICO DESCARTADO E EVENTUAIS ENTULHOS GERADOS, EM LOCAL LICENCIADO PARA RESÍDUOS DE BORRACHA, COM APRESENTAÇÃO DO DEVIDO COMPROVANTE DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA ÁREA DA PRAÇA AFETADA PELAS INTERVENÇÕES, DEIXANDO O TERRENO E O CONTRAPISO TOTALMENTE DESIMPEDIDOS, LIMPOS E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PLAYGROUND E DO NOVO PISO DE BORRACHA. FICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E FRETE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
	Serviço
	1
	2
	2

	2
	REINSTALAÇÃO E REFORMA DE PARQUE USADOS CONTENDO A EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO TÉCNICA, RECUPERAÇÃO, TRANSPORTE E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PARQUES INFANTIS USADOS (PREVIAMENTE RETIRADOS DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO), PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO FINAL NOS LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. VERIFICAÇÃO MINUCIOSA DE TODA A ESTRUTURA. SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DE PARAFUSOS DANIFICADOS, ROSCAS, PORCAS DE SEGURANÇA, CAPAS PROTETORAS DE NYLON/PLÁSTICO, SUBSTITUIÇÃO DE CORDAS DESGASTADAS/DESFIADAS, BATENTES, PONTEIRAS DE ACABAMENTO E DEMAIS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO OU ACABAMENTO QUE APRESENTEM DESGASTE OU RISCO À SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO METALÚRGICA (SE NECESSÁRIO RESSOLDAS EM SOLDA MIG E/OU TIG ONDE HOUVER TRINCAS OU FRAGILIDADE ESTRUTURAL), TRATAMENTO ANTICORROSIVO NAS SUPERFÍCIES METÁLICAS AFETADAS E PINTURA DE ACABAMENTO (ELETROSTÁTICA A PÓ OU TINTA ESMALTE DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-UV) NAS PARTES OXIDADAS OU DESCASCADAS, DEVOLVENDO O PADRÃO ESTÉTICO DO EQUIPAMENTO. CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE TODOS OS MÓDULOS E COMPONENTES DO LOCAL DE ESTOCAGEM MUNICIPAL ATÉ O LOCAL DEFINITIVO DE INSTALAÇÃO. EXECUÇÃO DA MONTAGEM COMPLETA, ALINHAMENTO, NIVELAMENTO E FIXAÇÃO RÍGIDA NO SOLO/BASE DE CONCRETO (VIA ENGASTAMENTO SUBTERRÂNEO OU CHUMBADORES MECÂNICOS/QUÍMICOS TIPO PARABOLT DE ALTA RESISTÊNCIA), GARANTINDO ESTANQUEIDADE E ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA DO BRINQUEDO. O EQUIPAMENTO REINSTALADO DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071, GARANTINDO A AUSÊNCIA DE CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES, INSTABILIDADES OU RISCOS DE APRISIONAMENTO/QUEDA PARA OS USUÁRIOS. CORRERÃO POR CONTA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS DE FUNDAÇÃO/ANCORAGEM (CONCRETO, ARGAMASSA, CHUMBADORES), PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS, CORDAS, SOLDAS, TINTAS, PONTEIRAS), FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA DO PARQUE INFANTIL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E PLENO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL.
	Serviço
	1
	5
	5

	3
	SERVIÇOS DE DESMONTAGEM TÉCNICA DO PARQUE INFANTIL EXISTENTE COM EXECUÇÃO DA DESMONTAGEM TÉCNICA E CUIDADOSA DE TODO O CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL EXISTENTE NO LOCAL, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DAS PEÇAS, COMPONENTES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, VISANDO PERMITIR SUA FUTURA REINSTALAÇÃO PELO MUNICÍPIO EM OUTRO LOCAL. O CARREGAMENTO, O TRANSPORTE E O DESCARREGAMENTO DE TODOS OS MÓDULOS E PEÇAS DO PLAYGROUND ANTIGO SERÁ ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM A SER DETERMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA ÁREA AFETADA PELAS INTERVENÇÕES, COM REMOÇÃO DE EVENTUAIS ENTULHOS GERADOS NA DESMONTAGEM, DEIXANDO O TERRENO E A BASE DESIMPEDIDOS, LIMPOS E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL. FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E TRANSPORTE/FRETE NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
	Serviço
	1
	12
	12

	4
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) MODULAR COM TEMÁTICA LÚDICA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS: COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO ROBUSTAS COM FORMATO DE ARCO E/OU DESIGN CURVO EQUIVALENTE, CONFECCIONADO EM PERFIS ESTRUTURAIS DE ALUMÍNIMO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, ACOPLADOS E/OU REVESTIDOS POR PEÇAS MOLDADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM PROTEÇÃO ANTI-UV. COM ALTURA MÍNIMA DE 1,70 M (METRO) E COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO). AS COLUNAS ESTRUTURAIS DEVEM APRESENTAR SEÇÃO ROBUSTA DE FORMATO OBLONGO E/OU RETANGULAR E/OU CIRCULAR EQUIVALENTE, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 140 MM (MILIMETRO) X 60 MM (MILIMETRO), GARANTINDO A ABSOLUTA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO.
O PARQUE DEVERÁ CONTER: COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PLATAFORMAS ELEVADAS QUADRADAS E/OU RETANGULARES, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E/OU MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE. CADA PLATAFORMA DEVE POSSUIR ÁREA MÍNIMA DE 0,60 M2 (METROS QUADRADOS), COM DIMENSÕES LINEARES DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO), COM ESPESSURA/BORDA DE NO MÍNIMO 70 MM (MILÍMETRO) E ALTURA DE INSTALAÇÃO EM RELAÇÃO AO SOLO DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO), CADA PLATAFORMA COM SUPERFÍCIE DE TEXTURA ANTIDERRAPANTE.
COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) PAINÉIS DE FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO) PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS NAS FACES ABERTAS, CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO ATÓXICO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) E ALTURA/LARGURA DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO), INTEGRADOS RIGIDAMENTE ÀS PLATAFORMAS.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) ESCADA DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E PORTAL/CORRIMÃOS DE SEGURANÇA.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) RAMPA ESCALADA EM PLÁSTICO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, MEDINDO NO MÍNIMO 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO POR NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, CONTENDO NO MÍNIMO 4 (QUATRO) DEGRAUS/APOIOS MOLDADOS E EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO DE PAREDE DUPLA.
COM NO MÍNIMO 1 (UM) ESCALADA DE NÍVEIS INTERCALADOS (TIPO BLOCOS/FORMAS ANATÔMICAS) ADEQUADA PARA VENCER DESNÍVEL DE ATÉ 0,80 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PAREDE DUPLA.
COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ESCORREGADORES RETOS DE SEÇÃO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COMPRIMENTO NOMINAL MÍNIMO DA CALHA DE DESLIZE DE 1,50 M (METRO) E LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 0,40 M (METRO), MANTENDO LARGURA ÚTIL INTERNA DE PASSAGEM DE NO MÍNIMO 0,30 M (METRO), COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO.
COM NO MÍNIMO 1 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE E/OU ATIVIDADE INTEGRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) AGARRAS DE ESCALADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) E/OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEDINDO NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR OBRIGATORIAMENTE METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO E/OU ALUMÍNIO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 E/OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) BALANÇO ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPENHO:
ESTRUTURA PRINCIPAL (TRAVESSA SUPERIOR) CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 50 MM (MILÍMETRO) (CORRESPONDE A 2” POLEGADAS)  A NO MÁXIMO 76 MM (MILÍMETRO) (CORRESPONDE A 3” POLEGADAS) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3,00 MM (MILÍMETRO), COM TRATAMENTO DE  GALVANIZAÇÃO A FOGO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL CONTRA CORROSÃO E/OU EM PERFIL ESTRUTURAL EQUIVALENTE EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA.
COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO (PÉS) COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS CONFECCIONADAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA DE NO MÍNIMO 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) (OU DIÂMETRO CIRCULAR EQUIVALENTE EM AÇO GALVANIZADO E/OU ALUMÍNIO), DOTADOS DE REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
MÓDULO DA CADEIRA ACESSÍVEL COM ESTRUTURA DIMENSIONADA PARA SUPORTAR COM TOTAL SEGURANÇA A CARGA DE 1 (UM) USUÁRIO EM CADEIRA DE RODAS, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO  E/OU ALUMÍNIO COM DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DE 25 MM (MILIMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) MM (MILIMETRO). O PISO DA PLATAFORMA/CADEIRA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE (TIPO XADREZ E/OU SIMILAR) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50 MM (MILÍMETRO). DEVE POSSUIR SISTEMA GUARDA CORPO PERIMÉTRICO DE PROTEÇÃO EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 25 MM (MILIMETRO) E PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM (MILIMETRO).
SISTEMA DE ACESSO EQUIPADO COM 1 (UMA) RAMPA DE ACESSO BASCULANTE COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO LATERAL/FRONTAL PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DO USUÁRIO. A ESTRUTURA DA RAMPA DEVE SER TUBO METÁLICO DE NO MÍNIMO 25 MM (MILÍMETRO) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILÍMETRO), COM ASSOALHO EM CHAPA PISO DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILÍMETRO) DE ESPESSURA. O SISTEMA DEVE CONTAR OBRIGATORIAMENTE COM FECHO E/OU TRAVA MECÂNICA DE SEGURANÇA DE ENGATE RÁPIDO E FIRME QUE GARANTA O TRAVAMENTO ABSOLUTO DA RAMPA JUNTO À ESTRUTURA DA CADEIRA DURANTE TODO O MOVIMENTO DE BALANÇO, IMPEDINDO ABERTURAS ACIDENTAIS. DIMENSÕES GERAIS DO CONJUNTO: O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR DIMENSÕES APROXIMADAS DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE LARGURA, DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE ALTURA E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071, NBR 9050 E/OU VIGENTES). FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA E/OU MECÂNICA, CABOS E/OU CORRENTES DE SUSPENSÃO CERTIFICADOS, ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO E/OU ROLAMENTOS DE ALTA DURABILIDADE E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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	AQUISIÇÃO  E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) GRANDE, MULTI ATIVIDADES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES) CONFECCIONADA EM PERFIS/COLUNAS ESTRUTURAIS DE DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA NOMINAL MÍNIMA DE 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) E NO MÁXIMO 100 MM X 100 MM (MILIMETRO), E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, DOTADAS DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ESTÁTICA, A ROBUSTEZ E A SEGURANÇA DO COMPLEXO, AS COLUNAS DESTINADAS À SUSTENTAÇÃO DIRETA DAS PLATAFORMAS MAIS ELEVADAS DEVERÃO PREVER COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ENGASTAMENTO/CHUMBAMENTO SUBTERRÂNEO DE 400 MM (MILIMETRO) EM BASE DE CONCRETO, E/OU SISTEMA DE FIXAÇÃO POR FLANGES METÁLICAS EQUIVALENTES QUE GARANTAM RIGIDEZ IDÊNTICA, ATENDENDO RIGOROSAMENTE AOS ENSAIOS DE CARGA DA NORMA ABNT NBR 16071.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS): O COMPLEXO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 (SEIS) TORRES INTERLIGADAS, ESTRUTURADAS CONFORME OS REQUISITOS ABAIXO:
COM 1 (UMA) TORRE DE NÍVEL SUPERIOR COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA  SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO CIRCULAR E/OU TUBULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 M (METRO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 3 (TRÊS) TORRES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CADA TORRE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMAS COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO PIRAMIDAL COM BASE MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) X 1,20 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR PARCIAL INTEGRADA COM TEMA LÚDICO NATUREZA (FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO COQUEIRO, PALMEIRA, VEGETAÇÃO E/OU SIMILAR) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE TAMPAS DE ACABAMENTO SUPERIOR NAS COLUNAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA MISTA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO DIMENSIONADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DE COMPRIMENTOS E ACABAMENTOS: COM UMA COLUNA DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO) DOTADA DE ACABAMENTO SUPERIOR POR TAMPA PROTETORA E COLUNAS EQUIPADAS COM COBERTURAS SUPERIORES PARCIAIS INTEGRADAS COM TEMAS LÚDICOS/NATUREZA (TAIS COMO FLOR, ESTRELA, COQUEIRO, PALMEIRA OU FORMATOS EQUIVALENTES) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RODOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) PATAMAR AUXILIAR DE INTERLIGAÇÃO, MÓDULO DE PLATAFORMA AUXILIAR MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) X 0,90 M (METRO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ATUANDO COMO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO E FIXADO ESTRUTURALMENTE ÀS TORRES.
SISTEMA DE ACESSO:
COM 1 (UMA) RAMPA DE CORDAS MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO) E PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM (MILIMETRO) DE ESPESSURA; REDE EM CORDAS DE ALTA RESISTÊNCIA (PET E/OU SIMILAR) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 16 MM (MILIMETRO) E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; EQUIPADO COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃOS/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) DEGRAUS MOLDADOS, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ACOMPANHADA DE PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR NO MESMO MATERIAL COM ABERTURA ÚTIL COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) TACOS DE APOIO, COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,60 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA-MÃO DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 20 MM (MILÍMETRO).
COM 1 (UMA) ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM MÍNIMO DE 5 (CINCO) DEGRAUS, MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. EQUIPADA COM CORRIMÃOS EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILÍMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILIMETRO) E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.
COM 1 (UMA) ESCADA CURVADA EM FORMATO DE ARCO ESTRUTURADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO) CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) DEGRAUS E DE NO MÍNIMO 2,30 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO  0,50 M (METRO) DE LARGURA.
COM 1 (UMA) ESCADA AUXILIAR DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM NO MÍNIMO 1 (UM) DEGRAU, EQUIPADA COM 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UM) CANO DE ESCALADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO), CONTENDO NO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS EM FORMATO DE ARCO INTERCALADOS E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS LATERAIS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO CÔNCAVA MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO DE 70 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA DE GUARDA-CORPO; ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADA EM AÇO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO; GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS.
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO RETA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV E FERRAGENS ZINCADAS. ASSOALHO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURADA EM AÇO COM REVESTIMENTO PROTETIVO GALVANIZADO. EQUIPADA COM GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM ALTURA NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
COM 1 (UM) TUBO TÚNEL DE TRANSIÇÃO COM DESNÍVEL DE NO MÍNIMO DE 40 CM (CENTÍMETRO) CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, FIXADO AS TORRES POR PAINÉIS DUPLOS DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1 M (METRO) COMPRIMENTO, COM ABERTURAS LATERAIS DE VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
MÓDULOS DE DESLIZAMENTO (ESCORREGADORES E TOBOGÃS):
COM 1 (UM) TOBOGÃ CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 45º (GRAUS) COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), E SEÇÃO RETA DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO A TORRE COM PAINEL DUPLO DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO 90º (GRAUS) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), FIXADO A TORRE POR PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ESPIRAL E/OU CARACOL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ADEQUADO PARA SAÍDAS DE PLATAFORMAS DE ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 M (METRO), CALHA DE DESLIZAMENTO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO), LARGURA ÚTIL INTERNA DA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM MÍNIMO DE 30 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 2,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA 1 (UM) DECK/PAINEL AUXILIAR DE TRANSIÇÃO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) GUARDA-CORPOS LATERAIS DE PROTEÇÃO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, PERMITINDO DESCIDA SIMULTÂNEA EM DUAS CALHAS INDEPENDENTES, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 80 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CADA SEÇÃO/CALHA ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MÍNIMA DE 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 40 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E COMPONENTES LÚDICOS:
COM 3 (TRÊS) FECHAMENTOS LATERAIS (GUARDA-CORPOS DAS TORRES) CEGO E/OU DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, PARA PROTEÇÃO ANTIQUEDA NAS FACES ABERTAS DAS TORRES ELEVADAS.
COM 1 (UM) PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU PAINEL INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADA À ESTRUTURA DO BRINQUEDO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 9 (NOVE) CILINDROS GIRATÓRIOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PIGMENTAÇÃO TEXTURIZADA E/OU ESTAMPADA DAS LETRAS "X" E "O" E/OU SÍMBOLOS LÚDICOS EM COR DE ALTO CONTRASTE. COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 10 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO  10 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA POR CILINDRO, MONTADOS EM EIXOS/ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO COM COMPRIMENTO ÚTIL DE MÍNIMO DE 0,70 M (METRO).
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO DE SEGURANÇA ABSORVENTE DE IMPACTO E DRENANTE EM PLACAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
PLACAS MODULARES COM DIMENSÕES DE 1 (UM) M (METRO) DE LARGURA E DE 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO, E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO). O DESIGN DA SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR LINHAS DEMARCATÓRIAS E/OU CHANFROS ESTÉTICOS E DE ESCOAMENTO ESPAÇADOS A CADA 50 CM (CENTÍMETRO) CONFERINDO ASPECTO VISUAL QUADRICULADO. CONFECCIONADO COM GRÂNULOS UNIFORMES DE BORRACHA VULCANIZADA (SBR)  PROVENIENTES DA RECICLAGEM DE PNEUS, COM GRANULOMETRIA VARIADO NO MÍNIMO 1 MM (MILÍMETRO) E NO MÁXIMO 5 MM (MILÍMETRO).  OS GRÂNULOS DEVEM SER AGLOMERADOS, PRENSADOS E AGLUTINADOS COM LIGANTE DE POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE. PLACAS COM PIGMENTAÇÃO INTEGRAL (100% PIGMENTADAS NA MASSA E/OU CAMADA FUNCIONAL DE DESGASTE), EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO (PADRÃO DE REFERÊNCIA: TERRACOTA E/OU VERDE E/OU PRETO). O MATERIAL DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATÓXICO E INODORO (SEM DESPRENDIMENTO DE ODOR FORTE DE BORRACHA CONVENCIONAL). O PISO DEVE COMPROVAR CAPACIDADE COM AMORTECIMENTO DE IMPACTO ALTURA CRÍTICA DE QUEDA (HIC - HEAD INJURY CRITERION ) DE NO MÍNIMO 1,90 M (METRO), COMPOSTO POR: EM TODA PLACA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS ENSAIOS LABORATORIAIS E LIMITES DE ACELERAÇÃO EXIGIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071-3 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA). SISTEMA COM PROPRIEDADE DRENANTES E PERMEABILIDADE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES POR TODA A SUA DIMENSÃO, APRESENTANDO CAPACIDADE DE VAZÃO/DRENAGEM DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 5,0 LITROS POR HORA (L/H), EVITANDO O ACÚMULO DE POÇAS DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE LAZER EXTERNA. A FACE INFERIOR DAS PLACAS DEVE POSSUIR BOLSAS E/OU SULCOS E/OU CAVIDADES ESTRUTURADAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDAS E FACILITAÇÃO DO FLUXO DE ESCOAMENTO HIDRÁULICO. A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DEVERÁ SER EXECUTADA OBRIGATORIAMENTE POR MEIO DE COLAGEM CONTÍNUA (LATERAL ENTRE PLACAS E FIXAÇÃO NA BASE DE CONCRETO) UTILIZANDO RESINA DE POLIURETANO/ISOCIANATO MONOCOMPONENTE E/OU BICOMPONENTE ESPECÍFICA PARA PISOS EMBORRACHADOS EM ÁREAS EXTERNAS EXPOSTAS A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. FICA EXPRESSAMENTE VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINOS PLÁSTICOS E/OU GRAMPOS METÁLICOS E/OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO RÍGIDO DE UNIÃO QUE POSSA AFETAR NEGATIVAMENTE O COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOBRE O CONTRAPISO DE CONCRETO (COM CAIMENTO ADEQUADO E BORDAS DE CONTENÇÃO PREVIAMENTE EXECUTADAS E/OU DISPONIBILIZADAS). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, ADESIVOS, RESINAS, SOLVENTES DE LIMPEZA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA PAGINAÇÃO, COLAGEM, RECORTE E ACABAMENTO DO PISO EMBORRACHADO.
	Metros Quadrados
	207
	420
	523

	8
	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CARROSSEL INFANTIL GIRATÓRIO GRANDE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
EQUIPAMENTO COM DIÂMETRO TOTAL DE NO MÍNIMO 2,50 M (METROS), COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR NO MÍNIMO 8 (OITO) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. OS ASSENTOS DEVEM SER INDIVIDUAIS CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FORMATO ANATÔMICO COM CANTOS ARREDONDADOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV E PIGMENTAÇÃO ATÓXICA DE ALTA DURABILIDADE E/OU EM ESTRUTURA TUBULAR CONTINUA COM ARCOS CIRCULARES CONCÊNTRICOS EM AÇO GALVANIZADO PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, O DESIGN DEVE SER ISENTO DE ARESTAS VIVAS E/OU CANTOS AFIADOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, COM DIMENSIONAMENTO RIGOROSO DAS FRESTAS E ESPAÇAMENTOS PROJETADOS PARA IMPEDIR O APRISIONAMENTO DE DEDOS E/OU MÃOS E/OU PÉS E/OU CABEÇA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16071.
TODA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR,  CHASSI, EIXO CENTRAL, ARCO DE APOIO E PEGA-MÃO SUPERIOR DECORATIVO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM TUBOS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL CONTRA CORROSÃO. O ARO CENTRAL DE PROTEÇÃO E APOIO DEVE APRESENTAR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO), OS TUBOS UTILIZADOS NA ESTRUTURA PRINCIPAL E NO ARCO DEVERÃO APRESENTAR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 38 MM (MILIMETRO), COM ESPESSURA DE PAREDE COMPATÍVEL PARA GARANTIR A RIGIDEZ ESTRUTURAL E INDEFORMABILIDADE SOB CARGA DINÂMICA.
SISTEMA DE EIXO CENTRAL CONFECCIONADO EM AÇO TREFILADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MONTADO SOBRE SISTEMA DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) ROLAMENTOS BLINDADOS DE PRIMEIRA LINHA (CÔNICOS E/OU RADIAIS DE ESFERAS), GARANTINDO ROTAÇÃO SUAVE, UNIFORME, BALANCEADA E SEM SOLAVANCOS, MINIMIZANDO O ESFORÇO FÍSICO PARA O GIRO E EVITANDO TRAVAMENTO PREMATURS E ASSEGURANDO A ALTA DURABILIDADE EM AMBIENTE EXTERNO.
BASE DE FIXAÇÃO COM SISTEMA DE ANCORAGEM INFERIOR TIPO TRIPÉ E/OU BASE METÁLICA E/OU EQUIVALENTE DE ALTA ESTABILIDADE, CONFECCIONADO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, PROJETADO PARA ENGASTAMENTO E/OU CHUMBAMENTO ROBUSTO EM BASE DE CONCRETO SUBTERRÂNEA E/OU FIXAÇÃO POR FLANGES COM PARABOLTS DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO O PERFEITO NIVELAMENTO E IMPEDINDO O TOMBAMENTO E/OU OSCILAÇÃO ANÔMALAS E/OU VIBRAÇÕES EXCESSIVAS DO BRINQUEDO DURANTE O USO ESTÁTICO E/OU DINÂMICO.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA E/OU MECÂNICA, CONCRETAGEM E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM, FIXAÇÃO E ENTREGA E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	Unid.
	1
	12
	12
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (MINI PLAYGROUND) DE 02 (DUAS) TORRES, COM REQUISITOS CERTIFICADOS DE SEGURANÇA E AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES): CONFECCIONADA EM COLUNAS ESTRUTURAIS DE PERFIL REDONDO DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4” (POLEGADAS), E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E/OU PERFIL QUADRADO DE NO MÍNIMO 90 MM (MILÍMETRO) X 90 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), DOTADAS DE TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO SUPERIOR EM PLÁSTICO INJETADO E/OU ROTOMOLDADO COM ADITIVAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERISMO E RAIOS UV.
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS: CONEXÕES, CORRIMÃOS, TRAVAMENTOS E REFORÇOS ESTRUTURAIS EM PERFIS DE AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO (TUBOS REDONDOS COM DIÂMETRO ENTRE NO MÍNIMO 1” (POLEGADAS) A NO MÁXIMO 2” (POLEGADAS) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO DE 2,00 MM (MILIMETRO); COM PERFIS RETANGULARES E CANTONEIRAS DE TRAVAMENTO COMPATÍVEIS). TODO O CONJUNTO METÁLICO DEVE PASSAR POR PROCESSO DE SOLDAGEM ROBOTIZADA E/OU CONTÍNUA (TIPO MIG E/OU TIG E/OU  EQUIVALENTE), TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM PROTEÇÃO ANTI-UV.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS):
TORRE PRINCIPAL COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA QUADRADA COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), INSTALADA A UMA ALTURA DE MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PISO DA PLATAFORMA DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. EQUIPADA COM TELHADO DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM FORMATO QUADRADO E/OU PIRAMIDAL E/OU CÔNICO, COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) COMPRIMENTO E COM ALTURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO).
TORRE SECUNDÁRIA TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA EQUIVALENTE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, INSTALADA A UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. EQUIPADA EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR COM UM ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO LÚDICO COM FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO DE COQUEIRO E/OU VEGETAÇÃO E/OU CHAPÉU E/OU FLOR E/OU ESTRELA E/OU SIMILAR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM ADIÇÃO ANTI-UV, ATINGINDO ALTURA TOTAL DE ATÉ NO MÁXIMO 3,00 M (METRO) E LARGURA DE NO MÁXIMO 1,00 M (METRO).
COMPONENTES DE ACESSO, DESLIZAMENTO E INTERLIGAÇÃO:
COM 01 (UM) FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO), PAINEL ESTRUTURAL DE PROTEÇÃO ANTIQUEDAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO DE 0,80 M (METRO) DE COMPRIMENTO POR 0,80 M (METRO) DE ALTURA, FIXADO RIGIDAMENTE À ESTRUTURA.
COM 01 (UMA) ESCADA DE ACESSO ESTRUTURADA COM CORRIMÃOS LATERAIS EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 1” (POLEGADA) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) DEGRAUS ANATÔMICOS, COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) E COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO).
COM 01 (UM) ESCORREGADOR RETO E/OU ONDULADO COM CALHA DE DESLIZAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) E LARGURA INTERNA DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO), EQUIPADA OBRIGATORIAMENTE COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA DISCIPLINAR A DESCIDA DA CRIANÇA.
COM 01 (UM) TUBO DE PASSAGEM (TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO) RETO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS TORRES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO ÀS PLATAFORMAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, CONTENDO  ABERTURASE/OU FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
COM 01 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM CURVAS COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 60º (GRAUS), COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO). FIXADO À TORRE POR PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA APROPRIADA.
COM 01 (UMA) RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, DOTADA DE PISADORES E/OU TACOS INJETADOS E/OU MOLDADOS NA PRÓPRIA PEÇA PARA AUXÍLIO NA SUBIDA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,40 M (METRO) DE LARGURA.
COM 01 (UM) KIT PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADO À ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTO POR EIXOS HORIZONTAIS DE AÇO CARBONO E DE NO MÍNIMO 9 (NOVE) BLOCOS GIRATÓRIOS DE FORMATO QUADRADO E/OU CILÍNDRICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO AS MARCAÇÕES TEXTURIZADAS E/OU ESTAMPADAS EM ALTO CONTRASTE.
SISTEMA DE FIXAÇÃO, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO:
A ANCORAGEM DEVERÁ SER: FIXAÇÃO DAS COLUNAS E DOS COMPONENTES DEVERÁ SER AO SOLO DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA ROBUSTA UTILIZANDO ORELHAS E/OU ABAS E/OU FLANGES DE FIXAÇÃO, FIXADAS DIRETO EM BLOCOS SUBTERRÂNEOS DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO E/OU PISO EMBORRACHADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES MECÂNICOS (TIPO PARABOLT ZINCADOS E/OU GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3/8” (POLEGADAS)), GARANTINDO TOTAL RIGIDEZ ESTRUTURAL.
PARAFUSOS E ELEMENTOS DE UNIÃO: TODA A PARAFUSARIA E ELEMENTOS DE APERTO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZADA E/OU ZINCADA E/OU EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE SISTEMAS DE TRAVAMENTO (PORCAS DE SEGURANÇA E/OU TRAVANTES TIPO PARLOCK). ONDE HOUVER EXPOSIÇÃO E RISCO DE CONTATO DIRETO DOS USUÁRIOS COM AS PONTAS E/OU ROSCAS DOS PARAFUSOS, ESTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO E/OU NYLON, GARANTINDO O ACABAMENTO E ELIMINANDO CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES E/OU SUPERFÍCIES DE ENROSCO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA NORMA ABNT NBR 16071.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	Unid.
	1
	20
	28
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	AQUISIÇÃO  E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (PLAYGROUND) GRANDE, MULTI ATIVIDADES, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
COM ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES) CONFECCIONADA EM PERFIS/COLUNAS ESTRUTURAIS DE DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SEÇÃO QUADRADA NOMINAL MÍNIMA DE 90 MM (MILIMETRO) X 90 MM (MILIMETRO) E NO MÁXIMO 100 MM X 100 MM (MILIMETRO), E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 3 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REENTRÂNCIAS PERIGOSAS, DOTADAS DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) REFORÇOS ESTRUTURAIS INTERNOS E PROTEGIDOS POR PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA POLIÉSTER OU EQUIVALENTE) COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV.
PARA GARANTIR A ESTABILIDADE ESTÁTICA, A ROBUSTEZ E A SEGURANÇA DO COMPLEXO, AS COLUNAS DESTINADAS À SUSTENTAÇÃO DIRETA DAS PLATAFORMAS MAIS ELEVADAS DEVERÃO PREVER COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PERMITINDO UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ENGASTAMENTO/CHUMBAMENTO SUBTERRÂNEO DE 400 MM (MILIMETRO) EM BASE DE CONCRETO, E/OU SISTEMA DE FIXAÇÃO POR FLANGES METÁLICAS EQUIVALENTES QUE GARANTAM RIGIDEZ IDÊNTICA, ATENDENDO RIGOROSAMENTE AOS ENSAIOS DE CARGA DA NORMA ABNT NBR 16071.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS): O COMPLEXO DEVE SER COMPOSTO POR NO MÍNIMO 6 (SEIS) TORRES INTERLIGADAS, ESTRUTURADAS CONFORME OS REQUISITOS ABAIXO:
COM 1 (UMA) TORRE DE NÍVEL SUPERIOR COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA  SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO CIRCULAR E/OU TUBULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 M (METRO) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 3 (TRÊS) TORRES DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO CADA TORRE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 3,00 M (METRO), PARA SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,40 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMAS COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR EM FORMATO PIRAMIDAL COM BASE MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) X 1,20 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 COLUNAS DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL APROXIMADO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO. COBERTURA DECORATIVA SUPERIOR PARCIAL INTEGRADA COM TEMA LÚDICO NATUREZA (FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO COQUEIRO, PALMEIRA, VEGETAÇÃO E/OU SIMILAR) EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE TAMPAS DE ACABAMENTO SUPERIOR NAS COLUNAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) TORRE TEMÁTICA MISTA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO DIMENSIONADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE PLATAFORMA INSTALADA A UMA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO, COM A SEGUINTE DISTRIBUIÇÃO DE COMPRIMENTOS E ACABAMENTOS: COM UMA COLUNA DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO) DOTADA DE ACABAMENTO SUPERIOR POR TAMPA PROTETORA E COLUNAS EQUIPADAS COM COBERTURAS SUPERIORES PARCIAIS INTEGRADAS COM TEMAS LÚDICOS/NATUREZA (TAIS COMO FLOR, ESTRELA, COQUEIRO, PALMEIRA OU FORMATOS EQUIVALENTES) COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO; PLATAFORMA COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA DE 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RODOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) PATAMAR AUXILIAR DE INTERLIGAÇÃO, MÓDULO DE PLATAFORMA AUXILIAR MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) X 0,90 M (METRO), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ATUANDO COMO ELEMENTO DE TRANSIÇÃO E FIXADO ESTRUTURALMENTE ÀS TORRES.
SISTEMA DE ACESSO:
COM 1 (UMA) RAMPA DE CORDAS MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,75 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO) E PAREDE DE NO MÍNIMO 2 MM (MILIMETRO) DE ESPESSURA; REDE EM CORDAS DE ALTA RESISTÊNCIA (PET E/OU SIMILAR) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 16 MM (MILIMETRO) E JUNÇÕES EM PLÁSTICO INJETADO; EQUIPADO COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃOS/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO DE 6 (SEIS) DEGRAUS MOLDADOS, COM DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ACOMPANHADA DE PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR NO MESMO MATERIAL COM ABERTURA ÚTIL COMPATÍVEL.
COM 1 (UMA) RAMPA DE ESCALADA EM MADEIRA PLÁSTICA CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) TACOS DE APOIO, COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 1,60 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INFERIOR EM AÇO GALVANIZADO E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA-MÃO DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO DE 20 MM (MILÍMETRO).
COM 1 (UMA) ESCADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM MÍNIMO DE 5 (CINCO) DEGRAUS, MEDINDO DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA. EQUIPADA COM CORRIMÃOS EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILÍMETRO) E ESPESSURA DE PAREDE DE NO MÍNIMO 1,50 MM (MILIMETRO) E COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.
COM 1 (UMA) ESCADA CURVADA EM FORMATO DE ARCO ESTRUTURADA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO) CONTENDO NO MÍNIMO 6 (SEIS) DEGRAUS E DE NO MÍNIMO 2,30 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO  0,50 M (METRO) DE LARGURA.
COM 1 (UMA) ESCADA AUXILIAR DE ACESSO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO COM NO MÍNIMO 1 (UM) DEGRAU, EQUIPADA COM 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UM) CANO DE ESCALADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO), CONTENDO NO MÍNIMO DE 4 (QUATRO) DEGRAUS EM FORMATO DE ARCO INTERCALADOS E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) CORRIMÃO/PEGA MÃOS LATERAIS DE SEGURANÇA EM AÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 20 MM (MILIMETRO).
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO CÔNCAVA MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO DE 70 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA DE GUARDA-CORPO; ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURADA EM AÇO PROTEGIDO CONTRA CORROSÃO; GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COM ADITIVAÇÃO ANTI-UV E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO GALVANIZADOS.
COM 1 (UMA) PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO RETA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO E/OU ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA, COM PROTEÇÃO ANTI-UV E FERRAGENS ZINCADAS. ASSOALHO ANTIDERRAPANTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA, ESTRUTURADA EM AÇO COM REVESTIMENTO PROTETIVO GALVANIZADO. EQUIPADA COM GUARDA-CORPOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM ALTURA NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO.
COM 1 (UM) TUBO TÚNEL DE TRANSIÇÃO COM DESNÍVEL DE NO MÍNIMO DE 40 CM (CENTÍMETRO) CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, FIXADO AS TORRES POR PAINÉIS DUPLOS DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1 M (METRO) COMPRIMENTO, COM ABERTURAS LATERAIS DE VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
MÓDULOS DE DESLIZAMENTO (ESCORREGADORES E TOBOGÃS):
COM 1 (UM) TOBOGÃ CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO APROXIMADA DE 45º (GRAUS) COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), E SEÇÃO RETA DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO A TORRE COM PAINEL DUPLO DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM NO MÍNIMO DUAS CURVAS COM ANGULAÇÃO 90º (GRAUS) COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO), FIXADO A TORRE POR PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO MEDINDO NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 0,90 M (METRO) E AO SOLO POR SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ESPIRAL E/OU CARACOL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, ADEQUADO PARA SAÍDAS DE PLATAFORMAS DE ALTURA DE NO MÍNIMO 1,80 M (METRO), CALHA DE DESLIZAMENTO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1,20 M (METRO), LARGURA ÚTIL INTERNA DA SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM MÍNIMO DE 30 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO 2,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, ACOMPANHA 1 (UM) DECK/PAINEL AUXILIAR DE TRANSIÇÃO DE DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) DE COMPRIMENTO, E DE NO MÍNIMO 2 (DOIS) GUARDA-CORPOS LATERAIS DE PROTEÇÃO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO SIMPLES, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO DE 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 45 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR ONDULADO DUPLO, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DUPLO, PERMITINDO DESCIDA SIMULTÂNEA EM DUAS CALHAS INDEPENDENTES, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 80 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CADA SEÇÃO/CALHA ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MEDINDO NO MÍNIMO 2,40 M (METRO) COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADA COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
COM 1 (UM) ESCORREGADOR CURVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO NO MÍNIMO 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 50 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA TOTAL EXTERNA, CALHA/SEÇÃO ÚTIL INTERNA DE DESLIZAMENTO MÍNIMA DE 2,20 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 40 CM (CENTÍMETRO) DE LARGURA, EQUIPADO COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO.
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E COMPONENTES LÚDICOS:
COM 3 (TRÊS) FECHAMENTOS LATERAIS (GUARDA-CORPOS DAS TORRES) CEGO E/OU DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO DIMENSÕES NOMINAIS DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,60 M (METRO) DE LARGURA, PARA PROTEÇÃO ANTIQUEDA NAS FACES ABERTAS DAS TORRES ELEVADAS.
COM 1 (UM) PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU PAINEL INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADA À ESTRUTURA DO BRINQUEDO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO 9 (NOVE) CILINDROS GIRATÓRIOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PIGMENTAÇÃO TEXTURIZADA E/OU ESTAMPADA DAS LETRAS "X" E "O" E/OU SÍMBOLOS LÚDICOS EM COR DE ALTO CONTRASTE. COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 10 CM (CENTÍMETRO) E DE NO MÍNIMO  10 CM (CENTÍMETRO) DE ALTURA POR CILINDRO, MONTADOS EM EIXOS/ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO COM COMPRIMENTO ÚTIL DE MÍNIMO DE 0,70 M (METRO).
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). INCLUSO A INSTALAÇÃO DO PARQUE COM TODO O FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA. FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO DE SEGURANÇA ABSORVENTE DE IMPACTO E DRENANTE EM PLACAS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS MÍNIMOS:
PLACAS MODULARES COM DIMENSÕES DE 1 (UM) M (METRO) DE LARGURA E DE 1 (UM) M (METRO) DE COMPRIMENTO, E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 40 MM (MILIMETRO). O DESIGN DA SUPERFÍCIE DEVE APRESENTAR LINHAS DEMARCATÓRIAS E/OU CHANFROS ESTÉTICOS E DE ESCOAMENTO ESPAÇADOS A CADA 50 CM (CENTÍMETRO) CONFERINDO ASPECTO VISUAL QUADRICULADO. CONFECCIONADO COM GRÂNULOS UNIFORMES DE BORRACHA VULCANIZADA (SBR)  PROVENIENTES DA RECICLAGEM DE PNEUS, COM GRANULOMETRIA VARIADO NO MÍNIMO 1 MM (MILÍMETRO) E NO MÁXIMO 5 MM (MILÍMETRO).  OS GRÂNULOS DEVEM SER AGLOMERADOS, PRENSADOS E AGLUTINADOS COM LIGANTE DE POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE. PLACAS COM PIGMENTAÇÃO INTEGRAL (100% PIGMENTADAS NA MASSA E/OU CAMADA FUNCIONAL DE DESGASTE), EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO (PADRÃO DE REFERÊNCIA: TERRACOTA E/OU VERDE E/OU PRETO). O MATERIAL DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATÓXICO E INODORO (SEM DESPRENDIMENTO DE ODOR FORTE DE BORRACHA CONVENCIONAL). O PISO DEVE COMPROVAR CAPACIDADE COM AMORTECIMENTO DE IMPACTO ALTURA CRÍTICA DE QUEDA (HIC - HEAD INJURY CRITERION ) DE NO MÍNIMO 1,90 M (METRO), COMPOSTO POR: EM TODA PLACA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS ENSAIOS LABORATORIAIS E LIMITES DE ACELERAÇÃO EXIGIDOS PELA NORMA ABNT NBR 16071-3 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA). SISTEMA COM PROPRIEDADE DRENANTES E PERMEABILIDADE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES POR TODA A SUA DIMENSÃO, APRESENTANDO CAPACIDADE DE VAZÃO/DRENAGEM DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 5,0 LITROS POR HORA (L/H), EVITANDO O ACÚMULO DE POÇAS DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE LAZER EXTERNA. A FACE INFERIOR DAS PLACAS DEVE POSSUIR BOLSAS E/OU SULCOS E/OU CAVIDADES ESTRUTURADAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDAS E FACILITAÇÃO DO FLUXO DE ESCOAMENTO HIDRÁULICO. A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DEVERÁ SER EXECUTADA OBRIGATORIAMENTE POR MEIO DE COLAGEM CONTÍNUA (LATERAL ENTRE PLACAS E FIXAÇÃO NA BASE DE CONCRETO) UTILIZANDO RESINA DE POLIURETANO/ISOCIANATO MONOCOMPONENTE E/OU BICOMPONENTE ESPECÍFICA PARA PISOS EMBORRACHADOS EM ÁREAS EXTERNAS EXPOSTAS A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. FICA EXPRESSAMENTE VEDADA A UTILIZAÇÃO DE PINOS PLÁSTICOS E/OU GRAMPOS METÁLICOS E/OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO RÍGIDO DE UNIÃO QUE POSSA AFETAR NEGATIVAMENTE O COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DE IMPACTO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA SOBRE O CONTRAPISO DE CONCRETO (COM CAIMENTO ADEQUADO E BORDAS DE CONTENÇÃO PREVIAMENTE EXECUTADAS E/OU DISPONIBILIZADAS). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA QUALIFICADA, ADESIVOS, RESINAS, SOLVENTES DE LIMPEZA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA PAGINAÇÃO, COLAGEM, RECORTE E ACABAMENTO DO PISO EMBORRACHADO.
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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL (MINI PLAYGROUND) DE 02 (DUAS) TORRES, COM REQUISITOS CERTIFICADOS DE SEGURANÇA E AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:
ESTRUTURA PRINCIPAL (COLUNAS DAS TORRES): CONFECCIONADA EM COLUNAS ESTRUTURAIS DE PERFIL REDONDO DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 4” (POLEGADAS), E ESPESSURA DA PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E/OU PERFIL QUADRADO DE NO MÍNIMO 90 MM (MILÍMETRO) X 90 MM (MILÍMETRO). AS COLUNAS DEVERÃO POSSUIR COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), DOTADAS DE TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO SUPERIOR EM PLÁSTICO INJETADO E/OU ROTOMOLDADO COM ADITIVAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERISMO E RAIOS UV.
ESTRUTURA SECUNDÁRIA E ACESSÓRIOS METÁLICOS: CONEXÕES, CORRIMÃOS, TRAVAMENTOS E REFORÇOS ESTRUTURAIS EM PERFIS DE AÇO CARBONO E/OU ALUMÍNIO (TUBOS REDONDOS COM DIÂMETRO ENTRE NO MÍNIMO 1” (POLEGADAS) A NO MÁXIMO 2” (POLEGADAS) E ESPESSURA DE NO MÍNIMO DE 2,00 MM (MILIMETRO); COM PERFIS RETANGULARES E CANTONEIRAS DE TRAVAMENTO COMPATÍVEIS). TODO O CONJUNTO METÁLICO DEVE PASSAR POR PROCESSO DE SOLDAGEM ROBOTIZADA E/OU CONTÍNUA (TIPO MIG E/OU TIG E/OU  EQUIVALENTE), TRATAMENTO QUÍMICO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (POLIÉSTER E/OU EQUIVALENTE) COM PROTEÇÃO ANTI-UV.
COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS (TORRES E PLATAFORMAS):
TORRE PRINCIPAL COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA QUADRADA COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), INSTALADA A UMA ALTURA DE MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. PISO DA PLATAFORMA DEVE SER CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA. EQUIPADA COM TELHADO DECORATIVO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM FORMATO QUADRADO E/OU PIRAMIDAL E/OU CÔNICO, COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) DE LARGURA E DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) COMPRIMENTO E COM ALTURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO).
TORRE SECUNDÁRIA TEMÁTICA COMPOSTA POR 4 (QUATRO) COLUNAS ESTRUTURAIS COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2,00 M (METRO), SUSTENTANDO PLATAFORMA EQUIVALENTE COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO) X 1,00 M (METRO), COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA (WPC) ANTIDERRAPANTE E/OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, INSTALADA A UMA ALTURA DE NO MÍNIMO 0,80 M (METRO) EM RELAÇÃO AO SOLO. EQUIPADA EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR COM UM ELEMENTO DECORATIVO TEMÁTICO LÚDICO COM FORMATOS FIGURATIVOS TAIS COMO DE COQUEIRO E/OU VEGETAÇÃO E/OU CHAPÉU E/OU FLOR E/OU ESTRELA E/OU SIMILAR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA COM ADIÇÃO ANTI-UV, ATINGINDO ALTURA TOTAL DE ATÉ NO MÁXIMO 3,00 M (METRO) E LARGURA DE NO MÁXIMO 1,00 M (METRO).
COMPONENTES DE ACESSO, DESLIZAMENTO E INTERLIGAÇÃO:
COM 01 (UM) FECHAMENTO LATERAL (GUARDA-CORPO), PAINEL ESTRUTURAL DE PROTEÇÃO ANTIQUEDAS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO DE 0,80 M (METRO) DE COMPRIMENTO POR 0,80 M (METRO) DE ALTURA, FIXADO RIGIDAMENTE À ESTRUTURA.
COM 01 (UMA) ESCADA DE ACESSO ESTRUTURADA COM CORRIMÃOS LATERAIS EM AÇO CARBONO CONFECCIONADO EM TUBO DE NO MÍNIMO 1” (POLEGADA) E COM PAREDE DE NO MÍNIMO 2,00 MM (MILIMETRO) E EQUIPADA COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) DEGRAUS ANATÔMICOS, COM LARGURA DE NO MÍNIMO 0,50 M (METRO) E COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,00 M (METRO).
COM 01 (UM) ESCORREGADOR RETO E/OU ONDULADO COM CALHA DE DESLIZAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, COM COMPRIMENTO NOMINAL DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO) E LARGURA INTERNA DE NO MÍNIMO 30 CM (CENTÍMETRO), EQUIPADA OBRIGATORIAMENTE COM PORTAL DE SEGURANÇA SUPERIOR INTEGRADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PARA DISCIPLINAR A DESCIDA DA CRIANÇA.
COM 01 (UM) TUBO DE PASSAGEM (TÚNEL DE INTERLIGAÇÃO) RETO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS TORRES, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 70 CM (CENTÍMETRO) E COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,50 M (METRO). FIXADO ÀS PLATAFORMAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, CONTENDO  ABERTURASE/OU FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO E VISIBILIDADE.
COM 01 (UM) TOBOGÃ CURVO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COMPOSTO POR SEÇÕES QUE REALIZAM CURVAS COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 60º (GRAUS), COM DIÂMETRO INTERNO DE NO MÍNIMO 60 CM (CENTÍMETRO). FIXADO À TORRE POR PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA E ANCORADO AO SOLO ATRAVÉS DE SEÇÃO DE SAÍDA MOLDADA APROPRIADA.
COM 01 (UMA) RAMPA DE ESCALADA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO DE PAREDE DUPLA, DOTADA DE PISADORES E/OU TACOS INJETADOS E/OU MOLDADOS NA PRÓPRIA PEÇA PARA AUXÍLIO NA SUBIDA, COM DIMENSÕES NOMINAL DE NO MÍNIMO 0,70 M (METRO) DE COMPRIMENTO E DE NO MÍNIMO 0,40 M (METRO) DE LARGURA.
COM 01 (UM) KIT PAINEL LÚDICO (JOGO DA VELHA E/OU INTERATIVO EQUIVALENTE) INTEGRADO À ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTO POR EIXOS HORIZONTAIS DE AÇO CARBONO E DE NO MÍNIMO 9 (NOVE) BLOCOS GIRATÓRIOS DE FORMATO QUADRADO E/OU CILÍNDRICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO AS MARCAÇÕES TEXTURIZADAS E/OU ESTAMPADAS EM ALTO CONTRASTE.
SISTEMA DE FIXAÇÃO, SEGURANÇA E INSTALAÇÃO:
A ANCORAGEM DEVERÁ SER: FIXAÇÃO DAS COLUNAS E DOS COMPONENTES DEVERÁ SER AO SOLO DEVERÁ SER REALIZADA DE FORMA ROBUSTA UTILIZANDO ORELHAS E/OU ABAS E/OU FLANGES DE FIXAÇÃO, FIXADAS DIRETO EM BLOCOS SUBTERRÂNEOS DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO E/OU PISO EMBORRACHADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES MECÂNICOS (TIPO PARABOLT ZINCADOS E/OU GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 3/8” (POLEGADAS)), GARANTINDO TOTAL RIGIDEZ ESTRUTURAL.
PARAFUSOS E ELEMENTOS DE UNIÃO: TODA A PARAFUSARIA E ELEMENTOS DE APERTO DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL GALVANIZADA E/OU ZINCADA E/OU EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADOS DE SISTEMAS DE TRAVAMENTO (PORCAS DE SEGURANÇA E/OU TRAVANTES TIPO PARLOCK). ONDE HOUVER EXPOSIÇÃO E RISCO DE CONTATO DIRETO DOS USUÁRIOS COM AS PONTAS E/OU ROSCAS DOS PARAFUSOS, ESTES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE POSSUIR CAPAS DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO E/OU NYLON, GARANTINDO O ACABAMENTO E ELIMINANDO CANTOS VIVOS, PONTAS PERFURANTES E/OU SUPERFÍCIES DE ENROSCO, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA NORMA ABNT NBR 16071.
O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE E NORMAS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUND DA ABNT (NBR 16071 OU VIGENTES). FICA SOB TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, FERRAGENS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO QUÍMICA/MECÂNICA E MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA A MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DESIGNADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
	Unid.
	1
	8
	28


[bookmark: docs-internal-guid-4cd3ee71-7fff-65d0-d7]
	ITEM
	UNIDADE
	QUANTIDADE POR ÓRGÃO REQUISITANTE

	
	
	SMED
	SMEL
	SMDET
	SMAS
	TOTAL

	1
	Serviço
	
	2
	
	
	2

	2
	Serviço
	
	5
	
	
	5

	3
	Serviço
	
	12
	
	
	12

	4
	Unidade
	
	2
	
	
	2

	5
	Unidade
	
	2
	
	
	2

	6
	Unidade
	
	2
	1
	1
	4

	7
	Metros Quadrados
	
	420
	103
	
	523

	8
	Unidade
	
	12
	
	
	12

	9
	Unidade
	8
	20
	
	
	28



1.2.1.	A justificativa da utilização do Sistema de Registro de Preços é a seguinte:
[bookmark: docs-internal-guid-780f812f-7fff-ee52-fd]
A Secretaria interessada entende que há conveniência na aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, conforme art. 274, II do Dec. Mun. 77/2023.

[bookmark: docs-internal-guid-f58dd3a2-7fff-8bf2-00]Vigência da Ata de Registro de Preços e possibilidade de prorrogação com renovação de quantitativos

1.3.	O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, caso os preços permaneçam vantajosos, e desde que atendidos os requisitos do art. 299, § 5.º do Dec. Mun. 77/2023, com possibilidade de renovação dos quantitativos registrados até o limite do quantitativo original.

[bookmark: docs-internal-guid-f35f8d24-7fff-104c-dc]1.4.	O fornecimento de bens NÃO é enquadrado como continuado.

[bookmark: docs-internal-guid-fff199bb-7fff-251c-dc]1.4.1.	Nos termos do art. 95 da Lei 14.133/2021, será obrigatória a expedição de contrato para execução do objeto, sendo que o prazo de vigência da contratação será de 1 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/2021.

[bookmark: docs-internal-guid-79c4479e-7fff-2fa0-4d][bookmark: docs-internal-guid-371a795e-7fff-b88b-f6]1.5.	O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

[bookmark: docs-internal-guid-9080c655-7fff-05e5-0e]1.6.	Os bens objeto desta contratação, são caracterizados como comuns, conforme a justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

[bookmark: docs-internal-guid-6c2e7416-7fff-2fe7-62]GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

2.	GARANTIA DOS BENS

[bookmark: docs-internal-guid-2ce7051e-7fff-7d62-65]2.1.	Em caso de oferta voluntária de garantia contratual, complementar à garantia legal (CDC), pelo fornecedor ou fabricante, o respectivo prazo será acrescido à garantia legal, sendo obrigatório seu cumprimento.

[bookmark: docs-internal-guid-c31145ed-7fff-9de9-0f]3.	FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1.	A fundamentação da contratação encontra-se disposta no capítulo 3 contido no ETP, anexo deste TR.

3.2.	As disposições relacionadas ao Plano de Contratação Anual, às leis orçamentárias e outros instrumentos de planejamento, constam no Capítulo 4 do ETP.

4.		DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1.		A descrição da solução como um todo consta no Capítulo 5 do ETP.

5.		REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Regras de benefício para MPE’s

5.1.	A(s) medida(s) de privilégio indicadas no art. 48 da LC 123/2006, será(ao) aplicada(s) às ME/EPP que

( X ) estejam sediadas em qualquer localidade, tendo em vista que, após reavaliação mercadológica e reestruturação do certame, constatou-se a ausência de pluralidade de fornecedores locais/regionais habilitados no nicho específico de fabricação de playgrounds estruturados e pisos emborrachados certificados, abrindo-se a disputa em âmbito nacional para garantir a ampla competitividade e evitar o insucesso ou a deserção do certame. 

[bookmark: docs-internal-guid-ce0c6a82-7fff-411e-24]A contratação decorrente deste processo, adotará a(s) seguinte(s) medida(s) indicada(s) no art. 48 da LC 123/2006:

[bookmark: docs-internal-guid-2050cf1f-7fff-d5f3-81]( X ) tendo em vista a natureza divisível do bem a ser adquirido, será reservada uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, correspondente aos itens 10, 11 e 12.

Conforme levantamento fático reportado no Memorando nº 1626/2026 emitido pelo Escritório de Compras Públicas, a Administração Municipal buscou inicialmente balizar o critério de abrangência geográfica na Região Oeste do Paraná com o objetivo estrito de promover o fomento do mercado regional e o desenvolvimento socioeconômico local, respaldado pelos artigos 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. Sob o aspecto operacional, a busca pela proximidade geográfica visava assegurar eficiência logística na entrega dos playgrounds, celeridade na aplicação dos pisos emborrachados em placas e pronto atendimento para manutenções preventivas e corretivas, garantindo a continuidade do uso dos espaços públicos. Todavia, em estrito atendimento à orientação do Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica e visando ao controle preventivo de legalidade e à adequação aos parâmetros do Prejulgado nº 27 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), reavaliou-se a pesquisa mercadológica inicial e constatou-se que a listagem de fornecedores regionais contemplava majoritariamente o comércio varejista comum de brinquedos de prateleira e prestadores de serviços de manutenção geral, não restando comprovada a presença do quantitativo mínimo legal de 3 (três) empresas competitivas com capacidade fabril e CNAE estritamente compatível no nicho de playgrounds estruturados e pisos de segurança normatizados pela ABNT NBR 16071 na Grande Marechal e na Região Oeste. Ademais, com a consolidação da nova modelagem da licitação em itens de maior expressão econômica, os valores estimados de determinados itens ultrapassaram o teto de R$ 80.000,00 previsto para exclusividade de MPEs, restando perfeitamente delimitada a reserva da cota exclusiva nos itens 10, 11 e 12. Diante disso, e para afastar cabalmente qualquer alegação ou risco de direcionamento de licitação ou restrição indevida à competitividade, bem como em observância ao art. 49, II, da LC nº 123/2006, optou-se por franquear a disputa a licitantes de qualquer localidade em ampla concorrência nos demais itens, garantindo-se o tratamento diferenciado e simplificado por meio da cota reservada nos itens 10, 11 e 12. A medida previne a ocorrência de itens desertos, amplia o universo de disputantes e assegura a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, preservando-se integralmente as margens de preferência e os critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Sustentabilidade

A presente contratação observará as diretrizes do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos do Art. 5º e Art. 11, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, contemplando os critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social em suas diversas etapas:

Sustentabilidade Ambiental e Proteção do Solo/Atmosfera:

· Atolagem e Atoxidade dos Materiais: Exigência de conformidade com a norma ABNT NBR NM 300-3, assegurando que os polímeros e tintas sejam isentos ou possuam limites rigorosamente controlados de metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio, cromo, entre outros), prevenindo contaminação do solo no descarte do bem e protegendo a saúde das crianças contra intoxicação.

· Reciclabilidade das Matérias – Primas: Os componentes plásticos (polietileno rotomoldado) devem ser de material 100% reciclável ao final de seu ciclo útil, permitindo a reinserção do polímero na cadeia produtiva (economia circular).

· Gestão de Resíduos de Instalação e Embalagens: Obrigação do fornecedor em recolher e dar destinação ambientalmente adequada (logística reversa) a caixas de papelão, plásticos de proteção, pallets e sobras de materiais de construção/ancoragem gerados durante a montagem nos locais de instalação.

Sustentabilidade Econômica e Durabilidade do Bem:

· Maximização do Ciclo de Vida: A exigência dos laudos de resistência ambiental (500h de Névoa Salina, 500h de UV e Fosfatização) constitui a principal prática de sustentabilidade econômica do processo. Equipamentos de alta durabilidade (vida útil de 8 a 10 anos) evitam o descarte precoce de estruturas deterioradas e a necessidade de novas licitações em curto espaço de tempo, reduzindo a pegada de carbono do Município.

Sustentabilidade Social e Acessibilidade:

· Inclusão e Bem-Estar Social: Garantia de equipamentos públicos seguros que promovem o desenvolvimento infantil saudável, a convivência comunitária e o acesso democratizado ao lazer em diversas regiões do Município.

Indicação de marca/modelo

[bookmark: docs-internal-guid-d8a20f6a-7fff-ea50-d4]Não há indicação de marca/modelo. 

Vedação de contratação de marca/modelo

Não há vedação de contratação de marca/modelo. 

[bookmark: docs-internal-guid-42d60120-7fff-51bc-03]Exigência de amostra/exame de conformidade/prova de conceito

[bookmark: docs-internal-guid-1569e24e-7fff-90d9-50]Não será exigida amostra. 

Exigência de carta de solidariedade

[bookmark: docs-internal-guid-c2606c97-7fff-b6bb-79]Não será exigida carta de solidariedade.

Inversão de fases do processo

[bookmark: docs-internal-guid-779987b0-7fff-eb44-cc]Não será aplicada a inversão de fases. 

Participação de cooperativas de trabalho

Não. A vedação à participação de cooperativas de trabalho no presente certame justifica-se pela própria natureza do objeto licitado, que versa sobre a aquisição de bens industrializados (equipamentos infantis e pisos de segurança) acompanhada da respectiva entrega, montagem e instalação física no local. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 281 do Tribunal de Contas da União (TCU), é vedada a participação de cooperativas em licitações quando o objeto envolver prestação de serviços com traços de subordinação ou quando a execução demandar estrutura empresarial comercial típica de fornecimento de materiais e equipamentos com garantia de fabricação. Ademais, o fornecimento dos bens especificados exige capacidade técnico-operacional de fabricação, garantia de fábrica, certificação de conformidade normativa (ABNT NBR 16071) e responsabilidade civil/trabalhista integral sobre a equipe de montagem, elementos que descaracterizam a atuação típica de uma cooperativa de trabalho puro, evitando o risco de desvio de finalidade cooperativa e a quebra da isonomia no julgamento das propostas em razão de assimetrias tributárias.

Instalação de ponto de atendimento local

Não se aplica.

5.2.	Obrigações do contratante

5.2.1.	Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.2.2.	Comunicar à CONTRATADA, formalmente e por escrito, sobre imperfeições, falhas, avarias ou irregularidades verificadas nos playgrounds e componentes entregues/instalados, fixando prazo para substituição, reparo ou correção;

5.2.3.	Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA por meio de comissão ou servidores especialmente designados como Gestor de Contrato Titular e Suplente e Fiscal Administrativo de Contrato Titular e Suplente;

5.2.4.	Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento e instalação do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

5.2.5.	A administração não responderá por quais quer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.3.	Obrigações do Contratado

5.3.1.	Fornecer e instalar os parques infantis e os pisos emborrachados em estrita conformidade com as especificações técnicas, normas da ABNT (NBR 16071) e laudos exigidos neste Termo de Referência;

5.3.2.	A substituição de itens licitados por outros de qualidade equivalente ou superior somente será admitida mediante prévia autorização da CONTRATANTE, após pedido devidamente justificado e protocolado pelo fornecedor;

5.3.3.	Comunicar formalmente à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da Ordem de Compra, eventuais motivos justificáveis que impossibilitem o cumprimento do prazo de entrega, juntando a devida comprovação;

5.3.4.	Substituir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação, qualquer equipamento ou componente que apresente defeitos de fabricação, falhas de acabamento ou desconformidades técnicas verificadas no ato do recebimento ou durante o uso;

5.3.5.	Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, descarregamento, montagem, execução das fundações/sapatas de concreto para fixação (ancoragem), bem como pelo recolhimento e destinação ambientalmente adequada de embalagens e entulhos gerados na instalação;

5.3.6.	Disponibilizar equipe técnica qualificada para os serviços de montagem e fixação, devidamente identificada e uniformizada;

5.3.7.	Fornecer todas as ferramentas, maquinários, instrumentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs) necessários à montagem e testes, sem ônus adicional ao Município, em rigorosa obediência às Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança do trabalho;

5.3.8.	Responder civil, penal e administrativamente por quaisquer danos materiais ou pessoais causados diretamente por seus colaboradores à Administração, aos usuários ou a terceiros durante os trabalhos de entrega e montagem;

5.3.9.	Não transferir a terceiros, nem subcontratar a execução do objeto contratado, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis;

5.3.10.	Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses (ou prazo superior oferecido pelo fabricante) para os equipamentos, revestimentos e estrutura metálica/polimérica, contados do recebimento definitivo do objeto;

5.3.11.	Prestar assistência técnica durante o período de garantia, com canal de atendimento e capacidade de resposta inicial/vistoria em até 48 (quarenta e oito) horas contadas da notificação formal emitida por qualquer das Secretarias solicitantes (SMEL, SMED, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico), em cumprimento à Súmula TCU nº 272;

5.3.12.	Garantir que todos os bens e serviços de instalação atendam integralmente às normas técnicas da ABNT (especialmente ABNT NBR 16071) e certificações do INMETRO;

5.3.13.	Manter os locais de atuação limpos e organizados durante os trabalhos e realizar a limpeza final com remoção de resíduos e sobra de materiais imediatamente após a instalação;
	
[bookmark: docs-internal-guid-3d43eb11-7fff-a1de-4a]6.		MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ROTINA DE EXECUÇÃO)

[bookmark: docs-internal-guid-dc0ba1b9-7fff-547e-aa]6.1.		A execução do objeto ocorrerá mediante expedição da respectiva Ordem de Compra, na qual devem constar as informações relevantes para o fornecimento.

[bookmark: docs-internal-guid-fdeb7e88-7fff-7e1c-fc][bookmark: docs-internal-guid-4853fb76-7fff-2d8f-41]6.2.		A entrega/serviço de cada Item deverá ser realizada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contatos da solicitação das Secretarias Municipais.

6.3.		Os bens deverão ser entregues no(s) endereço(s) abaixo indicados:

6.3.1.	Para entrega ocorrerá no endereço:

· ITEM 1 será realizado a remoção e realizado a entregue/instalação no seguintes locais:

a) será realizado a remoção na rua São Paulo esquina com rua Dom Pedro I na Praça 31 de Outubro (Praça das 3 Igrejas) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
b) será realizado a remoção rua São Paulo esquina com rua Men de Sá (Praça da Igreja Católica) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;

· ITEM 2 será realizado a reinstalação dos playground nos seguintes locais:

a) será realizado a reinstalação na Rua Marfim esquina com Rua dos Pinheiros, no bairro São Matheus na sede do município;
b) será realizado a reinstalação na Rua 31 de Março esquina com Rua Edvino Ohlweiller, no bairro Ana Paula na sede do município;
c) será realizado a reinstalação na Rua Ceará ao lado do Ginásio de Esporte Ney Braga, no bairro Centro na sede do município;
d) será realizado a reinstalação na Rua Cabral esquina com Rua São Luís, no bairro Recanto Feliz na sede do município;
e) O restante dos locais serão definidos conforme demanda da Secretaria de Esporte e Lazer e serão reinstalados dentro do perímetro urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon - PR.

· ITEM 3 será realizado a remoção/desmontagem técnica nos seguintes locais:

a) será realizado a remoção na Rua Palmitos esquina com Rua 10 de Novembro, na Praça do distrito de Iguiporã;
b) será realizado a remoção na Avenida Itaipu (PRC – 467) ao lado da Unidade de Saúde, no distrito de Bom Jardim;
c) será realizado a remoção na Avenida Capitão Heitor Mendes esquina com Rua M. D. Fonseca, na Praça do distrito de Porto Mendes;
d) será realizado a remoção na Rua Anhanguera esquina com Rua Mantiqueira, na Praça do distrito de Novo Horizonte;
e) será realizado a remoção na Rua Souza Naves esquina com Rua da Sé, na Praça do distrito de Bela Vista;
f) será realizado a remoção na Avenida Salgado Filho esquina com Olegario Mariano, na Praça do distrito de Novo Três Passos;
g) será realizado a remoção na Avenida General Rondon, na Praça do Distrito de Margarida;
h) será realizado a remoção na Rua Baronesa do Gravatá, na Praça do Distrito de São Roque;
i) será realizado a remoção na Rua Deonato Schwab esquina com Rua Nilton Ricardo Lang, no bairro Sabka na sede do município;
j) será realizado a remoção na Rua São Paulo esquina com Rua Argentina, no bairro Britânia na sede do município;
k) O restante dos locais serão definidos conforme demanda da Secretaria de Esporte e Lazer e serão removidos/desmontados dentro do perímetro urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon - PR.

· ITEM 04 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Dom Pedro I na Praça 31 de Outubro (Praça das 3 Igrejas) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
b) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Men de Sá (Praça da Igreja Católica) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;

· ITEM 05 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Dom Pedro I na Praça 31 de Outubro (Praça das 3 Igrejas) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
b) será realizado a entrega/instalação rua São Paulo esquina com rua Men de Sá (Praça da Igreja Católica) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;

· ITEM 06 e 10 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Dom Pedro I na Praça 31 de Outubro (Praça das 3 Igrejas) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
b) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Men de Sá (Praça da Igreja Católica) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
c) será realizado a entrega/instalação na Avenida Capitão Heitor Mendes, no Parque de Lazer Anita Wanderer, no distrito de Porto Mendes;
d) será realizado a entrega/instalação na Rua Belém, esquina com Rua Sete de Setembro, no bairro Botafogo, na sede do município.

· ITEM 07 e 11 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Dom Pedro I na Praça 31 de Outubro (Praça das 3 Igrejas) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
b) será realizado a entrega/instalação na rua São Paulo esquina com rua Men de Sá (Praça da Igreja Católica) no município de Marechal Cândido Rondon – PR;
c) será realizado a entrega/instalação na Avenida Capitão Heitor Mendes, no Parque de Lazer Anita Wanderer, no distrito de Porto Mendes.

· ITEM 08 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na Rua Palmitos esquina com Rua 10 de Novembro, na Praça do distrito de Iguiporã;
b) será realizado a entrega/instalação na Avenida Itaipu (PRC – 467) ao lado da Unidade de Saúde, no distrito de Bom Jardim;
c) será realizado a entrega/instalação na Avenida Capitão Heitor Mendes esquina com Rua M. D. Fonseca, na Praça do distrito de Porto Mendes;
d) será realizado a entrega/instalação na Rua Anhanguera esquina com Rua Mantiqueira, na Praça do distrito de Novo Horizonte;
e) será realizado a entrega/instalação na Rua Souza Naves esquina com Rua da Sé, na Praça do distrito de Bela Vista;
f) será realizado a entrega/instalação na Avenida Salgado Filho esquina com Olegario Mariano, na Praça do distrito de Novo Três Passos;
g) será realizado a entrega/instalação na Avenida General Rondon, na Praça do Distrito de Margarida;
h) será realizado a entrega/instalação na Rua Baronesa do Gravatá, na Praça do Distrito de São Roque;
i) O restante dos locais serão definidos conforme demanda da Secretaria de Esporte e Lazer e serão entregues/instalados dentro do perímetro urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon - PR.

· ITEM 09 e 12 será realizado a entrega/instalação nos seguintes locais:

a) será realizado a entrega/instalação na Rua Anhanguera esquina com Rua Mantiqueira, na Praça do distrito de Novo Horizonte;
b) será realizado a entrega/instalação na Rua Souza Naves esquina com Rua da Sé, na Praça do distrito de Bela Vista;
c) será realizado a entrega/instalação na Avenida Salgado Filho esquina com Olegario Mariano, na Praça do distrito de Novo Três Passos;
d) será realizado a entrega/instalação na Avenida General Rondon, esquina com Rua Borges de Medeiros, na Praça do Distrito de Margarida;
e) será realizado a entrega/instalação na Rua Baronesa do Gravatá, na Praça do Distrito de São Roque;
f) será realizado a entrega/instalação na PRC – 467 ao lado da Escola Rural Municipal Almirante Barroso, no distrito de Curvado;
g) será realizado a entrega/instalação na Rua Palmitos esquina com Rua 10 de Novembro, na Praça do distrito de Iguiporã;
h) será realizado a entrega/instalação na Avenida Itaipu (PRC – 467) ao lado da Unidade de Saúde, no distrito de Bom Jardim;
i) será realizado a entrega/instalação na Avenida Capitão Heitor Mendes esquina com Rua M. D. Fonseca, na Praça do distrito de Porto Mendes;
j) será realizado a entrega/instalação na Rua Deonato Schwab esquina com Rua Nilton Ricardo Lang, no bairro Sabka na sede do município;
k) será realizado a entrega/instalação na Rua Travessa Capixaba esquina com Rua Travessa Catarinense, no bairro BNH na sede do município;
l) será realizado a entrega/instalação na Rua São Paulo esquina com Rua Argentina, no bairro Britânia na sede do município;
m) será realizado a entrega/instalação na Rua Guilherme Wollstein, no bairro Boa Vista na sede do município;
n) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Pequeno Líder, Rua Maranhão, nº 1717, no bairro Líder, na sede do município;
o) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Portal da Vida, Rua São Pedro, nº 33 – no bairro Marechal, na sede do município;
p) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Pequeno Polegar, Rua Belém, nº 699, no bairro Botafogo, na sede do município;
q) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Vila Gaúcha, Avenida Rio Grande do Sul, nº 5790, no bairro Vila Gaúcha, na sede do município;
r) será realizado a entrega/instalação no CMEI – 24 de Maio, Rua Concórdia, nº 2141, bairro Líder, na sede do município;
s) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Zilda Arns, Rua Arnaldo Willms, nº 810, no bairro Boa Vista, na sede do município;
t) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Vila Gaúcha, Avenida Rio Grande do Sul, nº 5790, no bairro Vila Gaúcha, na sede do município;
u) será realizado a entrega/instalação no CMEI – 24 de Maio, Rua Concórdia, nº 2141, bairro Líder, na sede do município;
v) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Zilda Arns, Rua Arnaldo Willms, nº 810, no bairro Boa Vista, na sede do município;
w) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Jardim Primavera, Rua das Flores, S/N, no bairro Primavera, na sede do município;
x) será realizado a entrega/instalação no CMEI – Pequeno Príncipe, Rua José Bonifácio, nº 155, no bairro Centro, na sede do município.
y) O restante dos locais serão definidos conforme demanda da Secretaria de Esporte e Lazer e serão instalados dentro do perímetro urbano da cidade de Marechal Cândido Rondon - PR.

[bookmark: docs-internal-guid-e5326f63-7fff-d4e6-f5]6.4.		A contratada deverá confirmar o dia e horário de entrega junto à Secretaria requisitante, para que os fiscais de contrato e/ou equipe de recebimento possam fazer o acompanhamento da entrega para verificação do objeto.

6.5.		O fornecedor estará sujeito à fiscalização no ato de entrega e posteriormente.

6.6.		Caso não seja possível a entrega no prazo/data assinalado, a empresa deverá comunicar as razões com 10 (dez) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

[bookmark: docs-internal-guid-bf8c987d-7fff-372b-e6]6.7.		Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. (mesmo prazo no item 8.1.1)

[bookmark: docs-internal-guid-c6c5bf8a-7fff-c3c2-ce]Subcontratação

6.8.		Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

[bookmark: docs-internal-guid-cda3717f-7fff-fa9b-dc]Procedimentos de transição e finalização do contrato 

[bookmark: docs-internal-guid-2c905276-7fff-3e7f-2b]6.9.		Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

[bookmark: docs-internal-guid-552e249e-7fff-d71d-93]7.		MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1.		O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2.		Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

7.3.		As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idôneos de comunicação, inclusive mensagem eletrônica.

7.4.		O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

[bookmark: docs-internal-guid-532c8aa1-7fff-bc73-46]7.5.		Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

[bookmark: docs-internal-guid-ed39f7eb-7fff-b448-e4]Fiscalização

7.6.		A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo gestor e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput da Lei 14.133/2021, promovendo-se a designação de fiscais técnico, administrativo e setoriais (ou de execução) conforme a complexidade do objeto.

[bookmark: docs-internal-guid-f2456aac-7fff-cee2-26]7.7.	Em atendimento ao disposto no art. 34, Parágrafo Único do Dec. Mun. 77/2023, é obrigatória a designação de, no mínimo, 1 (um) agente público como gestor de contrato e 1 (um) agente público como responsável pela fiscalização da execução do objeto, sendo que, no caso de haver um único servidor designado para a fiscalização, esse deverá exercer todas as atribuições indicadas no referido decreto para a fiscalização.

[bookmark: docs-internal-guid-8269c0ab-7fff-36b8-0f]7.8.	Ficam designados:

a) [bookmark: docs-internal-guid-e429abb5-7fff-b75f-fa]Como GESTOR DE CONTRATO TITULAR o servidor Sérgio Luiz Lange, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

b) Como  GESTOR DE CONTRATO SUPLENTE o servidor Marcio de Freitas ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Técnico, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

c) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO TITULAR o servidor José Carlos dos Santos ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista Técnico, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

d) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO SUPLENTE o servidor Romerciano Miguel da Silva ocupante do cargo de provimento de comissão Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

e) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO TITULAR o servidor Romerciano Miguel da Silva ocupante do cargo de provimento de comissão Assessor de Secretaria, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

f) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO SUPLENTE o servidor Daniel Pereira Lopes ocupante do cargo de provimento de comissão Assessor de Departamento, lotado na Secretaria de Esporte e Lazer;

g) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO TITULAR a servidora Sandra Cristine Barbian, lotada na Secretaria de Educação;

h) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO SUPLENTE o servidor Matheus Rogério Roesler Sabka, lotado na Secretaria de Educação;

i) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO TITULAR o servidor Willian Johnson Wonsoski, lotado na Secretaria de Educação;

j) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO SUPLENTE a servidora Andréa Akemi Gehlen Weizenmann, lotado na Secretaria de Educação;

k) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO TITULAR o servidor André Luiz Wobeto, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

l) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO SUPLENTE a servidora Bruna Camila Zastrow Ozorio, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

m) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO TITULAR o servidor André Luiz Wobeto, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

n) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO SUPLENTE o servidor Neri Gervasio Wagner, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

o) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO TITULAR a servidora Jenice Corte Loch, lotado na Secretaria de Assistência Social;

p) Como FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO SUPLENTE o servidor Douglas Link, lotado na Secretaria de Assistência Social;

q) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO TITULAR o servidor Douglas Link, lotado na Secretaria de Assistência Social;

r) Como FISCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO COMO SUPLENTE o servidor Roberto Schumann, lotado na Secretaria de Assistência Social;

[bookmark: docs-internal-guid-53d9e2d4-7fff-ae67-be]Fiscalização Técnica

7.9.	O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.9.1	O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme art. 117, § 1.º da Lei 14133/2021, e arts. 22 e ss. do Dec. Mun. 77/2023;

7.9.2	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.9.3.	O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.9.4.	No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.9.5.	O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

[bookmark: docs-internal-guid-c7536ac6-7fff-4a27-7f]Fiscalização Administrativa

7.10.	O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, em conformidade com as disposições do art. 25 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

7.10.1.	Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

[bookmark: docs-internal-guid-ee9175df-7fff-defe-01]Fiscalização setorial

7.11.	Compete ao fiscal setorial ou de execução realizar o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos e administrativos, devendo:

7.11.1. Avaliar constantemente o cumprimento da rotina de execução indicada no TR;

7.11.2. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, indicando dia, mês e ano, bem como o nome de eventuais empregados envolvidos na ocorrência – especialmente, quando se tratar de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra –, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, encaminhando os apontamentos ao gestor de contrato para as providências cabíveis.

7.11.3. Comunicar imediatamente ao gestor de contrato as intercorrências que prejudiquem a execução do objeto, inclusive atrasos ou ausências em contratos de serviços, em especial com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

7.11.4. Cumprir outras responsabilidades determinadas no TR, contrato ou outros instrumentos legais.

[bookmark: docs-internal-guid-4fe9198e-7fff-d1ce-48]Gestor do Contrato

7.14.	O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto Municipal nº 77/2023, arts. 13 e ss.).

7.15.	O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.16.	O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

7.17.	O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

7.18.	O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

7.19.	O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7.20.	O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

[bookmark: docs-internal-guid-3e3fd158-7fff-bdc9-2e]8.		CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1.		Os bens serão recebidos provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a Nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.1.	Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. (mesmo prazo do item 6.9)

8.2.		Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.2.1.	O prazo de recebimento definitivo poderá, excepcionalmente, ser prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.2.2.	O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.2.3.	Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, computando-se a prorrogação indicada no item anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.3.		Para as contratações de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei 14133/2021, o prazo máximo de recebimento definitivo será de 5 (cinco) dias úteis.

8.4.		O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

[bookmark: docs-internal-guid-08673dba-7fff-edf4-95]Liquidação e Pagamento

8.5.		O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.6.		O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

8.7.		A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser apresentada acompanhada, obrigatoriamente, dos documentos de comprovação da regularidade fiscal, que pode ser constatada por meio de consulta on-line do SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.8.		É responsabilidade da empresa contratada informar a superveniência de causa impeditiva à manutenção do contrato sendo que, previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração poderá realizar consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.9.		Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.10.	Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.11.	Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.12.	Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

8.13.	Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

8.14.	Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

10.1. O prazo de validade;
10.2. A data da emissão;
10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;
10.4. O período de execução do objeto;
10.5. O valor a pagar; e
10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.15.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8.16.	Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias incidentes, considerados os percentuais estabelecidos na legislação vigente, ainda que divirjam dos percentuais de tributos indicados na planilha.

8.17.	O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.18.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à execução do objeto, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento reiniciará após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

[bookmark: docs-internal-guid-f17a1d1d-7fff-88ae-f2]8.19.	No caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice da aplicação dos tributos municipais de correção monetária

[bookmark: docs-internal-guid-9480906c-7fff-4584-a5]Antecipação de pagamento 

[bookmark: docs-internal-guid-80968ec3-7fff-6100-bc]Não se aplica 

[bookmark: docs-internal-guid-5a5f72e7-7fff-abaa-b3]9.		FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

[bookmark: docs-internal-guid-b3713baa-7fff-ffc2-1b]9.1.		O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

9.1.2.	Documentação Técnica para Aceitabilidade da Proposta da Licitante Classificada em 1º lugar

Para os Itens 4, 5, 6, 8 e 10

I. Catálogo ou folder ilustrativo original, colorido, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem rasuras e/ou emendas, contendo desenho e medidas da estrutura principal (colunas) em alumínio e/ou plástico rotomoldado para os conjuntos de parques infantis, a descrição do produto ofertado, imagem colorida de todos os equipamentos e especificações técnicas discriminando as dimensões, marca e prazo de garantia e/ou fichas técnicas elaboradas e assinadas pelo Engenheiro responsável da empresa desde que contenham imagens nítidas (ou renderizações 3D em alta resolução) e o detalhamento descritivo de todas as peças componentes;

II. Como garantia de cumprimento do princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, a licitante vencedora deverá garantir assistência técnica corretiva no prazo máximo de 48 horas. Para tanto, deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, a comprovação de possuir filial, posto de atendimento autorizado ou contrato de prestação de serviços com empresa parceira estabelecida na Região Oeste, com capacidade técnica para pronto atendimento, sob pena de decair do direito à contratação.  

III. Como forma de garantir que os parques infantis sejam seguros, acessíveis e adequados para as crianças, apresentar certificado ABNT NBR 16071/2021 (emitido por órgão competente credenciado pelo INMETRO) comprovando a conformidade com as normas ABNT NBR 16071/2021, partes 2, 4, 5, 6 e 7 em plena validade.

IV. Como forma de garantir a durabilidade e a longevidade das partes metálicas, pede-se Relatórios de Névoa Salina e Umidade Saturada (testes de corrosão e climáticos), conforme segue:

V. Relatório ABNT NBR 8095:2015 de Ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO, de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8095:2015 Corrosão por Exposição à Atmosfera Úmida Saturada (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada), de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR ISO 4628:2022 – Tintas e Vernizes – Avaliação da degradação de revestimento - Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento, com resultado Ri 0. E ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com resultado final: d0 / t0 (isento de bolhas).

VI. Relatório ABNT NBR 17088:2023 de Ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo CGCRE INMETRO, de Conformidade com a Norma ABNT NBR 17088:2023 Corrosão e envelhecimento por Exposição à Névoa Salina (resultado que comprova que não há corrosão na superfície pintada), de no mínimo 500 horas, avaliando: NBR ISO 4628:2022 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento, com resultado Ri 0. E NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas, com resultado final: d0 / t0.

VII. Relatório ABNT NBR 11003 de Ensaio (Teste) de Determinação de Aderência de Tinta sobre substratos metálicos, em que o resultado obtido seja de classificação 0 (zero), quando não houve nenhuma área da película destacada, de acordo com a ABNT NBR 11003/2009. 

VIII. Relatório ABNT NBR 9209/1986 de Ensaio (Teste) de comprovação da Fosfatização (qualidade da galvanização), através da Determinação da Massa da Camada de Fosfato, de acordo com a ABNT NBR 9209/1986, com resultado de no mínimo 8 g/m². (Este ensaio visa determinar qual a massa da camada de fosfato, a qual tem a finalidade de inibir a corrosão, aumentar a aderência e o desempenho de esquemas de pintura).

IX. Relatório ASTM G154 de Ensaio (Teste) Anti-UV da matéria prima (partes plásticas) E/OU Relatório ASTM G155 de Ensaio (Teste) de Envelhecimento Acelerado (descoloração) do Polímero / Plástico Rotomoldado sob exposição de no mínimo 500 horas.

X. Relatório ABNT NBR 16762 de Ensaios de Densidade, Tração, Flexão e Contração - POLIETILENOS, atendendo as exigências das normas de referência ASTM D792:2020 (densidade), ASTM D638:2022 (tração), ASTM D790:2017 (flexão) e ASTM D955:2014 (contração).

XI. Relatório ABNT NBR NM 300-1/2004 versão corrigida 2011 - Segurança de Brinquedos - parte 1 – propriedades gerais, mecânicas e físicas. (Análise de bordas cortantes e pontas agudas, para verificar se há pontas ou bordas que possam machucar alguma criança).

XII. Relatório ABNT NBR NM 300-3/2004 versão corrigida 2011 - Segurança de Brinquedos - parte 3 – migração de certos elementos. (Para verificar se não há os seguintes elementos na composição dos equipamentos: antimônio, arsênio, bário, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio e selênio, que podem fazer mal a criança).

XIII. Relatório de ensaio mecânico de tração do material metálico/tubo utilizado na estrutura, elaborado conforme a norma ABNT NBR ISO 6892-1 (ou norma técnica equivalente do fabricante), comprovando a resistência mecânica do lote da matéria-prima utilizada.

XIV. Relatório de ensaio técnico de caracterização química e mecânica em perfis de alumínio, sendo: Ensaio de Compressão Mecânica e ASTM E 1251, ed. 25 de Ensaio de Análise Química via Espectrometria Óptica por Centelha.

XV. Relatório de Ensaios Relevantes de Qualidade do Alumínio (tração, dureza e camada), sendo: Ensaio de Tração em CP Prismático, norma ASTM A370, Ensaio de Dureza Brinell (HBW), norma ASTM E10 e Avaliação de Espessura de Camada por Microscopia Óptica, normas ASTM E3 e ASTM E7; 18. 

Para o Item 7 e 11

I. Apresentar, sob pena de desclassificação, catálogo ou folder ilustrativo original, colorido, próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem rasuras e/ou emendas, contendo descrição do produto ofertado, imagem colorida do mesmo e especificações técnicas discriminando as dimensões, marca e prazo de garantia e/ou fichas técnicas elaboradas e assinadas pelo Engenheiro responsável da empresa desde que contenham imagens nítidas (ou renderizações 3D em alta resolução) e o detalhamento descritivo de todas as peças componentes;

II. Certificado emitido pela ABNT NBR16071-3:2021, comprovando que o piso possui absorção de impacto (HIC) para a Altura Máxima de Queda de 1,90 metros de Altura. Para garantir tecnicamente que o processo produtivo é controlado e que o produto é fabricado e instalado em conformidade às normas técnicas ABNT NBR16071-3:2021 e as atende continuamente, oferecendo qualidade e segurança aos usuários.

Para o Item 9 e 12

I. Catálogo ilustrativo, original, colorido, do próprio do fabricante, em língua portuguesa, sem emendas ou rasuras, com ilustrações/fotos dos equipamentos, desenho industrial discriminando as dimensões e peso dos produtos, marca, modelo, especificações técnicas, sem deixar dúvidas por ocasião da análise técnica;

II. Laudos e Ensaios referentes ao aço pintado. Aderência da camada de tinta ABNT NBR 11003:2023 e ASTM D3359:2023. E da espessura da camada de tinta, ABNT NBR 10443-2023;

III. Laudo de ensaio de Resistência ao intemperismo UVB, ASTM G154/2016;

IV. Laudo de ensaio de resistência a tração e arrancamento em tubo soldado ASTM A370:2020 / ABNT NBR ISO 6892-1:2018;

V. Laudos e Ensaios em tubo de aço galvanizado, ABNT 6323-16, medição de camada galvanizada, ABNT NBR 7399/2015, Ensaio de Preece ABNT NBR 7400/2015, Ensaio de Peso da Camada de Zinco ABNT NBR 7397/2016, Ensaio de Aderência da Camada de Zinco ABNT NBR 7398/2015;

VI. Laudos e Ensaios em tubo de  aço fosfatizado, determinação da massa de fosfato, conforme norma ABNT 9209:1986;

VII. Laudo de ensaios em Playgrounds, ABNT NBR 16071/2021 (Parte 1 - Terminologia, 2 - Segurança e 4 – Métodos/Ensaios);

VIII. Laudo de ensaio de bordas cortantes, ABNT NBR NM300-1;

IX. Laudo/Ensaio Análise química para verificação dos metais pesados, conforme ABNT NM 300-3; 

X. Laudo de ensaio diversos em Lâmina similar a Madeira ASTM D 695/2015;

XI. Laudo condutibilidade elétrica (Antiestático) ABNT NBR 14922/2013 e ASTM D257:99(2005);

Laudo de teste de qualidade do polímero/plástico rotomoldado de envelhecimento acelerado, ABNT NBR ISO/IEC17025;

[bookmark: docs-internal-guid-08158610-7fff-a0bd-99]Forma de fornecimento

9.2.		O fornecimento do objeto será parcelado sob demanda, mediante a emissão de Ordens de Compras especificas expedidas pelas Secretarias Municipais Participantes, conforme a necessidade de cada pasta.

Exigências de habilitação

[bookmark: docs-internal-guid-247e8457-7fff-2114-f0]9.3.		Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.4.		Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.	Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.6.	Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.7.	Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.8.	Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9.	Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.10.	Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.11.	Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

[bookmark: docs-internal-guid-4776eadf-7fff-9b80-a1]Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.12.	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.13.	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14.	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.15.	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.16.	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.17.	Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.18.	Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distritais relacionadas ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19.	O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
[bookmark: docs-internal-guid-c93507e1-7fff-b40e-2a]
Qualificação Econômico-Financeira 

[bookmark: docs-internal-guid-f77d5e58-7fff-d9d0-d2]9.20.	Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor – Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias contados da data da apresentação.

[bookmark: docs-internal-guid-c0b19d80-7fff-cbab-0c]Qualificação Técnica
	
Capacidade Técnica Operacional 

Para os Itens 1, 2 e 3

9.21.	O produto a ser fornecido e instalado deverá atender aos requisitos das normas técnicas de segurança e desempenho aplicáveis, comprovados por meio dos seguintes documentos:

I. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma executou os serviços de desmontagem e/ou reforma e/ou recuperação estrutural e/ou reinstalação de no mínimo 1 (um) playgrounds infantis modulares de uso coletivo compostos por múltiplos módulos estruturados em alumínio e/ou madeira plástica e/ou similar metálico de alta resistência.

Para os Itens 4, 5, 6, 8 e 10

9.22.	O produto a ser fornecido e instalado deverá atender aos requisitos das normas técnicas de segurança e desempenho aplicáveis, comprovados por meio dos seguintes documentos:

II. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu produtos e executou a instalação de no mínimo 1 (um) playgrounds infantis modulares de uso coletivo compostos por múltiplos módulos estruturados em alumínio e/ou madeira plástica e/ou similar metálico de alta resistência.

Para os Itens 7 e 11 

9.23.	O produto a ser fornecido e instalado deverá atender aos requisitos das normas técnicas de segurança e desempenho aplicáveis, comprovados por meio dos seguintes documentos:

I. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa proponente, cujo teor comprove que a mesma forneceu produtos e executou a instalação de no mínimo 150 m2 (trinta metros quadrados) de piso emborrachado ecológico de impacto em placas ou de objeto de características similares.

Para os itens 9 e 12

9.24.	O produto a ser fornecido e instalado deverá atender aos requisitos das normas técnicas de segurança e desempenho aplicáveis, comprovados por meio dos seguintes documentos:

I. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da licitante, comprovando fornecimento e instalação de no mínimo 1 (um) equipamento de academia ao ar livre, playgrounds ou equipamentos similares compatíveis com o objeto licitado.

Capacidade Técnica Profissional

Para os Itens 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11

I. Registro da empresa e do responsável técnico da empresa no CAU ou CREA em plena validade, acompanhado de comprovante de vínculo do responsável técnico com a empresa (carteira de trabalho, contrato social ou contrato de prestação de serviços autenticados). Os proponentes sediados em outra jurisdição que apresentarem registros de origem deverão providenciar o devido visto junto ao CREA/CAU exclusivamente por ocasião da assinatura do contrato ou para emissão da Ordem de Serviço, nos termos da legislação profissional vigente. 

Para os Itens 9 e 12

I. Certidão de Registro e Quitação da licitante junto ao CREA, em plena validade;

II. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro funcional ou mediante a contrato de prestação de serviços, 01 (um) responsável técnico habilitado em Engenheiro Civil e/ou Engenharia Mecânica e/ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente, acompanhado de comprovação de vínculo profissional com a licitante, mediante Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e/ou contrato de prestação de serviços e/ou contrato social e/ou estatuto social, observado o disposto na legislação vigente;

III. Certidão de Registro e Quitação dos respectivos responsáveis técnicos junto ao CREA/CAU, em plena validade;

IV. Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo Conselho Profissional Competente, em nome do profissional responsável técnico, demonstrando experiência compatível com o objeto licitado. 

[bookmark: docs-internal-guid-be7a049b-7fff-0beb-59]Comprovação do atendimento de exigências legais para o exercício da atividade 

Não se aplica.
[bookmark: docs-internal-guid-09be9a73-7fff-220a-e6]
Vistoria

[bookmark: docs-internal-guid-b268599c-7fff-4002-67][bookmark: docs-internal-guid-15465aa3-7fff-8b8c-45]9.25.	A avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 12 horas e das 13:30 horas às 17:15 horas.

9.26.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

9.27.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

9.28.	Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.29.	A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

[bookmark: docs-internal-guid-9857c00e-7fff-6c7f-b0]Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/21)

Não se aplica. 

Garantia da execução do contrato (art. 96 e ss. da Lei 14.133/21)

[bookmark: docs-internal-guid-b24652d2-7fff-11c1-b6]9.30.	Será exigida a garantia da execução do contrato de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor contratual, dada a complexidade de montagem civil em solo público.
[bookmark: docs-internal-guid-8de850da-7fff-6308-18]
10.	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

[bookmark: docs-internal-guid-0e044cd9-7fff-8908-80]10.1	O custo estimado total da contratação é de R$ 1.444.979,69 (um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil e novecentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos),conforme custos unitários apostos em anexo a este termo de referência, sendo referido valor indicado como VALOR DE MÁXIMO do objeto.

[bookmark: docs-internal-guid-c61261e7-7fff-62b9-29]10.2.	A verificação do valor de mercado foi realizada através de ampla pesquisa de mercado, realizada na etapa de estudo preliminar, podendo ser consultada em referido documento, anexo deste TR, sendo as fontes indicadas consideradas como suficientes para o cumprimento do disposto no art. 23 da Lei 14133/2021 e 79 e ss. do Dec. Mun. 77/2023.

10.3.	No valor acima mencionado estão incluídos todos os encargos incidentes sobre o fornecimento do objeto, inclusive transporte, frete, tributos, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e outras.

[bookmark: docs-internal-guid-e90763ab-7fff-5fa4-1e]10.4.	A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.5.	Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, conforme disposto no art. 291 e ss. do Dec. Mun. 77/2023 
[bookmark: docs-internal-guid-bcd4bd2a-7fff-894d-53]
11.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município, conforme abaixo:

	Recursos Utilizados

	Órgão
	8 – Secretaria de Esporte e Lazer

	Unidade
	1 – Secretaria Municipal de Esporte

	Ação
	0027.0451.0025.2024 – Manutenção e Melhorias na Infraestrutura Esportiva do Município

	Vínculo
	000 – Recursos Livres

	Subelemento
	3.44.90.52.100 – Equipamento e Material Permanente – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões
3.44.90.30.9903 – Equipamento e Material Permanente – Materiais a agregar em imóveis, exceto material de const.
3.33.90.39.16 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

	Órgão
	7 – Secretaria Municipal de Educação

	Unidade
	1 – Secretaria Municipal de Educação

	Ação
	0012.0361.0020.2019 – Manutenção das Escolas Municipais

	Vínculo
	104 – Educação/25% sobre impostos

	Subelemento
	3.44.90.52.100 – Equipamento e Material Permanente – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões

	Órgão
	10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

	Unidade
	1 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

	Ação
	2039 – Gestão e Modernização do Parque de Lazer Annita Wanderer

	Vínculo
	000 – Recursos Livres

	Subelemento
	3.44.90.52.100 – Equipamento e Material Permanente – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões
3.44.90.30.9903 – Equipamento e Material Permanente – Materiais a agregar em imóveis, exceto material de const.

	Órgão
	14 – Secretaria Municipal de Assistência Social

	Unidade
	1 -Secretaria de Assistência Social

	Ação
	003.008.0243.0065.6000 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

	Vínculo
	880 – Transferências para o FMDCA

	Subelemento
	3.44.90.52.100 – Equipamento e Material Permanente – Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões



11.2.	A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Município de Marechal Cândido Rondon – PR, 04 de Novembro de 2026.



_______________________ 				            _______________________________
José Carlos dos Santos					        Claudinei Lopes Mainardes
Analista Técnico					             Secretário Municipal de Esporte e Lazer
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