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EDITAL
O Município de Boa Esperança, Estado do Paraná, com Sede Administrativa à Avenida Brasil, nº. 361, através de sua pregoeira presente subscreve, designado pela Portaria nº 064/2026 com a devida autorização expedida pelo Prefeito Joel Celso Buscariol, torna público o presente certame licitatório:
	Pregão:
62/2026 TIPO: Menor Valor
	Período de Acolhimento de Propostas: até às 09:00:00 do dia 18/09/2026
Início da sessão / disputa de lances:
09:00:00 do dia 18/09/2026
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital.


	1 OBJETO:
A presente licitação tem por objeto Aquisição de equipamentos diversos (climatização, hospitalares, eletrônicos, eletrodomésticos) e mobiliário para Unidade Mista de Saúde - Res. SESA 389/2023.


	2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:
O preço global máximo para o presente procedimento licitatório é de R$ 1.998.990,16 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e dezesseis centavos).


3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
	PROGRAMÁTICA
	FONTE
	DESCRIÇÃO

	2000210301003420174490520000
	51805
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


	4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
O pregão será realizado por meio do sistema eletrônico de licitações (NOVO PORTAL) licitacoes-e. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o https://www.licitacoes-e.com.br/
O edital está disponível na internet, nas páginas do Portal Transparência através do sitehttps://boaesperanca.pr.gov.br/site/ e https://www.licitacoes-e.com.br/

Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira e equipe de apoio, designadas pela Portaria n.º64/2026.
E-mail para contato: licitacaoboaesperanca@gmail.com
Endereço: Avenida Brasil,361, centro, CEP 87.390-000 Boa Esperança-Paraná
O atendimento será feito no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h.


5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
	Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, em campo específico no sítio eletrônico licitacaoboaesperanca@gmail.com pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico, observando as regras dispostas no item 9 das Condições Gerais deste Edital;
5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no Portal da Transparência através do site https://boaesperanca.pr.gov.br/site.


	6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:
6.1 A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do pregão e pelo disposto nos demais anexos do edital.
6.2 A licitação será regida pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 3314 de 2023, pela Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, bem como as suas devidas alterações.


CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO
	1 Serão desclassificadas as propostas acima dos valores máximos fixados neste Edital.
2 Proposta deve ser cadastrada no valor do lote (quant x valor unitário), exemplo: 2 und. Produto X 10,00 cada, valor cadastrado na plataforma deve ser R$ 20,00.
3 Marcas e modelos devem ser digitados no campo de observações na plataforma licitacoes-e, no ato do cadastro da proposta;


	2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de preços no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo global do lote, fixado no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
2.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo com critério de Menor Valor - LOTE


	3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
3.1 O prazo de validade das propostas, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital.


	4 PROPOSTA PARCIAL:
4.1. Não será permitido ao licitante oferecer proposta parcial dentro do mesmo lote.



	5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:
5.1 Os lotes até R$ 80.000,00 (oitenta mil) edital aplica prioridade de contratação local. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, para as empresas sediadas locais (Boa Esperança -PR) em até 10% do melhor preço. Aplicação da margem de prioridade de contratação em até 10% do menor preço válido para empresa sediadas local: Boa Esperança - PR. 


	6 AMOSTRA:
Não será exigida do arrematante amostra do(s) objeto(s) licitado(s), apenas catálogo/ficha técnica.


	7 GARANTIA:
Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.


	08 ANEXOS:
· Anexo I – Termo de Referência;
· Anexo II – Documentos de Habilitação;
· Anexo III – Modelo da Proposta de Preços inicial e ajustada;
·   Anexo IV – Modelo de Procuração;
· Anexo V – Modelo de Declaração;
· Anexo VI – Locais de Entrega e assistência técnica;
· Anexo VII – Minuta de Contrato;
· Anexo VIII – Modelo de Declaração de enquadramento ME/EPP.
· Anexo IX – Declaração LGPD.


CONDIÇÕES GERAIS DO PREGÃO ELETRÔNICO
1 A REALIZAÇÃO DO PREGÃO
1.1 O pregão será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do licitacoes-e, na página (NOVO PORTAL) https://www.licitacoes-e.com.br  
1.2 O pregão será conduzido por servidora pública denominada pregoeira, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Municipal.
1.3 A pregoeira exercerá as atribuições previstas no artigo 4.º do Decreto n.º 3314 de 2023.
1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Municipal, conforme instruções que podem ser obtidas na página (NOVO PORTAL)  https://www.licitacoes-e.com.br ou, ainda, por meio dos telefones 4004 0001 / 0800 729 0001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração Municipal implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de capacidade para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO
	2.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.


2.2 Os interessados em participar do pregão devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 01 do presente Edital.
2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:
2.3.1 Tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração Pública;
2.3.2 constituíram as pessoas jurídicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
2.3.3 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.2;
2.3.4 não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas físicas sob insolvência;
2.3.5 mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.3.6 o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
2.3.6.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.
2.3.7 As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
2.4 A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.
2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no edital.
2.6 A pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.
3 PROPOSTA INICIAL
3.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas:
3.1.1 O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;
3.1.2 a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
3.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.
3.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da(s) proposta(s).
3.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
3.4A Pregoeira, verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1Após o preenchimento na plataforma o licitante deve inserir a proposta de acordo com modelo do edital em PDF ou zip, dentre outros dados com seguintes campos:
4.1.1 Valor global do lote (quantidade x valor unitário) sob pena de desclassificação
4.1.2 Marca;
4.1.3 Fabricante;
4.1.4Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
4.2Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
4.3Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
4.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.1A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
5.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes.
5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5.1 O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condições Específicas deste Edital.
5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (Cem reais) em lotes até R$ 100.000,00 e de R$ 1.000,00 (mil reais) em lotes acima de R$ 100.000,00. 
	5.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de no mínimo 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema.
5.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, é de fechamento automático.
5.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
5.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.


5.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado em primeiro lugar.
5.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificação do licitante.
5.16 No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no mínimo, vinte e quatro horas da comunicação do fato pela pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
5.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
5.21 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.
5.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
5.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
5.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.28.2 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo estimado no ANEXO II, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.29 Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
6.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.º 3314 de 2023.
6.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V da citada Instrução, sob pena de desclassificação.
6.3 Será desclassificada a proposta, ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao(s) preço(s) máximo(s) fixado(s), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
6.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
6.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
6.6 A pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
6.6.1 É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico.
6.6.3. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. Não aplicado neste edital.
6.6.3.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
6.6.3.4 Quando houver: se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
6.6.3.5 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
6.6.3.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues (quando houver) deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas ou incorporadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
6.6.3.7 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
6.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.8 Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua continuidade.
6.9 A pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.9.1 Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.10 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
6.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico (NOVO site LICITACOES-E), a proposta com valor total de cada lote e marcas/modelos ofertados à cada item que compõe o lote. Os documentos de habilitação poderão ser enviados conforme Anexo II, até a data e o horário estabelecidos pelo pregoeiro.
7.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3 Os licitantes ainda que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou demais cadastros, deverão apresentar os documentos de habilitação.
7.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.
7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.
7.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances fechados.
8. DESCRITIVO DA PROPOSTA
8.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrônico com uso de certificação digital ICP-Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverá conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.
8.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.
8.1.3 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, a pregoeira poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a substância da proposta, do documento e sua validade jurídica.
8.1.4 Os preços deverão ser cotados em reais, com até duas casas decimais após a vírgula. Serão desconsiderados os valores depois da segunda casa decimal após a vírgula.
8.2Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.
9. OS RECURSOS
9.1 Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de julgamento e habilitação, possuindo o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais após a formalização do término da etapa de antecede a adjudicação.
9.1.1 As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.1.2 Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil.
9.2 A não apresentação das razões recursos no prazo fixado implicará a decadência do direito de recorrer.
9.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder pelo licitante, não serão conhecidas pela pregoeira.
9.4 Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.
9.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o procedimento licitatório será encaminhado pela pregoeira à autoridade máxima para adjudicação e homologação.
10.2 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu objeto possuir mais de um lote.
11. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO
11.1 O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento equivalente) no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste edital.
11.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatário deverá manter as condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
11.3 Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n.º 18.466, de 2015.
11.4 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta-corrente junto à instituição financeiro.
11.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 11.2 e 11.4 ou se recusar a assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
11.5.1 A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela Administração, implicará a instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas.
11.5.2 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 11.5, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.
11.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.
12 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observado os dispositivos legais.
12.3. O cálculo da multa será justificado de acordo com as normativas legais.
12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.
12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.
12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
12.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto na legislação competente.
12.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 3314 de 2023.
12.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará nas legislações pertinentes.
12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e demais pertinentes.
13 DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.
13.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
13.3 É facultado à pregoeira a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
13.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão.
13.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.
13.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.
13.7 Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do sistema de que trata o item 1.1 das Condições Gerais do Pregão Eletrônico. A pregoeira, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.
13.8 A pregoeira poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.
13.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

13.10 Diretrizes Anticorrupção 

I - “prática corrupta” é a oferta, doação, recebimento ou solicitação, diretamente ou indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte;

 II - “prática fraudulenta” é qualquer ato ou omissão, incluindo falsas declarações, que intencionalmente ou imprudentemente engana, ou tenta enganar, uma parte para obter benefício financeiro ou outro benefício ou para evitar uma obrigação; 

III - “prática de conluio” é um acordo entre duas ou mais partes com o objetivo de atingir um propósito impróprio, incluindo influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

IV - “prática coercitiva” é prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, diretamente ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

 V - “prática obstrutiva” é:

 VI - destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente provas relevantes para a investigação ou fazer declarações falsas aos investigadores a fim de impedir significativamente uma investigação sobre alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou de conluio; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedi-la de revelar seu conhecimento de assuntos relevantes para a investigação ou de prosseguir com a investigação; ou

VII - atos que visem impedir substancialmente o exercício dos direitos de fiscalização e auditoria.
13.11- Após o recebimento da proposta final, catálogos, e documentos de habilitação serão disponibilizados no Portal Transparência do Município juntamente com a ata da sessão e aberto prazo de 04 (quatro) horas a partir da disponibilização para manifestação da intenção de recursos.

a) havendo manifestação de intenção de recurso, motivadamente, será aberto prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões;

b) não havendo, decaí o prazo de 03 dias para apresentação de razões e processo, poderá seguir para adjudicação e homologação.

13.12 Qualquer esclarecimento, impugnação, manifestação deverão ocorrer através do e-mail: licitacaoboaesperanca@gmail.com
13.13 Foro é o da Comarca de Mamborê-PR, no qual serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa.
Boa Esperança, 06 de agosto de 2026.
Gislaine Baccas Belini
Pregoeira
Edital aprovado pela procuradoria jurídica em 06/08/2026 através do Parecer jurídico 286/206.
(Iniciais e edital  alterados e reavaliados pela procuradoria jurídica em 03/09/2026)
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 OBJETO
1.1 Aquisição de equipamentos diversos (climatização, hospitalares, eletrônicos, eletrodomésticos) e mobiliário para Unidade Mista de Saúde - Res. SESA 389/2023.
	Lote
	Item
	QTD
	U.M.
	Especificação
	Valor Máx. Unit.
	Valor Max. Total

	1
	1
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular – 700 m³/h 1,59 Kw -Carga térmica total: 1,59 kw; -Carga térmica sensível: 1,09 kw; -Vazão ar externo: 50 m³/h;-Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %;-Tipo de ventilador: plenum fan ec;-Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	50.391,75
	50.391,75

	1
	2
	1
	UND
	Unidade de Tratamento de Ar Modular – 850 m³/h 4,41 Kw -Carga térmica total: 4,41 kw; -Carga térmica sensível: 3,31 kw; -Vazão ar externo: 70 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 850 m³/h;-Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído;   -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	44.934,33
	44.934,33

	1
	3
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 700 m³/h 1,54 Kw -Carga térmica total: 1,54 kw; -Carga térmica sensível: 1,09 kw; -Vazão ar externo: 30 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	48.023,90
	48.023,90

	1
	4
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 700 m³/h 0,66 Kw -Carga térmica total: 0,66 kw; -Carga térmica sensível: 0,47 kw; -Vazão ar externo: 20 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,75 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C;-Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento;  -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	48.023,90
	48.023,90

	1
	5
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 880 m³/h 11,33 Kw -Carga térmica total: 11,33 kw; -Carga térmica sensível: 6,23 kw; -Vazão ar externo: 880 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 880 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz; -tbsext: 33,9 °C;-Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	42.304,45
	42.304,45

	1
	6
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 760 m³/h  – 3,91 kw-Carga térmica total: 3,91 kw; -Carga térmica sensível 2,81 kw; -Vazão de insulflamento: 760 m³/h; -Vazão do ar externo: 90 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8;-Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	26.791,74
	26.791,74

	1
	7
	1
	CJT
	Fancoil Modular  – 800 m³/h  – 4,12 Kw -Carga térmica total: 4,12 kw; -Carga térmica sensível 2,90 kw; -Vazão de insulflamento: 800 m³/h; -Vazão do ar externo: 110 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 1,00 kw / 60 Hz  -Com dampers para o ar externo; 01-Tipo ventilador: limit load; -In01cluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equi01valente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner01 Luft. 
	22.674,98
	22.674,98

	1
	8
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 1700 m³/h – 8,82 Kw -Carga térmica total: 8,82 kw; -Carga térmica01 sensível 6,62 kw; -Vazão de insulfla01mento: 1700 m³/h; -Vazão do ar externo01: 100 m3/h; -Filtragem: plano G4 + 01F8; -Pressão estática disponí0101vel: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,73 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 2,00 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	25.777,42
	25.777,42

	1
	9
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 700 m³/h – 1,61 Kw -Carga térmica total: 1,61 kw; -Carga térmica sensível 1,11 kw; -Vazão de insulflamento: 700 m³/h; -Vazão do ar externo: 30 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,50 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	21.748,98
	21.748,98

	1
	10
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 700 m³/h – 1,89 Kw -Carga térmica total: 1,89 kw; -Carga térmica sensível 1,36 kw; -Vazão de insulflamento: 700 m³/h; -Vazão do ar externo: 70 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	33.715,13
	33.715,13

	1
	11
	1
	CJT
	Caixa de Exaustão Tipo Bag-In Bag-Out – 1500 m³/h - G4+F8+H13 - Caixa de exaustão com filtro; - Vazão: 1500 m³/h;- Filtragem: G4 + F8 + H13; - Pressão estática disponível: 20 mm CA; - Tipo de ventilador: Plenum Fan EC; - Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz / 4 pólos; - Variador de frequência: sim; - Com módulo de atenuação de ruído; - Ventilador tipo Plenun Fan EC; - Iluminação interna dos módulos: sim; - Exposição ao tempo: sim; -Incluído quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner, Luft, Speed Air. 
	38.457,46
	38.457,46

	1
	12
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Frio – 220 V – 76400 BTU/h -Unidade condensadora ciclo frio; -Capacidade nominal: 76400 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RXQ8TATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz; -Peso: 185 Kg;-Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus. 
	43.124,24
	43.124,24

	1
	13
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Quente / Frio – 220 V – 107000 BTU/h -Unidade condensadora ciclo quente e frio; -Capacidade nominal: 107000 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RHXYQ10ATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz;-Peso: 191 Kg; -Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus "
	58.095,95
	58.095,95

	1
	14
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Quente / Frio – 220 V – 154000 BTU/h -Unidade condensadora ciclo quente e frio; -Capacidade nominal: 154000 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RHXYQ14ATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz; eso: 285 Kg; -Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus. 
	75.579,91
	75.579,91

	1
	15
	1
	CJT
	Ventilador Centrífugo Radial – 400 m³/h – G4 + M5 -Ventilador tipo centrífugo radial, dupla aspiração;-Rotor limit load; -Com gabinete; -Vazão: 400 m³/h; -Filtro: G4 + M5; -Pressão estática: 55 mmca; -Motor: 0,18 kw, 220 V – 3 F – 60 Hz – 2 pólos; -Referência: BBT-S 150 Berliner Luft ou equivalente técnico; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM, Papst "
	8.325,15
	8.325,15

	1
	16
	3
	CJT
	Ventilador Compacto Axial – 95 m³/h -Ventilador compacto axial para instalação em forro; -Vazão máxima: 95 m3/h; -Potência: 18 W;-Tensão de alimentação: 220 V; -Referência: Sicflux Mega 10 ou equivalente (Multivac); -Fornecimento e instalação; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM Papst 
	1.064,06
	3.192,18

	1
	17
	3
	CJT
	Ventilador Compacto Axial – 180 m³/h -Ventilador compacto axial para instalação em forro; -Vazão máxima: 180 m3/h; -Potência: 32 W; -Tensão de alimentação: 220 V – 60 Hz; -Referência: Sicflux Mega 18 ou equivalente (Multivac); -Fornecimento e instalação; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM Papst. 
	5.800,73
	17.402,19

	1
	18
	12
	UND
	Pressostato Diferencial de Pressão – 100 a 600 Pa -Para aplicação em sistemas de climatização HVAC; -Detecção de pressão diferencial, positiva e vácuo; -Faixa de pressão: 100 a 600 Pa ou superior; -Temperatura de operação: - 40 °C a + 60 °C ou maior; - Precisão: 100 a 200 Pa ± 5 Pa, 200 a 600 PA ± 25 Pa -Ajuste de zero;-Referencial técnico: Veco MM 200600 ou equivalente técnico. 
	652,03
	7.824,36

	1
	19
	48
	mts
	Eletroduto de Ferro Galvanizado, D = 1”, Incluso Conexões e Fixações - Fornecimento e Instalação - Eletroduto metálico em aço galvanizado com costura,classe média, diâmetro de 1”, espessura de 3,38 mm, peso 2,50 kg/m (NBR 5580); - Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1”); - Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1”); - Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1” e cunha de fixação. 
	91,25
	4.380,00

	1
	20
	3
	UND
	Cortina de ar CORTINA DE AR. Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura 150cm. 110 Volts. Material da carcaça (aço inoxidável, chapa de aço galvanizado com pintura automotiva eletrostática ou epóxi).
	994,41
	2.983,23

	2
	1
	1
	UND
	Grupo Motor Gerador 181 kva em Standby  - Potência nominal em stand-by conforme ISO8528: 145 kw / 181 kva; -Tensão de saída: 127 / 220 Vac (trifásico); -Frequência de saída: 60 Hz (1800 rpm); -Carenagem silenciada com nível máximo de ruído igual a 85 db ou menos; -Motor diesel; -Sistema de arrefecimento através de radiador; -Motor de partida elétrico; -Regulador eletrônico de velocidade do motor diesel; - Filtro de ar com elemento seco substituível e indicador de restrição; -Filtro de combustível separador de água; -Filtro de óleo lubrificante; -Com sistema eletrônico de monitoramento, medição e controle; -Acompanhado de quadro de transferência automática; -Garantia para aplicações em modo emergência: 24 meses; -Referencial técnico: Motormac C145 D6 ou similar técnico. 
	335.331,11
	335.331,11

	3
	1
	7
	UND
	Guia de Cabos Padrão 19” - Guia de cabos padrão 19”; - Fabricado em chapa de aço com espessura de 1,5 mm; - Pintura em epóxi;- Cor preta; - Altura de 2 US (80 mm); - Deverá ser da mesma marca do patch panel. 
	575,74
	4.030,18

	3
	2
	1.050
	mts
	Cabo de Rede Categoria 6 - Cabo de rede categoria 6; - Quatro pares trançados de condutores de cobre 23 AWG; Isolamento em polietileno. 
	15,08
	15.834,00

	3
	3
	168
	mts
	Cabo Blindado 2 Vias # 1,5 mm², Para Trançado, Dupla Blindagem - Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm²; - Encordamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C; - Condutores de cobre estanhado, envoltos em por fita de poliéster aluminizada; - Classe 4; - Tensão de isolamento 600 V; - Para sistema de detecção de incêndio- Cor vermelha; 
	13,12
	2.204,16

	3
	4
	58
	UND
	"Certificação de cabeamento horizontal - Certificação de cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da Cat. 6. "
	54,63
	3.168,54

	3
	5
	40
	UND
	Porca Gaiola com Parafuso M5 x 16 mm - Porca gaiola com rosca M5; - Acabamento zincado (bicromatizado); - Parafuso panela philips M5 x 16 niquelado; -Arruela lisa M5 zincada 
	6,62
	264,80

	4
	1
	2
	UND
	Gravador Digital de Vídeo – 16 Câmeras - Entradas de câmeras IP: 16; - Protocolos suportados: Intelbras-1, ONVIF Perfil S, Sony, Panasonic, Samsung, Axis; - Interfaces de conexão: HDMI e VGA; - Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 20, 1024 x 768; - Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4 , 8, 9 e 16 canais simultaneamente; - Ícones exibidos no OSD: nome da câmera, data e hora detecção de movimento, gravação, bloqueio da câmera e perda de vídeo; - Formato de compressão dos arquivos: H.364/MJPEG; - Resoluções de gravação suportadas: 5 Mp (2560 x 2048), 4 Mp (2560 x 1600), 3 Mp (2048 x 1536), 1080 P (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 | 704 x 480); - Taxa de bits suportada para gravação: máximo de 104 Mbps; - Configuração de duração, pré e pós-gravação: 1 – 120 minutos por arquivo, pré gravação de até 4 segundos por canal e pós gravação de até 5 minutos; - Playback simultâneo: 1, 4 ou 8 canais; - Modos de busca: data e hora, com precisão de segundo e detecção de movimento; - Modos de backup: pend drive (formatação FAT 32), download por rede; -Capacidade de edição de áudio e vídeo; - Porta ethernet RJ45 (10/100/1000 Gb); -Throughput de rede: 1440 Mbps; - Armazenamento: 2 discos rígidos com capacidade de 6 Tb; - Alimentação: 100 a 240 Vca 50/60 Hz; - Condições ambientes: 0 – 55 °C; -Referencial técnico: Intelbras NVD 3016 ou similar técnico. 
	2.743,89
	5.487,78

	4
	2
	21
	UND
	Câmera de Segurança IP Bullet POE – 720 p - Sensor de imagem: ¼” 1 megapixel, Progressive CMOS; - Instalação interna e externa; - Iluminação IR; - Iluminação mínima: 0,1 lux – colorido (IR desligado), 0,01 lux - preto e branco (IR desligado), 0 lux – preto e branco (IR ligado); - Relação sinal-ruído: > 50 db; - Compressão de vídeo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; - Resolução de imagem: 720p (1280 x 720), D1 (704 x 480), CIF (352 x 240); - Formato de vídeo: NTSC; - Bit rate: H.264 – 1 kbps a 6144 kbps, MJPEG – 10 kbps a 2048 kbps; - Taxa de frames: 1 a 30 FPS; - Interface: RJ45 (10/100 Base – T); - Distância máxima do infravermelho: 20 m; - Alimentação: 12 Vcc/poe (803,3af); - Proteção: contra surtos e ondas eletromagnéticas; - Nível de proteção: IP66; - Temperatura de operação: -10 °C a + 60 °C; - Umidade relativa: < 95%; Referencial técnico: Intelbras VIP S3020 ou similar técnico. 
	1.705,53
	35.816,13

	4
	3
	4
	UND
	Access Point IEEE 802.11A/B/G/N/AC 2.4 ghz e 5 ghz - Interface: LAN 10/100/1000 Mbps; - Frequências: 2,4 ghz e 5 ghz; - Padrões wi-fi: 802.11a/b/g/n/ac; - Tecnologia wi-fi: AC1300; - Velocidade: 400 Mbps em 2.4 ghz, 867 Mbps em 5 ghz ou superior; - Alimentação: 100 – 240 Vac 60 Hz e poe; - Sistema antifurto tipo kensington ou similar; Referencial técnico: DAP-2610 D-Link ou similar técnico 
	1.644,06
	6.576,24

	4
	4
	1
	UND
	Central de Chamada de Enfermagem – 16 Pontos - Central de posto enfermagem para 16 leitos ou mais; - Sinalização sonora e visual; - Com identificação de quarto/leito; - Fixação sobreposta; - Instalada em caixa 4 x 2 ou 4 x 4 embutida; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	4.964,99
	4.964,99

	4
	5
	1
	UND
	Fonte de Energia para Central de Enfermagem - Fonte de energia compatível com a central de chamada de enfermagem; - Tensão de alimentação 220 Vac / 60 Hz; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	111,25
	111,25

	4
	6
	2
	UND
	Estação de Chamada de Banheiro com Cordel - Acionamento por meio de cordel; - Fixação sobreposta em caixa 4” x 2” (1200 x 80 x 26 mm); - Identificação visual de chamada; - Botão de cancelamento de chamada; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico.
	614,43
	1.228,86

	4
	7
	5
	UND
	Estação de Chamada de Leito -Identificação visual de chamada; - Botão de cancelamento de chamada; - Dimensões: 4 x 2” (120 x 80 x 26 mm); - Botão do paciente com 1,80 m de comprimento ou mais e resistente água; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	447,72
	2.238,60

	4
	8
	5
	UND
	Sinaleiro de Porta para Sistema de Chamada de Enfermagem - Para instalação em parede ou teto; - Iluminação em LED de alto brilho com duas cores (vermelho e verde); - Fixação em sobreposta em caixa 4 x 2 polegadas; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	364,50
	1.822,50

	5
	1
	1
	UND
	Central de Ar Comprimido Medicinal – 12 m³/h - Vazão nominal: 12 m³/h; - Filtro de aspiração; Compressores de ar (operação e backup): do tipo pistão isentos de óleo e com vazão de operação; - Conjunto de filtragem; - Secador por absorção; - Reservatório de ar comprimido de 250 l; - Sistema de regulagem de pressão; - Painel de alarme operacional com transmissor de pressão; - Potência total: 4,6 kw; - Peso: 1610 kg; Dimensões (L x P x A): 2800 x 2000 x 2100 mm; Referencial técnico: Valmig Airmed STD-12D ou equivalente técnico.
	132.476,63
	132.476,63

	5
	2
	1
	UND
	Central de Vácuo Clínico – 20 m³/h - Capacidade mínima de operação: 20 m3/h + 20 m3/h de suprimento reserva; - Dois filtros bacteriológicos em paralelo; - Reservatório de vácuo; - Bombas de vácuo do tipo palheta lubrificadas; - Painel de alarme operacional com transmissor de pressão; - Potência total: 1,55 kw; - Capacidade do tanque: 77 l; - Peso: 200 kg; - Dimensões (L x P x A): 1150 x 820 x 1800 mm; Referencial técnico: Valmig Aspmig LV-20D ou equivalente técnico. 
	93.162,19
	93.162,19

	5
	3
	1
	UND
	Bomba de Vácuo Odontológico – 200 l/min - Vazão mínima: 200 l/min; - Tensão nominal: 127 / 220 V – 60 Hz; - Potência nominal: 0,5 hp; - Consumo máximo de ar: 400 l/min; - Consumo de água: 0,30 l/min; Referencial técnico: Schulz, Schuster ou equivalente.
	8.282,71
	8.282,71

	5
	4
	1
	UND
	Central de Ar Comprimido Odontológico – 20 m³/h – 334 l/min - Vazão mínima: 20 m3/h (334 l/min); - Tensão nominal: 220 V – 60 Hz; - Potência nominal: 5,4 hp (4 kw); - Pressão mínima de operação: 5 bar; - Pressão máxima de operação: 8,3 bar; - Volume do reservatório: 29 l; Referencial técnico: Schulz CSD-5/30 ou equivalente técnico. 
	13.737,19
	13.737,19

	6
	1
	1
	UND
	Ferro Elétrico a Vapor Industrial. Potência: acima de 110 Watts. Possui reservatório e descanso de silicone. Base teflonada blindada. Sapata antibrilho. Botão com 5 níveis de temperatura.
	931,51
	931,51

	6
	2
	1
	UND
	Fogão a Gás. COOKTOP 5 BOCAS PRETO COM MESA DE VIDRO E TRIPLA CHAMA. Mesa de vidro temperado ultra resistente. Acendimento automático. Funcionamento a gás. Trempes individuais de ferro fundido com 4 pontos de apoio. Botões removíveis. Queimadores selados. Dimensões do Produto (largura x altura x profundidade) 73,5 x 12 x 46 cm. Potência dos Queimadores: 3Q Ramal de 1,65 kw, 1Q Mega Chama de 2,85 kw e 1Q Tripla Chama de 3,25 kw. Eficiência Energética: A.
	2.098,54
	2.098,54

	6
	3
	1
	UND
	Freezer Comum. FREEZER COMUM. Freezer horizontal 309L. 01 Porta. Branco. Classificação A nós testes de consumo de energia do Inmetro. 4 rodinhas nos pés. Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Controle Eletrônico. Voltagem: 127V.
	3.574,27
	3.574,27

	6
	4
	20
	UND
	Estante de aço ESTANTE DE AÇO. Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais. Material: aço ou ferro pintado; Capacidade 101 a 200kg; Possui reforço. Inclusa montagem no local.
	239,62
	4.792,40

	6
	5
	1
	UND
	Smart TV 50" UHD 4K. SMART TV 50" UHD 4K. Resolução Mínima: 3,840 x 2,160. Frequência do Painel: 60Hz. Wi-fi integrado. Conversor para TV digital integrado. Voltagem: bivolt. Conexões: 3 Entradas HDMI; 1 Entrada USB; 1 Entrada Ethernet (LAN); 1 Entrada Componente (AV); 1 Saída de Áudio Digital (Óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). Incluso: controle remoto, cabo de alimentação, cabo HDMI, certificado de garantia, manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.
	2.246,60
	2.246,60

	6
	6
	2
	UND
	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. Equipamento para melhoria da qualidade da água. Dois acionamentos: água natural e água gelada. Em plástico ABS. Purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno, para instalação em ponto de consumo, para água tratada. Com redução de cloro livre. Reservatório de 2 litros, capacidade de atendimento de 15 pessoas por hora. Coletor de água Refrigerado. Removível. Com pés de borracha antiderrapante e suporte de fixação na parede. Voltagem 127v. Medidas Aproximadas: 39,5 X 30,5 X 37,0 (A-L-P). Garantia mínima de 12 meses.
	957,47
	1.914,94

	6
	7
	1
	UND
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Capacidade 260L. 2 Portas. 3 níveis de temperatura. 3 Prateleiras. Frequência 60hz. Cycle defrost. Frequência energética A. Garantia de 12 meses.
	2.315,29
	2.315,29

	6
	8
	3
	UND
	Relógio de parede para cozinha, analógico, medida mínima: 26cm. Acompanha pilhas para funcionamento
	43,93
	131,79

	6
	9
	5
	UND
	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA. Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. Este item deve possuir uma mesa de refeição acoplada e gavetas. Material de confecção: chapa de aço esmaltada; Possui uma gaveta; Possui uma porta; Possui uma mesa de refeição acoplada com altura regulável. Possui 4 rodízios.
	863,62
	4.318,10

	6
	10
	1
	UND
	MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES. Tampo MDF 18mm revestido em fórmica lisa brilhante 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC na cor do tampo. Parte metálica com tratamento por imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. Medidas aproximadas: 80X180x75. 6 Lugares Banco Retrátil (escamoteável).
	681,91
	681,91

	6
	11
	3
	UND
	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS. Em aço de alta qualidade com proteção contra ferrugem. Pintura eletrostática a pó feita com tinta atóxica. Puxadores em alumínio, de acabamento resistente, com alta resistência à corrosão e a variações bruscas de temperatura.03 portas. 03 prateleiras. Dimensões mínimas do produto montado (cm): 28,0 (P) x 105,0 (L) x 55,0 (A).
	419,33
	1.257,99

	6
	12
	10
	UND
	Banco de madeira vernizada de sete réguas com suportes de pé de ferro fundido
	748,80
	7.488,00

	6
	13
	1
	UND
	Lavadora de roupa LAVA E SECA 14KG. Cor do produto: Branco; Tipo de porta: Tampa em vidro temperado; Tambor de aço inoxidável; Capacidade máxima de lavagem: 14 kg; Tipo de tela: Mostrador + LED Touch;Indicação de trava da porta; Tipo: Lava e seca Front Load; Sistema de detecção de espuma; Nível da água: Auto; Sensor de Vibração; Pés niveladores; Sensor de carga; Classificação de energia (lavagem):A; Inteligência Artificial integrada que escolhe o melhor tipo de lavagem; 110v. Inclusa instalação completa do equipamento com testes de funcionamento e ajustes do aparelho.
	5.990,40
	5.990,40

	6
	14
	1
	UND
	LAVADORA E SECADORA DE PISO. Operação: a pé; Acionamento: Bateria; Tanque de água limpa capacidade: 50L; Tanque de água suja capacidade: 50L; Faixa de trabalho: 510mm; Produtividade: 2040/1020 m²/h; Faixa de aspiração: 850mm; Rotação da escova: 155 rpm; Pressão de contato da escova: 27,3 g/cm²; Tipo de bateria: em gel; Autonomia média: 3 h; Nível de ruído: 66 db(A); Itens Inclusos: 01 Lavadora e Secadora de Piso; 01 Escova de Cerdas Vermelhas 510mm; 01 Disco PAD de Limpeza Verde 510mm; 01 Disco de Arraste para Pad 510mm; 01 Rodo de Sucção; 01 Par de Lâmina do Rodo; 01 Kit de Bateria em gel; 01 Carregador de Bateria.
	22.963,20
	22.963,20

	7
	1
	2
	UND
	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 ghz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, nvme interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 mhz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse emonitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
	7.102,62
	14.205,24

	7
	2
	2
	UND
	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático
	5.519,16
	11.038,32

	7
	3
	2
	UND
	Switch Ethernet 10/100/1000 – 24 Portas -Número total de portas: 24; - 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab); -Tipo de mídia: Auto-MDIX; -Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; - 2 portas de dupla característica cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base T tipo IEEE 802.3 100Base-TX tipo IEEE 802.3u IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet); -Ou um slot minigbic aberto (para uso com transceptores minigbic); -512 kb de memória flash;- Latência de 100 Mb: < 8,0 µs (pacotes de 64 bytes LIFO);- Latência de 1000 Mb: < 3,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO);-Tensão de alimentação: 100 – 127 V / 200 – 240 Vac;-Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C;-Umidade de funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação);- Priorização IEEE 802.11a/b/g: fornece dados a dispositivos com base na prioridade e no tipo de tráfego;- Suporte a Diffserv Code Point (DSCP): permite priorização de tráfego em tempo real com base em parâmetros TOS/DSCP de Camada 3;-Ajusta-se automaticamente para cabos diretos ou cruzados em todas as portas 10/100 e 10/100/1000;-Recurso de negociação automática half/full duplex em cada porta: dobra a taxa de transferência de cada porta; Permite que quadros até 9216 bytes sejam comutados usando a rede;-Não gerenciável;-Referencial técnico: Hp J9561 BR ou equivalente técnico. 
	2.886,73
	5.773,46

	7
	4
	2
	UND
	Switch Ethernet 10/100/1000 POE+ 48 Portas- 48 portas poe+ 10/100/1000BASE-T;-4 portas 10GE SFP+;-1 porta ETH gerenciável;-Dois slots para módulos de alimentação de 500 W CA ou 650 W CC;-512 Mb de memória RAM;-512 Mb de memória Flash-Tensão nominal de alimentação: 100 Vca a 240 Vca 50/60 Hz, -48 Vcc a -60 Vcc;-Capacidade de chaveamento: 336 Gbps;-Forwarding performance: 132 Mpps;-Compatibilidade com tecnologia multipla VLAN’s;-Gerenciamento via interface web e via porta console;-Compatibilidade com tecnologia QOS;-Referencial técnico: Huawei S5720-52X-PWR-SI AC ou similar técnico.
	4.181,27
	8.362,54

	7
	5
	1
	UND
	Régua de Tomadas Padrão Brasileiro (para rack) - Régua de 6 tomadas 19”; - Novo padrão brasileiro ABNT NBR 14136; - Tensão 110 / 220 V; - Corrente de 10 A; - Confeccionado em chapa de aço; - Pintura eletrostática a pó texturizado; Largura de 19”, altura de 1U. 
	34,71
	34,71

	8
	1
	2
	UND
	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
	1.510,88
	3.021,76

	8
	2
	1
	UND
	Balança antropométrica infantil ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG. Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
	1.006,39
	1.006,39

	8
	3
	15
	UND
	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.
	475,24
	7.128,60

	8
	4
	10
	UND
	Escada clinica com 2 (dois) degraus em aço inoxidável
	463,26
	4.632,60

	8
	5
	3
	UND
	Monitor multiparametro. Monitor de Sinais Vitais ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva - 2 Temp – 2 PI– Frequência Cardíaca Módulo de Capnografia Main Stream ou Side Stream Tela TFT LCD colorida de alta resolução Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso Bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade Memória interna para 128 horas de armazenamento de dados Pacientes adultos, pediátricos e neonatos Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis Conexão com central monitorização via cabo e wireless Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme Suporte para fixação em macas integrado na alça Saída VGA para conexão com monitor externo Congelamento de imagem Cálculo de drogas intravenosas e tabela de titulação. Acessórios inclusos: 01 cabo ECG de 5 vias; Tubo para Pressão Arterial Não Invasiva de 3 metros; 01 Sensor spo2 Reutilizável tipo clipe adulto padrão Nellcor; 01 Sensor spo2 Reutilizável infantil; Cabo Extensão spo2 de 2 metros; Braçadeira/manguito 01 adulto e 01 pediátrico; Sensor de temperatura Superficial Pele/Axilar; Cabo de força padrão NBR 14136; Adaptador de energia 100-240VAC / 18VDC, 2.5A; Bateria instalada; CD contendo Manual de Operação em Português, catálogos e uma versão limitada do Programa de Computador para Central de Monitoramento com cabo de comunicação e cabo de rede; Comprovantes de inspeção e calibração; Saída VGA para telas externas. Produto registrado na ANVISA. A instalação deve ser feita pela empresa licitante, deixando o equipamento em funcionamento para o primeiro uso. Deverá ser oferecido treinamento aos funcionários para correta operação do equipamento.
	17.920,28
	53.760,84

	8
	6
	2
	UND
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 RECARREGÁVEL + SENSOR MULTI-SITE TIPO Y – MD Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto e Sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). O UT100 da MD é um oxímetro profissional completo.  De spo2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. O sistema de sensor externo (cabo troca de sensores para outros tamanhos e tipos ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. O Sensor Multi-Site Tipo Y é um sensor versátil que permite a fixação em diferentes partes do corpo (multi-site). É o sensor ideal para uso em Neonatos, onde geralmente a medição é feita no pé ou na mãozinha do recem-nascido. Visor colorido de alta resolução Indicação da spo2, frequência cardíaca,força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Com baterias e sensor. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de spo2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Acompanha 1 sensor de spo2 de dedo adulto + 1 sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). Sensores adicionais (conexão 9 pinos padrão Nellcor). Possibilidade de conexão com o computador através de Software (Opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Atenção: Software e dispositivo de conexão adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO Dados técnicos: spo2: Intervalo: 0-100% Precisão: ± 2% em 70-100% Resolução: 1% Pulsação: 30-250bpm Precisão: ± 2bpm Resolução: 1% Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm 260 gramas acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portáil MD modelo UT100. 01 Sensor de spo2 de dedo adulto (padrão/conexão Nellcor). 01 Sensor de spo2 Multi-Site Tipo Y (padrão/conexão Nellcor). 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mah. 01 capa de proteção com suporte. 01 Alça de mão. 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). Alarme configurável Alimentação Bateria Recarregável Faixa Etária Neonatal Tipo de Oxímetro de Mesa Visor do Oxímetro Oled "
	4.905,14
	9.810,28

	8
	7
	9
	UND
	Poltrona hospitalar. Reclinável em até 04 posições. Estrutura em tubo de aço carbono de 1” x 1.20mm e 7/8" x 1.20mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma d23r com 70mm de espessura, revestidos em corano. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. Pés com ponteiras plásticas. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Dimensão deitada: 1,65 x 0,75 x 0,55 (c x l x a). Capacidade mínima: 150kg. Produto registrado na anvisa.
	1.710,26
	15.392,34

	8
	8
	2
	UND
	Carro para transporte de materiais diversos. Carro Hospitalar para Transporte de Materiais e Roupa Limpa com Portas; Estrutura em aço com acabamento em epóxi, com tratamento antiferrugens; Duas portas com fechadura/chaves; Duas prateleiras internas com três níveis; Alça para empurrar; Para-choque de borracha em toda a volta; 4 Rodízios de 4''; Dimensões aproximadas: Externas: 100x60x105 (C x L x A)
	4.551,71
	9.103,42

	8
	9
	1
	UND
	Carro de Emergência Hospitalar com 4 Gavetas Totalmente em Aço Inox. Gavetas: Construídas em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,75 mm. Trava das gavetas: Construída em Aço Inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. Tampo: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. Suporte para desfibrilador: Construída em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. Tábua de massagem cardíaca: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas.4 rodízios giratórios de 3” polegadas, sendo 2 com freios. Acompanha: Alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de no mínimo 1,0 m contendo 3 saídas ou mais, para choque bumpper em perfil estilo “cantoneira”.
	4.667,52
	4.667,52

	8
	10
	1
	UND
	Carro de curativo. Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx. Pés com Rodízios de 3". Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox. Balde de 5 Litros em alumínio. Bacia de 3 litros em alumínio. Peso suportado por prateleira: 20kg. Dimensões mínimas: 1,10cmx0,40cmx0,80cm cxlxa.
	1.233,02
	1.233,02

	8
	11
	1
	UND
	Foco refletor ambulatorial. FOCO CLINICO COM 01 LÂMPADA DE LED, FERRO ESMALTADO, CABEÇA SOBRE HASTE FLEXIVEL COM 01 LAMPADA 6WM (LUZ BRANCA, FRIA)
	759,78
	759,78

	8
	12
	1
	UND
	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
	815,69
	815,69

	8
	13
	1
	UND
	Mesa de mayo Hospitalar Aço Inox 304 com Rodízios
	616,01
	616,01

	8
	14
	2
	UND
	Suporte de hamper. Em aço inoxidável. Armação tubular ESMALTADO, saco em forte tecido de algodão crú, pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões externas aproximadas 52 cm x 80 cm (diâmetro X altura) Dimensões aproximadas do saco 50 cm de diâmetro x 80 cm de profundidade. Garantia no mínimo 12 meses. Produto registrado na ANVISA
	580,07
	1.160,14

	8
	15
	5
	UND
	Suporte de soro na parede, material de confecção em aço inoxidável. Articulado. Incluso material para instalação. Produto registrado na ANVISA.
	435,30
	2.176,50

	8
	16
	2
	UND
	Aspirador de secreção elétrico móvel. Fluxo de aspiração de 20 A 30 LPM/Possui válvula de segurança/ Frasco termoplástico/ Recarregável Bivolt/ Peso Até 3,5KG/ Possui manômetro. Produto registrado na ANVISA.
	3.111,01
	6.222,02

	8
	17
	1
	UND
	Berço hospitalar com grades. Equipamento para acomodação de pacientes pediátricos. Possui movimento fawler mecânico por manivelas. Laterais móveis. Possui cabeceira, peseira e acompanha colchão.
	3.497,70
	3.497,70

	8
	18
	1
	UND
	Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Cortinas Impermeáveis, com Rodízios
	1.814,09
	1.814,09

	8
	19
	4
	UND
	Cama hospitalar tipo fawler mecânica colchões solteiro espuma d20 88cmx188cm. 22. Cama hospitalar tipo fawler mecânica. Cama hospitalar tipo fowler mecânica - adulto (acionamento 03 manivelas e com elevação de altura) especificações técnicas mínimas: -cabeceira e peseira removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. - chassi: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. - Estrutura do estrado: fabricado em longarinas de aço perfilados em u com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. - estrado: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro secções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: dorso 70º; fawler; flexão de joelhos 20°; vascular; trendelemburg 0° - 12°; elevação do leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. - base: confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - duas grades laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - para choque de borracha ou pvc redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm), dimensões internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em courvim densidade mínima d28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no inmetro. Suporte para soro em aço inoxidável. Produto registrado na anvisa. 
	8.481,41
	33.925,64

	8
	20
	1
	UND
	cardioversor desfibrilador bifásico com impressora com as seguintes especificações mínimas - gabinete portátil e uma unidade combinada de monitor (ecg) e desfibrilador (bifásico) em uma caixa de material sintético de alto impacto, projetada para fácil transporte. Monitor (ecg): 03 canais de ecg com 07 derivações. Indicação digital da frequência cardíaca de 0 a 250 bpm. Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital. Alarme de eletrodo solto. Pré amplificador flutuante. Proteção contra descarga de desfibrilador. Sinal visual e sonoro da onda "r". Monitoração de ecg através do cabo paciente ou das próprias pás do desfibrilador. Armazenamento de traçados de ecg. Teclado de membrana sensível ao toque. Congelamento de imagem. Tela de cristal líquido (lcd-tft) de 7 polegadas com detecção de marcapasso. Visualização dos 04 "eventos" mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás. Desfibrilador: desfibrilador bifásico. Circuito detector de impedância. Dispositivo de sincronismo com monitor de ecg para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil. Seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado. Comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia. 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático ou manual. Comando de "auto teste" com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga. Fabricação nacional. Interface usb que permite o acesso fácil aos dados gravados, proporcionando um histórico detalhado das atividades do monitor e do desfibrilador. Possui impressora térmica de alta resolução para registro de ecg e eventos. Prazo mínimo de garantia de 12 (doze) meses. Referência: cardioversor desfibrilador bifásico mdf-04b ecafix funbec ou de qualidade similar ou superior. Produto registrado na anvisa.
	27.649,69
	27.649,69

	8
	21
	1
	UND
	DEA desfibrilador externo automático Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250x140x300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.
	8.811,88
	8.811,88

	8
	22
	1
	UND
	CARRO MACA AVANÇADO. Movimentos executados por uma coluna hidráulica e pistões a gás; Posições: Fowler, semi-fowler (dorso de 0° a 90°) e pernas, Trendelenburg e Reverso do Trendelenburg acionados manualmente por mola a gás. Movimento de elevação de altura através de uma coluna com sistema hidráulico a pedal; Base: Construída em tubo de aço retangular 50x30x2,0mm, com pés recuados; Revestimento Base: Revestida em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Chassi: Estrutura construída em tubos de aço carbono pintado; Leito: Estrutura construída em tubos de aço carbono pintado 30x20x1,2mmm, articulado e revestido em laminado radiotransparente para uso de intensificador de imagem e raio-x; Gaveta Raio-X; Para-choque de PVC em toda a volta; Rodízios de 6" polegadas, sendo duas com freios em diagonal; Grades empilháveis, construídas em tubo de aço inoxidável; Colchão de 5cm de espessura revestido em courvim nas dimensões da maca; Suporte para Soro: Em aço inox com regulagem de altura adaptável nos 4 cantos do leito com 2 ganchos; Capacidade Mínima de Carga: 180 Kg
	15.898,52
	15.898,52

	8
	23
	1
	UND
	Eletrocardiógrafo 12 CANAIS. Comunicação com o computador direta no console. Possui conectividade. Impressão direta no equipamento tamanho A4. Taxa de amostragem 8000 P/S. Alimentação: Bivolt e Bateria de Lítio Recarregável. Portátil: até 3kg
	17.402,11
	17.402,11

	8
	24
	3
	UND
	PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA. Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 Kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas, desenhados para ser facilmente acondicionado. 01 Capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos. Produto registrado na ANVISA.
	837,66
	2.512,98

	8
	25
	1
	UND
	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO. Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , smartcare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmh2o e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmh20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; fio2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e proximal ou distal para pacientes pediátricos e adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E,pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa fio2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado OU EXTERNO ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação 127v. Produto registrado na ANVISA.  
	110.198,40
	110.198,40

	8
	26
	2
	UND
	Seladora cirúrgica de pedal. A) com barra de aquecimento para selagem de plásticos, aluminizados e papel GRAU CIRÚRGICO; b) estrutura em aço com pintura eletrostática, com tratamento anti-corrosivo; c) área de selagem de, no mínimo, 350 mm x 13 mm; d) potência mínima de 250 w, voltagem de 100 volts ou bivolt; e) temperatura até 250ºc; f) trabalhar com temperatura constante após o aquecimento; g) movimento de selagem suave por meio do pedal; h) com eficiente sistema de selagem. Produto registrado na ANVISA.
	1.527,55
	3.055,10

	8
	27
	3
	UND
	Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. 01 porta com chave. Aço/Ferro pintado. Laterais de vidro.
	707,53
	2.122,59

	8
	28
	2
	UND
	Lupa com aumento de 8X e iluminação LED. Sistema de articulação pantográfica com 4 molas embutidas. Lupa projetada com um grau de proteção IP68. Diâmetro da Lente 127 mm Ø. Diâmetro da Luminária 220 mm Ø. Acompanha Morsa de fixação em bancada. Bivolt.
	504,19
	1.008,38

	9
	1
	154
	M²
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC LISO, cor a definir, com trilhos de sustentação de lâminas em alumínio, peças acessórias em PVC, correntes de base, giratórias em nylon que não oxidam e giro de 180º.
	239,62
	36.901,48

	9
	2
	20
	M²
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAL PVC 50MM, cor a definir, com trilhos de sustentação de lâminas em alumínio, peças acessórias em PVC, correntes de base, giratórias em nylon que não oxidam e giro de 180º
	698,88
	13.977,60

	10
	1
	16
	UND
	CADEIRA C/ RODÍZIOS, Giratória, executiva c/ braços médios. Tamanho: altura: mínima:112cm, máxima: 121cm, largura: 64cm, profundidade: 68 cm. Assento interno: largura: 50cm, profundidade: 50cm, altura do assento ao chão: 50 60 cm; tipo de encosto: presidente, peso suportado: 120kg. Revestimento: couro sintético. Tipo de pé: 5 rodas com rodizio. Altura do assento até o chão (cm) 50. Garantia: garantia mínima de 12 meses
	434,30
	6.948,80

	10
	2
	20
	UND
	Cadeira fixa com estofado, secretária, pé palito couro ecológico. Medidas aproximadas: 80x44cm
	399,36
	7.987,20

	10
	3
	6
	UND
	Cadeira Longarina Tipo Aeroporto 4 Lugares Com Estofado. Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Medidas aproximadas: 240x56x76 cm. Peso máximo suportado: 150kg por assento. As longarinas deverão ser entregues e montadas na unidade de saúde determinada
	947,48
	5.684,88

	10
	4
	2
	UND
	BELICHE COM COLCHÃO. Beliche Madeira Maciça - vira 2 Camas - para Colchão 88 x 188cm. Produzido 100% em madeira maciça. Possui barras reforçadas e suporta até 110kg. Pode ser utilizado também como duas camas. Medidas aproximadas da beliche 190C x 95L x 164A centímetros. Acompanha 02 (dois) colchões Solteiro Espuma D20 88cmx188cm
	549,12
	1.098,24

	10
	5
	7
	UND
	Armário com chave, com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de /- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.
	1.357,82
	9.504,74

	10
	6
	1
	UND
	Escada 7 degraus ESCADA DE 7 DEGRAUS. Escada com 7 degraus com revestimento antiderrapante. Material de Confecção: alumínio.
	259,58
	259,58

	11
	1
	1
	M²
	Moveis planejados conforme tabela em anexo com as metragens consultório I; consultório infantil necrotério; farmácia; posto de enfermagem; recepção; sala administrativa; sala de curativo; sala ultrassom; sala de emergência; sala de vacina; sala de triagem; consultório odontológico.
	176.615,33
	176.615,33


Valor máximo total: 1.998.990,16. Deve ser respeitado o valor máximo por lote conforme quadro abaixo, sob pena de desclassificação, e não serão permitidos lotes parciais, as propostas devem contemplar a totalidade dos itens dispostos. R$:
	lote 1
	623.751,25

	lote 2
	335.331,11

	lote 3
	25.501,68

	lote 4
	58.246,35

	lote 5
	247.658,72

	lote 6
	60.704,94

	lote 7
	39.414,27

	lote 8
	349.403,99

	lote 9
	50.879,08

	lote 10
	31.483,44

	lote 11
	176.615,33


1. 2Prazo e local de entrega
- Equipamentos comuns em até 30 (trinta) dias, móveis planejados e equipamentos que dependem de instalação técnica capacidade em até 60 (sessenta) dias. Local: UMS - Rua Goiás Jardim Vitória Régia, Boa Esperança PR CEP 87.390-000.
1.3 Requisitos 

1.3.1 Equipamentos novos, sem uso, lacrados, com número de série e NF; Manual em português e garantia de fabricação de no mínimo 12 meses, com assistência técnica autorizada próxima ao Município de Boa Esperança; 

1.3.2 Montagem e instalação inclusas nos valores acima, no que couber;
2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde do Município de Boa Esperança/PR, visando estruturar e equipar adequadamente a unidade para a realização dos atendimentos e serviços de saúde à população, com recursos oriundos da Resolução SESA nº 389/2023, destinada ao fortalecimento da rede pública de saúde e à melhoria da infraestrutura dos estabelecimentos de saúde do Município, considerando que a obra civil da nova unidade de saúde já foi concluída, restando a aquisição e instalação dos equipamentos e mobiliários necessários para que os ambientes estejam devidamente estruturados e aptos ao início do atendimento à população.

A contratação contempla, entre outros itens, equipamentos médicos e hospitalares, grupo motor gerador e mobiliários, necessários ao funcionamento adequado dos diferentes ambientes da unidade. Os lotes foram divididos de acordo com a relação direta e complementar entre si, uma vez que o funcionamento da unidade depende da disponibilização conjunta da estrutura necessária para cada ambiente, considerando suas características, finalidades e a necessidade de integração entre os diferentes componentes da estrutura da unidade. Os equipamentos médicos e hospitalares dependem de ambientes devidamente estruturados e climatizados para sua utilização adequada, enquanto os mobiliários e equipamentos devem ser instalados e organizados nos mesmos espaços, de forma a possibilitar o funcionamento dos serviços.

A divisão em lotes, portanto, busca conciliar a necessidade de integração entre os itens com a ampliação da competitividade do certame, permitindo que fornecedores especializados participem dos lotes correspondentes à sua área de atuação, sem comprometer a estruturação completa da unidade, bem como, quando possível a padronização de marcas, cores, formatos, afim de além de melhorar o visual estético, também facilitar manutenções, quando necessário;
3.0AMOSTRAS
	Deverá ser enviado fotos, catálogo e fichas técnicas dos equipamentos ofertados.


4 PESQUISA DE PREÇOS
	Realizada pesquisa de preços com fornecedores distintos e sites governamentais.


5 PARCELAMENTO DO OBJETO
Por lote com itens únicos.
6 SUSTENTABILIDADE
	Os bens que pretendem-se adquirir são de longa durabilidade, enquadrados como em termos contábeis com “equipamentos permanentes”, as peças e demais componentes serão substituídos em manutenções em locais apropriados e que tenham as devidas licenças de operacionalização e descarte correto.


7 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
	Nos termos do art. 48, I da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006, os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

A regra pode ser afastada:

I – não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

II – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a Administração ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.


8 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS
O(s) objeto(s) dessa licitação é(são) classificado(s) como bem(ns) comum(ns), pois possui(em) especificação(ões) usual(is) de mercado e padrão(ões) de qualidade definidas em edital, conforme estabelece o inciso XIII do art. 6º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
9. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

9.1. Local e prazo de entrega estabelecido no item 1.5.
9.2Prazo de GARANTIA integral na data da entrega não poderá ser inferior a365 (dias).
9.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
9.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
9.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
9.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
9.7 o Contratado deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos endereços relacionados no Anexo VI deste edital, conforme as condições e as necessidades do licitante.
9.8 Os critérios para o recebimento estão especificados no item 7 do Anexo VII (minuta do contrato).
10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
10.1 São obrigações do Contratado:
10.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
10.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);
10.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.1.5 indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
10.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.7 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores de Boa Esperança Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
10.1.8 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.1.9 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:
10.1.9.1 alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;
10.1.9.2 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
10.1.9.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
	10.1.10. Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

	10.1.11. adotar práticas de logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.
10.1.12 apresentar declaração de atendimento e responsabilização com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.


10.2 São obrigações do Contratante:
10.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;
10.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
10.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
10.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
11 FORMA DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná paro licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.
11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
11.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente.
11.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 das Condições Gerais do Pregão.
11.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.
11.4 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Município de Boa Esperança, CNPJ 76.217.017/0001-67 av. Brasil, 361, centro, Boa Esperança PR CEP: 87.390-000 constando número da licitação, lote/item e validado dos produtos, para fins de rastreabilidade em estoque.
12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

12.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
12.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
12.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão aqueles estabelecidos no Anexo II deste edital:
12.4O critério de julgamento da proposta está definido no item 2 das Condições Específicas do Pregão.
12.5As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
13 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 13.1 deverá ser formalizada por termo aditivo ao contrato.
14.SUBCONTRATAÇÃO

não admitida a subcontratação do objeto.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Não se aplica.

16. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

	16.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo da garantia legal. 
16.2 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
16.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
16.4 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
16.5 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
16.6 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até _05_ (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
16.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
16.8 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
16.9 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
16.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
16.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.


17 VIGÊNCIA:
17.1 O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses.
	17.1 O contrato terá vigência de12 (doze), podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por um ou mais períodos, desde que satisfeitos os requisitos dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

	17.1.1. O prazo de vigência será prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
17.1.1.1 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.


18. DO REAJUSTAMENTO.
18.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA.
18.1.1. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.
18.1.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
18.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.
18.3. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.
18.4. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

19.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
20.002.10.301.0034.2.017. - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
4.4.90.52.00 – 305 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 08|00 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Medico-Odontológico, Laboratorial E Hospitalar
Fonte: 51805 - TRANSF. ESTADUAL SUS
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
Boa Esperança, 25 de agosto de 2026
Responsável pelo Termo de referência: 
Mara C. Garofalo - Secretária M. de Saúde
ANEXO II
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo máximo de 01 (um dia útil), a contar da sessão de lances os documentos de habilitação, os quais poderão ser enviados de duas formas: (considerando a limitação de anexos da plataforma de licitações) permite-se o envio pelo e-mail licitacaoboaesperanca@gmail.com ou presencialmente protocolado no setor de licitações dentro o período de 01 (um dia útil), a contar da sessão de lances, caso seja optado por algum forma de envio (correios, transportadora ou demais meios de entrega) a empresa deverá se atentar ao prazo de  01 (um dia útil),, a contar da sessão de lances  do protocolo no setor sob pena de desclassificação.
Obs:  proposta inicial deve ser anexada na plataforma no ato do cadastro da proposta.
	1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL(CRC) de fornecedor, que poderá ser feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) – SICAF, sendo permitidos outros certificados cadastrais como por ex. CICAD e demais.


1.2 Documentos de habilitação jurídica:
Pessoa física: Cédula de Identidade; OU
Pessoa Jurídica: certificado de Microempreendedor Individual (MEI) OU Registro comercial, no caso de empresa individual OU Ato constitutivo, OU estatuto OU contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Procuração do representante do licitante no pregão, se for o caso.

1.3 Documentos de habilitação fiscal, social E TRABALHISTA:
1.3.1Pessoa física: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) OU
1.3.1 Pessoa Jurídica: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
1.3.2 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
1.3.3 Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); 
1.3.4 Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná paro licitantes sediados em outro Estado da Federação);
1.3.5 Fazenda Municipal; e 
1.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei Federal n.º 12.440/2011.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1.4.1. para pessoa jurídica, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
1.5.1 (todos os lotes) 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o(s) lote(s) arrematado(s). (todos os lotes)
1.5.2 Lotes climatização, motor gerador, cabeamento e gases medicinais, o atestado solicitado no item 1.5.1 deve ser acompanhado:
	1.5.2.1 Comprovação de Capacidade Técnica do Profissional e Operacional

a) responsável(eis) técnicos(s) com a apresentação de no mínimo, (01) um atestado, comprovando no mínimo a execução de objeto conforme quadro abaixo, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CREA/CAU, ou outro conselho com a mesma atribuição, que comprove que o(s) responsável(eis) técnico(s) executou(aram) serviço compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, conforme especificado no quadro a seguir.

b) (pessoa jurídica) com a apresentação de no mínimo, (01) um serviço semelhante conforme quadro abaixo do presente Edital, visando à comprovação de experiência da Licitante. A empresa deverá apresentar documento (Atestado/Declaração) onde comprove que a Pessoa Jurídica já prestou serviços relacionados desta licitação à entidade pública ou privada, devidamente registrado no "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CREA/CAU", devendo tal documento identificar: a entidade para qual o serviço foi prestado (razão social, endereço e telefone); descrição do serviço e o período em que o mesmo foi prestado.

        Comprovação mínima através de Certidão de acervo técnico:
Instalação de sistema de climatização do tipo HVCA de pelo menos 168.700 BTUs/h

Instalação e comissionamento de grupo motor gerador com pelo menos 90,5 Kva

Execução de cabeamento estruturado contendo pelo menos 13 pontos de lógica e/ou telefonia e/ou CFTV

Instalação de sistema de gases medicinais de pelo menos 20m3

c) Indicação de no mínimo 1 responsável técnico de cada área abaixo e comprovação de vínculo com a proponente mediante contrato social, carteira de trabalho ou carteira de trabalho:

c.1) Segurança do Trabalho;
c.2) Engenheiro Mecânico ou equivalente;
c.3) Engenheiro Eletricista ou equivalente", 

c.4) Engenharia Civil", "Arquitetura" "ou título equivalente".

Os profissionais acima deverão comprovar a regularidade perante o respectivo Conselho de Classe e acompanhar a execução dos serviços durante todo o período contratual.
1.5.3 Lotes hospitalares, o atestado solicitado no item 1.5.1 deve ser acompanhado:
1.5.3.1 Comprovação de registros INMETRO/ANVISA, no que couber, citando os números de registros e documentos técnicos (catálogos/fichas técnicas, publicação Diário União, etc).


1.6 Declaração de inexistência de fato impeditivo, não utilização de mão de obra de menores, declaração de atendimento à logística reversa dos produtos e declaração de reserva de cargos (Anexo V).
16.1 Declaração atendimento lei LGPD (Anexo IX)

1.7 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaração escrita sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006 (ANEXO VIII), bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
1.7.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
1.7.1.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipótese de urgência da contratação, devidamente justificada.

1.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sendo facultado ao órgão ou entidade responsável pelo processo licitatório convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
1.9Na hipótese do item 1.7.1, as microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
1.10 Eventuais informações/certidões vencidas no registro cadastral deverão ser supridas pela apresentação do respectivo documento atualizado.
1.11 Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar da proposta.
ANEXO III
MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão N° 62 / 2026
DADOS DO FORNECEDOR
	Fornecedor:                                                                                                                                                                                             

CNPJ:                                                          Inscrição Estadual:
Endereço:                                                                                                                                                                                                       Bairro:

CEP:                                                                                Cidade:              Estado:

Telefone:                                                              Fax:                                                                e-mail:

	Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente:


	Lote
	Item
	QTD.
	U.M.
	Especificação
	Valor Máx. Unit.
	Valor Max. Total
	Marca/ Modelo Ofertado
	Valor Unitário Ofertado
	Valor Total Ofertado

	1
	1
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular – 700 m³/h 1,59 Kw -Carga térmica total: 1,59 kw; -Carga térmica sensível: 1,09 kw; -Vazão ar externo: 50 m³/h;-Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %;-Tipo de ventilador: plenum fan ec;-Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	50.391,75
	50.391,75
	
	
	

	1
	2
	1
	UND
	Unidade de Tratamento de Ar Modular – 850 m³/h 4,41 Kw -Carga térmica total: 4,41 kw; -Carga térmica sensível: 3,31 kw; -Vazão ar externo: 70 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 850 m³/h;-Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 1,0 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído;   -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	44.934,33
	44.934,33
	
	
	

	1
	3
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 700 m³/h 1,54 Kw -Carga térmica total: 1,54 kw; -Carga térmica sensível: 1,09 kw; -Vazão ar externo: 30 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,5 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C; -Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	48.023,90
	48.023,90
	
	
	

	1
	4
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 700 m³/h 0,66 Kw -Carga térmica total: 0,66 kw; -Carga térmica sensível: 0,47 kw; -Vazão ar externo: 20 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 700 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,75 kw / 60 Hz;-tbsext: 33,9 °C;-Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento;  -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	48.023,90
	48.023,90
	
	
	

	1
	5
	1
	CJT
	Unidade de Tratamento de Ar Modular  – 880 m³/h 11,33 Kw -Carga térmica total: 11,33 kw; -Carga térmica sensível: 6,23 kw; -Vazão ar externo: 880 m³/h; -Vazão ar insulflamento: 880 m³/h; -Filtragem: plano G4 + bolsa F8; -Pressão estática disponível: 20 mmca; -Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz; -tbsext: 33,9 °C;-Urext: 35,05 %; -Tipo de ventilador: plenum fan ec; -Tecnologia inverter; -Com módulo de atenuação de ruído; -Com iluminação interna; -Resistente a exposição ao tempo; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Carrier, Traydus, Berliner Luft,  Trox, Air Side. 
	42.304,45
	42.304,45
	
	
	

	1
	6
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 760 m³/h  – 3,91 kw-Carga térmica total: 3,91 kw; -Carga térmica sensível 2,81 kw; -Vazão de insulflamento: 760 m³/h; -Vazão do ar externo: 90 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8;-Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	26.791,74
	26.791,74
	
	
	

	1
	7
	1
	CJT
	Fancoil Modular  – 800 m³/h  – 4,12 Kw -Carga térmica total: 4,12 kw; -Carga térmica sensível 2,90 kw; -Vazão de insulflamento: 800 m³/h; -Vazão do ar externo: 110 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 1,00 kw / 60 Hz  -Com dampers para o ar externo; 01-Tipo ventilador: limit load; -In01cluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equi01valente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner01 Luft. 
	22.674,98
	22.674,98
	
	
	

	1
	8
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 1700 m³/h – 8,82 Kw -Carga térmica total: 8,82 kw; -Carga térmica01 sensível 6,62 kw; -Vazão de insulfla01mento: 1700 m³/h; -Vazão do ar externo01: 100 m3/h; -Filtragem: plano G4 + 01F8; -Pressão estática disponí0101vel: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,73 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 2,00 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	25.777,42
	25.777,42
	
	
	

	1
	9
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 700 m³/h – 1,61 Kw -Carga térmica total: 1,61 kw; -Carga térmica sensível 1,11 kw; -Vazão de insulflamento: 700 m³/h; -Vazão do ar externo: 30 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Resistência de aquecimento: 220 V / 3 F / 0,50 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load; -Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	21.748,98
	21.748,98
	
	
	

	1
	10
	1
	CJT
	Fancoil Modular – 700 m³/h – 1,89 Kw -Carga térmica total: 1,89 kw; -Carga térmica sensível 1,36 kw; -Vazão de insulflamento: 700 m³/h; -Vazão do ar externo: 70 m3/h; -Filtragem: plano G4 + F8; -Pressão estática disponível: 15 mmca; -Ventilador: 220 V / 3 F / 0,55 kw / 60 Hz; -Com dampers para o ar externo; -Tipo ventilador: limit load Incluso quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner Luft. 
	33.715,13
	33.715,13
	
	
	

	1
	11
	1
	CJT
	Caixa de Exaustão Tipo Bag-In Bag-Out – 1500 m³/h - G4+F8+H13 - Caixa de exaustão com filtro; - Vazão: 1500 m³/h;- Filtragem: G4 + F8 + H13; - Pressão estática disponível: 20 mm CA; - Tipo de ventilador: Plenum Fan EC; - Ventilador: 200 V / 3 F / 2,0 kw / 60 Hz / 4 pólos; - Variador de frequência: sim; - Com módulo de atenuação de ruído; - Ventilador tipo Plenun Fan EC; - Iluminação interna dos módulos: sim; - Exposição ao tempo: sim; -Incluído quadro de comando elétrico e acionamento; -Equivalente técnico: Airside, Trox, Traydus, Carrier,  Berliner, Luft, Speed Air. 
	38.457,46
	38.457,46
	
	
	

	1
	12
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Frio – 220 V – 76400 BTU/h -Unidade condensadora ciclo frio; -Capacidade nominal: 76400 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RXQ8TATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz; -Peso: 185 Kg;-Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus. 
	43.124,24
	43.124,24
	
	
	

	1
	13
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Quente / Frio – 220 V – 107000 BTU/h -Unidade condensadora ciclo quente e frio; -Capacidade nominal: 107000 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RHXYQ10ATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz;-Peso: 191 Kg; -Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus "
	58.095,95
	58.095,95
	
	
	

	1
	14
	1
	CJT
	Condensadora VRF – Ciclo Quente / Frio – 220 V – 154000 BTU/h -Unidade condensadora ciclo quente e frio; -Capacidade nominal: 154000 BTU/h; -Marca Daikin (ou equivalente técnico): RHXYQ14ATL; -Tensão de alimentação: 220 V / 3 F/ 60 Hz; eso: 285 Kg; -Dimensão: 1,657 x 930 x 765 mm (A x L x P); -Equivalente técnico: Daikin, Hitachi, Carrier, Traydus. 
	75.579,91
	75.579,91
	
	
	

	1
	15
	1
	CJT
	Ventilador Centrífugo Radial – 400 m³/h – G4 + M5 -Ventilador tipo centrífugo radial, dupla aspiração;-Rotor limit load; -Com gabinete; -Vazão: 400 m³/h; -Filtro: G4 + M5; -Pressão estática: 55 mmca; -Motor: 0,18 kw, 220 V – 3 F – 60 Hz – 2 pólos; -Referência: BBT-S 150 Berliner Luft ou equivalente técnico; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM, Papst "
	8.325,15
	8.325,15
	
	
	

	1
	16
	3
	CJT
	Ventilador Compacto Axial – 95 m³/h -Ventilador compacto axial para instalação em forro; -Vazão máxima: 95 m3/h; -Potência: 18 W;-Tensão de alimentação: 220 V; -Referência: Sicflux Mega 10 ou equivalente (Multivac); -Fornecimento e instalação; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM Papst 
	1.064,06
	3.192,18
	
	
	

	1
	17
	3
	CJT
	Ventilador Compacto Axial – 180 m³/h -Ventilador compacto axial para instalação em forro; -Vazão máxima: 180 m3/h; -Potência: 32 W; -Tensão de alimentação: 220 V – 60 Hz; -Referência: Sicflux Mega 18 ou equivalente (Multivac); -Fornecimento e instalação; -Equivalente técnico: Berliner Luft, Torin, Otam, Motovent, EBM Papst. 
	5.800,73
	17.402,19
	
	
	

	1
	18
	12
	UND
	Pressostato Diferencial de Pressão – 100 a 600 Pa -Para aplicação em sistemas de climatização HVAC; -Detecção de pressão diferencial, positiva e vácuo; -Faixa de pressão: 100 a 600 Pa ou superior; -Temperatura de operação: - 40 °C a + 60 °C ou maior; - Precisão: 100 a 200 Pa ± 5 Pa, 200 a 600 PA ± 25 Pa -Ajuste de zero;-Referencial técnico: Veco MM 200600 ou equivalente técnico. 
	652,03
	7.824,36
	
	
	

	1
	19
	48
	mts
	Eletroduto de Ferro Galvanizado, D = 1”, Incluso Conexões e Fixações - Fornecimento e Instalação - Eletroduto metálico em aço galvanizado com costura,classe média, diâmetro de 1”, espessura de 3,38 mm, peso 2,50 kg/m (NBR 5580); - Curva 90 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1”); - Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 25 mm (1”); - Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1” e cunha de fixação. 
	91,25
	4.380,00
	
	
	

	1
	20
	3
	UND
	Cortina de ar CORTINA DE AR. Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura 150cm. 110 Volts. Material da carcaça (aço inoxidável, chapa de aço galvanizado com pintura automotiva eletrostática ou epóxi).
	994,41
	2.983,23
	
	
	

	2
	1
	1
	UND
	Grupo Motor Gerador 181 kva em Standby  - Potência nominal em stand-by conforme ISO8528: 145 kw / 181 kva; -Tensão de saída: 127 / 220 Vac (trifásico); -Frequência de saída: 60 Hz (1800 rpm); -Carenagem silenciada com nível máximo de ruído igual a 85 db ou menos; -Motor diesel; -Sistema de arrefecimento através de radiador; -Motor de partida elétrico; -Regulador eletrônico de velocidade do motor diesel; - Filtro de ar com elemento seco substituível e indicador de restrição; -Filtro de combustível separador de água; -Filtro de óleo lubrificante; -Com sistema eletrônico de monitoramento, medição e controle; -Acompanhado de quadro de transferência automática; -Garantia para aplicações em modo emergência: 24 meses; -Referencial técnico: Motormac C145 D6 ou similar técnico. 
	335.331,11
	335.331,11
	
	
	

	3
	1
	7
	UND
	Guia de Cabos Padrão 19” - Guia de cabos padrão 19”; - Fabricado em chapa de aço com espessura de 1,5 mm; - Pintura em epóxi;- Cor preta; - Altura de 2 US (80 mm); - Deverá ser da mesma marca do patch panel. 
	575,74
	4.030,18
	
	
	

	3
	2
	1.050
	mts
	Cabo de Rede Categoria 6 - Cabo de rede categoria 6; - Quatro pares trançados de condutores de cobre 23 AWG; Isolamento em polietileno. 
	15,08
	15.834,00
	
	
	

	3
	3
	168
	mts
	Cabo Blindado 2 Vias # 1,5 mm², Para Trançado, Dupla Blindagem - Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm²; - Encordamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C; - Condutores de cobre estanhado, envoltos em por fita de poliéster aluminizada; - Classe 4; - Tensão de isolamento 600 V; - Para sistema de detecção de incêndio- Cor vermelha; 
	13,12
	2.204,16
	
	
	

	3
	4
	58
	UND
	"Certificação de cabeamento horizontal - Certificação de cabeamento horizontal conforme normas para atendimento da Cat. 6. "
	54,63
	3.168,54
	
	
	

	3
	5
	40
	UND
	Porca Gaiola com Parafuso M5 x 16 mm - Porca gaiola com rosca M5; - Acabamento zincado (bicromatizado); - Parafuso panela philips M5 x 16 niquelado; -Arruela lisa M5 zincada 
	6,62
	264,80
	
	
	

	4
	1
	2
	UND
	Gravador Digital de Vídeo – 16 Câmeras - Entradas de câmeras IP: 16; - Protocolos suportados: Intelbras-1, ONVIF Perfil S, Sony, Panasonic, Samsung, Axis; - Interfaces de conexão: HDMI e VGA; - Resolução de saída de vídeo: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 20, 1024 x 768; - Quantidade de canais exibidos na tela: 1, 4 , 8, 9 e 16 canais simultaneamente; - Ícones exibidos no OSD: nome da câmera, data e hora detecção de movimento, gravação, bloqueio da câmera e perda de vídeo; - Formato de compressão dos arquivos: H.364/MJPEG; - Resoluções de gravação suportadas: 5 Mp (2560 x 2048), 4 Mp (2560 x 1600), 3 Mp (2048 x 1536), 1080 P (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576 | 704 x 480); - Taxa de bits suportada para gravação: máximo de 104 Mbps; - Configuração de duração, pré e pós-gravação: 1 – 120 minutos por arquivo, pré gravação de até 4 segundos por canal e pós gravação de até 5 minutos; - Playback simultâneo: 1, 4 ou 8 canais; - Modos de busca: data e hora, com precisão de segundo e detecção de movimento; - Modos de backup: pend drive (formatação FAT 32), download por rede; -Capacidade de edição de áudio e vídeo; - Porta ethernet RJ45 (10/100/1000 Gb); -Throughput de rede: 1440 Mbps; - Armazenamento: 2 discos rígidos com capacidade de 6 Tb; - Alimentação: 100 a 240 Vca 50/60 Hz; - Condições ambientes: 0 – 55 °C; -Referencial técnico: Intelbras NVD 3016 ou similar técnico. 
	2.743,89
	5.487,78
	
	
	

	4
	2
	21
	UND
	Câmera de Segurança IP Bullet POE – 720 p - Sensor de imagem: ¼” 1 megapixel, Progressive CMOS; - Instalação interna e externa; - Iluminação IR; - Iluminação mínima: 0,1 lux – colorido (IR desligado), 0,01 lux - preto e branco (IR desligado), 0 lux – preto e branco (IR ligado); - Relação sinal-ruído: > 50 db; - Compressão de vídeo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG; - Resolução de imagem: 720p (1280 x 720), D1 (704 x 480), CIF (352 x 240); - Formato de vídeo: NTSC; - Bit rate: H.264 – 1 kbps a 6144 kbps, MJPEG – 10 kbps a 2048 kbps; - Taxa de frames: 1 a 30 FPS; - Interface: RJ45 (10/100 Base – T); - Distância máxima do infravermelho: 20 m; - Alimentação: 12 Vcc/poe (803,3af); - Proteção: contra surtos e ondas eletromagnéticas; - Nível de proteção: IP66; - Temperatura de operação: -10 °C a + 60 °C; - Umidade relativa: < 95%; Referencial técnico: Intelbras VIP S3020 ou similar técnico. 
	1.705,53
	35.816,13
	
	
	

	4
	3
	4
	UND
	Access Point IEEE 802.11A/B/G/N/AC 2.4 ghz e 5 ghz - Interface: LAN 10/100/1000 Mbps; - Frequências: 2,4 ghz e 5 ghz; - Padrões wi-fi: 802.11a/b/g/n/ac; - Tecnologia wi-fi: AC1300; - Velocidade: 400 Mbps em 2.4 ghz, 867 Mbps em 5 ghz ou superior; - Alimentação: 100 – 240 Vac 60 Hz e poe; - Sistema antifurto tipo kensington ou similar; Referencial técnico: DAP-2610 D-Link ou similar técnico 
	1.644,06
	6.576,24
	
	
	

	4
	4
	1
	UND
	Central de Chamada de Enfermagem – 16 Pontos - Central de posto enfermagem para 16 leitos ou mais; - Sinalização sonora e visual; - Com identificação de quarto/leito; - Fixação sobreposta; - Instalada em caixa 4 x 2 ou 4 x 4 embutida; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	4.964,99
	4.964,99
	
	
	

	4
	5
	1
	UND
	Fonte de Energia para Central de Enfermagem - Fonte de energia compatível com a central de chamada de enfermagem; - Tensão de alimentação 220 Vac / 60 Hz; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	111,25
	111,25
	
	
	

	4
	6
	2
	UND
	Estação de Chamada de Banheiro com Cordel - Acionamento por meio de cordel; - Fixação sobreposta em caixa 4” x 2” (1200 x 80 x 26 mm); - Identificação visual de chamada; - Botão de cancelamento de chamada; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico.
	614,43
	1.228,86
	
	
	

	4
	7
	5
	UND
	Estação de Chamada de Leito -Identificação visual de chamada; - Botão de cancelamento de chamada; - Dimensões: 4 x 2” (120 x 80 x 26 mm); - Botão do paciente com 1,80 m de comprimento ou mais e resistente água; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	447,72
	2.238,60
	
	
	

	4
	8
	5
	UND
	Sinaleiro de Porta para Sistema de Chamada de Enfermagem - Para instalação em parede ou teto; - Iluminação em LED de alto brilho com duas cores (vermelho e verde); - Fixação em sobreposta em caixa 4 x 2 polegadas; Referencial técnico: Supremo - Sistema Econômico ou equivalente técnico. 
	364,50
	1.822,50
	
	
	

	5
	1
	1
	UND
	Central de Ar Comprimido Medicinal – 12 m³/h - Vazão nominal: 12 m³/h; - Filtro de aspiração; Compressores de ar (operação e backup): do tipo pistão isentos de óleo e com vazão de operação; - Conjunto de filtragem; - Secador por absorção; - Reservatório de ar comprimido de 250 l; - Sistema de regulagem de pressão; - Painel de alarme operacional com transmissor de pressão; - Potência total: 4,6 kw; - Peso: 1610 kg; Dimensões (L x P x A): 2800 x 2000 x 2100 mm; Referencial técnico: Valmig Airmed STD-12D ou equivalente técnico.
	132.476,63
	132.476,63
	
	
	

	5
	2
	1
	UND
	Central de Vácuo Clínico – 20 m³/h - Capacidade mínima de operação: 20 m3/h + 20 m3/h de suprimento reserva; - Dois filtros bacteriológicos em paralelo; - Reservatório de vácuo; - Bombas de vácuo do tipo palheta lubrificadas; - Painel de alarme operacional com transmissor de pressão; - Potência total: 1,55 kw; - Capacidade do tanque: 77 l; - Peso: 200 kg; - Dimensões (L x P x A): 1150 x 820 x 1800 mm; Referencial técnico: Valmig Aspmig LV-20D ou equivalente técnico. 
	93.162,19
	93.162,19
	
	
	

	5
	3
	1
	UND
	Bomba de Vácuo Odontológico – 200 l/min - Vazão mínima: 200 l/min; - Tensão nominal: 127 / 220 V – 60 Hz; - Potência nominal: 0,5 hp; - Consumo máximo de ar: 400 l/min; - Consumo de água: 0,30 l/min; Referencial técnico: Schulz, Schuster ou equivalente.
	8.282,71
	8.282,71
	
	
	

	5
	4
	1
	UND
	Central de Ar Comprimido Odontológico – 20 m³/h – 334 l/min - Vazão mínima: 20 m3/h (334 l/min); - Tensão nominal: 220 V – 60 Hz; - Potência nominal: 5,4 hp (4 kw); - Pressão mínima de operação: 5 bar; - Pressão máxima de operação: 8,3 bar; - Volume do reservatório: 29 l; Referencial técnico: Schulz CSD-5/30 ou equivalente técnico. 
	13.737,19
	13.737,19
	
	
	

	6
	1
	1
	UND
	Ferro Elétrico a Vapor Industrial. Potência: acima de 110 Watts. Possui reservatório e descanso de silicone. Base teflonada blindada. Sapata antibrilho. Botão com 5 níveis de temperatura.
	931,51
	931,51
	
	
	

	6
	2
	1
	UND
	Fogão a Gás. COOKTOP 5 BOCAS PRETO COM MESA DE VIDRO E TRIPLA CHAMA. Mesa de vidro temperado ultra resistente. Acendimento automático. Funcionamento a gás. Trempes individuais de ferro fundido com 4 pontos de apoio. Botões removíveis. Queimadores selados. Dimensões do Produto (largura x altura x profundidade) 73,5 x 12 x 46 cm. Potência dos Queimadores: 3Q Ramal de 1,65 kw, 1Q Mega Chama de 2,85 kw e 1Q Tripla Chama de 3,25 kw. Eficiência Energética: A.
	2.098,54
	2.098,54
	
	
	

	6
	3
	1
	UND
	Freezer Comum. FREEZER COMUM. Freezer horizontal 309L. 01 Porta. Branco. Classificação A nós testes de consumo de energia do Inmetro. 4 rodinhas nos pés. Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Controle Eletrônico. Voltagem: 127V.
	3.574,27
	3.574,27
	
	
	

	6
	4
	20
	UND
	Estante de aço ESTANTE DE AÇO. Estante desmontável, de aço, aberta no fundo e nas laterais. Material: aço ou ferro pintado; Capacidade 101 a 200kg; Possui reforço. Inclusa montagem no local.
	239,62
	4.792,40
	
	
	

	6
	5
	1
	UND
	Smart TV 50" UHD 4K. SMART TV 50" UHD 4K. Resolução Mínima: 3,840 x 2,160. Frequência do Painel: 60Hz. Wi-fi integrado. Conversor para TV digital integrado. Voltagem: bivolt. Conexões: 3 Entradas HDMI; 1 Entrada USB; 1 Entrada Ethernet (LAN); 1 Entrada Componente (AV); 1 Saída de Áudio Digital (Óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo). Incluso: controle remoto, cabo de alimentação, cabo HDMI, certificado de garantia, manual do usuário. Garantia mínima de 12 meses.
	2.246,60
	2.246,60
	
	
	

	6
	6
	2
	UND
	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. Equipamento para melhoria da qualidade da água. Dois acionamentos: água natural e água gelada. Em plástico ABS. Purificação com filtro de carvão ativado de polipropileno, para instalação em ponto de consumo, para água tratada. Com redução de cloro livre. Reservatório de 2 litros, capacidade de atendimento de 15 pessoas por hora. Coletor de água Refrigerado. Removível. Com pés de borracha antiderrapante e suporte de fixação na parede. Voltagem 127v. Medidas Aproximadas: 39,5 X 30,5 X 37,0 (A-L-P). Garantia mínima de 12 meses.
	957,47
	1.914,94
	
	
	

	6
	7
	1
	UND
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Capacidade 260L. 2 Portas. 3 níveis de temperatura. 3 Prateleiras. Frequência 60hz. Cycle defrost. Frequência energética A. Garantia de 12 meses.
	2.315,29
	2.315,29
	
	
	

	6
	8
	3
	UND
	Relógio de parede para cozinha, analógico, medida mínima: 26cm. Acompanha pilhas para funcionamento
	43,93
	131,79
	
	
	

	6
	9
	5
	UND
	MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA. Mesa localizada na cabeceira da cama hospitalar, utilizada para guardar ou apoio de acessórios. Este item deve possuir uma mesa de refeição acoplada e gavetas. Material de confecção: chapa de aço esmaltada; Possui uma gaveta; Possui uma porta; Possui uma mesa de refeição acoplada com altura regulável. Possui 4 rodízios.
	863,62
	4.318,10
	
	
	

	6
	10
	1
	UND
	MESA PARA REFEITÓRIO 6 LUGARES. Tampo MDF 18mm revestido em fórmica lisa brilhante 0,8mm, bordas arredondadas com acabamento em perfil T PVC na cor do tampo. Parte metálica com tratamento por imersão anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. Medidas aproximadas: 80X180x75. 6 Lugares Banco Retrátil (escamoteável).
	681,91
	681,91
	
	
	

	6
	11
	3
	UND
	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS. Em aço de alta qualidade com proteção contra ferrugem. Pintura eletrostática a pó feita com tinta atóxica. Puxadores em alumínio, de acabamento resistente, com alta resistência à corrosão e a variações bruscas de temperatura.03 portas. 03 prateleiras. Dimensões mínimas do produto montado (cm): 28,0 (P) x 105,0 (L) x 55,0 (A).
	419,33
	1.257,99
	
	
	

	6
	12
	10
	UND
	Banco de madeira vernizada de sete réguas com suportes de pé de ferro fundido
	748,80
	7.488,00
	
	
	

	6
	13
	1
	UND
	Lavadora de roupa LAVA E SECA 14KG. Cor do produto: Branco; Tipo de porta: Tampa em vidro temperado; Tambor de aço inoxidável; Capacidade máxima de lavagem: 14 kg; Tipo de tela: Mostrador + LED Touch;Indicação de trava da porta; Tipo: Lava e seca Front Load; Sistema de detecção de espuma; Nível da água: Auto; Sensor de Vibração; Pés niveladores; Sensor de carga; Classificação de energia (lavagem):A; Inteligência Artificial integrada que escolhe o melhor tipo de lavagem; 110v. Inclusa instalação completa do equipamento com testes de funcionamento e ajustes do aparelho.
	5.990,40
	5.990,40
	
	
	

	6
	14
	1
	UND
	LAVADORA E SECADORA DE PISO. Operação: a pé; Acionamento: Bateria; Tanque de água limpa capacidade: 50L; Tanque de água suja capacidade: 50L; Faixa de trabalho: 510mm; Produtividade: 2040/1020 m²/h; Faixa de aspiração: 850mm; Rotação da escova: 155 rpm; Pressão de contato da escova: 27,3 g/cm²; Tipo de bateria: em gel; Autonomia média: 3 h; Nível de ruído: 66 db(A); Itens Inclusos: 01 Lavadora e Secadora de Piso; 01 Escova de Cerdas Vermelhas 510mm; 01 Disco PAD de Limpeza Verde 510mm; 01 Disco de Arraste para Pad 510mm; 01 Rodo de Sucção; 01 Par de Lâmina do Rodo; 01 Kit de Bateria em gel; 01 Carregador de Bateria.
	22.963,20
	22.963,20
	
	
	

	7
	1
	2
	UND
	COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 6 Núcleos, 12 threads e frequência de 3.4 ghz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, interface mínima PCIE 3.0, com no mínimo de 6GB de memória GDDR6, barramento de memória mínimo de 196 bits. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 12 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Deve possuir duas unidades de armazenamento, sendo 01 (um) disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Um (01) disco SSD de 240 GB, nvme interface M.2. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 mhz (2X8GB). Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED tamanho mínimo de 23 polegadas (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse emonitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.
	7.102,62
	14.205,24
	
	
	

	7
	2
	2
	UND
	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático
	5.519,16
	11.038,32
	
	
	

	7
	3
	2
	UND
	Switch Ethernet 10/100/1000 – 24 Portas -Número total de portas: 24; - 22 portas 10/100/1000 com detecção automática (10BASE-T tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab); -Tipo de mídia: Auto-MDIX; -Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; - 2 portas de dupla característica cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45 (10Base T tipo IEEE 802.3 100Base-TX tipo IEEE 802.3u IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet); -Ou um slot minigbic aberto (para uso com transceptores minigbic); -512 kb de memória flash;- Latência de 100 Mb: < 8,0 µs (pacotes de 64 bytes LIFO);- Latência de 1000 Mb: < 3,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO);-Tensão de alimentação: 100 – 127 V / 200 – 240 Vac;-Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C;-Umidade de funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação);- Priorização IEEE 802.11a/b/g: fornece dados a dispositivos com base na prioridade e no tipo de tráfego;- Suporte a Diffserv Code Point (DSCP): permite priorização de tráfego em tempo real com base em parâmetros TOS/DSCP de Camada 3;-Ajusta-se automaticamente para cabos diretos ou cruzados em todas as portas 10/100 e 10/100/1000;-Recurso de negociação automática half/full duplex em cada porta: dobra a taxa de transferência de cada porta; Permite que quadros até 9216 bytes sejam comutados usando a rede;-Não gerenciável;-Referencial técnico: Hp J9561 BR ou equivalente técnico. 
	2.886,73
	5.773,46
	
	
	

	7
	4
	2
	UND
	Switch Ethernet 10/100/1000 POE+ 48 Portas- 48 portas poe+ 10/100/1000BASE-T;-4 portas 10GE SFP+;-1 porta ETH gerenciável;-Dois slots para módulos de alimentação de 500 W CA ou 650 W CC;-512 Mb de memória RAM;-512 Mb de memória Flash-Tensão nominal de alimentação: 100 Vca a 240 Vca 50/60 Hz, -48 Vcc a -60 Vcc;-Capacidade de chaveamento: 336 Gbps;-Forwarding performance: 132 Mpps;-Compatibilidade com tecnologia multipla VLAN’s;-Gerenciamento via interface web e via porta console;-Compatibilidade com tecnologia QOS;-Referencial técnico: Huawei S5720-52X-PWR-SI AC ou similar técnico.
	4.181,27
	8.362,54
	
	
	

	7
	5
	1
	UND
	Régua de Tomadas Padrão Brasileiro (para rack) - Régua de 6 tomadas 19”; - Novo padrão brasileiro ABNT NBR 14136; - Tensão 110 / 220 V; - Corrente de 10 A; - Confeccionado em chapa de aço; - Pintura eletrostática a pó texturizado; Largura de 19”, altura de 1U. 
	34,71
	34,71
	
	
	

	8
	1
	2
	UND
	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
	1.510,88
	3.021,76
	
	
	

	8
	2
	1
	UND
	Balança antropométrica infantil ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG. Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
	1.006,39
	1.006,39
	
	
	

	8
	3
	15
	UND
	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.
	475,24
	7.128,60
	
	
	

	8
	4
	10
	UND
	Escada clinica com 2 (dois) degraus em aço inoxidável
	463,26
	4.632,60
	
	
	

	8
	5
	3
	UND
	Monitor multiparametro. Monitor de Sinais Vitais ECG – Respiração – Oximetria – Pressão Não Invasiva - 2 Temp – 2 PI– Frequência Cardíaca Módulo de Capnografia Main Stream ou Side Stream Tela TFT LCD colorida de alta resolução Análise do segmento ST, arritmias e detecção de marcapasso Bateria de Lítio de alta performance, integrada para melhor portabilidade Memória interna para 128 horas de armazenamento de dados Pacientes adultos, pediátricos e neonatos Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis Conexão com central monitorização via cabo e wireless Alça para transporte acoplada com indicação visual de alarme Suporte para fixação em macas integrado na alça Saída VGA para conexão com monitor externo Congelamento de imagem Cálculo de drogas intravenosas e tabela de titulação. Acessórios inclusos: 01 cabo ECG de 5 vias; Tubo para Pressão Arterial Não Invasiva de 3 metros; 01 Sensor spo2 Reutilizável tipo clipe adulto padrão Nellcor; 01 Sensor spo2 Reutilizável infantil; Cabo Extensão spo2 de 2 metros; Braçadeira/manguito 01 adulto e 01 pediátrico; Sensor de temperatura Superficial Pele/Axilar; Cabo de força padrão NBR 14136; Adaptador de energia 100-240VAC / 18VDC, 2.5A; Bateria instalada; CD contendo Manual de Operação em Português, catálogos e uma versão limitada do Programa de Computador para Central de Monitoramento com cabo de comunicação e cabo de rede; Comprovantes de inspeção e calibração; Saída VGA para telas externas. Produto registrado na ANVISA. A instalação deve ser feita pela empresa licitante, deixando o equipamento em funcionamento para o primeiro uso. Deverá ser oferecido treinamento aos funcionários para correta operação do equipamento.
	17.920,28
	53.760,84
	
	
	

	8
	6
	2
	UND
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL UT-100 RECARREGÁVEL + SENSOR MULTI-SITE TIPO Y – MD Kit completo: Oxímetro UT100 Recarregável, Sensor Adulto e Sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). O UT100 da MD é um oxímetro profissional completo.  De spo2 e Frequência Cardíaca com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. O sistema de sensor externo (cabo troca de sensores para outros tamanhos e tipos ex.: neonatal, pediátrico, tipo Y, sensor de orelha. O Sensor Multi-Site Tipo Y é um sensor versátil que permite a fixação em diferentes partes do corpo (multi-site). É o sensor ideal para uso em Neonatos, onde geralmente a medição é feita no pé ou na mãozinha do recem-nascido. Visor colorido de alta resolução Indicação da spo2, frequência cardíaca,força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Com baterias e sensor. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis de spo2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Indicador luminoso de alerta. Alimentação bivolt automático. Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Acompanha 1 sensor de spo2 de dedo adulto + 1 sensor Multi-Site Tipo Y (Neonatal). Sensores adicionais (conexão 9 pinos padrão Nellcor). Possibilidade de conexão com o computador através de Software (Opcional) que permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de dispositivo de conexão USB (Atenção: Software e dispositivo de conexão adquirido separadamente). Certificado pelo INMETRO Dados técnicos: spo2: Intervalo: 0-100% Precisão: ± 2% em 70-100% Resolução: 1% Pulsação: 30-250bpm Precisão: ± 2bpm Resolução: 1% Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm 260 gramas acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portáil MD modelo UT100. 01 Sensor de spo2 de dedo adulto (padrão/conexão Nellcor). 01 Sensor de spo2 Multi-Site Tipo Y (padrão/conexão Nellcor). 04 baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mah. 01 capa de proteção com suporte. 01 Alça de mão. 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). Alarme configurável Alimentação Bateria Recarregável Faixa Etária Neonatal Tipo de Oxímetro de Mesa Visor do Oxímetro Oled.
	4.905,14
	9.810,28
	
	
	

	8
	7
	9
	UND
	Poltrona hospitalar. Reclinável em até 04 posições. Estrutura em tubo de aço carbono de 1” x 1.20mm e 7/8" x 1.20mm. Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma d23r com 70mm de espessura, revestidos em corano. Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. Pés com ponteiras plásticas. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Dimensão deitada: 1,65 x 0,75 x 0,55 (c x l x a). Capacidade mínima: 150kg. Produto registrado na anvisa.
	1.710,26
	15.392,34
	
	
	

	8
	8
	2
	UND
	Carro para transporte de materiais diversos. Carro Hospitalar para Transporte de Materiais e Roupa Limpa com Portas; Estrutura em aço com acabamento em epóxi, com tratamento antiferrugens; Duas portas com fechadura/chaves; Duas prateleiras internas com três níveis; Alça para empurrar; Para-choque de borracha em toda a volta; 4 Rodízios de 4''; Dimensões aproximadas: Externas: 100x60x105 (C x L x A)
	4.551,71
	9.103,42
	
	
	

	8
	9
	1
	UND
	Carro de Emergência Hospitalar com 4 Gavetas Totalmente em Aço Inox. Gavetas: Construídas em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,75 mm. Trava das gavetas: Construída em Aço Inoxidável, espessura de 1,20 mm, com lingueta para recebimento de trava ou cadeado. Tampo: Em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 0,60 mm, perfil com rebaixo para evitar queda de equipamentos. Suporte para desfibrilador: Construída em chapa de Aço Inoxidável, espessura de 1,6 mm, com varanda lateral para evitar queda de equipamento. Tábua de massagem cardíaca: Construída em polietileno 10,00 mm de espessura. Acabamento livre de rebarbas.4 rodízios giratórios de 3” polegadas, sendo 2 com freios. Acompanha: Alça para locomoção, tábua de massagem cardíaca, divisória em acrílico para a 1ª gaveta, suporte de soro com regulagem de altura, suporte para prancheta, suporte de cilindro circular com velcro/ cinta para a trava do cilindro, régua/ filtro de linha bivolt com cabo de no mínimo 1,0 m contendo 3 saídas ou mais, para choque bumpper em perfil estilo “cantoneira”.
	4.667,52
	4.667,52
	
	
	

	8
	10
	1
	UND
	Carro de curativo. Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx. Pés com Rodízios de 3". Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox. Balde de 5 Litros em alumínio. Bacia de 3 litros em alumínio. Peso suportado por prateleira: 20kg. Dimensões mínimas: 1,10cmx0,40cmx0,80cm cxlxa.
	1.233,02
	1.233,02
	
	
	

	8
	11
	1
	UND
	Foco refletor ambulatorial. FOCO CLINICO COM 01 LÂMPADA DE LED, FERRO ESMALTADO, CABEÇA SOBRE HASTE FLEXIVEL COM 01 LAMPADA 6WM (LUZ BRANCA, FRIA)
	759,78
	759,78
	
	
	

	8
	12
	1
	UND
	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.
	815,69
	815,69
	
	
	

	8
	13
	1
	UND
	Mesa de mayo Hospitalar Aço Inox 304 com Rodízios
	616,01
	616,01
	
	
	

	8
	14
	2
	UND
	Suporte de hamper. Em aço inoxidável. Armação tubular ESMALTADO, saco em forte tecido de algodão crú, pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões externas aproximadas 52 cm x 80 cm (diâmetro X altura) Dimensões aproximadas do saco 50 cm de diâmetro x 80 cm de profundidade. Garantia no mínimo 12 meses. Produto registrado na ANVISA
	580,07
	1.160,14
	
	
	

	8
	15
	5
	UND
	Suporte de soro na parede, material de confecção em aço inoxidável. Articulado. Incluso material para instalação. Produto registrado na ANVISA.
	435,30
	2.176,50
	
	
	

	8
	16
	2
	UND
	Aspirador de secreção elétrico móvel. Fluxo de aspiração de 20 A 30 LPM/Possui válvula de segurança/ Frasco termoplástico/ Recarregável Bivolt/ Peso Até 3,5KG/ Possui manômetro. Produto registrado na ANVISA.
	3.111,01
	6.222,02
	
	
	

	8
	17
	1
	UND
	Berço hospitalar com grades. Equipamento para acomodação de pacientes pediátricos. Possui movimento fawler mecânico por manivelas. Laterais móveis. Possui cabeceira, peseira e acompanha colchão.
	3.497,70
	3.497,70
	
	
	

	8
	18
	1
	UND
	Biombo Triplo Hospitalar Dobrável, Cortinas Impermeáveis, com Rodízios
	1.814,09
	1.814,09
	
	
	

	8
	19
	4
	UND
	Cama hospitalar tipo fawler mecânica colchões solteiro espuma d20 88cmx188cm. 22. Cama hospitalar tipo fawler mecânica. Cama hospitalar tipo fowler mecânica - adulto (acionamento 03 manivelas e com elevação de altura) especificações técnicas mínimas: -cabeceira e peseira removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. - chassi: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. - Estrutura do estrado: fabricado em longarinas de aço perfilados em u com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. - estrado: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro secções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: dorso 70º; fawler; flexão de joelhos 20°; vascular; trendelemburg 0° - 12°; elevação do leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. - base: confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - duas grades laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - para choque de borracha ou pvc redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm), dimensões internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em courvim densidade mínima d28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no inmetro. Suporte para soro em aço inoxidável. Produto registrado na anvisa. 
	8.481,41
	33.925,64
	
	
	

	8
	20
	1
	UND
	cardioversor desfibrilador bifásico com impressora com as seguintes especificações mínimas - gabinete portátil e uma unidade combinada de monitor (ecg) e desfibrilador (bifásico) em uma caixa de material sintético de alto impacto, projetada para fácil transporte. Monitor (ecg): 03 canais de ecg com 07 derivações. Indicação digital da frequência cardíaca de 0 a 250 bpm. Alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital. Alarme de eletrodo solto. Pré amplificador flutuante. Proteção contra descarga de desfibrilador. Sinal visual e sonoro da onda "r". Monitoração de ecg através do cabo paciente ou das próprias pás do desfibrilador. Armazenamento de traçados de ecg. Teclado de membrana sensível ao toque. Congelamento de imagem. Tela de cristal líquido (lcd-tft) de 7 polegadas com detecção de marcapasso. Visualização dos 04 "eventos" mais recentes e da qualidade no nível de contato entre as pás. Desfibrilador: desfibrilador bifásico. Circuito detector de impedância. Dispositivo de sincronismo com monitor de ecg para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externas intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de utilização de pás internas para uso adulto e infantil. Seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado. Comandos pelas pás externas de seleção, carga e descarga de energia. 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de "anula carga" automático ou manual. Comando de "auto teste" com a checagem de 06 itens, com o armazenamento de até 09 acionamentos. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Capacidade de armazenamento de até 100 eventos. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos ou 12 horas de monitoração, quando em plena carga. Fabricação nacional. Interface usb que permite o acesso fácil aos dados gravados, proporcionando um histórico detalhado das atividades do monitor e do desfibrilador. Possui impressora térmica de alta resolução para registro de ecg e eventos. Prazo mínimo de garantia de 12 (doze) meses. Referência: cardioversor desfibrilador bifásico mdf-04b ecafix funbec ou de qualidade similar ou superior. Produto registrado na anvisa.
	27.649,69
	27.649,69
	
	
	

	8
	21
	1
	UND
	DEA desfibrilador externo automático Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250x140x300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional “Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.
	8.811,88
	8.811,88
	
	
	

	8
	22
	1
	UND
	CARRO MACA AVANÇADO. Movimentos executados por uma coluna hidráulica e pistões a gás; Posições: Fowler, semi-fowler (dorso de 0° a 90°) e pernas, Trendelenburg e Reverso do Trendelenburg acionados manualmente por mola a gás. Movimento de elevação de altura através de uma coluna com sistema hidráulico a pedal; Base: Construída em tubo de aço retangular 50x30x2,0mm, com pés recuados; Revestimento Base: Revestida em material termoplástico de alta resistência com suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Chassi: Estrutura construída em tubos de aço carbono pintado; Leito: Estrutura construída em tubos de aço carbono pintado 30x20x1,2mmm, articulado e revestido em laminado radiotransparente para uso de intensificador de imagem e raio-x; Gaveta Raio-X; Para-choque de PVC em toda a volta; Rodízios de 6" polegadas, sendo duas com freios em diagonal; Grades empilháveis, construídas em tubo de aço inoxidável; Colchão de 5cm de espessura revestido em courvim nas dimensões da maca; Suporte para Soro: Em aço inox com regulagem de altura adaptável nos 4 cantos do leito com 2 ganchos; Capacidade Mínima de Carga: 180 Kg
	15.898,52
	15.898,52
	
	
	

	8
	23
	1
	UND
	Eletrocardiógrafo 12 CANAIS. Comunicação com o computador direta no console. Possui conectividade. Impressão direta no equipamento tamanho A4. Taxa de amostragem 8000 P/S. Alimentação: Bivolt e Bateria de Lítio Recarregável. Portátil: até 3kg
	17.402,11
	17.402,11
	
	
	

	8
	24
	3
	UND
	PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA. Sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas politraumatizadas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma 01 unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida, leve, possui pegadores amplos, radiotranslúcida para uso em ambientes de Raios-X e Ressonância Magnética. Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 Kg, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo de cintos com 03 peças (01 vermelha, 01 amarela e 01 preta) e 01 conjunto de cinto tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radiotransparente, fixado por fitas em velcro de 50 mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços e pernas, desenhados para ser facilmente acondicionado. 01 Capa, utilizada para acomodar uma maca, colares, cintos e talas de imobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos. Produto registrado na ANVISA.
	837,66
	2.512,98
	
	
	

	8
	25
	1
	UND
	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO. Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , smartcare, PAV, ASV, AVA) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90cmh2o e pressão de suporte de no mínimo até 60cmh20; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmh20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; fio2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e proximal ou distal para pacientes pediátricos e adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, fio2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E,pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa fio2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado OU EXTERNO ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação 127v. Produto registrado na ANVISA.  
	110.198,40
	110.198,40
	
	
	

	8
	26
	2
	UND
	Seladora cirúrgica de pedal. A) com barra de aquecimento para selagem de plásticos, aluminizados e papel GRAU CIRÚRGICO; b) estrutura em aço com pintura eletrostática, com tratamento anti-corrosivo; c) área de selagem de, no mínimo, 350 mm x 13 mm; d) potência mínima de 250 w, voltagem de 100 volts ou bivolt; e) temperatura até 250ºc; f) trabalhar com temperatura constante após o aquecimento; g) movimento de selagem suave por meio do pedal; h) com eficiente sistema de selagem. Produto registrado na ANVISA.
	1.527,55
	3.055,10
	
	
	

	8
	27
	3
	UND
	Armário do tipo vitrine com porta para guarda de materiais ou medicamentos. 01 porta com chave. Aço/Ferro pintado. Laterais de vidro.
	707,53
	2.122,59
	
	
	

	8
	28
	2
	UND
	Lupa com aumento de 8X e iluminação LED. Sistema de articulação pantográfica com 4 molas embutidas. Lupa projetada com um grau de proteção IP68. Diâmetro da Lente 127 mm Ø. Diâmetro da Luminária 220 mm Ø. Acompanha Morsa de fixação em bancada. Bivolt.
	504,19
	1.008,38
	
	
	

	9
	1
	154
	M²
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC LISO, cor a definir, com trilhos de sustentação de lâminas em alumínio, peças acessórias em PVC, correntes de base, giratórias em nylon que não oxidam e giro de 180º.
	239,62
	36.901,48
	
	
	

	9
	2
	20
	M²
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAL PVC 50MM, cor a definir, com trilhos de sustentação de lâminas em alumínio, peças acessórias em PVC, correntes de base, giratórias em nylon que não oxidam e giro de 180º
	698,88
	13.977,60
	
	
	

	10
	1
	16
	UND
	CADEIRA C/ RODÍZIOS, Giratória, executiva c/ braços tamanho médio. Tamanho: altura: mínima:112cm, máxima: 121cm, largura: 64cm, profundidade: 68 cm. Assento interno: largura: 50cm, profundidade: 50cm, altura do assento ao chão: 50 60 cm; tipo de encosto: presidente, peso suportado: 120kg. Revestimento: couro sintético. Tipo de pé: 5 rodas com rodizio. Altura do assento até o chão (cm) 50. Garantia: garantia mínima de 12 meses
	434,30
	6.948,80
	
	
	

	10
	2
	20
	UND
	Cadeira fixa com estofado, secretária, pé palito couro ecológico. Medidas aproximadas: 80x44cm
	399,36
	7.987,20
	
	
	

	10
	3
	6
	UND
	Cadeira Longarina Tipo Aeroporto 4 Lugares Com Estofado. Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Medidas aproximadas: 240x56x76 cm. Peso máximo suportado: 150kg por assento. As longarinas deverão ser entregues e montadas na unidade de saúde determinada
	947,48
	5.684,88
	
	
	

	10
	4
	2
	UND
	BELICHE COM COLCHÃO. Beliche Madeira Maciça - vira 2 Camas - para Colchão 88 x 188cm. Produzido 100% em madeira maciça. Possui barras reforçadas e suporta até 110kg. Pode ser utilizado também como duas camas. Medidas aproximadas do beliche 190C x 95L x 164A centímetros. Acompanha 02 (dois) colchões Solteiro Espuma D20 88cmx188cm
	549,12
	1.098,24
	
	
	

	10
	5
	7
	UND
	Armário com chave, com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de /- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.
	1.357,82
	9.504,74
	
	
	

	10
	6
	1
	UND
	Escada 7 degraus ESCADA DE 7 DEGRAUS. Escada com 7 degraus com revestimento antiderrapante. Material de Confecção: alumínio.
	259,58
	259,58
	
	
	

	11
	1
	1
	M²
	Moveis planejados conforme tabela em anexo com as metragens consultório I; consultório infantil necrotério; farmácia; posto de enfermagem; recepção; sala administrativa; sala de curativo; sala ultrassom; sala de emergência; sala de vacina; sala de triagem; consultório odontológico.
	176.615,33
	176.615,33
	
	
	


	VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
	

	VALOR TOTAL POR EXTENSO:

	PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.

	Prazo de entrega:  Equipamentos: em até 15 (quinze) dias:

	DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA:

NOME COMPLETO:

TELEFONE FIXO/MÓVEL:

EMAIL:


2. A validade da proposta é de [xxxx]dias. (MINIMO 60 DIAS).
3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o período de GARANTIA e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe ao Contratado efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.
4. O arrematante atesta o atendimento das especificações técnicas conforme Anexo I do Edital.
5. O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.
Local e data
Representante Legal
Informações:

Assinar proposta preenchida e assinada deve ser anexada na plataforma, em formato .zip;

Marca e modelo são obrigatórios: quando fabricante, preencher como “própria”;

Valor lançado e lances deve ser total de cada lote;

Propostas acima do valor máximo de cada lote serão desclassificadas;
ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por XXXXXXXX,, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX,, CPF n.º XXXXXXXX,, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.
OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX, e do CPF n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX.
PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a)Pregão Eletrônico n.º XXXX/XXXX, podendo para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.
Local e data

_________________

OUTORGANTE

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
(timbre ou identificação do licitante)
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:
1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:
1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS
Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Que possui assistência técnica completa autorizada pelo fabricante com distancia de no máximo 100 km de Boa Esperança PR.

Local e data.

_______________________________

Nome do representante legal
ANEXO VI
LOCAL DE ENTREGA – conforme citado em cada requisição
	ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria M. de Saúde 

	Local de Entrega: UMS - Rua Goiás, Jardim Vitória Régia, centro, Boa Esperança PR CEP:87390-000

	Agendar data e horário de entrega pelo e-mail: compraslicitacao37@gmail.com

	Horário de Funcionamento: 07:30-11:30 e das 13:00-17:00


ANEXO VII
MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]
CONTRATANTE: [O , neste ato representado(a) pelo(a) [ nomeado pelo Decreto n.ºXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.º XXXXXXXX.
CONTRATADO(A): [
O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo edital do Pregão Eletrônico n.º 0000/202_ XXXX (protocolo n.º 00.000.000-0) do procedimento licitatório que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor e pelas cláusulas e condições seguintes:
1 OBJETO:
[
	Lote XXXX
	Descrição do objeto
	Exigências complementares
	Unidade de medida
	Quantidade
	Valor unitário
	Valor total

	Item 1
	
	
	
	
	R$
	R$


2 FUNDAMENTO:
Este contrato decorre do Pregão Eletrônico n.º XXXXXXXX, objeto do processo administrativo n.º XXXXXXXX, com homologação publicada no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial, de XXXXXXXX e conforme ato de autorização nas fls. [XXXX] deste protocolo.
3 Forma de fornecimento:
Os bens deverão ser fornecidos [ENTREGA ÚNICA conforme descrito no Termo de Referência.
4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
4.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:
4.2 O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).
4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.
5. DO REAJUSTE.
5.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.º 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA.
5.1.1. A data-base do reajuste será vinculada à data do orçamento estimado.
5.1.2. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.
5.3. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.
5.4. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.
6. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
6.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do Decreto n.º 3314 de 2023.
6.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 6.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.º 3314 de 2023.
6.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.
6.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.
7. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:
7.1 Os bens deverão ser entregues no local (Anexo VI), na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I), que integra o presente contrato para todos os fins.
7.2 O recebimento provisório será feito no local da entrega, no prazo máximo de XXXX (PRAZO POR EXTENSO) dias, a contar da data da entrega, de acordo com o contido no Termo de Referência.
7.3 O recebimento definitivo será feito no prazo de até XXXX (PRAZO POR EXTENSO) dias da expedição do termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais intercorrências.
7.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de [XXXXXXX] (XXXX) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
8 FONTE DE RECURSOS:
8.1 A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
xxxxxxxx
9 VIGÊNCIA:
9.1 O contrato terá vigência de 12 doze meses, contados a partir da assinatura.
	9.1.1. O prazo de vigência será prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
9.1.1.1 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. Produto de entrega imediata


10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial
10.1 São obrigações do Contratado:
10.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
10.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 1990);
10.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.1.5 indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;
10.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.1.7 manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores de Boa Esperança Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
10.1.8 guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.1.9 arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando houver:
10.1.9.1 alteração qualitativa do projeto ou de suas especificações pela Administração;
10.1.9.2 retardamento na expedição da ordem de execução do serviço ou autorização de fornecimento, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administração;
10.1.9.3 aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
10.1.10. cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas  específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
	10.1.11. adotar práticas de logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.
10.1.12 apresentar declaração de atendimento e responsabilização com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.


10.2 São obrigações do Contratante:
10.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste edital e seus anexos;
10.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
10.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;
10.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste edital e seus anexos;
10.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
10.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
10.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
10.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
10.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
11 FORMA DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.
11.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
11.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente.
11.3 O prazo estabelecido no item 11.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 das Condições Gerais do Pregão.
11.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.
12. GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não se aplica.
13. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

	13.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo da garantia legal.
13.2 A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
13.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
13.4 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
13.5 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
13.6 Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
13.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
13.8 Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
13.9 Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
13.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
13.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.


14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
14.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando os dispositivos legais.
14.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta  as legislações pertinentes.
14.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratado.
14.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.
14.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória,  aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
14.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto na legislação competente. 
14.7 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 3314 de 2023.
14.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, aresponsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, será de acordo com as legislações cabíveis.
14.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores de Boa Esperança  Estado do Paraná.
14.10 As multas previstas neste edital poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública.
15. CASOS DE EXTINÇÃO:
15.1 O presente instrumento poderá ser extinto:
15.1.1por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
15.1.2de formaconsensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou
15.1.3por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
15.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.
15.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
15.4 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.
16. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
16.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal n.º 14.133. de 2021.
16.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas compras.
16.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
16.3 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.
16.4 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.
	16.4 Não será admitida a subcontratação do fornecimento.


16.5 Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
17. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
17.1 O CONTRATANTE e o CONTRATADO, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
17.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do CONTRATADO, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do CONTRATANTE, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade;
17.3 Os dados tratados pelo CONTRATADO somente poderão ser utilizados no fornecimento dos BENS  especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo CONTRATANTE;
17.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o CONTRATADO realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo;
17.5 o Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação e o disposto nesta Cláusula;
17.6 o Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais.
17.7 O eventual acesso, pelo CONTRATADO, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o CONTRATADO e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.
17.8 O encarregado do CONTRATADO manterá contato formal com o encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.
17.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
17.10 o Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
17.11 Os representantes legais do CONTRATADO, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.
17.12 As informações sobre o tratamento de dados pessoais por parte do CONTRATADO, envolvendo a sua finalidade, previsão legal, formas de execução e prazo de armazenamento, deverão ser publicadas na forma  da legislação pertinente.
17.13 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma  da legislação pertinente.
17.14 O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis;
17.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependerá de autorização prévia do CONTRATANTE, hipótese em que o SUBCONTRATADO ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao CONTRATADO.
17.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o CONTRATANTE, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.
17.17 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por parte do encarregado do CONTRATANTE à Procuradoria-Geral do Municipiom caso de dúvida jurídica devidamente fundamentada.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.
18.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 3314 de 2023 e demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.
18.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial e no sítio eletrônico oficial.
18.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro de Mambore– PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local e data
CONTRATANTE




CONTRATADA
Testemunhas
1 – Nome:
2 – Nome:
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico n.º ____/________, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
(  ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.
(    ) COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.
DECLARA ainda:
1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.
Local e data

________________________________

Representante Legal

ANEXO IX
DECLARAÇÃO LGPD.
XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:
1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.
Local e data

________________________________

Representante Legal
