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Decreto nº. 177/2024


SÚMULA: 	HOMOLOGA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024, ADJUDICA O OBJETO DA MESMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Guairaçá, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º. –	Fica homologado o processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 29/2024 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO INSTRUMENTO DE REPASSE CELEBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº4108908/2023, FIRMANDO ENTRE ITAIPU BINACIONAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ - PR..

Art. 2º.–	Fica adjudicado o objeto da licitação em epígrafe à:

	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FILIAL

	Lote
	Item
	Produto/Serviço
	Marca
	Modelo
	Unidade
	Quantidade
	Preço
	Preço total

	1
	1
	PICADOR/TRITURADOR Processador móvel para a redução de volume de resíduos do tipo reboque 'picador/triturador', com a seguinte descrição mínima: Sistema de corte com no minimo um disco rotor, sendo balanceado dinamicamente • Capacidade de picar/triturar galhos e troncos com diâmetro de 30 (trinta) centímetros; • Velocidade de rotação mínima de 2.000 rpm, • Potência do motor mínima de 70HP; • Combustível: diesel, capacidade do tanque mínima de 75,7L; • Sistema de arrefecimento a água; • Bica de descarga giratória de até 270º; • Facas/lâminas: Laminas em aço do tipo dois fios no mínimo duas, com dupla face, reversíveis e afiáveis; Contrafacas: no mínimo 2 (duas); e entrega de 4 (quatro) facas ou 2 (dois) jogos extras para reposição reguláveis• Com sistema elétrico (12V) ou (24V); luzes de parada, seta e traseira e kit completo de sinalização viária para transporte; • Cortina de Proteção com lona dupla; • Sistema de proteção: eixo de torção; • Sistema de Freios: Automático por gravidade automático; Freio estacionário por alavanca e pé mecânico de apoio frontal; • Conjunto montado sobre chassi rebocável, com suspenção sobre barras de torção ou feixes de mola • Engate esférico de padrão 50mm ou similar para reboque: • Trava padrão ABNT; • Comprimento nominal do cavaco: aproximadamente 10 (dez) milímetros;  •  Velocidade  de  alimentação:??manual variável – 0 a 35 metros por minuto; • Pneus: aro 16' (duas unidades) e um estepe (aro 16' – uma unidade); • Conjunto habilitado e certificado ao detran para permitir o emplacamento • Com garantia de um ano ou 1000 (hum mil)horas para peças e assistência técnica. • Incluindo entrega técnica e treinamento de operação. Com garantia de 12 meses após entrega.?? 
	Lippel
	PDU 260 D
	UNID
	1,00
	253.600,00
	253.600,00

	TOTAL
	253.600,00

	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

	Lote
	Item
	Produto/Serviço
	Marca
	Modelo
	Unidade
	Quantidade
	Preço
	Preço total

	2
	1
	BALANÇA ELETRONICA Balança Eletrônica com Rampa com capacidade de até 1000 kg e divisão de gramas 500 gramas ,plataforma de 1000 MM X 1000MM Confeccionada com chapa em aço 1020 totalmente reforçado tipo de chão sem coluna, saída RS232 para impressora e computador, pintura eletrostática, para pesagem de fardos certificada e normatizada pelo INNMETRO, possibilita a pesagem de carrinhos de big bag e fardos e equipada com rampa de acesso com estrutura em SAE 1008/1010.Espessura de chapas de no mínimo 3MM inclinação de 10 graus e fitas antiderrapante na face inclinada peso e fixação por buchas M8. Voltagem Bivolt 110/220 V. Com garantia de 12 meses após sua instalação. 
	LIDER
	B650
	UNID
	1,00
	5.400,00
	5.400,00

	TOTAL
	5.400,00

	NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI.ME

	Lote
	Item
	Produto/Serviço
	Marca
	Modelo
	Unidade
	Quantidade
	Preço
	Preço total

	3
	1
	ESTEIRA Esteira de separação de Residuos, Tamanho mínimo: 10,50m; Em estrutura metálica com revestimento anticorrosivo; Equipado com motor redutor elétrico de no mínimo 1kW; Dimensões do produto: 1010mmx1380mmx10500mm (altura x largura x comprimento); Largura útil de triagem na correia transportadora: 1000mmx10500mm; Com proteção lateral em borracha para evitar o acúmulo de resíduos na correia transportadora; Base plana em chapa de aço para deslizamento da correia; Sistema de variação na velocidade da correia transportadora, através de inversor de frequência e potenciômetro controlando o avanço da esteira determinando a velocidade para a operação de 0 a 8 metros por minuto; Mancais com sistema de regulagem para alinhamento da correia transportadora; Rolos de tração usinados e galvanizados; Pintura eletrostática; O equipamento deve ser compatível e instalado em uma esteira de elevação de resíduos com largura de 13800 mm. Garantia: mínimo 12 meses. 
	PROPRIA
	ESR100
	UNID
	1,00
	27.400,00
	27.400,00

	4
	1
	PRENSA ENFARDADEIRA Prensa enfardadeira vertical Com porta de segurança, caixa de prensagem na dimensão mínima (largura 1000mm; altura 1400mm; profundidade 600mm); motor trifásico de no mínimo 5cv.; potência hidráulica nominal mínima de 15 t; estrutura de chapa de aço 1020 ou superior na espessura mínima de 3/16'; pintura eletrostática; voltagem de 220v trifásico; acionamento do motor em partida direta; Acionamento manual hidráulico através de alavanca de comando; sistemas de segurança que atendam às Normas vigentes ABNT NBR; dispositivos de emergência; painel de comando com detecção de falha de seus componentes; sistema de retenção mecânica; boca funil de alimentação de no mínimo 500 x 1000mm. O equipamento deve ser entregue com óleo hidráulico e demais acessórios necessários para o seu pleno funcionamento após instalado. O equipamento deve ser entregue com carro de retirada e movimentação de fardos compatível com o equipamento. Equipamento novo com garantia de 12 meses após a instalação.  
	PROPRIA
	PHV15T
	UNID
	1,00
	25.900,00
	25.900,00

	TOTAL
	53.300,00

	TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA ME

	Lote
	Item
	Produto/Serviço
	Marca
	Modelo
	Unidade
	Quantidade
	Preço
	Preço total

	5
	1
	BIODIGESTOR Biodigestor de pequeno porte, Requisitos técnicos • Volume do tanque de gás: 2.500L; • Volume do tanque do biodigestor: 4.000L; • Utiliza resíduos de alimentos (cozinha) e/ou animais; • Material: Lona de Polietileno com proteção UV; Um fogareiro de biogás; • Tubulação de gás externa (mínimo 10 metros) e tubulação de gás interna (mínimo 3 metros); • Filtro de gás; • Saída combinada de gás e fertilizante; • Guia de montagem detalhado (arquivo digital); • Garantia: mínimo 12 meses. Com referência a norma ABNT NR ISSO 23590 - Requisitos do sistema de biogás caseiro — Projeto, instalação, operação, manutenção e segurança, não sendo obrigatório qualquer tipo de Certificação Nacional ou Internacional. 
	SANEAR BRASIL
	BIODIGESTOR Biodigestor de pequeno porte
	UNID
	1,00
	14.191,56
	14.191,56

	TOTAL
	14.191,56




Art. 3º .–	Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Guairaçá, Estado do Paraná, aos 20 de setembro de 2024.






MARCELO ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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