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ESTADO DO PARANÁ

CEP: 87.880-000 - CNPJ: 76.238.443/0001-87



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: Execução parcial do Coletor C – Sistema de Drenagem de Águas Pluviais Urbanas – Município de Guairaçá/PR.
Base Legal: Lei nº 14.133/2021 – Art. 18 (Estudo Técnico Preliminar como etapa obrigatória da contratação).
Base Técnica: Memorial Descritivo (Anexo) elaborado pelo Eng. Civil Cleber da Silva Marques – CREA-PR 177917/D.

1. Necessidade da Contratação

O presente ETP visa justificar a contratação de empresa especializada para execução parcial da rede de drenagem pluvial do coletor C, abrangendo as ruas Minasse Massato, Av. Professor Antônio Sampaio e Rua Pedro Costa, em área de futura pavimentação urbana.
A obra é necessária para:

· Garantir escoamento adequado das águas pluviais, evitando alagamentos;

· Preparar a infraestrutura para a pavimentação;

· Atender às exigências de dimensionamento conforme projeto técnico.

2. Solução Requerida

A execução deve seguir fielmente as especificações e parâmetros técnicos definidos no memorial descritivo:

· Escavação mecanizada de valas;

· Fornecimento e assentamento de tubos de concreto tipo “ponta e bolsa” (classes e diâmetros especificados);

· Construção de bocas de lobo, poços de visita e caixas de ligação;

· Reaterro, compactação e nivelamento conforme normas técnicas.

3. Trechos a Executar

	Trecho
	Extensão
	Diâmetro Tubo
	Quantidade de Bocas de Lobo

	PV4C – PV5C
	74 m
	400 mm
	4

	PV5C – PV6C
	116 m
	600 mm
	4

	PV6C – PV9C
	100 m
	800 mm
	6

	PV7C – PV8C
	66 m
	400 mm
	4

	PV8C – PV9
	116 m
	600 mm
	4

	PV9C – PV12C
	95 m
	1000 mm
	6

	PV12C – PV13C
	5 m
	1000 mm
	6


4. Equipamentos Mínimos Necessários

· Retroescavadeira

· Pá carregadeira

· Caminhão basculante

· Caminhão munck

· Ferramentas manuais e equipamentos auxiliares de assentamento

· Equipamentos de segurança e sinalização

5. Materiais Especificados

· Tubos de concreto armado e simples, ponta e bolsa:

· 1000 mm: 100 m (CA)

· 800 mm: 100 m (CA)

· 600 mm: 232 m (C)

· 400 mm: 266 m (C) – incluindo ligações para bocas de lobo

· Argamassa cimento/areia traço 1:3 para juntas

· Reaterro com solo de boa qualidade, compactado a 95% do Proctor Normal

6. Normas Técnicas Aplicáveis

· ABNT NBR 7181 – Solo – Análise granulométrica

· ABNT NBR 6457/7182 – Ensaios de compactação

· ABNT NBR 8890 – Tubos de concreto para águas pluviais

· ABNT NBR 12266 – Execução de redes de drenagem urbana

· NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

· NR-35 – Trabalho em altura (quando aplicável)

7. Critérios para Licitação

O edital deverá exigir:

· Empresa com registro ativo no CREA e profissional responsável técnico;

· Atendimento integral ao memorial descritivo;

· Apresentação de ART de execução;

· Certidões negativas e comprovação de capacidade técnica (atestados compatíveis);

· Garantia mínima da obra conforme legislação vigente;

· Entrega de todos os materiais e execução com mão de obra especializada.

8. Riscos e Mitigações

· Risco: Danos a redes existentes (água, energia, telecomunicações).
Mitigação: Levantamento prévio e acompanhamento da fiscalização.

· Risco: Uso de materiais fora de especificação.
Mitigação: Conferência e aprovação prévia de materiais pela fiscalização.

9. Conclusão

A execução parcial da rede de drenagem é indispensável para viabilizar a futura pavimentação e prevenir alagamentos na região. O presente estudo técnico preliminar deve embasar a elaboração do Termo de Referência e do Edital de Licitação, assegurando que a empresa contratada cumpra todos os requisitos técnicos e legais.

GUAIRAÇÁ-PR, 12 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO

SECRETARIO MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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