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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO       nº 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Mandaguaçu- Pr

NOME DO BEM:  CAVALO MECÂNICO 4 X 2 EQUIPADO SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO 
Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	indicar
	

	1.1. FABRICAÇÃO/MODELO
	2025/2026 (novo, zero km)
	

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	Mínima 380 CV 6 cilindros
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Nº de marchas/velocidades à frente
	Mínimo 12 a frente 1 a ré, reduzido
	     

	2.2.2. Tração
	4x2
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do implemento (kg)
	Mínimo na quinta roda 8.000 kg
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg) 
	Mínimo 6.000 kg
	     

	2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) 
	Mínimo 10.000 kg
	     

	2.3.4. Peso bruto total homologado (kg)
	Mínimo 16.000kg
	     

	2.3.5. Capacidade Máxima de Tração (CMT)
	Mínimo 60.000kg
	

	2.3.6. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível com para instalação do implemento
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	02 (dois) eixos
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo
	Hidráulica ou Elétrica
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo
	Avançada em chapa de aço
	     

	2.7. PNEUS (tipo e medidas)
	Da linha de montagem 295/80 R22,5 borracha mista
	     


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO       nº 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Mandaguaçu- Pr

NOME DO BEM:  CAVALO MECÂNICO 4 X 2 EQUIPADO SEMIRREBOQUE CARREGA TUDO 
Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS PARA DO VEÍCULO
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro com câmara 
	Sim, Da linha de montagem 295/80 R22,5 borracha mista
	     

	2.8.2. Espelhos externos c/ braços fixados à cabine
	Sim
	     

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	Sim, obrigatório
	     

	2.8.4. Kit de Ferramentas
	Sim, exigido por lei e normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Outros acessórios
	Ar-condicionado, Rádio, USB, vidros e trava elétrica 
	     

	2.8.6. Adesivo da Logomarca do Programa
	Adesivo 35cmx20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	3. PLATAFORMA
	
	

	3.1. CAPACIDADE CARGA TRANSPORTE (KG)
	45.000kg, prancha plana e 3 eixos juntos, vir equipado com rodas e pneus da linha de montagem 295/80 R22,5 borracha mista
	      

	3.2. CAPACIDADE GUINCHO HIDRÁULICO (KG)
	 15.000kg com guincho redutor
	      

	3.3. AÇO DE CONSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA
	SAE 1020 – ASTM A-36 OU SAC-350
	     

	3.4. COMPRIMENTO (MM)
	Livre 10.700mm com pescoço tipo ´´Naja´´
	

	3.5. LARGURA (MM) 
	3.200mm com alongadores para 3.400mm
	     

	3.6. RAMPA TRASEIRA – TIPO DE ACIONAMENTO
	Acionamento hidropneumática
	     

	3.7. PROTEÇÃO LATERAIS
	Sim, conforme Resolução 323/09 CONTRAN
	     

	3.8. ANTEPAROS (PARA-BARROS) CONFECCIONADOS EM CHAPAS DE AÇO
	Sim
	     

	3.9. PARA-CHOQUE TRASEIRO EM ESTRUTURA REFORÇADA E FAIXAS REFLETIVAS NAS LATERAIS
	Sim, conforme Resolução 152/03 CONTRAN
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	4. GARANTIA
	12 meses da entrada em operação
	     

	5. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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