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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de ENGENHEIRO BELTRÃO – Pr.
NOME DO BEM: VEÍCULO PARA TRANSPORTE – Tipo ÔNIBUS CIRCULAR




 Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 03 (TRÊS)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	

	1.1. FABRICAÇÃO/MODELO (ANO)
	2025/2025 (novo, zero km)
	

	2. MOTOR
	
	

	2.1. MARCA
	Indicar
	

	2.2. POTÊNCIA (CV OU HP)
	185 CV
	

	2.3. COMBUSTÍVEL
	Diesel
	

	2.4. TRAÇÃO
	4x2
	

	3. TRANSMISSÃO
	
	

	3.1. TIPO MECÂNICA OU AUTOMÁTICA
	Mecânica
	

	3.2. Nº DE MARCHAS/VELOCIDADES À FRENTE
	6 (seis) marchas + ré
	

	4. DIREÇÃO
	
	

	4.1. TIPO DE DIREÇÃO
	Hidráulica, Elétrica ou Eletro Hidráulica
	

	5. PNEUS/RODA
	
	

	5.1. PNEUS/RODA/MEDIDAS
	Pneus/rodas com medidas mínimas de 275/80 R22
	

	5.2. ESTEPE
	Sim, da linha de montagem, especificar medidas
	

	6. FREIOS
	
	

	6.1. SISTEMA DE FREIOS
	Freio estacionamento pneumático com acionamento por manopla / freio de serviço pneumático a disco/ tambor assistido eletronicamente (ABS)
	

	7. SISTEMA ELÉTRICO
	
	

	7.1. TENSÃO (VOLTS)
	24 V
	

	7.2. BATERIAS
	no mínimo 2 x 12V seladas, com capacidade ≥ 150 Ah (ou conforme fabricante)
	

	7.3. ALTERNADOR
	mínimo de 80 A
	

	7.4. CONECTORES
	Vedados e resistentes a vibração
	

	7.5. CAPACIDADE AMPLIADA
	Sim
	

	8. CAPACIDADE DE CARGA
	
	

	8.1. CAPACIDADE DE CARGA PBT HOMOLOGADO (KG)
	mínimo de 17.000 kg, compatível com a carroceria e a capacidade de passageiros exigida
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	9. CARROCERIA –TIPO 
	
	

	9.1. CARROCERIA RODOVIÁRIA/URBANO OU CIRCULAR
	RODOVIÁRIO/URBANO/CIRCULAR
	

	9.2. COMPRIMENTO TOTAL (MM)
	11.250 mm
	

	9.3. LARGURA TOTAL (MM)
	2.500 mm
	

	9.4. ALTURA INTERNA (MM)
	de 2.100 mm
	

	9.5. CAPACIDADE DE PASSAGEIROS SENTADOS
	44 (quarenta e quatro) lugares individuais mais 01 (um) motorista + 1 (um) cadeirante
	

	9.6. POLTRONAS – TIPO, RECLINÁVEL OU FIXA
	Poltronas fixas, anatômicas, de plástico injetado de 860mm em material lavável e de fácil higienização. Devem possuir cinto de segurança de 2 pontos para todos os assentos individuais
	

	9.7. CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODAS AS POLTRONAS
	Sim
	

	9.8. PROFUNDIDADE DA POLTRONA
	mínima de 380 mm
	

	9.9. DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE (DPM)
	Plataforma elevatória veicular ou cadeira de transbordo para embarque de passageiros com mobilidade reduzida
	

	9.10. ASSOALHO COM PASSADEIRA ANTIDERRAPANTE
	Assoalho em alumínio lavrado para fácil higienização, e garantia de segurança no embarque e desembarque
	

	9.11. PORTA PACOTES
	Sim
	

	9.12. LUMINÁRIAS CENTRAIS DE TETO
	Sim
	

	9.13. CORTINA EM TODO CARRO
	Sim (material antichamas)
	

	9.14. SISTEMA DE AR
	Sim, duas cúpulas de ar natural no teto
	

	9.15. LUZ DIURNA
	DRL
	

	9.16. LANTERNAS
	LED
	

	9.17. COR DO VEÍCULO
	BRANCO OU PRATA
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	10. PORTAS
	
	

	10.1. QUANTIDADE E TIPO DA PORTA LATERAL DIREITA
	01 porta dianteira tipo vão livre mínimo de 950mm urbana com duas folhas, abertura interna e externa
01 portal central tipo vão livre mínimo de 1020mm urbana com elevador plataforma e abertura interna no posto do motorista
	

	10.2. JANELAS LATERAIS
	Com vidros fixos em baixo e de correr em cima
	

	10.3. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
	Obrigatório
	

	11. ASSESSÓRIOS
	
	

	11.1. ESPELHOS RETROVISORES PANORÂMICO/ INTERNO CONVEXO
	Sim
	

	11.2. BUZINA
	Sim
	

	11.3. COMPUTADOR DE BORDO
	Sim
	

	11.4. KIT DE FERRAMENTAS OBRIGATORIOS
	Exigido por lei e normas do Contran
	

	11.5. ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	

	11.6. ADESIVAÇÃO - PADRÃO MUNICÍPIO
	A adesivação deve seguir o padrão oficial a ser fornecido pelo município
	

	11.7. SIRENE DE RÉ E CAMERA DE RÉ
	Sim, obrigatório
	

	11.8. ASSESSORIOS OBRIGATORIOS 
	SIM. Conforme normas do DETRAN
	

	12. GARANTIA
	12 (doze) meses da entrada em operação
	

	13. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (DURAÇÃO)
	Entrega técnica
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).


Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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