		




	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Avenida Governador Lupion, 605 -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------




                 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS – DO TIPO MENOR PREÇO.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2025.

1 – DO PREÂMBULO 
1.1 – O Município de Itaguajé, Estado do Paraná, com sede à Av. Governador Lupion, nº. 605 – Centro, nesta cidade, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico – Registro de Preços para objeto presente no item 2 deste edital, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas, e obedecendo ao que dispõe Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 201 e Decreto Municipal nº. 48/2023, Decreto Municipal nº. 49/2023,  Decreto Municipal nº. 51/2023, Decreto Municipal nº. 52/2023, Decreto Municipal nº. 53/2023 e Decreto Municipal nº. 84/2024.

1.2 – LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
1.2.2 – ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:30 horas do dia 15/12/2025.
1.2.3 – INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia _15/12/2025.
1.2.4 – REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
1.2.5 – LOCAL: https://bnc.org.br/  “Acesso Identificado”.
1.2.6 – FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço lote.
1.2.7 – INFORMAÇÕES: 
1.2.7.1 – Endereço: Av. Governador Lupion, nº. 605, centro, Itaguajé – Paraná.
1.2.7.2 – ALESSANDRO SILVA DIAS – Pregoeiro -  designado pela Portaria nº. 02/2025
1.2.7.3 – E-mail:  licitacao@itaguaje.pr.gov.br 
1.2.7.4 – Telefone: (44) 99157-1868
12.8- MODO DE DISPUTA: ABERTO
12.9- PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEI, SEDIADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ – ESTADO DO PARANÁ.

2 – OBJETO
2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, de acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência.

3 – DO VALOR ESTIMADO
3.1 – O valor máximo anual com a referida aquisição será de R$ 130.093,47 (cento e trinta mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos), em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I deste edital.

3.2 – Dotação Orçamentária:

3.2.1 – As despesas decorrentes do presente Pregão correrão à conta do recurso da seguinte dotação orçamentária:
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 03104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.30.00.00. 01102 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.30.00.00. 01107 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01303 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.30.00.00. 31495 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.30.00.00. 31879 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 31018 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.30.00.00. 31934 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.30.00.00. 31936 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 31940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 33940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.30.00.00. 11011 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01504 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 03104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.39.00.00. 01102 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.39.00.00. 01107 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01303 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.39.00.00. 31495 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.39.00.00. 31879 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 31018 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.39.00.00. 31934 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.39.00.00. 31936 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 31940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 33940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.39.00.00. 11011 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01504 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
05.001.06.181.0006.2.013.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01105 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 03104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.016.4.4.90.52.00.00. 01102 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.019.4.4.90.52.00.00. 01107 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.035.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.036.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.003.27.812.0010.2.037.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01303 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01304 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.042.4.4.90.52.00.00. 31518 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.047.4.4.90.52.00.00. 31495 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01503 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.6.001.4.4.90.52.00.00. 31879 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.002.4.4.90.52.00.00. 31934 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.003.4.4.90.52.00.00. 31936 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 31940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 33940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.005.4.4.90.52.00.00. 11011 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.055.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 31016 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.063.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente 

4 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
4.1 - O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa Nacional de Compras - BNC.
4.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Itaguajé, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Compras https://bnc.org.br/ 
4.2.1. Para participar da licitação a proponente deverá se credenciar de forma direta à Bolsa Nacional de Compras - BNC, até no máximo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas e dos documentos de habilitação.
4.2.2 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da chave e senha, pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecidos.
OBS.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site https://bnc.org.br/, opção “Acesso Identificado”.
4.3 - Os licitantes deverão acessar diariamente o site acima indicado a fim de tomar ciência acerca de comunicados com referência a eventuais alterações.
4.4- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5- É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.6- A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.7.  A licitante deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pela Bolsa Nacional de Compras - BNC, através do telefone /WhatsApp: (42) 3026 4550, E-mail: contato@bnc.org.br, podendo ser feito até uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimentos das propostas.
4.9. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao valor estabelecido pela mesma de acordo com os Planos de Adesão, a título de taxa pela utilização dos recursos da tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
5.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:
5.1.1 – A empresa deverá ter o objeto do contrato social compatível com a presente licitação (será conferido no momento do credenciamento se as empresas interessadas desempenham atividade pertinente ao objeto da licitação através da apresentação do contrato social), sob pena de desclassificação.
5.2 – É vedada a participação das empresas interessadas que:
5.2.1. [bookmark: _Ref113883338] aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.2.2. [bookmark: _Ref114659912]autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
5.2.3. [bookmark: _Ref113883003]pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
5.2.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
5.2.5. [bookmark: _Ref113883579]empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
5.2.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
5.2.7. [bookmark: _Ref113962336]agente público do órgão ou entidade licitante;
5.2.8. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;
5.2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
5.2.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.
5.3. O impedimento de que trata o item 5.2.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
5.4. [bookmark: art14§2][bookmark: art14§5]A vedação de que trata o item 5.2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

6.  DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL
6.1 – O presente edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico http://www.itaguaje.pr.gov.br/,  em “Portal da Transparência” ou em https://bnc.org.br/.
6.2 – Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação referente ao edital em questão, estará disponível nos sites supracitados, cabendo aos interessados inteira responsabilidade em acompanhar as informações prestadas pelo Município e pela BNC, não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre quaisquer informações prestadas com referência ao edital em questão.

7. DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.

7.1.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 03 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer os direitos dos Art. 44 e 45 da LC 123/2006, bem como anexar no campo documentos a certidão de enquadramento como ME, EPP e MEI, através da Certidão Simplificada da Junta Comercial.
[bookmark: _Hlk14940280]7.3. A simples participação neste certame implicará na aceitação integral e irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que dele fazem parte integrante, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor.

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
9. [bookmark: _Toc122606105]DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
9.2. [bookmark: _Ref113886867]Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
9.3. [bookmark: _Ref113968921]No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
c) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
9.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.5. [bookmark: _Ref117000019]O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
a) no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
b) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
9.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 9.3 ou 9.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
9.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
9.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
9.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
9.10. [bookmark: _Ref116992247]Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
9.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
b)  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
9.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 9.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
9.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
9.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
	
10. [bookmark: _Toc122606106]DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) valor (unitário e total) do lote;
b) prazo de início aquisição/serviços; 
c) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;
10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 
10.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
10.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
10.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
10.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
a) Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.
10.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

11. [bookmark: _Toc122606107][bookmark: _Hlk114646655]DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
11.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
a) Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
b) A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
c) A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
11.6. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor por lote. 
11.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
11.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).
11.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
11.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
11.12. [bookmark: _Hlk113697759]Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
a) [bookmark: _Hlk113697816]A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
b) A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
c) Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
d) Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
e) [bookmark: _Hlk113631522]Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
11.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
11.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
11.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
a) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
11.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
a) Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
11.19.a.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
11.19.a.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
11.19.a.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
11.19.a.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
b) Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
11.19.b.1. [bookmark: art60§1i]empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
11.19.b.2. [bookmark: art60§1ii]empresas brasileiras;
11.19.b.3. [bookmark: art60§1iii]empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
11.19.b.4. [bookmark: art60§1iv]empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
11.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
a) A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
b) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
c) O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
d) [bookmark: _Hlk117016948]O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
e) É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
12. [bookmark: _Toc122606108]DA FASE DE JULGAMENTO
12.1. [bookmark: _Ref117019424]Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 
12.2. Caso conste situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
b) O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
c) Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
12.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
12.4. Ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar declarado como ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com item 9.5 deste edital.
12.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
12.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
12.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
a) A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
12.7.a.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.7.a.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
b) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
12.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
12.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
12.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
a) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
b) Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
12.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
12.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
12.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
12.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
12.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 
13. [bookmark: _Toc122606109]DA FASE DE HABILITAÇÃO
13.1. Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme descrito abaixo:

13.1.1. – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) [bookmark: _Ref115800561]Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
b) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
c) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
d) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
e) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
f) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
g) [bookmark: _Int_ySfCXwr4]Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

13.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Dívida ativa da União, Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal do domicilio ou sede da licitante, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;
c) Prova de regularidade para a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou sede da licitante, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do domicilio ou sede da licitante, ou outra forma equivalente admitida pela legislação pátria vigente;
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Termo de Serviço – FGTS.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

13.1.3. – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).
13.1.4 -COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão do licitante através de atestado de capacidade técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a contratada tenha executado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto a ser contratado, com a possibilidade de somatória de atestados.
b)	Certidão de Registro da Empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (certidão que comprove o registro da empresa junto ao CREA) ou CFT/CRT – Conselho Federal ou Regional dos Técnicos Industriais, conforme a área de atuação e atribuição legal correspondente.
 c) O responsável técnico comprovará sua vinculação com a empresa mediante a constatação na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA) ou CFT/CRT, da inclusão de seu nome no quadro de Responsáveis Técnicos pela empresa. E, caso o Responsável Técnico não seja sócio, o vínculo do mesmo deverá ainda ser comprovado através do registro na CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Prestação de Serviços. 

13.1.5. – OUTRAS DOCUMENTAÇÕES A SEREM APRESENTADAS:

a) Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO 03).

13.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por meio digital.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
13.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
13.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
13.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
13.7. A habilitação será verificada por meio dos documentos exigidos no item 13.1. e seguintes.
a) Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).
13.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf (caso esse seja exigido) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).
a) A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).
13.9. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
a) [bookmark: _Ref114663151]Os documentos exigidos para habilitação, serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas horas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
b) Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
13.10. A verificação dos documentos habilitatorios somente será feita em relação ao licitante vencedor.
a) Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
b) Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
13.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
13.12. [bookmark: _Ref114670319]Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação ou pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
13.13. [bookmark: _Ref114665528]Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.9.
13.14. [bookmark: _Ref114665515]Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
13.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).
13.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

14. [bookmark: _Toc122606110]DOS RECURSOS
14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
b) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
c) na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.itaguaje.pr.gov.br.

15. [bookmark: _Toc122606111]DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
a) [bookmark: _Ref114668085][bookmark: _Hlk114652595]deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
b) [bookmark: _Ref114668108]Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
15.1.b.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
15.1.b.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
15.1.b.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
15.1.b.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.b.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
c) [bookmark: _Ref114668139]não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
15.1.c.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
d) [bookmark: _Ref114668249]apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
e) [bookmark: _Ref114668245]fraudar a licitação
f) [bookmark: _Ref114668247]comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.f.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
15.1.f.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
15.1.f.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
g) [bookmark: _Ref114668251]praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
h) [bookmark: _Ref114668252]praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
a) advertência; 
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 
a) [bookmark: _Hlk113876035]Para as infrações previstas nas alíneas A, B e C, do item 15.1, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
b) Para as infrações previstas nas alíneas D,E,F,G e H, do item 15.1 a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas A, B e C, do item 15.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de Itaguajé/PR pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens nas alíneas D,E,F,G e H, do item 15.1, bem como pelas infrações administrativas previstas A, B e C, do item 15.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na alinea C, do item 15.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 
15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. [bookmark: _Toc122606112]DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
16.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
16.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, devendo ser encaminhadas através do e-mail: licitacao@itaguaje.pr.gov.br.
16.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
a) A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
16.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

17. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) ”prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objeto de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsidade ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financeiro pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

18. [bookmark: _Toc122606113]DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
18.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
18.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
18.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
18.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
18.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
18.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.itaguaje.pr.gov.br/em “Portal da Transparência”.
18.11. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Itaguajé, Setor de Licitação, Avenida Moisés Lupion, nº 605, Centro, no Município de Itaguajé, Estado do Paraná, de Segunda a Sexta feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo e-mail: licitacao@itaguaje.pr.gov.br
18.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO 01 - Termo de Referência
 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (LICITANTE VENCEDOR) 
ANEXO 03 – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
ANEXO 04 – TERMO DE MINUTA DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. 

1.1– DETALHAMENTO DO OBJETO
LOTE 1 -  USINA SOLAR – CONJUNTO DAVID NASSER
Valor Máximo do Lote: 6.095,87 (seis mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	626,52
	626,52

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	2
	246,06
	492,12

	3
	Câmera IP Full HD resolução 2 MP entrada para cartão micro SD Lente 3.6mm analíticos de vídeo IR Inteligente com alcance de 50 metros com proteção IP67, pode ser instalada em ambientes internos e externos.
	Unid
	3
	830,41
	2.491,23

	4
	 Caixa de cabo de rede contendo 305 metros, constituído por condutores 100% cobre com isolação termoplástico reunidos e blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido estanhado e protegido por dupla capa externa F/UTP:
	CAIXA
	1
	810,33
	810,33

	5
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	2
	57,28
	114,56

	6
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	7
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	8
	Caixa hermética Grau de proteção: IP 54, sae 1008/1010, Caixa e porta variando espessura de 0,75 e 1,5 mm Placa de montagem com espessura 1,2 a 2mm, Placa de montagem cor laranja RAL 2003, Dimensões (AxLxP): 30x30x20cm
	Unid
	1
	157,11
	157,11

	9
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	4
	3,86
	15,44

	10
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	5
	2,96
	14,80

	11
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	12
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	13
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	873,33
	873,33



LOTE 2 -  USINA SOLAR - PARQUE DE RODEIO
Valor Máximo do Lote: 8.344,79 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Câmera IP Full HD resolução 2 MP entrada para cartão micro SD Lente 3.6mm analíticos de vídeo IR Inteligente com alcance de 50 metros com proteção IP67, pode ser instalada em ambientes internos e externos.
	Unid
	1
	830,41
	830,41

	2
	 Caixa de cabo de rede contendo 305 metros, constituído por condutores 100% cobre com isolação termoplástico reunidos e blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido estanhado e protegido por dupla capa externa F/UTP:
	CAIXA
	1
	810,33
	810,33

	3
	Câmera SPEED DOME IP zoom óptico de 25xÉ possível aproximar a imagem até 25 vezes, sem perda de qualidade. Isso facilita, por exemplo, a identificação de rostos ou placas de automóveis. Captura com nitidez, mesmo em ambientes escuros IR inteligente de 150 metros garante imagens nítidas e iluminação uniforme no modo Noite. Câmera IP Zoom óptico de 25X Inteligência Artificial embarcada Tecnologia Starlight  resolução 2 megapixels (1080p) Índice de proteção IP67 e IK10 Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) Foco dinâmico automático Autotracking Alcance de IR de 150mEspecificações técnicas Branco)0 lux (IR ligado)Alcance de IR 150mControle do IR Prioridade Zoom/ Automático/ Desabilitado/ Manual.
	UNID
	1
	5.048,33
	5.048,33

	4
	Fonte Alimentação: Bivolt Automático FULL RANGE 100 a 240 Volts AC saída: 24 Volts DC com PLUG P4 de 5,5 mm x 2,1 mm corrente Máxima: 3 Amperes Potência Máxima: 72W Polaridade: Positiva no Centro do PLU Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída  Proteção contra sobre temperatura (aquecimento Frequência de operação de 50 a 60 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI
	UNID
	1
	155,55
	155,55

	5
	Caixa hermética Grau de proteção: IP 54, sae 1008/1010, Caixa e porta variando espessura de 0,75 e 1,5 mm Placa de montagem com espessura 1,2 a 2mm, Placa de montagem cor laranja RAL 2003, Dimensões (AxLxP): 30x30x20cm
	Unid
	1
	157,11
	157,11

	6
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	7
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	8
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.201,33
	1.201,33



LOTE 3 -  UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
Valor Máximo do Lote: 6.645,38 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	1
	1.740,00
	1.740,00

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	8
	246,00
	1.968,00

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	3
	178,33
	534,99

	4
	Fonte de alimentação 12v 15 amplo acabamento de metal com alta resistência, gerando uma longa vida útil. A fonte SUPORTA 15A e Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v)
	UNID
	1
	67,78
	67,78

	5
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	1
	522,80
	522,80

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	8
	8,30
	66,40

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	16
	3,86
	61,76

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	8
	2,96
	23,68

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.397,33
	1.397,33



LOTE 4 - NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE – NIS
Valor Máximo do Lote: 13.604,42 (treze mil, seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	1
	1.740,00
	1.740,00

	2
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	3
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	18
	246,00
	4.428,00

	4
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	4
	178,33
	713,32

	5
	Fonte de alimentação 12v 15 amplo acabamento de metal com alta resistência, gerando uma longa vida útil. A fonte SUPORTA 15A e Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v)
	UNID
	2
	67,78
	135,56

	6
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	2
	522,80
	1.045,60

	7
	 Caixa de cabo de rede contendo 305 metros, constituído por condutores 100% cobre com isolação termoplástico reunidos e blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido estanhado e protegido por dupla capa externa F/UTP:
	CAIXA
	1
	810,33
	810,33

	8
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	18
	8,30
	149,40

	9
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	10
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	36
	3,86
	138,96

	11
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	18
	2,96
	53,28

	12
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	13
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	14
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	3.144,00
	3.144,00



LOTE 5 - TERMINAL RODOVIARIO
Valor Máximo do Lote: 3.087,95 (três mil e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	626,52
	626,52

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	4
	246,00
	984,00

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	1
	178,33
	178,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	8
	3,86
	30,88

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	4
	2,96
	11,84

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	698,67
	698,67



LOTE 6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Valor Máximo do Lote: 4.984,42 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	1
	1.740,00
	1.740,00

	2
	Fonte de alimentação 12v 15 amplo acabamento de metal com alta resistência, gerando uma longa vida útil. A fonte SUPORTA 15A e Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v)
	UNID
	2
	67,78
	135,56

	3
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	1
	522,80
	522,80

	4
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	12
	8,30
	99,60

	5
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	6
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	24
	3,86
	92,64

	7
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	12
	2,96
	35,52

	8
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,55
	31,55

	9
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	10
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	2.096,00
	2.096,00




LOTE 7 - PARQUINHO PRAÇA CENTRAL
Valor Máximo do Lote: 3.146,64 (três mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	659,89
	659,89

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	4
	252,33
	1.009,32

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	1
	178,33
	178,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	8
	3,86
	30,88

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	4
	2,96
	11,84

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	698,67
	698,67



LOTE 8 - GINASIO DE ESPORTES
Valor Máximo do Lote: 3.813,59 (três mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	626,52
	626,52

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	4
	269,41
	1.077,64

	3
	 Caixa de cabo de rede contendo 305 metros, constituído por condutores 100% cobre com isolação termoplástico reunidos e blindados por uma fita metálica em contato com fio sólido estanhado e protegido por dupla capa externa F/UTP:
	CAIXA
	1
	810,33
	810,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	8
	3,86
	30,88

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	4
	2,96
	11,84

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	698,67
	698,67



LOTE 9 -  ESCOLA MUNICIPAL FABIO DIAS DA SILVA 
Valor Máximo do Lote: 9.553,92 (nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	1
	1.740,00
	1.740,00

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	12
	246,06
	2.952,72

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	8
	178,33
	1.426,64

	4
	Fonte de alimentação 12v 15 amplo acabamento de metal com alta resistência, gerando uma longa vida útil. A fonte SUPORTA 15A e Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v)
	UNID
	2
	67,78
	135,56

	5
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	1
	522,80
	522,80

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	22
	8,30
	182,60

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	44
	3,86
	169,84

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	22
	2,96
	65,12

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	2.096,00
	2.096,00



LOTE 10 - DETRAN
Valor Máximo do Lote: 2.208,77 (dois mil, duzentos e oito reais e setenta e sete centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	626,52
	626,52

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	2
	246,06
	492,12

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	1
	178,33
	178,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	2
	8,30
	16,60

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	4
	3,86
	15,44

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	2
	2,96
	5,92

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	349,33
	349,33



LOTE 11 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Valor Máximo do Lote: 4.623,65 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	6
	8,30
	49,80

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	6
	2,96
	17,76

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.048,00
	1.048,00



LOTE 12 – CONSELHO TUTELAR
Valor Máximo do Lote: 3.565,91 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	4
	246,06
	984,24

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	1
	178,33
	178,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	8
	3,86
	30,88

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	4
	2,96
	11,84

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	698,67
	698,67



LOTE 13 – CENTRO DE EVENTOS
Valor Máximo do Lote: 4.623,65 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	6
	8,30
	49,80

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	6
	2,96
	17,76

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.048,00
	1.048,00



LOTE 14 CMEI –GRAVETIN
Valor Máximo do Lote: 15.407,21 (quinze mil, quatrocentos e sete reais e vinte e um centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	2
	1.740,00
	3.480,00

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	20
	246,06
	4.921,20

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	8
	178,33
	1.426,64

	4
	Fonte de alimentação 12v 15 amplo acabamento de metal com alta resistência, gerando uma longa vida útil. A fonte SUPORTA 15A e Chaveamento de ajuste de tensão (127-220v)
	UNID
	2
	67,78
	135,56

	5
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	2
	522,80
	1.045,60

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	20
	8,30
	166,00

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	2
	120,91
	241,82

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	40
	3,86
	154,40

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	20
	2,96
	59,20

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	2
	31,89
	63,78

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	2
	109,84
	219,68

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	3.493,33
	3.493,33



LOTE 15 -  CAPELA MORTUARIA 
Valor Máximo do Lote: 7.729,87 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Câmera IP 2 Megapixels 1080p Bullet Interna e Externa resolução 2 megapixels (1080p) Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) IR de 30m Detecção de movimento com filtro de pessoas Microfone embutido.
	UNID
	4
	496,67
	1.986,68

	4
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	5
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	2
	57,28
	114,56

	6
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	7
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	10
	8,30
	83,00

	8
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	9
	Conversor de Fibra Óptica para Ethernet tem como função converter o sinal elétrico no padrão Ethernet gigabyte 10/100/1000Mbps de sinal óptico, transmitir e receber através de 01 ou 02 fibras ópticas mono modo ou Multimodo e convertê-lo em sinal elétrico..
	UNID
	1
	161,44
	161,44

	10
	Caixa hermética Grau de proteção: IP 54, sae 1008/1010, Caixa e porta variando espessura de 0,75 e 1,5 mm Placa de montagem com espessura 1,2 a 2mm, Placa de montagem cor laranja RAL 2003, Dimensões (AxLxP): 30x30x20cm
	Unid
	1
	157,11
	157,11

	11
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	12
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	10
	2,96
	29,60

	13
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	14
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	15
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.746,67
	1.746,67



LOTE 16 -  BIBLIOTECA
Valor Máximo do Lote: 4.505,90 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e noventa centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	60,44
	60,44

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	6
	8,30
	49,80

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	6
	2,96
	17,76

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.048,00
	1.048,00



LOTE 17 -  BARRACÃO ATERRO
Valor Máximo do Lote: 3.088,19 (três mil e oitenta e oito reais e dezenove centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 04 canais bnc e 02 canal ip gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	Unid
	1
	626,52
	626,52

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	4
	246,06
	984,24

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	1
	178,33
	178,33

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	4
	8,30
	33,20

	7
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	8
	3,86
	30,88

	8
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	4
	2,96
	11,84

	9
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	10
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	11
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	698,67
	698,67



LOTE 18 - ATERRO SANITÁRIO 

Valor Máximo do Lote: 6.374,77 (seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Câmera SPEED DOME IP zoom óptico de 25xÉ possível aproximar a imagem até 25 vezes, sem perda de qualidade. Isso facilita, por exemplo, a identificação de rostos ou placas de automóveis. Captura com nitidez, mesmo em ambientes escuros IR inteligente de 150 metros garante imagens nítidas e iluminação uniforme no modo Noite. Câmera IP Zoom óptico de 25X Inteligência Artificial embarcada Tecnologia Starlight  resolução 2 megapixels (1080p) Índice de proteção IP67 e IK10 Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3at) Foco dinâmico automático Autotracking Alcance de IR de 150mEspecificações técnicas Branco)0 lux (IR ligado)Alcance de IR 150mControle do IR Prioridade Zoom/ Automático/ Desabilitado/ Manual.
	UNID
	1
	4.827,50
	4.827,50

	2
	Fonte Alimentação: Bivolt Automático FULL RANGE 100 a 240 Volts AC saída: 24 Volts DC com PLUG P4 de 5,5 mm x 2,1 mm corrente Máxima: 3 Amperes Potência Máxima: 72W Polaridade: Positiva no Centro do PLU Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída  Proteção contra sobre temperatura (aquecimento Frequência de operação de 50 a 60 Hz Saída de tensão totalmente estabilizada Filtros EMI e EFI
	UNID
	1
	147,39
	147,39

	3
	Caixa hermética Grau de proteção: IP 54, sae 1008/1010, Caixa e porta variando espessura de 0,75 e 1,5 mm Placa de montagem com espessura 1,2 a 2mm, Placa de montagem cor laranja RAL 2003, Dimensões (AxLxP): 30x30x20cm
	Unid
	1
	157,11
	157,11

	4
	Conversor de Fibra Óptica para Ethernet tem como função converter o sinal elétrico no padrão Ethernet gigabyte 10/100/1000Mbps de sinal óptico, transmitir e receber através de 01 ou 02 fibras ópticas mono modo ou Multimodo e convertê-lo em sinal elétrico..
	UNID
	1
	161,44
	161,44

	5
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,33
	31,33

	6
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.050,00
	1.050,00



LOTE 19 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor Máximo do Lote: 4.665,32 (quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	1.025,00
	1.025,00

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	6
	8,30
	49,80

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	6
	2,96
	17,76

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.048,00
	1.048,00



LOTE 20 - ALMOXARIFADO 
Valor Máximo do Lote: 2.412,80 (dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR 16 Canais com gravação em 1080P, Padrão de compressão H.265 e H.264 Saída 4K HD, ideal para monitores de alta resolução. Suporta reconhecimento e comparação facial Gravação em fluxo duplo para até 5MP de resolução, suporta pesquisa com base em imagens. Adicione imagens de faces através do nosso aplicativo, navegador da web ou computador local suporta listas de faces permitidas e negadas para controle de acesso realizando acionamento de alarmes via relés (4x saídas) Biblioteca para até 10.000 fotos
	UNID
	1
	1.740,00
	1.740,00

	2
	HD 2TB 64 MB SATA/ Ciclo de carga e descarga 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ ano; Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM.
	UNID
	1
	522,80
	522,80

	3
	Mão de Obra de Instalação  Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	Serviç
	1
	150,00
	150,00



LOTE 21 PREDIO NOVO CRAS EM EXECUÇÃO (FINALIZANDO) 
Valor Máximo do Lote: 4.623,65 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Gravador DVR Suporta 08 canais, gravação em 1080p Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC Reconhecimento de face em tempo real. Compressão de vídeo H.265 e H.265+ Analíticos de vídeo: Reconhecimento facial, detecção inteligente de pessoas e veículos, detecção de faces, linha virtual e cerca virtual.
	UNID
	1
	983,33
	983,33

	2
	Câmera Resolução: 2MP (1080p) Alcance do IR: 20m Iluminação mínima: 0 lux Proteção: Externa IP66 (poeira e jato d'água) Compensação de luz: Sim Ajuste de imagem: automático Lente: fixa de 3,6 mm Montagem da lente: M12Vídeo Trabalha com 4 interfaces de vídeo: AHD/TVI/CVI/CVBS Frequência de imagem: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) Sistema de vídeo: NTSC Sensor de imagem.
	Unid
	6
	246,06
	1.476,36

	3
	Caixa de cabo Coaxial trançado 4mm Flexível + BIPOLAR 100mts CFTV Ligações de câmeras em equipamentos de vídeo com alimentação 12V Condutor Interno: Fio flexível 8 x 0,14 mm. Bipolar Fio flexível 26AWG ou 24AWG Polietileno de baixa densidade Isolação Interna: Polietileno de baixa densidade Blindagem: Trança de fios liga de cobre impedância: 75 O Isolação Externa.
	CAIXA
	2
	178,33
	356,66

	4
	A Fonte colmeia chaveada 12V-10A 120W com entrada bivolt, ela se adapta facilmente a redes de 127 Vac e 220 Vac garantindo versatilidade. Sua saída de 12V e 10A proporciona uma potência total de 120W.
	Unid
	1
	57,28
	57,28

	5
	HD de 1TB disco rígido de 3.5 polegadas projetado para sistemas de vigilância e segurança, otimizado para gravações contínuas e ambientes de monitoramento. Ele possui interface SATA 6 Gb/s, 64MB de cache e opera a 5400 RPM.
	Unid
	1
	325,50
	325,50

	6
	Caixa de passagem para conectores e câmeras CFTV, Local de instalação Interno profissionaliza o sistema de monitoramento e proporciona um acabamento excelente às instalações de câmeras de CFTV. Dimensões (L x A x P) (A x ø) 102 x 101 x 53 mm fácil instalação.Parte superior do formulário
	Unid
	6
	8,30
	49,80

	7
	switch 8 portas RJ45 de auto negociação 10/100Mbps, suporta auto MDI / MDIX Tecnologia de Ethernet Verde economiza até 70% de energia Controle de fluxo IEEE 802.3x fornece transferência de dados confiável
	UNID
	1
	120,91
	120,91

	8
	Conector bnc com borne uso exclusivo de CFTV com mola de pressão e parafuso de fixação
	Unid
	12
	3,86
	46,32

	9
	Conector P4 com borne uso exclusivo de CFTV com parafuso de fixação
	Unid
	6
	2,96
	17,76

	10
	Filtro de Linha 4 tomadas com chave liga e desliga, fusível de operação e reserva, e varistor para defesa contra surtos. Cabo com 1,5 metros 3x 0,75 mm2 para 10 Amperes 2P+T, garantindo capacidade de energia confiável.
	Unid
	1
	31,89
	31,89

	11
	Rack Gabinete Vertical01 Fechadura com 2 chaves Dimensões Largura: 35 cm Comprimento: 40 cm Profundidade: 11 cm
	Unid
	1
	109,84
	109,84

	12
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	1
	1.048,00
	1.048,00



LOTE 22 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS
Valor Máximo do Lote: 6.986,80 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	1
	Projeto de Instalação de Sistema de CFTV 1. Objeto O presente projeto tem como objetivo descrever os serviços de mão de obra para a instalação de um sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A instalação contemplará câmeras internas e externas, estrategicamente distribuídas na estrutura do edifício, abrangendo a execução completa da infraestrutura de cabeamento, conexões, acabamentos e ajustes necessários para a entrega do sistema em pleno funcionamento. 2. Escopo da Execução 2.1 Infraestrutura e Cabeamento Utilização de cabos blindados em todas as câmeras, garantindo maior proteção contra interferências eletromagnéticas. Para as câmeras externas, os cabos serão abrigados em conduítes de proteção, quando instalados fora do corpo do prédio, seguindo em percurso aéreo até a entrada da cobertura. Fica dispensado o uso de conduíte para câmeras IP e Speed Dome conectadas por fibra óptica de uso externo. No interior do edifício, os cabos seguirão até o rack de monitoramento (existente ou a ser instalado), preferencialmente localizado próximo ao quadro de distribuição elétrica, acompanhando o trajeto dos cabos já existentes sobre a laje. O rack de monitoramento deverá: Estar em local de acesso restrito a pessoal autorizado. Evitar corredores, áreas comuns ou de fácil acesso ao público. Ser instalado próximo ao quadro de distribuição elétrica, facilitando a alimentação dos equipamentos. Observação: Todas as conexões elétricas, pontos de alimentação e dimensionamento de condutores atenderão aos requisitos da ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, garantindo segurança e conformidade normativa. 2.2 Acabamentos e Conexões Instalação de caixas de acabamento em todos os pontos de câmera. Crimpagem e fixação de conectores BNC para sinal de vídeo. Crimpagem e fixação de conectores P4 para alimentação elétrica das câmeras. Organização e identificação dos cabos no rack de monitoramento, com marcação em ambas as extremidades. 2.3 Instalação e Ajustes Fixação e alinhamento das câmeras em seus respectivos suportes. Conexão dos cabos ao DVR/NVR e às fontes de alimentação. Realização de testes individuais de imagem, foco e campo de visão. Configuração inicial do sistema, incluindo parâmetros de gravação, data e hora. 2.4 Entrega Técnica Entrega do sistema em pleno funcionamento, após a conclusão de todos os testes e ajustes necessários.
	SERVIÇ
	40
	174,67
	6.986,80


1.2 – O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bens de luxo, conforme Decreto Municipal nº 51/2023.
1.3 – A contratação é caracterizada como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4 – A contratação do objeto, se dará pelo Menor Preço por Lote, visto ser uma abordagem comum baseada na economia de escala, tendo em vista que o agrupamento dos itens relacionados entre si por lotes separados, garantirá o aproveitamento de mercado e a ampliação da competitividade, além de tornar o valor total mais em conta, sendo apenas uma empresa a fornecer os itens de cada lote.
1.5 - O lote 22, onde consta a mão de obra da instalação e configuração das câmeras e equipamentos, justifica-se devido ao fato que o Município recebeu, por meio de doação, um total de 40 câmeras de segurança, que já se encontram disponíveis para uso. Dessa forma, o lote 22 se refere exclusivamente à instalação, configuração e integração desses equipamentos doados, o que difere dos demais lotes que envolvem aquisição e instalação de novos equipamentos. Assim, a divisão em lotes possibilita a adequada distinção entre as diferentes naturezas do objeto, respeitando os princípios da especificidade e da economicidade.

[bookmark: _Hlk82471863]2 – DA LEI 123/2006 – MICRO E PEQUENA EMPRESA

(    ) ampla Concorrência
(    ) licitação com cota reservada para ME e EPP
( X ) licitação exclusiva para ME e EPP

Se a licitação for exclusiva para ME e EPP:
( X ) local
(    ) regional
(    ) sem restrição territorial

Justificativa que fundamenta a abertura de Procedimento Licitatório com aplicação do Benefício constante do Artigo 48 da LC nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 664/2007, Decreto Municipal nº 091/2019 e Prejulgado nº 027 – TCE/PR, uma  vez que o objeto a ser contratado em primeira análise apresenta indícios de ser possível tal aplicação de licitação exclusiva com restrição territorial.
A restrição territorial se justifica pelo contido no Art. 47 da Lei 123/2006, em que está previsto que deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Quanto aos requisitos de possibilidade contidos no Art. 49 da Lei 123/2006, destaca-se a existência de no mínimo 03 (três) Microempresas sediadas no municipio de Itaguajé aptas a participação na Licitação, sendo comprovado através de pesquisa a procedimentos licitatórios de anos anteriores, pelos orçamentos apresentados e pela apresentação do cartão do CNPJ em que consta o ramo de que atende ao objeto deste procedimento, as quais foram pesquisadas e conferidas pela Gerente de Compras e Licitações. 
Colaciona-se a seguinte orientação da AGU:
ORIENTAÇÃO NORMATIVA CJU-MG Nº 60, DE 22 DE JANEIRO DE 2010 
4.1.3) A expressão "local" pode ser interpretada como a correspondente ao Município ao qual se encontra sediado o órgão assessorado; 
Portanto se na fase de planejamento e preparação da licitação for constatada a ocorrência da possibilidade de parcelamento do objeto licitado, nos moldes acima apresentados, e for aferida a existência de no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como MPE sediados local. Encontra-se neste procedimento justificada que a base territorial para aplicação do benefício constante do §3º do Art. 48, seja as empresas localizadas no município, assim comprovando existir o mínimo de empresas necessárias a poder definir a abrangência territorial.

3 – FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
		A presente contratação tem por finalidade viabilizar a futura e eventual aquisição e instalação de câmeras de segurança, equipamentos e sistemas de videomonitoramento, com vistas a atender às demandas das diversas secretarias municipais no tocante à segurança patrimonial, prevenção de atos ilícitos e promoção de maior controle sobre os espaços públicos e prédios da Administração.
		A crescente necessidade de proteção e vigilância, bem como a expansão dos serviços públicos em diferentes regiões da cidade, impõem à Administração a adoção de soluções tecnológicas que aumentem a eficiência do monitoramento e proporcionem maior tranquilidade à população e aos servidores públicos.
		A implementação de sistemas de videomonitoramento é essencial para garantir a proteção de bens públicos, segurança de servidores, usuários e da população em geral, especialmente em locais de grande circulação, prédios públicos e áreas de risco.
		Além disso, a aquisição por meio de registro de preços possibilita a contratação conforme a real necessidade das secretarias, promovendo maior economicidade, padronização dos equipamentos e agilidade na execução dos serviços.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO  OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Considerando o fato de se tornar inviável operacionalmente a aquisição de todos os bens de uma só vez, uma vez que a demanda não é sazonal, bem como a necessidade de contratações frequentes, a previsão de entregas de forma parcelada, a impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração e levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, uma vez que, enquadra-se na categoria de bens comuns, de que trata a Lei nº 14133/2021, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, entende-se que a melhor solução para a contratação, é a aquisição através da realização de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico por meio do Sistema de Registro de Preços, que se caracteriza pelo conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens para contratações futuras, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
A adoção do sistema de registro de preços por lotes confere à Administração maior flexibilidade na execução orçamentária, permitindo que as aquisições e contratações dos serviços ocorram de acordo com a disponibilidade financeira e a necessidade concreta de cada unidade administrativa, ao longo da vigência da ata.
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos  Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
5.1 – A contratação objeto deste termo de referência apresenta os seguintes requisitos:
a) Atender às solicitações diversas das secretarias municipais, podendo contemplar desde prédios administrativos, escolas, unidades de saúde, até praças, garagens e áreas externas;
b) Possibilitar a padronização dos equipamentos e sistemas utilizados, facilitando a manutenção, reposição de peças e gestão centralizada;
c) Permitir contratações por demanda, com flexibilidade de aplicação dos recursos e controle orçamentário;
d) Garantir que os equipamentos atendam aos critérios mínimos de qualidade, durabilidade e compatibilidade tecnológica, incluindo funcionalidades como gravação, acesso remoto e visão noturna;
e) Estabelecer condições técnicas para a instalação completa dos sistemas, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra qualificada, testes de funcionamento e capacitação básica dos servidores indicados pelas secretarias.

5.1.1 – Da execução do objeto
5.1.1.1 – A entrega do objeto dar-se-á, conforme a expedição da nota de autorização de despesa, obedecendo rigorosamente às especificações constantes no Edital e seus Anexos.
5.1.1.2 – Fornecer de equipamentos novos, sem uso anterior, com garantia mínima de 12 meses;
5.1.1.3. – Instalação completa dos sistemas, com fornecimento de materiais, mão de obra, testes de funcionamento e treinamento básico dos usuários.
5.1.1.4 - Assistência técnica durante o período de garantia.
5.1.1.5 – O fornecimento dos produtos deverão ser entregues em local indicado pela administração municipal, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem avarias ou defeitos; 
5.1.1.6 – Os itens deverão ser entregues em embalagem adequada, que assegure a integridade do produto até o destino final; 
5.1.1.7 – Não será permitida a substituição das especificações técnicas por modelos similares sem autorização expressa do órgão contratante.
5.1.1.8 – A conferência e aceitação dos produtos serão realizadas por servidor designado, podendo a administração recusar os itens que não atendam aos critérios especificados;

5.1.2 – Especificações para Entregas
A entrega deverá ser realizada de acordo com as quantidades e especificações contidas na Nota de Autorização de Despesa.

5.1.3 – Encargos
As despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto, correrão por conta exclusiva da contratada.

5.1.4 – Amostras
5.1.4.1 – Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, a administração poderá solicitar a apresentação de amostras do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar dos produtos que o município entender necessário. A sessão de análise das amostras ocorrerá com data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.
5.1.4.2 – As amostras deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Governador Lupion, 605, Centro, nesta cidade e estado, aos cuidados do Setor de Compras, no prazo limite de 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação das amostras, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.


5.1.5 – Vigência da Ata de Registro de Preço 
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada para mais 12 meses, nos termos do Art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

5.1.6 – Da Fiscalização
A fiscalização é de responsabilidade do servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda para tal função.

5.1.7 – Subcontratação
Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.1.8 – Garantia da contratação
Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

6 – MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO
[bookmark: _Hlk175341089]6.1 – A Ata de Registro de Preço e o Contrato advindo da ARP deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2 – As comunicações entre o Município e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.3 – A execução da Ata de Registro de Preço e o contrato advindo da ARP deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
6.3.1 – Responsáveis pela gestão e fiscalização:
Tamila Antunes da Costa, matrícula nº 920 - Gestora da Ata de Registro de Preço/Contrato: Servidora com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;
Thalison Franzon Domingues, matrícula nº 50170 - Fiscal: Servidor indicado pela autoridade competente para fiscalizar a Ata de Registro de Preço/contrato do ponto de vista funcional e quanto aos aspectos administrativos.

7 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
7.1 – O objeto será recebido pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, podendo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, da seguinte forma:
a) Em caráter provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações técnicas, pelo prazo máximo de 05 (cinco) dias do período de provisoriedade; 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação dos produtos pelo fiscal da Ata de Registro de Preço.
7.2 – No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.3 – O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Liquidação
7.4 – Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias úteis para fins de liquidação. O setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
a) O prazo de validade;
b) A data da emissão; 
c) Os dados da Ata de Registro de Preço e do órgão contratante; 
d) O período respectivo de execução da Ata de Registro de Preço; 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.5 – Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
7.6 – A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  
7.7 – A Administração deverá realizar consulta para: 
c) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
d) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas;
7.8 – Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante;
7.9 – Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
7.10 – Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;
7.11 – Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão da Ata de Registro de Preço, caso o contratado não regularize sua situação no que se refere a regularidade fiscal.  

Prazo de pagamento
7.12 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, por meio de liquidação, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos.

Forma de pagamento
7.13 – O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado na nota fiscal ou instrumento equivalente.
7.14 – Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.15 – Quanto ao pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.15.1 – Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.16 – O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1 – O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
8.2 – Poderão participar do processo empresas que atendam o ramo de atividade do objeto da licitação, comprovando experiência e qualidade no fornecimento do objeto.
8.3 -COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)	Comprovação de aptidão do licitante através de atestado de capacidade técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a contratada tenha executado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto a ser contratado, com a possibilidade de somatória de atestados.

b)	Certidão de Registro da Empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (certidão que comprove o registro da empresa junto ao CREA) ou CFT/CRT – Conselho Federal ou Regional dos Técnicos Industriais, conforme a área de atuação e atribuição legal correspondente.
 
e) O responsável técnico comprovará sua vinculação com a empresa mediante a constatação na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica do CREA) ou CFT/CRT, da inclusão de seu nome no quadro de Responsáveis Técnicos pela empresa. E, caso o Responsável Técnico não seja sócio, o vínculo do mesmo deverá ainda ser comprovado através do registro na CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Contrato de Prestação de Serviços. 

9 – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1 – Preliminarmente, baseados em pesquisa de preços de acordo com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/2021, estimamos em R$ 130.093,47 (cento e trinta mil, noventa e três reais e quarenta e sete centavos) o valor de referência da contratação ora pretendida.
9.2 – Em atendimento ao Decreto n° 84/2024, indicando a necessidade da realização da pesquisa de preços para aferir os preços atuais de mercado, pois o objetivo maior é sempre buscar a economicidade e garantir a eficiência na gestão administrativa, racionalizando o uso do dinheiro público, esclarecemos que a pesquisa de preços foi realizada utilizando as seguintes fontes e ferramentas: 
Orçamentos:
G N O E CIA LTDA – CNPJ: 42.151.283/0001-12
ANTONIO AMADEU BASSETO – CNPJ: 11.600.388/0001-88
BRUNO MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA – CNPJ: 40.348.853/0001-33 
Base De Preços – Outros Órgãos 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO IVAI – PR – CONTRATO Nº 119/2025, Nº 118/2025, Nº 120/2025
MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2025 
MUNICIPIO DE MAMBORÊ – PR – CONTRATO Nº 010/2025
MUNICIPIO DE TUNEIRA DO OESTE – PR – CONTRATO 142/2024
MUNICIPIO DE GUAIRA – PR – CONTRATO Nº 482/2024
MUNICIPIO DE CORNÉLIO PROCOPIO – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2025 
MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS – PR – CONTRATO Nº 058/2025
MUNICIPIO DE BARRACÃO – PR – CONTRATO Nº 128/2025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E SERVIÇOS/AMUNPAR – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2025
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS – SP – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2025
MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA – PR – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025
Base de Preços: Site de Internet
MAGAZINE LUIZA S/A – CNPJ: 47.960.950/1088-36
Base De Preços – Painel de Preços:
Painel de Preços. (NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda) CNPJ 07.797.967/0001.95.

A escolha das empresas cotadas foi realizada com base em pesquisas efetuadas junto a outros órgãos públicos, bem como em empresas atuantes no ramo, localizadas no Município e na Região.
A pesquisa de preços referente ao objeto em questão foi conduzida de forma abrangente pelos servidores Thalison Franzon Domingues e Regiane Jandre da Silva, responsáveis pela coleta de orçamentos junto aos fornecedores, pela pesquisa de preços em outros órgãos públicos e pela utilização da ferramenta Banco de Preços, identificando objetos com características semelhantes aos parâmetros pesquisados.
Não foi encontrada base de preços específica para a mão de obra, em razão da forma como o serviço foi especificado e cotado. A instalação das câmeras não foi orçada por unidade, mas sim como um serviço completo, englobando a instalação de todas as câmeras e a configuração do sistema.
Informa-se, ainda, que foi realizada análise comparativa dos valores apresentados pelos fornecedores e pelas bases de referência, sendo desconsiderados os preços que se mostraram acima ou abaixo dos valores de mercado.
A pesquisa de preços foi conduzida em conformidade com o Decreto Municipal nº 84/2024, priorizando a obtenção de bases de preços no âmbito regional. Contudo, não foram encontrados referenciais locais para todos os itens, razão pela qual foi necessário ampliar o levantamento para outras localidades.
Os resultados da presente pesquisa, juntamente com as respectivas fontes consultadas, encontram-se registrados no Mapa de Cotação, que segue anexo aos autos.
Diante do exposto, considera-se concluído o processo de pesquisa de preços, encaminhando-se o presente relatório à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, para as devidas providências.

10 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos apresentados mediante parecer contábil/financeiro.
11.2 – A contratação será atendida pela seguinte dotação:
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 03104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.30.00.00. 01102 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.30.00.00. 01107 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01303 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.30.00.00. 31495 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.30.00.00. 31879 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 31018 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.30.00.00. 31934 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.30.00.00. 31936 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 31940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 33940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.30.00.00. 11011 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01504 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 03104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.39.00.00. 01102 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.39.00.00. 01107 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01303 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.39.00.00. 31495 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.39.00.00. 31879 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 31018 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.39.00.00. 31934 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.39.00.00. 31936 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 31940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 33940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.39.00.00. 11011 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01504 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
05.001.06.181.0006.2.013.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01105 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 03104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.016.4.4.90.52.00.00. 01102 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.019.4.4.90.52.00.00. 01107 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.035.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.036.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.003.27.812.0010.2.037.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01303 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01304 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.042.4.4.90.52.00.00. 31518 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.047.4.4.90.52.00.00. 31495 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01503 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.6.001.4.4.90.52.00.00. 31879 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.002.4.4.90.52.00.00. 31934 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.003.4.4.90.52.00.00. 31936 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 31940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 33940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.005.4.4.90.52.00.00. 11011 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.055.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 31016 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.063.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente 

10.3 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

RESPONSAVEL:



Tamila Antunes da Costa
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda



















ANEXO 02

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 62/2025.
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para ...................................................., da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 62/2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:............................	CNPJ ............................................. 
INSCRIÇÃO ESTADUAL:................................................
REPRESENTANTE e CARGO:			CARTEIRA DE IDENTIDADE.......................................  
CPF: ..................................................
ENDEREÇO:..............................................................................................................................................................
TELEFONE:......................................................................
E-MAIL:..............................................AGÊNCIA:....................... e Nº DA CONTA         BANCÁRIA:...............
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
1) O seguinte preço (READEQUADOS AO LANCE VENCEDOR), por LOTE cotado:
LOTE 01
	lote
	Descrição e formula
	Quant.
	Valor Máx. Unit. (R$)
	Valor Máx. Total. (R$)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
· O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
E em consonância aos referidos documentos, declaramos:
1 – Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 – Que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução dos serviços do objeto da presente licitação;
Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.
	
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
		




	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Avenida Governador Lupion, 605 -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------







ANEXO 03

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº . 62/2025.

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO 


Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos para os devidos fins cumprimentos dos requisitos de habilitação, e pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

2) Declaramos para os devidos fins cumprimentos das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
3) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

4) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

6) Declaramos, para os devidos fins que não mantenho vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do inciso IV, do artigo 14° da Lei n° 14.133/2021.

7) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

9) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: (------)

10) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

11) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º ........ e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos no Contrato.

.............................................................................., ........, ................................... de 2025.
Local e Data



Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)



























ANEXO 04

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2025- REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 meses

O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.970.359/00001-53, com sede na Av. Governador Moises Lupion, 605, nesta cidade de Itaguajé – Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito, ------------------, portador da Cédula de Identidade RG no ------------------- /SSP-PR, inscrito no CPF sob o n° ----------------------, considerando o julgamento da licitação modalidade XXXXXX  nº XXXXX/2025, resolve registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 48/2023, Decreto Municipal nº. 49/2023,  Decreto Municipal nº. 51/2023, Decreto Municipal nº. 52/2023, Decreto Municipal nº. 53/2023 e Decreto Municipal nº. 84/2024, em conformidade com as disposições a seguir:

1 – DO OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, conforme especificações contidas no edital de Pregão Eletrônico nº 62/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como Termo de Referência e Proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 – DO PREÇO REGISTRADO: Ficam registrados os seguintes preços, observada a ordem de classificação, da empresa XXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXX, com sede na cidade de XXXXX, Estado do XXXX, à Rua XXXXX, CEP XXXXX, por seu representante legal, o Sr(a) ____________________, CPF ________________, RG_______________ao final assinado, com os preços dos itens abaixo relacionados:

1.1 – DETALHAMENTO DO OBJETO:



2.1 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 03104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.30.00.00. 01102 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.30.00.00. 01107 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01303 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.30.00.00. 31495 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.30.00.00. 31879 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 31018 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.30.00.00. 31934 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.30.00.00. 31936 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 31940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 33940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.30.00.00. 11011 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01504 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 03104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.39.00.00. 01102 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.39.00.00. 01107 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01303 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.39.00.00. 31495 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.39.00.00. 31879 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 31018 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.39.00.00. 31934 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.39.00.00. 31936 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 31940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 33940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.39.00.00. 11011 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01504 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
05.001.06.181.0006.2.013.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01105 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 03104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.016.4.4.90.52.00.00. 01102 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.019.4.4.90.52.00.00. 01107 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.035.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.036.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.003.27.812.0010.2.037.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01303 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01304 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.042.4.4.90.52.00.00. 31518 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.047.4.4.90.52.00.00. 31495 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01503 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.6.001.4.4.90.52.00.00. 31879 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.002.4.4.90.52.00.00. 31934 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.003.4.4.90.52.00.00. 31936 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 31940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 33940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.005.4.4.90.52.00.00. 11011 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.055.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 31016 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.063.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente 

3 – DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Itaguajé mediante a solicitação por Ordem de Compra, observada as disposições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2025.
3.1 – O compromisso de entrega/prestação de serviços só estará caracterizado mediante o recebimento da Ordem de Compra decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2025.
3.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

4 - PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 
4.1 – O Signatário da ata obriga-se a executar o objeto da presente ata em estrita observância as entregas/serviços e prazos estabelecidos na proposta de preços, conforme Termo de Referência.

4.2 – A fiscalização da execução do objeto desta ata será feita por pessoa designada para tal finalidade, que assume neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização da entrega/serviços, conforme Termo de Referência 
4.3 – A entrega do produto/serviço será de acordo com especificado no edital (modalidade Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2025), conforme Termo de Referência.

 5– DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Itaguajé adotará todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
5.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados através do Órgão Oficial do Município de Itaguajé.
5.2 – O Signatário da ata assume o compromisso de entregar o objeto ora licitados, conforme valor proposto, e emitir nota(s) fiscal(is) em nome da Contratante.
5.3 – Os pagamentos serão efetuados conforme consta em edital e após apresentação correta da Nota Fiscal.
5.4 – As despesas decorrentes da presente ata serão efetuadas à conta de recurso do orçamento em execução.

6 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente ata terá validade de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 84 da Lei 14.133/2021.
6.1 – Fica vedada qualquer alteração quanto aos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata no Art. 124, inciso I alínea b’ da Lei 14.133/2021.

7 – DAS REVISÕES: Durante a validade desta Ata os preços permanecerão fixos e irreajustáveis. Excepcionalmente, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei 14.133/2021, os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.1 – Caso o fornecedor se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Itaguajé poderá cancelar o registro.
7.2 – Caso o preço de mercado torne-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Município de Itaguajé poderá liberar o fornecedor do compromisso, mediante solicitação com justificativa.

7.3. Havendo Prorrogação de prazo de vigência da Ata, poderá os preços ser reajustado anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado do objeto desse contrato

8 - DA EXECUÇÃO:
8.1 – Esta ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.2 – O Signatário da ata é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
8.3 – O Signatário da ata é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.4 – Tamila Antunes da Costa, matrícula nº 920 - Gestora da Ata de Registro de Preço/Contrato: Servidora com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;

8.5 – Thalison Franzon Domingues, matrícula nº 50170 - Fiscal: Servidor indicado pela autoridade competente para fiscalizar a Ata de Registro de Preço/contrato do ponto de vista funcional e quanto aos aspectos administrativos.

8.6 - Que responde como Fiscal de Contrato, este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração eu de seus agentes de prepostos, conforme dispõe o Artigo 117 da Lei n 14.133/2021.

9 - DAS PENALIDADES:
9.1 – Ao Signatário da ata serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber:
a) advertência por escrito;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder a ata, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do Contratante, devendo reassumir a execução dos serviços imediatamente;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 156 da Lei nº 14.133/2021;

e) a multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo como estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO SIGNATÁRIO DA ATA:
  10.1 - Constituem obrigações do Signatário da ata:
a) Prestar os serviços e fornecimento dos objetos em conformidade com as cláusulas quarta e quinta, pelo prazo de vigência e de forma adequada e satisfatória;
b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causarem aos terceiros em virtude da execução dos serviços e fornecimento dos objetos, respondendo por si e por seus sucessores.
c) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços e fornecimento dos objetos deste contrato;
d) Guardar absoluto sigilo sob todas as informações recebidas da CONTRATANTE, tal qual como daquelas por si levantadas aos quais não poderão ser utilizadas para finalidades outras que não a do cumprimento do contrato;
e) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
f) Prestação dos serviços e fornecimento dos objetos em observância a especificações contidas no termo de referência do edital;
g) Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorrência ou registro de situações que possam comprometer a regularidade das suas atividades;
h) Iniciar imediatamente após a assinatura da ata, execução dos serviços e fornecimento dos objetos contratados, informando em tempo hábil, qualquer impedimento/impossibilidade de assumir conforme estabelecidos;
i) Executar os serviços e fornecimento dentro do prazo estabelecido, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação;
j) Empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de qualquer interesse do CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, obedecendo rigorosamente às normas que regem aos exercícios da profissão cabendo-lhe exclusiva responsabilidade por eventuais transgressões;
k) Zelar pelos bens patrimoniais e de consumo disponibilizados pelo CONTRATANTE para a execução dos serviços e fornecimento dos objetos ora contratados.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
11.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto da presente ata;
b) Efetuar pagamentos devidos ao Signatário da ata na forma estabelecida;
c) Garantir ao Signatário da ata acesso à documentação técnica necessária para a execução da mesma, e 
d) Garantir ao Signatário da ata acesso às suas instalações.

12 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
12.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
12.2 – não assinar a respectiva ata ou não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
12.3 – não aceita reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
12.4 – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021;
12.5 – tiver presentes razões de interesse público.
12.6 – o cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
12.7 – o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

13 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
13.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de  licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
13.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
13.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o contratado deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

14. DA PUBLICIDADE 

14.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados através do Diário Oficial do Município de Itaguajé e no PNCP.

15 – DO FORO 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Colorado, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata. 

15.2 - E por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.


Itaguajé, XX de XXXXXXX de 2025.

	
    Prefeito
	
	               Xxxxxxx
            Fornecedor





MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

AQUISIÇÕES – LICITAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico nº 62/2025.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ E .A EMPRESA............................................................  

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 76.970.359/0001-53, com sede à Av. Governador Lupion, 605, nesta cidade de Itaguajé, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeito(a) Municipal Senhor(a) ----------------------, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º ------------------ e do CPF/MF sob n.º ----------------------, e a seguir denominada CONTRATANTE e a empresa demonimada CONTRATADA  .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., , neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.1 Objeto da contratação:

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1 O Termo de Referência;
1.2.2 O Edital da Licitação;
1.2.3 A Proposta do contratado;
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) da assinatura desse termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 107 da lei 14.133/2021.

2.2 Qualquer prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
3 CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)
3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
5.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6 CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7 CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, após esse prazo, o contrato poderá ser reajustado anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado do objeto desse contrato.
7.1.1. O reajuste será calculado da seguinte forma: (Valor Contratual x Índice de Reajuste) / 100.
7.1.2. O índice de reajuste será aplicado a partir da data do orçamento estimado, entendido como aquele que o prestador do serviço ou fornecedor do objeto apresentou após a fase de lances.
7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.3. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
7.4.  Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
8.1 São obrigações do Contratante:
8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
8.9 Cientificar o órgão de representação judicial a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.10.1  A Administração terá o prazo de 10 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias.
8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.4 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.5 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.11 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
9.13 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
9.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
9.15   Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
9.16 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
9.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
9.18 [bookmark: _Ref118293030]Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10 CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)
10.1    Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
iv. Multa:

1. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;
2. moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de .....% (.... por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
i. O atraso superior a XXXXXX dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
3. compensatória de ......% (....... por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
10.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
10.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
10.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.4.3 [bookmark: _Hlk78351618]Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
10.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.9  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).
10.10 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
10.11 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.
 
11 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1  O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
12.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3 Indenizações e multas.
12.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados  nas dotação abaixo discriminada:
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.30.00.00. 03104 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.30.00.00. 01102 Material de Consumo
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.30.00.00. 01107 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01103 Material de Consumo
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.30.00.00. 01104 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.30.00.00. 01303 Material de Consumo
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.30.00.00. 31495 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.30.00.00. 31879 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.30.00.00. 31018 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.30.00.00. 31934 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.30.00.00. 31936 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 31940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.30.00.00. 33940 Material de Consumo
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.30.00.00. 11011 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01510 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01511 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.30.00.00. 01504 Material de Consumo
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.30.00.00. 01000 Material de Consumo
02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.04.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
05.001.06.181.0006.2.013.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.014.3.3.90.39.00.00. 03104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.016.3.3.90.39.00.00. 01102 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.361.0008.2.019.3.3.90.39.00.00. 01107 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01103 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.001.12.365.0008.2.021.3.3.90.39.00.00. 01104 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.035.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.002.13.392.0009.2.036.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
06.003.27.812.0010.2.037.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.039.3.3.90.39.00.00. 01303 Outros Serviços de Terceiros – PJ
07.001.10.301.0011.2.047.3.3.90.39.00.00. 31495 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.2.052.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.001.08.243.0012.6.001.3.3.90.39.00.00. 31879 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.2.053.3.3.90.39.00.00. 31018 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.002.3.3.90.39.00.00. 31934 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.003.3.3.90.39.00.00. 31936 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 31940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.004.3.3.90.39.00.00. 33940 Outros Serviços de Terceiros – PJ
08.002.08.244.0012.6.005.3.3.90.39.00.00. 11011 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.055.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01510 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01511 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.057.3.3.90.39.00.00. 01504 Outros Serviços de Terceiros – PJ
09.001.15.452.0014.2.063.3.3.90.39.00.00. 01000 Outros Serviços de Terceiros – PJ
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
05.001.04.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
05.001.06.181.0006.2.013.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 01105 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.014.4.4.90.52.00.00. 03104 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.016.4.4.90.52.00.00. 01102 Equip. e Material Permanente
06.001.12.361.0008.2.019.4.4.90.52.00.00. 01107 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01103 Equip. e Material Permanente
06.001.12.365.0008.2.021.4.4.90.52.00.00. 01104 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.035.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.002.13.392.0009.2.036.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
06.003.27.812.0010.2.037.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01303 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.039.4.4.90.52.00.00. 01304 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.042.4.4.90.52.00.00. 31518 Equip. e Material Permanente
07.001.10.301.0011.2.047.4.4.90.52.00.00. 31495 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.2.052.4.4.90.52.00.00. 01503 Equip. e Material Permanente
08.001.08.243.0012.6.001.4.4.90.52.00.00. 31879 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.2.053.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.002.4.4.90.52.00.00. 31934 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.003.4.4.90.52.00.00. 31936 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 31940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.004.4.4.90.52.00.00. 33940 Equip. e Material Permanente
08.002.08.244.0012.6.005.4.4.90.52.00.00. 11011 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.055.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 01501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 03501 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.057.4.4.90.52.00.00. 31016 Equip. e Material Permanente
09.001.15.452.0014.2.063.4.4.90.52.00.00. 01000 Equip. e Material Permanente 
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
17.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
A) ”prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objeto de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
B) “prática fraudulenta”: a falsidade ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
C) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
D) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
E) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
17.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financeiro pelo organismo.
17.3.  Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)
18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.
[Local], [dia] de [mês] de [ano].
_________________________
Representante legal do CONTRATANTE
_________________________
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2- 
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