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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024 
Prezado fornecedor, o município de Paranavaí agradece o seu interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que você possa ser nosso fornecedor.
Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste certame, os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao máximo, repetir informações. É fundamental que você leia, além do edital, TODOS os anexos, pois há regras importantes para a contratação, a serem observadas durante a execução do contrato, que não estarão indicadas no edital:
Anexo I – Especificações do objeto;
Anexo II - Ilustrações Referenciais;
Anexo III - Projetos Enfeites Natalinos;
Anexo IV – Modelo de proposta ajustada;
Anexo V – Atestado de Vistoria Prévia ou Declaração Formal de Dispensa; 
Anexo VI – Termo de Autorização de Imagem e Som; e
Anexo VII – Minuta de Contrato.
Este edital traz as regras específicas para a sua participação e para a condução do certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer dúvida ou discordância deverá ser manifestada antes do início do certame, através do e-mail: compras@paranavai.pr.gov.br ou em campo específico da plataforma BLL.
A minuta da do contrato traz as cláusulas que serão redigidas no instrumento que formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nele estão as obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a sua execução.
As informações gerais, que se repetem nas licitações, estão em um Caderno de Normas Licitatórias e podem ser acessadas clicando nos links que estão no edital identificados com o sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos e as normas do Caderno de Normas Licitatórias referidas neste edital. 
Os fornecedores que não estão acostumados com as licitações aqui do município de Paranavaí devem ler com atenção todas as informações gerais que estão nos links para entender os detalhes da licitação.
Existem, ainda, outros documentos que poderão lhe interessar e estão acessíveis no Processo Digital de Pregão Eletrônico n° 54/2024, disponível em: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais onde serão divulgados todos os documentos e informações referentes a esta licitação, especialmente:
· o estudo técnico preliminar - ETP, que indica o caminho percorrido pelo Município até chegar na solução ora licitada como sendo a que melhor lhe atende; e
· o termo de referência - TR, que possui a construção de todos os elementos do presente edital.
Esses documentos não são de leitura obrigatória e contêm informações que já estarão aqui. Além disso, se houver qualquer divergência, prevalecerá a regra deste edital e anexos. Bons negócios!
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 54/2024  


MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 
Processo Administrativo nº 153/2024
INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. [bookmark: _Hlk115684682]Objeto do certame: Contratação de empresa de decoração, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS POR MEIO DE LOCAÇÃO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO.
1.2. Data do certame e horário de início da sessão: 1 de novembro de 2024 às 08h30MIN   
1.3. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: 29 de outubro de 2024  às 23h59min.  
1.4. Valor estimado total da contratação: R$ 3.824.474,37 
1.5. Rito da seleção: Pregão
1.6. Forma da seleção: eletrônica
1.7. Local do certame: https://www.bllcompras.com  
1.8. Critério de julgamento Menor preço por LOTE
1.9. Modo de disputa: Aberto na forma eletrônica  
1.9.1. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao melhor lance ou proposta.    
1.10. Ordem das etapas: Rito procedimental comum 
1.11. Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços? NÃO   
1.12. Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE: 
1.12.1. Para os lotes 01, 02, 03 e 04 se aplicam os benefícios gerais.
1.12.2. O lote 05 será Exclusivo para MPE e com Prioridade de Contratação de até 10% para empresas REGIONAIS.
· Os microempreendedores individuais (MEIs), as microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) têm o direito da aplicação dos benefícios nos termos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, dos artigos 31 a 44 da Lei Complementar Municipal n.º 50 de 09 de julho de 2019 e do Decreto Municipal n.º 24.705 de 10 de março de 2023.
· O presente processo licitatório será exclusivo à participação de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) para os lotes com valor de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e com prioridade de contratação no limite de até 10% do melhor preço válido para participação de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com sede "REGIONAL", para o cumprimento do disposto no art. 31 da Lei Complementar n.º 50/2019 em consonância com alínea b do inciso I do art. 8º, bem como do §1º do Art. 8º do Decreto Municipal n.º 24.705 de 10 de março de 2023.
· Conceitua-se "REGIONAL" a região Intermediária de Maringá definida pelo IBGE, nos termos do art. 7º do Decreto Municipal n.º 24.705 de 10 de março de 2023 composta pelos municípios de: Altamira do Paraná, Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Fênix, Floraí, Floresta, Flórida, Francisco Alves, Goioerê, Guairaçá, Guaporema, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva, Marilena, Mariluz, Maringá, Mirador, Moreira Sales, Munhoz de Melo, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Cantu, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Quarto Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D'Oeste, Roncador, Rondon, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do Oeste, Ubiratã, Umuarama, Uniflor e Xambrê.
· O referido benefício está amparado no Planejamento Estratégico constante no anexo I do Decreto Municipal n.º 24.705 de 10 de março de 2023, respeitando o Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), em razão da política pública nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente ao Programa PARANAVAI COMPRA AQUI.
· Conforme consulta realizada na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Governo Federal (em anexo) no link: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-deempresas, a fim de identificar a quantidade de empresas MEI, ME e EPP que atendem o objeto a ser licitado, fica comprovado que a Região mencionada acima possui a quantidade mínima de empresas exigida, a fim de aplicação deste benefício.
· Ao optarmos por esse tratamento favorecido e diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visamos o desenvolvimento da economia Regional, trazendo benefícios tanto para o Município de Paranavaí como para os municípios vizinhos, aumentando as arrecadações de impostos municipais, que podem ser reinvestidos em melhorias para as comunidades da região, como infraestrutura, saúde e educação. 
· Também é possível gerar estímulo à competitividade nas empresas da Região, pois, ao realizarmos uma licitação com prioridade de contratação para as empresas MEI, ME e EPP regionais podemos criar um ambiente mais equilibrado para as empresas competirem entre si. Isso estimula a concorrência saudável, incentivando as empresas a apresentarem propostas mais competitivas em termos de preço, qualidade e inovação, buscando ganhar contratos importantes no âmbito regional. 
1.12.3. Para se beneficiar da condição de MPE, o licitante deve se declarar como tal.  
PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME
1.13. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado;
1.14. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo município de Paranavaí ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública;
1.15. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;
1.16. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;
1.17. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e
1.18. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
1.19. Empresas reunidas em consórcios poderão participar desta licitação: NÃO  
1.20. Clique neste link: análise das condições de participação, para saber, em detalhes as regras da análise das condições de participação.
DECLARAÇÕES
1.21. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declarações arroladas neste item, sendo desnecessária a apresentação dessas declarações, por escrito.
1.21.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos;
1.21.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao município de Paranavaí;
1.21.3. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;
1.21.4. Dentre os membros do quadro societário, NÃO há cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de
direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta,
compreendido ajuste mediante designação reciprocas. (Súmula vinculante nº 13 - STF);
1.21.5. Para os fins requeridos no §1º, do artigo 9° da Lei Federal n° 14.133/2021, não
tem em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo
funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes
ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal e Fundação
Cultural;
1.21.6. Ao participar desta licitação consente, de forma livre, informada e inequívoca com
o tratamento de seus dados pessoais para fins de publicidade e transparência deste
processo licitatório (editais, contrato administrativo/ata de registro de preços e outros
documentos relacionados), estando ciente que seus dados pessoais serão tornados
públicos para os fins especificados.
1.21.7. Não possui sócio, proprietário, diretor, gerente ou integrante do conselho da
empresa proponente que seja, de direito ou de fato, servidor público do município de
Paranavaí, para os fins requeridos no inciso X do art. 109, da Lei Municipal nº
3.891/2012; 
1.21.8. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitação conhece meu preço;
1.21.9. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
1.21.10. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado;
1.21.11. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz; e
1.21.12. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais cabíveis. 
1.21.13. No ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
PROPOSTA
1.22. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital.
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.23. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às informações disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:
1.23.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA – PARA TODOS OS LOTES
1.23.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;
1.23.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;
1.23.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
1.23.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;
1.23.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e
1.23.1.6. regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).
1.23.2. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – PARA TODOS OS LOTES
1.23.2.1. O licitante deverá possuir patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação para o lote objeto da proposta vencedora, demonstrado por meio de Balanço Patrimonial referente ao último exercício social.
1.23.2.2. Caso o licitante apresente proposta vencedora em dois ou mais lotes, deverá possuir patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação de todos os lotes.
1.23.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA - PARA OS LOTES 1, 2, 3 e 4
1.23.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da empresa licitante (pessoa jurídica) e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados, com prazo de validade em vigor, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente contratação. 
1.23.3.1.1. A empresa licitante e o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) que não sejam registrados/inscritos no CREA ou CAU do Estado do Paraná, deverão apresentar na ocasião da assinatura do contrato, os respectivos vistos deste órgão regional.
1.23.3.2. Declaração de Responsabilidade Técnica, indicando o responsável técnico pela execução do serviço, conforme modelo constante do Anexo II, até o seu recebimento definitivo pelo contratante. 
1.23.3.2.1. É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma empresa proponente. 
1.23.3.2.2. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 67, § 6º, da Lei nº 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  
1.23.3.3. Comprovação de vínculo profissional entre o responsável técnico pela execução do serviço e a empresa proponente, conforme Acórdão nº 1450/2022-TCU-Plenário, julgado em 22/06/2022, por meio de: 
1.23.3.3.1. Carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa licitante como contratante, ou
1.23.3.3.2. Contrato social da empresa licitante em que conste o profissional como sócio, ou
1.23.3.3.3. Contrato de trabalho, ou
1.23.3.3.4. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.
1.23.3.4. SOMENTE PARA OS ITENS 01, 12 DO LOTE 1 E ITENS 11, 16, 18 e 19 - Atestado(s) de conclusão(s) e/ou declaração(ões), em nome do responsável técnico da proponente, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de serviço de equivalente complexidade ao objeto, acompanhada de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do responsável(eis) técnico(s) indicado(s), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
1.23.3.4.1. Será considerado como item de maior relevância a comprovação de execução de obra que contenha PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO.
1.23.3.4.2. Os atestados de capacidade técnico-profissional deverão estar registrados pela entidade profissional competente. 
1.24. Preferencialmente todos os documentos de habilitação deverão constar no SICAF.
1.24.1. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante.
EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ, ENQUANTO PROPONENTE, PODERÁ SER SANCIONADO 
1.25. Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:
	INFRAÇÃO COMETIDA
	PENALIDADE
	PRAZO

	Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	6 meses

	Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	6 meses

	Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	6 meses

	Apresentar recursos manifestamente protelatórios
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	6 meses

	Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Fraudar a seleção do fornecedor
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses


1.26. Processo sancionatório
INFORMAÇÕES GERAIS
1.27. Definições
1.28. Condições de julgamento de propostas e habilitação
1.29. Critérios de desempate
1.30. Negociação
1.31. Recursos e contrarrazões
1.32. Adjudicação e homologação
1.33. Disposições gerais
1.34. Caderno de Normas Licitatórias
1.35. Nossos canais de atendimento: compras@paranavai.pr.gov.br / (44) 3421-2323, (das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min).
1.36. Onde estamos: Rua Getúlio Vargas, nº 900, Paranavaí/PR.
1.37. Pregoeiro responsável pelo certame: Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva, nomeado através do Decreto Municipal nº 25.928/2024
1.38. Normas de regência: Lei nº 14.133/2021, Decreto municipal nº 24.731/2023.
1.39. Paranavaí - PR, 16 de outubro de 2024.  

CARLOS HENRIQUE SCARABELLI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo


EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 54/2024  
[bookmark: ANEXOI]ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa de decoração, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS POR MEIO DE LOCAÇÃO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO.
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  
2.1. 
	
	LOTE 01: PRAÇA PORTUGAL - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - ROTATÓRIA DE ENTRADA DA VILA OPERÁRIA NA AVENIDA HEITOR DE ALENCAR FURTADO E COQUEIROS DA AVENIDA HEITOR DE ALENCAR FURTADO




	Item
	Produto - Descrição
	Unidade
	Qnt
	Valor Unit.
R$
	Valor Total
R$

	1
	LOTE 01 - ROTATÓRIA PRAÇA PORTUGAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Anjo gigante tridimensional, material: estrutura metálica cônica com adereços e traços formando um anjo tridimensional (referência visual em anexo), estrutura composta pelas partes, corpo, 2 braços, 1 coração, cabeça, aréola, 2 asas, 2 arabescos. As medidas: mínimo de 15 metros de altura total, base total de 9,60 metros, o corpo com 12 metros de altura e 9,60 metros de diâmetro, asas com 9,20 metros de altura, 4,60 metros de largura, os braços com 6,00 metros de altura, e largura proporcional conforme anexo de referência, o coração com 2,90 metros de altura, 3,10 metros de largura, 1,00 metro de profundidade, a aréola deve medir 2,15 metros de diâmetro, a cabeça com 2,60 de diâmetro. A estrutura deve ser fabricada em tubos galvanizados com resistência e rigidez suficiente para a execução com segurança do projeto. Os tubos devem ser calandrados, respeitando a proporção conforme anexo de referência. Deve possuir sistema de travamento interno, estaiamento interno, de maneira a garantir a total estabilidade da estrutura independente das condições de fatores como o vento. A estrutura é decorada por cordões de led aplicados sob tela artística, mangueira de leds nas arestas da estrutura, sempre respeitando o layout do anexo de referência, porém as cores serão definidas pela contratada, os cordões de led devem respeitar as cores do layout anexo e especificações mínimas: Cordão de LED blindado 220v, sendo que a cada 04 Lâmpadas fixas, a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio verde ou preto, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. A mangueira de led deve respeitar as especificações mínimas: Mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor a definir, a cada 6 leds de cor a definir fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento.
	UNID
	1
	121.599,69
	121.599,69

	2
	LOTE 01 - ROTATÓRIA PRAÇA PORTUGAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Rolo de mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 6 leds warm fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento, que serão utilizados para contorno dos pórticos.
	UNID
	2
	1.192,03
	2.384,06

	3
	LOTE 01 - ROTATÓRIA PRAÇA PORTUGAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor 6500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão utilizados para preenchimento dos pórticos.
	UNID
	24
	48,17
	1.156,08

	4
	LOTE 01 - ROTATÓRIA PRAÇA PORTUGAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação elétrica para ascender a estrutura do item 70 do lote 04 que será de responsabilidade de decoração da empresa vencedora com a seguinte especificação de decoração: 04 unidades de estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros com estrela fornecidas pela prefeitura, cada uma decorada com cordão de LED blindado 220V na cor vermelha,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor vermelha, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros.
	UNID
	1
	3.393,95
	3.393,95

	5
	LOTE 01 - ROTATÓRIA PRAÇA PORTUGAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	26.748,61
	26.748,61

	6
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de mangueira de LED Neon 220V (120 leds por metro), cor Branco frio 6500k, alto brilho, possibilidade de corte a cada metro, mangueira de silicone, rolo de 100 metros, com mangueira e conector a prova d'água, que serão aplicados na calçada interna em uma das quatro entradas da praça.
	ROLO
	2
	1.299,66
	2.599,32

	7
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de mangueira de LED Neon 220V (120 leds por metro), cor verde, alto brilho, possibilidade de corte a cada metro, mangueira de silicone, rolo de 100 metros, com mangueira e conector a prova d'água, que serão aplicados na calçada interna em uma das quatro entradas da praça.
	ROLO
	2
	1.299,66
	2.599,32

	8
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de mangueira de LED Neon 220V (120 leds por metro), cor azul, alto brilho, possibilidade de corte a cada metro, mangueira de silicone, rolo de 100 metros, com mangueira e conector a prova d'água, que serão aplicados na calçada interna em uma das quatro entradas da praça.
	ROLO
	2
	1.299,66
	2.599,32

	9
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de mangueira de LED Neon 220V (120 leds por metro), cor vermelho, alto brilho, possibilidade de corte a cada metro, mangueira de silicone, rolo de 100 metros, com mangueira e conector a prova d'água, que serão aplicados na calçada interna em uma das quatro entradas da praça.
	ROLO
	2
	1.299,66
	2.599,32

	10
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão aplicadas nas árvores naturais da rotatória.
	UNID
	870
	43,18
	37.566,60

	11
	LOTE 01 - PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	27.325,24
	27.325,24

	12
	LOTE 01 - ROTATÓRIA DE ENTRADA DA VILA OPERÁRIA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de árvore pinheiro material: estrutura metálica e formato cônico. estrutura: com no mínimo 21 m de altura, e base de 11,10 mts de diâmetro, topo de 3,00 mts (estrela de 6 pontas); dividido em 6 camadas sobrepostas, cada uma com 3,70 m de altura e diferença de diâmetro de 0,70 m entre camadas, sendo a base de cada camada com contorno de Mangueira de LED (cor vermelha com branco frio) rolo com no mínimo 100 metros cada, de Mangueira de led na cor vermelha com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal vermelho 220v, a prova d'agua, devendo ser garantida pela contratada a total estabilidade. características: pinheiro revestido com as superfícies iluminadas por no mínimo 400 pontos de luz em led por m² (125.000 pontos de luz em toda a superfície da árvore), cor amarelo com branco frio, o led deve ser do tipo cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas sendo 80 na cor branco frio e amarelo e 20 na cor branco frio 6500k sendo que, a cada 5 leds fixos, um deve ter o efeito strobo e ser branco frio obedecendo a temperatura de cor 6500k, fio cristal na cor da lâmpada 10m - cordão led blindado, com 100 lâmpadas, fio cristal na cor da lâmpada, com 4 fios de 2.2 mm (cada fio deve ter 8 filamentos de cobre de 12 lâmpadas de 7mm blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimentos em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor branca. tomada macho e fêmea e retificados blindado 12 w de 6.50 x 2.5 cm. cordão medindo 10 m de comprimento com espaçamento aproximado de 0.10 m entre as lâmpadas, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. A estrutura deverá ter 20 estrelas 2D de 80cm, 4 unidades em cada camada da árvore, as estrelas devem ser contornadas de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, as estrelas devem ter preenchimento de cordão de led, 10 unidades com cordão de led na cor verde, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, as outras 10 unidades com cordão de led na cor vermelha, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, ambos a prova d'agua. A árvore ficará disposta no centro da praça entre as árvores. Deverá ser instalada estrela de 3 m no topo da árvore, iluminada na cor branca, com 6 strobos modelo tartaruga bivolt com lâmpadas de luz na cor branca, apresentando entre 50 e 60 flashes/disparos por minuto, e visibilidade de 1 km de distância. A estrela de 6 pontas do topo deve medir 1,50mts ser tridimensional e ter strobos nas extremidades, com todas as arestas contornadas com mangueira de led 36 leds por metro, 13mm de espessura.
	UNID
	1
	177.504,10
	177.504,10

	13
	LOTE 01- ROTATÓRIA DE ENTRADA DA VILA OPERÁRIA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão aplicadas nas árvores naturais da rotatória.
	UNID
	150
	43,18
	6.477,00

	14
	LOTE 01 - ROTATÓRIA DE ENTRADA DA VILA OPERÁRIA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	44.994,89
	44.994,89

	15
	LOTE 01 - AVENIDA DEPUTADO HEITOR DE ALENCAR FURTADO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 MM. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão utilizados para decoração das 368 Palmeiras de toda a avenida Heitor de Alencar Furtado, desde a entrada da Cidade pela rodovia BR376 até a Praça dos Expedicionários, no Jardim São Jorge.
	UNID
	3.500
	64,22
	224.770,00

	16
	LOTE 01 - AVENIDA DEPUTADO HEITOR DE ALENCAR FURTADO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Refletor externo de led com potência de 50w na cor verde para ser instalado na copa das palmeiras virado na direção das folhagens, toda a extensão da Avenida Heitor de Alencar Furtado, ocasionando efeito de "folhas acessas" das copas das palmeiras.
	UNID
	368
	45,78
	16.847,04

	17
	LOTE 01 - AVENIDA DEPUTADO HEITOR DE ALENCAR FURTADO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	215.825,75
	215.825,75

	
	
	Total do Lote 1: R$ 916.990,29

	
	
	

	
	LOTE 02: PRAÇA DOS PIONEIROS - PARQUE OURO BRANCO - PRAÇA DO JAPÃO




	Item
	Produto - Descrição
	Unidade
	Qnt
	Valor Unit.
R$
	Valor Total
R$

	1
	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cometa com no mínimo altura 6,50m x 5,00m largura, O cometa deve ter um floco de neve de 80 cm revestido em mangueira de neon vermelho e ter efeito snow fall com forma de asterisco (no centro do floco de neve), na cor branco frio. O floco de neve deve ser fixado junto ao cometa (na ponta). A estrutura do cometa deve ser produzida em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8. A base autoportante do cometa deve ter um formato em "h" nas medidas de 1,40m x 0,90m sustentadas por 4 mãos francesa de 1,50m de altura. A estrutura do cometa deve ser confeccionada de maneira a ter uma altura mínima de 5,5 m no alinhamento do meio fio, e 6,5m ao final do elemento onde deve ser fixado o floco de neve. A contratada deverá executar fundações com dimensões mínimas necessária para assegurar a estabilidade do cometa. A estrutura deve ser recoberta por 1.500 pontos de luz blindados de cordões de led blindado 220v, com 100 lâmpadas sendo 80 fixas na cor azul e 20 lâmpadas que piscam branco frio, totalizando 100 lâmpadas cada cordão, ou seja, a cada 4 fixas 1 que pisca. Os fios do cordão devem ser de cor azul, com 4 fios de 2mm e lâmpadas de 7mm. O conector deve ser macho e fêmea e tem que possuir retificador blindado de 6.50x2.5cm.  A estrutura do cometa, deve ser contornada com mangueira de 13mm de led com 36 led's/metro na cor rosa com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em rosa e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone cristal na cor rosa, 220v, que serão instalados na rua "mão-inglesa" da praça dos pioneiros.
	UNID
	14
	4.531,56
	63.441,84

	2
	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS -DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor 6500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão utilizados para decoração dos 23 coqueiros na parte central da praça.
	UNID
	208
	48,17
	10.019,36

	3
	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de túnel iluminado a estrutura é composta por arcos ogivais travados por barras metálicas envoltos por tela aramada e finalizado com cordões de LED blindados. O túnel deve possuir  o mínimo de 4,00 metros de altura X entre 3,75 metros e 4,00 metros de largura X 30 metros de comprimento no mínimo, formado por arcos principais de barra tubular metálica de 1,5 polegada de diâmetro, cada arco principal é formado pelo conjunto de duas barras curvas ligadas uma à outra em sua ponta superior, cada barra deve ter 5,50 metros de comprimento e ser calandrada (curvada) 0,50 metros, formando perímetro de aproximadamente 11 metros, respeitando as medidas pré-estabelecidas para a altura e largura do túnel, esses arcos de barra tubular deverão ser instalados com espaçamento de 5 metros de distância entre eles e deverão ser fixados no chão por meio de parafusos, escolhidos conforme a necessidade da estrutura. Entre cada vão dos arcos tubulares haverá 3 (três) arcos com mesmo perímetro em barra chata 1/2 X 1/8 polegadas com espaçamento de 1,25 metros de distância entre eles. Para travamento dos arcos, serão utilizadas barras chatas 1/2 X 1/8 polegadas fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perímetro do mesmo uniformemente, sendo uma colocada na ponta mais alta de cada arco, uma em cada ponta inferior, e 4 (quatro) espaçadas em 1,10 metros. Por sobre as barras metálicas de travamento deve-se colocar a tela aramada, cobrindo toda a extensão do túnel sem permitir que a mesma fique abaulada. Toda estrutura metálica deverá ser pintada com tinta industrial na cor preta. A estrutura deve ser recoberta de 240 cordões de LED blindado 220V na cor vermelha, cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, nas cores vermelho e branco frio 6500k, sendo uma cor para cada faixa, e as que piscam na cor Branco Frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio vermelho, conector e retificador blindados. 240 cordões de LED blindado 220V na cor azul, cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, nas cores azul e branco frio 6500k, sendo uma cor para cada faixa, e as que piscam na cor Branco Frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio azul, conector e retificador blindados. 240 cordões de LED Blindado 220v Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k), 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que será instalado no corredor da Praça que fica entre a quadra poliesportiva e a quadra de esportes diversos.
	UNID
	1
	116.234,02
	116.234,02

	4
	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação elétrica para ascender a estrutura do item 71 do lote 04 que será de responsabilidade de decoração da empresa vencedora com a seguinte especificação de decoração: 15 unidades de estruturas de árvores cônicas de 6,00 metros fornecidas pela prefeitura, cada uma decorada com cordão de LED blindado 220V na cor verde, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros.
	UNID
	1
	45.666,67
	45.666,67

	5
	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação elétrica para ascender a estrutura do item 72 do lote 04 que será de responsabilidade de decoração da empresa vencedora com a seguinte especificação de decoração: 15 unidades de estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros fornecidas pela prefeitura, cada uma decorada com cordão de LED blindado 220V na cor rosa (obedecendo a temperatura da cor 6500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio rosa, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor rosa. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros.
	UNID
	1
	46.677,60
	46.677,60
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	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS  - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de bola de presente com no mínimo 5,50 metros de altura. A estrutura deve ser confeccionada em ferro, deve possuir formato de bola com laço de presente conforme referência visual, as arestas da bola e do laço devem ser contornadas com mangueira de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone. O preenchimento do laço e as bordas das portas de passagem da bola devem ser feitos de cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, na cor azul e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados. O preenchimento da bola deve ser feito de cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, na cor rosa e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados. O corpo da bola deve possuir arabescos que devem ser contornados de mangueira de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone.
	UN
	3
	38.005,00
	114.015,00
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	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS  - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de caixa de presente, medidas de no mínimo 2,95m de largura, 2,95m de profundidade, 3,15m de altura confeccionada em metalon 20mmx20mm, a estrutura deve ser pintada com esmalte sintético na cor cinza platina, a caixa deve possuir um laço em sua parte superior, confeccionado sua estrutura de ferro redondo maciço 3/8 e aplicado cordões de led para fazer o preenchimento. A caixa de presente deve possuir uma tela artística na cor preta ou prata sob cada face da caixa e sob a tela artística serão preenchidas de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor rosa e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, os laços serão enfeitados com preenchimento de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor a e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, com de maneira que no meio das 5 faces (4 laterais e 1 superior) se observe um efeito conforme projeção visual. As arestas que demarcam a caixa de presente devem ser contornadas de Mangueira de led de cor branco frio de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone. A caixa possuirá as seguintes cores de cordões: Rosa e Azul, os cordões medindo 10 metros de comprimento, 100 leds, com espaçamento de 10cm entre as lâmpadas, cor branco frio, fio de 2mm, com efeitos strobos dispostos da seguinte maneira: a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, tanto os leds como o retificador devem ser à prova d'água, totalizando a quantia mínima de 90 unidades. A caixa possuirá as seguintes cores de mangueira: rolo com no mínimo 100 metros de mangueira na cor Branco frio 6500k, com 36 leds por metro sendo que a cada 5 leds fixos 1 led terá o efeito strobo, mangueira com 13mm de espessura, 2 fios de alimentação, cabo transparente, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, a mangueira e o retificador devem ser à prova d'água.
	UN
	3
	21.875,00
	65.625,00
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	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS  - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para decoração das árvores naturais da praça dos Pioneiros.
	UN
	1.815
	43,18
	78.371,70
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	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de cometa com árvore com estrela e arabescos, de dimensões de: 8,00 metros de comprimento, 6,35 metros de altura (base até a ponta da estrela). A estrutura será composta por uma árvore contendo estrela em seu topo, a estrela contará com arabescos saindo dela. Ligado a estrela estará um cometa, dando alusão a uma estrela cadente. Estrutura Árvore: estrutura metálica e formato cônico com 6,35 m de altura, e base de 2,8 m de diâmetro, topo de 1,35 mts (estrela de 5 pontas), dividido em 5 camadas sobrepostas, cada camada com 1,40 m de altura e diferença de diâmetro de 0,40 m entre camadas, devendo ser garantida pela contratada a total estabilidade, devendo a a base de cada camada ser contornada com Mangueira de led na cor vermelha com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal vermelho 220v, a prova d'agua. Características: pinheiro revestido em cordão de led na cor verde com adornos natalinos em led branco frio e vermelho, de maneira a garantir efeito translúcido que permita visibilidade do interior, com as superfícies iluminadas por no mínimo 400 pontos de luz em led por m². O cordão de led deve ser blindado, 220v, 100 lâmpadas, sendo 80 leds fixos e 20 leds com strobo na cor branco frio 6500k sendo que, a cada 5 leds fixos, um deve ter o efeito strobo, fio transparente 10m, com 4 fios de 2mm, lâmpadas de 5mm blindadas, retificadores blindados de 6.50 x 2.5 cm, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. A estrela de 5 pontas do topo deve medir 1,35 mts ser bidimensional e conter ainda uma estrela interna centrada, a estrela maior deve ser preenchida em cordão de led na cor warm e ter strobos nas extremidades, com todas as arestas contornadas com mangueira de led 36 leds por metro, na cor warm, cabo transparente, 13mm de espessura. Estrutura cometa: feito em estrutura metálica com dimensões de 6,00 metros de comprimento com 5,00 metros de altura preenchido em cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds fixos, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros. O objeto deve ficar fixo no local de instalação, sem risco de cair. As estruturas devem ser instaladas nas quatro entradas diagonais dos canteiros da Praça dos Pioneiros. A contratada deverá executar a base de fundação de sustentação para o lado do cometa com dimensões mínimas necessárias para assegurar a estabilidade de todo o elemento.
	UNID
	4
	28.495,00
	113.980,00
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	LOTE 02 - PRAÇA DOS PIONEIROS  - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	43.075,05
	43.075,05
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore Pinheiro com no mínimo 9 metros, - estrutura metálica em formato de pinheiro, medidas de no mínimo 9 metros de altura, base de 6,40m de diâmetro. A estrutura é dividida em 3 camadas mais uma ponteira de 3m (estrela de 6 pontas), cada camada com 3m de altura. A estrutura possui sistema de travamento e estaiamento interno afim de garantir sua total estabilidade. Características da estrutura: pinheiro revestido de maneira a garantir efeito translúcido que permita visibilidade do interior, com as superfícies iluminadas por no mínimo 400 pontos de luz em led por m² (51.200 pontos de luz em toda a superfície da árvore), o led deve ser do tipo cordão de led blindado 220v 100 lâmpadas sendo 80 na cor vermelho e 20 na cor branco frio 6500k sendo que, a cada 5 leds vermelhos, um deve ter o efeito strobo e ser branco frio obedecendo a temperatura de cor 6500k, fio transparente 10m - cordão led blindado, com 100 lâmpadas, fio vermelho, com 4 fios de 2 mm (cada fio deve ter 8 filamentos de cobre de 12 s), as lâmpadas com 7mm de diâmetro, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimentos em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor branca. Tomada macho e fêmea e retificados blindado 12 w de 7.00 x 2.5 cm. Cordão medindo 10 metros de comprimento com espaçamento aproximado de 0.10 m entre as lâmpadas, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. Deverá ser instalada estrela de 3m no topo da árvore, iluminada na cor branca. Deverão ser instalados pelo menos 18 strobos modelo tartaruga bivolt, com lâmpadas de luz na cor branca, apresentando entre 50 e 60 flashes/disparos por minuto, e visibilidade de 1 km de distância. A estrela de 6 pontas do topo deve medir 1,50mts ser tridimensional e ter strobos nas extremidades, com todas as arestas contornadas com mangueira de led 36 leds por metro, 13mm de espessura. A estrutura deverá ter 10 estrelas 2D de 80cm, 4 unidades em cada camada da árvore, as estrelas devem ser contornadas de Mangueira de led na cor warm, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, a árvore ficará disposta sob uma balsa flutuante com medidas e suporte necessários ao peso da árvore, a forma de fixação da balsa deverá ser definida e garantida pela contratada garantindo que não fique à deriva, permanecendo no local especificado pela contratante sob o lago do parque.
	UNID
	1
	61.178,07
	61.178,07
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de FLOR DE LÓTUS. As estruturas das flores de lótus devem ser fabricadas em aço, pintura na cor preta, medidas mínimas de 2,40 de metros de altura, com largura de 4,00 metros, podendo ser metragem maior de maneira que a estrutura seja harmônica, com sistema de travamento e estaiamento de maneira que a contratada garanta sua estabilidade. As flores ficarão dispostas sobre pequenos flutuantes sob o lago. Serão disponibilizados 400 pontos de luz por metro quadrado (m²). Esses pontos de luz serão fornecidos por meio de cordões de LED. O sistema de iluminação será composto por cordões de LED de cores branco firo e violeta, cada um contendo 100 LEDs. Cada cordão terá um comprimento de 10 metros, com um LED a cada 10 centímetros. Os LEDs utilizados terão um diâmetro de 7mm para fazer o preenchimento das estruturas e, mangueira de led para realizar o contorno, com 36 leds por metro sendo que a cada 6 leds fixos, 1 LED terá o efeito estrobo, mangueira com 13 mm de espessura, 2 fios de alimentação, cabo de silicone, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, e tanto a mangueira como o retificador devem ser à prova d'água para fazer o contorno das arestas da estrutura. A fiação empregada será composta por cabos de cobre com 4 vias, sendo cada via com diâmetro de 2.2mm. Os cabos serão utilizados para alimentar os LEDs e transmitir os sinais elétricos necessários para o seu correto funcionamento. As cor dos LEDs serão branco frio e violeta, conforme indicado no croqui fornecido. Para garantir a integridade estética do projeto, a cor dos fios que conectam os LEDs será translúcida e correspondente à mesma cor dos LEDs. O sistema de iluminação será alimentado por uma tensão de 220 volts. O objeto deve ficar fixo no local de instalação, sem risco de cair. As estruturas devem ser instaladas nos locais conforme orientação da contratante.
	UNID
	4
	15.495,00
	61.980,00
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cascata blindada com 200 leds/micro lâmpadas, na cor branca (entre 6000K e 6500K), blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Medindo: 3,80m de comprimento com alturas variadas entre 0,50m e 0,70m, com voltagem 220v, que serão utilizados para decoração da cerca do contorno do lago.
	UN
	75
	196,25
	14.718,75
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Bola de presente com no mínimo 5,50 metros de altura. A estrutura deve ser confeccionada em ferro, deve possuir formato de bola com laço de presente conforme referência visual, as arestas da bola e do laço devem ser contornadas com mangueira de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone. O preenchimento do laço e as bordas das portas de passagem da bola devem ser feitos de cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, na cor azul e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados. O preenchimento da bola deve ser feito de cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, na cor rosa e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados. O corpo da bola deve possuir arabescos que devem ser contornados de mangueira de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone, a ser instalado ao lado do Lago do Parque Ouro Branco, em local delimitado pela Contratante.
	UNID
	1
	38.005,00
	38.005,00
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Meio Arco de Luz, com no mínimo 4,35m altura x 2,60m largura. A estrutura deve ser confeccionada em ferro, pintada na cor dourado, deve possuir formato de meio arco e possuir uma estrela de 5 pontas de 0,85m entre as extremidades, a estrela deve ter suas arestas contornadas com Mangueira de led na cor branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds branco frio fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone, 220v, a prova d'agua, o preenchimento da estrela deve ser feito de Cordões de led blindado 220v 100 lâmpadas, 80 fixas na cor warm e 20 que pisca na cor branco frio, sendo distribuída a cada 4 warm fixa 1 que pisca branco frio, fio cristal na cor amarela, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. Conector e retificador blindado de 6.50x2.0cm medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 220v. A estrutura de sustentação do meio arco de luz deve ser contornada com Mangueira de led na cor warm, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone, 220v, que serão instalados na ponte do lago do parque ouro branco.
	UNID
	12
	2.735,31
	32.823,72
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	LOTE 04 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Letreiro Feliz Natal Cenográfico com Mangueira de Led na cor warm com no mínimo 9,80m altura x 10,20m comprimento total. O letreiro deve ser confeccionado em estrutura metálica com fechamento de fibra de vidro ou chapa de compensado naval de 16mm, com as medidas citadas respeitando a proporcionalidade das letras, pintados na cor vermelha, o preenchimento das letras deve ser feito de compensado naval e devem respeitar o layout conforme projeção visual. As arestas das letras devem ser contornadas com Mangueira de led na cor warm, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua. Medidas das letras: Todas as letras com 2,50m de altura com as larguras citadas, "F" 1,55m largura no topo e 0,75m na base, "E" 1,55m largura, "L" 0,75m no topo e 1,60m largura na base, "I" 0,75m largura, "Z" 2,00m largura, "N" 2,40m largura, "A" 0,60m largura no topo e 2,60m na base, "T" 2,15m no topo e 0,75m na base. A estrela deve medir aproximadamente 2,30 entre as extremidades. A estrela deve ser contornada com Mangueira de led na cor branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds branco frio fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone, 220v, a prova d'agua, e ser preenchida de compensado naval adesivado na cor amarela, que será instalado na calçada esquina do Lago Municipal.
	UNID
	1
	31.400,00
	31.400,00
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Túnel formado por 17 arcos de NEON, cada arco medindo no mínimo 3,60m de altura no centro do arco, 3,20m de largura, com espaçamento de 0,72m entre cada arco, totalizando o túnel 12 metros de comprimento, deve possuir 2 hastes de barra chata 1,5" no chão para servir de base para os dois "pés" de cada arco, deve possuir luvas para encaixar. A estrutura do arco deve ser fabricada de metalon 20x20 #20. As hastes de barra chata que irão ficar no chão devem ser fixadas ao chão através de parafuso parabolt, afim de obter maior rigidez na base, os arcos devem ser interligados um ao outro através de hastes de metalon 15x15 #20 para travá-los sanando qualquer risco de queda dos arcos. Os Arcos deverão possuir mangueira de Neon aplicados, tendo o túnel 4 cores (azul, verde, vermelho e warm) e elas devem ser distribuídas de maneira intercalada para obter o efeito colorido no túnel. Deverá ser instalada no local definido pela contratante, na dimensão da pista de caminhada do Parque Ouro Branco, conforme imagem em anexo.
	UNID
	4
	17.071,17
	68.284,68
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Papai Noel - medindo no mínimo 18 metros de altura, com estrutura metálica cônica com adereços e traços formando um papai noel tridimensional (conforme imagem em anexo), a estrutura terá 2 faces, dessa maneira seu layout deverá compor 180 graus de visão. As medidas: mínimo 18 metros de altura total, base total de 9,60 metros. A estrutura deve ser fabricada em tubos galvanizados com resistência e rigidez suficiente para a execução com segurança do projeto. Os tubos devem ser calandrados, respeitando a proporção conforme imagem em anexo. Deve possuir sistema de travamento interno, estaiamento interno, de maneira a garantir a total estabilidade da estrutura independente das condições de fatores como o vento. A estrutura é decorada por cordões de led aplicados sob tela artística, mangueira de leds nas arestas da estrutura, sempre respeitando o layout do anexo de referência, os cordões de led devem respeitar as especificações mínimas: Cordão de LED blindado 220V na cor vermelho, sendo que a cada 04 Lâmpadas fixas, a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio verde ou preto, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado de 6.50 x 2,5 centímetros. A mangueira de led deve respeitar as especificações mínimas: Mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, vermelha, a cada 6 leds fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento.
	UNID
	1
	150.438,40
	150.438,40
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cometa com árvore com estrela e arabescos, de dimensões de: 8,00 metros de comprimento, 6,35 metros de altura (base até a ponta da estrela). A estrutura será composta por uma árvore contendo estrela em seu topo, a estrela contará com arabescos saindo dela. Ligado a estrela estará um cometa, dando alusão a uma estrela cadente. Estrutura Árvore: estrutura metálica e formato cônico com 6,35 m de altura, e base de 2,8 m de diâmetro, topo de 1,35 mts (estrela de 5 pontas), dividido em 5 camadas sobrepostas, cada camada com 1,40 m de altura e diferença de diâmetro de 0,40 m entre camadas, devendo ser garantida pela contratada a total estabilidade, devendo a a base de cada camada ser contornada com Mangueira de led na cor vermelha com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal vermelho 220v, a prova d'agua. Características: pinheiro revestido em cordão de led na cor verde com adornos natalinos em led branco frio e vermelho, de maneira a garantir efeito translúcido que permita visibilidade do interior, com as superfícies iluminadas por no mínimo 400 pontos de luz em led por m². O cordão de led deve ser blindado, 220v, 100 lâmpadas, sendo 80 leds fixos e 20 leds com strobo na cor branco frio 6500k sendo que, a cada 5 leds fixos, um deve ter o efeito strobo, fio transparente 10m, com 4 fios de 2mm, lâmpadas de 5mm blindadas, retificadores blindados de 6.50 x 2.5 cm, com quantidade de retificadores que garantam a alimentação da carga e funcionalidade, uniformemente distribuídos, resultando em uma rede acesa sem intermitência. A estrela de 5 pontas do topo deve medir 1,35 mts ser bidimensional e conter ainda uma estrela interna centrada, a estrela maior deve ser preenchida em cordão de led na cor warm e ter strobos nas extremidades, com todas as arestas contornadas com mangueira de led 36 leds por metro, na cor warm, cabo transparente, 13mm de espessura. Estrutura cometa: feito em estrutura metálica com dimensões de 6,00 metros de comprimento com 5,00 metros de altura preenchido em cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds fixos, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros. O objeto deve ficar fixo no local de instalação, sem risco de cair. A contratada deverá executar a base de fundação de sustentação para o lado do cometa com dimensões mínimas necessárias para assegurar a estabilidade de todo o elemento.
	UNID
	2
	28.495,00
	56.990,00

	20
	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de LED (cor vermelha) - rolo com no mínimo 100 metros de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelha fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, serão dispostos em 24 postes de iluminação da parte de cima do Parque Ouro Branco.
	ROLO
	20
	1.259,71
	25.194,20
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cascata (cor branca) blindada - com 200 leds/micro lâmpadas, na cor branca (entre 6000k e 6500k), blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Medindo no mínimo 3,80m de comprimento com alturas variadas entre 0,50m e 0,70m, com voltagem 220v, serão dispostos nos beirais da casinha do Papai Noel.
	UNID
	50
	196,25
	9.812,50

	22
	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Bengala 2D, - medindo no mínimo 3,80m de altura por 2,30m largura, com estrutura luminosa em forma de bengala, produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, espessura de 1,55mm, redondo 3/8, a base autoportante deve ser adequado ao local de instalação, a peça deverá ser contornada com no mínimo 30 metros de mangueira de 13mm, com 36 leds por metro, sendo, 30 leds  warm fixo e 6 branco frio que fixa, sendo distribuído a cada 5 led warm fixo 1 branco frio que pisca, visualização A 360º graus, 13mm de cobertura pvc com filtro uv (48 watts), recoberta por 10 cordões de led blindados, sendo 5 cordões vermelhos com leds brancos alternados e 5 cordoes brancos com leds brancos alternados, 220v 100 lâmpadas, 80 fixas na cor vermelha / branco frio e 20 que pisca na cor branco frio, sendo distribuída  A cada 4 vermelho / branco frio fixa 1 que pisca branco frio, fio vermelho, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. Conector e retificador blindado de 6.00x2.0cm medindo no mínimo 10 metros de comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 220v. Ficarão alocados 2 unidades em cada extremidade da Casa do Papai Noel
	UNID
	8
	3.904,26
	31.234,08
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Decoração interna temática da Casa do Papai Noel, na sequência alguns itens temáticos que devem ser usados para fazer a decoração; tv retro, pequeno armário de apenas duas gavetas com altura aproximada de uma cama de tamanho padrão, suporte para tv, luminária de chão clássica, poltronas, relógio de parede redondo clássico, caixas de presente tamanhos p, m e g, árvore de natal decorada com no mínimo 2 metros de altura, tapete com no mínimo 3,30mts x 2,30 layout clássico, lareira falsa com elementos decorativos, retrato do Noel acima da lareira, rack com elementos decorativos, cortinas para as janelas simples do cômodo, enfeites em formato de pirulito com tamanhos diferentes (60cm, 80cm e 100cm), soldados de chumbo de 70cm, luminárias duplas de parede, decoração de engrenagem tamanho grande, urso de pelúcia 60cm, mesa (1,60 comprimento x 0,90 largura x 0,70 altura), armário retro (2,10 altura x 1,20 largura x 0,60 profundidade), cerquinha com 80cm de altura, prateleiras para brinquedos como: ursos de pelúcia, quadros natalinos, bolas, cubos de enfeites, enfeites de mesa tipo porcelana e adereços decorativos; banco pequeno de plástico, piano pequeno, escrivaninhas 80cm altura, trenzinho, dinossauro, tapete de 3,30mts x 2,30 layout clássico, cavalinho de balanço, geladeira retro, fogão retro, cadeira, mesa (1,60 comprimento x 0,90 largura x 0,70 altura), armário vintage de cozinha 2 portas. Todas as janelas deverão possuir combinados decorativos de festão com bolas natalinas. A decoração será realizada na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
	UNID
	1
	24.898,42
	24.898,42

	24
	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Conjunto de Caixa de Presente iluminada - produzida em tubo metalon medindo no mínimo 15x15mm com espessura de 0,95mm, na cor prata, laço proporcional ao tamanho da caixa em chapa de aço galvanizada, o trio é composto por 1 caixa com no mínimo 60cm³, 1  caixa com no mínimo 80cm³, 1 caixa com no mínimo 100cm³, cada caixa é preenchida cordão de led blindado 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas quente/warm a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio cristal na cor amarela, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 mm ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12 w de 7.00 x 2,5 centímetros, ficará disposta ao redor da Casa do Papai Noel.
	UNID
	2
	4.830,00
	9.660,00
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para decoração do telhado da casinha do papai noel e das árvores naturais das ruas Irati e Santa Catarina.
	UNID
	700
	43,18
	30.226,00
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Guirlanda de no mínimo 90cm decorada de parede com adornos natalinos, ficará disposta na parede da casinha do Noel.
	UN
	2
	407,09
	814,18
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Painel para fotografia composto por 01 urso sentado, 01 urso "porta-retrato" e 01 biscoito, sendo 01 Unidade de urso sentado conforme anexo. Produzido em aço carbono e pintado na cor dourada. A peça tem medidas de 1,80m de largura por 2,30m de altura por 1,80m de profundidade. A estrutura é preenchida por tela de silicone na cor dourada e de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas quente/warm a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio amarelo, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. O rosto é preenchido de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. A faixa e pompom da touca, detalhes da camiseta e do pé, são preenchidos em cordão de led 220v na cor branco frio (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500 k) luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. Uma parte da touca e camiseta são preenchidos em cordão de led 220v na cor vermelho, luz fixa, sendo que a cada 04 lâmpadas vermelhas a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio vermelho, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. Deve possuir assento nas pernas, com almofadas revestidas em tecido corvin na cor vermelha. 01 (uma) Unidade de urso noel porta retrato. Urso noel com porta retrato, produzida por aço carbono e pintado na cor dourada. A peça tem medidas de 3,30m de largura por 2,50m de altura, envolto nas patas e cabeça do urso noel. O porta retrato é preenchido por tela de silicone na cor dourada e de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas quente/warm a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio amarelo, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. O rosto é preenchido de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. A faixa e pompom da touca, detalhes da pata do pé e orelha, são preenchidos em cordão de led 220v na cor branco frio (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500 k) luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. Uma parte da touca são preenchidos em cordão de led 220v na cor vermelho, luz fixa, sendo que a cada 04 lâmpadas vermelhas a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio vermelho, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. 01 (uma) 1 Unidade de boneco ginger (biscoito) acenando conforme anexo. Produzido em aço carbono e pintado na cor dourada. A peça tem medidas de 1,00m de largura por 1,50m de altura. A estrutura é preenchida por tela de silicone na cor dourada e de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), sendo que a cada 04 lâmpadas quente/warm a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio amarelo, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. O rosto é preenchido de cordão de led 220v na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor entre 3200k e 3500k), luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5 mm ou mais. A faixa e pompom da touca, detalhes das mãos e dos pés, são preenchidos em cordão de led 220v na cor branco frio (obedecendo a temperatura de cor entre 6000 e 6500 k) luz fixa, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. Uma parte da touca, bengala e os dois botões de açúcar são preenchidos em cordão de led 220v na cor vermelho, luz fixa, sendo que a cada 04 lâmpadas vermelhas a quinta lâmpada deve ser na cor branco frio (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio vermelho, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 5mm ou mais. Deve possuir assento nas pernas, com almofadas revestidas em tecido corvin na cor vermelha.
	UNID
	1
	17.193,42
	17.193,42

	28
	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação elétrica para ascender a estrutura do item 73 do lote 04 que será de responsabilidade de decoração da empresa vencedora com a seguinte especificação de decoração: 05 unidades de estruturas de árvores cônicas de 6,00 metros fornecidas pela Prefeitura cada uma decorada com  125 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor warm 3500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros.
	UNID
	1
	7.183,78
	7.183,78
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	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação elétrica para ascender a estrutura do item 74 do lote 04 que será de responsabilidade de decoração da empresa vencedora com a seguinte especificação de decoração: 05 unidades de árvores cônicas de 3,50 metros fornecidas pela Prefeitura, cada uma decorada com 125 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor verde, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros.
	UNID
	1
	3.885,28
	3.885,28

	30
	LOTE 02 - PARQUE OURO BRANCO- DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	171.370,70
	171.370,70

	31
	LOTE 02- PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore de galhos, com no mínimo 5,00 metros de altura, a árvore deve ser confeccionada em aço, pintura eletrostática na cor branco frio, corpo medindo no mínimo 4,40 metros de altura e os galhos com 60cm de altura, diâmetro da base com 1,20 metros, abertura dos galhos de aproximadamente 3,30 metros, 8 galhos com aberturas conforme projeção anexa. A árvore deve ser contornada com mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 6 leds warm fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento. Nos galhos, deverão ser decorados também com mangueira de LED (cor vermelha com branco frio) rolo com no mínimo 100 metros cada, de Mangueira de led na cor vermelha com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal vermelho 220v, a prova d'agua, A árvore deverá conter festão para acabamento. Nos galhos da arvore deverão estar 40 unidades de Snow Fall com no mínimo 100 cm, no mínimo 54 leds efeito chuva de meteoro resistente a intempéries.
	UN
	1
	17.750,00
	17.750,00
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	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Rolo de mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 6 leds warm fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de 100 metros de comprimento, que serão utilizados para decorar a casinha da praça, 02 dois pilares de dois portais de Tori, e os contornos do guarda-corpo da ponte, localizados na praça.
	ROLO
	7
	1.192,03
	8.344,21
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	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de LED (cor vermelha) - rolo com no mínimo 100 metros de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelha fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, serão dispostos em 11 postes de iluminação e para enfeite da parte superior dos 02 Tori, localizados na Praça do Japão.
	ROLO
	14
	1.259,71
	17.635,94
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	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore estilo cerejeira iluminada, altura de 4m, diâmetro de abertura dos galhos de 2,80m confeccionada em aço carbono, pintura fosca, iluminada com Cordão de LED blindado 220V na cor branco frio 6500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. O led deve ser envolto por acabamento em formato de flor, deverão conter no mínimo 4.550 leds efeito estático, a estrutura deve suportar ambiente externo com grau de proteção mínimo: IP54, A estrutura completa não deverá passar de 320w de potência.
	UNID
	2
	6.395,00
	12.790,00
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	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore estilo cerejeira iluminada, altura de 4m, diâmetro de abertura dos galhos de 2,80m confeccionada em aço carbono, pintura fosca, iluminada com Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. O led deve ser envolto por acabamento em formato de flor, deverão conter no mínimo 4.550 leds efeito estático, a estrutura deve suportar ambiente externo com grau de proteção mínimo: IP54, A estrutura completa não deverá passar de 320w de potência.
	UNID
	2
	6.395,00
	12.790,00

	36
	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para das árvores naturais da praça.
	UNID
	360
	43,18
	15.544,80

	37
	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cascata blindada com 200 leds/micro lâmpadas, na cor branca (entre 6000K e 6500K), blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Medindo: 3,80m de comprimento com alturas variadas entre 0,50m e 0,70m, com voltagem 220v, que serão utilizados para decorar o telhado da casinha da praça.
	UNID
	16
	196,25
	3.140,00

	38
	LOTE 02 - PRAÇA DO JAPÃO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	27.500,00
	27.500,00

	
	Total do Lote 2: R$ 1.659.892,37

	

	[bookmark: _Toc3]LOTE 03: ESTÁDIO MUNICIPAL - PAÇO MUNICIPAL - RUA CENTRAIS - QUADRANTE CENTRAL DO EIXO COMERCIAL



	Item
	Produto - Descrição
	Unidade
	Qnt
	Valor Unit.
R$
	Valor Total
R$

	1
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor RGB, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metros de comprimento, que serão aplicadas para decoração do pórtico do estádio.
	ROLO
	8
	1.240,09
	9.920,72

	2
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cascata blindada com 200 leds/micro lâmpadas, na cor branca (entre 6000K e 6500K), blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Medindo: 3,80m de comprimento com alturas variadas entre 0,50m e 0,70m, com voltagem 220v, que serão aplicadas no guarda-corpo/corrimão da escadaria do estádio.
	UN
	30
	196,25
	5.887,50

	3
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Bengala 2D com no mínimo de altura 3,84m x 2,30m largura. Estrutura luminosa em forma de bengala, produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8, a base autoportante deve ser adequado ao local de instalação, a peça deve possuir um layout com faixas em vermelho e branco frio 6500k, o preenchimento da estrutura deve ser feito de cordões de led blindado com efeito de luzes alternados, nas cores vermelha e branco frio 6500k, sendo uma cor para cada faixa, e as que piscam na cor Branco Frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm,  fio transparente, conector e retificador blindados. As arestas das faixas devem ser contornadas de mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco quente/warm, com leds efeitos alternados sendo que a cada 6 leds fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, que serão instalados na escadaria do Estádio.
	UN
	10
	3.904,26
	39.042,60

	4
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Refletor com potência de 100W (potência real), tensão de 220V, frequência da rede de 50/60Hz, cor RGB, e vida média de 20.000 horas, ficarão dispostos nas oito colunas frontais da fachada do monumento.
	UN
	8
	191,54
	1.532,32

	5
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão utilizados para decoração das arvores naturais do entorno da escadaria.
	UN
	60
	43,18
	2.590,80

	6
	LOTE 03 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de LED (cor vermelha) - rolo com no mínimo 100 metros de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelha fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, serão dispostos em 12 postes de iluminação localizados no Estádio.
	ROLO
	12
	1.259,71
	15.116,52

	7
	LOTE 02 - ESTÁDIO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	75.356,53
	75.356,53

	8
	LOTE 03 - PAÇO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão utilizados para contornar as arestas das janelas de todo o prédio do Paço Municipal, com passamento duplo de cordões, possibilitando um efeito bem preenchido e chamativo, caracterizando os contornos das janelas.
	UNID
	280
	43,18
	12.090,40

	9
	LOTE 03 - PAÇO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de LED (cor vermelha) rolo com no mínimo 100 metros de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelha fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, serão dispostos nos 13 pilares do Prédio do Paço Municipal, que possuem aproximadamente 14 metros, sendo que serão passados 05 fileiras de mangueiras de led, e ainda, que serão utilizados para enfeitar os 04 postes de iluminação da calçada do paço municipal.
	ROLO
	15
	1.259,71
	18.895,65

	10
	LOTE 03 - PAÇO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cascata blindada com 200 leds/micro lâmpadas, na cor branca (entre 6000K e 6500K), blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Medindo: 3,80m de comprimento com alturas variadas entre 0,50m e 0,70m, com voltagem 220v, que serão utilizados para decorar a parede de pedra da fachada da prefeitura que possui aproximadamente 40 m².
	UNID
	35
	196,25
	6.868,75

	11
	LOTE 03 - PAÇO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED (cor warm e branco frio) blindado, 220v, 100 lâmpadas, 80 fixas na cor warm e 20 que pisca na cor branco frio, sendo distribuída a cada 4 warm fixa 1 que pisca branco frio, fio cristal na cor amarela, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. Conector e retificador blindado de 6.00 x 2.0cm medindo no mínimo 10 metros de comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas. 220v. que serão aplicados nas árvores naturais na frente da prefeitura.
	UN
	48
	49,88
	2.394,24

	12
	LOTE 03 - PAÇO MUNICIPAL - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	51.538,74
	51.538,74

	13
	LOTE 03 - RUAS: GETÚLIO VARGAS, MANOEL RIBAS, MINAS GERAIS E SOUZA NAVES - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Bengala de led formando um kit de enfeite.
As estruturas devem ser confeccionadas em aço carbono com pintura na cor cinza platina, a bengala maior deve possuir medidas aproximadas de 2,10m de altura, 0,80m de largura e 0,20m de profundidade, a bengala menor deve possuir medidas aproximadas de 1,50m de altura, 0,60m de largura e 0,20m de profundidade, as estruturas devem ter sua estabilidade e segurança garantidas pela contratada, sendo a união das duas peças um kit, computando uma unidade.
As estruturas devem ser preenchidas de Cordão de LED blindado 220V,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor do led, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro cristal na cor do led e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12W de 6.50 x 2,5 centímetros.
As cores devem ser decoradas por kit, sendo 30 kits (bengala maior e menor) nas cores branco frio e amarelo e 30 kits (bengala maior e menor) nas cores vermelha e azul. As arestas das estruturas devem ser contornadas com Mangueira de led 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 6 leds Branco frio fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro.
Deverão ser dispostas 05 kits intercalados a cada quarteirão das ruas: Getúlio Vargas a partir do número predial 1.275 (n.º de referência) até o número 967 (n.º de referência); Manoel Ribas a partir do número predial 720 (n.º de referência) até o número 1160 (nº de referência): Minas Gerais a partir do número predial 318 (n.º de referência) até o número 55 (n.º de referência), e Souza Naves a partir do número predial 1.511 (n.º de referência) até o número 1.694 (n.º de referência), dentro do quadrante central do eixo comercial de Paranavaí, sendo que a cada quarteirão serão instalados 05 kits intercalados em cada lado das vias por cores intercaladas (azul e vermelho, branco e amarelo).
	UNID
	60
	4.098,34
	245.900,40

	14
	LOTE 03 - RUAS: GETÚLIO VARGAS, MANOEL RIBAS, MINAS GERAIS E SOUZA NAVES - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	57.161,44
	57.161,44

	
	Total do Lote 3: R$ 544.296,61

	

	
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS-JARDIM IPÊ, DISTRITO DO SUMARÉ, DISTRITO DE MANDIOCABA




	Item
	Produto - Descrição
	Unidade
	Qnt
	Valor Unit.
R$
	Valor Total
R$

	1
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Decoração, transporte e manutenção da decoração de  estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros com estrela fornecidas pela prefeitura, utilizando 150 unidades cordão de LED blindado 220V na cor vermelha,100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio cristal na cor vermelha, com espaçamento aproximado de 0,10m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usadas para decoração da PRAÇA PORTUGAL.
	UNID
	4
	2.941,65
	11.766,60

	2
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, transporte e manutenção da decoração de estruturas de árvores cônicas de 6,00 metros fornecidas pela prefeitura utilizando 800 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor branco frio 6500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usadas para decoração da PRAÇA DOS PIONEIROS.
	UN
	15
	6.082,25
	91.233,75

	3
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, transporte e manutenção da decoração de estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros fornecidas pela prefeitura utilizando 300 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor branco frio 6500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para decoração da PRAÇA DOS PIONEIROS.
	UN
	15
	3.237,77
	48.566,55

	4
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Decoração, transporte e manutenção da decoração de estruturas de árvores cônicas de 6,00 metros fornecidas pela prefeitura, utilizando 125 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor warm 3500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para decoração do PARQUE OURO BRANCO.
	UN
	5
	5.298,37
	26.491,85

	5
	LOTE 04 - PEÇAS AVULSAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, transporte e manutenção da decoração de estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros fornecidas pela prefeitura, utilizando 125 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor verde, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão usados para decoração do PARQUE OURO BRANCO.
	UN
	5
	3.237,77
	16.188,85

	6
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, manutenção da decoração, transporte e instalação elétrica de árvore sextavada a ser fornecida pela prefeitura, medindo 8,00 metros, com base de aproximadamente 4,00 metros, possuindo uma estrela de cinco pontas de 1,00 metro de diâmetro. O contorno da árvore, de cada parte sextavada, deverá ser enfeitado com 50 metros, totalizando 300 metros total de Mangueira de led na cor vermelha com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelhos fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal vermelho 220v, a prova d'agua. Na sua parte interna, deverá ser enfeitada com mangueira de led na cor warm, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua.
	UN
	1
	9.149,57
	9.149,57

	7
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, manutenção da decoração, transporte e instalação elétrica de estruturas de árvores, medindo 2,40m de altura, com quatro estrelas na ponta que serão fornecidas pela Prefeitura, cada uma decorada com mangueira de LED (cor warm com branco frio) rolo com 100 metros cada, de mangueira de led na cor warm com branco frio, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, cabo de silicone na cor cristal transparente 220v, a prova d'agua, que serão aplicadas em todos os lados, ficando visível a decoração em qualquer dos lados visualizados. Cada estrela de árvore deverá ser enfeitada com cordão de LED (cor vermelho e branco frio) blindado, 220v, 100 lâmpadas, 80 fixas na cor vermelha e 20 que pisca na cor branco frio, sendo distribuída a cada 4 vermelhas fixa 1 que pisca branco frio, fio transparente, com 4 fios de 2mm, lâmpada de 5mm. Conector e retificador blindado de 6.00x2.0cm medindo no mínimo 10 metros de comprimento com espaçamento de aproximadamente 0.10m entre as lâmpadas, 220v, que serão instalados na praça de entrada do bairro.
	UN
	4
	3.044,32
	12.177,28

	8
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Rolo de mangueira de led na cor vermelha de 13mm, voltagem 220v, 36 lâmpadas alternadas por metro, cor branco frio 6500k, a cada 6 leds vermelhos fixos, 1 deve ser branco frio e ter o efeito strobo, possibilidade de corte a cada metro de mangueira, cabo transparente, potência de 2,8 watts por metro, em rolo de aproximadamente 100 metro de comprimento, para ser enfeitado os postinhos de energia da praça.
	ROLO
	5
	1.272,49
	6.362,45

	9
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quante/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, para serem enfeitadas as árvores naturais das praças de entrada do Ipê.
	UNID
	120
	43,18
	5.181,60

	10
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de Decoração, manutenção da decoração, transporte e instalação elétrica de estruturas de árvores cônicas de 3,50 metros fornecidas pela prefeitura, cada uma decorada com cordão de LED blindado 220V na cor branco frio 6500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros. Serão dispostas, cada uma em cada esquina dos cruzamentos das ruas: Sineval Fortes com Davi Alves e Sineval Fortes com Maria José de Castro Consalter, localizadas no Jardim Ipê.
	UN
	8
	2.937,15
	23.497,20

	11
	LOTE 04 - JARDIM IPÊ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UN
	1
	28.942,50
	28.942,50

	12
	LOTE 04 - DISTRITO DO SUMARÉ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Montagem, decoração, transporte, manutenção, instalação elétrica e desmontagem de caixa de presente a ser fornecida pela prefeitura, conforme projeto anexo. A caixa de presente deve possuir uma tela artística na cor preta ou prata sob cada face da caixa e sob a tela artística serão preenchidas de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor rosa e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, os laços serão enfeitados com preenchimento de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor a e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, de maneira que no meio das 5 faces (4 laterais e 1 superior) se observe um efeito conforme projeção visual. As arestas que demarcam a caixa de presente devem ser contornadas de Mangueira de led de cor branco frio de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone. A caixa possuirá as seguintes cores de cordões: Vermelho e Azul, os cordões medindo 10 metros de comprimento, 100 leds, com espaçamento de 10cm entre as lâmpadas, cor branco frio, fio de 2mm, com efeitos strobos dispostos da seguinte maneira: a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, tanto os leds como o retificador devem ser à prova d'água, totalizando a quantia mínima de 90 unidades. A caixa possuirá as seguintes cores de mangueira: rolo com no mínimo 100 metros de mangueira na cor Branco quente/warm 6500k, com 36 leds por metro sendo que a cada 5 leds fixos 1 led terá o efeito strobo, mangueira com 13mm de espessura, 2 fios de alimentação, cabo transparente, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, a mangueira e o retificador devem ser à prova d'água, que serão dispostas na praça Principal próxima à Igreja Católica central do Distrito do Sumaré, localizada na Rua Ângelo Bigoto entre as ruas Egídio Danelti e Rua Paraíso.
	UNID
	1
	10.280,00
	10.280,00

	13
	LOTE 04 - DISTRITO DO SUMARÉ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore de natal com no mínimo 8 metros de altura, a ser instalada na Praça em local a ser definido pela Contratante, nas seguintes especificações: árvore em estrutura metálica em forma de cone, com pintura em esmalte verde, decorada com 20.000 Cordão de LED blindado 220v, sendo que a cada 04 Lâmpadas fixas, a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica e decorada com 20 estrelas 2D de 40cm, distribuídas nas camadas da árvore, as estrelas devem ser contornadas de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, as estrelas devem ser separadas em 2 cores de preenchimento de cordão de led, 10 unidades com cordão de led na cor verde, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, as outras 10 unidades com cordão de led na cor branco quente/warm, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, ambos a prova d'agua, com portal para passagem de pedestres, nas seguintes medidas: 8 metros de altura por 5 metros de diâmetro na base, confeccionada com 16 barras de 6 metros em metalon 30mmx30mm com espessura de 1,2mm; 12 barras de 6 metros de tubo redondo de 2 polegadas com espessura de 1,5mm; 20 barras de 6 metros de tubo redondo de 1,5mm; 21 barras de 6 metros de tubo redondo de 1 polegada com espessura de 1,2mm. Para a instalação da árvore será necessário a construção de uma base chumbada no local, com medidas de 50cm x 50 cm, com 1 metro de profundidade e parafusos para fixação da árvore, conforme descritivo anexo.
	UNID
	1
	13.212,24
	13.212,24

	14
	LOTE 04 - DISTRITO DO SUMARÉ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Decoração, transporte, manutenção da decoração, instalação elétrica e desmontagem de estruturas de árvores cônicas de 6,00 metros fornecidas pela prefeitura, utilizando 125 unidades de cordão de LED blindado 220V na cor warm 3500k, 100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor transparente. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão dispostas na praça Principal próxima à Igreja Católica central do Distrito do Sumaré, localizada na Rua Ângelo Bigoto entre as ruas Egídio Danelti e Rua Paraíso.
	UNID
	5
	6.796,67
	33.983,35

	15
	LOTE 04 - DISTRITO DO SUMARÉ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cometa Estrutura em 3D com no mínimo 2,70mts de altura x 1,5mts x 0,20mts de profundidade. O cometa deve ter uma estrela de 5 pontas de no mínimo 60cm revestida em seu contorno por mangueira de LED vermelha e preenchida em seu interior com cordões de led blindados 220V na cor branco frio. A estrutura do cometa deve ser confeccionada em ferro de metalão 20x20mm com parede 0,90. A altura mínima do cometa deve ser de 2,70 em seu alinhamento, e 3 metros no final do elemento onde deve ser fixado a estrela. A contratada deverá executar as instalações com fundações mínimas para uma perfeita estabilidade da peça. A estrutura deve ser recoberta por 500 pontos de luz blindada de cordões de LED 220V, com 100 lâmpadas cada cordão, sendo 80 fixas na cor azul e 20 lâmpadas que piscam na cor branco frio (medida dos fios 2mm e lâmpadas de 7mm). O conector deve ser macho e fêmea e tem que possuir retificador blindado de 6,50 x 2,5cm. A estrutura do cometa deve ser contornada com mangueira de 13mm com 36 leds/metro na cor rosa com pisca branco frio, ou seja, 30 leds fixos em rosa e 6 leds que piscam na cor branco frio de 6.500k, cabo de silicone cristal 220V, que serão instalados nas calçadas da Avenida Militão Rodrigues de Carvalho, a partir do número predial 944 (nº de referência), intercalados a cada 15 metros um de cada lado da calçada até o ginásio de esportes.
	UNID
	30
	4.245,00
	127.350,00

	16
	LOTE 04 - DISTRITO DO SUMARÉ - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	28.868,00
	28.868,00

	17
	LOTE 04 - DISTRITO DE MANDIOCABA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Árvore de natal com no mínimo 8 metros de altura, a ser instalada na Praça Principal em local a ser definido pela Contratante, nas seguintes especificações: árvore em estrutura metálica em forma de cone, com pintura em esmalte verde, decorada com 20.000 Cordão de LED blindado 220v, sendo que a cada 04 Lâmpadas fixas, a quinta lâmpada deve ser na cor BRANCO FRIO (obedecendo a temperatura da cor entre 6000k e 6500k) que pisca, fio transparente, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento mínimo de 10 metros com 4 fios de 2.2 mm, no mínimo 100 leds por cordão. Lâmpadas de 7 MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica e decorada com 20 estrelas 2D de 40cm, distribuídas nas camadas da árvore, as estrelas devem ser contornadas de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds warm fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, as estrelas devem ser separadas em 2 cores de preenchimento de cordão de led, 10 unidades com cordão de led na cor verde, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, as outras 10 unidades com cordão de led na cor branco quente/warm, 100 leds, sendo 80 leds fixos e 20 leds com efeito strobo na cor branco frio, ou seja, a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, ambos a prova d'agua, com portal para passagem de pedestres, nas seguintes medidas: 8 metros de altura por 5 metros de diâmetro na base, confeccionada com 16 barras de 6 metros em metalon 30mmx30mm com espessura de 1,2mm; 12 barras de 6 metros de tubo redondo de 2 polegadas com espessura de 1,5mm; 20 barras de 6 metros de tubo redondo de 1,5mm; 21 barras de 6 metros de tubo redondo de 1 polegada com espessura de 1,2mm. Para a instalação da árvore será necessário a construção de uma base chumbada no local, com medidas de 50cm x 50 cm, com 1 metro de profundidade e parafusos para fixação da árvore, conforme descritivo anexo.
	UNID
	1
	13.212,24
	13.212,24

	18
	LOTE 04 - DISTRITO DE MANDIOCABA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de Montagem, decoração, transporte, manutenção, instalação elétrica e desmontagem de caixa de presente a ser fornecida pela prefeitura, conforme projeto anexo. A caixa de presente deve possuir uma tela artística na cor preta ou prata sob cada face da caixa e sob a tela artística serão preenchidas de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor rosa e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, os laços serão enfeitados com preenchimento de cordões de led de cor azul blindado com efeito de luzes alternados, na cor a e as que piscam na cor branco frio totalizando 100 lâmpadas, sendo que, a cada 4 fixas, 1 branco frio que pisca 220v, lâmpadas de 5mm, fio transparente, conector e retificador blindados, com de maneira que no meio das 5 faces (4 laterais e 1 superior) se observe um efeito conforme projeção visual. As arestas que demarcam a caixa de presente devem ser contornadas de Mangueira de led de cor branco frio de 13mm de led com 36 led's/metro na cor branco frio com pisca branco frio, ou seja, 30 led's fixos em branco frio e 6 led's que piscam na cor branco frio 6500k, cabo de silicone. A caixa possuirá as seguintes cores de cordões: Rosa e Azul, os cordões medindo 10 metros de comprimento, 100 leds, com espaçamento de 10cm entre as lâmpadas, cor branco frio, fio de 2mm, com efeitos strobos dispostos da seguinte maneira: a cada 4 leds fixos 1 com efeito strobo, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, tanto os leds como o retificador devem ser à prova d'água, totalizando a quantia mínima de 90 unidades. A caixa possuirá as seguintes cores de mangueira: rolo com no mínimo 100 metros de mangueira na cor Branco frio 6500k, com 36 leds por metro sendo que a cada 5 leds fixos 1 led terá o efeito strobo, mangueira com 13mm de espessura, 2 fios de alimentação, cabo transparente, com tomadas e retificadores que garantam a carga e luminosidade das lâmpadas, a mangueira e o retificador devem ser à prova d'água, que deverá ser instalada na Praça Principal em local definido pela Contratante.
	UNID
	1
	10.280,00
	10.280,00

	19
	LOTE 04 - DISTRITO DE MANDIOCABA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Cordão de LED blindado 220V na cor branco quente/warm (obedecendo a temperatura da cor 3500k),100 leds, sendo 80 fixos e 20 com efeito strobo, dispostos da seguinte maneira:  a cada 04 Lâmpadas fixas a quinta lâmpada deve piscar, fio verde, com espaçamento aproximado de 0,10 m entre as lâmpadas, com comprimento de 10 metros com 4 fios de 2.2mm. Lâmpadas de 5MM ou mais, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea, e retificador blindado 12w de 6.50 x 2,5 centímetros, que serão aplicadas nas árvores naturais da Praça.
	UNID
	250
	43,18
	10.795,00

	20
	LOTE 04 - DISTRITO DE MANDIOCABA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Locação de Mangueira de LED (cor vermelha) rolo com no mínimo 100 metros de Mangueira de led na cor vermelha, com 36 leds por metro, sendo a cada 5 leds vermelha fixos, 1 branco frio que pisca, 13mm de espessura, 220v, a prova d'agua, serão dispostas nos 19 postinhos de iluminação da Praça.
	ROLO
	18
	1.259,71
	22.674,78

	21
	LOTE 04 - DISTRITO DE MANDIOCABA - DECORAÇÃO - AMBIENTE. CÓDIGO CATSER 17485. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Serviço de instalação, manutenção, transporte e desmontagem da decoração e iluminação natalina, incluindo todos os materiais necessários (Cabo PP 2x4,00mm², 2 Vias, 2 Condutores Flexível Preto; Disjuntor trifásico 3 X 30 A, com 3 ligações para 30 Amperes; Quadro PVC para disjuntor com dimensões compatíveis com o disjuntor trifásico especificado; Relé Fotoelétrico eletrônico 1800VA, 105-305Volts, padrão ABNT, norma NBR 5123, Grau de proteção IP 67).
	UNID
	1
	29.250,00
	29.250,00

	
	Total do Lote 4: R$ 579.463,81

	
	

	
	LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2024




	Item
	Produto - Descrição
	Unidade
	Qnt
	Valor Unit.
R$
	Valor Total
R$

	1
	LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2024 - Serviço de Profissional caracterizado com fantasia de Duende", com calça na cor vermelha, blusa na cor verde com detalhes na cor branca, gorro na cor verde com acabamento na cor branco, meia com listra branca e vermelha e sapato preto, conforme figura de referência 01. O "Duende" deverá atuar no acolhimento e apresentação da Casa do Papai Noel aos visitantes, ficar à disposição para fotos, organizar as filas, auxiliar na preservação da ordem e integridade da decoração interna e externa da Casa, ajudar no entretenimento das crianças e repor as balas no saco do Papai Noel, conforme a necessidade. O profissional irá prestar serviço na Casa do Papai Noel, localizada no Parque Ouro Branco, no período de 30 de novembro a 23 de dezembro de 2024, participando também da Chegada do Papai Noel, em data a ser definida pela Secretaria. Deverá ser extremamente amável, simpático e carismático e interagir com os visitantes. Deverá chegar no local do evento com no mínimo,15 minutos de antecedência, pois iniciarão suas atividades pontualmente às 18h30min de cada dia e encerrarão às 22h30min, de segunda-feira à sábado e das 17h às 21h nos domingos.
	UNID
	1
	14.966,67
	14.966,67

	2
	LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2024 - Serviço de Profissional caracterizado com fantasia de Papai Noel, com calça, casaco, gorro, botas, cinto e luvas. A roupa deve ser confeccionada em tecido na cor vermelho rubi (cetim ou similar), com bordas brancas, bota de cano alto preta, cajado (bengala) em madeira ou acrílico, revestido com tecido na cor vermelha com uma das extremidades em curva, sino medindo no mínimo 15 (quinze) centímetros de comprimento, cinturão preto, barba e bigode na cor branco, preferencialmente natural, conforme figura de referência 02. Deve ainda possuir um saco em tecido na cor vermelho rubi (cetim ou similar) para guardar as balas comestíveis que serão distribuídas para as crianças visitantes da Casinha, durante todo o período do evento. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento de balas. Além de distribuir as balas, o "Papai Noel" ficará à disposição para fotos. O profissional deverá ser extremamente amável, simpático e carismático e interagir com os visitantes. O profissional irá prestar serviço na Casa do Papai Noel, localizada no Parque Ouro Branco, no período de 30 de novembro a 23 de dezembro de 2024, participando também da Chegada do papai Noel, a ser definida pela Secretaria. Deverá chegar no local do evento com, no mínimo 15 minutos de antecedência, pois iniciará suas atividades pontualmente às 18h30min de cada dia e encerrarão às 22h30min de segunda-feira à sábado e das 17h às 21h nos domingos.
	UNID
	1
	39.966,67
	39.966,67

	
	Total do Lote 5: R$ 54.933,34

	TOTAL: R$ 3.755.576,42


2.2. Prazo para início da execução do objeto: 
Imediatamente, a contar da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.
2.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto:
Decoração Natalina: 
Os serviços prestados deverão ser entregues até 27 de novembro de 2024.
Prazo de desmontagem da Decoração Natalina: até 02 de fevereiro de 2025.
Serviços de Recreação, Organização e Atendimento na Casa do Papai Noel: 
O atendimento ao público será no período de 30 de novembro a 23 de dezembro de 2024, sendo que o profissional deverá chegar no local do evento com, no mínimo 15 minutos de antecedência, pois irá iniciar suas atividades pontualmente às 18h30min de cada dia e encerrarão às 22h30min de segunda-feira à sábado e das 17h às 21h nos domingos.
2.4. Local de entrega ou execução: 
Conforme especificação de cada lote.
2.5. Garantia exigida do objeto: 
A contratada deverá garantir o perfeito funcionamento dos enfeites instalados com as luzes em perfeito acendimento e ainda a garantia das manutenções, se necessário, conforme descrição de edital e contrato.
2.6. Condições de manutenção:
Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a manutenção a partir da ocorrência do fato, sendo de responsabilidade da empresa a vistoria do correto funcionamento de toda a decoração. Caso o defeito seja identificado pela Contratante, o mesmo terá igual prazo para a manutenção a partir da notificação, sendo esta de forma oficial ou por mensagens de aplicativos e ainda por ligação telefônica com registro de chamada gravada.
2.7. Condições de assistência técnica:
A Contratada deverá realizar a manutenção no local de instalação do enfeite natalino, substituindo peças e estruturas, caso haja esta necessidade, não devendo o mesmo ser retirado do local
3. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
3.1. As empresas vencedoras dos lotes 01, 02, 03 e 04, como condição para assinatura do contrato devem apresentar os seguintes documentos:
3.1.1. Comprovação de vínculo profissional entre o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço e a empresa proponente, conforme Acórdão nº 1450/2022-TCU-Plenário, julgado em 22/06/2022, por meio de:
3.1.1.1. - Carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa licitante como contratante, ou
3.1.1.2. Contrato social da empresa licitante em que conste o profissional como sócio, ou
3.1.1.3. Contrato de trabalho, ou
3.1.1.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. 
3.1.2. Apresentar Prova de Registro junto ao CREA e/ou CAU dos (responsável (eis) técnico(s) pela execução dos serviços, mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física.
3.1.3. Assim que iniciar a execução do serviço, a contratada deverá emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico habilitado.   

3.2. A empresa vencedora do lote 05, como condição para assinatura do contrato deverá apresentar os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de vínculo profissional entre o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução do serviço e a empresa proponente, conforme Acórdão nº 1450/2022-TCU-Plenário, julgado em 22/06/2022, por meio de:
3.2.1.1. Carteira de trabalho (CTPS) em que conste a empresa licitante como contratante, ou
3.2.1.2. Contrato social da empresa licitante em que conste o profissional como sócio, ou
3.2.1.3. Contrato de trabalho, ou
3.2.1.4. Declaração de contratação futura do profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. 
3.2.2. Autorização de uso de direito de imagem de cada profissional.
4. BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - MPE  

	LOTE 1
	Geral

	LOTE 2
	Geral

	LOTE 3
	Geral

	LOTE 4
	Geral

	LOTE 5
	Exclusivo 
e 
Prioridade de contratação regional


"Geral": Não é lote exclusivo para MPE, mas tem os benefícios de desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência.
"Exclusivo": Lote exclusivo para participação de MPE, seja pelo valor do item ou por ser uma cota de outro item maior.
" Prioridade de contratação regional ": Lote com prioridade de contratação REGIONAL, com o pagamento de até 10% a mais sobre a proposta de preço mais bem classificada, observado o valor máximo previsto no edital para licitação, conforme Art. 31, §3º da Lei Complementar Municipal nº 050/2019.
5. ACESSO À INFORMAÇÃO
5.1. A empresa vencedora poderá ter acesso às informações relacionadas ao pagamento no Autoatendimento do Portal do Cidadão, mediante login via sistema, acessando o link: https://paranavai.atende.net/autoatendimento. 



ANEXO II - ILUSTRAÇÕES REFERENCIAIS;


ANEXO III - PROJETOS ENFEITES NATALINOS;


EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2024  
[bookmark: ANEXOII]ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
1. DADOS DO FORNECEDOR
Razão social: .......... 
CNPJ: ..........
Endereço: ..........
E-mail: ..........
Telefone: ..........
2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
Nome: ..........
CPF: ..........
Declaração de estar enquadrado como MPE – Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em condições para usufruir do tratamento jurídico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como estar ciente de que será penalizado caso esta declaração for falsa:
☐ SIM  ☐ NÃO
Declaramos, nos termos do art. 4º da lei nº 14.133/21, que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
☐ SIM  ☐ NÃO
3. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

	LOTE:

	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	(R$)
Unit.
	(R$)
Total. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Preço total geral
	


Valor total geral por extenso: ..........
4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA
Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: ..........

Nome do fornecedor
Nome do Responsável
(assinatura)


[bookmark: ANEXOIII]EDITAL DA LICITAÇÃO Nº ....../2024 
ANEXO V

Atestado de Vistoria Prévia (MODELO 01)


Atestamos   para    fins    de    participação    no    presente    Processo    Licitatório,    que    o    Sr  	, portador do R.G. nº		, CPF. nº	, Responsável Legal pela empresa licitante (razão social)		, inscrita no CNPJ sob nº			, com sede na cidade de	, sito na Rua		nº		- telefone (0xx00)	________,  compareceu nas dependências do local indicado para realização dos serviços, para tomar conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. A licitante declara ter visitado todas as áreas/dependências, eliminando todas as dúvidas relacionadas aos serviços previstos no Edital.

Paranavaí,	de	de 2024.


______________________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Responsável Técnico pelo Município

_________________________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa Licitante



Declaração Formal de Dispensa de Vistoria Prévia  (MODELO 02)


Nome da Empresa:_	/CNPJ nº:	_/Endereço:	/Fone:	/E-mail:_ 	

O Responsável Legal pela empresa (inserir a razão social da empresa proponente) Sr. (a) (inserir o nome do representante), RG e CPF (inserir os números), DECLARA que renuncia à Vistoria Prévia aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Contratante.
 	,	de	de 2024.
_________________________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa Licitante



EDITAL DA LICITAÇÃO Nº ....../2024 
ANEXO VI

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM................................., brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob n° ................................. e RG ................................., residente e domiciliado(a) na cidade de ................................., sito ..................................................................., AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos durante a prestação de serviços de recreação, organização e atendimento na casa do papai Noel de Paranavaí -PR, no período de ___ a ___ de dezembro de 2024. 
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional, das seguintes formas: (I) home page; (II) mídia eletrônica (vídeo-tapes, televisão, cinema, entre outros).
Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração. 
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.
Paranavaí, ......de................................. 2024.
___________________________________________________
ASSINATURA



ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO Nº ......./2024

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Getúlio Vargas, n.º 900, Centro, Paranavaí-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.977.768/0001-81, neste ato representado pelo Secretário .............., ...........(nome)......... , inscrito no CPF ......(nº do CPF), doravante denominado contratante e a empresa ................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida à........ , na cidade de ....... – ......, CEP ........., e-mail.........., neste ato representada pelo Sr. .......(nome), inscrito no CPF ......(nº do CPF), doravante denominado contratado resolvem celebrar contrato, que será regido pelas cláusulas a seguir expostas.
CLÁUSULA 1ª: NORMAS REGENTES
O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico n° 54/2024 (Processo Administrativo nº 153/2024), ao edital e à proposta apresentada pelo contratado, regendo-se por suas cláusulas e, em legislação geral, pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto municipal nº 24.731/2023.
CLÁUSULA 2ª: VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados publicação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.
2.2. Por se tratar de um contrato por escopo, o prazo de vigência poderá ser prorrogado automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021.  
2.2.1. Nos casos em que essa prorrogação automática for efetivada, o contratante deverá formalizar o aditivo contratual, com a assinatura pelo contratado, a anotação do novo prazo de vigência e a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
CLÁUSULA 3ª: OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de decoração, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS POR MEIO DE LOCAÇÃO e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ATENDIMENTO NA CASA DO PAPAI NOEL, A SER INSTALADA NO PARQUE OURO BRANCO, cujas especificações constam no Anexo I do edital e faz parte deste contrato.
CLÁUSULA 4ª: REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO
4.1. A forma de execução deste contrato é Prestação de serviço imediato. 
CLÁUSULA 5ª: LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO
5.1. O local e o prazo de entrega / execução, assim como outras descrições da solução e requisitos da contratação constam do Anexo I - Especificações do edital e faz parte deste contrato.
5.2. Os prazos de entrega / execução serão contados da comunicação ao contratado da publicação deste contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas.
5.3. O prazo de entrega / execução poderá ser prorrogado em caso de alterações unilaterais determinadas pelo contratante, bem como pela ocorrência de eventos supervenientes, alheios à vontade das partes, que impactem no seu cumprimento, mediante solicitação formal, devidamente fundamentada, encaminhada pelo contratado ao fiscal do contrato em momento anterior à data de entrega ou conclusão do serviço. 
CLÁUSULA 6ª: FONTE DE RECURSOS
6.1. A despesa correrá por conta da(s) dotação(ões) orçamentária(s): 
	Ano
	Dotação
	Órgão
	Unidade Funcional
	Ação
	Elemento Código
	Elemento Descrição
	Vínculo

	2024
	17
	03
	0004.0122.0002
	2130
	3339039000
	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
	0000


CLÁUSULA 7ª: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
7.1. Pelo objeto deste contrato, o contratante pagará ao contratado o valor de R$ ......, incluídos os tributos incidentes sobre a transação, fretes e demais despesas para a execução do contrato, não cabendo ao contratante nenhum outro ônus.
7.2. As quantidades e preços unitários estão indicadas na proposta ajustada do contratado, que faz parte deste contrato.
CLÁUSULA 8ª: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento referente aos Lotes 01, 02, 03 e 04 serão realizados da seguinte forma:
50% (cinquenta por cento) do valor do contrato no prazo de até 15 (quinze) dias da entrega dos enfeites pela empresa através de informação formalizada à SEDECTU juntamente com a apresentação da Nota Fiscal e ART.
E os outros 50% (cinquenta por cento) após a comunicação da desmontagem total dos enfeites formalizada à SEDECTU juntamente com a apresentação de nota fiscal e ART.
O pagamento referente ao Lote 05 (Contratação dos Profissionais) será realizado em até 15 dias após a prestação dos serviços, apresentação da Nota Fiscal e recibo de contracheque de pagamento dos profissionais
O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da obrigação contratual.
8.1.1. Nos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual será realizado o pagamento relativo à parcela incontroversa.
8.1.2. Caso o contratado não emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.
8.1.3. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação.
8.2. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serão descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.
8.3. O fiscal do contrato comunicará previamente ao contratado a ocorrência de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularização, com a data provável de pagamento, quando possível. 
8.4. Em caso de mora contratual, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.
Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão considerados os últimos índices disponíveis que correspondam ao mesmo período desejado. 
A empresa vencedora poderá ter acesso às informações relacionadas ao pagamento no Autoatendimento do Portal do Cidadão, mediante login via sistema, acessando o link: https://paranavai.atende.net/autoatendimento.
REAJUSTAMENTO DO PREÇO  
O preço será reajustado, de ofício, pelo contratante, conforme variação do INCC, após 12 (doze) meses contados de 04 de outubro de 2024, sobre o valor correspondente às parcelas do objeto cujo pagamento ainda não tenha sido realizado, devendo se dar na primeira medição realizada após o decurso do prazo de 12 (doze) meses.
8.5. Caso ainda não estejam disponíveis os valores dos índices necessários, serão considerados os últimos índices já disponíveis que correspondam ao mesmo período desejado.
8.6. O reajuste de valores, correspondentes às parcelas do objeto entregues ou prestadas após o prazo original, será concedido apenas quando não configurado atraso.
8.7. A formalização do reajuste será realizada por apostilamento contratual. 
8.8. Caso o valor do contrato seja alterado em razão da concessão de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente e imprevisível, do qual decorra o reequilíbrio geral do valor do contrato, inclusive relacionado a perdas inflacionárias, a data-base para o próximo reajuste contratual passará a ser a data de início dos efeitos do reequilíbrio concedido.
CLÁUSULA 9ª: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1. [bookmark: _Ref108270919]O reequilíbrio econômico-financeiro ocorrerá por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependerá de prévia solicitação e demonstração de que a(s) ocorrência(s) inviabiliza(m) a execução do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e suficientes, acompanhados das memórias de cálculo.
A solicitação será endereçada ao gestor do contrato na Diretoria de Compras da Secretaria Municipal de Fazenda.
9.2. O contratante analisará o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e emitirá resposta ao contratado em 60 (sessenta) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.
9.2.1. Na hipótese de não ser cumprido o prazo de resposta indicado, será facultado ao contratado a suspensão da execução contratual até que sobrevenha resposta a sua solicitação.
A necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratante será comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos da cláusula 14.1, deste contrato para a pertinente manifestação e concordância, levando à extinção contratual, sem penalidades, nos casos em que não houver acordo sobre o novo valor. 
9.3. Formalizado o reequilíbrio econômico-financeiro, este produzirá efeitos retroativos à data do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo contratado e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.
9.4. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratante, será apresentado ao contratado memória de cálculo com o decréscimo de valor, com proposição de redução do contrato, que deverá ser realizada por acordo entre as partes.
9.5. Na hipótese de não ser possível o acordo entre as partes, o contrato será rescindido, sem ônus para nenhuma das partes.
9.6. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.
CLÁUSULA 10ª: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
10.1. Constituem obrigações do contratado: 
10.1.1. aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões determinadas pelo contratante nos termos da Lei nº 14.133/2021; 
10.1.2. comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorrência que impeça a execução regular de suas obrigações; 
10.1.3. atender às determinações do fiscal do contrato, destinadas ao regular cumprimento do contrato; 
10.1.4. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
10.1.5. declarar o descumprimento das condições de habilitação, sob pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
10.1.6. manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (três) dias úteis;
10.1.7. manter atualizado, durante a vigência do presente contrato, o endereço, número de telefone fixo e celular, correio eletrônico e nome do representante legal com poder de decisão;
Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz;
CLÁUSULA 11ª: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1. Constituem obrigações do contratante:
11.1.1. realizar o empenho da respectiva dotação orçamentária;
11.1.2. publicar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas;
11.1.3. comunicar ao contratado a publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas;
11.1.4. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando as eventuais ocorrências; 
11.1.5. comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiência que venha a constatar, referente à execução do objeto deste contrato; 
11.1.6. informar alterações no cronograma, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
11.1.7. fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações por parte do contratado;
indicar um servidor responsável para acompanhar o acesso do contratado no barracão da Iluminação Pública para retirada das peças pertencentes ao Município.
orientar e acompanhar a (s) empresa (s) sobre os locais de montagem da decoração.
fiscalizar a contratada no que se refere a questão de perfurações de pisos ou afixações de elementos em locais que posteriormente precisem de reparos pela própria empresa.
 fiscalizar a realização dos serviços nos locais que possuam elementos paisagísticos, bem como a fixação dos elementos nas árvores de forma que não traga prejuízos ou danos ambientes e, ainda, fiscalizar a empresa para que não perfure as árvores naturais com quaisquer materiais perfurantes.
fiscalizar as instalações da decoração nos patrimônios públicos, devendo prevenir qualquer tipo de prejuízo ou dano as estruturas existentes. 
fiscalizar a Contratada no que se refere ao descarte dos materiais durante a montagem e desmontagem dos enfeites.
acompanhar, juntamente com equipe de trânsito, o descarregamento e a montagem dos enfeites em locais que demandam de bloqueio do trânsito. 
CLÁUSULA 12ª: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por servidores com capacidade técnica, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, devidamente nomeados pela Autoridade competente, sendo representante do contratado ....., na qualidade de preposto.
CLÁUSULA 13ª: ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1. O presente contrato poderá ser alterado pelo contratante para acrescer, suprimir o quantitativo contratado ou modificar as especificações técnicas do objeto, respeitado o limite legal, mantendo inalteradas as demais condições contratuais. 
13.2. Em caso de acréscimo de quantitativo, poderá ser realizado o ajuste no prazo de vigência e no cronograma. 
13.3. Em caso de supressão de quantitativo que ultrapasse o percentual de aceitação obrigatória, se o contratado já houver adquirido os materiais, no momento em que for formalmente notificado da supressão, no caso de revenda ou de insumos necessários à execução do serviço, estes valores deverão ser indenizados pelo contratante, em conformidade com o processo administrativo para apuração do valor devido.
CLÁUSULA 14ª: SUBCONTRATAÇÃO 
É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
14.1. A subcontratação deverá ser comunicada pelo contratado ao fiscal, que avaliará a prova da capacidade técnica da empresa a ser subcontratada, quando houver, relativa à sua parcela de execução.
14.2. Será admitida a subcontratação dos serviços acessórios vinculados à execução do contrato, situação em que a subcontratação não transferirá ao subcontratado a responsabilidade contratual pela execução. 
14.3. Será admitida a subcontratação até 50% do quantitativo do objeto do contrato dos seguintes serviços:
	Lote
	Itens

	Lote 01
	04, 05, 11, 14, 17

	Lote 02
	04, 05, 10, 28, 29, 30, 38

	Lote 03
	07, 12, 14

	Lote 04
	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21



CLÁUSULA 15ª: MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA
15.1. Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei n° 14.133/2021, as partes buscarão a solução consensual das eventuais controvérsias, por meio da conciliação. 
CLÁUSULA 16ª: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link: “Processo Sancionatório”.
Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado pelo inadimplemento.
Será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.
Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementação de política de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu inadimplemento implicará em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situação de irregularidade.
Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.
A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:
	INFRAÇÃO COMETIDA
	PENALIDADE
	PRAZO

	Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	6 meses

	Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	12 meses

	Dar causa à inexecução total do contrato
	Impedimento de licitar ou contratar com o município de Paranavaí
	18 meses

	Prestar declaração falsa durante a execução do contrato
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Praticar ato fraudulento na execução do contrato
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses

	Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013
	Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos
	4 anos e 6 meses


CLÁUSULA 17ª: FORMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO
É facultada a qualquer das partes, a solicitação de reunião, prevista no art. 139 do Decreto municipal nº 27.731/2023, devendo ser observadas as exigências dos §§ 1º e 2º art. 139 do Decreto municipal nº 27.731/2023.
17.1. O contratado deverá comunicar-se com o contratante através do fiscal do contrato e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros meios de comunicação, desde que posteriormente formalizado no processo. 
17.2. Todas as reclamações ou solicitações do contratado serão registradas nos autos do processo de gestão e fiscalização e respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogação desse prazo, exceto os pedidos de repactuação, que tem prazo de um mês.
O prazo de resposta será suspenso em caso de solicitação de informações ou realização de diligências pelo contratante, sendo retomado quando obtida a informação.
17.2.1. Na hipótese de não ser cumprido o prazo de resposta, será facultado ao contratado apresentar denúncia à Controladoria-Geral do Município para fins de responsabilização do servidor.
CLÁUSULA 18ª: MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
18.1. O contratante, por intermédio da Diretoria de Compras, acompanhará a manutenção das condições de habilitação pelo contratado por modelo auto declaratório, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudança da sua situação, sob pena de infração equiparada à declaração falsa, com a correspondente instauração de procedimento administrativo sancionatório e aplicação de sanção.
18.2. A ausência ou omissão de declaração por parte do contratado corresponde, para todos os efeitos, à declaração da manutenção das condições de habilitação.
18.3. Nas hipóteses em que houver alteração de condição de habilitação:
18.3.1. o contratado deverá providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorrência que gerou o não atendimento da condição de habilitação; e
18.3.2. será aplicada multa mensal  de 5% (cinco por cento) sobre as faturas emitidas enquanto persistir a situação de irregularidade.
18.4. O contratante poderá diligenciar as condições de habilitação do contratado e aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obrigação de informar a mudança da sua situação.
CLÁUSULA 19ª: NORMAS AMBIENTAIS E LOGÍSTICA REVERSA
19.1. O contratado deverá cumprir as normas ambientais aplicáveis na produção, entrega e execução do objeto contratado.
CLÁUSULA 20ª: PROTEÇÃO DE DADOS
20.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n° 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a: 
20.1.1. guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato; 
20.1.2. tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados; 
20.1.3. garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento; 
20.1.4. não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação; 
20.1.5. fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto; 
20.1.6. adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado; 
20.1.7. em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas: 
20.1.7.1. a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
20.1.7.2. as informações sobre os titulares envolvidos; 
20.1.7.3. a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
20.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente; 
20.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
20.1.7.6. as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.
20.1.8. demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados; 
20.1.9. utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado; 
20.1.10. armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais; 
20.1.11. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados; 
20.1.12. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e
20.1.13. não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato.
20.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.
CLÁUSULA 21ª: CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
O objeto será recebido pelos fiscais, provisoriamente, em três etapas:
Etapa 01: entrega da decoração instalada e funcionando, atestado pelos fiscais do contrato, com prazo máximo de 02 (dois) dias da entrega do lote.
Etapa 02: manutenção da instalação, atestado pelos fiscais do contrato, com prazo de até a data do dia 13/01/2025.
Etapa 03: Desinstalação de toda a estrutura contratada, atestado pelos fiscais do contrato, com data mínima de até 20 (vinte) dias a contar do início da desinstalação dos enfeites natalinos. do contrato, assim que o objeto for entregue.
21.1. O objeto será recebido definitivamente pela comissão de recebimento, mediante termo de recebimento, em até 05 dias, contados do recebimento provisório da última etapa.
21.2. O objeto será recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida condição de execução que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da contratação, aplicando-se a sanção cabível pelo descumprimento contratual.
21.3. Caso o recebimento provisório ou o recebimento definitivo não ocorra no prazo estabelecido, o objeto será considerado tacitamente recebido.
CLÁUSULA 22ª: EXTINÇÃO DO CONTRATO
22.1. A extinção do presente contrato será regulada pelas normas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021.
22.2. Este contrato também poderá ser extinto quando o contratante não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, desde que atendidas as condições do art. 106, §1º da Lei nº. 14.133/2021.  
22.3. [bookmark: _GoBack]A extinção do contrato deverá ser formalmente motivada nos autos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
22.4. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, bem como terá direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extinção do contrato.
22.5. Na extinção do contrato determinada por ato unilateral, o contratante poderá reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos sofridos e das multas aplicadas, desde que já apurados em processo administrativo. 
CLÁUSULA 23ª: FORO 
23.1. O foro competente para dirimir qualquer questão contratual é o da comarca de Paranavaí.
Paranavaí-PR, data da última assinatura digital.
Secretário Municipal ordenador ou responsável pela entidade
CONTRATADO
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